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[bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области от 21.09.2009 № 39-13/5.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 20.09.2024 № 625/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Владыкинского сельсовета, утвержденный в 2009 году, действует до 2029 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2029 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Каменского района Пензенской области, администрацией Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Каменского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Каменского района 28.03.2012 г. №107-15/3 (с последующими изменениями) (далее - СТП Каменского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области от 21.09.2009 № 39-13/5;
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития муниципального образования ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов муниципального образования;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации муниципального образования;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc191041046]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 №4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 28.11.2023, с изм. от 26.01.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
[bookmark: _Hlk188283779]- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
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- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области

- Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1465 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа «Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 № 1475(с последующими изменениями);
- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Каменского района Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1479 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан Каменского района Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1469 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Каменском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.20133 №1468 (с последующими изменениями); 
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каменского района Пензенской области на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 02.12.2019 №1192 (с последующими изменениями);  
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каменском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 07.10.2014 №951(с последующими изменениями); 
- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Каменском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1472 (с последующими изменениями);  
- Муниципальная программа «Обеспечение транспортными услугами населения в Каменском районе Пензенской области на 2018-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2018 №791 (с последующими изменениями); 
- Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Каменском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1477 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2018 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 №1467 (с последующими изменениями);
- «Стратегия социально-экономического развития Каменского района
Пензенской области до 2035 года», утвержденная решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 22.03.2018 №222-18/4. 
- Постановление администрации Каменского района Пензенской области №271 от 12.05.2022 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Каменского района Пензенской области».
 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Вадыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области на 2014-2027 годы";
- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области на 2020-2025 гг.»
- Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области на период до 2032г.»;
- Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области на период до 2032г.»;
- Муниципальная программа Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»;
- Постановление администрации Каменского района Пензенской области №272 от 12.05.2022 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Каменского района Пензенской области».

[bookmark: _Toc191041047]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc191041048]2.1. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области (далее – Владыкинский сельсовет, сельсовет) расположено в южной части Каменского района Пензенской области. Территория Владыкинского сельсовета состоит из единого массива.
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов (таблица 2.1.1).
Административным центром является с. Владыкино.

Таблица 2.1.1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Владыкино

	2
	село
	Соболевка

	3
	деревня
	Троицкое Отделение

	4
	деревня
	Ключи

	5
	деревня
	Бессоновка

	6
	деревня
	Николаевка



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Владыкинского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Владыкинского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), реестровый номер 58:10-3.1.
Площадь территории Владыкинского сельсовета Каменского района составляет 17250,89 га. 
Владыкинский сельсовет граничит:
- на севере – с Первомайским и Каменским сельсоветами Каменского района;  
- на востоке – с Каменским и Покрово-Арчадинским сельсоветами Каменского района;
- на юге – с Междуреченским сельсоветом Каменского района;
- на западе – с Анучинским   и Кевдо-Мельситовским сельсоветами Каменского района.  
Местоположение Владыкинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Расстояние от села Владыкино до административного центра Каменского района – города Каменка составляет 12 км, до областного центра – г. Пенза 87 км. Ближайшая железнодорожная станция «Белинская» г. Каменка расположена на расстоянии 12 км от с. Владыкино. 
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
Рисунок 1
Местоположение Каменского района в системе муниципальных образований Пензенской области.
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Местоположение Владыкиского сельсовета в Каменском районе представлено на рисунке 3.

Рисунок 3
[image: ]Схема расположения Владыкинского сельсовета в Каменском районе
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Привольно и широко раскинулось село Владыкино на слиянии рек Малый Атмис и реки Изранки, расположено в основном вдоль левого берега Малого Атмиса. За рекой Малый Атмис расположены небольшие леса. Всякий населенный пункт имеет свое прошлое, свою историю. Село Владыкино выгодно отличается от окрестных поселений. 
Древняя Русь укрепляет свою независимость. Иван Грозный ведет борьбу за земли на восточных границах Московского государства. Многие из первых поселенцев были беглые люди из казацкого рода.
Бережно и любовно хранят старожилы историю села. С этим селом связаны имена видных людей нашей страны – представителей науки и искусства, таких, как В.Г. Белинский, К.А. Горбунов, Ф.И. Буслаев, М.Н. Владыкин, П.И.Замойский, И.М. Сеченов.
Именно во Владыкине В.Г. Белинский познал любовь к отечеству, к его героическому прошлому.
К.А. Горбунов – уроженец села Владыкино. Благодаря вниманию и заботам К. Брюллова, В. Жуковского, Н. Гоголя он освободился от крепостной зависимости – стал академиком живописи. Им написаны портреты В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, М.А. Бакунина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и многих других.
Село Владыкино является родиной М.Н. Владыкина – драматурга и артиста Московского малого театра, в котором прослужил 25 лет. Он является автором первого географического справочника – путеводителя по Кавказу.
С селом Владыкино связана жизнь замечательной женщины России – одной из первых получившей звание доктора медицинских наук Л.Я. Визард. Исключительная заслуга Л.Я. Визард состоит в том, что она впервые в пределах Пензенской губернии и даже России организовала в селе Владыкино в 1883 году бесплатный родильный дом.
Жизнь выдающегося представителя русской науки известного филолога академика Ф.И. Буслаева также связана с селом Владыкино. 
Трудно найти такое счастливое совпадение, чтобы столько имен видных людей было связано с одним селом, обычно такие места – гордость народа. Владыкинцы вечно будут хранить память о своих великих земляках.
В селе Владыкино сохранились две церкви XVIII века: церковь преподобного Сергия Радонежского и церковь Стефана Савваита. 
За северной окраиной села, на правом берегу Малого Атмиса, в овраге, имеется родник, почитавшийся как святой. В 1909 году здесь был найден «нерукотворный каменный меловой образ» Богородицы, перенесенный во Владыкинский храм, где для него соорудили специальный аналой. Образ не сохранился. С учетом того, что на месте находки до заселения края рос густой лес, не исключено, что образ Богородицы был написан скрывавшимися в лесу старообрядцами во второй половине 17 века.
	Деревня Бессоновка, русская деревня Владыкинского сельсовета, в 11 км к югу от него. Расположена по обеим берегам истоков реки Большой Чембар. Основано помещичьими крестьянами в Чембарском уезде. По преданию, барин Климов обменял борзых собак на крепостных из Бессоновки под Пензой и перевел крестьян в Чембарский уезд.
	Деревня Ключи (Ключевка), русская деревня Владыкинского сельсовета, в 6 км от села Владыкино, на левом верховье Малого Атмиса, именуемом Ключи, при пруде. Основана в 1-й половине XIX века помещиком.
	Деревня Николаевка (Кочки), русская деревня Владыкинского сельсовета, при пруде, в 1 км к востоку от деревни Ключи. Основана помещиком. В XIX веке входила в состав Чембарского уезда.
	Село Соболевка (Леонидовское) русское село Владыкинского сельсовета, в 11 км к югу от с. Владыкино, связано с ним автодорогой с твердым покрытием. Основано между 1745 и 1762 годом у Второй Вершины реки Чембар подпоручиком М.И. Владыкиным. Родина писателя П.И. Замойского.  Село входило в состав Чембарского уезда, с 1928 года – Анучинского района.
	Село Троицкое (Пестровка, Максимовка, Троицкое отделение), русское село Владыкинского сельсовета, в 4 км к западу от села Владыкино. Поселено между 1710 и 1718 годом помещиками Василием Максимовичем и Карпом Борисовичем Пестрово. Названо по церкви во имя Живоначальной Троицы. В 1774 году отряд пугачевцев повесил в селе приказчика. С 1780 года в составе Чембарского уезда. В середине XIX века – базарное село в составе Чембарского уезда. Затем село было Троицким отделением совхоза «Владыкинский». Родина С.Н. Абрикосова (1737-1812), родоначальника торгово-промышленной династии, основателя кондитерской фабрики в Москве.

[bookmark: _Toc8212246][bookmark: _Toc191041051][bookmark: _Hlk190937805]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021]
[bookmark: _Toc191041052]2.3.1. Рельеф
Территория сельсовета представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную системой оврагов и балок на ряд водоразделов со склонами различной крутизны и экспозиции. Берега оврагов крутые и обрывистые с выходами материнских пород. 

[bookmark: _Toc422897022][bookmark: _Toc191041053]2.3.2. Гидрология и гидрография
[bookmark: _Toc422897023]Гидрографическая сеть представлена водными объектами, относящимися к бассейну р. Оки, р. Дон. Наиболее полноводной рекой является Малый Атмис, протекающей в северной части сельсовета. Русло реки извилистое, течение реки спокойное, глубина от 0,3 до 1м, ширина от 2-10м, протяженность по Владыкинскому сельсовету около 8 км. Продолжительное половодье весной способствует ежегодному затоплению пойменных земель. В наиболее пониженных местах вода застаивается на продолжительное время. 
Река Большой Чембар берет начало северо-восточнее с. Бессоновка в балке Липовый Овраг, впадает в р. Ворона за пределами Каменского района. Протяженность реки по сельсовету около 5 км. Течение реки спокойное, русло извилистое, глубина 1,0-1,5 м, ширина 3-5 метров, берега крутые и невысокие. С наступлением весеннего половодья, река выходит из берегов, половодье длится 6-7 дней.
            Река Липлейка протекает в северо-западной части сельсовета с юго-запада на северо-восток, протяженностью около 7 км, и впадает в р. Малый Атмис.
            Река Бол. Елшанка протекает в западной части сельсовета с юга на север, протяженностью около 5 км и впадает в р. Малый Атмис.
Река Ключи протекает в северо-восточной части Владыкинского сельсовета с юга на север и впадает в р. Малый Атмис, протяженность – 10 км.
Река Чембарская Вершина берет начало южнее с. Соболевка в овраге Чембарская Вершина, впадает в р. Большой Чембар. Протяженность реки по сельсовету около 8 км. Течение реки спокойное, русло извилистое, глубина незначительна, берега крутые и невысокие. С наступлением весеннего половодья, река выходит из берегов, половодье длится 6-7 дней.
	Река Мокрая протекает по юго-западной границе сельсовета с севера на юг, протяженностью около 4 км и впадает в р. Большой Чембар.
Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок не широкие, пойм не образуют.
Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. 
На территории сельсовета имеются родники, пруды. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней.
Структурными элементами гидрографической сети Владыкинского сельсовета являются водоемы (пруды). 
Гидрографическая характеристика рек и ручьев приведена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1
	[bookmark: _Hlk190851753]N п/п
	Наименование
	Куда впадает
	Протяженность, км
	Водосборная площадь, кв. км

	1
	р. Малый Атмис
	р. Атмис
	41
	635

	[bookmark: _Hlk148693419]2
	р. Большой Чембар (р. Чембар)
	р. Ворона
	119
	2010

	3
	р. Липлейка
	р. Малый Атмис
	13
	65

	4
	р. Ключи
	р. Малый Атмис
	10
	41

	5
	р. Большая Елшанка
	р. Малый Атмис
	5
	-

	6
	р. Чембарская Вершина
	р. Большой Чембар
	8
	-

	7
	р. Мокрая
	р. Большой Чембар
	4
	-



[bookmark: _Toc191041054]2.3.3. Полезные ископаемые
Полезные ископаемые, минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства населения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом.
На территории муниципального образования Владыкинский сельсовет Каменского района Пензенской области имеется объект по добыче общераспространенных полезных ископаемых: АО «ДЭП № 270», в 2,0 км восточнее с. Владыкино Каменского района месторождение песка строительного Владыкинское, площадь горного отвода 8,7 га.

[bookmark: _Toc191041055]2.3.4. Почвы
Территория сельсовета входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Ведущее место в почвенном покрове сельсовета занимают черноземы (71%), незначительная площадь приходится на серые лесные (1%), болотные (1%) и аллювиальные почвы (10%) располагаются только в пойме рек По механическому составу почвы глинистые, тяжело- и среднесуглинистые. Черноземные почвы представлены черноземом выщелоченным и оподзоленным. По мощности гумусового горизонта почвы среднемощные 56-73см; по содержанию гумуса – среднегумусные и малогумусные, вниз по профилю его содержание уменьшается постепенно. Намного снижена природная производительность почв подверженных слабой водной эрозии.   
Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 74 баллам, а в районе – 72 баллам.
Почвы сельсовета в основном плодородные и вовлечены в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, для этого необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
[bookmark: _Toc422897024]
[bookmark: _Toc191041056]2.3.5. Климат
Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким летом. Самым теплым месяцем года является июль +20ºС самым холодным – январь -12ºС. Абсолютные минимумы и максимумы температур соответственно равны -43ºС и + 43ºС наблюдается очень редко. Среднегодовая температура воздуха – 3,9ºС.  Продолжительность безморозного периода колеблется от 125 до 140 дней при этом, средняя дата первого заморозка приходится на 29 сентября, а последнего на 10 мая. Продолжительность теплого периода 210 дней, холодного – 155 дней. Среднегодовое количество осадков – 520 мм, из них осадки теплого сезона составляют – 68%. В летний период значительная часть осадков имеет ливневый характер. Число дней в году со снежным покровом в среднем составляет 145 дней, средняя дата появления снежного покрова приходится на 2 ноября и сход его – на 13 апреля. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова равна 35 см на открытом месте и 60 см на защищенном от ветра месте. Средняя глубина промерзания грунта от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 2,0 м. Преобладающими ветрами весной и летом являются северо-западные и западные, зимой северные. Среднегодовой высотный ветер в слое до 22 км. Скорость 28 км/час, азимут 261 град. Грунтовые находятся на глубине от 5 до 20 метров.

[bookmark: _Toc422897026][bookmark: _Toc191041057]2.3.6. Растительность
[bookmark: _Toc422897027]Территория сельсовета относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают - 1,39 % территории сельсовета.
Леса относятся к Белинскому лесничеству. Леса, расположенные на территории Владыкинского сельсовета, относятся к защитным и эксплуатационным лесам. 
Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.
Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, вяз, береза, ольха черная, ива, тополь). Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в лесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.  
Незначительную часть сельсовета занимают леса. Главными лесообразующими породами является береза, ива, осина, дуб, липа, вяз, лещина которые в основном преобладают в северной и западной части сельсовета.
Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками на склонах и днищах балок. Травостой пастбищ представлен на водоразделах луговыми степями с разнотравно-типчаковой, разнотравно-узколистномятликовой группировками. 
	По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, костром безостным, лапчаткой серебристой, подорожником средним, к сырым днищам балок приурочены болотные луга, в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая.
По влажным днищам оврагов и балок, в долинах рек находятся низинные луга, на которых встречаются: щучка дернистая, лютик едкий, герань луговая, лапчатка гусиная. Кустарниковая и древесная растительность произрастает в лесополосах, по склонам и днищам балок, в лесах лесного фонда и имеет почвозащитные и водоохранное значения.
Преобладающими растительными группировками лугов являются типчаковые, узколистно-мятликовые и безостокостровые. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища. В поймах рек Малый Атмис, Кевда, Калдус, Варежка и Липлейка расположены влажные и сырые луга, в травостое которых преобладают разнотравно-безостокостровые, разнотравно-белополевицевые группировки. Болотные луга поймы представлены разнотравно-осоковой группировкой.
 Поля засорены как многолетними корнеотпрысковыми (осот розовый, осот желтый, вьюнок полевой), так и однолетними (ромашка, редька дикая, василек синий) сорняками, степень засоренности - средняя.

[bookmark: _Toc191041058]2.3.7. Ресурсы фауны
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Животный мир лесов и лесостепных участков, водотоков сельсовета разнообразен и богат. На территории сельсовета распространены: крот обыкновенный, мышь лесная и полевая, хомяк обыкновенный, из хищников – волк, лисица обыкновенная, ласка и другие. Из пернатых – кряква, чирок, перепел, куропатка серая, журавль серый, тетерев, дятел зеленый, пустельга, чибис и другие.
В реках и водоёмах распространены: лещ, елец, голавль, язь, пескарь, ёрш, щука и другие.
 
[bookmark: _Toc191041059]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Владыкинского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено настоящей статьей, федеральным законом.
 В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Владыкинского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1
Виды зон с особыми условиями использования территорий 
Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог 

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов


[bookmark: _Hlk140228755]
Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc191041060]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	500
	30


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1-1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: _Hlk181174357]На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны объектов электроэнергетики сведения, о которых внесены в ЕГРН:
- Зона с особыми условиями использования территорий - Электросетевой комплекс подстанции "ПС 500 кВ Тамбовская" с линиями электропередач (ВЛ-500 кВ Тамбов-Пенза, ВЛ-500 кВ Липецк-Тамбов, ВЛ-500 кВ Рязанская ГРЭС-Тамбов) (реестровый номер 58:00-6.64);
- Охранная зона ВЛ-35 кВ "Владыкино-Анучино" (реестровый номер 58:10-6.120);
[bookmark: _Hlk187672442]- Охранная зона ВЛ-35 кВ "Каменка - Владыкино" (реестровый номер 58:10-6.162);
[bookmark: _Hlk187672652]- Охранная зона сооружения "ВЛ-10 кВ, ж/б опор-4", входящего в состав объекта основных средств "Линия электропередач на с. Владыкино" (реестровый номер 58:10-6.283);
[bookmark: _Hlk187672734]- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 212 фидер N 12 Соболевка от ПС 35/10 кВ Владыкино (реестровый номер 58:10-6.36);
- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ №209 фидер N 7 Казанская Арчада от ПС 35/10 кВ Пустынь (реестровый номер 58:10-6.23);
[bookmark: _Hlk187672948]- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 203 фидер N 2 Завиваловка от ПС 35/10 кВ Клейменовка (реестровый номер 58:10-6.33);
- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 210 фидер N 2 Безруково от ПС 35/10 кВ Владыкино (реестровый номер 58:10-6.43);
- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ №213 фидер N 14 Залесное от ПС 35/10 кВ Владыкино (реестровый номер 58:10-6.135);
- Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 211 фидер N 9 Владыкино от ПС 35/10 кВ Владыкино (реестровый номер 58:10-6.19);
- Охранная зона Электросетевой комплекс № 23 ПС 35/10 кВ "Владыкино", Пензенская область, Каменский район (реестровый номер 58:10-6.145).

[bookmark: _Toc191041061]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории Владыкинского сельсовета отсутствуют придорожные полосы автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН.

[bookmark: _Toc191041062]2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
[bookmark: _Hlk187673670]- Охранная зона объекта газораспределения: "Газопровод высокого давления подземной и воздушной прокладки, диаметром 76, 89, 114, 159 мм." (реестровый номер 58:10-6.476);
- Охранная зона объекта газораспределения: "Межпоселковый газопровод высокого давления с Владыкино Каменского р-на с Усть -Атмис Каменского района" (реестровый номер 58:10-6.478);
- Охранная зона Газопровода высокого давления, инв. №56:229:002:000054870, протяженность 778 м (реестровый номер 58:10-6.41);
- Охранная зона Газопровода высокого давления, инв. №56:229:002:000056790, протяженность 346 м (реестровый номер 58:10-6.74);
[bookmark: _Hlk187673882]- Охранная зона Газопровода высокого и низкого давления, инв.№56:229:002:000054880, протяженность 2843м., Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, ул. Большая Булановка, Советская (реестровый номер 58:10-6.3);
[bookmark: _Hlk187673941]- Охранная зона Газопровода низкого давления, инв.№56:229:002:000056840, протяженность 835м., Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, ул. Больничная Гора (реестровый номер 58:10-6.93);
[bookmark: _Hlk187673983]- Охранная зона Газопровода низкого давления, инв. №56:229:002:000056830, протяженность 586 м (реестровый номер 58:10-6.134);
- Охранная зона газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, ул. Овчарка, двлд.1(реестровый номер 58:10-6.463);
- Охранная зона объекта газораспределения: "Газопровод высокого давления" (реестровый номер 58:10-6.472).
Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны магистральных газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона производственно-технологического комплекса - газопровод-отвод АГРС г. Каменка (реестровый номер 58:10-6.317);
- Охранная зона - газопровод-отвод и АГРС "Ташкент-1" с. Владыкино (реестровый номер 58:10-6.298).

2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона "Линейное сооружение (кабельная линия связи ГРС г. Каменка)", адрес объекта: Пензенская область, Каменский, Белинский районы от 1620 км магистрального газопровода САЦ-1 и от 135 км магистрального газопровода ПЕ до газораспределительной станции г. Каменка (Пензенская область, Каменский район, г. Каменка) (реестровый номер 58:00-6.650);
- Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» «Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО», по адресу: Пензенская обл, Каменский р-н, Соболевка с, Школьная ул 7 (реестровый номер 58:10-6.370).

[bookmark: _Toc191041063]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
На территории сельсовета установлены следующие водоохранные зоны рек, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Водоохранная зона р. Чембар от истока до впадения в реку Ворона на территории Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.663).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Владыкинского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1. 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и ручьев, 
расположенных на территории Владыкинского сельсовета
	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1
	р. Малый Атмис
	100
	30

	2
	р. Чембар
	200
	30

	3
	р. Липлейка
	100
	30

	4
	р. Ключи
	100
	30

	5
	р. Большая Елшанка
	50
	50

	6
	р. Чембарская Вершина
	50
	50

	7
	р. Мокрая
	50
	50



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В соответствии с ч.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc191041064]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc191041065]2.4.7. Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. 
В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

[bookmark: _Toc191041066]2.4.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 2.4.7.1
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125


Таблица 2.4.7.2
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125



На территории сельсовета установлены следующие зоны минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) сведения, о которых внесены в ЕГРН:
- Зона минимальных расстояний до газопровода-отвода к г. Каменка и АГРС БК-ГРС-2-70 г. Каменка на территории Каменского, Белинского районов Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.601);
- Зона минимальных расстояний до газопровода-отвода к с. Владыкино и АГРС "Ташкент-1" (реестровый номер 58:10-6.424).

[bookmark: _Toc191041067]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Владыкинского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области от 21.09.2009 № 39-13/5 (с последующими изменениями), предусматривал следующие мероприятия по дальнейшему развитию территории сельсовета: 

- строительство фермы КРС на 1200 голов юго-западнее с. Владыкино, площадь 4,46 га, ГУП ПО «Областной агропромышленный холдинг»;
- жилищное строительство на общей площади 20,5га (строительство индивидуальных жилых домов севернее села Владыкино на площади 8,5 га; строительство индивидуальных жилых домов севернее села Троицкое на площади 12,0 га.);
- введение в границу населенного пункта для сельскохозяйственного использования (размещение зернохранилища ООО «Пенза Золотая Нива») 1,812 га, с. Соболевка;
- реконструкция здания бывшего интерната под молебный дом (ул. Большая Булановка);
- реконструкция автодороги «Каменка-Междуречье-Крыловка» («Каменский меридиан»), протяженностью 7,4 км, 
- строительство автодороги «Москва-Саратов» протяженностью 1,6 км;
- благоустройство улично-дорожной инфраструктуры; 
- реконструкция водопроводных сетей в с. Владыкино, с. Троицкое, с. Соболевка;
- строительство межпоселкового газопровода для д. Ключи протяженностью 2,0 км;
- организация пляжа южнее, восточнее с. Владыкино на левом берегу пруда, западнее д. Николаевка на правом берегу пруда; организация пляжа южнее с. Соболевка на правом берегу пруда «Кавказ»;
В основном территория Владыкинского сельсовета развивалась в соответствии с планируемыми мероприятиями действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения реализованы частично. В настоящем проекте изменений в генеральный план проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Владыкинского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc191041068]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база. При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые. 
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Природно-климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким летом.
Территория сельсовета относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают - 1,39 % территории сельсовета.
Леса относятся к Белинскому лесничеству. Леса, расположенные на территории Владыкинского сельсовета, относятся к защитным и эксплуатационным лесам. Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, вяз, береза, ольха черная, ива, тополь).
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.
Территория сельсовета представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную системой оврагов и балок на ряд водоразделов со склонами различной крутизны и экспозиции. Берега оврагов крутые и обрывистые с выходами материнских пород. 
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях, но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок, используется как выгон.
Территория сельсовета входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Ведущее место в почвенном покрове сельсовета занимают черноземы (71%), незначительная площадь приходится на серые лесные (1%), болотные (1%) и аллювиальные почвы (10%) располагаются только в пойме рек По механическому составу почвы глинистые, тяжело- и среднесуглинистые. Черноземные почвы представлены черноземом выщелоченным и оподзоленным. По мощности гумусового горизонта почвы среднемощные 56-73см; по содержанию гумуса – среднегумусные и малогумусные, вниз по профилю его содержание уменьшается постепенно. Намного снижена природная производительность почв подверженных слабой водной эрозии.   
Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 74 баллам, а в районе – 72 баллам.
Почвы сельсовета в основном плодородные и вовлечены в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, для этого необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
Оценка градостроительного потенциала территории
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]В целях градостроительного развития Владыкинского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Владыкино, с. Соболевка, д. Троицкое Отделение, д. Ключи, 
д. Бессоновка, д. Николаевка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится водоохранная зона рек.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарн- защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством



Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Владыкинского сельсовета расположена в южной части Каменского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Планировочные оси сельсовета – автодорога «г. Тамбов - г. Пенза» - с. Междуречье - г. Сердобск», автодорога «г Каменка - с Междуречье - с Крыловка - с Соболевка - с Ахматовка». В структуре современного расселения доминирует административный центр  сельсовета – с. Владыкино. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главными природно-ландшафтными осями сельсовета – являются реки Большой Чембар, Малый Атмис, Ключи.
с. Владыкино.
Село Владыкино расположено на месте впадения р. Ключи в р. Малый Атмис.
Территория села состоит из трех обособленных контуров, расположенных по обоим берегам р. Малый Атмис. Большая часть территории населенного пункта расположена на левом берегу р. Малый Атмис, вытянута с северо-запада на юго-восток. Село имеет сформированный общественный центр. Центр вытянут с северо-запада на юго-восток вдоль улицы Советская и представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания.
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и блокированной жилой застройкой.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро -, водо- и газоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
с. Соболевка
Территория села представляет собой компактное образование, расположенное к югу от с. Владыкино. Село пересекает с севера на юг автодорога «г Каменка - с Междуречье - с Крыловка - с Соболевка - с Ахматовка». Село имеет сформированный общественный центр. Центр представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания:
Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и блокированной жилой застройкой.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро -, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
д. Троицкое Отделение
Территория деревни представляет собой компактное образование, расположенное к западу от с. Владыкино.  Населенный пункт расположен с западной стороны автодороги «г. Тамбов - г. Пенза» - с. Междуречье - г. Сердобск».
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро - и водоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
д. Ключи
Территория деревни представляет собой компактное образование, расположенное к югу от с. Владыкино. Населенный пункт расположен с восточной стороны автодороги «г Каменка - с Междуречье - с Крыловка - с Соболевка - с Ахматовка».
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением. 
д. Бессоновка
Территория населенного пункта представляет собой компактное образование, расположенное по обоим берегам р. Большой Чембар. Расположено на юго-западе от с. Владыкино. 
д. Николаевка
Территория населенного пункта представляет собой компактное образование, расположенное по берегу пруда. Расположено на юго-востоке от с. Владыкино. 
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Владыкинского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтной оси - р. Малый Атмис.
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в относительной близости от сети региональных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
[bookmark: _Toc45096702]Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Владыкинского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2.
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Владыкино
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Соболевка
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	д. Троицкое Отделение
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	[bookmark: _Hlk189219090]4
	д. Ключи
	-
	-
	-
	+
	
	-

	5
	д. Бессоновка
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	6
	д. Николаевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc45096705]
Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Владыкинский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к части населенных пунктов сельсовета, к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Владыкинского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Владыкинского сельсовета конкретизируются предложения СТП Каменского района, программ комплексного социально-экономического развития Каменского района Пензенской области и Владыкинского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc191041069]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc191041070]2.7.1. Баланс территории
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Общая площадь земель в административных границах Владыкинского сельсовета составляет 17250,89 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Владыкинского сельсовета по категориям земель на 01.01.2024
	[bookmark: _Hlk180679495]№
п/п
	Категории земель
	Общая площадь

	
	
	га
	%

	1. 
	Земли сельскохозяйственного назначения
	16417,59
	95,17

	2. 
	Земли населенных пунктов
	537,05
	3,11

	3. 
	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	57,29
	0,33

	4.  
	Земли особо охраняемых территорий и объектов  
	-
	-

	5. 
	Земли лесного фонда
	238,96
	[bookmark: _Hlk190937875]1,39

	6. 
	Земли водного фонда
	-
	-

	7. 
	Земли запаса
	-
	-

	            
	Итого земель в границах сельсовета
	17250,89
	100

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Освоенность территории Владыкинского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc191041071]2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границы сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).

Таблица 2.7.2.1.
	[bookmark: _Hlk181104960]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2030)

	Жилые зоны

	1
	[bookmark: _Hlk180657575]Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	275,02
	451,40

	Общественно-деловые зоны

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	15,67
	14,26

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3
	Производственная зона
	га
	-
	1,18

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,70
	0,33

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	3,80
	1,65

	Зоны сельскохозяйственного использования

	6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	224,36
	49,40

	7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	108,35
	130,31

	Зоны рекреационного назначения

	8
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	1,31

	Зоны специального назначения

	9
	Зона кладбищ
	га
	2,59
	2,59

	Иные зоны

	10
	Иная зона
	га
	-
	9,57

	 Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,  религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
[bookmark: _Hlk190696766]- для размещения блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственная зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Hlk190697223]Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. 

Зоны специального назначения
	Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	
Иные зоны
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена исходя из проведенного анализа территории, в котором были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон, оказавших влияние на установление функциональных зон, такие как зоны с особыми условиями использования:
-  береговые полосы,
-  прибрежная защитная полоса,
-  водоохранная зона.

[bookmark: _Toc191041072]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В последние годы наблюдается снижение численности населения Владыкинского сельсовета (таблица 2.8.1).





Таблица 2.8.1
Динамика численности населения Владыкинского сельсовета*
	Наименование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Владыкинский
сельсовет
	человек
	1007
	998
	975
	939
	912
	834
	812
	791



За последние 8 лет численность населения снизилась с 1007 чел. в 2017 году до 791 чел. в 2024 (рисунок 5). Снижение составило 216 человек. Уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения.  
Среднегодовая численность населения сельсовета составляет 916 человек за последние 9 лет. Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
[bookmark: _Toc45096711] 
Рисунок 5
Динамика численности населения Владыкинского сельсовета




Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2029 год, на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030 годы.
Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030 гг. составляет -4,35, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –5,25. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -9,6.
Прогнозная численность населения Владыкинского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n= Nn              t, где  

Nn - численность населения на начало планируемого периода (791);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (5);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,6).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,35);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,25).
Прогнозная численность населения Владыкинского сельсовета на основе указанных показателей до 2029 года составит 751 человек.

[bookmark: _Toc191041073]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. В границах Владыкинского сельсовета Каменского района существующий жилищный фонд, жилыми домами индивидуальной застройки с приусадебными участками. Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение. 
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года», обеспеченность жильем в 2030 году – 33,0 кв.м. В среднем на одного жителя на расчетный срок (2029 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв. м общей площади.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc191041074]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc191041075]2.10.1. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 25.07.2024 № 518-пП (с последующими изменениями) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:
[bookmark: _Hlk190768114]- автодорога "г. Тамбов - г. Пенза" - с. Междуречье - г. Сердобск", идентификационный номер 58-ОП-РЗ-К-374. Протяженность автомобильной дороги по территории сельсовета составляет 5,82 км.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, проходящие по территории Владыкинского сельсовета, представлены в таблицах 2.10.1.1, 2.10.1.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в границах Владыкинского сельсовета составляет 25,25 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения  сельского поселения в границах Владыкинского сельсовета – 0,47 км.

Таблица 2.10.1.1
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Каменский район Пензенской области
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	г Каменка - с Междуречье - с Крыловка - с Соболевка - с Ахматовка
	56 2229000000 ОП МР-027

	а/д «Подъезд к с Владыкино»
	56-229-ОП-МР-024

	Подъезд к д. Ключи
	56-229-ОП-МР-004



Таблица 2.10.1.2
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Подъездная автомобильная дорога к силосному зернохранилищу сезонной мощностью 20 тыс. тонн в с. Соболевка Каменского района Пензенской области
	-



В соответствии с предложением Администрации Каменского района Пензенской области на территории Владыкинского сельсовета планируется строительство подъездной дороги к д. Бессоновка Каменского района Пензенской области. Протяженность автодороги составляет 4,57 км.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
[bookmark: _Hlk181176908]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Владыкинского сельсовета составляет 19,72 км (по сведениям ФГИС СКДФ) (таблица 2.10.1.2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (19,72 км) и площади всех населенных пунктов (5,37 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 3,67 км/ кв. км.
В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Таблица 2.10.1.3
Улично-дорожная сеть по населенным пунктам Владыкинского сельсовета
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	с. Владыкино
	230,15 (2,3)
	10,62
	4,61

	2
	с. Соболевка
	162,33 (1,62)
	4,7
	2,90

	3
	д. Троицкое Отделение
	44,60 (0,45)
	2,3
	5,11

	4
	д. Ключи
	54,11 (0,54)
	2,1
	3,89

	5
	д. Бессоновка
	39,52 (0,40)
	-
	-

	6
	д. Николаевка
	6,34 (0,06)
	-
	-

	
	Всего
	537,05 (5,37)
	19,72
	3,67


Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Владыкинского сельсовета указан в таблице 2.10.1.4.
[bookmark: _Hlk190773346]Таблица 2.10.1.4
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов 
Владыкинского сельсовета (2024 г.) *
	№ п/п
	Наименование объекта
	Идентификационный номер
	Вид покрытия

	с. Владыкино

	1
	ул. Большая Булановка
	56229810ОПМП01
	Асфальтобетонное

	2
	ул. Грабиловка
	56229810ОПМП08
	Грунтовое

	3
	ул. Пятиговка
	56229810ОПМП08
	Грунтовое

	4
	ул. Производственная
	56229810ОПМП10
	Грунтовое

	5
	ул. Малая Булановка
	56229810ОПМП02
	Асфальтобетонное

	6
	ул. Советская
	56229810ОПМП03
	Асфальтобетонное

	7
	ул. Низовка
	56229810ОПМП03
	Грунтовое

	8
	ул. Красавка
	56229810ОПМП03
	Грунтовое

	9
	ул. Центральная
	58:20:8803 ОП МП
	Грунтовое

	10
	ул. Молодежная
	56229810ОПМП04
	Грунтовое

	11
	ул. Садовая
	56229810ОПМП07
	Грунтовое

	12
	ул. Косьяновка
	56229810ОПМП05
	Грунтовое

	13
	ул. Пурдышки
	56229810ОПМП10
	Грунтовое

	14
	ул. Садок
	56229810ОПМП07
	Грунтовое

	15
	ул. Больничная Гора
	56229810ОПМП09
	Грунтовое

	16
	ул. Овчарка
	56229810ОПМП09
	Грунтовое

	с. Соболевка

	1
	ул. Ивановка
	56229810ОПМП11
	Грунтовое

	2
	ул. Школьная
	56229810ОПМП12
	Асфальтобетонное

	3
	ул. Производственная
	56229810ОПМП15
	Грунтовое

	4
	ул. Гореловка
	56229810ОПМП14
	Грунтовое

	5
	ул. Порядочная
	56229810ОПМП13
	Грунтовое

	д. Троицкое Отделение

	1
	ул. Садовая
	56229810ОПМП19
	Грунтовое

	2
	ул. Новая
	56229810ОПМП18
	Грунтовое

	3
	ул. Центральная
	56229810ОПМП17
	Грунтовое

	4
	ул. Зеленая
	56229810ОПМП16
	Грунтовое

	д. Ключи

	1
	ул. Луговая
	56229810ОПМП22
	Грунтовое

	2
	ул. Центральная
	56229810ОПМП20
	Асфальтобетонное

	3
	ул. Овражная
	56229810ОПМП21
	Грунтовое

	* По сведениям ФГИС СКДФ



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил, что улично-дорожная сеть в основном не имеет твердого покрытия, существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются.

2.10.2. Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории Владыкинского сельсовета отсутствует.

2.10.3. Трубопроводный транспорт
По территории Владыкинского сельсовета проходят магистральные газопроводы, находящиеся в ведении филиала ООО «Газпром траснгаз Саратов» ЛПУМГ Мещерское:
- газопровод-отвод к г. Каменка;
- газопровод-отвод к с. Владыкино. 
Общая протяженность магистральных газопроводов по территории Владыкинского сельсовета составляет 8,26 км.
К юго-западу от с. Владыкино расположена АГРС с. Владыкино.
По территории сельсовета с юга-запада на север вдоль газопровода-отвода к г. Каменка проходит линейное сооружение - кабельная линия связи ГРС г. Каменка. 

[bookmark: _Toc162343214][bookmark: _Toc175068872]2.10.4. Водный транспорт
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Владыкинского сельсовета отсутствуют. 

[bookmark: _Toc162343215][bookmark: _Toc175068873]2.10.5. Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc45096727]На территории Владыкинского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. 

2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453][bookmark: _Toc191041076]2.11.1. Система водоснабжения поселения
Система централизованного водоснабжения существует в с. Владыкино, с. Соболевка и д. Троицкое Отделение. Основные потребители – население, организации, сельскохозяйственные предприятия. В деревнях Ключи, Бессоновка и Николаевка централизованная система водоснабжения отсутствует. Население пользуется привозной водой или придомовыми колодцами.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. Подача питьевой воды населению осуществляется от трех скважин:
- с. Владыкино – 1 артезианская скважина;
- с. Соболевка - 1 артезианская скважина;
- д. Троицкое Отделение – 1 артезианская скважина. 
Реестр артезианских скважин представлен в таблице 2.11.1.1.

Таблица 2.11.1.1
Реестр артезианских скважин Владыкинского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адреса, согласно правоустанавливающих документов
	Примечания

	1
	Артезианская скважина
	Пензенская область, Каменский район, с. Владыкино, 400 м. на ю-в от здания администрации Владыкинского сельсовета 
(ул. Советская, д.5)
	действующая

	2
	Артезианская скважина
	Пензенская область, Каменский район, с. Соболёвка, 15,1к м. на ю-в от здания администрации Владыкинского сельсовета 
(ул. Советская, д.5)
	действующая

	3
	Артезианская скважина
	Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое
	действующая



Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Владыкинского сельсовета осуществляется по тупиковой схеме. 
Система водоснабжения состоит из 3-х водонапорных башен V=25м3 каждая, 3-х скважин и уличной водоразводящей сети протяженностью 12,25 км.
Водонапорные башни расположены в с. Владыкино, ул. Садок, 2; с. Соболевка, ул. Школьная, 29, д. Троицкое Отделение, ул. Зеленая, 19.
За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта или замены.
В сельсовете планово ведется работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc191041077]2.11.2. Система водоотведения поселения
Централизованное водоотведение в населенных пунктах Владыкинского сельсовета отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
Мероприятия по строительству системы централизованного водоотведения на территории Владыкинского сельсовета не предусмотрены.
[bookmark: _Toc59554455]
[bookmark: _Toc191041078]2.11.3. Система газоснабжения поселения.
[bookmark: _Toc59554456]Газоснабжение сельсовета осуществляется природным и сжиженном газом. Газоснабжение населенных пунктов Владыкинского сельсовета осуществляется от АГРС с. Владыкино, расположенной юго-западнее с. Владыкино, по распределительному газопроводу высокого давления. На территории сельсовета газифицированы с. Владыкино, с. Соболевка, д. Троицкое Отделение. Не газифицированы с. Бессоновка, д. Ключи, д. Николаевка.
По территории сельсовета проходит сеть газопроводов высокого и низкого давления. Протяженность газопровода высокого давления составляет 24,06 км. На территории сельсовета расположено 8 ПРГ.
 Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.

[bookmark: _Toc191041079]2.11.4. Система теплоснабжения поселения.
Централизованное теплоснабжение в Владыкинском сельсовете отсутствует. 
На территории сельсовета расположены 2 котельные: с. Владыкино – 1, с. Соболевка – 1.
Котельная МОУ СОШ с. Владыкино, ул. Косьяновка, 19, используется для отопления МОУ СОШ с. Владыкино и МДОУ ДС с. Владыкино.
Котельная с. Соболевка не функционирует.
Жилая индивидуальная и блокированная застройка в газифицированных населенных пунктах оборудована индивидуальным газовым отоплением. (АОГВ). В не газифицированных населенных пунктах применяется печное отопление дровами.

[bookmark: _Toc59554457][bookmark: _Toc191041080]2.11.5. Система электроснабжения поселения
[bookmark: _Hlk181019239]Электроснабжение Владыкинского сельсовета Каменского района производится от энергосистемы филиала ПАО №"Россети Волга" - "Пензаэнерго" и генерирующих источников электроснабжения.
Основным источником электроснабжения является ПС 35/10кВ «Владыкино», расположенная в северной части Владыкинского сельсовета в границах с. Владыкино, 21 ТП 10/04кВ.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередачи: 
- ВЛ-500кВ Тамбов-Пенза, протяженностью 15,8 км;
- ВЛ-35 кВ Владыкино-Анучино протяженностью 10 км;
- ВЛ-35 кВ Каменка-Владыкино протяженностью 0,8 км;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 210 фидер N 2 Безруково от ПС 35/10 кВ Владыкино;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 212 фидер N 12 Соболевка от ПС 35/10 кВ Владыкино;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ №209 фидер N 7 Казанская Арчада от ПС 35/10 кВ Пустынь;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 203 фидер N 2 Завиваловка от ПС 35/10 кВ Клейменовка;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ №213 фидер N 14 Залесное от ПС 35/10 кВ Владыкино;
- электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ № 211 фидер N 9 Владыкино от ПС 35/10 кВ Владыкино;
- сооружение "ВЛ-10 кВ, ж/б опор-4", входящего в состав объекта основных средств "Линия электропередач на с. Владыкино". Общая протяженность ВЛ-10 кВ по территории сельсовета составляет 42,0 км.  
	Все населенные пункты сельсовета, кроме д. Николаевка, электрифицированы. 
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

[bookmark: _Toc191041081]2.11.6 Связь и телекоммуникация
На территории Владыкинского сельсовета расположены 3 отделения почтовой связи:
- отделение почтовой связи в с. Владыкино, ул. Малая Булановка, 20;
- отделение почтовой связи в с. Соболевка, ул. Ивановка, 32;
- отделение почтовой связи в д. Троицкое Отделение.
Телефонная связь населения сельсовета осуществляется от аналоговой телефонной станции (АТС), расположенной в с. Владыкино АТСК-50/200М на 90 телефонных номеров и обеспечивающей телефонной связью абонентов в с. Владыкино, в с. Соболевка (АТС) - аналоговая АТСК-50/200 на 50 телефонных номеров  и обеспечивающей телефонной связью абонентов с. Соболевка, в д. Троицкое Отделение (АТС) – аналоговая АТСК-50/200 на 42 телефонных номера и обеспечивающей телефонной связью абонентов д. Троицкое Отделение. 
По территории Владыкинского сельсовета проходит кабель связи ПАО «Ростелеком» «Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО».
В населенных пунктах сельсовета доступна сотовая связь. На юге с. Владыкино расположена вышка сотовой связи, оператор - МТС. 

[bookmark: _Toc191041082]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решенной. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc191041083]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Каменского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Каменского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Каменского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания, расположенные на территории Владыкинского сельсовета представлены вы таблице 2.12.1.1.
:
Таблица 2.12.1.1.
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Анатолия Алексеевича Чижова с. Владыкино Каменского района Пензенской области 
	442235, Пензенская область, Каменский район, с.Владыкино, ул.Косьянова, д.19

	Дошкольные образовательные учреждения

	2
	Детский сад с.Владыкино (структурное подразделение МОУ СОШ им.А.А.Чижова с. Владыкино)
	442235, Пензенская область, Каменский район, с.Владыкино, ул.Косьянова, д.19



[bookmark: _Hlk181178871]Здание общеобразовательной организации находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Здание дошкольного образовательного учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
С целью привлечения обучающихся школы к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития в школе традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропоганды здорового образа жизни на базе МОУ СОШ с. Владыкино создан и функционирует школьный спортивный клуб «Олимп». 

[bookmark: _Toc191041084]2.12.2. Система здравоохранения.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 
Медицинскую помощь сельскому населению Владыкинского сельсовета оказывает ГБУЗ «Каменская центральная районная больница имени Г.М.Савельевой» через обособленные структурные подразделения:
- ФАП с. Владыкино, расположенный по адресу: с. Владыкино, ул. Советская, д. 4;
- ФП с. Соболевка, расположенный по адресу: с. Соболевка, ул. Школьная, 7;
 - ФП д. Троицкое Отделение, расположенный по адресу: д. Троицкое Отделение, ул. Центральная, 8. 
На 2024 год ФП д. д. Троицкое Отделение не работает. 
[bookmark: _Hlk181178923]Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Владыкинского сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.
Для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- планируемый к размещению фельдшерско-акушерский пункт в д. Троицкое Отделение Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области площадью 54,1 кв.м, срок реализации – 2025 г. (Постановление Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП «Об утверждении региональной программы Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы»).

[bookmark: _Toc191041085]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для муниципального образования – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Объекты системы культуры, в том числе физической культуры и спорта представлены следующими объектами:
- ОП Владыкинский ДК МУК МЦ РДК, расположенный по адресу: с. Владыкино, ул. ул. Малая Булановка,20;
- ОП Соболевский ДК МУК МЦ РДК, расположенный по адресу: с. Соболевка, ул. Ивановка,33;
- ОП-Владыкинская библиотека МУК МЦРБ им П.И. Замойского Каменского района Пензенской области, расположенный по адресу: с. Владыкино, ул. ул. Малая Булановка,20.
Объекты системы физической культуры и спорта на территории Владыкинского сельсовета представлены спортивной площадкой на территории МОУ СОШ с. Владыкино.

[bookmark: _Toc191041086]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета в с. Владыкино, расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения:
- администрация Владыкинского сельсовета;
- участковый пункт полиции, расположенный в здании администрации сельсовета;
- почтовое отделение; 
- отделение банка – с. Владыкино, ул. Малая Булановка, д. 18;
- магазин.
В с. Соболевка:
- магазин;
- почтовое отделение.
В д. Троицкое Отделение:
- почтовое отделение.
На территории сельсовета расположены памятник войнам ВОВ (с. Владыкино, ул. Советская), памятник войнам ВОВ (д. Троицкое Отделение, ул. Центральная), памятник Замойскому П.И. (с. Соболевка, ул. Ивановка). В границах с. Владыкино расположены здание церкви Стефана Савваита (здание разрушено), здание церкви Сергия Радонежского (здание разрушено), усадьба Владыкиных.

[bookmark: _Toc191041087]2.13. Места погребения
На территории Владыкинского сельсовета расположено 2 кладбища, общей площадью   2,51 га.
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).

[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13-1
Перечень существующих мест погребения.
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности объекта в
соответствии с санитарной классификацией
	Площадь объекта,
га
	Кадастровый номер земельного участка

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Российская Федерация, Пензенская область, Каменский район,
Владыкинский сельсовет,
с.Владыкино (юго-западнее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,23
	58:10:0650801:182

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Российская Федерация, Пензенская область, Каменский район,
Владыкинский сельсовет,
с. Соболевка (севернее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,28
	58:10:0690201:159

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc191041088]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонней организации ООО "Экопром".
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Владыкинского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируются к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Владыкинского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Постановлением администрации Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области от 30.04.2019г. № 30а «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области» утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Владыкинский сельсовет. В соответствии со схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов места накопления ТКО в с. Владыкино расположены на ул. Косьяновка, в с. Троицкое – ул. Новая. 
Постановлением администрации Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области от 30.04.2019г. № 30б утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Владыкинский сельсовет. 
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Владыкинского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Hlk139881204][bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Владыкинского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
На территории Владыкинского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Согласно приложению 19 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Владыкинский сельсовет относится к Южной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Владыкинского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
На территории Владыкинского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc162343234][bookmark: _Toc175068891][bookmark: _Toc191041089]2.15. Производственная и сельскохозяйственная база

[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc162343235][bookmark: _Toc175068892][bookmark: _Toc191041090]2.15.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Основным видом производства для Владыкинского сельсовета является сельское хозяйство. Основное направления сельского хозяйства на территории сельсовета – растениеводство. 
Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых, сахарной свеклы.
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота и птицы, молока.
На территории Владыкинского сельсовета имеется объект по добыче общераспространенных полезных ископаемых: АО «ДЭП № 270», в 2,0 км восточнее с. Владыкино месторождение песка строительного Владыкинское, площадь горного отвода 8,7 га.

[bookmark: _Toc191041091]2.16. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc191041092]2.16.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Владыкинского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов, рек.
Внесением изменений в генеральный план рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с. Владыкино с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв. м на 1 человека.
Зону озелененных территорий общего пользования предлагается сформировать в границах территории, прилегающей к памятнику ВОВ в с. Владыкино на площади 1,31 га.

[bookmark: _Toc191041093]2.16.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов, рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
В связи с этим рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов (таблица 2.16.2.1.); обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 2.16.2.1.
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха

	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2024)
	Расчетный срок
(2029)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв. м на посетителя)


	Владыкинский сельсовет
	-
	3004 кв. м



Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.

[bookmark: _Toc191041094]2.16.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
На территории Владыкинского сельсовета при МОУ СОШ создан и работает пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мечта». Программа лагеря направлена на создание условий для полноценного и безопасного летнего оздоровительного отдыха детей.
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

[bookmark: _Toc191041095]2.17. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
[bookmark: _Hlk188356990]Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc191041096]2.17.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области отсутствуют объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также объекты, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области. 

[bookmark: _Toc191041097]2.18. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Владыкинского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc191041098]2.19. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc191041099]2.19.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Владыкинского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции и скотоводством.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых коммунальных отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc191041100]2.19.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Централизованная канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В целях охраны и рационального использования водных ресурсов генпланом предусматривается:
- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий; 
- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения: 
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;
- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль над соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;
- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;
- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;
-использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов.
На территории Владыкинского сельсовета расположены гидротехнические сооружения (кадастровый номер 58:10:0000000:1448, 58:10:0600201:123). Для нормального функционирования которого необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc191041101]2.19.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc191041102]2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета размещены объекты сельскохозяйственного назначения, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
по шуму, атмосферному воздуху и почве – автомобильные дороги.
по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуется выгребными ямами
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых коммунальных отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Владыкинского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют. Контейнерные площадки для сбора ТКО размещены в с. Владыкино, д. Троицкое Отделение. 
 Состояние скотомогильников
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Пензенской области и ГБУ ПО «Каменская райСББЖ на территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области законсервированные и действующие скотомогильники отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
 Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Владыкинского сельсовета проходят магистральные газопроводы:
- газопровод-отвод к г. Каменка;
- газопровод-отвод к с. Владыкино. 
К юго-западу от с. Владыкино расположена АГРС с. Владыкино.

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc191041103]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Планируемые для размещения на территории Владыкинского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc170230125]
[bookmark: _Toc191041104]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Планируемые для размещения на территории Владыкинского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230127][bookmark: _Toc191041105]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
[bookmark: _Hlk181019081]В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- планируемый к размещению фельдшерско-акушерский пункт в д. Троицкое Отделение Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области площадью 54,1 кв.м, срок реализации – 2025 г. (Постановление Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП «Об утверждении региональной программы Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы») (таблица 5.1).
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Таблица 5.1.

	№
п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Характеристика объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	1
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь

	Фельдшерско-акушерский пункт
	Пензенская область, Каменский район, Владыкинский сельсовет,
д. Троицкое Отделение
	РЗ/ Планируемый к размещению/ 2025
	Площадь, кв. м
	54,1
	Модерниза
ция объектов здравоохранения Владыкинс
кого сельсовета
Каменского Пензенской области
 
	Постановление Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП «Об утверждении региональной программы Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы»
	Не требуется






[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc191041106]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.
На территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области размещение планируемых объектов местного значения муниципального района не предусмотрено.
[bookmark: _Toc170230129]	
	
[bookmark: _Toc191041107]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc191041108][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории Владыкинского сельсовета наблюдаются метеорологические и агрометеорологические явления. Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.
 Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 № 112-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года" был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%. Vкласс-0,017%.
На территории Владыкинского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
В соответствии c постановлением Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года» населенные пункты, расположенные на территории Владыкинского сельсовета, не включены в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и перечень населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров.

[bookmark: _Toc191041109]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Владыкинского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловлены:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- авариями на трубопроводном транспорте;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета, не проходят автомобильные дороги федерального значения, вместе с тем это не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Владыкинского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Владыкинского сельсовета отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Владыкинского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Владыкинского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории Владыкинского сельсовета проходят магистральные газопроводы, находящиеся в ведении филиала ООО «Газпром траснгаз Саратов» ЛПУМГ Мещерское:
- газопровод-отвод к г. Каменка;
- газопровод-отвод к с. Владыкино.
На территории Владыкинского сельсовета расположена газораспределительная станция с. Владыкино Мещерского ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов», аварии на которой могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Владыкинского сельсовета расположено 2 гидротехнических сооружения:
- юго-восточнее с.Владыкино, р.Ключи;
- юго-западнее д. Троицкое Отделение, р. Липлейка.
 На территории сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Владыкинского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc191041110]7.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc191041111]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500).
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Владыкинского сельсовета расположены 2 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.

Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc191041112]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Владыкинского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc191041113]7.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Владыкинского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc191041114]7.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии со ст. 68 ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (с последующими изменениями) на территориях сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К наружному противопожарному водоснабжению относятся:
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) пожарные резервуары.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (с последующими изменениями)).
На территории Владыкинского сельсовета находятся два подразделения добровольной пожарной охраны: ДПК МОО ООО «Исток», дислоцирующееся в с. Владыкино, а также ДПК МОО ООО «Исток», дислоцирующееся в с. Соболевка.
ДПК МОО ООО «Исток» с. Соболевка в зимнее время выводится из расчета на консервацию из-за отсутствия отапливаемого бокса. На это время прикрытие осуществляется ДПК МОО ООО «Исток» с. Владыкино.
Владыкинский сельсовет находится в районе выезда 28 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская д. 4).
[bookmark: _GoBack]На территории Владыкинского сельсовета расположены водонапорные башни, которые могут быть использованы в качестве источников противопожарного водоснабжения. Рядом с с. Владыкино протекает река, забор воды возможен с моста.
На территории Владыкинского сельсовета имеются следующие виды противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты (с. Владыкино ул. Большая Булановка,1; с. Соболёвка, ул. Порядочная, 11; с. Соболёвка, ул. Ивановка, 55 (территория ООО «Агро Терра Элеваторы»));
- пожарные краны (с. Владыкино, ул. Садок, 2; с. Троицкое (территория артезианской скважины));
- водонапорная башни;
- пожарные пирсы (с. Владыкино, по ул. Пятиговка; с. Троицкое, ул. Новая, 19; д. Ключи, ул. Овражная);
- пожарный водоем (с. Соболёвка, ул. Ивановка, 55 (территория ООО «Агро Терра Элеваторы»).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc191041115]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Владыкинского сельсовета: с. Владыкино, с. Соболевка, д. Троицкое Отделение, д. Ключи, д. Бессоновка, д. Николаевка, в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1.
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, кв.м.
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Владыкино

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0650101
	2,06
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0650801
	1,01
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0650602
	1,09
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	с. Соболевка

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0690201
	3,27
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0650602
	0,38
	Земли населенных пунктов 

	корректировка /уточнение границы

	д. Троицкое Отделение

	11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала 58:10:0590401

	3,95
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	д. Ключи

	13
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:10:0650602
	4,91
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы




Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Владыкино

	1
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0650101
	0,04
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600301
	0,14
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0650801
	0,09
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600202
	0,37
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0650602
	3,07
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600206
	1,00
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600210
	1,75
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	8
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600209
	0,15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	9
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600209
	0,39
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка /уточнение границы

	10
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600201
	0,07
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка /уточнение границы

	11
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600201
	0,07
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	12
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600204
	0,28
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	13
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0600205
	5,92
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Соболевка

	14
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0700104
	0,33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	15
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0700102
	0,66
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Троицкое Отделение

	16
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0590401
	0,90
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	17
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0550302
	1,04
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	18
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0550301
	0,09
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Ключи

	19
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0640102
	0,64
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Бессоновка

	20
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0680401
	0,31
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	21
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0690201
	0,69
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Николаевка

	22
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:10:0650602
	0,15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы



[bookmark: _Toc191041116]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории Владыкинского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.








[bookmark: _Toc191041117]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2029)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	17250,89
	17250,89

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	538,53
	537,05

	[bookmark: _Hlk190769796]1.2.1
	с. Владыкино
	га
	239,33
	230,15

	1.2.2
	с. Соболевка
	га
	159,66
	162,33

	1.2.3
	д. Троицкое Отделение
	га
	42,67
	44,60

	1.2.4
	д. Ключи
	га
	49,85
	54,11

	1.2.5
	д. Бессоновка
	га
	40,53
	39,52

	1.2.6
	д. Николаевка
	га
	6,49
	6,34

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	16421,69
	16417,59

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
	га
	51,71
	57,29

	1.4
	Земли лесного фонда
	га
	238,96
	238,96

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	275,02
	451,40

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	15,67
	14,26

	2.3
	Производственная зона
	га
	-
	1,18

	2.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,70
	0,33

	2.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	3,80
	1,65

	2.6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	224,36
	49,40

	2.7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	108,35
	130,31

	2.8
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	1,31

	2.9
	Зона кладбищ
	га
	2,59
	2,59

	2.10
	Иная зона
	га
	-
	9,57

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.4
	Объекты физической культуры и спорта
	ед.
	1
	1

	3.5
	Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
	ед.
	1
	1

	3.6
	ФАП, ФП
	ед.
	2
	2

	3.7
	Отделение связи
	ед.
	3
	3

	3.8
	Магазины
	ед.
	1
	1

	3.9
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	3.10
	Отделение банка
	ед.
	1
	1

	3.11
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	3
	3

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	-
	-

	4.1.2
	регионального или межмуниципального значения
	км
	5,82
	5,82

	4.1.3
	местного значения муниципального района
	км
	25,25
	29,82

	4.1.4
	местного значения сельского поселения
	км
	0,47
	0,47

	4.1.5
	местного значения (улично-дорожная сеть)
	км
	19,72
	19,72

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	3
	3

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	3
	3

	5.3
	Электрическая подстанция
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	21
	21

	5.5
	Газораспределительная станция (ГРС)
	ед.
	1
	1

	5.6
	Пункт редуцирования газа
	ед.
	8
	8

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	2
	2

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Подразделения добровольной пожарной охраны
	ед.
	2
	2

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	791
	751



Численность населения, чел.	






2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1007	998	975	939	912	834	812	791	
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