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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


	
	
	№
	

	г. Пенза


О внесении изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП 
(с последующими изменениями)
В соответствии со статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 16, 17 Закона Пензенской области            от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»     (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 21.04.2023 № 4006-ЗПО «О Правительстве Пензенской области»                                (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями), изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере градостроительной деятельности, архитектуры на территории Пензенской области. 
	Председатель Правительства Пензенской области
	Н.П. Симонов


Приложение

к постановлению

Правительства Пензенской области
от ___________ № __________   
Утверждены

постановлением

Правительства Пензенской области

от 13.04.2015 № 189-пП

1. Основная часть

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Дороги, транспортное сообщение


	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Обеспеченность населения автомобильными

дорогами регионального или межмуниципального значения:
	
	
	не устанавливается



	
	
	
	- плотность сети автодорог регионального или межмуниципального значения,

на 1000 кв. км территории
	км
	82,7
	

	
	
	
	- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	%
	100
	

	2
	
	Площадки отдыха на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

<*>
	Обеспеченность площадками отдыха на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения:
	
	
	не устанавливается

	
	
	
	- I-II категории,

на 100 км дороги
	единиц
	5
	

	
	
	
	- III категории,

на 100 км дороги
	единиц
	3
	

	
	
	
	- IV категории,
на 100 км дороги
	единиц
	2
	

	
	
	
	- количество машино-мест

на 1 площадке
	единиц
	10 <**>

	

	
	<*> Площадки отдыха состоят из трех планировочных зон: стоянки автомобилей с въездом и выездом, зоны отдыха и санитарно-гигиенической зоны. 
Санитарно-гигиенические зоны должны в обязательном порядке включать установку туалетов и контейнеров для сбора мусора.

Площадки отдыха по занимаемой площади подразделяют на малые (парковка от 10 до 20 транспортных средств) и большие (парковка от 21 до 50 транспортных средств, доля парковочных мест для грузового автотранспорта - от 20% до 50% при соответствующем технико-экономическом обосновании). Площадки отдыха должны оборудоваться столами и скамейками для отдыха и приема пищи, парковками для транспортных средств, туалетами и мусоросборниками.
На автомобильных дорогах категории I площадки отдыха должны устраиваться с обеих сторон автомобильной дороги. Площадки отдыха располагают не ближе 1 км от населенных пунктов.

Площадки отдыха должны обеспечивать возможность парковки различных типов транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов) с обязательным выделением парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями.

Допускается размещать на площадках отдыха зоны технического осмотра транспортных средств с эстакадой или смотровой ямой, устройства аварийно-вызывной связи, автоматы по оплате услуг связи и детские площадки.

Для повышения безопасности дорожного движения площадки отдыха следует отделять от проезжей части разделительной полосой.

Допускается размещение объектов питания и торговли, не препятствующих отдыху участников дорожного движения, за пределами площадок отдыха, как правило, за их наиболее удаленной от проезжей части границей.
<**> Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30 000 ед./сут, не менее 10 - на дорогах категорий II, III и IV. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость допускается уменьшать вдвое по сравнению с указанной.

Площадки отдыха должны иметь участки для стоянки транспорта, функционально разделенные для грузовых, легковых автомобилей и автобусов. На площадках отдыха следует предусматривать наружное освещение. Площадки должны быть озеленены и отделены от проезжей части дороги зеленой зоной шириной не менее 10 м. 

	3
	Дороги, транспортное сообщение


	Объекты автомобильного пассажирского транспорта (автовокзалы, пассажирские автостанции)


	Обеспеченность населения автовокзалами, автостанциями регионального и межрегионального сообщения:
	
	
	не устанавливается

	
	
	
	- вместимость

автовокзалов при расчетном суточном отправлении пассажиров: 
	пассажиров

	
	

	
	
	
	- от 1000 до 2000
	
	100
	

	
	
	
	- от 2000 до 3000
	
	150
	

	
	
	
	- от 3000 до 4000
	
	200
	

	
	
	
	- вместимость автостанции при расчетном суточном отправлении пассажиров:
	
	
	

	
	
	
	- от 100 до 200
	
	10
	

	
	
	
	- от 200 до 400
	
	25
	

	
	
	
	- от 400 до 600
	
	50
	

	
	
	
	- от 600 до 1000
	
	75
	

	4
	
	Объекты воздушного пассажирского транспорта (аэровокзалы)
	Обеспеченность населения аэровокзалами:
	
	
	yе устанавливается

	
	
	
	- пропускная способность, в час
	
	200
	


1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
	Объекты пожарной охраны (пожарные депо)
	Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо и пожарными автомобилями)
на населенный пункт при следующей численности его населения и площади <***>:
	
	
	
	
	

	
	
	
	-численность населения, тыс. человек:
	-площадь населенного пункта, кв. км:
	
	
	
	
	

	
	
	
	до 5
	< 20
	количество депо на кол автомобилей 
	1 депо на 3 автомобиля
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны

 
	минут
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	5 - 10
	< 20
	
	1 депо на 4 автомобиля
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	10 - 25
	< 20
	
	1 депо на 5 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	25 - 50
	< 20
	
	2 депо на 8 автомобилей
	
	
	10 <*>

20 <**>

	
	
	
	50 - 100
	< 20
	
	2 депо на 11 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	
	20 - 40
	
	3 депо на 12 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	100 - 150
	20 - 40
	
	3 депо на 13 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	
	40 - 60
	
	3 депо на 15 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	
	
	
	400 - 500
	280 - 300
	
	20 депо на 55 автомобилей
	
	
	10 <*>
20 <**>

	<*> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

<**> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

<***> Показатели используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181 (с последующими изменениями).


1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	 Общее образование
	Общеобразовательные организации

	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 7 до 18 лет 
	мест
	1,22
	не устанавливается

	2
	Среднее профессиональное образование
	Организации среднего профессионального образования
	Обеспеченность местами в организациях среднего профессионального образования 

на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 16 до 19 лет
	мест
	56


	транспортная доступность
	минут
	60
<*>


	
	<*> Без предоставления общежития

	3
	Среднее профессиональное образование
	Общежития при организациях среднего профессионального образования
	Обеспеченность местами в общежитиях на 100 человек, обучающихся на местах очной формы
	мест
	27


	не устанавливается

	4
	Дополнительное образование детей
	Организации дополнительного образования детей
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 5 до 18 лет
	мест
	1,1

	не устанавливается


1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации


	Станция скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи


	Обеспеченность населения

скорой медицинской помощью:
	
	
	транспортная доступность-время доезда автомобиля скорой медицинской помощи до пациента


	минут
	20

<*>

	
	
	
	- количество бригад скорой медицинской помощи на 10000 человек населения всех возрастов
	бригад
	1,12
	
	
	

	
	
	
	- количество автомобилей скорой помощи на 10000 человек населения всех возрастов
	автомобилей
	1,56
	
	
	

	
	<*> неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 2 часов после поступления обращения больного или иного лица об оказании неотложной медицинской помощи на дому 

	2
	Медицинские организации,

оказывающие первичную доврачебную медико-санитарную помощь
	Фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты
	Обеспеченность населения фельдшерско-акушерскими пунктами или фельдшерскими здравпунктами:
	
	
	транспортная доступность
	мин.
	30

	
	
	
	-количество

фельдшерско-акушерских пунктов или фельдшерских здравпунктов в населенных пунктах с числом жителей 

от 100 до 2000 человек
	единиц
	1

<*>

	
	
	

	
	
	
	- расчетная площадь фельдшерско-акушерского пункта 
	кв. м
	53,2
	
	
	

	
	
	
	- расчетная площадь фельдшерского здравпункта
	кв. м
	45,2
	
	
	

	
	<*> В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

- домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских (далее - выездные формы работы), не реже 2 раз в год.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. 

	3
	Медицинские организации, оказывающие первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь 
	Врачебные амбулатории


	Обеспеченность населения 

медицинской помощью

в амбулаториях, количество посещений в смену на 1000 человек <*>
	посещений
	18,4
	пешеходная доступность
	метров
	1000

<**>

	
	
	
	
	
	
	транспортная доступность
	минут
	30

<***>

	
	<*> Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 1 амбулаторией от 2000 до 10000 человек. В населенных пунктах с численностью населения от 10000 до 20000 человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники. 

<**> Для амбулатории в городских округах и в городских поселениях.
<***> Для амбулаторий в сельской местности. 

	4
	Медицинские организации, оказывающие первичную врачебную медико-санитарную помощь; первичную специализированную медико-санитарную помощь взрослому населению в плановой и неотложной форме 
	поликлиника консультативно-диагностическая 


	Обеспеченность населения медицинской помощью в поликлиниках консультационно-диагностических, 

количество посещений в смену на 1000 человек <*>
	посещений
	14,3
	пешеходная доступность
	метров
	1000

<**>

	
	
	
	
	
	
	транспортная доступность
	минут
	30

<***>

	
	<*> Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 1 поликлиникой от 20000 до 50000 человек. 
<**> Для поликлиник и их филиалов в городских округах и в городских поселениях. 
<***> Для поликлиник в сельской местности. 

	5
	Медицинские организации, оказывающие первичную врачебную медико-санитарную помощь детскому населению

в плановой и неотложной форме 
	Поликлиника консультативно-диагностическая детская 


	Обеспеченность населения

медицинской помощью в детских поликлиниках консультационно-диагностических, 
количество посещений в смену на 1000 человек детского населения <*>
	посещений
	15,7
	пешеходная доступность
	метров
	1000

<**>

	
	
	
	
	
	
	транспортная доступность

	минут
	30

<***>

	
	<*> Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 1 поликлиникой от 10000 до 30000 детей. 
<**> Для поликлиник и их филиалов в городских округах и в городских поселениях.
<***> Для поликлиник в сельской местности.

	6
	 Медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь; 

специализированную медицинскую помощь 

взрослому населению в плановой и неотложной форме
	Центр консультативно-диагностический 


	Обеспеченность населения медицинской помощью в консультативно-диагностических центрах, 

количество посещений в смену на 10000 человек взрослого населения
<*>
	посещений
	11,6
	транспортная доступность
	минут
	120



	
	<*> Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 1 центром 250000 человек.

	7
	 Медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь; 

специализированную медицинскую помощь 

детскому населению в плановой и неотложной форме
	Центр консультативно-диагностический детский 


	Обеспеченность населения медицинской помощью в детских консультативно-диагностических центрах, количество посещений в смену на 10000 человек детского населения
<*>
	посещений
	7,2
	транспортная доступность
	минут
	120

	8
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара 
	Больницы:
	Обеспеченность населения медицинской помощью в больницах: 
	
	
	транспортная доступность
	минут
	120

	8.1
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной форме
	- участковые больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в участковых больницах, количество коек на 10000 человек
	коек
	37
	
	
	

	8.2
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- городские больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в городских больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения
	коек
	37,6

	
	
	

	8.3
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Специализированная медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- районные больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в районных больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения
	коек
	42
	
	
	

	8.4
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Специализированная медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной, экстренной форме 
	 - межрайонные больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в межрайонных больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения
	коек
	54
	
	
	

	9
	Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара 
	Специализированные больницы:
	Обеспеченность населения медицинской помощью в специализированных больницах:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	120

	9.1
	Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная медицинская помощь населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- противотуберкулезные 

больницы
	-обеспеченность населения медицинской помощью в противотуберкулезных больницах:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек
	коек
	2,5
	
	
	

	
	
	
	- количество посещений в смену на 10000 человек 
	посещений
	2,5
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	

	9.2
	Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная медицинская помощь населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- офтальмологические больницы 


	- обеспеченность населения медицинской помощью в офтальмологических больницах:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек 


	коек
	2,1
	
	
	

	
	
	
	- количество посещений в смену на 10000 человек


	посещений
	1
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	

	9.3
	Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная медицинская помощь населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- психиатрические больницы
	-обеспеченность населения медицинской помощью в психиатрических больницах:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек  


	коек
	9,3
	
	
	

	
	
	
	- количество посещений в смену на 10000 человек 
	посещений
	2,4

	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	

	9.4
	Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной, экстренной форме
	- наркологические больницы
	- обеспеченность населения медицинской помощью в наркологических больницах
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек


	коек
	2,9
	
	
	

	
	
	
	- количество посещений в смену на 10000 человек  
	посещений
	0,7
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область 
	единиц
	1
	
	
	

	10
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению в плановой и неотложной, экстренной форме 
	Областные больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в областных больницах: 


	
	
	транспортная доступность
	минут
	120



	
	
	
	- количество коек на 10000 человек взрослого населения


	коек
	14,2
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	

	11
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детскому населению в плановой и неотложной, экстренной форме 
	Детские областные больницы
	Обеспеченность населения медицинской помощью в детских областных больницах: 
	
	
	транспортная доступность
	минут
	120

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек детского населения


	коек
	24,5
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	

	12
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 
	Онкологический диспансер
	Обеспеченность населения медицинской помощью в онкологическом диспансере: 
	
	
	транспортная доступность
	минут
	120

	
	
	
	- количество коек на 10000 человек  
	коек
	5,7
	
	
	

	
	
	
	- количество посещений в смену на 10000 человек 
	посещений
	5,9
	
	
	

	
	
	
	- количество больниц на Пензенскую область
	единиц
	1
	
	
	


1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области культуры, досуга и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.5. 
Таблица 1.1.5
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Культура и досуг. Региональные и межмуниципальные библиотеки 
	Универсальные библиотеки <*>
	Обеспеченность населения универсальными библиотеками: 
	
	
	транспортная доступность

	час/день
	для жителей административного центра Пензенской области в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	
	
	
	- число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек
	тыс. единиц
	1,8
	
	
	

	
	
	
	- читательских мест

на 1000 человек
	мест
	1,03
	
	
	

	2
	
	Детские библиотеки <*>
	Обеспеченность населения детскими библиотеками: 

<**>
	
	
	
	
	

	
	
	
	- число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек от 0 до 18 лет 
	тыс. единиц
	3,6


	
	
	

	
	
	
	- число читательских мест на 1000 человек от 0 до 18 лет
	мест
	0,95
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется  на административный центр с населением от 150 тыс. человек размещать: 1 универсальную библиотеку; 1-детскую библиотеку; -1 библиотеку для инвалидов по зрению 

	3
	Культура и досуг.

Музеи
	Музеи <*>
	Обеспеченность населения музеями:
	
	
	транспортная доступность

	час/день
	для жителей административного центра Пензенской области в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	
	
	Краеведческие музеи
	- экспозиционная площадь на 1000 человек
	кв. м
	2,62
	
	
	

	
	
	Художественные музеи
	
	
	3,07
	
	
	

	
	
	Тематические музеи


	
	
	5,45
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется  на административный центр с населением от 150 до 500 тысяч человек размещать: 1 краеведческий музей/ художественный музей; 2 - тематических музея. 

	4
	Театры
	Театры по видам: <*>
	Обеспеченность населения театрами по видам:
	
	
	транспортная доступность

	час/день
	для жителей административного центра Пензенской области в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	
	
	- театры драматические
	- количество посадочных мест на 1000 человек
	мест
	0,80
	
	
	

	
	
	-  театры кукол
	
	
	0,68
	
	
	

	
	
	 - прочие театры по видам искусств


	
	
	0,68


	
	
	

	
	<*>  Рекомендуется  на административный центр с населением от 150 до 500 тысяч человек размещать: 1 театр драматический; 1 театр музыкальный; 1 театр юного зрителя; 1 театр кукол; прочие театры по видам искусств – 1.

	5
	Концертные залы
	Концертные залы и филармонии: <*>

	Обеспеченность населения концертными залами и филармониями:
	
	
	транспортная доступность

	час/день
	для жителей административного центра Пензенской области в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	
	
	- концертные залы


	- количество посадочных мест на 1000 человек
	мест
	1,16
	
	
	

	
	
	- филармонии
	
	
	0,76
	
	
	

	
	<*>  Рекомендуется  на административный центр с населением до 500 тысяч человек размещать: 1 концертный зал; 1 филармония; 2 концертных коллектива.

	6
	Учреждения культуры клубного типа
	Дома (центры народного творчества)


	Обеспеченность населения домами (центрами народного творчества):
	
	
	транспортная доступность

	час/день
	для жителей административного центра Пензенской области в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	
	
	
	- площадь пола помещений на 1000 человек 
	кв. м
	50
	
	
	

	
	
	
	- количество на административный центр Пензенской области
	единиц
	1
	
	
	

	7
	
	Дворцы культуры


	Обеспеченность населения дворцами культуры:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество посадочных мест в зрительных залах на 1000 человек
	мест
	0,47
	
	
	

	
	
	
	- количество на административный центр Пензенской области
	единиц
	1
	
	
	


1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Физическая культура и спорт 


	Плавательные бассейны
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек <*>
	кв. м
	6,66
	транспортная доступность


	минут
	180

(60)

<**>

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 5000 человек.

	2
	Физическая культура и спорт 


	стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более: 
	
	
	транспортная доступность


	минут
	180

(60)

<**>

	
	
	
	- количество мест на 1000 человек
	мест
	15,6 <*>
	
	
	

	
	
	
	- количество стадионов на 100000 человек
	единиц
	1
	
	
	

	3
	Физическая культура и спорт 


	Плоскостные спортивные сооружения для занятия физкультурой и массовым спортом
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий

физкультурой и массовым спортом,  

общая площадь на 1000 человек
	кв. м
	56,2 <*>
	транспортная доступность
	минут
	120

(60)

<**>

	
	<*> Действия норматива распространяются на площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более не входят в указанный норматив.

	4
	Физическая культура и спорт 


	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, 
площадь пола на 1000 человек <*> 
	кв. м
	25,32
	транспортная доступность
	минут
	120

(60)

<**>



	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 500 человек.

	5
	Физическая культура и спорт 


	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек <*>
	мест


	4,83
	транспортная доступность
	минут
	180

(60)

<**>

 

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 30000 человек.

	<**> Для жителей административного центра Пензенской области транспортная доступность не более 60 минут.


1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области социального обслуживания и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 1.1.7.
Таблица 1.1.7
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования


	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Социальное обслуживание детского населения (0-18 лет)
	Объекты социального обслуживания детского населения (0-18 лет):
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0-18 лет):
	
	
	не устанавливается

	1.1
	
	 - психоневрологические детские интернаты
	- количество мест

на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	мест
	5,04
	

	1.2
	
	- дома-интернаты для детей-инвалидов
	- количество мест

на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	мест
	0,67
	

	1.3
	
	- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
	- количество (объект) на

 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	объект
	3,15
	

	1.4
	
	- социальные приюты (для детей)
	- количество мест на 10000 детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)
	мест
	0,88
	

	1.5
	
	- реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	- количество мест на 1000 детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)
	мест
	18,6
	

	2
	Социальное обслуживание взрослого населения (от 18 лет)
	Объекты социального обслуживания взрослого населения (от 18 лет):
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания взрослого населения (от 18 лет):
	
	
	не устанавливается

	2.1
	
	- дома -интернаты (пансионаты), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия
	- количество мест на 10000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	
	15,41
	

	2.2
	
	- психоневрологические интернаты для взрослых
	- количество мест на 10000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	
	18,31
	

	3
	Социальное обслуживание на дому
	объекты социального обслуживания на дому:
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания на дому:
	
	
	не устанавливается

	3.1
	
	- центры социального обслуживания, в том числе комплексные, для граждан пожилого возраста и инвалидов
	- количество получателей социальных услуг в смену на 1000 человек взрослого населения
	человек
	19,17
	

	3.2
	
	- центры социальной помощи
	- количество получателей социальных услуг в смену на 1000 человек взрослого населения
	человек
	10,92
	


1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Пензенской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области.
1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Дороги, транспортное сообщение


	Автомобильные дороги местного значения муниципального района
	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения муниципального района, доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	%

	80
	не устанавливается



	1.2
	
	Объекты пассажирского автомобильного транспорта
	Обеспеченность населения автостанциями местного значения,  
вместимость автостанции (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	
	не устанавливается



	
	
	
	от 100 до 200
	пассажи

ров
	10
	

	
	
	
	от 200 до 400
	
	25
	

	
	
	
	от 400 до 600
	
	50
	

	
	
	
	от 600 до 1000
	
	75
	

	2
	Объекты местного значения городских округов, городских и сельских поселений

	2.1
	Дороги, транспортное сообщение


	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть:
	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта <*>:
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	- в городских округах, городских поселениях
	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского населенного пункта
	км/кв. км
	2,2
	не устанавливается



	
	
	
	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки: 
	
	
	

	
	
	
	- малоэтажной застройки
	км/кв. км

	8
	

	
	
	
	- среднеэтажной застройки 
	
	10
	

	
	
	
	- многоэтажной застройки
	
	12 <**>
	

	2.1.2
	
	- в сельских поселениях
	- плотность сети основных улиц и дорог в пределах сельского населенного пункта:
	км/кв. км

	2,0
	не устанавливается



	
	
	
	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки: 
	
	
	

	
	
	
	- малоэтажной застройки
	км/кв. км

	8
	

	
	
	
	- среднеэтажной застройки
	
	10
	

	
	
	
	- многоэтажной застройки
	
	12
	

	
	<*> В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016), поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных сводом правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр (с последующими изменениями) (далее – СП 396.1325800.2018).

<**> для города Пензы – 14.

	2.2
	
	Автомобильные дороги местного значения
	Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	%
	80


	не устанавливается



	2.3
	
	Остановки общественного транспорта
	Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта, остановка 

на отрезок улицы протяженностью 600 м <*>
	остановка
	1
	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
	метров
	500

<**>

	
	<*> При наличии в сельском поселении маршрутной сети общественного транспорта.

<**> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

	2.4
	
	Инфраструктура для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности
	
	
	
	
	
	

	
	
	- велокоммуникации <*>

	Плотность сети 

велокоммуникаций

в зависимости от типа застройки:
	
	
	не устанавливается



	
	
	
	- малоэтажной застройки 
	км/1 кв. км

	8
	

	
	
	
	- среднеэтажной застройки
	
	10
	

	
	
	
	- многоэтажной застройки
	
	12
	

	
	
	- велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ)
	Обеспеченность жителей населенных пунктов парковочными местами
на велостоянках и стоянках СИМ:
	
	
	

	
	
	
	- плотность парковочных мест
	Не устанавливается 
	Не устанавливается

	
	
	
	- количество парковочных мест
	<**>
	Размещаются в непосредственной близости от объектов массового посещения

	
	<*> Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Велокоммуникации подразделяются:

а) на велосипедные дорожки:

1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м;

2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ;

б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Инфраструктура для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности формируется в:

- кварталах (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонах (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районах (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

При строительстве и реконструкции объектов массового посещения следует предусматривать размещение велостоянок и стоянок СИМ  

При формировании инфраструктуры для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности, необходимо руководствоваться изменениями № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденными и введенными в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр.

Система велокоммуникаций формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде и СИМ.

В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велокоммуникаций определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

<**> Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения. Вместимость стоянки для паркования СИМ следует определять согласно положениям изменений № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденных и введенных в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр.


1.2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Электроснабжение
	Объекты, обеспечивающие электрической энергией население
	Обеспеченность населения электрической энергией, 

электропотребление на 1 человека в населенных пунктах в зависимости от степени благоустройства поселений (используемого оборудования) и количества населения (групп городских населенных пунктов):                          <*>

<1> <2>
	кВт⋅ч/ год
	
	не устанавливается

	
	
	
	- без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	
	
	

	
	
	
	- г. Пенза
	
	1870
	

	
	
	
	- г. Кузнецк,
 г. Заречный
	
	1530
	

	
	
	
	- малые города
	
	1360
	

	
	
	
	- поселки и сельские поселения 
	
	950
	

	
	
	
	- без стационарных электроплит, с кондиционерами:
	
	
	

	
	
	
	- г. Пенза
	
	2200
	

	
	
	
	- г. Кузнецк,
 г. Заречный
	
	1800
	

	
	
	
	- малые города 
	
	1600
	

	
	
	
	- со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	
	
	

	
	
	
	- г. Пенза
	
	2310
	

	
	
	
	- г. Кузнецк, 
г. Заречный
	
	1890
	

	
	
	
	- малые города
	
	1680
	

	
	
	
	- поселки и сельские поселения. 
	
	1350
	

	
	
	
	- со стационарными электроплитами, с кондиционерами:
	
	
	

	
	
	
	- г. Пенза
	
	2640
	

	
	
	
	- г. Кузнецк,
 г. Заречный
	
	2160
	

	
	
	
	- малые города 
	
	1920
	

	
	<1> К объектам электроснабжения местного значения муниципального района относятся объекты электроснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам электроснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты электроснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Газоснабжение
	Объекты газоснабжения

населения
	Обеспеченность населения природным газом,
потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования):  

 <*>

<**>

<1> <2>
	куб. м/ год


	
	не устанавливается

	
	
	
	- с централизованным горячим водоснабжением
	
	120


	

	
	
	
	- с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	
	300


	

	
	
	
	- с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения:
	
	
	

	
	
	
	- для городских населенных пунктов 
	
	180


	

	
	
	
	- для сельских населенных пунктов 
	
	220
	

	
	<1> К объектам газоснабжения местного значения муниципального района относятся объекты газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам газоснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.
<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)).

	3
	Теплоснабжение (за исключением муниципального района)
	Объекты теплоснабжения
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения),
объемы теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства: <*>
	Гкал/ год
	
	не устанавливается

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	
	0,97
	

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	
	2,4
	

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Водоснабжение (за исключением муниципального района)
	Объекты водоснабжения
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение,
объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>
	л/сут.
	
	Не устанавливается

	
	
	
	- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	
	140
	

	
	
	
	- то же, с централизованным горячим водоснабжением
	
	165
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Водоотведение (за исключением муниципального района)
	Объекты водоотведения
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков,

 объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>
	л/сут.
	
	Не устанавливается

	
	
	
	- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	
	140
	не устанавливается

	
	
	
	- то же, с централизованным горячим водоснабжением
	
	165
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.


1.2.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Объекты местного значения муниципального района, городского округа

	1.1
	Дошкольное образование
	Дошкольные образовательные организации <*>
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:
	
	
	радиус пешеходного обслуживания 


	метров
	

	
	
	
	- в городской местности 
	мест
	65
	
	
	500 (800) <**>

	
	
	
	- в сельской местности
	мест
	45
	
	
	1000

	
	<*> Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 

Здания дошкольных образовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету организации дошкольного образования для проживающего в этих кварталах населения.

При реконструкции жилой застройки должна быть модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2016. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов и раздела 10 СП 42.13330.2016, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расстояние от отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями дошкольных образовательных организаций должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования («красных линий»), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м - в городах; не менее 10 м - в сельской местности и при малоэтажной (до трех этажей) застройке.

<**> В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м.

Примечание: 

1. Помещения дошкольных образовательных организаций на группу не более 10 детей согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20), СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (с последующими изменениями) (далее - СП 4.13130.2013), санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 1.2.3685-21), допускается размещать в многоквартирных жилых зданиях степени огнестойкости не ниже II в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше второго этажа, при условии обеспечения квартир аварийным выходом согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и своду правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (с последующими изменениями). При этом должна быть обеспечена возможность устройства игровых площадок на придомовой территории.

2. Жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания следует размещать, формируя фронт застройки жилых улиц. Подъезды и подходы к встроенно-пристроенным объектам следует организовывать со стороны улиц и территорий общего пользования.

	1.2
	Общее образование
	Общеобразовательные организации <*>


	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях,
количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- в городской местности 
	мест
	95
	радиус пешеходного обслуживания
	метров
	500

(750)(800) <**>

	
	
	
	- в сельской местности


	мест
	45
	радиус пешеходного обслуживания
	метров
	1000<***>

	
	
	
	
	
	
	расстояние транспортного обслуживания (в одну сторону)
	километров
	30 <****>

	
	<*> размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости общеобразовательной организации, кв. м, на одного обучающегося: 

св. 30 до 170 - 80 кв. м. на одного обучающегося

" 170  " 340  - 55 "

" 340  " 510  - 40 "

" 510  " 660  - 35 "

" 660  " 1000 - 28 "

" 1000 " 1500 - 24 "

" 1500  -  22 "

Нормы по размерам земельных участков применяются для общеобразовательных организаций по СП 251.1325800 (полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна). Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой - не менее 0,7 га. 

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям общеобразовательных организаций по всей длине со всех сторон. 

Здания общеобразовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету общеобразовательные организации для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах общеобразовательные организации при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных общеобразовательных организаций начального общего образования).

<**> Радиус пешеходной доступности для общеобразовательных организаций общего образования на территориях малоэтажной жилой застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности (за исключением начальных классов, для которых радиус устанавливается 500 м). В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м. 

<***> При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. 

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

 <****> Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. 

	1.3
	Дополнительное образование детей
	Организации,

реализующие дополнительные образовательные программы в том числе:


	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:
	мест
	75


	транспортная доступность 
	минут
	30

	
	
	- общеобразовательные

организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы на базе общеобразовательных организаций
	- число мест на программах дополнительного образования:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- в городской местности 
	мест
	45
	
	
	

	
	
	
	- в сельской местности
	мест
	65
	
	
	

	
	
	- образовательные

организации, реализующие дополнительные образовательные программы на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	- число мест на программах дополнительного образования: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- в городской местности 
	мест
	30
	
	
	

	
	
	
	- в сельской местности
	мест
	10
	
	
	


1.2.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области культуры, досуга и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Услуги общедоступных библиотек
	Межпоселенческие библиотеки <*>


	Обеспеченность населения

межпоселенческими библиотеками: 
	
	
	транспортная доступность
	час
	1

	
	
	
	- количество на административный центр района
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания, тыс. человек:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- св. 5 до 10


	тыс. единиц хранения
	4,5-5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	3-4
	
	
	

	
	
	
	- св. 10 до 50


	тыс. единиц хранения
	4-4,5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2-3
	
	
	

	
	
	
	Дополнительно в межпоселенческой библиотеке, расположенной в административном центре муниципального района, единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек 
	тыс. единиц хранения
	4,5-5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	3-4
	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	1.2
	
	Детские библиотеки
	Обеспеченность населения

детскими библиотеками, количество на административный центр района  
	единиц
	1
	транспортная доступность
	час
	1

	1.3
	Музеи
	Краеведческие музеи/

Художественные музеи 
	Обеспеченность населения краеведческими, художественными музеями:
	
	
	транспортная доступность
	час
	1

	
	
	
	- краеведческий музей/

художественный музей, количество на административный центр района; 
	единиц
	1
	транспортная доступность
	час
	1

	
	
	
	- экспозиционная площадь краеведческого/художественного музея на 1000 человек
	кв. м
	22

(40)

<*>

	
	
	

	
	<*> для краеведческого музея-22 кв. м, для художественного музея - 40 кв. м.

	1.4
	Концертные организации
	Концертные залы


	Обеспеченность населения концертными залами:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество посадочных мест на 1000 человек
	мест
	3,5
	
	
	

	
	
	
	- количество на административный центр района
	единиц
	1
	
	
	

	1.5
	Учреждения культуры клубного типа
	Центры культурного развития


	Обеспеченность населения центрами культурного развития:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- площадь пола помещений на 1000 человек
	кв. м
	50


	
	
	

	
	
	
	- количество на административный центр района
	единиц
	1
	
	
	

	2
	Объекты местного значения городского округа

	2.1
	Услуги общедоступных библиотек
	Общедоступные

библиотеки

<*>
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество на 10 тыс. человек
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения/ читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания при населении города тыс. человек: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- 10 до 50
	тыс. единиц хранения
	4
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2
	
	
	

	
	
	
	- свыше 50
	тыс. единиц хранения
	4-4,5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2-3
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность дополнительно в центральной городской библиотеке,

единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек при населении города, тыс. человек:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- 500 и более
	тыс. единиц хранения/
	0,1
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	0,1
	
	
	

	
	
	
	- 50 – 100
	тыс. единиц хранения/
	0,3
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	0,3
	
	
	

	
	
	
	- 50 и менее
	тыс. единиц хранения
	0,5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	0,3
	
	
	

	2.2
	
	Детские библиотеки <*>
	Обеспеченность населения детскими

библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество на 7 тысяч детей
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения/ читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания 
	тыс. единиц
	2,4


	
	
	

	
	
	
	- число читательских мест

на 1000 человек от 0 до 18 лет 
	чит. мест
	1,5


	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	2.3
	Музеи
	Краеведческие

музеи/

художественные музеи


	Обеспеченность населения краеведческими/

художественными

музеями:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество на городской округ  
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- экспозиционная площадь на 1000 человек, кв. м для городских округов:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Пенза
	кв. м
	4,5 (4) <*>
	
	
	

	
	
	
	- Кузнецк,

Заречный
	
	12,5 (7,5) <*>
	
	
	

	
	
	Тематические музеи
	Обеспеченность населения тематическими

музеями, количество на городской округ
	единиц
	1
	
	
	

	
	<*> в скобках указаны значения для художественных музеев

	2.4
	Театры
	Театры по видам искусств
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств,

количество посадочных мест

на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек:
<*>
	мест
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- от 50000-99999
	
	6-8 <**>
	
	
	

	
	
	
	- от 250000-499999
	
	5-4 <**>
	
	
	

	
	
	
	- от 500000-999999
	
	3-2 <**>
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать: 
- 1 на 500 тысяч человек при населении от 500 тысяч человек до 1 миллиона человек;

- 1 на 200 тысяч человек при населении от 200 тысяч до 500 тысяч человек;

- 1 при населении от 100 до 200 тысяч человек.

<**> для каждого театра по видам искусств.

	2.5
	Концертные организации
	Концертные залы
	Обеспеченность населения концертными залами,

количество посадочных мест

 на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек:

<*> 
	мест
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- от 50000-99999
	
	6
	
	
	

	
	
	
	- от 250000-499999
	
	4
	
	
	

	
	
	
	- от 500000-999999
	
	2
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском округе независимо от количества населения.

	2.6
	Учреждения культуры клубного типа
	Дома культуры
	Обеспеченность населения домами культуры,

количество посадочных мест на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек: 
<*>
	мест
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- от 50000-99999
	
	15
	
	
	

	
	
	
	- от 250000-499999
	
	5
	
	
	

	
	
	
	- от 500000-999999
	
	4
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать: 
- 1 на 200 тысяч человек при населении от 500 тысяч человек; 

- 1 на 100 тысяч человек при населении от 100 тысяч до 500 тысяч человек; 

- 1 при населении до 100 тысяч человек.

	2.7
	Кинотеатры и кинозалы
	Кинотеатры и кинозалы
	Обеспеченность населения кинозалами,

количество посетительских мест на 1000 человек 
<*>
	мест
	25


	транспортная доступность
	минут
	30

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 20тыс. человек населения городского округа.

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры. 

	3
	Объекты местного значения городского поселения

	3.1
	Услуги общедоступных библиотек
	Общедоступные библиотеки <*>
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками:
	
	
	транспортная доступность  
	минут
	30

	
	
	
	- количество на 10тыс. человек
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения/ читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания при населении города тыс. человек: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- 10 до 50
	тыс. единиц хранения
	4-4.5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2-3
	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	3.2
	Услуги общедоступных библиотек
	Детские библиотеки <*>
	Обеспеченность населения детскими

библиотеками:
	
	
	 транспортная доступность  
	минут
	30

	
	
	
	 - количество на 7 тысяч детей
	единиц
	1


	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	3.3
	Музеи
	Краеведческие музеи/

Художественные музеи
	Обеспеченность населения краеведческими/

художественными 

музеями:
	
	
	 транспортная доступность  
	минут
	30

	
	
	
	- количество на городское поселение <*>
	единиц
	1
	
	
	

	
	
	
	- экспозиционная площадь краеведческих

музеев на 1000 человек 
	кв. м
	22


	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском поселении независимо от количества населения 

	3.4
	Учреждения культуры клубного типа
	Дома культуры


	Обеспеченность населения домами культуры,

количество посетительских мест на 1000 жителей при количестве жителей в городском поселении, человек:
<*>
	мест
	
	транспортная доступность
	минут
	30

	
	
	
	- до 3000
	
	150
	
	
	

	
	
	
	- от 3000-4999
	
	85
	
	
	

	
	
	
	- от 5000-9999
	
	80
	
	
	

	
	
	
	- от10000-19999
	
	70
	
	
	

	
	
	
	- от 20000-29999
	
	65
	
	
	

	
	
	
	- от 30000-39999
	
	50
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать:
- 1 объект на 25000 человек при численности населения свыше 25000 человек в городском поселении; 
- 1 объект на 10000 человек менее 25000 человек в городском поселении.

	3.5
	Кинозалы
	Кинозалы
	Обеспеченность населения кинозалами,

количество посетительских мест на 1000 человек <*>
	мест
	25


	транспортная доступность
	минут
	30

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском поселении независимо от количества населения.

	4
	Объекты местного значения сельского поселения

	4.1
	Библиотеки <*>
	Общедоступные

библиотеки с детским отделением


	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками с детским отделением,

единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания, тыс. человек: 

<**> 
	
	
	транспортная доступность
	минут
	30

	
	
	
	- св. 1 до 2
	тыс. единиц хранения
	6-7,5
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	5-6
	
	
	

	
	
	
	- св. 2 до 5
	тыс. единиц хранения
	5-6
	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	4-5
	
	
	

	
	
	
	- св. 5 до 10
	тыс. единиц хранения
	4,5-5


	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	3-4
	
	
	

	
	
	
	- св. 10 до 50


	тыс. единиц хранения
	4–4,5


	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2–3
	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

<**> Рекомендуется размещать 1 общедоступную библиотеку с детским отделением на административный центр сельского поселения и филиалы общедоступной библиотеки с детским отделением в населенных пунктах из расчета 1 филиал на 1000 человек.

	4.2
	Учреждения культуры клубного типа
	Дома культуры


	Обеспеченность населения домами культуры,

количество посадочных мест на 1000 человек, при численности населения в населенных пунктах или их групп, человек: 
<*>
	мест
	
	транспортная доступность
	минут
	30

	
	
	
	- до 500
	
	100
	
	
	

	
	
	
	- от 500 до 999
	
	150
	
	
	

	
	
	
	- от1000 до 1999
	
	200
	
	
	

	
	
	
	- от 2000 до 2999
	
	150
	
	
	

	
	
	
	- от 3000 до 4999
	
	117
	
	
	

	
	
	
	- от 5000 до 6999
	
	80
	
	
	

	
	
	
	- от 7000 до 9999
	
	75
	
	
	

	
	
	
	- от 10000 до 19999
	
	70
	
	
	

	
	
	
	- от 20000 и более
	
	65
	
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 дом культуры на административный центр сельского поселения и филиалы дома культуры в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт).


1.2.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.5.
Таблица 1.2.5
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Физическая культура и спорт
	Плавательные бассейны
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек <*>
	кв. м
	20
	транспортная доступность:
	минут
	

	
	
	
	
	
	
	- городская местность
	
	60 (30) <**>

	
	
	
	
	
	
	- сельская местность

	
	90<**>

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 5000 человек.

<**> - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

- для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 мин.

	2
	Физическая культура и спорт
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- количество мест на 1000 человек
	мест
	15,6 

<*>
	
	
	

	
	
	
	- количество стадионов на 100000 человек <*>
	единиц
	1
	транспортная доступность:
	минут
	

	
	
	
	
	
	
	- городская местность
	
	60 (30) <**>

	
	
	
	
	
	
	- сельская местность
	
	90<**>

	
	<*> Действия норматива распространяются на открытые комплексные сооружения, включающие спортивное ядро с трибунами на 1500 мест и более. В состав спортивного ядра входят: основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и места для занятий легкой атлетикой. Тренировочные (запасные) поля стадиона не учитываются.
<**> - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

- для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 мин.

	3
	Физическая культура и спорт
	Плоскостные спортивные сооружения
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом,

общая площадь на 1000 человек 
	тыс. кв. м
	1,95
<*>
	транспортная доступность
	минут
	30

<**>

	
	<*> Действия норматива распространяются на площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. Стадионы с трибунами на 1500мест и более не входят в указанный норматив.

<**> Для объектов обслуживания населения жилых районов городских округов и городских поселений радиус пешеходной доступности не должен превышать 1000 м. 

	4
	Физическая культура и спорт
	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек 
	кв. м
	60
	пешеходная доступность 


	метров
	1000



	5
	Физическая культура и спорт
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек <*>
	мест
	6
	транспортная доступность:
	минут
	

	
	
	
	
	
	
	- городская местность
	
	60 (30) <**>

	
	
	
	
	
	
	- сельская местность
	
	90<**>

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью от 30000 человек.

<**> - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

- для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 мин.


1.2.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами, для создания условий обеспечения жителей услугами связи и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.6.

Таблице 1.2.6
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Предоставление услуг связи 


	Отделения связи микрорайона, жилого района в городских населенных пунктах

	Обеспеченность населения микрорайона, жилого района в городских населенных пунктах отделениями почтовой связи,
 количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе: <*>
	тыс. чел.
	
	радиус пешеходного обслуживания
	метров
	500

	
	
	
	IV - V 
	
	до 9
	
	
	

	
	
	
	III - IV 
	
	9 - 18
	
	
	

	
	
	
	II - III 
	
	20 - 25
	
	
	

	
	
	Отделения связи в сельских населенных пунктах 


	Обеспеченность населения сельских населенных пунктов отделениями почтовой связи,

количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе: <*>
	
	
	
	
	

	
	
	
	V - VI 
	
	0,5 - 2
	
	
	

	
	
	
	III - IV 
	
	2 - 6
	
	
	

	
	<*> Принадлежность отделения к соответствующей группе принимается в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98, утвержденные Приказом Госкомсвязи РФ от 30 апреля 1998 г. № 82.


1.2.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области ритуальных услуг и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 1.2.7.
Таблица 1.2.7
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования


	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Места захоронения умерших
	Кладбища смешанного или традиционного захоронения
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения,
площадь территории на 1000 человек
	га
	0,24
	пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом
	минут
	45

	2
	
	Кладбища урновых захоронений после кремации
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации,
площадь территории на 1000 человек
	га
	0,02
	
	
	


1.3. Расчетные показатели, установленные в соответствии с положениями  части 4.1 статьи 29.2  Градостроительного кодекса Российской Федерации <*>
<*> в данной редакции нормативов установлены показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 (ред. от 28.11.2023) «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» 
Таблица 1.3
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 

норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Обеспеченность населения машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон <*><**>:

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> При получении дробных значений при расчете количества машино-мест округлять до целого числа в большую сторону.

	1.1
	Парковка 

легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Стоянки легковых автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов: <*>
	
	
	
	
	
	

	
	
	- стоянки для хранения легковых автомобилей постоянного населения;


	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения, количество машино-мест на 1000 кв. м общей площади квартир
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	800



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- гостевые стоянки на территории жилой многоквартирной застройки
	Обеспеченность населения машино-местами на гостевых стоянках, количество машино-мест на 1000 жителей
	машино-мест
	30
	
	
	200
<**>


	
	<*> На территории жилых микрорайонов следует предусматривать 100%-ное обеспечение машино-местами для хранения автомобилей жителей микрорайона в пределах территории жилого микрорайона или на прилегающих к жилому микрорайону территориях коммунально-складских и производственных зон. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки, при наличии придомовых участков, стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

<**> Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей до входов в жилые дома.

При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) следует выполнять в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», утвержденного приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр (с последующими изменениями) (далее - 118.13330.2022) и СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр. Под реконструкцией сложившейся застройки понимается преобразование существующей застройки микрорайонов, кварталов с частичным изменением (или без) их планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий, а также взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства территории. 
При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки в стесненных условиях и в районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, допускается размещать 30% машино-мест на земельных участках в радиусе пешеходной доступности 800 м (при условии подтверждения права использования данных участков для размещения стоянки автомобилей). 

Стесненные условия - существующие условия сложившейся застройки, имеющей плотность выше нормативной, и (или) условия, исключающие возможность существенно изменять планировочные параметры размещаемых объектов.
Типы гаражно-стояночных объектов могут включать: 

- стоянки автомобилей (открытые площадки);

- гаражи-стоянки капитального типа.

Подземные гаражи-стоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается размещать под общественными (кроме дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под площадками для хозяйственных целей, площадками для занятий физкультурой взрослого населения, под проездами, гостевыми стоянками автомобилей.

На крышах обвалованных и подземных гаражей-стоянок допускается размещение площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения. При этом следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований к допустимым концентрациям загрязняющих веществ, выбрасываемых вентиляционными системами гаража, в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (с последующими изменениями), (далее - СанПиН 2.1.3684-21) и допустимым уровням шума, установленным СанПиН 1.2.3685-21 для объектов, расположенных на прилегающей территории.

Размещение многоярусных гаражей-стоянок на территории жилого микрорайона должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200).

Места для хранения легковых автомобилей, принадлежащих маломобильным группам населения (далее – МГН), следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 59.13330.2020).
Количество парковочных мест для МГН следует принимать по пункту 5.2.1 СП 59.13330.2020.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности согласно пункту 5.2.2 СП 59.13330.2020.

Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в том числе для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. 

При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах - на 10% - 15%.

	1.2
	Парковка 

легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон


	Стоянки учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления,

количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	 метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.3
	
	Стоянки административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций,

количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.4
	
	Стоянки коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.5
	
	Стоянки банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- с операционными залами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- с операционными залами,

количество машино-мест на 35 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- без операционных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- без операционных залов,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади
	
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.6
	
	Стоянки зданий и комплексов многофункциональных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и комплексов многофункциональных, количество машино-мест
	машино-мест
	<*>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> - следует предусматривать места парковки легковых автомобилей для проживающих, работающих и посетителей;

- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей, принадлежащих жителям многофункциональных зданий, и на гостевых стоянках следует определять согласно показателям, установленным в данном разделе региональных нормативов;
- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей, следует определять как сумму машино-мест для каждого объекта, входящего в комплекс в зависимости от его функционально назначения, согласно показателям обеспеченности, установленным в данном разделе региональных нормативов.

	1.7
	
	Стоянки общественных помещений с гибким функциональным назначением
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках общественных помещений с гибким функциональным назначением,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.8
	
	Стоянки зданий судов общей юрисдикции
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест на 10 работников суда
	машино-мест
	7
	Стоянки располагаются в пределах земельного участка суда в функциональной зоне для стоянок автомобилей

  

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест посетителей на одного судью (с округлением до целого числа)
	
	1,4
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	

	1.9
	
	Стоянки зданий и сооружений следственных органов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и сооружений следственных органов,

количество машино-мест: 
	машино-мест
	
	

	
	
	
	- для личного транспорта сотрудников следственного органа на трех сотрудников
	
	1
	Стоянки личного автотранспорта сотрудников располагаются в пределах земельного участка в служебной зоне.

	
	
	
	- для автотранспорта посетителей

следственного органа
	
	Устанавливается заданием на проектирование
	Открытые стоянки автотранспорта посетителей предусматриваются в общественной зоне земельного участка.



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	Устанавливается заданием на проектирование
	

	1.10
	
	Стоянки общеобразовательных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

общеобразовательные организации, количество машино-мест на 100 учащихся
	машино-мест
	1


	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников общеобразовательных организаций,
количество машино-мест на 100 работающих при вместимости общеобразовательных организаций:
	
	
	
	
	

	
	
	
	до 1100 учащихся
	
	7
	
	
	

	
	
	
	1100 учащихся и более
	
	5
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> Места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в школу, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории общеобразовательной организации, и должны быть отделены от площадок на территории общеобразовательной организации, зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар, сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание общеобразовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», утвержденного приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр (далее – СП 113.13330.2023), СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 (далее - СП 3.13130), СП 59.13330.2020, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.11
	
	Стоянки дошкольных образовательных организаций 
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в

дошкольные образовательные организации и машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций,
количество машино-мест при вместимости дошкольных образовательных организаций до 330 мест 
	машино-мест
	5
в том числе 1 место для МГН
	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

дошкольные образовательные организации, 

количество машино-мест на 100   воспитанников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	1


	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест на 100 сотрудников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	10
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> Места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в детский сад, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории дошкольной образовательной организации и должны быть отделены от площадок на территории дошкольной образовательной организации зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар, сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание дошкольной образовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023, СП 3.13130, СП 59.13330.2020, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.12
	
	Стоянки образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках образовательных организаций, реализующих программы высшего образования,

количество машино-мест на 2 преподавателя
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 10 студентов
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.13
	
	Стоянки профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,

количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.14
	
	Стоянки центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых,

количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.15
	
	Стоянки научно-исследовательских и проектных институтов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках научно-исследовательских и проектных институтов,

количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.16
	
	Стоянки производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон,

количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.17
	
	Стоянки объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов,

количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	7
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.18
	
	Стоянки магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты,

количество машино-мест на 35 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

(200) <*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> до крупных учреждений торговли – 200 м.

	1.19
	
	Стоянки объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.),

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.20
	
	Стоянки специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.),

количество машино-мест на 70 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.21
	
	Стоянки рынков постоянных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- универсальных и непродовольственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- универсальных и непродовольственных,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- продовольственных и сельскохозяйственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- продовольственных и сельскохозяйственных,

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.22
	
	Стоянки предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе),

количество машино-мест на 5 посадочных мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.23
	
	Стоянки объектов коммунально-бытового обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бани
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- бани,

количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны,

количество машино-мест на 15 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- салоны ритуальных услуг
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- салоны ритуальных услуг, количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.,

количество машино-мест на 2 рабочих места приемщика
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.24
	
	Стоянки гостиниц
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках гостиниц,

количество машино-мест 
	
	<*>

<**>


	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	<*> Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей принимают по заданию на проектирование.
<**> Число мест на стоянках автомобилей гостиниц, имеющих в своем составе предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, обслуживающие не только проживающих в гостинице, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий. 

При гостиницах категорий "четыре звезды" и выше (кроме гостиниц с числом номеров 15 и менее) следует предусматривать площадку для кратковременной остановки автомобилей и автобусов. 

В гостиницах при грузовых терминалах и других гостиницах, обслуживающих грузовые автомобильные потоки, следует предусматривать стоянки автомобилей грузового автотранспорта, число мест на которых устанавливается заданием на проектирование. 

<***> При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023. Расчетную потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленных СП 118.13330.2022.

	1.25
	
	Стоянки выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов,

количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	400




	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.26
	
	Стоянки зданий театрально-зрелищных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-1-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 7 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	
	-2-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-2-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 10 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	
	-3-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-3-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 12 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

<***> При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023. Расчетную потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленных СП 118.13330.2022.

	1.27
	
	Стоянки центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе,

количество машино-мест на 8 мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.28
	
	Стоянки объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.),

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	машино-мест
	1, но не менее 10 машино-мест на объект
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.29
	
	Стоянки досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.30
	
	Стоянки бильярдных, боулингов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках бильярдных, боулингов,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.31
	
	Стоянки медицинских организаций:
	
	машино-мест
	
	
	
	

	
	
	- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций-- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников
	
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	
	- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	
	- поликлиники, в том числе амбулатории
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- поликлиник, в том числе амбулатории,

количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 посещений
	
	6
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<*>
	
	
	

	
	<*> При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей для личного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать места для хранения (стоянки) электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023. Расчетную потребность парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами, следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленных СП 118.13330.2022.

	1.32
	
	Стоянки спортивных комплексов и стадионов с трибунами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках спортивных комплексов и стадионов с трибунами,

количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.33
	
	Стоянки оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- общей площадью менее 1000 кв. м 
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью менее 1000 кв. м,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- общей площадью 1000 кв. м и более
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью 1000 кв. м и более,

количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.34
	
	Стоянки муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м  
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м,
количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м,

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 2000 - 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.35
	
	Стоянки специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.),

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.36
	
	Стоянки аквапарков, бассейнов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аквапарков, бассейнов,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.37
	
	Стоянки катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.38
	
	Стоянки железнодорожных вокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках железнодорожных вокзалов,

количество машино-мест на 10 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.39
	
	Стоянки автовокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках автовокзалов,

количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.40
	
	Стоянки аэровокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аэровокзалов,

количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме не менее 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для парковки туристических автобусов от входов в вокзалы - 100 м.

<**> до пассажирских помещений вокзалов 

	1.41
	
	Стоянки исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы,

количество машино-мест на 100 работников от общей штатной численности 
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	10<*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> Служебная автопарковка предусматривается в непосредственной близости от административного здания на расстоянии не менее 10,0 м от окон близлежащих зданий общественного назначения и 15,0 м от окон жилых зданий.

	Примечание 1:

1.1. На стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, следует предусматривать машино - места для электротранспортных средств (электромобилей).

Количество машино - мест рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где:

ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП - обеспеченность населения машино-местами на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, рассчитанная в соответствии с настоящими нормативами;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице: 

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент

0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

1.2. В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки.  

1.3. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей.

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон <*>:

	2.1
	Парковка 

легковых автомобилей

на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Стоянки у пляжей и парков в зонах отдыха
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у пляжей и парков в зонах отдыха,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	20
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 2
	
	
	

	2.2
	
	Стоянки у лесопарков и заповедников
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у лесопарков и заповедников,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 2
	
	
	

	2.3
	
	Стоянки у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.),

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

2
	
	
	

	2.4
	
	Стоянки у береговых баз маломерного флота
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у береговых баз маломерного флота,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

2
	
	
	

	2.5
	
	Стоянки у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз,

количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	машино-мест
	5
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

2
	
	
	

	2.6
	
	Стоянки у предприятий общественного питания, торговли
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у предприятий общественного питания, торговли,

количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	200



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

2
	
	
	

	<*> Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СП 113.13330.2023 и размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Примечание 2:
На стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует предусматривать (в том числе) машино-места для электротранспортных средств (электромобилей). Количество машино-мест рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП - количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, рассчитанная в соответствии с настоящими нормативами;

КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице:

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент

0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области - 1.

	3
	
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городских округов и поселений

	3.1
	Озеленение территории общего пользования 

населенных пунктов

(в целом населенного пункта)
	Озелененные территории общего пользования в границах:

<*>
	Обеспеченность населения общегородскими озелененными территориями общего пользования, 

на 1 человека в границах:
	кв. м
	
	транспортная доступность
	минут
	30

<***>

	
	
	- крупных городских населенных пунктов 


	- г. Пензы
	
	10
	
	
	

	
	
	- средних городских населенных пунктов<**>
	- г. Заречного, 

г. Кузнецка
	
	7
	
	
	

	
	
	- малых городских населенных пунктов <**>
	- городских населенных пунктов с населением от 20 до 50 тыс. чел. включительно
	
	8
	
	
	

	
	
	
	- городских населенных пунктов с населением до 20 тыс. чел. включительно
	
	10
	
	
	

	
	
	- сельских населенных пунктов: крупных, больших, средних, малых <**>
	- сельских населенных пунктов
	
	12
	
	
	

	
	<*> Озелененные территории: Территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в том числе с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1). 

В г. Пензе существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования указанных в нормативе, исходя из расчета не более 5 кв. м. на одного человека. 

<**> В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают, чел./га, не более: 

 - для городских парков - 100;

 - парков зон отдыха - 70;

 - парков курортов - 30;

 - лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10;

 - лесов - 1 - 3.

<***> Время доступности городских и районных парков (планировочных районов) на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, мин, не более: 30 - для городских и 20 - для районных парков.

	3.2
	Озеленение территории общего пользования
в границах жилых районов населенных пунктов

	Озелененные территории общего пользования жилых районов (парки, сады, скверы, бульвары)
	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования,

кв. м на 1 человека
	кв. м
	6
	транспортная доступность
	минут
	20




2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области

Определение расчетных показателей (предельных показателей) минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной, инженерной, социальной инфраструктур и расчетных показателей (предельных показателей) максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов выполнено с учетом современного состояния перечисленных видов инфраструктур, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию таких объектов и услуг, официальных статистических данных, административно-территориального устройства, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических условий, положений стратегии и прогноза социально-экономического развития Пензенской области, а также планировочных особенностей территории Пензенской области.
2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области.

2.1.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения автомобильными

дорогами регионального или межмуниципального значения:

- плотность сети автодорог регионального или межмуниципального значения,

на 1000 кв. км территории;

- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог


	В части обеспеченности:

 - показатель плотности сети автодорог установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения дорогами регионального или межмуниципального значения, положений Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035, утвержденной законом Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО (с последующими изменениями) (далее – Стратегия социально-экономического развития Пензенской области), государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП, с учетом приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее  - Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования).

По данным ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения составляет 3635 км. 

С учетом включения в состав перечня федеральных дорог Пензенского участка дороги Пенза - Балашов - Михайловка (Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2042 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения») - 3535 км.

Расчетная плотность региональных дорог с твердым покрытием (км/1000 кв. км территории) составляет: (3535/43300)×1000 = 81,64 км/1000 кв. км территории, где 3535 км - протяженность дорог с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения (за исключением Пензенского участка дороги Пенза - Балашов - Михайловка), 43300 - площадь территории Пензенской области (кв. км).

Согласно данным Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, планируется увеличение плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием с 291,73 км на 1000 кв. км до 295,5 км на 1000 кв. км к 2035 году. Планируемый рост на 101,3 %. Учитывая необходимость равномерного развития региональной и местной сети дорог, планируемый рост распространяется на указанные дороги. В связи с этим, плотность сети дорог регионального или межмуниципального значения территории составит 82,7 км на 1000 кв. км.
Показатель доли автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, исходя из текущей доли дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог. В настоящее время все 100% дорог регионального или межмуниципального значения имеют твердое покрытие.

	2
	Обеспеченность площадками отдыха на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения:

- I-II категории, на 100 км дороги;

- III категории, на 100 км дороги;

- IV категории, на 100 км дороги;

- количество машино-мест

на 1 площадке.
	В части обеспеченности показатель установлен на основе положений СП 34.13330.2021 «СНИП 2.05.02-85*Автомобильные дороги», а также на основе ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утверждённого приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст (с последующими изменениями), а также ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», утверждённого приказом Росстандарта от 14.08.2015 № 1163-ст.

	3
	Обеспеченность населения автовокзалами, автостанциями регионального и межрегионального сообщения:

- вместимость

автовокзалов при расчетном суточном отправлении пассажиров:

- от 1000 до 2000;
- от 2000 до 3000;
- от 3000 до 4000;

- вместимость автостанции при расчетном суточном отправлении пассажиров:

-от 100 до 200;

-от 200 до 400;

-от 400 до 600;

-от 600 до 1000
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования и ведомственных строительных норм «ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции», утвержденных протоколом Минтранса РФ от 17.05.1994 № 2 (далее - ВСН-АВ-ПАС-94). 
Согласно анализу суточного отправления пассажиров автовокзалов и автостанций на территории Пензенской области, расчетное суточное отправление пассажиров по самому крупному автовокзалу в г. Пензе составляет 2999 пассажиров, что согласно классификации автовокзалов и пассажирских автостанций, приведенной ВСН-АВ-ПАС-94 (таблица 1), соответствует малому автовокзалу. В связи с этим расчетные показатели установлены для пассажирских станций и малых автовокзалов. 

	4
	Обеспеченность населения аэровокзалами:

- пропускная способность,

в час
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из перспектив развития аэропорта г. Пенза и, в частности, аэровокзала. Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, планируется строительство нового здания аэровокзала в г. Пензе площадью 4204,4 кв. м с возможностью обслуживания 200 пассажиров/час.


2.1.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо и пожарными автомобилями)

на населенный пункт при следующей численности его населения и площади:

-численность населения, тыс. человек:

- 

площадь населенного пункта, кв. км:

до 5

< 20

5 - 10

< 20

10 - 25

< 20

25 - 50

< 20

50 - 100
< 20

20 - 40

100 - 150

20 - 40

40 - 60

400 - 500

280 - 300


	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), Методических рекомендаций органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденных МЧС Российской Федерации, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.


2.1.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 7 до 18 лет
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн (далее - Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций),  с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, исходя из текущего состояния обеспеченности детского населения местами в общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования Пензенской области (далее -Минобразования ПО).

По данным Минобразования ПО количество мест в общеобразовательных организациях, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Минобразования ПО, составляет 1794.

Количество мест на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет составляет: (1794/146930)×100 = 1,22 , где 1794 - количество мест в общеобразовательных организациях, подведомственных Минобразования ПО; 146930 - численность  населения возрастной группы от 7 до 18 лет.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минобразованием ПО установлен исходя из текущих значений – 1,22 мест на 1000 человек в возрасте от 7 до 18 лет. 

	2
	Обеспеченность местами в организациях среднего профессионального образования 

на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 16 до 19 лет
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, исходя из текущего состояния обеспеченности населения местами в организациях среднего профессионального образования.

Согласно данным Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России, количество мест в организациях среднего профессионального образования в Пензенской области составляет 25939. 

Количество мест на 100 человек в возрасте от 16 до 19 лет с учетом потребности в дополнительных местах в организациях среднего профессионального образования составляет:

((25939+375)/47322)×100 = 55,6 (56), где 25939 - количество мест в организациях среднего профессионального образования, 375 – потребность в дополнительных местах в организациях среднего профессионального образования по данным Минобразования ПО, 47322 - численность населения возрастной группы от 16 до 19 лет.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущих значений - 56 мест на 100 человек от 16 до 19 лет.

	
	
	 В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	3
	Обеспеченность местами в общежитиях на 100 человек, обучающихся на местах очной формы
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, исходя из текущего состояния обеспеченности населения местами в общежитиях при организациях среднего профессионального образования.

По данным Минобразования ПО количество мест в общежитиях организаций среднего профессионального образования составляет 7082 места.

Фактическое количество мест на 100 обучающихся составляет: (7082/25939)×100 = 27 мест на 100 обучающихся, где 7082 -  количество мест в общежитиях организаций среднего профессионального образования, 25939 – количество обучающихся.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минобразованием ПО установлен исходя из текущих значений - 27 мест на 100 обучающихся.

	4
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования на 100 человек населения Пензенской области в возрасте от 5 до 18 лет
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, исходя из текущего состояния обеспеченности населения местами в организациях дополнительного образования, подведомственных Минобразования ПО.

По данным Минобразования ПО количество мест в организациях дополнительного образования составляет 2003.

Число мест на 1000 человек в возрасте от 5 до 18 лет составляет: (2003/189599)×100 = 1,1,  где 2003 - количество мест в организациях дополнительного образования, подведомственных Минобразования ПО, 189 599 - численность населения возрастной группы от 5 до 18 лет. Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минобразованием ПО установлен исходя из текущих значений – 1,1мест на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет.


2.1.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения скорой медицинской помощью:

- количество бригад скорой медицинской помощи на 10000 человек населения всех возрастов;

- количество автомобилей скорой помощи на 10000 человек населения всех возрастов
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н (далее - Требования от 27.02.2016 № 132н), а также методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 (далее - Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения), исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь в Пензенской области.

По данным Министерства здравоохранения Пензенской области (далее – Минздрав ПО) население Пензенской области обслуживают 42 подстанции и поста скорой медицинской помощи с количеством бригад скорой помощи - 139. Количество автомобилей скорой медицинской помощи - 195.

Количество бригад скорой помощи на 10000 человек: (139/ 1246609)×10000 = 1,12, где 1246609 - количество населения Пензенской области; 139 - количество бригад скорой помощи, обслуживающих население Пензенской области. Текущая обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи находится на уровне Методических рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения. 

Количество автомобилей скорой медицинской помощи на 10000 человек: (195/1246609)×10000 = 1,56, где 1246609 - количество населения Пензенской области; 195 - количество автомобилей скорой помощи, обслуживающих население Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе пункта 4 Приложения № 3 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н (с последующими изменениями).

	2
	Обеспеченность населения фельдшерско-акушерскими пунктами или фельдшерскими здравпунктами:

- количество фельдшерско-акушерских пунктов или фельдшерских здравпунктов в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 человек;

- расчетная площадь фельдшерско-акушерского пункта;

- расчетная площадь фельдшерского здравпункта
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н (с последующими изменениями).

Показатели расчетной площади фельдшерско-акушерского пункта и фельдшерского здравпункта приняты на основе Приложения 2 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	3
	Обеспеченность населения медицинской помощью в амбулаториях, количество посещений в смену на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения и потребностей развития сети организаций данного вида.

По данным Минздрава ПО количество амбулаторий, обслуживающих население муниципальных районов, городских и сельских поселений, составляет 67. Численность обслуживаемого населения - 149366 человек. Суммарное количество посещений в смену составляет - 2682. Существует потребность в развитии сети амбулаторий с доведением их мощности до 2752 посещений в смену.

Количество посещений в смену на 1000 человек населения с учетом развития сети амбулаторий составит: (2752/149366)×1000 = 18,4 посещений, где: 149366 – количество человек, проживающих на обслуживаемых территориях, где размещаются амбулатории; 2752 - суммарное количество посещений в смену с учетом развития сети амбулаторий.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10000 человек) до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО, установлен исходя из текущих значений и значений развития сети амбулаторий на ближайшую перспективу – 18,4 посещений в смену на 1000 человек населения всех возрастов на обслуживаемой территории. 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	4
	Обеспеченность населения медицинской помощью в поликлиниках консультационно-диагностических, 

количество посещений в смену на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния и потребностей развития сети организаций данного вида.

По данным Минздрава ПО суммарное количество посещений в смену всех существующих поликлиник, обслуживающих население городских округов (кроме г. Заречного), муниципальных районов, городских и сельских поселений, составляет - 12847. Существует также потребность в развитии сети поликлиник с доведением их мощности до 13922 посещений в смену.

Количество обслуживаемого взрослого населения составляет – 972350 (без г. Заречного).

Суммарное количество посещений в смену на 1000 человек всего населения с учетом развития сети поликлиник составит:

(13922/972350)×1000 = 14,3 посещений, где 972350 - количество взрослого населения на обслуживаемой территории; 13922 - суммарное количество посещений в смену с учетом развития сети поликлиник

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10000 человек) до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений и значений развития сети поликлиник на ближайшую перспективу – 14,3 посещений в смену на 1000 человек взрослого населения.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	5
	Обеспеченность населения

медицинской помощью в детских поликлиниках консультационно-диагностических, 

количество посещений в смену на 1000 человек детского населения
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния и потребностей развития сети организаций данного вида.

По данным Минздрава ПО суммарное количество посещений в смену всех существующих поликлиник, обслуживающих детское население городских округов (кроме г. Заречного), муниципальных районов, городских и сельских поселений, составляет - 2849. Существует потребность в развитии сети детских поликлиник с доведением их мощности до 3569 посещений в смену.

Количество обслуживаемого детского населения составляет - 226895 (без г. Заречного).

Суммарное количество посещений в смену на 1000 человек детского населения с учетом развития сети поликлиник составит: (3569/226895)×1000 = 15,7 посещений, где 226895 - количество детского населения на обслуживаемой территории; 3569 -суммарное количество посещений в смену с учетом развития сети детских поликлиник.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10000 человек) до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений и значений развития сети детских поликлиник на ближайшую перспективу – 15,7 посещений в смену на 1000 человек детского населения.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	6
	Обеспеченность населения медицинской помощью в консультативно-диагностических центрах, 

количество посещений в смену на 10000 человек взрослого населения


	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида.

По данным Минздрава ПО количество консультативно-диагностических центров, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого населения (взрослого) – 1026564, количество посещений в смену составляет - 1190. 

Количество посещений в смену на 10000 человек составляет: (1190/1026564) ×10000 = 11,6 посещений, где 1026564 - количество взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории; 1190 - количество посещений.

   Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10000 человек) до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений - 11,6 посещений в смену на 10000 человек взрослого населения.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.

	7
	Обеспеченность населения медицинской помощью в детских консультативно-диагностических центрах,

количество посещений в смену на 10000 человек детского населения
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида.

По данным Минздрава ПО количество центров консультативно-диагностических, обслуживающих детское население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого детского населения – 237999, количество посещений в смену составляет - 172. 

Количество посещений в смену на 10000 человек детского населения области составляет: (172/237999)×10000 = 7,2 посещений, где 237999 - количество детского населения Пензенской области; 172 - количество посещений в смену.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10000 человек) до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений - 7,2 посещений в смену на 10000 человек детского населения.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.

	8
	Обеспеченность населения медицинской помощью в больницах:
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида, с учетом потребности развития.

	8.1
	- обеспеченность населения медицинской помощью в участковых больницах, количество коек на 10000 человек
	По данным Минздрава ПО количество участковых больниц, обслуживающих население муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов, составляет - 16. Численность обслуживаемого населения - 198577. Суммарное количество коек составляет - 715. Существует потребность в развитии сети участковых больниц с доведением их мощности до 735 коек.

 Суммарное количество коек на 10000 человек всего населения с учетом развития составит: (735/198577)×10000 = 37 коек, где 198577 – количество населения на обслуживаемой территории; 735 - суммарное количество коек во всех участковых больницах с учетом их развития. Для участковых больниц в с. Чемодановка, г. Сурске, ср. Елюзани, р.п. Чаадаевка в обслуживаемое население включено население населенных пунктов в радиусе 6 км от участковой больницы.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений и значений развития сети участковых больниц на ближайшую перспективу - 37 коек на 10000 человек всего населения.

	8.2
	- обеспеченность населения медицинской помощью в городских больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения
	По данным Минздрава ПО количество городских больниц, обслуживающих население г. Пензы, составляет – 2, которые территориально размещены по 3 адресам. Численность обслуживаемого населения - 417 771. Количество коек составляет - 1570.

Суммарное количество коек на 10000 человек взрослого населения составляет: (1570/417 771)×10000 = 37,6 коек, где 417 771 - взрослое население на обслуживаемой территории; 1570 - суммарное количество коек во всех городских больницах.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений – 37,6 коек на 10000 человек взрослого населения.

	8.3
	- обеспеченность населения медицинской помощью в районных больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения
	По данным Минздрава ПО количество районных больниц, обслуживающих население муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов, составляет - 10. Численность обслуживаемого населения (взрослого) - 311972. Суммарное количество коек составляет - 1295. 

Суммарное количество коек на 10000 человек взрослого населения составляет: (1295/311972)×10000 = 42 койки, где 311972 - количество взрослого населения на обслуживаемой территории; 1295 - суммарное количество коек во всех 10 районных больницах.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений - 42 койки на 10000 человек взрослого населения.

	8.4
	- обеспеченность населения медицинской помощью в межрайонных больницах, количество коек на 10000 человек взрослого населения


	По данным Минздрава ПО количество межрайонных больниц, обслуживающих население муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов, составляет - 4. Численность обслуживаемого населения (взрослого) - 334421. Суммарное количество коек составляет - 1672. Существует потребность в развитии сети межрайонных больниц с доведением их мощности до 1811 коек.

Суммарное количество коек на 10000 человек всего населения с учетом развития сети межрайонных больниц составит: (1811/334421)×10000 = 54 койки, где 334421 - количество населения, проживающего на обслуживаемой территории; 1811- суммарное количество коек во всех 4 межрайонных больницах с учетом их развития. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений и значений развития сети межрайонных больниц на ближайшую перспективу - 54 койки на 10000 человек.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.

	9
	Обеспеченность населения медицинской помощью в специализированных больницах:
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида.

	9.1
	 - обеспеченность населения медицинской помощью в противотуберкулезных больницах:

-количество коек на 10000 человек;

-количество посещений в смену на 10000 человек;

-количество больниц на Пензенскую область
	По данным Минздрава ПО количество туберкулезных больниц, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого населения - 1246609. Количество коек составляет - 306. Количество посещений в смену составляет – 300. 

Показатель обеспеченности - 1 больница на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Количество коек на 10000 человек всего населения составляет: (306/1246609)×10000 = 2,5 койки, где 1246609 - количество проживающих на обслуживаемой территории; 306 - суммарное количество коек. Количество посещений в смену на 10000 человек всего населения составляет (300/1246609)×10000 = 2,5. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	9.2
	- обеспеченность населения медицинской помощью в офтальмологических больницах:

- количество коек на 10000 человек;

- количество посещений в смену на 10000 человек;

- количество больниц на Пензенскую область
	По данным Минздрава ПО количество офтальмологических больниц, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого населения - 1246609. Количество коек составляет - 260. Количество посещений в смену - 118.

Показатель обеспеченности - 1 больница на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Количество коек на 10000 человек всего населения составляет: (260/1246609)×10000 = 2,1 койки, где 1246609 - количество населения на обслуживаемой территории; 260 - суммарное количество коек.

Количество посещений на 10000 человек всего населения: (118/1246609)×10000 = 1. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области в указанный период, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	9.3
	- обеспеченность населения медицинской помощью в психиатрических больницах:

- количество коек на 10000 человек;

- количество посещений в смену на 10000 человек;

- количество больниц на Пензенскую область   
	По данным Минздрава ПО количество психиатрических больниц, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого населения - 1246609. Количество коек составляет - 1155. Количество посещений в смену - 300.

Показатель обеспеченности - 1 больница на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Количество коек на 10000 человек составляет: (1155/1246609)×10000 = 9,3 коек, где 1305563 - количество проживающих на обслуживаемой территории; 1155 - суммарное количество коек.

Количество посещений на 10000 человек всего населения: (300/1246609)×10000 = 2,4.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	9.4
	- обеспеченность населения медицинской помощью в наркологических больницах:

- количество коек на 10000 человек;

- количество посещений в смену на 10000 человек;

- количество больниц на Пензенскую область 

 
	По данным Минздрава ПО количество наркологических больниц, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. Численность обслуживаемого населения - 1246609. Количество коек составляет - 367. Количество посещений в смену - 87.

Показатель обеспеченности - 1 больница на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Количество коек на 10000 человек всего населения составляет: (367/1246609)×10000 = 2,9 где 1246609 - количество проживающих на обслуживаемой территории; 367 - суммарное количество коек.

Количество посещений на 10000 человек всего населения: (87/1246609)×10000 = 0,7. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области в указанный период, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.

	10
	Обеспеченность населения медицинской помощью в областных больницах: 

- количество коек на 10000 человек взрослого населения;

- количество больниц на Пензенскую область


	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида.

По данным Минздрава ПО количество областных больниц, обслуживающих население Пензенской области, составляет - 1. (Территориально и функционально - 3 объекта), численность обслуживаемого населения - 1026564 (взрослое население). Количество коек составляет - 1461.

Показатель обеспеченности - 1 областная больница на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Суммарное количество коек на 10000 человек составляет: (1461/1026564)×10000 = 14,2 коек, где 1026564 - количество проживающих (взрослого населения) на территории Пензенской области; 1461 - суммарное количество коек.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатель обеспеченности больничными койками на 10000 человек до 2035 года остается неизменным. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.

	11
	Обеспеченность населения медицинской помощью в детских областных больницах:

- количество коек на 10000 человек детского населения;

- количество больниц на Пензенскую область
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния обеспеченности населения организациями данного вида.

По данным Минздрава ПО количество детских областных больниц, обслуживающих детское население Пензенской области, составляет – 1, численность обслуживаемого детского населения – 237999, количество коек составляет – 584, показатель обеспеченности - 1 областная детская больница на Пензенскую область и соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Суммарное количество коек на 1000 детей составляет: (584/237999)×10000 = 24,5, где 237999 - количество детей на территории Пензенской области; 584 - суммарное количество коек в детских областных больницах.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатели обеспеченности: - количество коек на 10000 человек и посещений в смену на 10000 человек в амбулаторно-поликлинических учреждениях до 2035 года остаются неизменными. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минздравом ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.
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	Обеспеченность населения медицинской помощью в онкологическом диспансере:

- количество коек на 10000 человек;  

- количество посещений в смену на 10000 человек;  

- количество больниц на Пензенскую область
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Требований от 27.02.2016 № 132н, исходя из текущего состояния и потребностей развития сети организаций данного вида.

По данным Минздрава ПО количество онкологических диспансеров, обслуживающих население Пензенской области, составляет – 1, численность обслуживаемого населения – 1246609, количество коек составляет 708, количество посещений в смену - 480. Существует потребность в развитии с доведением количества посещений в смену до - 738.

Показатель обеспеченности - 1 диспансер на Пензенскую область соответствует рекомендуемому значению Требований от 27.02.2016 № 132н. 

Количество коек на 10000 человек всего населения составляет: (708/1246609)×10000 = 5,7, где 1246609 – численность населения Пензенской области; 708 - суммарное количество коек онкологических диспансеров.

Количество посещений в смену на 10000 человек всего населения с учетом развития составит: (738/1246609)×10000  = 5,9, где 1246609 – численность населения Пензенской области; 738 – суммарное количество посещений в смену с учетом потребности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 не ожидается рост численности населения области, а показатели обеспеченности: - количество коек на 10000 человек и посещений в смену на 10000 человек в амбулаторно-поликлинических учреждениях до 2035 года остаются неизменными. В связи с этим, по согласованию с Минздравом ПО, показатель минимальной обеспеченности койками установлен исходя из текущих значений, а показатель количество посещений в смену исходя из текущих значений и с учетом развития.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Требований от 27.02.2016 № 132н.


2.1.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области культуры, досуга и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1.
	Обеспеченность населения универсальными библиотеками:

- число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек;

- читательских мест

на 1000 человек  


	В части обеспеченности показатели установлены исходя из текущего состояния обеспеченности населения библиотечным фондом  и читательскими местами в универсальных библиотеках регионального значения и с учетом  Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры   утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023г. № Р-2879   (далее - Методические рекомендации субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры). 

По данным Министерства культуры и туризма Пензенской области (далее – Минкультуры ПО) число единиц хранения библиотечного фонда универсальных библиотек регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 2221380 единиц, число читательских мест составляет 1282.

1. Фактическая обеспеченность экземплярами библиотечного фонда на 1000 человек населения Пензенской области составляет: (2221380/1246609)×1000 = 1781,9 (1,8 тыс. единиц), где 2221380 - количество экземпляров библиотечного фонда универсальных библиотек регионального значения; 1246609- численность населения Пензенской области. 

2. Фактическая обеспеченность читательскими местами на 1000 человек населения Пензенской области составляет: (1282/1246609)×1000 = 1,03, где 1282 - число читательских мест в универсальной библиотеке регионального значения; 1246609 - численность населения Пензенской области. 

Текущая обеспеченность универсальными библиотеками регионального значения находится на уровне, указанном в Методических рекомендациях субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры (1 объект на административный центр).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, величины показателя установлены исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения:

- экземплярами библиотечного фонда - 1,8 тыс. единиц на 1000 человек населения Пензенской области;

- читательскими местами - 1,03 читательских мест на 1000 человек населения Пензенской области.

Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО. 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2
	Обеспеченность населения детскими библиотеками:

 - число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек от 0 до 18 лет;

- число читательских мест

на 1000 человек от 0 до 18 лет

	В части обеспеченности показатели установлены исходя из текущего состояния обеспеченности населения библиотечным фондом и читательскими местами в детских библиотеках регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

По данным Минкультуры ПО число единиц хранения библиотечного фонда детских библиотек регионального значения составляет 215030 единиц, число читательских мест составляет 110.

1. Обеспеченность  экземплярами библиотечного фонда 1000 человек населения Пензенской области от 0 до 18 лет  с учетом потребности в дополнительных экземплярах библиотечного фонда составляет: ((215030+651407)/237999)×1000 =  3,6 тыс. экземпляров), где 215030 - количество экземпляров библиотечного фонда детских региональных библиотек, 651407 – потребность в дополнительном количестве экземпляров библиотечного фонда детских региональных библиотек по данным Минкультуры ПО, 237999 - численность населения Пензенской области от 0 до 18 лет.

2. Обеспеченность читательскими местами на 1000 человек населения Пензенской области от 0 до 18 лет с учетом потребности в дополнительных читательских местах составляет: (225/237999)×1000 = 0,95, где 225 - число читательских мест в детских библиотеках Пензенской области с учетом развития; 237999- численность населения Пензенской области от 0 до 18 лет.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

Показатель минимальной обеспеченности установлен исходя из текущих значений и потребности в сети библиотечного обслуживания регионального значения:

 - экземплярами библиотечного фонда - 3,6 тыс. единиц на 1000 человек населения Пензенской области от 0 до 18 лет;

- читательскими местами – 0,95 читательских места на 1000 человек населения Пензенской области от 0 до 18 лет.

Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.
	Обеспеченность населения музеями:
	

	
	- краеведческими, экспозиционная площадь на 1000 человек

	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения экспозиционной площадью в краеведческих музеях регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО экспозиционная площадь краеведческого музея регионального значения и его отделов, обслуживающих население Пензенской области, составляет 1805 кв. м. 

Экспозиционная площадь на 1000 человек с учетом потребности в дополнительной экспозиционной площади составляет: (1805+1459/1246609)×1000 = 2,62 кв. м, где 1805 экспозиционная площадь краеведческого музея регионального значения и его отделов, обслуживающих население Пензенской области; 1459 - потребность в дополнительной экспозиционной площади по данным Минкультуры ПО; 1246609 - численность населения Пензенской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

Показатель минимальной обеспеченности установлен исходя из текущих значений и потребности в экспозиционной площади краеведческих музеев – 2,62 кв. м на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	- художественными,

экспозиционная площадь на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения экспозиционной площадью в художественных музеях регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО экспозиционная площадь художественных музеев регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 3824 кв. м. 

Экспозиционная площадь на 1000 человек составляет: (3824/1246609)×1000 = 3,07 кв. м, где 3824 - экспозиционная площадь художественных музеев регионального значения, обслуживающих население Пензенской области; 1246609 - численность населения Пензенской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 год не ожидается рост численности населения области.
В связи с этим, величина показателя установлена исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения экспозиционной площадью художественных музеев регионального значения - 3,07 кв. м на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	- тематическими, экспозиционная площадь на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения экспозиционной площадью в тематических музеях регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а также на основании рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев).

По данным Минкультуры ПО экспозиционная площадь тематических музеев регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 2885 кв. м.

Экспозиционная площадь на 1000 человек с учетом потребности в дополнительной экспозиционной площади составляет: (2885+3904/1246609)×1000 = 5,45 кв. м, где 2885 - экспозиционная площадь тематических музеев регионального значения, обслуживающих население Пензенской области; 3904 - потребность в дополнительной экспозиционной площади по данным Минкультуры ПО; 1246609 - численность населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

Показатель минимальной обеспеченности установлен исходя из текущих значений и потребности в экспозиционной площади тематических музеев 5,45 кв. м на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	4
	Обеспеченность населения театрами по видам:
	

	
	- театры драматические, количество мест на 1000 человек

	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения посадочными местами в драматических театрах регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество посадочных мест в драматических театрах регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 1000 единиц. 

Количество мест на 1000 человек составляет: (1000/1246609)×1000 = 0,80, где 1000 - количество посадочных мест драматических театров регионального значения, обслуживающих население Пензенской области; 1246609 - численность населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, величина показателя установлена исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения посадочными местами в драматических театрах регионального значения - 0,80 мест на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	- театры кукол, количество мест на 1000 человек

	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения посадочными местами в театрах кукол регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество посадочных мест в театрах кукол регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 60 единиц. 

Количество мест на 1000 человек с учетом потребности в дополнительных посадочных местах составляет: ((60+783) / 1246609)×1000 = 0,68, где 60 - количество посадочных мест театров кукол регионального значения, обслуживающих население Пензенской области; 783 потребность в дополнительных посадочных местах по данным Минкультуры ПО; 1246609 - численность населения Пензенской области.

Показатель минимальной обеспеченности установлен исходя из текущих значений и потребности в посадочных местах в театрах кукол на ближайшую перспективу 0,68 мест на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	- прочие театры по видам искусств, количество мест на 1000 человек
 
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения посадочными местами в прочих театрах по видам искусств регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество посадочных мест в прочих театрах по видам искусств регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 60 единиц. 

Количество мест на 1000 человек с учетом потребности в дополнительных посадочных местах составляет: ((60+783) /1246609)×1000 = 0,68, где 60 - количество посадочных мест прочих театров по видам искусств регионального значения, обслуживающих население Пензенской области; 783 - потребность в дополнительных посадочных местах по данным Минкультуры ПО; 1246609 - численность населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

Показатель минимальной обеспеченности установлен исходя из текущих значений и потребности в посадочных местах в театрах по видам искусств – 0,68 места на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	5
	Обеспеченность населения концертными залами и филармониями: 
	

	
	- концертные залы, количество мест на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения местами в концертных залах регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество мест концертных залов регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 1450 единиц.

Количество мест на 1000 человек составляет: (1450/1246609)×1000 = 1,16, где 1450 - количество мест концертных залов регионального значения; 1246609 - численность населения Пензенской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, величина показателя установлена исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения местами в концертных залах регионального значения - 1,16 места на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	- филармонии, количество мест на 1000 человек

	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения посадочными местами в филармонии регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество посадочных мест филармонии регионального значения, обслуживающей население Пензенской области составляет 950 единиц.  

Количество мест на 1000 человек составляет: (950/1246609)×1000 = 0,76, где 950 - количество посадочных мест филармонии регионального значения; 1246609 - количество населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, величина показателя установлена исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения местами в филармонии регионального значения - 0,76 мест на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	6
	Обеспеченность населения домами (центрами народного творчества):

- площадь пола помещений на 1000 человек;

- количество на административный центр Пензенской области
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а также возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения домами (центрами народного творчества).

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	7
	Обеспеченность населения дворцами культуры:

- количество посадочных мест в зрительных залах на 1000 человек;

- количество на административный центр Пензенской области
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения местами зрительных залах во дворцах культуры регионального значения и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

По данным Минкультуры ПО количество мест в зрительных залах дворцов культуры регионального значения, обслуживающих население Пензенской области, составляет 581 единиц.  

Число мест в зрительных залах на 1000 человек составляет: (581/1246609)×1000 = 0,47, где 581 - количество мест в зрительных залах дворцов культуры регионального значения; 1246609 - количество населения Пензенской области.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, величина показателя установлена исходя из фактической (текущей) обеспеченности населения местами зрительных залах во дворцах культуры регионального значения - 0,47 места в зрительных залах на 1000 человек населения Пензенской области. Значения расчетных показателей согласованы с Минкультуры ПО.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.


2.1.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов Пензенской области представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами,

площадь зеркала воды на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее - Приказ Минспорта России).

Согласно Приказу Минспорта России, в субъектах РФ на 100000 жителей должно приходиться 5 бассейнов. На все население Пензенской области - 62 бассейна. Количество крытых плавательных бассейнов на территории Пензенской области превышает указанный показатель и составляет - 73. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Пензенской области (далее - Минспорт Пензенской области), установлен исходя из текущих значений с целью поддержания существующего уровня обеспеченности.

По данным Минспорта Пензенской области, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, находящихся в собственности Пензенской области, составляет 8303 кв. м.

Показатель площади зеркала воды на 1000 человек установлен на основе расчета: (8303 / 1246609) x 1000 = 6,66 кв. м, где 8303 - площадь зеркала воды плавательных бассейнов; 1246609 - численность населения Пензенской области.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей территории региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более:

- количество мест на 1000 человек;

- количество стадионов на 100000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России.

Согласно Приказу Минспорта России, норматив обеспеченности субъектов Российской Федерации стадионами с трибунами на 1500 мест и более на 100000 жителей - 1 стадион. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минспортом Пензенской области, установлен исходя из текущих значений с целью поддержания существующего уровня обеспеченности.

На население Пензенской области минимальное количество стадионов на 1500 мест и более должно составлять 12,5 единиц. При этом если принимать минимальную вместимость стадиона 1500 мест, общее количество мест на население Пензенской области будет составлять 13х1500=19500, а в расчете на 1000 жителей - 15,6 места. 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей территории региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом,

общая площадь на 1000 человек


	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России.

Согласно Приказу Минспорта России, в субъектах РФ на 100000 жителей должно приходиться 110 плоскостных сооружений. На все население Пензенской области - 1371 плоскостных сооружения. Количество плоскостных сооружений на территории Пензенской области превышает указанный показатель и составляет - 2364.

 Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минспортом Пензенской области, установлен исходя из текущих значений с целью поддержания существующего уровня обеспеченности.

По данным Минспорта Пензенской области, общая площадь плоскостных спортивных сооружений для занятий физкультурой и массовым спортом, находящихся в собственности Пензенской области, составляет 70071 кв. м.

Показатель общей площади на 1000 человек установлен на основе расчета: (70071 / 1246609) x 1000 = 56,2 кв. м, где 70071 - общая площадь плоскостных спортивных сооружений; 1246609 - численность населения Пензенской области.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей территории региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом,

площадь пола на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Минспортом Пензенской области, установлен исходя из текущих значений с целью поддержания существующего уровня обеспеченности

По данным Минспорта Пензенской области, общая площадь пола спортивных залов, находящихся в собственности Пензенской области, составляет 31562 кв. м.

Площадь пола на 1000 человек установлено на основе расчета: (31562 / 1246609) x 1000 = 25,32 кв. м, где 31562 - площадь пола спортивных залов; 1246609 - численность населения Пензенской области.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей территории региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.

	5
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом,

количество мест на 1000 человек

	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России.

По данным Минспорта Пензенской области, количество мест в крытых спортивных объектах с искусственным льдом, находящихся в собственности Пензенской области, составляет 6016 мест.

Фактическое количество мест на 1000 человек установлено на основе расчета: (6016 / 1246609) x 1000 = 4,83 мест, где 6016 - количество мест в крытых спортивных объектах с искусственным льдом; 1246609 - численность населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством спорта ПО, установлен исходя из текущих значений с целью поддержания существующего уровня обеспеченности.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей территории региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий.


2.1.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пензенской области объектами регионального значения в области социального обслуживания и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области представлены в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания детского населения (0-18 лет):
	

	1.1
	- психоневрологическими детскими интернатами,

количество мест

на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет) 
	В части обеспеченности показатель установлен на основе методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н (далее – Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания), с учетом  положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности утвержденных Приказом Минтруда России от 05.05.2016  № 219 (с последующими изменениями) (далее - Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания) и исходя из текущего состояния обеспеченности населения психоневрологическими детскими интернатами на основе данных предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также  статистических данных о численности детского населения.

Суммарное количество мест в психоневрологических детских интернатах – 120.

Фактическая обеспеченность местами на 10000 населения детского возраста Пензенской области составляет: (120/237999)×10000 = 5,04, где 237999 - детское население Пензенской области.

 Согласно информации Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области указанная обеспеченность является достаточной. Очередность на предоставление данного вида социальной услуги отсутствует. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.
В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения психоневрологическими детскими интернатами - 5,04 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет).

	1.2
	- домами-интернатами для детей-инвалидов,

количество мест

на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения домами-интернатами для детей-инвалидов на основе данных, предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о численности детского населения.

 Суммарное количество мест в домах-интернатах для детей-инвалидов – 16.

 Фактическая обеспеченность местами на 10000 населения детского возраста Пензенской области: (16/237999) × 10000 = 0,67, где 237999 - детское население Пензенской области.

Согласно информации Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области указанная обеспеченность является достаточной. Очередность на предоставление данного вида социальной услуги отсутствует. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.
В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения домами-интернатами для детей-инвалидов – 0,67 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет).

	1.3
	- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, количество (объект) на

10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних на основе данных, предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о численности детского населения.

 Суммарное количество мест в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних – 75.

 Фактическая обеспеченность местами на 10000 населения детского возраста Пензенской области: (75/237999) × 10000 = 3,15, где 237999 - детское население Пензенской области.

Согласно информации Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области указанная обеспеченность является достаточной. Очередность на предоставление данного вида социальной услуги отсутствует. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних – 3,15 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет).

	1.4
	- социальными приютами (для детей), количество мест на 10000 детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения социальными приютами (для детей) на основе данных, предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о численности детского населения.

 Суммарное количество мест в социальных приютах (для детей) – 21.

 Фактическая обеспеченность местами на 10000 населения детского возраста Пензенской области: (21/237999) × 10000 = 0,88, где 237999 - детское население Пензенской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения социальными приютами (для детей) – 0,88 мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет).

	1.5
	- реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями,

количество мест на 1000 детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями на основе данных, предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о количестве инвалидов детского возраста.

Суммарное количество мест в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями – 85.
 Фактическая обеспеченность местами на 1000 детей и подростков с ограниченными возможностями Пензенской области: (85/4581)×1000 = 18,6, где 4581- детей и подростков с ограниченными возможностями Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями – 18,6 на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)

	2
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания взрослого населения (от 18 лет):
	

	2.1
	- домами-интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия, количество мест на 10000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом  положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения домами -интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия на основе данных предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также  статистических данных о численности взрослого населения области.

Суммарное количество мест в домах -интернатах (пансионатах), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия – 1465

 Фактическая обеспеченность местами на 10000 взрослого населения Пензенской области: (1465/1026564)×10000 = 14,27, где 1026564 численность взрослого населения Пензенской области.

При этом 60 граждан пожилого возраста и инвалидов, размещены в стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов обеспечения жилой площадью (менее 6 кв. м.) и 57 граждан пожилого возраста и инвалидов проживают с нарушением санитарных норм (приспособленные помещения).

Таким образом, требуется доведение коечной мощности учреждений до 1582:

(1582/1026564)×10000 = 15,41, где 1026564 численность взрослого населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим величина показателя установлена исходя из необходимой обеспеченности населения домами - интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия – 15,41 на 10 000 взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).

	2.2
	- психоневрологическими интернатами для взрослых,

количество мест на 

10000 человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения психоневрологическими интернатами для взрослых на основе данных, предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о численности взрослого населения области.

Суммарное количество мест в психоневрологических интернатах – 1420.

Фактическая обеспеченность местами на 10000 взрослого населения Пензенской области: (1420/1026564)×10000 = 13,83, где 1026564 численность взрослого населения Пензенской области.

При этом 370 граждан пожилого возраста и инвалидов, размещены в стационарных организациях социального обслуживания с нарушением нормативов обеспечения жилой площадью (менее 6 кв.м.) и ежегодно 90 граждан пожилого возраста и инвалидов состоят в очереди на размещение в психоневрологические интернаты.

Таким образом, требуется доведение коечной мощности учреждений до 1880:

(1880/1026564)×10000 = 18,31, где 1026564 численность взрослого населения Пензенской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим величина показателя установлена исходя из необходимой обеспеченности населения психоневрологическими интернатами – 18,31 на 10 000 взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет).

	3
	Обеспеченность населения объектами социального обслуживания на дому:
	

	3.1
	- центрами социального обслуживания, в том числе комплексными, для граждан пожилого возраста и инвалидов, количество получателей социальных услуг в смену на 1000 человек взрослого населения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом  положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения центрами социального обслуживания, в том числе комплексными, для граждан пожилого возраста и инвалидов на основе данных предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также  статистических данных о численности взрослого населения области.

Суммарное количество получателей социальных услуг в смену – 19676.

 Фактическое количество получателей социальных услуг в смену на 1000 взрослого населения Пензенской области: (19676/1026564)×1000 = 19,17, где 1026564 численность взрослого населения области.   

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения центрами социального обслуживания, в том числе комплексными, для граждан пожилого возраста и инвалидов – 19,17 получателей социальных услуг в смену на 1000 взрослого населения.

	3.2
	- центрами социальной помощи, количество получателей социальных услуг в смену на 1000 человек взрослого населения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, с учетом положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания и исходя из текущего состояния обеспеченности населения центрами социальной помощи на основе данных предоставленных Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, а также статистических данных о численности взрослого населения области.

Суммарное количество получателей социальных услуг в смену - 11207. 

 Фактическое количество получателей социальных услуг в смену на 1000 взрослого населения Пензенской области: (11207/1026564)×1000 = 10,92, где 1026564 численность взрослого населения области.   

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

В связи с этим, и на основании положений Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания о том, что отсутствие очередности является основным критерием доступности социальных услуг, величина показателя установлена исходя из фактической обеспеченности населения центрами социальной помощи – 10,92 получателей социальных услуг в смену на 1000 взрослого населения.


2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области. 

2.2.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения муниципального района, доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, в которой доля автодорог с твердым покрытием от автодорог общего пользования к 2035 году планируется довести до 80%.

	1.2
	Обеспеченность населения автостанциями местного значения,

вместимость автостанции при расчетном суточном отправлении пассажиров:

- от 100 до 200;

- от 200 до 400;

- от 400 до 600;

- от 600 до 1000
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования и ведомственных строительных норм ВСН-АВ-ПАС-94. 



	2
	Объекты местного значения городских округов, городских и сельских поселений

	2.1
	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:
	

	2.1.1
	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского населенного пункта км/кв. км;
- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км:

- малоэтажной застройки;

- среднеэтажной застройки;

 -многоэтажной застройки
	В части обеспеченности показатель с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования:

- «Плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах населенного пункта км/кв. км» установлен на основе пункта 1.11 «Руководства по проектированию городских улиц и дорог», разработанного ЦНИИП градостроительства;

- «Плотность улично- дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км» установлен на основе СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения», утверждённого приказом Минстроя России от 18.01.2024 № 25/пр (далее - СП 531.1325800.2024).

	2.1.2
	- плотность сети основных улиц и дорог в пределах сельского населенного пункта:

- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки

км/кв. км:

- малоэтажной застройки;

- среднеэтажной застройки;

 -многоэтажной застройки
	В части обеспеченности показатель с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования:

- «Плотность сети основных улиц и дорог в пределах населенного пункта км/кв. км» установлен на основе пункта 1.11 «Руководства по проектированию городских улиц и дорог», разработанного ЦНИИП градостроительства;

- «Плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км» установлен на основе положений СП 531.1325800.2024 и отвечает современным требованиям формирования городской среды.

	2.2 
	Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, согласно которым доля автодорог с твердым покрытием от автодорог общего пользования к 2035 году планируется довести до 80 %.

	2.3
	Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта, остановка 
на отрезок улицы протяженностью 600 м
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	2.4
	Обеспеченность жителей населенных пунктов инфраструктурой для велосипедного движения и СИМ:
	

	
	- плотность сети велокоммуникаций

км/1 кв. км в зависимости от типа застройки:

- малоэтажной застройки;

- среднеэтажной застройки;

- многоэтажной застройки
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стандарта комплексного развития территорий, размещенного на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://minstroyrf.gov.ru) о  том, что велодорожки предлагается устраивать вдоль улиц, по внутриквартальным проездам по другим открытым пространствам, включая площади, парки, скверы, к основным местам назначения школам и детским садам, объектам торговли и услуг, культуры, отдыха и досуга, остановкам общественного транспорта. В связи с этим за основу определения плотности велодорожек принимается плотность улично - дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, что отвечает современным требованиям формирования городской среды.

	
	- обеспеченность жителей населенных пунктов парковочными местами на велостоянках и стоянках СИМ: 

- плотность парковочных мест; 

- количество парковочных мест.
	В части обеспеченности показатель установлен согласно положениям изменений № 3 к СП 396.1325800.2018, утвержденных и введенных в действие приказом Минстроя России от 26.12.2024 № 927/пр.


2.2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения электрической энергией, электропотребление на 1 человека в населенных пунктах в зависимости от степени благоустройства поселений (используемого оборудования) и количества населения (групп городских населенных пунктов): 

 - без стационарных электроплит, без кондиционеров:

- г. Пенза

- г. Кузнецк, г. Заречный;

- малые города;

- поселки и сельские поселения.

- без стационарных электроплит, с кондиционерами:

- г. Пенза

- г. Кузнецк, г. Заречный;

- малые города;

- поселки и сельские поселения.

- со стационарными электроплитами, без кондиционеров:

- г. Пенза

- г. Кузнецк, г. Заречный;

- малые города;

- поселки и сельские поселения.

- со стационарными электроплитами, с кондиционерами:

- г. Пенза

- г. Кузнецк, г. Заречный;

- малые города;

- поселки и сельские поселения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42.13330.2016.

	2
	Обеспеченность населения природным газом, потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования): 

 - с централизованным горячим водоснабжением;

- с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей;

- с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения:

- для городских населенных пунктов; 

- для сельских населенных пунктов
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112 (с последующими изменениями) (далее – СП 42-101-2003).

	3
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения), объемы теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства:

- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом;

- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом;

- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42-101-2003.

	4
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение, объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства:
- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;

- то же, с централизованным горячим водоснабжением
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр и СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр (с последующими изменениями).

	5
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков, объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства:

- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;

- то же, с централизованным горячим водоснабжением


	В части обеспеченности показатель установлен на основе  СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями).


2.2.3. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Объекты местного значения муниципального района, городского округа 

	1.1
	Дошкольное образование

	1.1
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:

- в городской местности; 

- в сельской местности


	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016, СП 30-102-99. «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94 (далее – СП 30-102-99).

	1.2
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях, количество мест в расчете на 100 человек в возрасте от 7 до 18 лет:

- в городской местности;
- в сельской местности


	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе, СП 42.13330.2016, «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр (с последующими изменениями) (далее -  СП 251.1325800.2016), СП 2.4.3648-20, СП 30-102-99.

	1.3
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:
- число мест на программах дополнительного образования в общеобразовательных

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на базе общеобразовательных организаций:

- в городской местности;

- в сельской местности.

- число мест на программах дополнительного образования в образовательных

организациях, реализующих дополнительные образовательные программы на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций): 

- в городской местности;

- в сельской местности
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования.


2.2.4. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области культуры и досуга и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Обеспеченность населения

межпоселенческими библиотеками:

- количество на административный центр района;

- единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания, тыс. человек:

- св. 5 до 10;

- св. 10 до 50

Дополнительно в межпоселенческой библиотеке, расположенной в административном центре муниципального района, единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	1.2
	Обеспеченность населения

детскими библиотеками, количество на административный центр района  
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	1.3
	Обеспеченность населения краеведческими/

художественными музеями:

- краеведческий музей/

художественный музей, количество на административный центр района;

- экспозиционная площадь краеведческого/художественного музея на 1000 человек   
	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	1.4
	Обеспеченность населения концертными залами:

- количество посадочных мест на 1000 человек;

- количество на административный центр района
	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а также возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения концертными залами.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	1.5
	Обеспеченность населения центрами культурного развития:

- площадь пола помещений на 1000 человек;

- количество на административный центр района

	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры, а также возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения   центрами культурного развития.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2
	Объекты местного значения городского округа

	2.1
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками:

- количество на 10 тыс. человек;

- единиц хранения/ читательских мест на 1000 человек зоны обслуживания при населении города тыс. человек:

- 10 до 50;

- свыше 50

Обеспеченность дополнительно в центральной городской библиотеке,

единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек при населении города, тыс. человек:

- 500 и более;

- 50 – 100;

- 50 и менее.
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.2
	Обеспеченность населения детскими

библиотеками:

- количество на 7 тысяч детей;

- единиц хранения/ читательских мест на 1000 человек зоны обслуживания;

- число читательских мест

на 1000 человек от 0 до 18 лет
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения детскими библиотеками городских округов Пензенской области и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

Число единиц хранения библиотечного фонда детских библиотек, обслуживающих население городских округов Пензенской области, составляет 293208 единиц, число читательских мест 175.

1. Число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек от 0 до 18 лет: (293208/118960) × 1000 = 2464 единиц (2,4 тыс. единиц), где 293208 – число экземпляров библиотечного фонда детских библиотек городских округов Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области от 0 до 18 лет. 

2. Число читательских мест на 1000 человек от 0 до 18 лет: (175/118960)×1000 = 1,5, где 175 - число читательских мест детских библиотек в городских округах Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области от 0 до 18 лет.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, до 2035 года не ожидается рост численности населения области.

 В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством культуры ПО установлен исходя из текущих значений.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.3
	Обеспеченность населения краеведческими/художественными 

музеями:

- количество на городской округ;  

- экспозиционная площадь на 1000 человек, кв. м для городских округов:
- Пенза,
- Кузнецк,

- Заречный
Обеспеченность населения тематическими

музеями, количество на городской округ
	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.4
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств, количество посадочных мест

на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек:

- от 50000-99999;

- от 250000-499999;

- от 500000-999999
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.5
	Обеспеченность населения концертными залами,

количество посадочных мест

 на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек:

- от 50000-99999;

- от 250000-499999;

- от 500000-999999
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.6
	Обеспеченность населения домами культуры, количество посадочных мест на 1000 человек при количестве жителей в городском округе, человек:

- от 50000-99999;

- от 250000-499999;

- от 500000-999999
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2.7
	Обеспеченность населения кинозалами,

количество посетительских мест на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3
	Объекты местного значения городского поселения

	3.1
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками:

- количество на 10тыс. человек;

- единиц хранения/ читательских мест на 1000 человек зоны обслуживания при населении города тыс. человек:

- 10 до 50
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.2
	Обеспеченность населения детскими библиотеками:

- количество на 7 тысяч детей
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.3
	Обеспеченность населения краеведческими/

художественными музеями:

- количество на городское поселение;  

- экспозиционная площадь краеведческих

музеев на 1000 человек
	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.4
	Обеспеченность населения домами культуры,

количество посетительских мест на 1000 жителей при количестве жителей в городском поселении, человек:

- до 3000;

- от 3000-4999;

- от 5000-9999;

- от10000-19999;

- от 20000-29999;

- от 30000-39999
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3.5
	Обеспеченность населения кинозалами, количество посетительских мест на 1000 человек


	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	4
	Объекты местного значения сельского поселения

	4.1
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками с детским отделением,

единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания, тыс. человек:

- св. 1 до 2;

- св. 2 до 5;

- св. 5 до 10;

- св. 10 до 50
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	4.2
	Обеспеченность населения домами культуры, количество посадочных мест на 1000 человек, при численности населения в населенных пунктах или их групп, человек:

- до 500;

- от1000 до 1999;

- от 2000 до 2999;
- от 3000 до 4999;
- от 5000 до 6999;

- от 7000 до 9999;
- от 10000 до 19999;
- от 20000 и более
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.


2.2.5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек
	 В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более:

- количество мест на 1000 человек;

- количество стадионов на 100000 человек
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
Согласно приказу Минспорта от 19.09.2021 № 649 норматив обеспеченности субъектов РФ на 100000 жителей составляет 1 стадион. Согласно этому на население Пензенской области минимальное количество стадионов на 1500 мест и более должно составлять 13 единиц. При этом если принимать минимальную вместимость стадиона 1500 мест, общее количество мест на население Пензенской области будет составлять 13х1500=19500, а в расчете на 1000 жителей - 15,6 места.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой и массовым спортом,

общая площадь на 1000 человек
	   В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек 
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

	5
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649.


2.2.6. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами в части создания условий обеспечения жителей услугами связи, представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения микрорайона, жилого района в городских населенных пунктах отделениями почтовой связи,

 количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:

- IV – V;

- III – IV;

- II – III. 

Обеспеченность населения сельских населенных пунктов отделениями почтовой связи,

количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:

- V – VI;

- III – IV
	В части обеспеченности показатель установлен на основе ведомственных норм технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98, утвержденных Приказом Госкомсвязи РФ от 30 апреля 1998 г. № 82.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016


2.2.7. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области ритуальных услуг и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области представлены в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения, площадь территории на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	2
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации, площадь территории на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.


2.3. Обоснование расчетных показателей, установленных в соответствии с положениями части 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями)

Расчетные показатели, установленные в соответствии с положениями части 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями) представлены в таблице 2.3.1 <*>

<*> в данной редакции нормативов установлены показатели в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 (ред. от 28.11.2023) «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования». 

Таблица 2.3.1

	№

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

	1.1
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения, количество машино-мест на 1000 кв. м общей площади квартир

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей).

Обеспеченность населения машино-местами на гостевых стоянках, количество машино-мест на 1000 жителей
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2020                  № 33/пр (далее - СП 476.1325800.2020) и методических рекомендации по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р) (далее - рекомендации Минтранса).

При определении числа машино-мест на 1000 кв. м общей площади был произведен расчет прогнозной обеспеченности населения личными автомобилями на расчетный срок. Расчетный срок принят - до 2035 года согласно периоду Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, и периоду прогноза социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года).

Расчет прогнозной обеспеченности населения личными автомобилями на расчетный срок производился на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) об обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями на 1000 человек населения (значение показателя на конец года, штук) с 2009 по 2023 год. Средний прирост уровня обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями в Пензенской области за указанный период составил 10,414 легковых автомобилей в год. 

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями в Пензенской области на расчетный срок (2035 год) определена с учетом современной обеспеченности (343,6 легковых автомобилей на 1000 человек населения в 2023 году) и тенденций ежегодного роста количества автомобилей на 1000 жителей (среднего прироста уровня обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями в Пензенской области - 10,414 легковых автомобиля).

С учетом указанного прироста к 2035 году количество легковых автомобилей на 1000 человек населения в Пензенской области году должно составить – 468,6. 

При этом прогнозная жилищная обеспеченность в среднем на 1 жителя Пензенской области к 2035 году составляет                  46,9 кв. м (с учетом среднего прироста за 5 лет (2019-2023) по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Соответственно, с учетом прогнозных значений обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями и жилищной обеспеченности в среднем на 1 жителя Пензенской области к 2035 году, минимально допустимый уровень обеспеченности населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения должен составлять 0,469 машино-мест на 46,9 кв. м или 10 машино-мест на 1000 кв. м.

Формула расчета количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, приведена на основе рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.

	1.2
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления,

количество машино-мест на 220 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.3
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций,

количество машино-мест на 120 кв. м общей площади. 

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.4
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	1.5
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений - с операционными залами,

количество машино-мест на 35 кв. м общей площади.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений -без операционных залов,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.6
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и комплексов многофункциональных,

количество машино-мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 07.08.2014 № 440/пр (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.7
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках общественных помещений с гибким функциональным назначением,

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, СП 476.1325800.2020 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.8
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест на 10 работников суда.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест посетителей на одного судью (с округлением до целого числа).

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 15.08.2018 № 524/пр (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса.

	1.9
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и сооружений следственных органов,

количество машино-мест: для личного транспорта сотрудников следственного органа на трех сотрудников;

-для автотранспорта посетителей

следственного органа.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 228.1325800.2014. «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 26.12.2014 № 912/пр, и рекомендаций Минтранса.

	1.10
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

общеобразовательные организации, количество машино-мест на 100 учащихся

Обеспеченность населения машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников общеобразовательных организаций,

количество машино-мест на 100 работающих при вместимости общеобразовательных организаций:

до 1100 учащихся

1100 учащихся и более

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 251.1325800.2016, СП 531.1325800.2024 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.11
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в

дошкольные образовательные организации и машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций,

количество машино-мест при вместимости дошкольных образовательных организаций до 330 мест;

Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

дошкольные образовательные организации, 

количество машино-мест на 100 воспитанников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более;

Обеспеченность машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест на 100 сотрудников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более 

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен в соответствии с СП 531.1325800.2024

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.12
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках образовательных организаций, реализующих программы высшего образования,

количество машино-мест на 2 преподавателя

Обеспеченность машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 10 студентов.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.13
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,

количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.14
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых,

количество машино-мест на 25 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.15
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках научно-исследовательских и проектных институтов,

количество машино-мест на 170 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.16
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон,

количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.17
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов,

количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.18
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты,

количество машино-мест на 35 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.19
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.),

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.20
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.),

количество машино-мест на 70 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.21
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- универсальных и непродовольственных,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади 

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- продовольственных и сельскохозяйственных

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.22
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе),

количество машино-мест на 5 посадочных мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.23
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- бани,

количество машино-мест на 6 единовременных посетителей

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны,

количество машино-мест на 15 кв. м общей площади 
Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания - салоны ритуальных услуг,

количество машино-мест на 25 кв. м общей площади

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.,

количество машино-мест на 2 рабочих места приемщика
В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.24
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках гостиниц,

количество машино-мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 922-пр.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.25
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов,

количество машино-мест на 6 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.26
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-1-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 7 зрительских мест. 

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-2-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 10 зрительских мест.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-3-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 12 зрительских мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 29.08.2017 № 1179-пр, и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.27
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе,

количество машино-мест на 8 мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.28
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.),

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.29
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.30
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках бильярдных, боулингов,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей. 

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.31
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций-- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- поликлиник, в том числе амбулатории,

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 посещений.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58-пр (с последующими изменениями).

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.32
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках спортивных комплексов и стадионов с трибунами,

количество машино-мест на 30 мест на трибунах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.33
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов - общей площадью менее 1000 кв. м,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью 1000 кв. м и более,

количество машино-мест на 55 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.34
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м,

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м,

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 2000 - 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.35
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.),

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.36
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аквапарков, бассейнов,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.37
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.38
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках железнодорожных вокзалов,

количество машино-мест на 10 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.39
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках автовокзалов,

количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.40
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аэровокзалов,

количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.41
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы,

количество машино-мест на 100 работников от общей штатной численности.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)», утвержденного приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1454-пр (с последующими изменениями), (далее - СП 308.1325800.2017) и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 308.1325800.2017.

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон:

	2.1
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у пляжей и парков в зонах отдыха,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	2.2
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у лесопарков и заповедников,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	2.3
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.),

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	2.4
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у береговых баз маломерного флота,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	2.5
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз,

количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	2.6
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у предприятий общественного питания, торговли,

количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	3
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городских округов и поселений 

	3.1
	Обеспеченность населения общегородскими озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека в границах:

-г. Пензы,

-г. Заречного, 

г. Кузнецка;

- городских населенных пунктах с населением от 20 до 50 тыс. чел. включительно;

- городских населенных пунктах с населением до 20 тыс. чел. включительно;

- сельских населенных пунктов
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе свода правил СП 42.13330.2016 и СП 476.1325800.2020.

	3.2
	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016.


3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части региональных нормативов

градостроительного проектирования Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Действие расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области распространяется на всю территорию Пензенской области в отношении объектов регионального значения, виды которых установлены в статье 8-1 Градостроительного устава Пензенской области, объектов местного значения, виды которых установлены в статьях 9-1, 9-2 Градостроительного устава Пензенской области, иных объектов регионального значения и местного значения.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства могут быть предусмотрены иные расчетные показатели, подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения при подготовке:

- документов территориального планирования;

- документов градостроительного зонирования;

- документации по планировке территории.

Расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Пензенской области;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Пензенской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области, иных расчетных показателей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, максимально допустимого уровня территориальной доступности в региональных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов, которые обеспечивают реализацию расчетных показателей, в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов регионального и местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

