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Положение о территориальном планировании:
Текстовая часть:
Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании.
Графические материалы:
1. Генеральный план города Кузнецка Пензенской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения (Масштаб 1:5000).
2. Генеральный план города Кузнецка Пензенской области. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) (Масштаб 1:5000).
3. Генеральный план города Кузнецка Пензенской области. Карта функциональных зон (Масштаб 1:5000).
Приложение 1. Материалы по обоснованию:
Текстовая часть:
Пояснительная записка. Материалы по обоснованию. 
Графические материалы:
1. Карта зон с особыми условиями использования территории (Масштаб 1:5000). 
2. Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
(Масштаб 1:5000). 
3. Карта планируемого размещения объектов капитального   строительства федерального, регионального и местного значения (Масштаб 1:5000).
4.  Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (Масштаб 1:5000).
Приложение 2. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов).






[bookmark: _Toc164847014]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. [bookmark: 1.Общие_положения]Общие положения
Генеральный план города Кузнецка Пензенской области (далее - Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В	Генеральном	плане	учтены	ограничения	использования	территорий,  установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Генеральный план разработан на срок до 2039 года, I очередь 2019-2029 г.  Расчетный срок Генерального плана составляет 20 лет с момента утверждения.
Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, охраны окружающей среды, учитывается при разработке правил землепользования и застройки города Кузнецка.
2. [bookmark: 2._Цели_и_задачи_Генерального_плана]Цели и задачи Генерального плана
Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городе Кузнецке. Поэтому в Генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды.
Основные цели развития города Кузнецка:
· обеспечение устойчивого развития города, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;
· стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города (с ориентацией на обеспечение европейских и российских стандартов качества жизни).
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в Генеральном плане определены основные задачи:
1. Формирование предложений по развитию пространственной организации города Кузнецка - на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов.
2. Повышение эффективности использования территории:
· разработка мероприятий по улучшению  условий проживания населения города Кузнецка;
· развитие	и	надежное	функционирование	транспортной	и	инженерной  инфраструктуры.
Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности города Кузнецка до 2039 года базируется на следующих установках социально-экономического развития города:
· сохранение многофункционального профиля экономики города как основы его устойчивого развития;
· усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса города Кузнецка за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств;
· увеличение объемов промышленного производства;
· развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства новых бизнес - центров, модернизации существующих офисных зданий и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры;
· сокращение темпов снижения численности населения за счет сокращения оттока населения за пределы города Кузнецка;
· повышение качества жизни жителей Кузнецка, увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения);
· формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды города Кузнецка - на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов;
· приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач - одна из главных методологических позиций градостроительного развития города Кузнецка;
· развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры.
Территориальное планирование города Кузнецка направлено на определение функционального назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

I. [bookmark: I._ВВЕДЕНИЕ][bookmark: _Toc164847015]ВВЕДЕНИЕ
Внесение изменений в Генеральный план города Кузнецка Пензенской области (далее – Генеральный план) выполнено  на основании Приказа Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 19.09.2023 №421/ОП.
Внесение изменений в Генеральный план связано с:
- изменением функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 58:14:0080301:832, 58:14:0080301:835, 58:14:2280301:830 и прилегающей к ним территории для целей организации импортозамещения в соответствии с пп. Б) п.1 постановления Правительства РФ от 09.04.2022 №629, и п. 46 Перечня продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций на территории Пензенской области, утвержденного распоряжением Правительства Пензенской области от 07.07.2022 №444-рП;
- необходимостью корректировки сведений об объектах местного и регионального значения;
- необходимостью корректировки зон с особыми условиями использования территорий, приведение их в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости;
- приведением в соответствие границы населенного пункта г. Кузнецка с границами Кузнецкого лесничества (реестровый номер 58:00-15.5) и Кададинского лесничества (реестровый номер 58:00-15.16).
Все остальные положения утвержденного Генерального плана г. Кузнецка остаются в   силе.
Проект внесения изменений включает в себя корректировку графической и текстовой    частей.
Необходимо отметить, что вносимые изменения принципиально не меняют концепцию и основные положения Генерального плана г. Кузнецка, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения и экономики города и уточненных перспектив его развития.
Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план г. Кузнецка учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
Генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений устанавливает основные цели и задачи:
- обеспечение устойчивого развития города, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;
- повышение эффективности использования территории;
- развитие и надежное функционирование транспортной инфраструктуры. Генеральный план г. Кузнецка является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городе.
При внесении изменений в Генеральный план города Кузнецка сохраняется расчетный срок Генерального плана – 2039 год, а также экономические и расчетные показатели Генерального плана.
Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
  Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно - технических документов:
· Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160;
· Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго Российской Федерации от 22.04.1992 г. № 9;
· Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878;
· Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995);
· Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

При разработке генерального плана были учтены следующие документы, регулирующие градостроительную деятельность:
·  Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
· Генеральный план города Кузнецка, утвержденный решением Собрания представителей города Кузнецка от 27.10.2011 г. №111-45/5 (с последующими изменениями);
· Правила землепользования и застройки города Кузнецка Пензенской области, утвержденные Постановлением Администрации города Кузнецка Пензенской области от 27.05.2022 № 981 (с последующими изменениями); 
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
 - Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования города Кузнецка Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей города Кузнецка Пензенской области от 24.12.2015 № 144-19/6 (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (правила землепользования и застройки поселения, документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения.

Методической и технологической основой проведения работ послужили:
· Цифровые ортофотопланы в масштабе 1:2000, 1:10000;
· ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация.

II. [bookmark: II._СВЕДЕНИЯ_ОБ_УТВЕРЖДЕННЫХ_ДОКУМЕНТАХ_][bookmark: _Toc164847016]СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО   ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ  МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О  РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Генеральный план подготовлен с учетом положений следующих документов:
Документы стратегического планирования Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1535-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р») (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО
«Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.


Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями). Действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями).
Образование
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
На территории г. Кузнецка Пензенской области утверждены следующие программы.

Перечень программ:
· Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Кузнецк Пензенской области на 2015-2028 годы, утвержденная решением Собрания представителей 
г. Кузнецка от 24.12.2015 г. №138-19/6;
· Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на период с 2016 по 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Кузнецка от 29.12.2016 №2315;
· Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации 
г. Кузнецка от 12.12.2016 г. № 2156;
· Муниципальная программа города Кузнецка Пензенской области «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением Администрации г. Кузнецка от 30.10.2013 г. № 2198;
· Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка от 28.10.2013г. №2127;
· Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области в 2019-2025 годах», постановление администрации города Кузнецка Пензенской области от 21.03.2019 № 398;
· Муниципальная программа «Развитие здравоохранения г.Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка от 30.10.2013г. №2190;
· Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма г.Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г.Кузнецка Пензенской области от 28.10.2013г. №2132;
· Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 30.10.2013г. №2189;
· Муниципальная программа «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 13.11.2013г. №2297;
· Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 13.11.2017г. №1964;
· Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 31.10.2013г. №2199;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 31.10.2013г. №2196;
· Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 12.11.2013г. №2284;
· Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 13.11.2013г. №2298.

III. [bookmark: III._ОБЩИЕ_СВЕДЕНИЯ_О_ГОРОДЕ._КРАТКАЯ_ИС][bookmark: _Toc164847017]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Общие сведения о городе
Город Кузнецк расположен в Пензенской области, которая располагается в центре европейской части России на пересечении крупнейших автомобильных и железнодорожных магистралей и имеет развитую транспортную инфраструктуру. Через г. Кузнецк проходит крупнейшая автомагистраль: Москва – Челябинск, железнодорожная магистраль Пенза-Сызрань. В городе расположена железнодорожная станция федерального значения. Имеются железнодорожный и автовокзал, связывающий сообщением г.Кузнецк с Пензой, Москвой, Ульяновском, Самарой, Тольятти, Саратовом, Сызранью.
	Ближайший аэропорт расположен в г. Пенза (расстояние от г. Кузнецк - 123 км). Грузовой речной порт «Сызрань» (прямое сообщение по трассе М-5 и Куйбышевской ж/д). Удалѐнность от г. Кузнецк - 124 км. Город Кузнецк расположен в 123 км от областного центра.
Коммуникационные возможности: сотовая связь международного стандарта GSM 900\800, современные услуги доступа к сети Интернет, включая ADSL. Международная почтовая связь: EMS, DHL. 
[bookmark: Описание_границы_(черты)_муниципального_]Границы муниципального образования город Кузнецк утверждены законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО.
[bookmark: На_севере_граница_(черта)_города_Кузнецк]Описание границы (черты) муниципального образования город Кузнецк
(в редакции Закона Пензенской области от 19.11.2021 №3756-ЗПО).

На севере граница (черта) города Кузнецка проходит от точки А до точки В.
От точки А до точки Б город Кузнецк граничит с Явлейским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.
От точки А граница проходит на северо-восток и восток по южной стороне лесного квартала 73 и северной стороне лесных кварталов 83, 84, 85 Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества 2,96 км до точки Б.
От точки Б до точки В город Кузнецк граничит с Явлейским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.
От точки Б граница проходит вниз по течению ручья в овраге Кирпичный 0,31 км до северной стороны 85 лесного квартала Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества, потом поворачивает на восток по северной стороне 0,49 км и на юг по восточной стороне 85 лесного квартала Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества 0,59 км, далее на восток по просеке 86 лесного квартала Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества 1,2 км до ручья в балке, вверх по течению ручья в балке 2,38 км, затем на северо-восток по юго-восточной стороне 57 квартала 0,75 км, далее по северо-восточной стороне существующей застройки на юго-восток 0,59 км, на юго-запад 0,14 км, на юго-восток 0,18 км, на юго-запад 0,26 км, на юго-восток 0,8 км до точки В.
На востоке граница (черта) города Кузнецка проходит от точки В до точки Г.
От точки В до точки Г город Кузнецк граничит с муниципальным образованием рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района Пензенской области.
От точки В граница проходит от северного угла 77 квартала Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества на юго-запад по северо-западной стороне 77 и 87 кварталов Кузнецкого-Комаровского участкового лесничества Кузнецкого лесничества 2,3 км до южной окраины застройки г. Кузнецка, далее 0,77 км на юго-запад до автодороги Кузнецк - Явлейка, на юго-запад по восточной стороне автодороги Кузнецк - Явлейка 0,36 км, далее 0,32 км на юго-восток от автодороги Кузнецк - Явлейка по суходолу до реки Труев, вверх по течению реки Труев 2,04 км до застройки Кузнецкого лесничества, далее на восток по северной стороне, в южном направлении по восточной, на юго-запад и северо-запад по южной сторонам застройки Кузнецкого лесничества общей протяженностью 1,16 км до реки Труев, вверх по течению реки Труев 0,4 км до пересечения с линией электропередач и полевой дороги, далее по полевой дороге 0,6 км до плотины Долгушинского водохранилища, в юго-восточном направлении по правому берегу Долгушинского водохранилища 0,59 км до западной стороны дачного массива, на юг по западной стороне дачного массива 0,03 км до автодороги Кузнецк - Евлашево, далее граница проходит на запад по северной стороне полосы отвода автодороги Кузнецк - Евлашево 0,93 км и пересекает в южном направлении автодорогу 0,08 км до восточной стороны жилой застройки, на юг по восточной стороне жилой застройки до Куйбышевской железной дороги 0,31 км, пересекая Куйбышевскую железную дорогу, граница проходит на запад по южной стороне полосы отвода железной дороги 0,31 км, далее граница поворачивает на юг и проходит 0,36 км по границе промзоны, затем на юг по восточной стороне лесополосы, пересекая поле, и доходит до лесополосы 0,81 км, далее поворачивает на восток по южной стороне лесополосы 1,3 км до северо-восточного угла промзоны, далее поворачивает на юго-запад и проходит 0,33 км по северо-восточной стороне промзоны, далее граница поворачивает на юг и проходит 0,44 км по восточной стороне промзоны, далее поворачивает на восток и проходит 0,37 км по северной стороне автодороги, соединяющей территорию ГУ "Учреждение ИЗ-56/3" с его военным городком, далее на север по западной стороне, на восток по северной стороне военного городка общей протяженностью 0,4 км до точки Г.
На юге граница (черта) города Кузнецк проходит от точки Г до точки Д.
От точки Г до точки Д город Кузнецк граничит с Яснополянским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.
От точки Г граница проходит на юг 0,29 км по восточной стороне военного городка до автодороги М5 "Урал", далее поворачивает на юго-запад, пересекая автодорогу М5 "Урал", 0,12 км, далее поворачивает на юго-восток и идет вдоль лесного массива на 0,11 км, затем поворачивает на восток и проходит по северной стороне Восточного кладбища на 0,33 км, затем поворачивает на юг и проходит по восточной стороне кладбища на 0,33 км, затем на запад и проходит 0,19 км по южной стороне Восточного кладбища, далее поворачивает на юго-восток 0,12 км, далее на восток 0,33 км, далее на юг 0,15 км, затем поворачивает на запад 0,62 км, поворачивает на северо-восток 0,21 км до южной границы восточного кладбища, затем поворачивает на северо-запад и проходит по западной стороне дороги, ведущей к Восточному кладбищу, до пересечения с автодорогой М5 "Урал" 0,38 км, граница проходит в западном направлении по южной стороне полосы отвода автодороги М5 "Урал" 7,28 км до пересечения с автодорогой Кузнецк - Анненково, далее поворачивает на юго-запад и идет вдоль восточной стороны автодороги Кузнецк - Анненково 0,76 км до поворота на НПС "Кузнецк" ОАО "МН" Дружба", затем поворачивает на восток и идет 0,26 км вдоль северной стороны дороги на НПС "Кузнецк" ОАО "МН" Дружба", далее поворачивает на юг и проходит по западной границе дачного массива до южной стороны жилого городка НПС "Кузнецк" ОАО "МН" Дружба", затем огибает с южной и западной сторон жилой городок НПС "Кузнецк" ОАО "МН" Дружба", поворачивает на запад и проходит по северной стороне дачного массива, пересекает автодорогу Кузнецк - Анненково 0,74 км и поворачивает на северо-восток и проходит 0,78 км по западной стороне автодороги Кузнецк - Анненково до пересечения с автодорогой М5 "Урал", далее поворачивает на запад и проходит по южной стороне автодороги М5 "Урал" 1,62 км до точки Д.
На западе граница (черта) города Кузнецк проходит от точки Д до точки А.
От точки Д до точки Е город Кузнецк граничит с Яснополянским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.
От точки Д граница пересекает в северо-западном направлении автодорогу М5 "Урал" 0,8 км, далее проходит на север по западной стороне территории южного водозабора 0,48 км до автодороги Кузнецк - Каменка, на северо-восток по южной стороне автодороги Кузнецк - Каменка 1,24 км до ручья в овраге Дуванный, вниз по течению ручья в овраге Дуванный 1,99 км до северной стороны полосы отвода Куйбышевской железной дороги, на запад по северной стороне полосы отвода Куйбышевской железной дороги 0,88 км до точки Е.
От точки Е до точки А город Кузнецк граничит с Посельским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.
От точки Е граница проходит на север по западной стороне гаражного массива 0,25 км и территории промзоны 0,36 км до автодороги Кузнецк - Пенза, на юго-восток по южной стороне автодороги Кузнецк - Пенза 0,39 км, далее на север пересекает автодорогу 0,03 км, на северо-восток 0,3 км по северной стороне автодороги до юго-западной стороны территории жилого массива "Западный", на северо-запад по юго-западной стороне застройки жилого массива "Западный" 0,43 км до автодороги Кузнецк - Поселки, пересекая автодорогу Кузнецк - Поселки, граница проходит на восток по северной стороне застройки жилого массива "Западный" 1,06 км, далее на северо-восток по западной стороне гаражных массивов 0,9 км, на север по суходолу 0,1 км до ручья в овраге Дуванный, вверх по течению ручья в овраге Дуванный 0,34 км до северо-западного угла территории КУЭС, на восток по северной стороне территории КУЭС 0,42 км до автодороги, на северо-восток по северо-западной стороне автодороги 0,71 км до юго-восточной стороны проектируемого водозабора, далее на северо-восток по прямой 0,41 км до моста через реку Труев, от моста на северо-запад по западной стороне автодороги на дачный массив Вишневка 0,4 км до пересечения с ЛЭП, на северо-восток по южной стороне просеки вдоль ЛЭП 0,5 км до точки А.
В настоящее время г.Кузнецк является крупным промышленным центром Пензенской области и административным центром Кузнецкого района.
Территория города состоит из 8 жилых образований:
1. Центральный район - где размещено в настоящее время большинство общественных объектов и капитальная жилая застройка.
2. Восточный – преимущественно одноэтажна жилая застройка, небольшое количество предприятий.
3. Северный – преимущественно одноэтажная деревянная застройка.
4. Северо-западный – наличие общественных объектов, предприятий и капитальной жилой застройки.
5. Западный – район многоэтажной застройки и промышленных предприятий.
6. Юго-Восточный – район преимущественно одноэтажной застройки, предприятий и коммунально-складских территорий.
7. Южный - район смешанной застройки, территория бывшего вертодрома.
8. Юго-западный - район смешанной застройки.
В городе сложилась довольно сложная планировочная ситуация. С севера и северо-востока город ограничен р. Труев. Железнодорожная линия, проходящая с запада на восток, делит город на две части. Причем, основной массив жилой застройки и объемная часть промышленности находится преимущественно к северу от железной дороги. Связь юга и севера города осуществляется по двум путепроводам: первый- в продолжении улицы Пензенской, а второй в продолжении ул. Стекловской и ул. Победы. В настоящее время, в период интенсивной автомобилизации путепровод в продолжении улицы Пензенской не справляется со своей нагрузкой, тем самым появляется необходимость дублирующих связей этих частей города.
Система улиц города преимущественно прямоугольная. Размер селитебного квартала от 0,6 до 8 га.
Центр города сложился в границах улиц Белинского, Ленина, Комсомольской и Стекловской. Здесь расположены основные общегородские учреждения обслуживания, учебные заведения, административные здания, городской парк и стадион.
В пределах городской застройки сосредоточена основная часть промышленных предприятий, причем в ряде случаев без необходимых санитарно-защитных резервов.
Коммунально-складские предприятия расположены в основном вдоль линии железной дороги на территории жилой застройки.
Общая территория муниципального образования городской округ г. Кузнецк составляет 4183,95 га. Общая площадь населенного пункта г. Кузнецк составляет 4048,54 га.
По функциональному назначению территория городского округа распределяются следующим образом:
[bookmark: Территория_города_в_границах_городской_ч]Функциональное зонирование муниципального образования
Таблица 1
	Показатель
	2023

	Жилая зона
	1681,49

	Общественно-деловая зона
	357,22

	Зона специализированной общественной застройки
	2,4

	Производственная зона
	696,39

	Зона транспортной инфраструктуры
	246,25

	Зоны рекреационного назначения
	190,19

	Зона лесов
	485,61

	Зоны специального назначения
	41,97

	Иные зоны
	378,27



Краткая историческая справка
Город Кузнецк является административным центром Кузнецкого района. Расположен в основном на левом берегу р. Труев, левого притока Суры (рис. 1). Основан боярином В.Ф. Нарышкиным. В 1697 году он отдал часть принадлежавшей ему с 1691 года земли в пользу новопостроенной Воскресенской церкви. Таким образом, населенный пункт возник как село между 1691 и 1697 годами. Впервые упоминается в 1697 году в связи с постройкой в с. Труеве церкви. В 1710 значится как бывшая вотчина Нарышкиных, с 1720 – вотчина стольника Г.Ф. Грибоедова (рис. 2,3). С 1732 – дворцовое село, в котором проживала и часть бывших ясачных крестьян (вероятно, крещеной мордвы). К этому времени сюда переселено несколько тысяч дворцовых крестьян из промысловых сел центральных губерний, что превратило Труев в одно из крупнейших сел региона, стало причиной распространения «городских» ремесел. В 1748 году в селе действовала таможня и при ней колодная изба. В 1774-75 годах в окрестностях Труева и в нем самом активно действовали пугачевские отряды. После 1780 года в городе особенно энергично развивалась торговля (в основном изделия из дерева и глины, а также поковки металла и поташ). Близость татарских сел, где население занималось скотоводством, обусловило распространение ремесел, связанных с производством кож и шерсти. Село Труево располагалось в одну улицу вдоль левого берега одноименной реки, начиная с Мара- холма, повторяя изгибы реки (рис.6).
С 7.11.1780 город Кузнецк - уездный город Саратовского наместничества (затем губернии). Название Кузнецк присвоено указом Екатерины II, в связи с объявлением его уездным городом, «понеже сей город наполнен кузнецами, от которого рукоделия и имя свое получил» (рис.7). С 1820 года город развивался на основе генерального плана застройки. При этом сочетались прежняя общая конфигурация и новые структурные элементы – прямоугольные кварталы и площади. Ул. Московская образовала поперечную, Дворянская (ныне Ленина) продольную композиционные оси города. На их пересечении сложился его центр (рис.8).
Проведенная в 1874 железная дорога разрезала город на северную и южную части, в заречье (рабочая окраина) господствовала малоэтажная застройка. До 1780 поселение состояло из дворцовых и ясачных крестьян, среди которых многие занимались кузнечным промыслом. После 1780 года большинство крестьян перешло в мещанское и купеческое сословия. (В 1795 числилось купцов 62, мещан и цеховых 2200.) Предмет торговли – продукция местных ремесленников. В 1852 имелись: мужской монастырь, 2 казенных дома и 10 частных каменных, 1488 деревянных домов, 5 православных церквей, деревянный тюремный замок, 4 винных подвала, 5 мельниц. В 1858 – 123 торговых лавки, 68 заводов (главным образом кожевенных), 2 гостиницы, 7 питейных домов, 2 питейные лавочки, пороховой погреб. В 1885 открыта типография Н.Б. Беренштейн, в 1890 – Н.Н. Аблова. В 1886 было 4 мужских и 2 женских училища. Экономическое значение Кузнецка усилилось после проведения железной дороги. В начале 20 века действовало 52 сравнительно крупных предприятия, в том числе металлообрабатывающий и химический заводы, суконная, канатная и овчинная фабрики. В 1917 функционировало 3 потребительских общества с годовым оборотом капитала свыше 120 тыс. руб. За годы Гражданской войны промышленность города пострадала сравнительно мало. В 1920 она достигла уровня 1913. На базе национализированных частных предприятий возникли машиностроительный завод и обувная фабрика (схема 4).
Железнодорожная связь города с Пензой, Сызранью и Самарой и отсутствие таковой с Саратовом стало причиной выхода города из административного подчинения Саратову. С 9.7.1928 Кузнецк – центр Кузнецкого округа и района Средневолжской области с центром в Самаре.
В 1933 вступила в строй мощная кузнецкая электростанция; в промышленности было занято 4385 рабочих, возникли крупные предприятия: механический завод «Возрождение», завод первичной обработки кожсырья, кожевенный завод, птицекомбинат, обувная и канатная фабрики, овчинно-шубный комбинат и др., а также промышленные артели: зеркально-мебельная, химическая, кожевенно-сапожная, деревообрабатывающая, гончарная, валяльная, портняжная и канатно-веревочная. Позже многие из них превратились в значительные предприятия, например, кожевенный, обувной заводы, швейная фабрика.
Перед Великой Отечественной войной в Кузнецке имелись телефонная станция на 420 номеров, радиоузел. К электрической сети было подсоединено 3550 домов, замощено 7 км улиц. Работало 15 школ, 2 техникума, дошкольное училище и фельдшерско- акушерская школа, городской драматический театр, кинотеатр, 9 клубов, 5 библиотек и др. учреждения культуры. В годы войны в Кузнецк были эвакуированы предприятия, развернуты 2 эвакогоспиталя, формировалась 10-я резервная армия. В годы войны и после нее к прежним прибавились такие крупные предприятия, как завод текстильного машиностроения, мясокомбинат, стало развиваться приборостроение.
Завод приборов и конденсаторов (в 1993 году – 4050 чел.) занят производством конденсаторов пленочных, металлобумажных, из полиматериалов, электронных детских игрушек и др. Завод приборов и ферритов (в 1993 году – 4150 работающих) из бытовых приборов выпускает стереотелефоны, светильники, бра. Завод радиоприборов выпускает реле времени, радиоохранные устройства, деревообрабатывающие станки, электрические вентиляторы, хозяйственные товары. «Кузполимермаш» (в 1993 – 1825 работающих) – выпускает оборудование для химических предприятий, автоцистерны, автозаправщики, червячные прессы, измельчители пластмасс, сушилки, трубы, хозяйственные товары. Завод (впоследствии АО) «Кузтекстильмаш» (в 1993 году – 2200 работающих), выпускает трепальные машины и другое оборудование для текстильной промышленности, бытовые, электробытовые, хозяйственные товары, детские игрушки. Кузнецк – второй по значению промышленный центр Пензенской области. Здесь выпускается оборудование для химической, текстильной и легкой промышленности: конденсаторы, ферриты, радиоприборы, обувь, кожевенные и шорные изделия, мебель, строительные материалы, одежда, головные уборы, постельные принадлежности. Мебельный комбинат (в 1993 г. – 895 чел.) делает наборы корпусной и мягкой мебели, веревочно-шпагатная фабрика (180 чел.) – веревку и шпагат льнопеньковые, строительную паклю, швейная фабрика (950 чел.) (образована в августе 1941 на базе артели «Красный швейник», с середины 1990-х – АО «Кузнецкая одежда») шьет куртки, пальто женские и детские; обувная фабрика (в 1993 году – 4900 работников), ставшая АО «Кузнецкобувь», производит обувь мужскую, женскую и детскую; кожевенный завод (878 чел.), ставший к концу 1990-х годов – АО «Кожевник» выпускает хром яловый обувной, модельный, хром свиной модельный, одежную кожу; валяльно-меховой комбинат (в 1993 г. – 270 чел.) – валяная обувь, байковые одеяла, одежда, головные уборы, шерстяные изделия, хлебокомбинат (265 чел.). Заводы вино-водочный (в 1993 г. – 195 чел.), пивной (205 чел.), кирпичный (86 чел.), «Стройдеталь-6» (127 чел.) – бетон, стеновые блоки. 5 крупных строительных организаций. Железнодорожная станция с дорожными службами. В государственных и муниципальных предприятиях города на 1.1.1993 имелось 1987 автомобилей, в том числе в автоколонне №1178 – 330, пассажирском автотранспортном предприятии – 162 автобуса, автотранспортном предприятии №6 – 136 автомашин, на автобазе городского потребительского общества (торговля) – 60. На 1.1.1993 в городе имелись городская больница на 575 коек, детская больница на 240 коек, родильный дом на 160 коек,  противотуберкулезный диспансер на 75 коек, центральная районная больница на 300 коек (обслуживание сельского населения района), кожно-венерологический, наркологический, врачебно-физкультурный диспансеры; специализированный дом ребенка на 60 мест; железнодорожная больница на 35 коек; 5 поликлиник. 14 средних, 2 начальные школы, школа рабочей молодежи, вспомогательная школа-интернат, школа-интернат. Общее число учащихся – 12,8 тыс. человек. Промышленно-экономический техникум (400 учащихся) – выпускает бухгалтеров, экономистов, технологов; зооветеринарный техникум (782 учащихся); техникум электронных приборов (700 учащихся, дневная и вечерняя формы обучения); училища педагогическое (640 учащихся), медицинское (570 учащихся) и музыкальное. 4 профессионально-технических училища, в них 1530 учащихся. В Кузнецке работают 3 кандидата технических наук. Имеются 4 дома культуры, театр-студия «Бум» (авангардистский), клуб железнодорожников, кинотеатр, городской парк культуры и отдыха, картинная галерея, 2 детские музыкальные школы (343 учащихся), детская школа искусств (140 учащихся). 50 библиотек, в них 1125 тыс. экз. книг. Краеведческий музей имени М.Н. Радищева (основан в 1921 году, хранится 9702 единицы основного фонда). В 1992 года начались передачи местной студии телевидения. Действует народная киностудия «Контрастфильм», народный ансамбль бального танца, театр юного зрителя, оркестр народных инструментов «Былина», русский народный хор Дома культуры «Юность», народный коллектив «Цирк на сцене», народный хореографический ансамбль «Раздолье», народные ансамбли «Русская песня», «Родные напевы». 5 детских и юношеских спортивных школ, 2 спортивных клуба для подростков. Городской бассейн, 3 стадиона, более 20-ти спортивных залов. Спортсмены из Кузнецка выступают на чемпионатах России по волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, вольной борьбе. Действуют Вознесенская и Казанская православные церкви, мусульманская мечеть (рис.10).
С 1820 года, когда город стал развиваться по генеральному плану, при планировке сочетались прежняя общая конфигурация и новые структурные элементы – прямоугольные кварталы и площади. Улица Московская образовала поперечную композиционную ось, а Дворянская (Ленина) – продольную. На их пересечении сложился центр города. После проведения железной дороги Кузнецк был разрезан на северную и южную части. В заречье господствовала одноэтажная застройка, это была рабочая окраина. В центре города и на прилегающих улицах сохранились здания, построенные в конце XIX – начале ХХ веков: земская больница (1860, ул. Белинского, 165), женская гимназия (1860-е, угол улицы Ленина и Комсомольской), городская управа (1914, угол Комсомольской и Калинина), реальное училище (1909, ул. Ленина, 267), приходская школа (начало 20 века, ул. Калинина, 147), городская усадьба (конец XIX века, ул. Белинского, 161), многие другие жилые здания. Храмы Вознесения (1842–1856), Пятницкий (начало ХХ века).
Постепенное наращивание территории, расширение границ города, увеличение численности населения и формирование достаточно мощного промышленного потенциала – эти градостроительные параметры города послужили основой для прогнозирования и всесторонней оценки развития современного города (рис.5).
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Рис. 5 График изменения площади города
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Рис.6. Опорный план города 1699г.
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Рис.7. План города 1780 г.
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Рис.8. План города 1820 г.
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Рис.9. План города начало 20 в.
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Рис.10. План города кон.20 в-нач.21в.

IV. [bookmark: IV._ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ_УСЛОВИЯ][bookmark: _Toc164847018][bookmark: 1.Орография]ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
1. [bookmark: _Toc164847019]Орография
В орографическом отношении территория г. Кузнецка расположена в области Приволжской возвышенности, на западном окончании Берлинского и Жигулевского валов, разделенных узким прогибом – Кузнецкой впадиной. Рельеф местности, в общем, имеет равнинно-холмистый характер, расчлененный овражной сетью. В геоморфологическом отношении территория города расположена в долине реки Труев. Абсолютные отметки в пределах планируемой территории изменяются от 215-229м, в пойме реки до 285м – в верхней части склона долины. Долина реки - ассиметричная, правый берег - крутой, местами обрывистый, левый – террасированный, полого повышающийся к югу, переход от одной поверхности террасы к другой постепенный плавный, как правило, не выраженный в рельефе. В строении долины выделяются следующие элементы – низкая пойма, она прослеживается вдоль всего русла, изменяясь по ширине от 30 до 110м. Абсолютные отметки поверхности низкой поймы колеблются от 215 до 222м. Пойма заболоченная, со старичными озерками. Высокая пойма сохранилась на отдельных участках в северо- восточной части города. Участки высокой поймы отмечаются по улицам Орджоникидзевской и Рабочей между улицами Гражданской и Сызранской, в районе северо-восточного окончания улиц Орджоникидзе, Сызранской и Ленина. Абсолютные отметки поверхности высокой поймы варьируют от 222 до 229– 230м. Высокая пойма от низкой отделяется уступом высотой в 1,5-2м. Большая часть города расположена на поверхности I и II надпойменных террас, которая по горизонтали с абсолютной отметкой 247м, условно отделяется от склонов водораздела. Наивысшие отметки поверхности водораздельного склона в пределах города – 275-285м. Для правого крутого берега характерны уклоны более 20%, обрывы высотой до 40м, песчаные осыпи. Этот участок берега и города носит название «Карпаты».
Равнинный характер левого берега нарушен холмообразным возвышением на пересечении улиц Ленина и Молодой Гвардии, называемым в городе «Мары», с абсолютной отметкой 259,2 м. Нарушена поверхность городской территории и тремя оврагами: Дуванным, Суварихинским и Песчаным (Сухановским). Овраги пересекают город с юга на север. Овраг Дуванный проходит вдоль западной границы города. Это растущий овраг. Многочисленные отвершки нарушают поверхность юго-западной части города (по улице Лермонтова, Чкалова, Плеханова и т.д.). Овраг имеет корытообразную форму с крутыми бортами и плоским дном. Ширина оврага по дну изменяется от 20 до 60м, по верху - от 50-60 до 180м. Глубина оврага колеблется от 5-6 до 10-12м. По оврагу проходит постоянный водоток, порождаемый родниками. Ширина водотока достигает 5м при глубине от 0,3 до 1,4м (в устьевой части).
Овраг Песчаный проходит вдоль восточной границы города. В ширину овраг достигает 70 м, при глубине до 4м. По дну оврага протекает ручей.
Овраг Суварихин проходит у западного подножья холма «Мары». Максимальная ширина оврага до 60 м, при глубине – 5-6,5 м. На большем своем протяжении овраг засыпан различным грунтом.
2. [bookmark: 2.Климат][bookmark: _Toc164847020]Климат
Город Кузнецк расположен во II-В климатическом районе. Климат территории города континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом.
Температурный режим г. Кузнецка характеризуется положительной среднегодовой температурой воздуха, равной +3,2 0С, среднемесячной температурой воздуха самого жаркого месяца июля 19,2 0С, самого холодного месяца января – 13,30 С.
Годовой ход абсолютных значений температуры аналогичен годовой среднемесячной температуре воздуха.
Максимум температуры воздуха наблюдается в июле и составляет + 370 С, минимум в январе 410 С мороза.
Величины абсолютных минимумов непостоянны. Средний из абсолютных минимумов, равный 350 мороза может быть ежегодно.
Расчетная температура воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) - 290 С.
Начало холодного периода 3 ноября, продолжительность периода - 150 дней. Зимой часто наблюдаются оттепели.
Лето в термическом отношении являются наиболее устойчивым сезоном года. Начало теплого сезона – 3 апреля, продолжительность периода 215 дней.
Число часов солнечного сияния в году составляет 1883, в том числе за период с мая по август – 1088 часов. Число дней без солнца в году 96.
Температура почвы. С октября по март температура почвы с глубиной понижается. Наиболее низкая температура почвы наблюдается в феврале.
Средняя глубина промерзания почвы (из максимальных за зиму) 70, наибольшая – 120 и наименьшая – 45 сантиметров.
Осадки. По количеству выпадающих осадков рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения с устойчивым снежным покровом.
Количество осадков в году составляет 627 мм. Для данной территории характерен правильный годовой ход осадков с максимумом летом и минимумом зимой. Осадки теплого периода составляют около 66 % от годовой суммы.
В летний период значительная часть осадков имеет ливневый характер.
Суточный максимум осадков составляет 80 мм, с вероятностью превышения 1% за теплый период – 100 мм.
Испарение. Среднее годовое испарение с поверхности открытых малых водоемов (мм) по м\ст. Кузнецк, имеет следующие величины:
Таблица 2
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	IV-X

	56
	107
	122
	104
	99
	79
	40
	606



Эти данные примерно на 10% занижены. Наибольшей величины в 616 мм с 1952 по 1960 гг. испарение достигало в 1954 году.
Среднегодовая норма испарения с поверхности водоема взята с карты Зайкова. Испарение 10% обеспеченности с июня по август составляет в сумме 442 мм.
Снежный покров наибольшей величины достигает в конце февраля – начале марта. Средние даты образования снежного покрова приходятся на 22 ноября, разрушения – на 11 апреля. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 42 см. Средние даты появления и схода снежного покрова – 30 октября и 17 апреля. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 140. Снеговая нагрузка составляет 100 кг/м2.
Влажность воздуха. Средняя годовая абсолютная влажность воздуха составляет 2,0 мб. Максимум наблюдается в июле, минимум – в январе. Средняя годовая относительная влажность в холодное время года (ноябрь – февраль) и составляют 59 – 68%. Наибольший практический интерес представляет относительная влажность в 13 часов. Средняя годовая ее величина в 13 часов - 80%, самая низкая относительная влажность в мае – августе (44- 50%).
Ветровой режим характеризуют нижеприведенные таблицы.
[bookmark: Повторяемость_ветра_и_штилей_в_%]
Повторяемость ветра и штилей в %
Таблица 3
	Характер.
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Годов.
	10
	10
	9
	9
	16
	21
	17
	8
	

	Январь
	6
	3
	21
	14
	19
	19
	15
	3
	6

	Июль
	9
	8
	14
	8
	9
	12
	21
	19
	10



Как следует из таблицы в годовом разрезе и в январе месяце преобладают восточные и юго-западные ветры. В июле месяце преобладают западные и северо- западные румбы.
[bookmark: Средняя_скорость_ветра_(в_м/сек)_по_напр]
Средняя скорость ветра (в м/сек) по направлениям
Таблица 4
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Январь
	3,4
	4,3
	4,5
	5,7
	6,6
	5,6
	4,6
	3,9

	Июль
	3,7
	3,5
	3,7
	3,8
	4,1
	4,1
	3,8
	3,9



Из таблицы следует, что наибольшая скорость ветра наблюдается в зимнее время, а наименьшая – летом. В суточном ходе скорость ветра днем значительно больше, чем ночью.
Средняя годовая скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Наибольшие расчетные скорости ветра, возможные 1 раз в году равны 20 м/сек, а 1 раз в 20 лет – 25 м/сек.
[bookmark: 3.Гидрография]Опасные атмосферные явления, как туман, гололед, метели, град, в рассматриваемом  районе находятся в норме.
3. [bookmark: _Toc164847021]Гидрография
Гидрография территории г. Кузнецка представлена рекой Труев.
Река Труев – левый приток реки Суры. Общая длина реки 63км, площадь водосбора 650 кв.км. В пределах городской черты протяженность реки около 9км, площадь водосбора у города - 300 кв.км.
Река Труев типичная равнинная река, протекает в хорошо выраженной ассиметричной долине.
Левый склон долины низкий и пологий, правый – высокий, крутой, местами обрывистый и обнаженный. На крутых склонах часто наблюдаются следы отрывов земляных масс. Абсолютные отметки правого берега достигают 260-280 м.
Пойма реки широкая, плоская, местами заболоченная, изобилующая озерами, старицами. Ширина поймы в пределах городской черты достигает 500м. Левобережная пойма постепенно переходит в надпойменную террасу. Абсолютные отметки поверхности поймы р. Труев – 215-220м.
Русло, в основном, сложено песчано-гравелистыми материалами, извилистое, образующее крупные меандры.
Берега русла легко размываются. Ширина русла в межень – 10-20 м, глубина колеблется от 0,5 до 1,5м, местами – более 2,0м.
[bookmark: 4.Гидрология._Гидрологические_условия]Средняя скорость течения воды в реке 0,4-0,5 м/сек, в паводок – 1,35-1,40 м/сек.
4. [bookmark: _Toc164847022]Гидрология. Гидрологические условия
Основным источником питания р. Труев являются атмосферные осадки.
Весеннее половодье на реке начинается в конце марта – начале апреля со средней интенсивностью 0,5см/сутки. Общая продолжительность подъема уровня 10 дней, в отдельные годы достигает 20 дней (1942г.), иногда снижается до 4 дней (1945г.)
Высокие уровни держатся несколько часов, после чего начинается спад.
Максимальные уровни расчетной обеспеченности определены по пропускной способности русла выше городской территории.
Максимальные уровни 1% и 5% обеспеченности, определенные по расходам той же обеспеченности, соответственно равны 233,26 и 232,86м абс.отм. В пределах города максимальный уровень 1%-ой обеспеченности изменяется от 233,26 до 222м абс. отм.
Расходы воды. Распределение стока внутри города крайне неравномерно. Основной объѐм стока (около 90%) проходит в весенний период во время половодья. В зимний период сток незначителен.
В связи с отсутствием данных наблюдений над расходами, все расчеты производились в соответствии с указаниями по определению расчетных гидрологических характеристик и отнесены к площади водосбора, равной 205,5 кв.км..
Среднегодовой расход воды р. Труев определен по эмпирической формуле: 

Q ср. год.==0,58 м3/сек, где:

Мо - модуль среднегодового стока, снятый с карты и равный 2,8 л/сек/кв. км;
F - площадь водосбора 205,5 кв.км.
Максимальный расход воды весеннего половодья различной обеспеченности р. Труев, определен по формуле:
Q р%.=,  и имеют следующие значения: 
Таблица 5
	Характеристика
	Обеспеченность, %

	Qмах   м3/сек.
	1
	3
	5

	
	120
	100
	90



Минимальный расход воды р.Труев наблюдается в зимнюю и летне-осеннюю                         межень.
Расчеты минимальных 30-ти дневных расходов воды произведенные по формулам:

1. Q80% мин = 

2.	Q80% мин =

М80% - модуль стока 80%-ной обеспеченностью л/сек/кв.км;
F - площадь водосбора, кв.км;
a, n, f0 - параметры, определенные в зависимости от географических районов. 
В таблице 6 приведены минимальные среднемесячные расходы воды.
Таблица 6
	Характеристика
расходов
	Обеспеченность в %

	
	75
	95
	97

	Зимн. м3/сек.
	0,120
	0,071
	0,050

	Лет.-осен. м3/сек.
	0,135
	0,103
	0,070



По данным полного обследования расход воды выше территории города составил 32 л/сек.
В связи с незначительной приточностью и небольшим увеличением площади водосбора, приведенные выше расчеты расходов ориентировочно можно принять за основу и для центральной части города.
Максимальныерасходы определены по формуле ГГИ:
, где
В - географический параметр;
F - площадь водосбора км2;
δ - коэффициент учета формы бассейна = , где
В - максимальная ширина бассейна;
Вср- средняя ширина бассейна;

Следовательно, максимальные значения расходы различной обеспеченности имеют значения:
Q1% =10 205,5 * 0,675 = 97 м3/сек,
Q3% =6,1 205,5 * 0,675 = 59 м3/сек,
Q5% =5,4 205,5 * 0,675 = 52 м3/сек,
Q10% =5,0 205,5 * 0,675 = 48 м3/сек.
Объем годового стока взвешенных наносов определен по формуле:


 где: N – норма годового стока в м3/с 1кв. км;
ρ – мутность воды в г/м3;
K – переходный коэффициент = 1;
F – площадь водосбора в км2 = 205,5. 
Норма годового стока определена как:
N = Q*31.56*106 = 0.0023*31.56*106 = 73150 м3/кв.км.
Ледовый режим. Река замерзает обычно в ноябре месяце. Осеннего ледокола, как правило, не бывает. Ледостав устанавливается во 2-ой половине ноября.
Вскрытие происходит в конце марта – начале апреля и сопровождается ледоходом. Продолжительность весеннего ледохода 2-3 дня, наибольшая 14 дней была отмечена в 1895г.
Наибольшей толщины лед достигает к концу марта. Иногда на реке образуются наледи, толщина льда на отдельных мелких участках реки может достигать 1,5м (1960г. г. Кузнецка).
Вода р. Труев без учета сброса производственных стоков - мягкая, средней минерализации, чистая, без привкуса и запаха, пригодна для питья и производственных целей.
В настоящее время в реку сбрасываются как хозбытовые, так и производственные стоки, загрязняющие ее до предела.
Фактически речка превращена в сточную канаву. Незначительный меженный приток реки не разбавляет промышленные стоки.
Ключи, имеющиеся в русле реки, забиты песком и затянуты густой массой промышленного стока. Некоторые ключи пробили себе путь в других местах. По сведениям местных жителей в иных местах, где имеются ключи, речка течет на глубине, под основным руслом.
Санитарное состояние реки очень плохое и улучшение его наступит только после подачи стоков на городские очистные сооружения.
В заключение следует отметить ряд отрицательных явлений:
- неудовлетворительное санитарное состояние реки;
- эрозионные процессы, небольшие заболачиваемости сезонного характера в пойме реки, размыв еѐ берегов.
Размыв берегов р. Труев паводковыми водами наблюдается в целом ряде участков: на восточной окраине между ул. Калинина и Орджоникидзе, в районе улиц Московской, Дарвина, Молодой Гвардии и Пролетарской.
При составлении записки использовалась специальная литература, исходные материалы предоставлены отделом архитектуры при городской администрации г. Кузнецка.
Гидрологические условия территорий города Кузнецка обусловлены расположением ее на крыле Кузнецкой впадины, в которой имеются условия для образования небольшого артезианского бассейна. Характеризуются гидрологические условия водоносных горизонтов в четвертичных и палеогеновых отложениях.
Воды четвертичных отложений залегают в аллювиальных образованиях р. Труев. Мощность горизонта не превышает 5м. Глубина залегания горизонта меняется от 0,1 на пойме, до 5м на поверхности террас. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков, поверхностного стока (в период паводка) и подпитка из других водоносных горизонтов.
Разгрузка происходит в реку и в нижележащие водоносные горизонты. Воды горизонта сильно загрязнены, горизонт маловодообилен и не может быть рекомендован для централизованного водоснабжения. Воды горизонта используются населением через колодцы.
Подземные воды верхнесаратовских слоев палеогена распространены на севере территорий, на водоразделах. Глубина залегания горизонта меняется от 0,5 до 50м. Горизонт чаще - слабоводообилен. Верхний водоупор и воды нередко загрязнены. Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Воды горизонта широко используются бытовыми колодцами.
Наиболее важным и перспективным для организации централизованного водоснабжения является сызранский водоносный горизонт, имеющий повсеместное распространение в восточной части Пензенской области. Глубина залегания уровня подземных вод этого горизонта изменяется в широких пределах от 0-5м до 50-100м. Мощность водоносного горизонта достигает 150-200м. Горизонт обладает напором, величина которого изменяется от нескольких метров, до 50-70м. Чаще высота напора невелика.
Питание горизонта за счет атмосферных осадков и за счет подпитывания из смежных водоносных горизонтов. Дренируется горизонт овражно-балочной сетью и эксплуатационными скважинами. Водообильность горизонта достаточно велика. Дебиты родников составляют 0,1-10,0 л/сек. Средняя производительность скважин составляет 60- 70 м3/час. Воды горизонта гидрокарбонатно-кальциевые или гидрокарбонатно-кальциевые-натриевые, с минерализацией до 1 г/л, с жѐсткостью 0,8-7,0 мг/экв.
По гидрогеологическим условиям территорий водозаборные сооружения можно размещать в любой части города, с учетом архитектурно-планировочных, технико- экономических и санитарных соображений. Город может быть обеспечен подземными водами для хозяйственно-питьевых целей в количестве 150 тыс. куб.м. в сутки (ориентировочно).
5. [bookmark: 5.Геологическое_строение][bookmark: _Toc164847023]Геологическое строение
В геологическом строении рассматриваемой площади принимают участие отложения девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, и четвертичных систем.
Девонские и каменноугольные отложения представлены толщей песчано-глинистых и карбонатных пород общей мощностью более 600 м. Выше лежат отложения мелового возраста – это пески, песчанистые глины, мел с прослойками алеврита, песчаника и конгломерата. Суммарная мощность меловых отложений 120-150 м. Над меловыми отложениями залегают третичные, нижнепалеогеновые образования, представленные сызранским и саратовским ярусами палеогена. В литологическом отношении толща палеогена представлена сложно переслаивающимися разнозернистыми кварцевыми и глауконитовыми песками, песчаниками и опоками. Суммарная мощность палеогеновых отложений достигает 430 м. На поверхность эти отложения выходят в крутых склонах и обрывах правого берега р. Труев, а также находится близко к поверхности на водоразделах и при водораздельных участках склонов.
Почти повсеместно коренные породы перекрыты образованиями четвертичного возраста. Эти образования представлены двумя генетическими типами – аллювиальным и элювиально-делювиальным.
Отложение четвертичной системы аллювиального генезиса распространены в долине р. Труев, в долинах крупных оврагов и балок. Представлены эти отложения суглинками, супесями, глинами, разнозернистыми песками с включениями гравия и гальки. В разрезе наблюдается укрупнение фракций сверху вниз. В пределах поймы встречаются участки с заторфованными и заиленными грунтами. Мощность аллювиальных отложений достигают 8–10 м.
Элювиально-делювиальные образования развиты на склонах речных долин и на водоразделах. Представлены эти отложения суглинками и супесями со щебнем песчаника, с линзами песка. Мощность элювиально-делювиальных образований изменяется от 2-3-х м до 12 м.
6. [bookmark: 6.Инженерно-геологические_условия][bookmark: _Toc164847024]Инженерно-геологические условия
Территория города подразделяется на несколько участков, инженерно-геологические условия которых в значительной мере определяются их геоморфологическим положением. Наименее благоприятными условиями характеризуются территории низкой и некоторые участки высокой пойм, а также тальвеги оврагов. Эти территории сложены мелкими песками с прослоями супесей и суглинков. Грунты - заиленные и заторфованные, с прослоями ила и торфа. Глубина залегания грунтовых вод 0-1 м. Нормативные нагрузки на иловатые и оторфованные грунты менее 1 кг/кв.см: на пески мелкие, водонасыщенные до 1,05 кг/кв.см.
Основная часть территории города сложена с поверхности делювиальными суглинками мощностью более 10 м. Суглинки пылеватые, местами опесчаненные, известковистые, до глубины 5 м макропористые, ниже плотные однородные. На участке, ограниченном улицами Молодая Гвардия и Больничная, улицей Кирова и железной дорогой, делювиальные суглинки до глубины 5м являются просадочными (I тип просадочности). Нормативные нагрузки на делювиальные суглинки 2,0-2,5 кг/см2. Вдоль западной границы города проходит полоса, сложенная с поверхности песками мелкими, слабо влажными, часто глинистыми. Мощность песков - 3,5-5,0 м. Нормативные нагрузки на пески 1,5-2,0 кг/см2. Грунтовые воды на этих участках залегают глубже 5 м. На восточной окраине города встречаются участки, сложенные переслаиванием песков, супесей и суглинков. Мощность прослоев меняется в пределах 0,5-1,5 м. Пески мелкие и пылеватые. Суглинки мелкопесчаные, твердые и тугоплавкие. Нормативные нагрузки на эти грунты – 2,0 кг/кв.см.
В северной части города широко и отдельными пятнами в южной и центральной частях распространены территории, сложенные элювием палеогеновых песчаников кварцевых слипных, переслаивающихся с кварцевыми песками. Песчаники выветренные, трещиноватые, разрушенные до щебнистого состояния. Мощность прослоев песчаников 0,2-5,0 м. Нормативные нагрузки на пески – 2,0 кг/кв.см, на песчаники – 3,0 кг/кв.см.
Физико-механические характеристики различных генетических типов грунтов приводятся в таблице 7.
Расчетная глубина промерзания в районе г. Кузнецка 1,6 м.
Из физико-геологических явлений, осложняющих условия строительства на территории города необходимо отметить наличие овражной эрозии – растущие отвершки в вершинах крупных оврагов, подмыв паводковыми водами крутых бортов оврага и участков берега р. Труева (по ул. Орджоникидзе в створе Гражданской, Московской, Дарвина, Пролетарской); заболоченность участков поймы и тальвегов оврагов. Правый берег р. Труев крутой и обрывистый, подвержен активной эрозии, осложненной осыпями и короткими глубоковрезанными (глубиной более 10 м) оврагами.
Вне городской черты, на территории, прилегающей непосредственно к городу, имеется несколько отработанных глиняных и песчаных карьеров. При необходимости освоения на этих территориях потребуются мероприятия по их рекультивации.

Генеральный план г.Кузнецка
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Таблица 7
	
п/п
	Генетические типы
	Аллювиальный комплекс грунтов
	Делювиальные суглинки
	Элювиальные образования

	
	Физико- механические характеристики
	Пески мелкие
	Суглинки заиленные
	Суглинки мелкопесчаные
	
Непросадочные
	
Просадочные
	
Пески
	
Суглинки

	1
	Объемный вес, г/см3
	1,60
	1,97
	2,0
	1,93
	1,67-1,91
	1,63-1,94
	1,97

	2
	Удельный вес, г/см3
	2,67
	2,67
	2,65
	2,70
	2,66-2,71
	2,67-2,71
	2,66

	3
	Естественная влажность, %
	-
	26,3
	23
	17-22
	11-17
	-
	14-21

	4
	Степень влажности
	-
	-
	0,85
	-
	-
	-
	0,81

	5
	Потери при прокаливании, %
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент пористости
	-
	0,75
	0,63
	0,62-0,73
	0,80
	0,70
	0,60

	7
	Коэффициент фильтрации, м/сут
	1-5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Угол откоса в сухом состоянии, град.
	28-33
	-
	-
	-
	-
	27
	-

	9
	Угол откоса над водой, град.
	23-23
	-
	-
	-
	-
	23
	-

	
10
	Коэффициент относительной просадочности
	-
	-
	-
	0,012-0,020
	0,026-0,038
	-
	-

	11
	Предел текучести
	«
	31
	28
	27-35
	-
	-
	29

	12
	Предел раскатывания
	-
	19
	16
	16-22
	-
	-
	14

	13
	Число пластичности
	-
	12
	15
	-
	-
	-
	15

	14
	Удельное сцепление, кг/см2
	-
	-
	0,26
	-
	-
	0,02
	0,26

	15
	Угол внутреннего трения, град
	30
	-
	20
	-
	-
	32
	24

	16
	Модуль деформации, кг/см2
	-
	-
	180-190
	-
	-
	180-280
	140-200
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7. [bookmark: 7.Полезные_ископаемые][bookmark: _Toc164847025]Полезные ископаемые
Район, прилегающий к городу Кузнецку, полезными ископаемыми промышленного значения не богат. Наиболее многочисленны на этой территории месторождения кирпичных глин и суглинков. Месторождения сосредоточены в окрестностях города. Продуктивной является толща четвертичных суглинков и глин. Мощность полезной толщи меняется от 1 до 15 м. Мощность вскрыши не превышает 1 м. Породы пригодны для производства кирпича марок 100 и 150.
Широко распространены на площади района пески. Продуктивная толща сложена нижнесаратовскими разнозернистыми песками мощностью от 1,6 до 25 м. Вскрыша представлена делювиальными суглинками и супесями мощностью 1,4 – 13,1 м. Пески пригодны для силикатных блоков, штукатурных и кладочных растворов. Местами полезная толща сложена тонкозернистыми кварцевыми песками пригодными для производства известково-песчаных блоков.
Песчаники широко представлены в отложениях палеогена, но их небольшая мощность и невыдержанность по простиранию не позволяют вести промышленную разработку. Тщательные поиски характеризуют территорию, прилегающую к городу, как бесперспективную на нахождение камня для крупных разработок.
В районе г. Кузнецка расположены следующие разведанные месторождения: Пески строительные – месторождение Пионерское – расположено а 8 км южнее г. Кузнецка и в 1 км восточнее села Пионер. Запасы песчаного сырья для производства силикатного кирпича по категориям: А – 2926 тыс. куб.м, В – 3479 тыс.куб.м, С – 6494 тыс.куб.м.
Суглинки кирпичные – месторождение Дуванное – расположено в 3,5 км юго- западнее ж/д станции Кузнецк Куйбышевской железной дороги. Запасы составляют по категориям: А – 187 тыс. куб. м, В – 358 тыс. куб. м, С1 – 706 тыс. куб. м. 
Месторождение Страховское – расположено в 500 м севернее г. Кузнецка. Запасы на 1.1.75 г. составляют по категориям, А – 54 тыс. куб. м, В – 258 тыс. куб. м., С1 – 34 тыс. куб. м. Месторождение законсервировано.
В Кузнецком районе встречаются торфяники, но промышленных месторождений торфа не имеется. Оторфованные участки отмечаются вдоль дороги Кузнецк - Траханиотово, к юго-западу от с. Никольское. Мощность торфа на таких участках менее 1,5 м. Торф сильновлажный, слабо разложившийся.
Южнее города (в 15-22,5 км.) обнаружены и разведаны структуры с нефтенасыщенными пластами. Месторождения эти незначительны по запасам и качеству нефти. ГКЗ запасы по ним отнесены к  забалансовым.
8. [bookmark: 8.Городские_зеленые_насаждения][bookmark: _Toc164847026]Городские зеленые насаждения
Зеленые насаждения селитебной территории, являющейся общей системы зеленых насаждений подразделяется на:
1) зеленые насаждения общего пользования (городские парки, сады, скверы и бульвары);
2) зеленые насаждения ограниченного пользования (в жилых кварталах, на пришкольных участках, на участках детских учреждений, сады при общественных зданиях, спортивных сооружениях больницах и т.д.).
Парки, сады и скверы размещены с учетом равномерного обслуживания жилых районов. Система зеленых насаждений города предусматривает создание благоприятных условий для жизни населения.
Общая площадь зеленых насаждений в черте города - 854,1 га. Площадь  зеленых насаждений на селитебной территории - 302,6 га. Эти зеленые насаждения распределяются следующим образом:
1) внутриквартальные насаждения 186 га;
2) насаждения ограниченного пользования 80 га;
3) насаждения общего пользования (парки, сады, скверы) 36,6 га.
Насаждений общего пользования приходится на одного жителя 4,5 кв. м, что меньше нормативной по СП 42.13330.2016 - 8 кв. м на 1 жителя.
В северной части города расположен лесной массив площадью 551,5 га.
Кроме того, общее протяжение зеленых насаждений вдоль улиц, проездов и набережных составляет 63 км.
Наличие крупных производственных объектов, загрязняющих окружающую среду делает оправданным создание зеленых насаждений на дополнительных площадях, организацию и благоустройство санитарно-защитных зон.
Состояние насаждений города оценивается как удовлетворительное. Рекомендуемый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения города:
Деревья - береза бородавчатая; вяз гладкий, вяз перистоветвистый; дуб черешчатый; клен остролистный; липа круглолистная, мелколистная; рябина промежуточная; тополь берлинский, китайский; ясень обыкновенный.
Кустарники - боярышник мягковатый и боярышник однопестичный; кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний; клен татарский; смородина золотая; спирея зверобоелистная, спирея средняя.
Старые посадки теряют эстетическую ценность. Они требуют омоложения и реконструкции. Велика потребность в озеленении в новых районах города.
Питомника декоративных пород и цветочно-оранжерейного хозяйства в городе нет.

V. [bookmark: V._НАСЕЛЕНИЕ_И_ТРУДОВЫЕ_РЕСУРСЫ][bookmark: _Toc164847027]НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1. [bookmark: 1._Современное_положение_и_тенденции_раз][bookmark: _Toc164847028]Современное положение и тенденции развития
В состав системы показателей оценки демографической ситуации включаются показатели:
а) динамики численности населения; 
б) его естественного движения;
в) миграции;
г) размещения населения;
д) продолжительности жизни и воспроизводства населения.

Анализ демографической ситуации города Кузнецка
Численность населения г.Кузнецка на 1951-1974гг. составила 91,1 тыс.чел.
За период 1959-1974гг. численность населения города возросла на 34,2 тыс.чел. За период 1964-74гг. численность населения города возросла более чем на 20 тыс чел. или в 1,3 раза. При этом почти 60% прироста численности населения обусловлено в основном проводимой в то время активной реконструкцией действующих предприятий. Период 1969- 1974гг. характеризуется увеличением численности населения за год в среднем на 2,5тыс. чел.
В 1983г. наблюдается пик естественного и механического прироста населения, а последующие годы характеризуются спадом роста численности населения и в дальнейшем повышением смертности населения вплоть до 1995г.
Численность населения г. Кузнецка на первое полугодие 2023г. составила 77 491 чел.



Генеральный план г. Кузнецка


53

[bookmark: Показатели_динамики_численности_населени]


























Рис. 11 Общая численность населения в динамике


Показатели динамики численности населения города Кузнецка
Таблица 8

	№
п/п
	Показатели
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023 г. (полугодие)

	1
	Численность постоянного
населения, чел.
	85231
	84267
	83400
	82276
	81027
	80497
	79800
	79045
	77491

	2
	Родилось, чел.
	1274
	896
	807
	548
	705
	671
	671
	545
	295

	3
	Умерло, чел.
	1515
	1192
	1156
	783
	1167
	1352
	1570
	1191
	551

	4
	Естественный прирост населения
прирост (+), убыль (-), чел
	-241
	-296
	-349
	-235
	-462
	-681
	-899
	-646
	-256

	5
	Прибыло, чел.
	1449
	1376
	1091
	1007
	1649
	1420
	1446
	1370
	576

	6
	Выбыло, чел.
	2268
	1947
	1866
	1890
	1716
	1431
	1302
	1343
	592

	7
	Миграционный прирост (+),
убыль (-)
	-819
	-571
	-775
	-883
	-67
	-11
	144
	27
	-16

	8
	Общий прирост (убыль),
чел.
	-1060
	-867
	-1124
	-1118
	-529
	-692
	-755
	-619
	-272




Рождаемость и смертность
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2015- 2022гг.) показатели рождаемости оставались относительно невысокими. В 2015 году в городе родилось 1274 детей. Этот же показатель в 2022 составил 545 детей, за рассматриваемый период - это низкий показатель.
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который в период 2015-2022гг. оставался достаточно высоким.
В 2015 году в городе умерло 1515 детей. Этот же показатель в 2022 составил 1191 детей, за рассматриваемый период - это средний показатель.
На протяжении рассматриваемого периода смертность превышала рождаемость в среднем в 1,6 раза.


Рис. 12 Естественное движение населения
Миграция
Миграционные процессы в городе характеризуются миграционной убылью. Максимальное значение данного показателя зарегистрировано в 2015 году и составило 2268 человек. В 2022 году в г. Кузнецк прибыло 1370 человек, выбыло 1343 человек. Таким образом, миграция отрицательно сказывается на демографической ситуации в городе. На повышение миграционной убыли населения повлияло снижение темпов промышленного производства, ограничение возможности рынка труда. Основной миграционный отток населения характерен для внутрирегиональной миграции и миграции в пределах Российской Федерации.



Анализ естественного и механического движения населения за период с 2015 по 2022 годы свидетельствует о том, что в городе сложилась неблагоприятная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Факторами сокращения численности населения является невысокая рождаемость и высокий уровень смертности.
За период 2016-2022гг. в возрастной структуре города произошли изменения в сторону увеличения удельного веса младших возрастов и возрастов нетрудоспособного населения и понижение удельного веса трудоспособного населения.
[bookmark: Динамика_возрастной_структуры_населения_]
Динамика возрастной структуры населения г. Кузнецка за 2016-2022 годы
Таблица 9
	Показатели
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.

	Дети до 17 лет, чел.
	14057
	13998
	13936
	13877
	15278
	15164
	14993

	Трудоспособный возраст, чел.
	46614
	45382
	44151
	42919
	42279
	42791
	43571

	Пенсионный возраст, чел.
	23526
	23761
	23996
	24231
	24483
	23432
	22167



Рис. 14. Возрастная структура населения
На 01.01.2022 доля трудоспособного населения составила 54%, дети до 17 лет -18.6%, пенсионеры – 27.4% от общей численности населения. Доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю детей до 17 лет, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в городе. Главной особенностью динамики возрастного состава населения города на современном этапе является старение населения. В 2022 году численность населения старше трудоспособного возраста превысила численность молодого населения в 1,5 раза. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособных возрастов. Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико- социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.
В перспективе согласно с имеющимися демографическими прогнозами процесс «старения» населения будет продолжаться, но наряду с этим прогнозируется увеличение удельного веса лиц пенсионного возраста, занятых на производстве и народном хозяйстве. 


Рис. 15 Динамика распределения по полу.

Проведен анализ браков и разводов за последние 2 года. Уровень разводимости по городу имеет стабильное значение – в среднем коэффициент равен 4,6 на 1000 человек населения, что почти в 1,5 раза ниже коэффициента брачности, который составляет 6,5 на 1000 человек населения.


Рис. 16. Браки и разводы.
В связи с вышеперечисленными социальными тенденциями и с учетом того, что не взяты во внимания все политические и экономические программы и возможность увеличения уровня жизни, население г. Кузнецка на 2039г. сократится на 9,9%.

Вывод: Современная демографическая ситуация в городе характеризуется процессами естественной убыли населения, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, с миграционной убылью, а также старением населения. Для улучшения демографической ситуации требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:
· укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
· сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально- значимых заболеваний и внешних причин;
· повышение уровня рождаемости;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства.
2. [bookmark: 2._Прогноз_перспективной_численности_нас][bookmark: _Toc164847029]Прогноз перспективной численности населения
Демографический прогноз представляет собой научное предвидение будущего развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу, в нашем случае на перспективу двадцать лет.
Обоснование численности населения Кузнецка к 2039 году выполнено на основе обработки статистических данных за 2010-2022 годы и городских программ развития. С учетом выявленных тенденций демографических показателей рассчитаны три варианта перспективной численности населения Кузнецка – инерционный, стабилизационный и инновационный.
Инерционный сценарий
Данный демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров. В нем предусматривается: следование современным тенденциям отрицательной динамики миграционного прироста численности населения по городу, снижение темпов рождаемости с сохранением тенденций смертности, отсутствие существенных изменений экономической ситуации – движение экономики развития города по инерции.
Коэффициент общего прироста населения Коп рассчитывается следующим образом: 
Коп = Крожд — Ксм + Кпр — Квыб = Кеп + Кмп
[image: ]Перспективная численность населения определяется по формуле:
· Hn — численность населения на начало планируемого периода;
· t — число лет, на которые прогнозируется расчет;
· Коп — коэффициент общего прироста населения; 
I очередь: H10=77844 чел. 
Расчетный срок: H20=74785 чел
. (
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)
Рис. 17. Прогноз численности населения по инерционному сценарию

Стабилизационный сценарий
Прогноз выполнен по показателям динамики численности населения города за 2015- 2022 годы, предоставленный Пензастат.
В основу «стабилизационного» сценария была положена гипотеза медленной стабилизации экономической и демографической ситуации в городе, и как следствие, стабилизация и плавный рост демографических показателей.
Предполагается, что город будет использовать уже имеющиеся хозяйственные мощности и усиливать экономический эффект от внедрения инновационных технологий в существующие производственные мощности без освоения новых производственных площадок. Основные направления такого развития связаны с укреплением хозяйственной самостоятельности муниципального образования путем реализации заложенного в нем потенциала. Сценарий предполагает улучшение существующей социальной инфраструктуры, посредством планового ремонта, реконструкции и модернизации, использования ресурсного потенциала предприятий и улучшения жилищных условий граждан.
 (
86000
84000
82000
80000
78000
2019г.
2029г.
2039г.
)I очередь: H10=81352 чел. (100,4% по сравнению с современным состоянием) 
Расчетный срок: H20=82486 чел. (101,8% по сравнению с современным состоянием)

Рис. 18. Прогноз численности населения по стабилизационному сценарию
Оптимистический сценарий
Основывается на том, что последствия экономического и демографического кризиса 90-ых годов, удастся в кротчайшие сроки полностью преодолеть, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.
При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (туризм, рекреация, промышленность, сельскохозяйственная переработка и производство пищевых продуктов, стройиндустрия, кустарные промыслы и ремесла, мебельное производство и пр.)
 (
86000
84000
82000
80000
78000
2019г.
2029г.
2039г.
)I очередь: H10=82081 чел. (101,3 по сравнению с современным состоянием) 
Расчетный срок: H20=84268 чел. (104% по сравнению с современным состоянием)

Рис. 19. Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию 

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.
Основным направлением деятельности администрации города Кузнецка по  стабилизации демографической ситуации будут являться: 
· создание условий для стимулирования рождаемости, всестороннего развития семьи;
· повышение престижа семейного благополучия;
· снижение смертности населения;
· повышение уровня рождаемости;
· укрепление института семьи;
· пропаганда здорового образа жизни;
· решение влияющих на демографическую ситуацию проблем экономического, социального, инфраструктурного характера.
С 2012 года в городе Кузнецке действует Совет по демографической политике, который определяет приоритеты и основные  направления демографической политики, взаимодействует с органами государственной власти, общественными, религиозными, благотворительными и иными организациями по вопросам реализации демографической политики, вырабатывает меры поддержки отдельных социально-демографических групп населения, направленные на стимулирование рождаемости, снижение смертности, рост продолжительности и качества жизни населения.
В городе принята подпрограмма «Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке».
Отделом социальной защиты населения администрации города Кузнецка в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка многодетных семей в жилищной сфере в городе Кузнецке» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области» ведѐтся работа по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетных семей.
В городе проводится мероприятия, направленные на снижение смертности, которые позволяют постепенно снижать показатель естественной убыли населения.
[bookmark: 3.Трудовые_ресурсы]За основу для расчетов генпланом принят стабилизационный сценарий.

3. [bookmark: _Toc164847030]Трудовые ресурсы
Доля населения в трудоспособном возрасте составила 59% от общей численности населения. Из всего трудоспособного населения порядка 53% занято в экономике: из них в сфере услуг – 6% - в сфере услуг и 47% - в сфере производства товаров.
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Рис. 20. Структура занятости населения

На 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы в городе Кузнецке составляет 0,84%, что на 24% меньше уровня 2018 года. Тенденция к сокращению данного показателя прослеживается на протяжении двух последних лет.
Структура незанятого населения, следующая: 58,9% составляют женщины; 13,5% – лица предпенсионного возраста; 19,9% – инвалиды. В прогнозируемые годы численность безработных будет колебаться в пределах 0,5-0,6 тыс. человек, однако данный показатель может измениться вследствие неоднозначных процессов, происходящих в экономике в целом.
На рынок труда в г.Кузнецке оказывает воздействие (в том числе и негативное) ряд факторов:
· сохранение значительного сегмента теневой занятости;
· активизация миграционных процессов;
· появление запроса со стороны работодателей на более высокое качество рабочей силы – с одной стороны, запрос соответствующих потенциальных наемных работников на более высокий уровень оплаты труда, условий труда и социальной защиты – с другой;
· функционирование в городе сети учебных заведений, готовящих специалистов без должного учета спроса на них, что приводит к переизбытку специалистов ряда направлений;
· падение престижа рабочих и ряда других низкооплачиваемых профессий, снижение профпригодности части граждан (из-за алкоголизма и иных форм асоциального поведения, длительной безработицы и пр.);
- значительный отрыв рабочей силы (около 6000 человек) из города в регионы с более высоким уровнем заработной платы (Москва и Подмосковье, районы Севера);
- отток из города наиболее перспективной молодежи вследствие поступления на обучение в иногородние ВУЗы, с последующим оседанием там на работу и жительств;
- сокращения кадров в бюджетной сфере и у частных работодателей с «выплеском» части высвобожденных работников на свободный рынок труда.
4. [bookmark: 4._Расселение_населения][bookmark: _Toc164847031]Расселение населения
При разработке генерального плана г. Кузнецка центральное место занимает вопрос расселения населения на его территории, а в частности вопросы размещения населения по определенным районам, значение плотности населения в этих районах и соответственно этажности, в конечном итоге создание образа новой застройки.
Картина расселения в городе формируется под влиянием планировочных характеристик городского плана, его системы городских путей сообщения и под влиянием определенных закономерностей в расселении.
Проанализировав современное состояние расселения, выявлена его неоднородность: плотность населения возрастает преимущественно на периферии города, в частности на западе и юге-западе города. Это связано со строительством в 70-х годах новых микрорайонов многоэтажной застройки в городе. В связи с этим высокая плотность расселения людей весьма удалена от центра города, где сосредоточено большое количество общественных объектов, а также места приложения труда. В результате такой системы расселения увеличиваются средние затраты времени на передвижение жителей, растут объемы транспортной работы в условиях ограниченных возможностей улично- дорожной сети.
Генеральным планом предлагается выселение части населения из санитарно- защитных зон, из водоохранных зон, из ветхого и аварийного жилья, уплотнение центра города, и строительство новых микрорайонов на резервных территориях на юге города.

VI. [bookmark: VI._ЭКОНОМИЧЕСКАЯ_БАЗА._ТЕНДЕНЦИИ_РАЗВИТ][bookmark: _Toc164847032]ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Значительную часть экономики города занимает малый бизнес. В г. Кузнецке на 01.01.2019 осуществляют деятельность 3095 субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия). Плотность субъектов малого и среднего бизнеса составляет 382 единицы на 10 тыс. населения. В малом и среднем бизнесе занято более 26 тыс. человек, что составляет более 50% экономически активного населения. Кузнецкий промышленный узел является вторым по значению в Пензенской области. Город Кузнецк по уровню развития ряда отраслей промышленности занимает заметную роль не только в области, но и в Поволжском регионе.
В настоящее время основными промышленными предприятиями города являются (таблица 10):
[bookmark: Перечень_основных_промышленных_предприят]Перечень основных промышленных предприятий города
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Адрес
	Вид деятельности
	Кол-во рабочих
мест, чел.

	1
	ИП Суркин Д.В.
	г. Кузнецк, ул. Рабочая,
200,
	Одежда из
текстильных
материалов и
аксессуары
одежды
	133

	2
	ООО Производственная
фирма «Верди»
	г. Кузнецк,
ул. 60-летия ВЛКСМ,4,
	Верхняя одежда
	40

	3
	ИП Ильдейкина Вера Егоровна
	г. Кузнецк, ул. Трудовая, 1
	Верхняя одежда
	82

	4
	ИП Ильдейкин Сергей Вячеславович
	г. Кузнецк, ул. Трудовая, 1,
	Верхняя одежда
	90

	5
	ИП Воробьева Татьяна
Николаевна
	г. Кузнецк, ул. Правды,
10
	Верхняя одежда
	40

	6
	ООО «Кузнецкий завод
конденсаторов»
	г. Кузнецк, ул.
Гражданская, 85
	Производство
электрических
конденсаторов,
включая
силовые
	167

	7
	АО «Визит»
	г.Кузнецк,
ул. Орджоникидзе, 92
	Производство
пива
	357

	8
	ООО «Кузнецкий
Хлебокомбинат»
	г. Кузнецк,
ул. Белинского, 5
	Производство
прочих
пищевых
продуктов /
Производство
хлеба и мучных
кондитерских
изделий
недлительного
хранения
	13

	9
	ООО «Спецзаказ»
	г. Кузнецк, ул. Свердлова, 134,
	Обувь
(спец. обувь)
	151

	10
	ИП Загорнов Николай
Владимирович
	г. Кузнецк, ул.Железнодорожная,19
	Обувь
(пошив унтов)
	21

	11
	ИП Евдокимов Борис
Иосифович
	г. Кузнецк,ул. Октябрьская, 146
	Обувь
(пошив унтов)
	69

	12
	Объединѐнные Пензенские водочные заводы, филиал ООО «Кузнецкий ликеро-водочный завод»
	г. Кузнецк, ул. Рабочая, 223
	Производство этилового спирта из сброженных
материалов
	157

	13
	ООО «Сонати»
	г. Кузнецк, ул.Правды, 86
	Производство мебели
	68

	14
	ООО «Оптима»
	г. Кузнецк,ул. Свердлова, 134
	Производство мебели
	46

	15
	ООО «Фасадпром»
	г. Кузнецк, ул. Республики, д. 117А
	Производство мебели
	66

	16
	ООО «Халидей»
	г. Кузнецк, ул.Правды, 86
	Производство мебели
	57

	17
	ООО «Элна мебель»
	г. Кузнецк, Московское шоссе, 19
	Производство мебели
	44

	18
	ООО «Мебельопт»
	г. Кузнецк, ул.Правды, 121
	Производство мебели
	49

	19
	ООО «Делис»
	г. Кузнецк, ул. Энергетиков, д. 25/1
	Производство мебели
	83

	20
	ЗАО «Кузнецкая ДПМК»
	г. Кузнецк, ул. Сухановская, д. 33
	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
	42

	21
	ООО «Дорожник»
	г. Кузнецк, ул. Сухановская, д.33
	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
	40

	22
	ООО «Поволжстройсервис»
	г Кузнецк, ул Машиностроителей, зд. 5, к. 1
	Строительство жилых и нежилых зданий
	63

	23
	ООО «Стройзаказ»
	г Кузнецк, ул Индустриальная, влд. 7
	Строительство жилых и нежилых зданий
	116

	24
	АО «ДРСУ-5»
	г. Кузнецк, ул. Асфальтная, д. 1А
	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
	34

	25
	ООО «Славянский хлеб»
	г. Кузнецк, пр-д Белинского, д. 1
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
	88

	26
	ООО «Полипром Кузнецк»
	г. Кузнецк, ул. Белинского, д.2
	Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
	32

	27
	ООО «МТ-Агро»
	г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, д. 186
	Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
	29

	28
	ООО «Модуль»
	г. Кузнецк, ул. Белинского, д.2 а
	Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
	27



В 2019 году продолжено возрождение традиционной для города легкой промышленности. На предприятиях всех форм собственности данной отрасли трудится порядка 1000 человек.
Наибольший рост объемов отгруженных товаров отмечается на АО «Визит» и ООО «КЗТМ».
ООО «Кузнецкая одежда плюс» одно из старейших предприятий Российской швейной отрасли. На предприятии работают около 200 человек. Продукцию ООО «Кузнецкая одежда плюс» хорошо знают не только в городе, но и далеко за его пределами. На предприятии проведена модернизация швейного производства, закуплено новое оборудование. В планах предприятия увеличение рабочих мест на 50%.
ООО ТПК «Даце Групп» является крупнейшем предприятием по производству обуви на территории города Кузнецка. Предприятие специализируется на разработке, производстве и последующей реализации обуви для силовых ведомств. На предприятии трудоустроено порядка 160 человек. В 2013 году предприятие начало реализовывать инвестиционный проект по открытию второй производственной площадки, расположенной на территории обувной фабрики.
ООО «Кузнецкий кожевенный завод». На предприятии трудоустроено порядка 60 человек. На данный момент предприятие выпускает по 2,5 млн. дм² продукции. Для полного цикла обработки кожи необходимо ввести в строй так называемую вторую территорию, на которой расположено производство первичной обработки кож. На данный момент собственником прорабатывается инвестиционный проект общей стоимостью порядка 300,0 млн. рублей.
Учитывая макроэкономические процессы, наблюдаемые в государстве, в прогнозных годах значительных изменений объемов производства не ожидается (темп роста отгруженной продукции составит ориентировочно не более 3-5% в год). В условиях сегодняшней ситуации в макроэкономике первостепенной задачей является вопрос импортозамещения. Для сохранения имеющихся темпов промышленного производства, а главное, наращивания перспектив развития промышленного потенциала необходима серьезная, продуманная работа, по модернизации промышленного производства на основе технического перевооружения, развития современных наукоемких производств, реализации инновационных и инвестиционных проектов. 

 (
10,5
46%
43,5
потребительский
 
рынок
производство
прочие
)
Рис. 21. Структура отраслей экономики г. Кузнецка

Генеральным планом города не предусматривается какое-либо значительное расширение территорий промышленных районов города. Дальнейшее развитие предприятий намечается на существующих промтерриториях (вдоль железной дороги и вдоль основных автомагистралей) за счѐт внедрения на них современных и безопасных в экологическом отношении технологий и устройств, либо перепрофилирования отдельных производств. Следует заметить, что с вводом в действие новых санитарно- эпидемиологических правил и нормативов значительно ужесточены экологические требования к ряду предприятий и производств, в частности, увеличены санитарно- защитные зоны для ряда предприятий.
Кузнецк отличается социальной, экономической и политической стабильностью. Его отраслевая структура и структура собственности дают хорошие шансы для предпринимательских инициатив. Именно создание благоприятного инвестиционного климата - одна из главных задач городской инвестиционной политики. Он способствует выбору инвесторами Кузнецка как места для размещения производства и развития бизнеса. Профиль инвестиционного потенциала города по большинству аспектов привлекателен для бизнеса. Он располагает специалистами, способными решать все вопросы, связанные с инвестиционными процессами в городе, регионе, за его пределами.
В городе Кузнецке принята муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г.Кузнецка от 28.10.2013г. №2127 целями которой является:
· повышение инвестиционной привлекательности г. Кузнецка;
· развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
· содействие занятости населения.

[bookmark: Реестр_реализуемых_и_планируемых_к_реали][bookmark: на_территории_города_Кузнецка_Пензенской]Реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории города Кузнецка Пензенской области 
на 2023-2027
Таблица 11

	№ п/п
	Наименование проекта
	Отраслевая принадлежность проекта
	Инициатор (инвестор) проекта
	Место реализации проекта
	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.
	Планиру-емый
срок реализации проекта
	Реквизиты заклю-ченного протокола о намере-ниях

	ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (предынвестиционная и инвестиционная стадии)

	Производство

	1. 
	Организация производства фурнитуры
	Производство
	Еникеев М.Р.
	г. Кузнецк, ул. Сухановская, 13
	150
	2025
	

	2. 
	Строительство сервисного центра и цеха по производству мебели
	Производство
	ООО «Лига»
 ИП Мязитова З.Д.
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе
	100,0
	2026
	б/н от 30.06.2023

	3. 
	Строительство комплекса по производству мебели и комплектующих
	Производство
	ИП Амиров М.С.
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе
	118,0
	2026
	б/н от 12.07.2023

	4. 
	Производство мебельной фурнитуры и комплектующих для производителей мебели «MGS market» 
	Производство
	ИП Новичков В.А.
	г. Кузнецк, ул. Правды, 86
	313,0
	2026
	б/н от 24.08.2023

	5. 
	Организация производства мебели и мебельной фурнитуры
	Производство
	ИП Ахмеров Р.Х.
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе
	76,0
	2026
	б/н от 27.07.2023

	6. 
	Строительство комплекса по реализации сырого молока
	Производство
	ООО «АП «Восток-Агро»
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе
	300,0
	2026
	б/н от 18.08.2023

	7. 
	Расширение производства мебели 
	Производство
	ИП Астахов Ю.А.
	г. Кузнецк, ул. Чкалова, 82
	70,0
	2026
	

	8. 
	Расширение производства (освоение новых направлений)
	Производство
	ООО «Кузнецкий технопарк»
	г. Кузнецк, ул. Белинского, 8А, корп. 6
	100,0
	2024
	

	9. 
	Расширение производства мебели 
	Производство
	ИП Абушахманов 
	г. Кузнецк, ул. Правды, 121
	100,0
	2026
	

	Потребительский рынок

	10. 
	Строительство торгово-развлекательного центра по ул. Ленина
	Потребительский рынок
	ИП Абузяров Р.Ф.
	г. Кузнецк
	400,0
	-
	б/н от 12.03.2018

	11. 
	Организация деятельности склада ООО «Вайлдберриз»
	Потребительский рынок
	ООО «МР»
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе
	-
	2023
	б/н от 
26.02.2018

	12. 
	Строительство здания магазина
	Потребительский рынок
	ИП Мязитова З.Д.
	г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 21/1
	-
	2023
	

	13. 
	Организация деятельности придорожного комплекса
	Потребительский рынок
	ИП Астахов Ю.А.
	г. Кузнецк, Московское шоссе, 57.
	100,0
	2027
	б/н от 06.07.2023

	14. 
	Строительство АГНСК на сжатом метане
	Потребительский рынок
	ООО "ТОРЭКО СЕРВИС"
	г. Кузнецк, ул. Сухановская
	150,0
	2023
	

	15. 
	Строительство автомойки
	Потребительский рынок
	Частный инвестор
	г. Кузнецк, ул. Белинского
	10,0
	2023
	

	Прочие (социальная сфера, строительство жилья, благоустройство)

	16. 
	Строительство многоквартирного жилого дома (1 очередь)
	Социальная сфера
	ООО «Стройзаказ»
	г. Кузнецк, Рабочая, 198А
	150,0
	2023
	

	17. 
	Строительство многоквартирного жилого дома (2 очередь)
	Социальная сфера
	ООО «Стройзаказ»
	г. Кузнецк, Рабочая, 198А
	150,0
	2024
	

	18. 
	Строительство МКД
	Социальная сфера
	ООО «Арстрой»
	г. Кузнецк, ул. Калинина, 130
	150,0
	2025
	

	19. 
	Строительство МКД
	Социальная сфера
	Частный застройщик (Магдеев Р.Р.)
	г. Кузнецк, ул. М. Гвардии, 115
	200,0
	2027
	

	20. 
	Строительство МКД
	Социальная сфера
	ООО «Кузнецкий технопарк»
	г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ
	150,0
	2027
	

	21. 
	Строительство МКД (общежитие)
	Социальная сфера
	ООО «Кузнецкий технопарк»
	г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ
	200,0
	2027
	

	22. 
	Строительство МКД
	Социальная сфера
	ООО «СК-Форевре»
	г. Кузнецк, ул. Маяковского
	150,0
	2025
	

	23. 
	Организация деятельности Центра ангиорграфии
	Социальная сфера
	
	г. Кузнецк, ул. Калинина, 52
	20,0
	2023
	

	24. 
	Строительство жилого комплекса 
	Социальная сфера
	ООО «Жилстрой»
	г. Кузнецк, ул. Белинского, 98
	2200,0
	2026
	

	25. 
	Строительство гостиничного комплекса
	Социальная сфера
	ООО «Стройзаказ»
	г. Кузнецк, Октябрьская
	150,0
	2026
	

	26. 
	Организация деятельности «умной» детской площадки по ул. Правды, 3 в городе Кузнецке
	Социальная сфера
	ИП Астахов Ю.А.
	г. Кузнецк
	1,00
	2024
	б/н от 03.07.2023

	27. 
	Строительство Центра доктора Бубновского 
	Социальная сфера
	ИП Астахов Ю.А.
	г. Кузнецк
	15,0
	2024
	

	28. 
	Строительство МКД
	Социальная сфера
	ООО «Арстрой»
	г. Кузнецк, ул. Кирова
	
	2024
	

	29. 
	Строительство аптеки
	Социальная сфера
	Аитов И.И.
	г. Кузнецк, ул. Хвалынская
	10,0
	2024
	

	30. 
	Строительство медицинского центра
	Социальная сфера
	Частный инвестор
	г. Кузнецк, ул. Белинского, 66
	
	
	

	31. 
	Строительство коттеджного поселка
	Социальная сфера
	ИП Коннов С.В.
	Микрорайон «Взлетный»
	300,0
	2025
	

	ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (инвестиционная и предынвестиционная стадии)

	32. 
	Строительство хирургического корпуса на 160 мест
	Социальная сфера
	Министерство здравоохранения Пензенской области
	г. Кузнецк, ул. Свердлова
	989,0*
	2022
	

	33. 
	Ремонт ГКУ ЦЗН Кузнецкого района
	Социальная сфера
	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
	г. Кузнецк, ул. Белинского, 122
	20,0
	2023
	

	34. 
	Строительство городской поликлиники
	Социальная сфера
	
	г. Кузнецк
	1000,0
	2023-2025
	

	35. 
	Строительство водопровода (территория бывшего аэродрома)
	Жилищно-коммунальная сфера
	Администрация города Кузнецка
	г. Кузнецк
	30,0
	2023
	


	36. 
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Пензенской
	Жилищно-коммунальная сфера
	Администрация города Кузнецка
	г. Кузнецк
	10,0
	2024
	

	37. 
	Дорожный ремонт
	Жилищно-коммунальная сфера
	Администрация города Кузнецка
	г. Кузнецк
	66,0
	2023
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VII. [bookmark: VII._СОЦИАЛЬНЫЙ_КОМПЛЕКС][bookmark: _Toc164847033]СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
1. [bookmark: 1._Жилищный_фонд_и_жилищное_строительств][bookmark: _Toc164847034]Жилищный фонд и жилищное строительство
Жилищный фонд г.Кузнецка на 2022 год составил 2298,35 тыс. кв.м, в том числе в частной собственности – 2204,34 тыс. кв.м, в государственной – 19,8 тыс. кв.м, в муниципальной – 
74,21 тыс. кв.м.
В среднем на одного жителя г.Кузнецка приходится 29 кв.м.

[bookmark: Наличие_жилищного_фонда]Наличие жилищного фонда год 2022
Таблица 12
	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м
	в том числе в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
	в том числе в многоквартирных жилых домах

	1
	Жилищный фонд - всего
	2298,35
	1005,55
	1276,4

	2
	В том числе в собственности: частной
	2204,34
	1005,55
	1198,79

	
	из нее граждан
	2204,34
	1005,55
	1198,79

	
	юридических лиц
	-
	-
	-

	
	государственной
	19,8
	-
	2,0

	
	муниципальной
	74,21
	-
	74,21

	3
	Из общей площади – по целям использования: социального использования
	76,21
	-
	76,21

	
	специализированный
	17,8
	-
	-

	
	из него служебные жилые помещения
	
	
	

	
	общежития
	15,8
	
	



 (
частная, тыс. кв
.м
;
 
2204,34
государственная,
 
тыс.кв
.м
;
 
19,8
муниципальная
,т
ыс.
 
кв.м.;
 
74,21
)

[bookmark: Распределение_жилых_помещений_по_количес]Рис. 22. Жилищный фонд по видам собственности

Распределение жилых помещений по количеству комнат год 2022
Таблица 13
	№ п/п
	Наименование
	Число квартир жилых домов- всего
	в том числе одно- комнатн ых
	в том числе двух- комнатн ых
	в том числе трех комнат ных
	в том числе четырех комнатн ых и более-

	1
	Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед.
	29276
	7064
	13160
	8075
	977

	
	в том числе частные квартиры
	28226
	6660
	12517
	8072
	977

	2
	Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. кв.м
	1276,4
	196,83
	593,46
	418,4
	67,7

	3
	Жилые дома (индивидуально
	13317
	3371
	4438
	3289
	2219

	4
	Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. кв.м
	1005,55
	112,58
	269,68
	297,41
	325,88
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[bookmark: Оборудование_жилого_фонда]Оборудование жилого фонда год 2022
Таблица 14
	№ п/п
	Наименова- ние
	Всего
	В т.ч. оборуд. водоснабжением
	В т.ч. цент- рализо- ванным
	В т.ч. оборуд. водоотве дением (канализ)
	В т.ч. цент- рализо- ванной
	В т.ч. оборуд. отоп- лением
	В т.ч. цент- рализо- ванным
	В т.ч. оборуд. горячим водосн.
	В т.ч. цент- рализо- ванным
	В т.ч. оборуд. ваннами, (душем)
	В т.ч. оборуд. газом (сетевым, сжижен.)
	В т.ч. цент- рализо- ванной
	
В т.ч. оборудование электрическими плитами

	1 
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м
	2298,35
	1683,08
	1664,68
	1683,08
	1592,08
	2289,87
	1551,28
	1683,08
	1270,43
	1490,55
	2227,48
	2227,48
	43,68

	2
	В том числе в многоквартирных домах
	1276,4
	1276,4
	1276,4
	1276,4
	1276,4
	1276,4
	1256,73
	1276,4
	1154,73
	1274,2
	1232,72
	1232,72
	43,68

	3
	% от общей площади
	100
	73,2
	72,4
	73,2
	69,3
	99,6
	67,5
	73,2
	55,3
	64,9
	96,9
	96,9
	1,9


[bookmark: Распределение_жилищного_фонда_по_материа]
Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа год 2022
Таблица 15
	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м
	Число жилых домов (индивидуально
определенных зданий), ед.
	Число многоквартирных жилых домов, ед.

	1
	По материалу стен:
	
	
	

	
	кирпичные
	1323,06
	2344
	576

	
	панельные
	106,83
	14
	60

	
	блочные
	59,28
	566
	-

	
	монолитные
	1,1
	5
	-

	
	смешанные
	60,8
	779
	61

	
	деревянные
	658,4
	9337
	1474

	
	прочие
	88,88
	272
	281

	2
	По годам возведения: до 1920г.
	90,79
	1134
	215

	
	1921-1945 г.г.
	74,35
	1345
	30

	
	1946-1970 г.г.
	624,55
	4741
	1977

	
	1971-1995 г.г.
	815,6
	2716
	165

	
	После 1995 г.
	693,06
	3381
	65



Распределение жилищного фонда по проценту износа (без учета аварийного) год 2022
Таблица 15-1
	Наименование
	Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определённых зданий), тыс.кв.м.
	Количество жилых домов (индивидуально-определённых зданий), ед.
	Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс.кв.м..
	Количество многоквартирных домов, ед.

	По проценту износа:
	
	
	
	

	от 0 до 30%
	501,8
	6557
	1021
	729

	от 31 до 65%
	471,7
	6542
	232,9
	1589

	от 66 до 70%
	32,05
	218
	13,3
	105

	свыше 70%
	-
	
	9,2
	29



[bookmark: Движение_жилищного_фонда_за_2019г.]Движение жилищного фонда год 2022
Таблица 16
	№ п/п
	Наименование
	Тыс. кв.м

	1
	Общая площадь на начало года - всего
	2267,46

	2
	Прибыло общей площади - всего
	34,72

	
	в т.ч. новое строительство
	33,29

	
	         переведено нежилых помещений в жилые
	0,03

	
	         прибыло за счет уточнения при инвентаризации
	1,4

	
	         прочие причины
	-

	3
	Выбыло общей площади за год
	3,83

	
	         переведено в нежилые помещения
	-

	
	         прибыло за счет уточнения при инвентаризации
	1,4

	
	         прочие причины
	2,43

	4
	Общая площадь жилых помещений на конец года - всего
	2298,35

	
	выбыло общей площади жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
	2,34

	
	выбыло общей площади многоквартирных домов
	0,09

	5
	Выбыло за год домов
	79

	
	В том числе:
	

	
	жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
	78

	
	многоквартирных домов
	1
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[bookmark: Ветхий_и_аварийный_жилищный_фонд_за_2019]Ветхий и аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2023г.
Таблица 17
	№ п/п
	Наименование
	Жилищный фонд - ветхий
	Жилищный фонд -аварийный

	1
	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м
	33,1
	8,6

	
	из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий)
	28,8
	-

	
	            в многоквартирных жилых домах
	4,3
	8,6

	
	            в общежитиях
	-
	-

	2
	Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед.
	325
	-

	3
	Число многоквартирных жилых домов, ед.
	92
	26

	4
	Число проживающих, чел.
	1380
	445

	
	из них в многоквартирных жилых домах
	190
	445



[bookmark: Наличие_ветхого_и_аварийного_жилья_за_20]Наличие ветхого и аварийного жилья за 2006-2015г., тыс. кв.м
Таблица 18
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	г.Кузнецк
	35,6
	33,4
	33,3
	38,2
	38,2
	39,7
	39,7
	39,7
	41,8
	42,6

	в %
	1,9
	1,8
	1,8
	2,1
	2.1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,1
	2,1
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Рис. 23. Наличие ветхого и аварийного жилого фонда
[image: ]В Кузнецке утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области в 2019-2025 годах», постановление администрации города Кузнецка Пензенской области от 21.03.2019 № 398.
Наличие жилищного фонда в г.Кузнецке, тыс.кв.м
Таблица 19
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	г.Кузнецк
	2039,8
	1938,8
	1988,8
	2152,7
	2189,2
	2229,07
	2267,46
	2298.35
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Рис. 24. Наличие жилого фонда


В нижеприведенной таблице отражены данные, характеризующие темпы жилищного строительства.
[bookmark: Темпы_жилищного_строительства.]Темпы жилищного строительства.
Таблица 20
	№ п/п
	Годы
	Построено всего, тыс.кв.м
	В том числе

	
	
	
	Многоэтажное строительство, тыс.кв.м.
	Индивидуальное строительство тыс. кв. м.

	1
	2006
	14,0
	10,6
	3,4

	2
	2007
	10,1
	5,9
	4,2

	3
	2008
	9,8
	3,0
	6,8

	4
	2009
	14,1
	0,6
	13,5

	5
	2010
	11,9
	0
	11,9

	6
	2011
	36,6
	-
	-

	7
	2012
	40,1
	-
	-

	8
	2013
	50,0
	10.6
	39,4

	9
	2014
	51,0
	14,1
	36,8

	10
	2015
	51,5
	12,0
	39,5

	11
	2018
	35,0
	-
	-

	12
	2019
	37,4
	6,63
	30,77

	13
	2020
	43,07
	15,23
	27,84

	14
	2021
	40,8
	4,65
	36,15

	15
	2022
	33,29
	10,92
	22,37



Генеральный план г.Кузнецка

[bookmark: Действующие_программы,_стратегии,_планы_]Действующие программы, стратегии, планы по реализации жилищной политики, национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
Таблица 21
	№ п/п
	Наименование жилищной программы
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	Всего учтено на 04.08.2016г
	План на 2020 -2025 гг.

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	С начала реализации программы
	
	

	1
	«Обеспечение жильем молодых семей в г. Кузнецке»
	4
	6
	8
	2
	6
	с 2006г.-97
	115
	55 %

	2
	«Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере в г. Кузнецке»
	17
	20
	26
	9
	5
	с 2008г.- 204
	199
	55 %

	3
	«Социальная поддержка работников бюджетной сферы»
	5
	4
	4
	4
	4
	с 2005г.-68
	56
	18 %

	4
	Ветераны ВОВ
	33
	59
	50
	15
	23
	с 2006г.-287
	18
	17

	5
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	15
	9
	146
	65
	137
	с 2008г.- 387
	-
	485 человек

	6
	Инвалиды Сироты «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке»
	6 
84
	6
1
	4
0
	6
45
	2
19
	с 2006г.-26 162
	3461
	98 человек

	7
	Государственные жилищные сертификаты
	1
	1
	0
	0
	1
	с 2007г.-87
	7
	1
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Проанализировав существующее положение жилищного фонда г. Кузнецка можно сделать вывод, что жилищный фонд, начиная с 2010 года набирает темпы, постепенно увеличиваясь за счет индивидуального строительства, что отражает современные приоритеты и финансовые возможности жителей города в пользу индивидуальных жилых домов. Темпы многоэтажного строительства постепенно снижаются. Это объясняется прежде всего снижением объемов финансирования муниципального жилья. Финансирование нового строительства в современных условиях преимущественно носит характер частных инвестиций. Недостаточные объемы инвестиций в жилищное строительство обуславливают медленные темпы ввода жилых объектов. Строительство домов имеет единичный характер. Ввод жилья в объеме жилых микрорайонов, требует значительных вложений и не может быть достигнуто в силу недостаточного накопления капитала у инвесторов и потребителей, отсутствия регулирования «спроса и предложения» на рынке жилья, снижения объемов производства строительных материалов и др.
Наличие ветхого и аварийного фонда говорит о постоянном, с каждым годом увеличивающимся износом и устареванием зданий и сооружений в городе.
Исходя из этих выводов, городу необходимо сохранить темпы индивидуального строительства и увеличить строительство многоквартирных домов, а также требуется радикальное решение ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Несмотря на ограниченные условия территориального развития города, продолжается отвод земельных участков под строительство.

2. [bookmark: 2.Социальные_услуги_и_система_сервиса][bookmark: _Toc164847035]Социальные услуги и система сервиса
Образование
В настоящее время на территории города расположены:
- Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет», расположенный по адресу: Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Маяковского, 57А;
-  ГАПОУ Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий», расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 34-а;
- ГБПОУ Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»:
- Учебный корпус №1 (административный) расположенный по адресу: Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Ленина, 246
- Учебный корпус №2, расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк,
 ул. Дарвина, 21
 - Учебный корпус №3  расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, 
ул. Белинского, 130, 
- Учебный корпус №4 — Ресурсный центр по швейному и обувному производству, расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 137,
Учебный корпус №5 расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, 
ул. Октябрьская, 45;
- ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская д. 48;
- Кузнецкий филиал ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж», расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк,  ул. Ленина 236;
На территории города насчитывается:
· четырнадцать средних школ, гимназий, лицеев общим вместимостью учащихся 9179 человек;
· одиннадцать детских садов с общей вместимостью на 4095 мест;
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам" ГКОУ "Кузнецкая школа-интернат»;
семь учреждений дополнительного образования;
· две детские спортивные школы.
[bookmark: Сведения_о_ВУЗе_и_ССУЗам_города_Кузнецка]Сведения о ВУЗе и ССУЗам города Кузнецка (по состоянию на 2019 год)
Таблица 22
	№п/п
	Наименование образовательного учреждения, 

	Общее количество студентов, учащихся

	1
	ГАПОУ Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий»
	351

	2
	ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж»
	89

	3
	ГБПОУ Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»
	1086

	4
	Кузнецкий филиал ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»
	311

	5
	Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»
	171


[bookmark: Учреждения_среднего_образования]
Учреждения среднего образования (по состоянию на 2023 год)
Таблица 23
	№ п/п
	Название учреждения
	Юридический адрес
	Вмести мость (чел.)
	Кол-во учащихся

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 города Кузнецка
	442500 Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 267
	500
	480

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Кузнецка
	442530 Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 300
	700
	683

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Кузнецка
	442500 Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 116
	750
	523

	4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Евгения Родионова города Кузнецка
	442500 Пензенская область, город Кузнецк, ул. Рабочая, 331
	880
	748

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Кузнецка
	442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60 – лет ВЛКСМ, 3
	824
	957

	
	
	 442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60 – лет ВЛКСМ, 3/1
	
	

	6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 города Кузнецка имени кузнечан-защитников Донбасса
	442537 Пензенская область, город Кузнецк, улица Октябрьская, 64
	800
	466

	7
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка
	442537 Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, 10 «а»
	800
	1010

	8
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города Кузнецка
	442530 Пензенская область, город Кузнецк, улица Фабричная, 36
	300
	320

	9
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 города Кузнецка
	442537 Пензенская область, город Кузнецк, улица Октябрьская, 12 «а»
	350
	393

	10
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 города Кузнецка имени 354-й Калинковичской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова стрелковой дивизии
	442500 Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 173
	750
	737

	11
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Кузнецка
	442537 Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, 49 «а»
	750
	905

	12
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 города Кузнецка
	442500 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 17
	600
	698

	13
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 города Кузнецка имени героя Советского Союза Юрия Гагарина
	442544 Пензенская область, город Кузнецк, улица Строителей, 123
	775
	822

	14
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 21 города Кузнецка
	442530 Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 125
	400
	495

	ИТОГО
	
	9179
	9237


[bookmark: Учреждения_дошкольного_образования]
Учреждения дошкольного образования (по состоянию на 2023 год)
Таблица 24
	№ п/п
	Название учреждения
	Юридический адрес
	Вместимость (чел.)
	Количество детей

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка
	442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица Приборостроителей, 1 «а» (корпус 1)
	525
	455

	
	
	442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица 60 лет ВЛКСМ, дом 5 (корпус 2)
	
	

	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 города Кузнецка
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 78 (корпус 1)
	475
	240

	
	
	442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица Сызранская, 83 «а» (корпус 2)
	
	

	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 города Кузнецка
	442539, Пензенская область, город Кузнецк, улица Железнодорожная, 1 «в» (корпус 1)
	110
	86

	
	
	442539, Пензенская область, город Кузнецк, улица   Белинского, 12 «а» (корпус 2)
	
	

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 города Кузнецка
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 63 (корпус 1)
	560
	374

	
	
	442539 Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 20 (корпус 2)
	
	

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 города Кузнецка
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Рабочая, 271 (корпус 1)
	350
	303,

	
	
	442500, Пензенская область, город Кузнецк, улица Гражданский проезд, 13 «а» (корпус 2)
	
	

	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 города   Кузнецка
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица  Октябрьская, 64«б» (корпус 1)
	325
	399

	
	
	442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Чкалова, 138 (корпус 2)
	
	

	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 города Кузнецка
	442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды, 3 А (корпус 1)
	330
	330

	
	
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды, 21 (корпус 2,3)
	
	

	8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 города Кузнецка
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, 45 (корпус 1)
	500
	456

	
	
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Осипенко, 47 «а» (корпус 2)
	
	

	
	
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Маяковского, 53Б (корпус 3,5)
	
	

	
	
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Победы, 52А (корпус 4)
	
	

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 36 города Кузнецка
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 194 (корпус 1)
	410
	294

	
	
	442532 Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 90 (корпус 2)
	
	

	
	
	442534, Пензенская область, город Кузнецк, улица 2- ая Сосновая, 52 (корпус  3)
	
	

	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 37 города Кузнецка
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, 4
	230
	195

	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 города Кузнецка
	442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица 354-Стрелковой Дивизии, 23
	280
	215

	ВСЕГО
	
	4095
	3347


[bookmark: Учреждения_дополнительного_образования]


Учреждения дополнительного образования (по состоянию на 2023 год)
Таблица 25
	№ п/п
	Наименование
	Профиль обучения, специальности
	Местонахождение
	Численность учащихся, человек

	1
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов города Кузнецка
	Естественно- научная направленность
	442544, Пензенская область, город Кузнецк, улица Строителей, 123
	720

	2
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского творчества города Кузнецка
	Техническая, художественная, спортивно- оздоровительная социально- педагогическая, туристско-краеведческая направленность
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 231
	761

	3
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детский (подростковый) центр «Росток» города Кузнецка
	Социально- педагогическая, художественная, туристско- краеведческая, физкультурно-спортивная направленность
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 172
	235

	4
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа № 1 имени Анатолия Михайловича Хромченко города Кузнецка
	Дополнительное образование детей и взрослых физкультурно- спортивной направленности
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Калинина, 156
	1434

	5
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа № 2 города Кузнецка имени Адгама Тагировича Абубекерова
	Дополнительное образование детей   
и взрослых физкультурно-спортивной направленности
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 210
	1091

	6
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДМШ №1»
	художественное образование: инструментальное исполнительство; вокально-хоровое исполнительство; раннее эстетическое развитие.
	442534, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Московская,48
	333

	7
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ «Вдохновение»
	художественное образование: инструментальное исполнительство; вокально-хоровое исполнительство; хореографическое творчество; изобразительное
	442530, Пензенская область, город Кузнецк,  ул.Белинского, 9а
	666

	8
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ»
	художественное образование: инструментальное исполнительство; вокально-хоровое исполнительство; изобразительное искусство; раннее эстетическое
	442537, Пензенская область, город Кузнецк,             
ул. Октябрьская, 62а
	364

	9
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДХШ»
	художественное образование: изобразительное искусство.
	442530, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 240
	230

	ВСЕГО
	
	
	5834




На современном этапе развития города, учитывая демографические тенденции развития и требования жителей к современному образованию, число мест в образовательных учреждениях вполне удовлетворяет требованиям.
В целях повышения доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина г. Кузнецка принята муниципальная программа «Развитие образования в 
г. Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка от 31.10.2013г. №2198. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области» реализуется в 2014 - 2027 годах.
Основные задачи муниципальной программы:
- модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей; 
-  формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;
-	развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни;
- обеспечение деятельности системы образования города Кузнецка.

Здравоохранение и социальное обслуживание
В настоящее время на территории города Кузнецка расположены следующие учреждения здравоохранения:
1. ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», ул. Калинина, 52:
· поликлиника №1, ул. Правды, 13;
· поликлиника №2, ул. Радищева, 65а;
· поликлиника №3, ул. Белинского, 13;
· поликлиника №4, дневной стационар, кожно-венерологическое отделение, глазное отделение, отделение скорой помощи, ул. Сызранская, 142;
2. ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница», ул. Рабочая, 346а:
· родильный дом, ул. Рабочая, 348;
· педиатрическое отделение поликлиники № 2, ул. Осипенко, 50;
· педиатрическое отделение поликлиники № 3, ул. Белинского, 13.
3. ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника», ул. Кирова,163:
· рентгенологический кабинет, ул. Комсомольская, 41а.
4. ГБУЗ «Пензенский областной дом ребенка», ул. Заводская, 303а. Мощность учреждений:
· стационар 673 круглосуточных коек, кроме того, 70 коек ГБУЗ «Пензенский областной дом ребенка»;
· поликлиники 1725 посещений в смену.
Система социального обслуживания населения города Кузнецка представлена муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка», которая включает в себя:
· социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочное социальное обслуживание населения (отделение МБУ «КЦСОН г. Кузнецка» (ул. Правды, д.24), находится на обслуживании 580 чел.;
· стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (филиал отделение МБУ «КЦСОН г. Кузнецка» (ул. Октябрьская, д.62 «б»), находится на обслуживании 80 чел.;
· социальная реабилитация несовершеннолетних (филиал отделение МБУ «КЦСОН г. Кузнецка» (ул. Белинского, д.152), находится на обслуживании 404 чел.
Количество социальных работников – 58 человек, прочего персонала – 78 человек.
В целях обеспечения учреждений здравоохранения г.Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности населения города принята и работает муниципальная программа «Развитие здравоохранения г.Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка от 30.10.2013г. №2190. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» реализуется в 2014 - 2027 годах.
Задачи муниципальной программы:
· увеличение обеспеченности государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка врачебными кадрами;
· формирование у граждан представлений и знаний о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни, информирование граждан о причинах возникновения заболеваний и условиях, способствующих их распространению;
· предупреждение распространения заболеваний и минимизация последствий их распространения.
Культура
В городе функционируют следующие объекты культуры: 
- МБУ «Творческий центр «Родина», расположенный по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 210, 
- МБУ «Молодежный эстетический центр «Юность», расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 62А, 
- МБУ «Кузнецкий  культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад», 
- МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева», расположенная по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Кирова,100.
МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр». Экспозиции музея представлены в трех зданиях:
-  музей краеведения ( ул. Московская, 53)
· отдел Воинской Славы (ул. Ленина 291а);
· краеведческий музей им.Радищева (ул. Ленина 270).
В музее краеведения собраны богатые коллекции произведений живописи, предметов быта, археологии и нумизматики, оружия, численность которых превышает 24000 единиц хранения.
В 1985 году открыт филиал – музей Воинской Славы, в котором представлен материал о кузнечанах – участниках Великой Отечественной войны, о формировании в Кузнецке 10-й армии и орденоносной 354-й стрелковой дивизии.
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Таблица 26
	Учреждения культуры, досуга, развлечений 
	2023

	1. Общедоступные библиотеки
	

	Количество (единицы) - всего
	1(5 филиалов)

	Библиотечный фонд
	201586

	2. Организации культурно-досугового типа
	

	Количество (единицы) – всего
	2

	Вместимость зрительных залов
	2050



В целях создания условий для реализации стратегической роли культуры как духовно нравственного основания развития личности и города Кузнецка, единства гражданского общества, развитие архивного дела в г.Кузнецке принята и работает муниципальная программа «Развитие культуры и туризма г.Кузнецка Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г.Кузнецка от 28.10.2013г. №2132.
Задачи муниципальной программы:
· сохранение и охрана объектов культурного наследия родного края, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни г.Кузнецка, реализация творческого потенциала жителей города Кузнецка;
· создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории города Кузнецка;
· повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
· создание единого культурно-информационного пространства на территории г.Кузнецка;
· создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городе Кузнецке. 
Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2027 годы.

	Физическая культура и спорт
На территории города Кузнецка расположены следующие объекты физкультуры и спорта:
· ледовый каток «Арена», площадь ледового покрытия 1800 кв.м, 500 посадочных мест на трибуне;
· лыжная база «Снежинка»;
· бассейн «Парус», сдан в эксплуатацию в 1992 году. Общая площадь здания – 6455 кв.м, 
S малой ванны – 121,6 кв.м, S большой ванны - 535,8 кв.м;
· бассейн «Нептун», сдан в эксплуатацию в 1989 году. Общая площадь 3006 кв.м. В бассейне 2 ванны: большая и малая. Площадь большой ванны 275 кв.м., малой ванны – 58,4 кв.м;
· ФОК «Звездный» площадью 24×42 кв.м;
· ФОК «Рекорд» площадью 24×42 кв.м.
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Таблица 27
	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	Стадион «Западный» я (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа)
	Ул. 60 лет ВЛКСМ, 3А

	2
	Стадион «Рубин»
	Ул. Ленина, 217

	3
	Кустарная площадь
	Ул. Кустарная площадь

	4
	Стадион «Обувная фабрика»
	Ул.Свердлова, 134.

	5
	Стадион на бывшем аэродроме
	Ул.Тухачевского

	6
	ТЦ «Кузнецкий»
	Ул.Белинского,82 «А»

	7
	«Квадрат»
	Ул. Кирова, Стекловская, Гражданская, Ленина.

	8
	МБОУ СОШ № 2
	Ул.Калинина, 300

	9
	МБОУ СОШ № 3
	Ул.Ленина, 116

	10
	МБОУ СОШ № 4
	Ул.Рабочая, 331

	11
	МБОУ СОШ № 8
	Ул.Минская,10 «А»

	12
	МБОУ СОШ № 10
	Ул.Октябрьская,12 «А»

	13
	МБОУ СОШ № 15
	Ул.Осипенко, 49 «А»

	14
	МБОУ СОШ № 17
	Ул.Строителей, 123

	15
	МБОУ гимназия № 9
	Ул.Фабричная, 36.


В целях создания целостной модели массового спорта, активного вовлечения всех возрастных групп и слоев населения г. Кузнецка в занятия доступными видами спорта, повышения конкурентоспособности спортсменов города Кузнецка на областной, всероссийской и международной спортивных аренах в городе принята и работает муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области», утвержденная постановлением администрации г. Кузнецка от 30.10.2013г.№2189.
Задачи муниципальной программы:
· вовлечение всех слоев населения города в активные занятия массовыми видами спорта;
· развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, дворового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
· прием нормативов ВФСК ГТО в муниципальном центре тестирования города Кузнецка;
обеспечение успешного выступления кузнецких спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Торговля, бытовые услуги по состоянию на 01.01.2019
На территории города имеются следующие предприятия, оказывающие бытовые услуги населению:
· мастерские индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви - 25 шт.;
· общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, оказывающих услуги по ремонту и пошиву меховых и кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву, и вязание трикотажных изделий - 27 шт.;
· мастерские ювелирных изделий индивидуальных предпринимателей - 4 шт.
· общество с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования - 59 шт.;
· общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению и ремонту мебели - 93 шт.;
· общества с ограниченной ответственностью, оказывающие услуги по химической чистке и крашению - 2 шт.
· строительные организации, оказывающие услуги по ремонту и строительству жилья и других построек - 19 шт.;
· фотоателье и фотолабораторий - 8 шт.;
· предприятия, оказывающие услуги бань и душевых - 2 шт.;
· салоны, оказывающие услуги парикмахеров - 84 шт.;
· предприятия, оказывающие ритуальные услуги - 9 шт.;
· предприятия, оказывающие населению города различные услуги: нарезка стекла и зеркал, копировальные услуги (и набор текста), изготовление столярных изделий, обработка древесины, изготовление окон, транспортные услуги, услуги связи, жилищные услуги, коммунальные услуги, туристические услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, физической культуры и спорта, медицинские, ветеринарные, правового характера и прочие виды платных услуг. - 69 шт.
· предприятия общественного питания – 36 шт.;
· рынки - 2 шт.;
· предприятия розничной торговли отдельно стоящие и встроенно-пристроенные – 1682 шт.
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Таблица 28
	№ п/п
	Наименование группы
	Единица изм.
	Сущ. всего в городе N=85231
	Норма на 1000 жит.
	Необходимое кол-во мест
	Баланс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Школа
	мест
	9475
	100
	8523
	+952

	2
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	4478
	40
	3409
	+1069

	3
	Больницы
	коек
	673
	10,6
	903
	-230

	4
	Поликлиники
	посещений в смену
	1725
	9,5
	809
	

	5
	Кинотеатры
	мест
	592
	30
	2556
	-1964

	6
	Библиотеки
	тыс.томов
	201576
	3000
	255693
	-54117

	7
	Клубы и ДК
	мест
	2050
	80
	6818
	-4768

	8
	Предприятия общественного питания
	посад. мест
	4973
	40
	3409
	+1564

	9
	Учреждения  торговли
	кв.м торгов. площ.
	45752
	280
	23864
	+21888

	10
	Гостиница
	мест
	127
	3
	256
	-129



Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что на современном этапе развития города, учитывая демографические тенденции развития, учреждений образования вполне хватает и хватит на ближайшее будущее, достаточно также и предприятий торговли. Выявлена необходимость в строительстве кинотеатров, мест отдыха и досуга населения. Необходимо также отметить, что часть учреждений культурно- бытового обслуживания находится в приспособленных помещениях и в зданиях с большим процентом износа.
Исходя из анализа современного состояния города, учитывая темпы жилищного строительства, состояние общественных объектов, генеральным планом не предусмотрено расширение города, предлагается интенсивное развитие городской структуры в существующих границах: строительство нового и ликвидация ветхого жилья, реконструкция существующих и строительство новых общественных объектов, увеличение норм жилья на 1 человека до 36,9 кв.м, реконструкция улично-дорожной сети и т.д.
Учитывая демографические тенденции развития можно сделать вывод, что территория города, его энергетические возможности и экономические ресурсы обеспечат все даже самые позитивные прогнозы дальнейшего развития города.
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При перспективном планировании развития рекреации и туризма должно учитываться наличие туристических ресурсов на территории:
· природные ресурсы (климат, ландшафт, экосистемы);
· культурные ресурсы (архитектурное наследие, произведения искусства, археологические и научные ценности, традиции, яркое историческое прошлое);
· социальные ресурсы (люди или организации, которые способствуют быстрому развитию туризма);
· сектор инфраструктуры (гостиницы, лагеря для автотуристов, объекты общественного питания и т.д.);
· транспортный сектор (воздушный, водный, железнодорожный, автомобильный транспорт);
· дополнительные ресурсы и сервисная система (объекты, способствующие развитию туристического продукта, сектор развлечений, информационная туристическая сеть   );
Факторами, способствующими развитию рекреации на территории г.Кузнецка, являются следующие:
· наличие водоемов, привлекающих рекреантов для отдыха выходного	дня, любительского лова и спортивной охоты.
· купальный период с температурами массового купания 20-22ºС продолжается в среднем 80-90 дней;
· наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;
· наличие объектов культурного наследия: на территории города расположено четырнадцать объектов культурного наследия регионального значения;
· наличие железной дороги, автомобильных дорог федерального и регионального значения, связывающих территорию города с областным центром, соседними регионами.
Также привлекательны для туризма и рекреации ресурсы Кузнецкого района. Объекты экскурсионного туризма Кузнецкого района:
· музей-усадьба А.Н.Радищева (с.Радищево);
· общественные музеи истории (с.Анненково, с.Махалино, с.Верхозим, с.Никольское);
· памятники истории и культуры (с.Радищево, с.Нижнее Аблязово, с.Сосновка, с.Никольское, с.Большой Труев;
· ресурсы религиозного и паломнического туризма - 12 действующих православных храмов (молельных домов) (с.Радищево, с.Нижнее Аблязово, с.Сосновка, р.п.Евлашево, с.Каменка, с.1-е Тарлаково, с.Поселки, с.Казаковка, с.Траханиотово, с.Пионер, с.Махалино, с.Никольское;
· 9 мечетей (с.Б.Труев 2, с. М.Труев, с. Тат.Канадей, с.Бестянка-3. С.Тат.Пенделка, р.п.Евлашево;
· места паломничеств Смоленский овраг (явление чудотворной иконы Смоленской Божьей матери).
Ресурсы экологического туризма Кузнецкого района:
· ландшафты и ботанические достопримечательности (ботанические памятники – можжевеловый лес (с.Явлейка, с.Радищево), клюквенное болото (с.Никольское); зоологические достопримечательности (редкие и охраняемые виды животных);
· береговые ландшафты и объекты рыболовного туризма: пруды-Нижнеаблязовский, Радищевский, Ендава, Шелемисский, Сосновский, Сухановский);
· государственный заповедник «Приволжская лесостепь (часть); Кузнецкий и Кададинский заказники.
Таким образом, для туристической деятельности город Кузнецк в составе Кузнецкого района имеет относительно благоприятный ресурсный потенциал. Наиболее приемлемыми для данной территории является экологический, познавательный, рыболовный виды туризма. Места массового отдыха предлагается разместить в юго- восточной части города в районе водоема Дуванного. Эти территории могут удовлетворить требования организации массового отдыха.
В настоящее время на территории города и пригородной зоны преобладают местные промыслы (охота, рыбалка) и отдых выходного дня.
В ходе изучения условий территории г. Кузнецка выявлены также слабые стороны в развитии туристического потенциала:
· отсутствие стратегии развития туризма города в составе Кузнецкого района;
· недостаточный уровень развития инфраструктуры туристической отрасли (недостаточное количество гостиниц, незначительное число объектов туристического показа);
· недостаток профессиональных кадров, занимающихся вопросами туризма данной территории.
Анализ слабых сторон позволяет определить направления и приоритетность дальнейших действий, а также определить ориентиры стратегического развития туризма.
[bookmark: VIII._ТРАНСПОРТНАЯ_ИНФРАСТРУКТУРА][bookmark: 1_.Железнодорожный_транспорт]
VIII. [bookmark: _Toc164847037]ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. [bookmark: _Toc164847038]Железнодорожный транспорт
Город Кузнецк расположен в восточной части Пензенской области на левом берегу реки Труев, на железнодорожной магистрали Москва-Куйбышев в 118 км от города Пензы. Магистральная железнодорожная линия Москва-Куйбышев проходит вдоль города и делит его на две части северную и южную. Севернее главного пути располагается большая часть селитьбы с центром и основными промышленными предприятиями. 
По территории городского округа Кузнецк проходит двухпутный электрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Сызрань Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД».
На территории расположены железнодорожная станция Кузнецк с вокзалом и остановочный пункт 829 км.
[bookmark: Среднесуточные_размеры_движения_поездов_]Современные устройства железнодорожного транспорта, располагаясь среди жилой застройки, вызывают ряд планировочных ограничений и создают неблагоприятные условия для пешеходов и городского транспорта.
В настоящее время имеется два путепровода в городе через железнодорожные пути в створе ул. Стекловского – ул. Победы, шириной проезжей части 8,0 м. и на ул. Пензенская, шириной проезжей части 5,0м.
2. [bookmark: 2_.Автомобильный_транспорт][bookmark: _Toc164847039]Автомобильный транспорт
В южной и части города Кузнецка проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск. Категория автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – II.
Дороги регионального и местного значения связывают г. Кузнецк с населенными пунктами района.
По территории города Кузнецка проходят автодороги регионального значения:
· автодорога «г. Кузнецк - с. Марьевка – с. Индерка»;
· автодорога «Подъезд к г. Кузнецку западный»;
· автодорога «г. Кузнецк – с. Неверкино».
Город связан автобусным сообщением с областным центром и городами и населенными пунктами области.
3. [bookmark: 3_.Трубопроводный_транспорт][bookmark: _Toc164847040]Трубопроводный транспорт
По территории города проходит магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев-Брянск», магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление» и магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» («Дружба-1»).
При размещении застройки учитываются разрывы от трасс трубопроводов в соответствии со СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы".
4. [bookmark: 4.Уличная_сеть_и_городской_транспорт][bookmark: _Toc164847041]Уличная сеть и городской транспорт
Уличная сеть
Внесение изменений в Генеральный план города Кузнецка коснулось транспортной инфраструктуры города.
Задачей транспортной инфраструктуры является взаимосвязь между функциональными элементами города (жилыми районами, местами приложения труда, центрами различных категорий, местами отдыха и т.д.) с целью обеспечения рационального функционирования этих элементов и возможности их пространственного развития.
Транспортная инфраструктура формируется в неразрывном единстве путей движения, связывающих элементы города, и интенсивности перемещающихся между элементами потоков транспорта. Пути движения определяются пространственным размещением элементов в плане города, а интенсивность потоков - характером функциональных связей, напряженностью процессов, происходящих внутри элементов и между ними. Именно в этой неразрывности заключается суть значения транспортной инфраструктуры. Нельзя рассматривать только организацию путей движения между функциональными элементами, не учитывая их емкости, а, следовательно, и потока, который будет притягиваться ими. И, наоборот - нельзя говорить о взаимосвязи между элементами города, не организовав пути, по которым осуществляются эти связи.
Основными критериями оценки транспортной инфраструктуры являются скорость перемещения, затраты времени на передвижения. Существует устойчивая закономерность зависимости интенсивности связей от их продолжительности: чем больше затраты времени на передвижение, тем ниже интенсивность связей. Коммуникационная система города способна либо обеспечить функциональные связи в городе, либо затруднить их. В связи с этим можно сформулировать основные требования к транспортной инфраструктуре, которые выражаются в:
· рациональном распределении объемов движения;
· сочетании скорости передвижения с комфортностью;
· способности развития в соответствии с развитием всех элементов города;
· возможности выбора вида коммуникации в зависимости от дальности передвижения, характера связей и функциональной организации, территории;
· интенсификации внутригородских связей при сокращении затрат времени на передвижения.
Все это выделяет транспортную инфраструктуру в одну из основных структуроформирующих систем города и определяет ее важное место в ряду градостроительных исследований.
Город Кузнецк вытянут с запада на восток на 5,0 км. Сложившаяся уличная сеть прямоугольная, направление основных магистралей - с запада на восток, параллельно железнодорожной линии.
Город Кузнецк является характерным примером прямоугольной системы планировки улиц, в которой довольно четко выделяются основные магистрали:
в широтном направлении:
· ул. Белинского – ул. Правды, связывает центр и жилые районы с основным промрайоном. Ширина существующей улицы колеблется от 20 до 40 м, ширина проезжей части – 7,0 – 9,0 м;
· ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Левоневского, ул. Республики с выходом на а/д Кузнецк-Неверкино;
в меридиональном направлении:
· ул. Стекловская – ул. Победы, ул. Хвалынская – ул. Дарвина, ул. Молодая Гвардия.
Главная улица города – ул. Комсомольская, на ней сосредоточены основные городские организации и ул. Московская, соединяющая центр города с железнодорожным вокзалом. Все улицы двустороннего направления движения, кроме ул. Белинского и ул. Кирова.
Общая протяженность улиц местного значения – 171,8 км.
Магистральные улицы регулируемого движения: Алексеевское шоссе, ул.Белинского, ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Пензенская, ул.Победы, ул.Правды, ул.Стекловская. Ширина проезжей части магистральных улиц города составляет 15-40 м в красных линиях, в том числе ширина проезжей части 14,0 м; ширина тротуаров 1,5 м. Общая протяженность магистральных улиц составляет 25,7 км. В целом они проходят по территориям жилых районов и предназначены для обслуживания транспортных нужд населения города.
Настоящим проектом внесены изменения в текстовые и графические материалы в части изменения статуса улицы Рабочая с категории "магистральная улица регулируемого движения" на категорию "улица местного значения» в целях создания оптимальных условий для развития производства ООО «Объединенные Пензенские ЛВЗ», откорректирована протяженность улиц местного значения и протяженность магистральных улиц. Изменение статуса ул.Рабочей не приведет к её перегруженности, нарушению движения транспорта, а эксплуатационная система и экологическая ситуация не изменятся.
Вносимые изменения не оказывают какое - либо влияние или негативное воздействие на окружающую среду, не несут дополнительные риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
[bookmark: Городские_маршруты_и_их_характеристика_н]Городской транспорт
Городские маршруты и их характеристика на 2019 г.
Таблица 29
	№
	Маршрут
	Наименование маршрута
	Протяженность в одном направлении, км.
	Сред. скор. км/ч.
	Сред. интервал движения мин.

	
	Автобусы, маршрутные такси
	
	
	

	1
	1
	Дом ребенка – Западный мкр-н
	9,0
	40
	12

	2
	2
	ПАТП-Юго-Западный мкр- н -Хвалынская
	11,2
	40
	22

	3
	2а
	ПАТП-Юго-Западный м-н- Дружба
	13,2
	40
	60

	4
	4
	Ремзавод-Хвалынская
	9,05
	40
	25

	5
	7
	Дом ребенка-Западный мкр-н
	9,0
	40
	12

	6
	9
	Мясокомбинат-ул.Минская
	7,1
	40
	8

	7
	10А
	Ул.Каткова-ул.Минская
	10,2
	40
	20

	8
	11
	Дом ребенка-Минская
	7,65
	40
	9

	9
	12
	Ремзавод-Мясокомбинат
	7,25
	40
	16

	10
	20
	Ремзавод-Заводская
	8,25
	40
	15

	11
	33
	Дом ребенка-Западный мкр-н
	7,8
	40
	11

	12
	66
	Западный мкр-н- ул.Минская
	7,55
	40
	8

	13
	56
	Ул.Пригородная кольцевой)
	7,0
	40
	11

	14
	55
	Ул.Пригородная (кольцевой)
	7,0
	40
	11

	15
	
	Итого
	121,25
	
	240



[bookmark: Объемы_пассажироперевозок_на_городских_м]Объемы пассажироперевозок на городских маршрутах автобусного транспорта по отчетным данным за последние годы
Таблица 30
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2013
	2014
	2015

	1.
	Объем пассажироперевозок на городских маршрутах (млн. пасс.) – количество перевезѐнных пассажиров
	1,73
	1,67
	1,53



[bookmark: Подвижной_состав_городского_автопарка]Подвижной состав городского автопарка
Таблица 31
	
	Наименование перевозчиков
	Общее кол-во маршрутных такси

	1
	ООО ТК «Дилижанс-2»
	69

	2
	ИП Щучкина Т.А.
	76



[bookmark: Станции_технического_обслуживания_и_АЗС]Станции технического обслуживания и АЗС
Таблица 32
	
	Наименование организации
	Адрес

	1
	АЗС №421 «Татнефть»
	Алексеевское шоссе, 3 «К»

	2
	АЗС «Роснефть №6»
	Ул. Победы, 1

	3
	АЗС «Роснефть №12»
	Ул. Правды, 186

	4
	АЗС «Роснефть №89»
	Алексеевское шоссе, 1 «Б»

	5.
	АЗС
	Московское шоссе, 75

	6.
	АЗС «Лукойл №259»
	Ул. Белинского, 2 «Г»

	7.
	АЗС «Венеция»
	Московское шоссе, 57

	8.
	АЗС №3 ООО «Атойл-розничные продажи»
	Ул. Белинского, 5 «В»

	9.
	АЗС «Лукойл №257»
	Автодорога М-5, 758 км

	10.
	АЗС №6 ООО «Атойл-розничные продажи»
	Ул. Кирова, 151

	11.
	АЗС №7 ООО «Атойл-розничные продажи»
	Ул. Строителей, 87 «А»

	12.
	ООО «Производственное предприятие «Кузнецк-автотехобслуживание»
	г.Кузнецк, Республики,117 а

	13.
	ООО «Автомастер»
	г. Кузнецк, Пензенская, 130

	14.
	Шиномонтаж
	Строительная,44

	15.
	Станция технического обслуживания
	Алексеевское шоссе, 2 г автохозяйство 1

	16.
	Станция технического обслуживания ― «Кристалл»
	Гражданская, 102

	17.
	Станция технического обслуживания
	Крупской ,101

	18.
	Станция технического обслуживания
	Пензенская,85

	19.
	Станция технического обслуживания
	Республики,34

	20.
	Станция технического обслуживания
	2-я Песчаная,2б

	21.
	Мастерская «Шиномонтаж»
	Сызранская, 148 а

	22.
	Автосервис
	Красноармейская, 127

	23.
	Автомастерская
	Чкалова, 80/2

	24.
	Автозаправочная станция
	Правды,186

	25.
	Автозаправочная станция
	Москва- Самара, 755 км.

	26.
	Станция технического обслуживания
	Белинского,202

	27.
	Станция технического обслуживания
	Гражданская,85

	28.
	Шиномонтажный цех
	Пензенская, 50/2

	29.
	Шиномонтаж‖
	Белинского,2

	30.
	Автомастерская
	Чкалова, 80/2

	31.
	Автомастерская
	Волгоградская, 6

	32.
	Тюнинговое ателье «Сокол»
	Республики, 178

	33.
	ПТО автотранспорта
	Алексеевское шоссе,5

	34.
	Станция технического обслуживания «Моторсервис»
	Октябрьская,3а

	35.
	Автомастерская
	Республики, 27

	36.
	Станция технического обслуживания
	Дуванная,2а

	37.
	Станция технического обслуживания
	Победы,48

	38.
	СТО Кузнецкая автошкола РОСТО
	Манторова,12

	39.
	СТО ООО «Автотехцентр»
	Алексеевское шоссе,4а

	40.
	СТО ООО «Окраска и ремонт кузовов»
	Белинского,2


[bookmark: Общие_данные_по_уличной_и_дорожной_сети_]
Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах городской черты
Таблица 33
	№ п/п
	Показатели
	Измеритель
	Данные за 2019 год

	1.
	Общее протяжение уличной сети (существующие, без проектных)
	км
	296

	2.
	Общая площадь уличной сети
	га
	354,4

	3.
	Протяжение улиц с усовершенствованным покрытием
	км
	64,5

	4.
	Площадь улиц с усовершенствованным покрытием
	га
	58,0


IX. [bookmark: IX._ИНЖЕНЕРНАЯ_ИНФРАСТРУКТУРА][bookmark: _Toc164847042]ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. [bookmark: 1.Водоснабжение][bookmark: _Toc164847043]Водоснабжение
На территории г.Кузнецка существует специализированное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», осуществляющее эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, а также бесперебойное снабжение населения, предприятий и организаций города водой, прием и очистку стоков. Собственниками оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения является администрация г. Кузнецка.
Водоснабжение города Кузнецка осуществляется на базе использования подземных источников.
Источником водоснабжения служат 29 работающих артезианских скважин. На балансе предприятия находятся 6 резервуаров – накопителей общим объемом 10 тыс. куб.м., 3 водозабора, 2  насосные станции второго подъема, в том числе и 2 напорно- регулирующих резервуара - накопителя «Карпаты» - 2 по 2000 куб.м.
В настоящее время по городу установлено 269 уличных водозаборных колонок, 460 пожарных гидранта. В составе предприятия имеются 190,5 км водопроводных сетей.
Магистральный водопровод, протяженностью 41,0 км, в составе которого 17 км стальной трубы диаметром 500 мм, 6 км чугунной трубы диаметром 500 мм, 1,5 км полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм, 13 км стальной трубы диаметром 300 мм, 2 км чугунной трубы диаметром 300 мм, 1,5 км полиэтиленовой трубы диаметром 300мм.
Уличные водопроводные сети, протяженностью 92,2 км, состоят из 3 км асбестоцементной трубы диаметром 200 мм, 69,2 км чугунной трубы диаметром 150-200 мм, 4,0 км п/этиленовой трубы диаметром 110 мм, 16 км стальной трубы диаметром 100- 150 мм.
Разводящие сети, протяженностью 51 км, состоящие из 29 км стальной трубы диаметром 50-100 мм, 20 км чугунной трубы диаметром 100 мм и 2 км полиэтиленовой трубы диаметром 63-100 мм.
Определен второй основной водозаборный узел города - это водозабор "Южный" с действующей станцией обезжелезивания воды.
[bookmark: В_перечень_сооружений_и_сетей,_обеспечив]В перечень сооружений и сетей, обеспечивающих водоснабжение, входят:
1. Резервуары-накопители:
· 8-й водозабор - 2x1000 м³;
· водозабор "Южный" - 2x2000 м³;
-	"Карпаты" - 2x2000 м³;
Всего: резервуаров 6 шт. общим объемом 10000 м³
2. Водозаборные колонки - 269 шт.
3. Пожарные гидранты - 460 шт.
4. Количество задвижек - 565 шт.
5. Количество водопроводных колодцев - 1965 шт.
6. Количество канализационных колодцев - 3751 шт.
7. Сети водоснабжения:
· длина водопроводной сети - 190,5 км;
· длина канализационной сети - 96,0 км. (из них 6,68 км напорного коллектора);
8. Водозаборы:
· 1-я насосная станция - 5 артскважин - 1440 м³/сут;
· 8-й водозабор - 12 артскважин - 6240 м³/сут;
· водозабор "Южный" - 12 артскважин - 8040 м³/сут; Итого: 29 действующих артскважин - 15720 м³/сут.
9. Насосные станции 2-го подъема:
· 8-й водозабор - 1 шт.;
· водозабор "Южный" - 1 шт.;
Всего в г. Кузнецке обеспечено водой - 91,47% населения. Не охвачены централизованными сетями водоснабжения жилые дома в микрорайонах Взлетный, Взлетный 1, Взлетный 2.
Износ водопроводных сетей в среднем составляет 57%.
Работа водопровода за 2019 год отражена в таблице 36.
Таблица 34
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Объем

	1
	Поднято воды насосными станциями I подъема
	тыс. м³
	4210

	
	в том числе подземной
	тыс. м³
	4210

	2
	Подано воды в сеть - всего
	тыс. м³
	4210

	
	в том числе своими насосами
	тыс. м³
	4210

	3
	Отпущено воды всем потребителям
	тыс. м³
	3326

	
	из них населению
	тыс. м³
	2301

	
	бюджетофинансируемым организациям
	тыс. м³
	250

	
	прочим организациям
	тыс. м³
	775

	4
	Утечка и неучтенный расход воды
	тыс. м³
	859

	5
	Число аварий
	ед.
	62

	6
	Из них на водопроводных сетях
	ед.
	62

	7
	Среднегодовая численность работников основной специальности
	чел.
	151


2. [bookmark: 2.Водоотведение][bookmark: _Toc164847044]Водоотведение
Система водоотведения города Кузнецка характеризуется следующим образом: На балансе МУП «Горводоканал» находятся 5 канализационных насосных станций и главная канализационная насосная станция очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 96,97 км, в состав которых входят: коллектор магистральный протяженностью 13 км, состоящий из железобетонных труб диаметром 1000-1500 мм; коллектор магистральный протяженностью 15 км, состоящий из железобетонных труб диаметром 600-800 мм; коллектор уличный протяженностью 68,97 км, состоящий из керамических труб диаметром 200 мм, чугунных труб диаметром 150 мм, асбесто-цементных труб диаметром 400 мм.
Канализационно-насосные станции (КНС):
· КНС "Дом ребенка" (ул. Заводская) - 300 м3/сут;
· КНС "133 квартал" (ул. Победы) - 600 м3/сут;
· КНС (ул. Рабочая - ул. Пролетарская) - 1200 м3/сут;
· КНС «Дружба» - 300м³/сут.;
· ГКНС (с.Поселки - КНС ул.Республики, 188 – 300 м³/сут.) – 15000 м³/сут. (полная мощность – 50000 м³/сут.
Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) – проектная мощность 50000 м³/сут.
Очистные сооружения, входящие в состав МУП «Горводоканал» предназначены для очистки сточных вод путем механической и биологической очистки. По водоотведению установленная пропускная способность очистных сооружений - 50 тыс.м³/сут. Напорный коллектор очистных сооружений состоит из 2-х участков по 700 м каждый, с диаметром трубы 600 мм. Внутренние канализационные сети очистных сооружений имеют протяженность 3000 м.
Всего в г. Кузнецке канализовано 49,44% населения. Работа канализации за 2019 год отражена в таблице 37.
Таблица 35
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Объем

	1
	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м³
	2699

	
	в том числе от населения
	тыс. м³
	1587

	
	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс. м³
	215

	
	от промышленных предприятий
	тыс. м³
	897

	2
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего
	тыс. м³
	2692

	
	в том числе на полную биологическую очистку (физико-химическую)
	тыс. м³
	2692

	
	из нее нормативно-очищенной
	тыс. м³
	2692

	3
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тонн
	506,74

	4
	Число аварий
	ед.
	4

	
	Из них на канализационных сетях
	ед.
	4

	5
	Среднегодовая численность работников основной специальности
	чел.
	123



3. [bookmark: 3.Газоснабжение][bookmark: _Toc164847045]Газоснабжение
Газоснабжение города Кузнецк осуществляют следующие организации:
1. ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» – сбытовая компания
2. ОАО "Кузнецкмежрайгаз"- газораспределительная организация.
[bookmark: Сведения_по_газовым_сетям_города_Кузнецк]
Сведения по газовым сетям города Кузнецка
Таблица 36
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, м

	1
	Подземный газопровод высокого давления Ру=0,6 МПа
	53846,48

	2
	Надземный газопровод высокого давления Ру=0,6 МПа
	16011,00

	3
	Подземный газопровод низкого давления
Ру=0,005 МПа
	42235,40

	4
	Надземный газопровод низкого давления Ру=0,005 МПа
	366565,10

	
	Итого
	478657,98



На территории города расположено девять газораспределительных пунктов, двести два шкафных распределительных пункта.
4. [bookmark: 4.Электроснабжение][bookmark: _Toc164847046]Электроснабжение
Источником обеспечения объектов муниципального образования электрической энергией являются Кузнецкое АО «Горэлектросеть».
Основные виды деятельности организации - передача электрической энергии по сетям; обслуживание сетей уличного освещения и светофорного хозяйства в пределах территории г.Кузнецка.
Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров энергоснабжения. Электрической энергией снабжаются малые предприятия города Кузнецк, а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии города Кузнецк оснащены приборами учета.
Система электроснабжения администрации города Кузнецк с точки зрения надежности электроснабжения соответствует III категории.
Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.
[bookmark: Показатели_системы_электроснабжения_АО_«]
Показатели системы электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 01.01. 2019г.
Таблица 37
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Протяженность кабельных сетей 6 кВ
	км
	188,195

	2
	Протяженность воздушных сетей 6 кВ
	км
	46,981

	3
	Протяженность кабельных сетей 0,4 кВ
	км
	80,9

	4
	Протяженность воздушных сетей 0,4 кВ
	км
	642,614

	5
	Трансформаторные подстанции и РП 
В т.ч. потребительские 
          собственные
	шт.
	352

	
	
	шт.
	146

	
	
	шт.
	206

	6
	Общее количество силовых трансформаторов в ТП, РП в т.ч.
          АО «Горэлектросеть»
          потребительских
	
шт.
шт.
шт.
	
352
209
143

	7
	Общая установленная мощность трансформаторов в т.ч.
          АО «Горэлектросеть»
          потребительских
	
кВА кВА кВА
	
120573
62155
58418

	8
	Количество опор 6 кВ в т.ч.
          железобетонных 
                                                                                                                                                                                         деревянных
	шт.
	952

	
	
	шт.
	318

	
	
	шт.
	634

	9
	КоличКоличество опор 0,4 кВ в т.ч. 
                                                                                                                                                                                                   металлических
          железобетонных
          деревянных
	шт.
	12943

	
	
	шт.
	70

	
	
	шт.
	4089

	
	
	шт.
	8784

	10
	Общая	протяженность	сетей	наружного освещения, в т.ч.
воздушных кабельных сетей
	
км км км
	
946,528
689,595
256,933

	11
	Количество светильников в т.ч.
           газоразрядных натриевых 
          ДНаТ, WLS-210
          ламп накаливания 2000 Вт
          ламп ДРЛ
	
шт.
шт.
шт.
шт.
	
7203
657
2610
3936

	12
	Масляные выключатели
	шт.
	86

	13
	Выключатели нагрузки
	шт.
	274

	14
	Разъединители
	шт
	764

	15
	Таймеры
	шт.
	6



[bookmark: Реализация_электроэнергии_АО_«Горэлектро]Реализация электроэнергии АО «Горэлектросеть» по состоянию на 2019 год
Таблица 38
	№ п/п
	Тариф
	Полезный отпуск, кВт/час

	1
	Промышленные объекты
	6 255 441

	2
	Непромышленные объекты
	43 693 883

	3
	Бюджетные предприятия
	8 495 062

	4
	Уличное освещение
	2 811 156

	5
	Сельскохозяйственные предприятия
	125 042

	6
	Население
	275 249

	
	Коридоры ТСЖ
	1 259 718

	
	ТП-105
	986 769

	
	Кабель связи
	550 402

	
	ВСЕГО
	118 563 349

	Получение:
	Реализация:
	Потери, кВт/час.
	Потери,%
	Собст.нужды

	137 746 763
	118 563 349
	19 183 414
	13,9%
	84040


В целом, существующая схема электроснабжения г.Кузнецк, имея достаточную степень надежности, имеет резерв свободной мощности на источниках (электроподстанциях). В период реализации генерального плана требуется проведение реконструкции, капитального ремонта и новое строительство элементов сети (РП, ТП, кабельных линий, воздушных линий электропередач).
5. [bookmark: 5._Теплоснабжение][bookmark: _Toc164847047]Теплоснабжение
Теплоснабжающими организациями г. Кузнецка является ОА «Гидромаш-групп»» и МУП «Гортеплосеть», которые обеспечивают тепловые нагрузки.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, в которой в качестве источника используется Кузнецкая ТЭЦ-3 с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Для обеспечения небольших тепловых нагрузок удаленных потребителей города применяется децентрализованная система теплоснабжения на базе газовых котельных малой мощности и индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). Индивидуальная жилая застройка, а также часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
По данным МУП «Гортеплосеть» к централизованной системе подключено около 55 % тепловой нагрузки потребителей города. Из этой величины 93,62% тепловой нагрузки обеспечивается ТЭЦ-3, остальную нагрузку 6,38% покрывают мелкие котельные.
[bookmark: Характеристика_энергетических_котлов_ТЭЦ]
Характеристика энергетических котлов ТЭЦ-3
Таблица 39
	Марка котла
	Год начала эксплуатации
	Параметры пара, 
	Номинальная паропроизводитель-ность, т/ч

	
	
	Давление МПа
	Температура, 0°С
	

	ТС-20/39
	1959
	3,82
	450
	24

	ТС-20/39
	1959
	3,82
	450
	24

	БГМ-35М
	1982
	3,92
	450
	45

	ТС-35-У
	1956
	3,82
	450
	42


[bookmark: Характеристика_водогрейных_котлов_ТЭЦ-3]
Характеристика водогрейных котлов ТЭЦ-3
Таблица 40
	Марка котла
	Год начала эксплуатации
	Температура, 0°С
	Номинальная мощность, Гкал/ч

	КВГМ-50
	1996
	450
	50

	ПТВМ-50
	1980
	450
	50

	ПТВМ-50
	1982
	450
	50


[bookmark: Основные_характеристики_котельных]



Основные характеристики котельных
Таблица 41
	№ п/п
	Наименование, мощность
	Адрес
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии Гкал
	Протяженность тепловых сетей

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. ветхих

	1
	Котельная Откормсовхоз 3,4 Гкал
	ул.Откормсовхоз, 14В
	1693,8
	831,46
	171,9

	2
	Котельная «ГДП-5» 1,72 Гкал
	ул.Чкалова, 157
	2355,5
	1077,15
	538,6

	3
	Котельная Заводская 1,08 Гкал
	ул.Заводская,303Д/1
	238,7
	1258,7
	-

	4
	Котельная 1,032 МВт
	Жилой городок «Дружба»
	1825,3
	261,05
	181,9

	5
	Котельная 1,29 Гкал Кирпичный завод
	ул.Кирпичный переулок, 5а
	175,8
	340,33
	-

	6
	Котельная 0,43 Гкал МДОУ ДС №24
	ул.Рабочая, 271
	174,6
	32,0
	-

	7
	Котельная школы №17 1,81 Гкал
	ул.Строителей, 123
	-
	-
	-

	8
	Котельная больница
5,244 Гкал
	ул.Калинина, 52
	-
	-
	-

	9
	Котельная «МБОУ СОШ №6» 0,3 Гкал
	ул.Строителей, 64
	-
	-
	-


6. [bookmark: 6._Связь][bookmark: _Toc164847048]Связь
На территории города Кузнецка существуют следующие объекты связи:
· административное здание со вспомогательными зданиями, расположенное по ул. Ленина, 90, шесть автоматических телефонных станций и подстанций.
[bookmark: Перечень_АТС_в_г.Кузнецке]Перечень АТС в г. Кузнецке
Таблица 42
	№п/п
	Адреса установки
	Тип АТС
	Монтированная емкость (номеров)
	Задействованная емкость (номеров)

	1
	Ул.Ленина, 247
	АТСК
	8490
	5834

	2
	Ул.Ленина, 247
	АТСЭ
	5176
	4919

	3
	Ул.Победы, 56А
	АТСЭ
	4032
	2961

	4
	Ул. 60лет ВЛКСМ,8
	АТСЭ
	2664
	2109

	5
	Ул.354 стрелковой дивизии,13
	АТСЭ
	2592
	1640

	6
	Ул.Каткова, 47А, Бутурлинка
	АТСЭ
	190
	187



Основным направлением развития сетей связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.
В настоящее время предоставляется услуга интерактивного ТВ по существующим сетям FTTB и ADSL, при необходимости по сетям FTTB возможно подключение конвертеров для обеспечения проводного вещания.
Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования в соответствии с нормативными документами использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:
· для населения - 1 телефон на семью;
· для народного хозяйства - 30% от квартирного сектора.
Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,1 человека телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100 / 3,1 = 32,2 телефона; при коэффициенте семейности 3,2 - 100 / 3,2 = 31,2 телефона.
Основным направлением развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта "DVB".
Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T.
Перевод общероссийских сетей телерадиовещания на цифровые технологии планируется проводить поэтапно.
Основным направлением развития системы кабельного телерадиовещания ("СКТ") является переход к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарт цифрового телевизионного вещания "DVB".

X. [bookmark: X._ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ_НАСЛЕДИЕ_ГОРОДА][bookmark: _Toc164847049]ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА
 (
Генеральный
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г
.К
узнецка
)
[bookmark: Памятники_архитектуры_и_градостроительст]В настоящее время в городе Кузнецке на государственной охране находятся 14 объектов культурного наследия (далее – ОКН) регионального значения.
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Объекты культурного наследия, расположенные на территории города Кузнецка
Таблица 43
	№ п/п
	Наименование  памятника
	Адрес
	Время строительства
	Категория охраны
	Номер и дата документа о принятии на охрану
	Кадастровый номер
	Зоны с особыми условиями использования
	Форма собственности

	1.
	Здание бывшего реального училища (ныне – школа №1), где 25 января 1918 года провозглашено установление в г. Кузнецке  Советской власти
	Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 267
	1909 г.
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0203041:132
(здание)
	Зоны охраны ОКН: В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 17.05.2017  №233-пП
Защитная зона ОКН:
Не устанавливается
	Муниципальная

	2.
	Могила Героя Советского Союза И.С. Силаева (1923-1981)
	Пензенская область, г. Кузнецк. кладбище
	1981 г.
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.1987 г.
	-
	Зоны охраны ОКН: Установление зон охраны не требуется
Защитная зона ОКН:
Не устанавливается
	Муниципальная

	3.
	Церковь Воскресения Христа
	Пензенская область, г. Кузнецк, 
.
	Середина XIX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №12-14 от 05.07.1977 г.
	58:31:0203041:146 (здание)
	Зоны охраны ОКН:
Не установлены
Защитная зона ОКН: реестровый номер 58:31-6.195
	Местная православная религиозная организация Прихода Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецка Пензенской области Кузнецкой Епархии Русской Православной Церкви 

	4.
	Часовня Казанская с интерьером
	Пензенская область, городское кладбище
	конец XIX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0402153:83 (здание)
	Зоны охраны ОКН:
Не установлены
Защитная зона ОКН: реестровый номер 58:31-6.188
	Местная православная религиозная организация Прихода Казанской церкви г.Кузнецка Пензенской области Кузнецкой Епархии Русской Православной Церкви

	5.
	Бывшая городская управа (ныне райком КПСС и райисполком) 
	Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Комсомольская,53
	1914 г.
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.1987 г.
	58:31:0203082:146
(здание)
	Зоны охраны ОКН  В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 14.04.2017 №183-пП
Защитная зона ОКН: не устанавливается
	Муниципальное образование Кузнецкий район Пензенской области 


	6.
	Бывший магазин купца
	Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Кирова, 159
	Начало XX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома  279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0203053:107 (здание)
	Зоны охраны ОКН
В соответствии с Приказом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области  от 19.10.2023 №30-80 
Защитная зона ОКН: не устанавливается
	Федеральная, частная 

	7.
	Здание бывшего дворянского поземельного банка
	Пензенская область, городской округ г.Кузнецк, ул. Ленина, зд. 223
	Начало XX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0203039:166 (здание)
	Зоны охраны ОКН
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 26.07.2018  №378-пП
Защитная зона ОКН:  не устанавливается
	Частная 

	8.
	Бывшая женская гимназия (ныне- медицинское училище) 
	Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина, 236
	вторая половина XIX века.
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.87 г.
	58:31:0203053:102 (здание)
	Зоны охраны ОКН
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 26.07.2018 №376-пП
Защитная зона ОКН:  не устанавливается
	Собственность субъекта РФ 

	9.
	Бывший дом врача Шакина  
	Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, 270
	начало XX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0203054:220 (здание)
	Зоны охраны ОКН
Не установлены
Защитная зона ОКН:
согласно пп1 п 3 ст.34.1 73-ФЗ защитная зона 100 м
	Муниципальная 

	10.
	Дом жилой (ныне музей боевой славы) 
	Пензенская область, г.Кузнецк ул. Ленина, 291а
	конец XIX
– начало XX века.
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.1987 г.
	58:31:0203041:162 (здание)
	Зоны охраны ОКН
Не установлены
Защитная зона ОКН: В соответствии с приказом КОПИК ПО от 22.01.2020г. №19-ОД
	Муниципальная

	11.
	Дом жилой с магазином 
	Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Москов ская, 60.
	конец XIX
века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.1987 г.
	58:31:0203052:58 (здание)
	Зоны охраны ОКН: Приказ МОПИК от 18.07.2023 №30-65;
реестровый номер 58:31-6.193,               58:31-6.194,              58:31-6.192,               58:31-6.207
Защитная зона ОКН: не устанавливается
	Частная 

	12.
	Дом жилой (ныне – центральная городская библиотека)
	Пензенская область, г.Кузнецк ул. Ленина, 242
	нач. XX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №417 от 28.09.1987 г.
	58:31:0203053:58 (земельный участок)
	Зоны охраны ОКН
Не установлены
Защитная зона ОКН: Реестровый номер 58:31-6.179 
	Муниципальная 

	13.
	Бывший дом купца Боброва
	Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина,  229
	серединаXIX века
	Регионально го значения
	Решение Пензенского облисполкома №279 от 05.06.1986 г.
	58:31:0203039:98 (земельный участок)
	Зоны охраны ОКН
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 26.07.2018 №377-пП
Защитная зона ОКН: не устанавливается
	Муниципальная

	14
	Мемориальный комплекс «Холм Славы»
	Пензенская область, г. Кузнецк
	
	Регионально го значения
	Решение облисполкома №279 от 05.06.1986
	58:31:0203042:74 (земельный участок)
	200 м
	Муниципальная
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Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: защитная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Защитные зоны объектов культурного наследия - территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 ст.34.1 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно- видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34 ФЗ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.
Для объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая городская управа» (г.Кузнецк, ул.Комсомольская,53) постановлением Правительства Пензенской области от 14.04.2017г. №183-пП и объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывш. реального училища (ныне – средняя школа №1) (Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Ленина, д.267) постановлением Правительства Пензенской области от 17 мая 2017года №233-пП утверждены границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.
[bookmark: Список_памятников_Воинской_Славы]Список памятников Воинской Славы
Таблица 44
	№ п/п
	Наименование и адрес
	Время строительства
	Состояние

	1.
	Памятная стела «Слава героям Родины»,
	1970г.
	удовлетворительное

	
	442530, г. Кузнецк, ул. Калинина, 300
	
	

	2.
	Мемориальный комплекс «Скорбящая мать», 442530, г. Кузнецк, ул. Гражданская
	1970г.
	удовлетворительное



XI. [bookmark: XI._ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ_ГОРОДСКОЙ_СРЕДЫ][bookmark: 1.Состояние_окружающей_среды][bookmark: _Toc164847050]ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ .
1. [bookmark: _Toc164847051]Состояние окружающей среды
В разделе содержатся данные о воздействии хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы. Приведены сведения по загрязнению:
а) атмосферного воздуха:
б) почвы
[bookmark: Атмосферный_воздух]г) водные ресурсы.
Атмосферный воздух
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия и автотранспорт. Увеличение выбросов от автотранспорта связано со значительным ростом числа автомобилей, находящихся в личной собственности населения.
В городе Кузнецке проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано, несмотря на это, загрязнение атмосферного воздуха в городе Кузнецке остаѐтся на высоком уровне.
На территории города на стационарных постах проводятся лабораторные исследования на выявление в атмосферном воздухе следующих загрязняющих веществ: диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, свинец. Превышение предельно допустимой концентрации этих веществ в городе не зафиксировано.
Анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе, проводимый ежемесячно по данным мониторинга, свидетельствует о равномерном воздействии загрязняющих факторов в течение года.
[bookmark: Почвенный_покров]Почвенный покров
Основными техногенными источниками загрязнения почвенного покрова являются предприятия топливно-энергетического и строительного комплекса, автомобильный и железнодорожный транспорт. Серьезной проблемой является загрязнение почвенного покрова отходами производства и потребления, главным образом, твердыми коммунальными отходами. Для сбора твѐрдых коммунальных отходов оборудовано 375 контейнерных площадок.
Загрязняющие вещества поступают в почву из атмосферы с промышленными выбросами (в том числе, с атмосферными осадками), при таянии снежного покрова в весенний период, а также путем фильтрации загрязненных поверхностных сточных вод.
В почвах примагистральных территорий содержатся нефтепродукты, бенз(а)пирен, легко- и среднерастворимые формы химических элементов (хлориды магния, натрия, кальция; карбонаты кальция, магния; сульфат кальция). Перечисленные загрязняющие вещества поступают в почву вследствие оседания пыли от эксплуатации дорог, в результате сгорания бензина и амортизации машин.
Для установления полной картины загрязнения в почвенном покрове территории города с целью разработки рекомендаций по устранению последствий негативных экологических процессов в почвах, необходимо разработать и реализовать программу исследования почвенного и снегового покрова. Несомненно, важнейшим в изучении загрязнения почв и грунтов должны являться районы жилой застройки и районы, используемые под дачные и садово-огородные участки.
[bookmark: Водные_ресурсы]Водные ресурсы
В г.Кузнецке наблюдается рост нестандартных проб питьевой воды из децентрализованных источников по микробиологическим и санитарно-химическим показателям:
- 16 % неудовлетворительных проб питьевой воды по превышению железа в питьевой воде более 0,3 мг/л и органолептическим показателям (запаху, цветности, привкусу);
- 32 % неудовлетворительных проб питьевой воды по микробиологическим показателям.
[bookmark: Объем_оборотной_и_последовательно_исполь]
Объем оборотной и последовательно используемой воды
Таблица 45
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Всего млн. м3
	3,658022
	3,448712
	3,383191
	3,458446
	3,373952

	В % от общего объема водопотребления на производственные нужды
	35%
	38%
	39%
	33%
	25%


[bookmark: Сброс_сточных_вод_в_поверхностные_водоем]
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы
Таблица 45.1
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Всего млн. м3
	3,040419
	3,009976
	2,775767
	2,807611
	2,692382

	В % от общего объема водопотребления на производственные нужды
	24%
	30%
	37%
	33%
	20%



Хозяйственно-бытовые стоки города Кузнецка поступают в ГКНС по самотечному коллектору Д=1500м.
ГКНС с пятью насосами перекачивает стоки в количестве 13 тыс. куб. м/сут. по двум ниткам напорного коллектора Д=600мм в приемную камеру, в которой гасится скорость потоков для последующего прохождения через песколовки.
Далее стоки проходят через лоток «Вентури», попадают в горизонтальные первичные стоки и плунжерными насосами насосной станции перекачки сырого осадка.
После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактные резервуары на очистку и хлорирование. Очистка стоков происходит за счет насыщения кислородом. После обеззараживания сточные воды через самотечный коллектор Д=1200 мм в р. Труев.
При проектировании генерального плана было предусмотрено устройство ливневой канализации в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018. Устройство очистных отстойников, расположенных по уклону в прибрежной зоне реки Труев, это улучшит экологический фон водоемов города Кузнецка.
[bookmark: 2.Санитарная_очистка_территории][bookmark: _Toc164847052]2.Санитарная очистка территории
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норматив накопления твердых коммунальных отходов на одного человека в целом по городу с учетом общественных зданий составляет 280-300 кг (1.5 м3) в год; норматив образования крупногабаритного мусора – 15 кг (0.075 м3) в год, что составляет 5% от значений нормы накопления ТБО.
В настоящее время в г.Кузнецк проживает 81,0 тыс.чел. Нормативное количество ТБО составляет 25,5 тыс.т/год (127,5 тыс.м3/год), крупногабаритных отходов — 1,3 тыс.т/год (6,3 тыс.м3/год).
Сбор, вывоз и хранение ТКО на полигоне в районе на территории Кузнецкого района осуществляет организация ООО «ЭКОСЕРВИС».
Захоронение отходов осуществляется на специальных полигонах, обустроенных в соответствии с действующими правилами, и по проектам, утвержденным в установленном порядке.
Захоронение твердых коммунальных отходов, за исключением опасных (I, II класс опасности), производится на полигоне ТКО в 16 км от города Кузнецка в районе села Траханиотово Кузнецкого района. Сбор ТКО производится в контейнеры (бункеры), установленные на контейнерных площадках. При отсутствии контейнерных площадок вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией от каждого индивидуального жилого дома по установленному графику в соответствии с заключенными договорами. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТКО и вывозятся организацией ООО «ЭКОСЕРВИС». Крупногабаритные отходы предприятия и организации осуществляют собственными техническими средствами или на основании заявок в ООО «ЭКОСЕРВИС». Так же частично вывоз КГО осуществляется спецтехникой МКУП «Дорсервис» или МКУП «Зеленый город». Сбор, вывоз и хранение ТКО на полигоне в районе с.Траханиотово на территории Кузнецкого района.
[bookmark: Общее_количество_контейнеров_для_сбора_Т]
Общее количество контейнеров для сбора ТБО и контейнерных площадок в городе Кузнецке
Таблица 46
	Место расположения
	Контейнеры
	Количество контейнерных площадок, шт.

	
	Емкость, куб.м
	Количество, шт.
	

	Жилищный фонд
	1
	406
	108

	
	9
	30
	29

	Предприятия различной формы
собственности
	9
	20
	20



XII. [bookmark: XII._ЗОНЫ_С_ОСОБЫМИ_УСЛОВИЯМИ_ИСПОЛЬЗОВА][bookmark: _Toc164847053]ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

 В соответствии с Земельным кодексом РФ (ЗК РФ ст.105), к зонам с особыми условиями использования территорий отнесены - охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, береговые полосы, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. [bookmark: Зоны_с_особыми_условиями_использования_п][bookmark: 1.Зоны_охраны_объектов_культурного_насле][bookmark: _Toc164847054]Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 
К зонам охраны объекта культурного наследия относятся: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 №972 (с последующими изменениями):
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
1) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко - градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов);
4) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;
5) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и требования градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
1) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
3) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
4) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
5) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
7) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:
1) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);
2) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
3) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
4) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
5) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
Данные об утвержденных и установленных зонах охраны объектов культурного наследия содержатся в таблице 43.

2. [bookmark: _Toc164847055]Защитные зоны объектов культурного наследия
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исклюением указанных в пункте 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (с последующими изменениями) объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
[bookmark: Par6]Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (с последующими изменениями) требования и ограничения.
[bookmark: Par9]Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
[bookmark: Par14]В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (с последующими изменениями), на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

3. [bookmark: 2.Водоохранные_зоны,_прибрежные_защитные][bookmark: _Toc164847056]Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с последующими изменениями) вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
На карте зон с особыми условиями использования территории размеры водоохранных зон установлены с учетом требований Водного кодекса.
Водоохранная зона р.Труев составляет 200 м, прибрежная защитная полоса – 50м.
В ЕГРН были внесены сведения о ЗОУИТ: 
- Водоохранная зона реки Труев (от ГТС в г. Кузнецке до устья) реестровый номер 58:00-6.272;
- Прибрежная защитная полоса реки Труев (от ГТС в г. Кузнецке до устья) реестровый номер 58:00-6.24.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта города.
В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнения территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и   агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метро.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
4. [bookmark: 3._Зоны_санитарной_охраны_источников_вод][bookmark: _Toc164847057]Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Источниками централизованного водоснабжения города являются ресурсы подземных вод.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения» Приказом от 17.11.2016г. № 190/2 утвержден Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения МУП «Водоканал».
Согласно Проекту зон санитарной охраны источников водоснабжения МУП «Водоканал» и СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, зона санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Водозабор (I)
Для водозабора (I) параметры зоны санитарной охраны границы второго пояса составляют:
- ширина – 380 м;
- расстояние от водозабора вниз по потоку – 210 м; Расстояние от водозабора вверх по потоку – 240 м.
	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 2 пояса, м

	1
	686(1795)
	240

	2
	1852(68165)
	240

	3
	2060(160)
	240

	4
	1324(1')
	240

	5
	1325(2')
	240



Водозабор «Южный»
Для водозабора «Южный» параметры зоны санитарной охраны границы второго пояса составляют:
- ширина – от 110 до 380 м;
- расстояние от водозабора вниз по потоку – от 40 до 80 м;
- расстояние от водозабора вверх по потоку – от 60 до 110 м.

	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 2 пояса, м

	1
	2477(14)
	110

	2
	2478(12)
	110

	3
	2479(13)
	70

	4
	2405(10/10)
	60

	5
	2406(9/20)
	60

	6
	2404(130-В)
	60

	7
	1876(68058/2)
	60

	8
	2158(127-В)
	70

	9
	2159(128-В)
	70

	10
	2403(129-В)
	80

	11
	2402(3/16)
	80

	12
	1866(68026/1)
	80



Водозабор «Восточный» (VIII)
Для водозабора «Восточный» параметры зоны санитарной охраны границы второго пояса составляют:
- ширина – от 130 до 250 м;
- расстояние от водозабора вниз по потоку – от 30 до 90 м;
- расстояние от водозабора вверх по потоку – от 120 до 150 м.

	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 2 пояса, м

	1
	2055(37032)
	40

	2
	1858(56446)
	40

	3
	1857(56445)
	40

	4
	1637(56027)
	40

	5
	1476(42696)
	40

	6
	1862(68089)
	40

	7
	1674(56046)
	30

	8
	2383(20)
	90

	9
	2384(19)
	90

	10
	1636(48970)
	70

	11
	1860(56463)
	40

	12
	2400(56277)
	30




Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Водозабор (I)
Для водозабора (I) параметры зоны санитарной охраны границы третьего пояса составляют:
-ширина – 1780 м;
-расстояние от водозабора вниз по потоку – 780 м; Расстояние от водозабора вверх по потоку – 1120 м.
	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 3 пояса, м

	1
	686(1795)
	1030

	2
	1852(68165)
	1030

	3
	2060(160)
	1030

	4
	1324(1' )
	1030

	5
	1325(2' )
	1030



Водозабор «Южный»
Для водозабора «Южный» параметры зоны санитарной охраны границы третьего пояса составляют:
- ширина – от 110 до 320 м;
- расстояние от водозабора вниз по потоку – от 40 до 80 м;
- расстояние от водозабора вверх по потоку – от 60 до 110 м.
	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 3 пояса, м

	1
	2477(14)
	1120

	2
	2478(12)
	1120

	3
	2479(13)
	1120

	4
	2405(10/10)
	1120

	5
	2406(9/20)
	1120

	6
	2404(130-В)
	1120

	7
	1876(68058/2)
	1120

	8
	2158(127-В)
	1120

	9
	2159(128-В)
	1120

	10
	2403(129-В)
	1120

	11
	2402(3/16)
	1120

	12
	1866(68026/1)
	1120



Водозабор «Восточный» (VIII)
Для водозабора «Восточный» параметры зоны санитарной охраны границы третьего пояса составляют:
- ширина – 3750 м;
- расстояние от водозабора вниз по потоку – 1500 м;
- расстояние от водозабора вверх по потоку –2250 м.
	№№ п/п
	№№ скважин
	Радиус ЗСО 3 пояса, м

	1
	2055(37032)
	1500

	2
	1858(56446)
	1500

	3
	1857(56445)
	1500

	4
	1637(56027)
	1500

	5
	1476(42696)
	1500

	6
	1862(68089)
	1500

	7
	1674(56046)
	1500

	8
	2383(20)
	1500

	9
	2384(19)
	1500

	10
	1636(48970)
	1500

	11
	1860(56463)
	1500

	12
	2400(56277)
	1500



[bookmark: Мероприятия_по_первому_поясу_ЗСО:]Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Не допускаются:
-  посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
[bookmark: Мероприятия_по_второму_и_третьему_поясам]Мероприятия по второму и третьему поясам:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- промышленной рубки леса.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СП 42.13330.2016).
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения.
Приказом от 13.04.2017г. №54/8 «Об утверждении Проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Кузнецк» утвержден Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения НПС «Кузнецк» г. Кузнецк Пензенской области.
Приказом от 12.05.2017г. №70/9 «Об утверждении Проекта зон санитарной охраны для источника водоснабжения ИП Еналиев Н.З. утвержден Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения ИП Еналиев Н.З.
[bookmark: 4.Охранные_зоны_объектов_инженерной_и_тр][bookmark: _Toc164847058]5. Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, еѐ сохранности с учѐтом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населѐнных пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учѐтом перспектив их развития в размере:
- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
В южной части муниципального образования проходит федеральная автодорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск, придорожная полоса 75м (в границах города не устанавливается). Реестровый номер придорожной полосы 58:14-6.193.
[bookmark: _Toc164847059]6. Охранные зоны железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Ширина полосы отвода и охранной зоны железной дороги устанавливается согласно Приказу Минтранса РФ от 6 августа 2008г. №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» и составляет 100м.
[bookmark: Охранные_зоны_объектов_электросетевого_х][bookmark: _Toc164847060]7. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями).
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Таблица 47
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения 

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	35
	15

	110
	20

	Линии электропередач федерального значения

	220
	25

	500
	30



По территории г. Кузнецка проходят ВЛ 6кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ охранная зона составляет соответственно 10 м,15 м, 20 м, 25 м.
б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии соответствующем высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается:
Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках (Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, с последующими изменениями), запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (с последующими изменениями) устанавливаются параметры при соблюдении которых в охраных зонах допускается размещение зданий и сооружений.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

[bookmark: Охранные_зоны_магистральных_трубопроводо][bookmark: _Toc164847061]8. Охранная зона трубопроводов
Охранные зоны магистральных трубопроводов
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородный газы, -в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
[bookmark: sub_43]В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения. На расстоянии ближе 1000м от оси аммиакопровода запрещается строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и  осушительные системы;
[bookmark: Охранные_зоны_объектов_газораспределител]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
В ЕГРН были внесены сведения о ЗОУИТ:
- Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода «Уфа - Западное направление». Реестровый номер - 58:14-6.196.
- Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев – Брянск». Реестровый номер - 58:14-6.187;
- Охранная зона магистрального нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» ("Дружба-1") 268-296 км с сопутствующими объектами. Реестровый номер - 58:14-6.37;
-	Охранная зона участка МН «Куйбышев – Унеча – Мозырь-1» 296-306 км. Реестровый номер - 58:14-6.114.

Охранные зоны газопроводов
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями), для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
В охранных зонах газораспределительных сетей запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключатся к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

[bookmark: Охранные_зоны_линий_и_сооружений_связи][bookmark: _Toc164847062]9. Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

[bookmark: 5._Санитарно-защитные_зоны][bookmark: _Toc164847063]10. Санитарно-защитные зоны
[bookmark: СЗЗ_автомобильных_и_железных_дорог][bookmark: Санитарно-защитные_зоны_(СЗЗ)_предприяти]Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
· размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
· размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) (таблица 50).
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Размеры СЗЗ по классам опасности
Таблица 48
	Класс опасности
	Размер СЗЗ, м

	I
	1000

	II
	300-500

	III
	300-100

	IV
	100-50

	V
	50


Нормативные СЗЗ предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).
СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия.
Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.
Предприятиям, у которых СЗЗ не установлены, рекомендуется разработать проекты санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны иных объектов
- санитарно – защитная зона для кладбищ – не установлена.
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[bookmark: 7._Зона_подтопления][bookmark: _Toc164847064]11. Зоны затопления и подтопления
Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (с последующими изменениями), зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

Зона подтопления
Границы зоны подтопления территории г. Кузнецка Кузнецкого района Пензенской области водами весеннего половодья реки Труев при сильной, умеренной, слабой степени установлены на основании Приказа Верхне-Волжского бассейнового водного управления №244 от 07.05.2020г. «Об установлении зоны подтопления рекой Труев территории г. Кузнецк Кузнецкого района Пензенской области».
В ЕГРН были внесены сведения о:
· зоне подтопления территории г. Кузнецк Пензенской области водами весеннего половодья реки Труев при слабой степени, реестровый номер - 58:00-6.476;
· зоне подтопления территории г.Кузнецк Пензенской области водами весеннего половодья реки Труев при умеренной степени, реестровый номер - 58:00-6.479;
· зоне подтопления территории г.Кузнецк Пензенской области водами весеннего половодья реки Труев при сильной степени, реестровый номер - 58:00-6.474.
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12. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,  создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица 49
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 50
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


Таблица 51
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200



13. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Согласно статье 105 Земельного кодекса зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов является зоной с особыми условиями использования территорий.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утверждено Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее – Положение).
На территории муниципального образования г. Кузнецк частично расположена запретная зона военного объекта.
	В соответствии с п.12 Положения на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

XIII. [bookmark: XIII._ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ_ОРГАНИ][bookmark: _Toc164847065]ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Для целесообразного взаимного размещения объектов разного функционального назначения рекомендуется удобное расположение соответствующих частей города, доступность железных и автомобильных дорог и достаточно близкие источники энерго- и водоснабжения.
При разработке генерального плана города Кузнецка учитывали исторически сложившуюся селитебную и промышленную территорию.
Жизнедеятельность людей, населяющих город, составляет главное функциональное содержание и определяет назначение и использование различных его частей, которые дифференцируются по функциональному признаку как жилые районы, промышленные районы, зоны отдыха и т.д.
Пространственное распределение основных функциональных процессов на территории города Кузнецка носит достаточно сложный и неоднозначный характер. В некоторых частях города совмещается несколько главных функций, и территория становится полифункциональной. Как, например, северо-восточный район, характеризующийся наличием коммунально-складских зон и одновременно одноэтажным частным жильем.
Главную комплексную полифункциональную зону города составляет его общественный центр, который исторически сложился в пределах улиц Белинского, Ленина, Стекловской, Комсомольской. Общегородской центр сосредоточил главные функции общественно-политической, административной, культурной жизни. В настоящее время, с развитием современных торгово-деловых отношений в городе формируются и другие общественные подцентры. Одной из важных задач планировки города является правильное определение структуры и содержания центра, отвечающих многообразным потребностям населения и их развитие на перспективу.
В формировании функциональной организации города Кузнецка немаловажную роль играют селитебные территории. Они также имеют характер комплексной полифункциональности. В данной зоне сочетается несколько функций: жилья, торговли, досуга и отдыха, общественные функции, а в некоторых жилых районах и промышленные зоны без соответствующих санитарно-защитных зон. В настоящее время функции культурно-бытового обслуживания, размещенные в селитебных районах, в большинстве своем утратили свою значимость, и уже не влияют на жилые районы так сильно, как в прошлом.
Говоря о полифункциональности, огромную роль в жизнедеятельности города играют именно такие территории. Ведь чем больше функций сосредоточено на территории, тем выше ее экономический и социально-культурный потенциал. Хотя конечно, это не всегда удобно с точки зрения, например проживания людей или экологии.
В коммунально-складской зоне выделяют районы для складов и коммунальных предприятий. Отдельные коммунальные предприятия и склады (торгово- распределительные склады, склады снабжения и сбыта и др.) размещены в селитебной зоне. Но в основном коммунально-складская зона располагается преимущественно вдоль оси железной дороги и удобно связана с внешним транспортом.
Особую функциональную зону образует совокупность мест отдыха горожан. Зоны рекреаций на сегодняшний день для города не хватает, а если что и есть, то весьма в неблагоустроенном виде.
За пределами города организована пригородная зона, в которой находятся места массового отдыха, дома отдыха, пионерские лагеря, крупные массивы зеленых насаждений и другие участки различного назначения, которые требуют радикальной реконструкции, восстановления, а возможно и перепрофилирования отдельных объектов досуга и отдыха.
Территория железнодорожного транспорта обеспечена удобством сообщения жилых районов с вокзалом.
Функциональный анализ территории города при проектировании генерального плана обеспечивает:
· оптимальное взаимное сочетание в плане основных функциональных зон;
· формирование единого каркаса сети магистралей и улиц, обеспечивающих пассажирские сообщения, грузооборот и другие виды обмена между всеми зонами города и их структурными элементами;
· размещение сети общественных центров, организующих воедино различные части города и его ближайшие окрестности;
· создание целостной системы озеленения города и пригородной зоны;
· архитектурно-пространственную композицию взаимосвязанных элементов городской структуры;
· возможность планомерного развития города в расчетный период и на более далекую перспективу.
Проект функциональной планировки города базируется на градостроительном исследовании территории г. Кузнецка. Тем самым дифференцированное изучение территории стало основой для ее комплексной градостроительной и функциональной оценки, в результате которой выявились площадки, пригодные для освоения и исключаемые из застройки и других видов функционального использования.
[bookmark: Наименование_и_назначение_функциональных]Наименование и назначение функциональных зон, установленных на территории города
Таблица 52
	Наименование функциональной зоны
	Функциональное назначение

	Жилая зона
	Размещение жилой застройки

	Общественно-деловая зона
	Размещение общественно-деловой застройки

	Зона специализированной общественной застройки
	Размещение объектов образования, высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов

	Производственная зона
	Размещение объектов промышленного и коммунально-складского назначения III-V класса опасности, объектов инженерной инфраструктуры

	Зона транспортной инфраструктуры
	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

	Зона специального назначения
	Размещение кладбищ

	Зона рекреационного назначения
	Размещение мест отдыха населения

	Зона лесов
	Размещение лесов

	Иные зоны
	Размещение земельных участков (территорий) общего пользования, улично-дорожной сети, благоустройства территории, озелененные территории в границах санитарно-защитных зон


 (
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план
 
г
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)
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[bookmark: Параметры_функциональных_зон,_а_также_св]Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного  значения г. Кузнецка, за исключением линейных объектов
Таблица 53
	Вид зоны
	Площадь зоны, га
	Коэффициент застройки1
	Максимальная/средняя этажность застройки зоны
	Плотность населения2, чел./га

	Жилая зона
	1681,49
	0,2-0,4
	9 этажей и более/5
	0-52

	
	Развитие жилой зоны
 Для среднеэтажного и малоэтажного многоквартирного строительства территории – 45,35 га:
- примерно в 30 м по направлению на юг от жилого дома №2а по ул. Плеханова, площадью 0,6              га – пятиэтажный жилой дом;
-  застройка «Взлетный-1», площадью 20,75 га – шестнадцать пятиэтажных жилых домов;
-  застройка «Взлетный-2», площадью 24 га – двенадцать пятиэтажных жилых домов. 
Для малоэтажного, индивидуального с придомовыми участками строительства – 78,65 га:
· - ул.Индустриальная, ул.Дальняя, площадью 1,0 га;
· - ул.Орджоникидзе, бывшая территория водозабора №7, площадью 4,0 га;
· - городок Лесничества, площадью 0,5 га;
· - примерно в 100 м на юг от Начального проезда, площадью 6,0 га;
- застройка «Взлетный», площадью 67,15 га.
 Объекты местного значения:
- Строительство двух школ и трех детских садов в районах новой застройки.
Объекты регионального значения:
  - Строительство пожарного депо, Пензенская область, г. Кузнецк.

	Общественно-деловая зона
	357,22
	0,8-1,0
	9/3
	-

	
	Объекты регионального значения:
- Строительство хирургического корпуса в г. Кузнецке ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;
- Здание поликлиники, Пензенская область, г. Кузнецк;
  - Реконструкция нежилого здания Литер А для размещения Кузнецкого межрайонного отделения ГБУЗ   «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Объекты местного значения:
Строительство здания морга, хозяйственно-бытовых зданий; Строительство школы и детского сада в районах новой застройки;
- строительство пожарного депо, Пензенская область, г. Кузнецк, в районе микрорайона «Взлетный».

	Зона специализированной общественной застройки
	2,4
	0,8
	9/3
	-

	Производственная зона
	696,39
	0,6-0,8
	3/2
	-

	Зона транспортной инфраструктуры
	246,10
	-
	-
	-

	Зона специального назначения
	41,97
	-
	-
	-

	Зона рекреационного назначения
	190,19
	-
	-
	-

	Зона лесов
	485,61
	-
	-
	-

	Иные зоны
	378,27
	-
	-
	-



1 коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала) (согласно СП 42.13330.2016 Таблица Б.1 (обязательное))
2 для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья
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XIV. [bookmark: XIV._АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ_РЕШЕНИЕ][bookmark: _Toc164847066]АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
1. [bookmark: _Toc164847067]Общие положения
Проектом предлагаются мероприятия, направленные на устранение недостатков современной организации территории и создание благоприятных условий для дальнейшего развития города.
Проектной организацией территории города предусматривается решение следующих основных задач:
· решение архитектурно-планировочного расселения населения на территории города;
· выбор основного направления развития для дальнейшего размещения городского строительства;
· создание здоровой среды обитания, возможное решение максимального количества экологических проблем;
· создание безопасной среды проживания человека;
· функциональное зонирование территорий города на селитебную и промышленно- складские зоны и их рациональное взаимное размещение;
· организация транспортных связей между промышленными, селитебными и другими структурными элементами города;
· организация четкой планировочной структуры городской застройки, с выделением территорий под размещение общегородского центра и центров планировочных и жилых районов;
· разработка основных предложений по организации зоны отдыха для населения города.
2. [bookmark: 2._Архитектурно-планировочное_решение_ге][bookmark: _Toc164847068]Архитектурно-планировочное решение генерального плана.
Основной задачей планировочного решения генерального плана является создание компактного города с наилучшими условиями и удобствами для населения.
В основе нового архитектурно - планировочного решения, лежит анализ существующей системы расселения населения на территории города. В результате анализа выявлена неоднородность системы расселения: наибольшая плотность населения выявлена на периферии города, а меньшая в центральных районах.
Таким образом, основным приоритетным направлением генерального плана является уплотнение центральных районов, решение жилищной проблемы на перспективу с учетом роста численности населения и реконструкция улично-дорожной сети.
Архитектурно - планировочное решение генерального плана учитывает сложившуюся структуру города, его жилые и промышленные территории, а также природные и естественные ресурсы. Предлагается оставить существующее функциональное зонирование, сохранить промышленные зоны, коммунально-складские территории, так как они размещены в городе. При планировочном решении существующая жилая застройка и городские центры сохраняются.
На основе расчетов численность населения на 2039 г. составит 82,4 тыс. чел. увеличение жилой площади планируется до 36,9 кв.м на 1 чел. Генпланом предлагается выселение части людей из санитарно-защитных зон, из ветхого и аварийного жилья, из подтопляемых территорий в пойме реки Труев в реконструируемый центр и новые жилые районы.
В основе генерального плана предполагается оставить мелкоквартальную планировочную структуру в центре города, а уплотнение населения в центре решать за счет размещения отдельных многоэтажных домов. Решение жилищной проблемы предусматривается на резервных территориях в границах городской черты, незанятых какой-либо застройкой на юге города. С учетом перспективной численности населения и увеличение жилой нормы до 36,9 кв.м на 1 чел. позволяет осуществить такое развитие городской структуры.
В результате анализа перспективного расселения населения именно такое расположение новых микрорайонов позволяет организовать кратчайшие пешеходные и транспортные связи с центром города. Доступность центра в среднем составляет 26.6 мин, что считается оптимальным для условий проживания людей в микрорайонах.
В результате анализа темпов жилищного строительства (смотри раздел VI, подраздел 1, рис. 25) и современных требований населения к жилищным условиям, наиболее приоритетным направлением является желание большинства людей жить в индивидуальных жилых домах. В связи с этим, генеральным планом предлагается строительство двух районов малоэтажной застройки и микрорайона индивидуальной жилой застройки.
В новых микрорайонах формируется своя система культурно-бытового обслуживания, которая будет обслуживать не только южные районы, но и город в целом. На перспективу генеральным планом предусмотрено усиление функций существующей инфраструктуры города, создание дополнительных учреждений культурно-бытового обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания максимально приближены к местам большой плотности проживания людей, предусмотрена увязка общественных центров с сетью общественного пассажирского транспорта.
Для разрешения довольно сложной планировочной ситуации, когда железная дорога делит город на две части, основной задачей градостроительства остается создание удобной связи северных и южных районов города. В настоящее время связь юга и севера города осуществляется по двум путепроводам: первый- в продолжении ул. Пензенской, а второй в продолжении ул. Стекловской и ул. Победы. В настоящее время, в период интенсивной автомобилизации путепровод в продолжении ул. Пензенская не справляется со своей нагрузкой, тем самым появляется необходимость дублирующих связей этих частей города.
Проектом предлагается расширение проезжих частей существующих путепроводов и строительство третьего путепровода в западной части города, в продолжении улицы Октябрьской, по Дуванному оврагу с проколом под железной дорогой, с выходом на северо-западный промышленный район. Такая организация транспортных связей позволяет значительно уменьшить затраты времени и средств на передвижение, уменьшает перепробег транспорта.
Огромную роль в городе играет его центр. Благоустройство центра, наличие объектов массового посещения, удобство пешеходных и транспортных связей создает город более удобным и комфортным для проживания.
В результате исследований интенсивности пешеходного движения и автомобилепотоков, была выявлена большая концентрация людей по ул. Дарвина. Генеральным планом предлагается перекрыть транспортную связь по улице и организовать перекрытую улицу с торговыми павильонами и зонами общественной значимости. Предлагается сохранить существующее обслуживание территории и среднеэтажную застройку, но увеличить плотность населения за счет увеличения  этажности.
Удачным решением пространства в зоне торговых комплексов будет расширение рыночной площади, добавление крытого рынка, нового торгового центра и торговых рядов. Также предлагается возведение бассейна, выставочного павильона и центра досуга. Данная территория перетекает в зону парков культуры и отдыха с роликовыми дорожками, дорожками для прогулки посетителей объектов и жителей кварталов. Улица Молодой Гвардии, ул. Дарвина и другие центральные улицы зелеными аллеями будут выходить к набережной. Такая организация центральных кварталов придает полифункциональность центральным территориям и создает современный и урбанизированный образ города.
Архитектурно-планировочным решением предусматривается создание системы зон отдыха городского значения. Предлагается освоение пойменной территории реки Труев. Создание небольшой набережной, парковой зоны, со спортивными и детскими площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, кафе и ресторанами. На правобережье реки Труев, на высотных отметках Карпат предусматривается дальнейшее обустройство лыжной базы, с организацией спусков, съездов и организацией подъемников. Кроме того, предлагаются меры по ландшафтному благоустройству оврага Дуванный. В районе микрорайона «Солнечный» предусматривается создание системы открытых водоемов с последующим благоустройством береговых территорий, создание там парков, площадок отдыха, пешеходных дорожек, летних кафе и т.д.
Генеральным планом предлагаются меры по инженерно-техническому благоустройству территории города. В центральных районах города организуется ливневая канализация, на территориях новых микрорайонов создание сети тепло-, газо-, водоснабжения и канализации.
Предусматривается ландшафтное благоустройство районов, создание систем общественной зелени, с организацией фонтанов и малых архитектурных форм.
Предлагаемое решение по планировке городской структуры улучшит комфортность проживания, разрешит организацию транспортной сети и пространства города.

XV. [bookmark: XV._ПРОЕКТНАЯ_ОРГАНИЗАЦИЯ_ТЕРРИТОРИИ][bookmark: _Toc164847069]ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. [bookmark: 1._Жилищное_строительство_и_жилищный_фон][bookmark: _Toc164847070]Жилищное строительство и жилищный фонд
Территориальное развитие г. Кузнецка на перспективу предполагает освоение резервных территорий под жилую застройку в границах города. В основе освоения территорий лежат расчеты перспективной численности населения города, увеличение норм общей жилой площади на 1 чел. до 36,9 кв.м.
Генпланом предлагается освоение свободной от застройки территории площадью 124,0 га.
Для среднеэтажного и малоэтажного многоквартирного строительства территории – 45,35 га:
· примерно в 30 м по направлению на юг от жилого дома №2а по ул. Плеханова, площадью 0,6 га – пятиэтажный жилой дом – (1очередь застройки);
· застройка «Взлетный-1», площадью 20,75 га – шестнадцать пятиэтажных жилых домов – (II очередь застройки);
· застройка «Взлетный-2», площадью 24 га – двенадцать пятиэтажных жилых домов. Для малоэтажного, индивидуального с придомовыми участками строительства – 78,65.
· ул.Индустриальная, ул.Дальняя, площадью 1,0 га (I очередь застройки);
· ул.Орджоникидзе, бывшая территория водозабора №7, площадью 4,0 га – (I очередь застройки);
· городок Лесничества, площадью 0,5 га (II очередь застройки);
· примерно в 100 м  на  юг от Начального проезда, площадью 6,0 га (II очередь застройки);
· застройка «Взлетный», площадью 67,15 га (II очередь застройки).

2. [bookmark: 2.Экономическая_база_развития_города][bookmark: _Toc164847071]Экономическая база развития города
Генеральным планом города не предусматривается какое-либо значительное расширение территорий промышленных районов города. Дальнейшее развитие предприятий намечается на существующих промтерриториях за счѐт внедрения на них современных и безопасных в экологическом отношении технологий и устройств, либо перепрофилирования отдельных производств.
Важнейшие задачи в области экономики:
· диверсификация (перенаправление) инвестиционных потоков из развития розничной торговли в сферу производства;
· привлечение в город новых инвесторов с высокотехнологичными проектами промышленно-производственной направленности и реализация уже запланированных инвестиционных проектов с использованием средств внешних инвесторов;
· поддержка проектов, связанных с развитием мебельного, швейного, кожевенно- обувного, продовольственных кластеров;
· создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
· предлагается поэтапное освобождение территории центральных частей города от промышленных объектов и перебазирование их на территории нежилых зон;
· генпланом предлагается создание и оборудование всей необходимой инженерной инфраструктурой площадок в западной и юго-восточной части города для размещения предприятий 3-5 класса.
На основании Соглашения о намерениях по взаимному сотрудничеству №4-7а-09/13 между Правительством Пензенской области, администрацией города Кузнецка Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Кузнецкий Технопарк» от 24.04.2018г. предусматривается реализация инвестиционного проекта регионального значения - реконструкция ФГУП «КЗРП» в целях организации предприятия текстильной, легкой промышленности.
Также в соответствии с государственной программой Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями) планируется реконструкция нежилого здания Литер А для размещения Кузнецкого межрайонного отделения ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы».
3. [bookmark: 3.Социальная_сфера][bookmark: _Toc164847072]Социальная сфера
[bookmark: Здравоохранение][bookmark: _Toc164847073]Здравоохранение
Развитие здравоохранения предусматривает переход от ориентации отрасли "на лечение болезни" к ориентации "на предупреждение болезни". Это даст несомненный социально-экономический эффект, соответствующий общемировым тенденциям.
Одним из основных направлений развития здравоохранения является активное внедрение стационарно-замещающих технологий.
Необходимо продолжить развитие сети дневных стационаров как одного из направлений дифференциации стационарной помощи и уменьшающих потребность в госпитализации.
Основными направлениями развития стационарной медицинской помощи в городе Кузнецке являются:
· интенсификация работы коечного фонда путем его дифференциации по видам и степени интенсивности лечебно-диагностического процесса;
· оптимизация структуры коечного фонда многопрофильных и специализированных стационаров, приведение ее в соответствие с потребностями населения города в стационарной помощи;
· дальнейшая организация отделений экстренной помощи и консультативно- диагностических отделений в многопрофильных стационарах.
На проектный период намечается строительство объекта регионального значения - хирургического корпуса (Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП), строительство здания морга, хозяйственно-бытовых зданий.
[bookmark: Образование][bookmark: _Toc164847074]Образование
Целью образовательной политики является создание в г.Кузнецке системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям  населения.
На современном этапе развития города, учитывая демографические тенденции развития и требования жителей к современному образованию, число мест в образовательных учреждениях вполне удовлетворяет требованиям.
Однако материально-техническая база образовательных учреждений серьезно устарела, часть учреждений требует капитального ремонта.
В районах новостроек жилых районов "Взлетный", "Взлетный-1" и "Взлетный-2" запроектированы три общеобразовательных школы на 320 учащихся на каждую школу  и четыре детских сада на 25, 150, 150 и 155 мест (Расчетный срок).
В 2017 году была построена общеобразовательная школа на 375 учащихся в Западном микрорайоне города.
[bookmark: Физическая_культура_и_спорт][bookmark: _Toc164847075]Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры в городе Кузнецке является одной из приоритетных социальных задач в связи с неблагополучной социально - демографической ситуацией, ухудшением состояния здоровья населения, снижением общего уровня физического развития всех категорий и групп населения, уменьшением повседневной двигательной активности жителей города, особенно детей и молодежи.
Основными целями развития отрасли физкультуры и спорта являются:
· интенсификация ее деятельности по привлечению населения к массовым видам спорта, обеспечивающим здоровое проведение досуга трудоспособного населения, детей и молодежи;
· расширение объема услуг с развитием новых массовых видов спорта, тренажерных залов, теннисных и молодежных клубов, с использованием сложившихся городских объектов и развитием сети учреждений физкультуры в жилой среде;
· поддержание функционирования и развитие спортивных центров;
· обеспечение бесплатного обучения молодежи в спортивных школах и реализация в жилой среде бесплатного спортивного досуга социально гарантированного уровня.
Основной целью градостроительного развития в области физкультуры и спорта является обеспечение наилучших условий для развития массовых видов спорта, обеспечивающих здоровое проведение досуга трудоспособного населения, детей, молодежи, а также спорта высоких достижений на уровне мировых стандартов.
На перспективу намечается реконструкция существующих спортивных ядер со строительством инфраструктуры, капитальный ремонт хоккейных коробок с обеспечением обслуживающего их персонала.
В Западном микрорайоне города Кузнецка планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в соответствии с муниципальной программой города Кузнецка Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в городе Кузнецке Пензенской области", утвержденной Постановлением Администрации г. Кузнецка от 30.10.2013 № 2189 (ред. от 26.03.2021).
4. [bookmark: 4._Культурно-бытовое_обслуживание][bookmark: _Toc164847076]Культурно-бытовое обслуживание
Анализ сложившегося состояния и тенденций в сфере культуры и искусства города Кузнецка, а также потребностей населения в ее услугах позволяет наметить следующие стратегические направления развития этой сферы:
1. Строительство новых и реконструкция существующих учреждений культурно- досугового типа.
2. Пересмотр существующих нормативов в сфере культуры и искусства в соответствии с современными условиями и требованиями, предъявляемыми к учреждениям культуры, а также спецификой города и его районов.
3. Обеспечение возможности выбора учреждений сферы культуры и искусства за счет развития в этой сфере различных организационно-правовых форм, включая негосударственные.
4. Развитие учреждений культуры и досуга в жилых кварталах города с целью достижения нормативного уровня обеспеченности.
5. Модернизация существующих объектов культуры и преобразование их в многофункциональные культурно-досуговые комплексы.
6. Формирование новых культурно-досуговых зон вблизи жилья.
Генеральным планом предлагается реконструкция существующего кинотеатра с увеличением зрительских мест и размещение малых кинозалов в центрах культуры и досуга.
5. [bookmark: 5._Бытовое_обслуживание][bookmark: _Toc164847077]Бытовое обслуживание
Социально-экономическими предпосылками развития отраслей потребительского рынка на перспективу являются:
· стабильная тенденция экономического роста и повышения уровня жизни населения, что в свою очередь ведет к повышению его платежеспособности;
· увеличение доли расходов жителей города на приобретение товаров и платные услуги, оказываемые предприятиями потребительского рынка.
Развитие, организация и размещение предприятий потребительского рынка на перспективу предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:
· формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры города;
· универсализация продовольственной торговли, за исключением товаров редкого и эпизодического спроса;
· развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки;
· формирование торговых сетей, крупных универсальных розничных предприятий, торговых центров и торговых комплексов;
· организация в жилых массивах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания;
· формирование системы магазинов мелкорозничной торговли, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;
· выделение специальных зон для уличных ярмарок и базаров;
· преобразование существующих вещевых рынков в торговые комплексы;
· формирование автономных зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших промышленных зон с созданием крупных многопрофильных торговых комплексов.
Развитие сети предприятий массового питания в перспективе должно строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода, и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания.
Основополагающими принципами такого развития являются:
· приоритетное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, в том числе "быстрого питания";
· развитие сети предприятий общественного питания, опирающихся на индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам потребителей (на дом, в офис, организацию или учреждение);
· развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, аэропортах и на вокзалах;
· формирование разветвленной сети общедоступных предприятий массового питания по пути все большей унификации их видового состава (кафе, бар, ресторан, закусочная), все большей дифференциации этих структур с точки зрения комфортности и набора предлагаемых услуг.
Наряду с дорогими ресторанами, необходимость в которых очевидна, нормальным явлением должно стать наличие сети недорогих кафе, баров и т.д., обеспеченных высококачественной технологией производства.
Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы, создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров. Необходима активизация преобразования рынков в торговые комплексы с преобладанием магазинных форм торговли. Реализация скоропортящихся товаров на всех рынках города должна быть переведена в благоустроенные павильоны, оснащенные необходимым торговым инвентарем и холодильным оборудованием.
В целях обеспечения безопасности населения генпланом предлагается строительство пожарного депо.
6. [bookmark: 6._Отдых_и_рекреация][bookmark: _Toc164847078]Отдых и рекреация
Город Кузнецк расположен во II-В климатическом районе. Климат территории города континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом.
В орографическом отношении территория города Кузнецка расположена в области Приволжской возвышенности, на западном окончании Берлинского и Жигулевского валов, разделенных узким прогибом - Кузнецкой впадиной. Рельеф местности, в общем, имеет равнинно-холмистый характер, расчлененный овражной сетью. В геоморфологическом отношение территория города расположена в долине реки Труев. Абсолютные отметки в пределах планируемой территории изменяются от 215-229 м, в пойме реки до 285 м - в верхней части склона долины.
В годовом разрезе и в январе месяце преобладают восточные и юго-западные ветра.
В июле месяце преобладают западные и северо-западные ветра.
Места массового отдыха предлагается разместить в юго-восточной части города в районе водоема. Эти территории вполне могут удовлетворить требования организаций массового загородного отдыха.
7. [bookmark: 7._Зеленые_насаждения][bookmark: _Toc164847079]Зеленые насаждения
Общая площадь зеленых насаждений в черте города на перспективу– 223,2 га, в том числе насаждения общего пользования (парки, скверы) – 36,6 га.
Парки, сады и скверы размещены с учетом равномерного обслуживания жилых районов. Система зеленых насаждений города предусматривает создание благоприятных условий для жизни населения.
Кроме того, имеется озеленение водоохранной зоны реки Труев, вдоль улиц, проездов, промпредприятий и общественных учреждений.
Ниже предоставляется перечень предлагаемой сети зеленых насаждений общего пользования с возможным использованием в целях благоустройства, озеленения и создания благоприятных условий проживания граждан:
· напротив дома 2 по ул. 60-летия ВЛКСМ;
· во дворе жилого дома ул. Приборостроителей, 1;
· в жилом массиве Западного микрорайона, между домами: ул. Белинского, д. 2д и ул. Белинского, д.2е, ул. Белинского, д.2/2, ул. Белинского, д.2в;
· аллея вдоль жилого дома по ул. Белинского,46;
· сквер, примыкающий с южной стороны к административному зданию ОАО «Кузполимермаш»;
· примерно в 22м по направлению на восток от жилого дома 32 по ул. 60 - летия ВЛКСМ (Николо-Покровский храм);
· рядом с нежилым зданием 11 по ул. Белинского (здание бывшего Веттехникума);
· примерно в 43 м по направлению на северо-восток от жилого дома 9 по ул. Тухачевского;
· вдоль ул. Белинского от оврага Дуванный по территории Бизнес-инкубатора «Смирнов»;
· на пересечении улиц Белинского и ул. Красноармейской (существующая детская площадка около магазина «Бау-Маркет»);
· напротив жилого дома №105 по ул. Белинского (магазин «Магнит»);
· около здания 137А по ул. Белинского;
· напротив жилого дома 100 по ул. Стекловской;
· пересечение улиц Белинского-Московская;
· сквер им. Радищева (по ул.Белинского около Центра занятости);
· сквер слева от железнодорожного вокзал;
· сквер по ул. Белинского (около нежилого здания РУПС по ул. Белинского,124);
· пересечение улиц Правды-Пензенская;
· центральный городской парк;
· сквер к 100-летию начала Первой мировой войны;
· пересечение улиц Кирова-Сызранская;
· сквер по ул. Кирова напротив жилого дома 95;
· сквер возле магазина «Караван» (по ул.Кирова,121);
· сквер на пересечении ул. Кирова и улицы Стекловская;
· сквер вдоль ул. Стекловская напротив здания Сбербанка;
· территория, прилегающая к Сбербанку;
· сквер рядом с жилым домом по ул. Стекловская, 80 (рядом с диагностическим центром);
· аллея вдоль ул. Московская, центральная часть города;
· территория, прилегающая к ЦБУ «Орион»;
· северо-западная сторона улицы Комсомольской, центральная часть города («каштановая аллея»);
· свободный земельный участок между ул. Ленина, 339в и ул. Рабочая, 346а (южная часть квартала Детской городской больницы);
· территория, прилегающая к жилому дому по ул. Рабочая, 236;
· мемориальный комплекс Холм воинской Славы;
· сквер на пересечении улиц Дарвина-Ленина;
· сквер с бюстом А.М. Горького (рядом с территорией МБОУ СОШ №14);
· сквер на пересечении улиц Комсомольская – Ленина (возле здания казначейства);
· сквер им. А.С. Пушкина (ул. Ленина вдоль жилого дома №238);
· аллея вдоль ул. Ленина в центральной части города (вдоль гостиницы «Кузнецк»);
· центральная городская площадь;
· сквер в честь 70 летия Победы (по ул. Гражданской напротив дома №55);
· сквер по ул. Гражданской напротив дома №49;
· озелененная территория около жилого дома по ул. Стекловской, №74;
· озелененная территория около жилого дома по ул. Стекловской, №52 (ЗАГС);
· озелененная территория по ул. Победы около дома №9;
· озелененная территория по ул. Осипенко (около жилого дома №24);
· федеральные земли (санитарно-защитная зона центрального кладбища).
В исторически сложившейся застройке возможна только мелкоконтурная организация зеленых насаждений и организация небольших зеленых зон на перепрофилируемых территориях, а также организация водоохранных зон с максимальной расчисткой пойменных территорий.
В соответствии с ландшафтно-градоэкологическим анализом территории, прибрежные зоны городских рек должны максимально расчищаться и озеленяться, что согласуется с основными экологическими и водоохранными требованиями.
8. [bookmark: 8._Транспортная_инфраструктура][bookmark: _Toc164847080]Транспортная инфраструктура
Общей целью предлагаемых Генеральным планом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является устойчивое развитие Кузнецка, его пригородной зоны, сохранение и развитие полноценной городской и досугово-рекреационной среды с помощью преобразований существующих транспортных сетей, рационального сочетания градостроительного развития транспортных сетей и преобразования вмещающих их территорий.
Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:
· транспортная инфраструктура города Кузнецка должна быть рассчитана на обслуживание населения численностью до 100 тыс. человек, с учетом прибывающего населения из пригородной зоны до 10 тыс. человек;
· развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должно обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровня, предусмотренного национальными и международными стандартами;
· плотность сети маршрутов пассажирского транспорта общего пользования на застроенных территориях должна быть в пределах 1,5-2,5 км на 1 кв. км. Пропускная способность улично-дорожной сети должна определяться с учетом приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования;
· улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны обеспечивать передвижение по городской территории со средними затратами времени не более 35-40 минут для 80-90 процентов населения;
· сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта должны рассчитываться на соответствующий уровень автомобилизации.
Федеральные планы развития железнодорожного транспорта
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р (с последующими изменениями), и Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями), предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по территории Пензенской области по направлению: «Самара – Пенза» протяженностью 388 км (г. Самара, Волжский, Красноярский районы, г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район, г. Октябрьск, Сызрань, Николаевский, Новоспасский, Городищенский, Сосновоборский, Заречный районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский, Пензенский районы, г. Пенза, Сызранский район).
Улично-дорожная сеть
В генеральном плане решение улично-дорожной сети направлено на выполнение следующих основных положений:
· повышение пропускной способности основных транспортных дорог за счет их реконструкции, а также за счет строительства второй очереди путепровода через железнодорожные пути по ул. Стекловской;
· строительство путепровода по ул. Октябрьской до ул. Белинского по оврагу в западной части города;
· открытие двухстороннего движения по ул. Белинского и ул. Кирова. 
Городской транспорт
Учитывая новую жилую застройку, предлагается создание дополнительных маршрутов движения пассажирского транспорта:
· в Западном микрорайоне с закольцовкой по улицам 60 лет ВЛКСМ, Тухачевского, Приборостроителей и Белинского;
· с учетом строительства нового путепровода в западной части города и застройки микрорайона «Солнечный» создать новый маршрут от ул.Белинского до ул.Октябрьской, по ул.Минской до ул.Жигулевской на Алексеевское шоссе;
· откорректировать существующие автобусные маршруты с прохождением по проектируемым жилым районам «Взлетный», «Взлетный-1», «Взлетный-2»;
· маршруты №1, №7 продлить от ул. Орджоникидзе по ул. Фабричная до ул. Индустриальная.
Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие системы пешеходных путей в районах новой индивидуальной и многоэтажной застройках на территории города. Предлагается уделить особое внимание повышению качества пешеходных путей сообщения, созданию новых пешеходных улиц и обособленных пространств, зон с приоритетным движением пешеходов.
Перспективной задачей является создание специализированных велосипедных путей сообщения, ведущих в рекреационные зоны города Кузнецка, а также к выездам из города.
Искусственные сооружения 
Генеральным планом запроектировано:
· строительство путепровода через магистральные железнодорожные пути от ул. Октябрьской до ул. Белинского по оврагу в западной части города (I очередь застройки), ширина проезжей части путепровода принята равной 14,0 м двум полосам движения в каждом направлении;
· намечается реконструкция 2 очереди путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Стекловской - ул. Победы, реконструкция путепровода связана с перегрузкой (I очередь);
· реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Молодой Гвардии (II очередь).
9. [bookmark: 9._Инженерная_инфраструктура][bookmark: Водоснабжение][bookmark: _Toc164847081]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc164847082]Водоснабжение
· На водозаборе №8 (резервная территория после ее освоения), ул. Правды, 84А строительство 5 артскважин;
· Выделение резервной территории водозабора №8 с предварительной оценкой запасов подземных вод, площадью 6,7 га.
[bookmark: Водоотведение][bookmark: _Toc164847083]Водоотведение
[bookmark: _Hlk153962789]Строительство новых КНС и коллекторов требуется в следующих районах:
· [bookmark: _Hlk153962769]строительство КНС, самотечного и напорного коллектора, уличных сетей водоотведения в микрорайоне «Взлетный» (I очередь);
· строительство КНС производительностью 300 куб.м в сутки, самотечного коллектора и напорного коллектора по ул. Сухановская протяженностью 100 и 800 метров соответственно (расчетный срок);
· Строительство КНС, напорного коллектора и самотечного коллектора в микрорайоне «Восточный»
· строительство канализационного коллектора (г. Кузнецк, ул. Хвалынская (от Хвалынского проезда до ул. Белинского- Дарвина в г. Кузнецке);
· [bookmark: _Hlk153964203]реконструкция очистных сооружений, в т.ч. ГКНС (Пензенская обл., Кузнецкий район,  в 2,2 км от примыкания  автодороги Кузнецк-Поселки к автодороге Кузнецк- Посельский ж.д. переезд по направлению на С-З) принадлежащий  муниципальному образованию города Кузнецк расположенные на территории Посельского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.
В 2018 году было осуществлено строительство КНС по ул. Правды, 90 и самотечного коллектора по ул. Тихой - ул. Откормсовхоз.

[bookmark: Электроснабжение][bookmark: _Toc164847084]Электроснабжение
Мероприятия в области элетроснабжения на территории города Кузнецка:
- Строительство КТП 2х630 (Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, 115);
- Строительство электрических сетей 2КЛ-6кВ (Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, ул. Железнодорожная, ул. Фабричная, ул. Радищева);
- Строительство электрических сетей Пензенская область, г. Кузнецк, Микрорайон «Взлетный-1».

[bookmark: Теплоснабжение][bookmark: _Toc164847085]Теплоснабжение
Основные мероприятия по развитию сетей теплоснабжения:
·  закольцовка тепломагистрали по ул. Калинина от МОУ СОШ N 21 до ул. Комсомольской - переключение объектов соцкультбыта с теплотрассы ПиК (жилые дома по ул. Московской 67а, ул. Белинского 118, поликлиника N 2) - 2,88 км - нагрузка 7,1 Гкал/час (I очередь);
· закольцовка Центральной части города и Южной части (ул. Свердлова - ул. Республики - НПС) - 1098 м, от НПС до ул. Чкалова - 395 м (I очередь);
· переход теплотрассы через железную дорогу по ул. Гагарина надземным способом, Д=500 мм, протяженностью 112 м, что обеспечит надежность и бесперебойность теплоснабжения Юго-западного и Южного микрорайонов (I очередь);
· строительство ЦТП для подключения проектируемой застройки микрорайона
 "Взлетный-1", "Взлетный-2" (расчетный срок).
Строительство котельных (I очередь):
· котельная (Юго-Западный), мощностью 23,8Гкал/час;
· котельная (Южный район), мощностью 54 Гкал/час;
· котельная (Южный район на биотопливе), мощностью 8,5 Гкал/час;
· котельная (Западный район), мощностью 33,13 Гкал/час;
· котельная (вместо ЦТП №18), мощностью 4,7 Гкал/час;
· котельная (вместо ЦТП №22), мощностью 1,1 Гкал/час;
· котельная (СШ №4), мощностью 0,72 Гкал/час;
· котельная (СШ №9), мощностью 0,32 Гкал/час;
· [bookmark: Газоснабжение]котельная (СПТУ - 26), мощностью 0,7 Гкал/час.

[bookmark: _Toc164847086]Газоснабжение
Мероприятия в области газоснабжения на территории города Кузнецка не планируются.

10. [bookmark: 10._Связь][bookmark: _Toc164847087]Связь
Основным направлением развития сетей связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. В настоящее время предоставляется услуга интерактивного ТВ по существующим сетям FTTB и ADSL, при необходимости по сетям FTTB возможно подключение конвертеров для обеспечения проводного вещания.
Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования в соответствии с нормативными документами использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:
· для населения - 1 телефон на семью;
· для народного хозяйства - 30% от квартирного сектора.
Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,1 человека телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100 / 3,1 = 32,2 телефона; при коэффициенте семейности 3,2 - 100 / 3,2 = 31,2 телефона.
Основным направлением развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта "DVB".
Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T.
Перевод общероссийских сетей телерадиовещания на цифровые технологии планируется проводить поэтапно.
Основным направлением развития системы кабельного телерадиовещания ("СКТ") является переход к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарт цифрового телевизионного вещания "DVB".
11. [bookmark: 11._Санитарная_очистка_территории][bookmark: _Toc164847088]Санитарная очистка территории
На перспективу ожидается незначительное увеличение количества ТКО в связи с предполагаемым ростом численности населения. Опираясь на прогнозные показатели стабилизационного сценария реализации Генерального плана, был произведен расчет нормативного количества ТКО.
На первую очередь проекта нормативное количество ТКО будет составлять 25,7 тыс.т /год (128,3 тыс. куб. м/год), крупногабаритных отходов – 1,3 тыс.т /год (6,4 тыс. куб. м/год).
На расчетный срок нормативное количество ТБО будет составлять 26,0 тыс.т /год (130,1 тыс. куб. м/год), крупногабаритных отходов – 1,3 тыс.т /год (6,5 тыс. куб. м/год). Настоящим проектом предлагаются следующие первоочередные мероприятия:
· Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов;
· обустройство мест для приема ТКО у населения, установка контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;
· установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового отдыха граждан;
· организация обслуживания мест сбора ТКО;
· своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;
· регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок.
12. [bookmark: 12._Некоторые_аспекты_проектирования_гор][bookmark: _Toc164847089]Некоторые аспекты проектирования городской среды с учетом потребностей жизнедеятельности маломобильных людей
Маломобильные горожане - инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого	или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников.
Данный раздел разработан в соответствии с градостроительными нормативами и правилами (СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012*, СП 56.13330.2011, СП 44.13330.2011, РДС 35-201-99). Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, выпуски 1- 3, 7, 10, 12-149, 20.
Объекты социальной, транспортной инженерной инфраструктур, подлежащие оснащению специальными приспособлениями и оборудованием.
К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся:
· жилые здания государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда;
· административные здания и сооружения;
· объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.);
· объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
· объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения;
· гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно- оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;
· объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;
· станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;
· почтово-телеграфные и другие здания и сооружения связи и информации; - производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; - тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; - прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
Перечень специальных приспособлений и оборудования для оснащения объектов инфраструктур города
Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в процессе строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
· визуальной и звуковой информацией;
· специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
· звуковой сигнализацией у светофоров;
· телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
· пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;
· специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, городских парков и других рекреационных зон;
· пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
· пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц,
На автостоянках и в местах парковки транспортных средств, независимо от форм собственности стоянок, должно выделяться до 10 процентов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места парковки оснащаются специальными указателями. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, в тех случаях, когда инвалиды имеют противопоказания к управлению автотранспортом, пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
Параметры зон и пространств для инвалидов
Зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9 м и длину не менее 1,5 м. Ширина прохода при одностороннем движении должна быть не менее 1,2 м, при двухстороннем - не менее 1,8 м. Размеры площадки для поворота кресла-коляски на 90 град. должны быть не менее 1,3х1,3 м, для поворота на 180 град. - не менее 1,3х1,5 м, для разворота на 360 град. - не менее 1,5х1,5 м.
Устройство пешеходных путей
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей части.
Переходы на крупных и сложных транспортных развязках следует снабжать защитными ограждениями. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м.
В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, следует предусматривать не реже чем через 300 м места отдыха со скамейками.
Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см.
Покрытия пешеходных путей
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 1,5 см. Ребра решеток, устанавливаемых на путях движения инвалидов, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. Предупреждающую информацию для людей с полной и частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) следует обеспечивать изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.
Стоянки и остановки автотранспорта
На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых стоянках автомобилей, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов.
В соответствии со ВСН 62-91* минимальное количество таких мест следует принимать из расчета: 4%, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100; 3% при общем числе мест 101-200; 2% - при числе мест 201-1000; 20 мест плюс не менее 1% на каждые 100 свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 машино-мест. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20% мест. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.
Пандусы и лестницы
Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не должен превышать допустимых величин. В начале и конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать бортики высотой не менее 5 см. Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. По не примыкающим к стенам боковым краям лестничного марша ступени должны иметь бортики высотой не менее 2 см. Ширина проступей должна быть: для наружных лестниц не менее 40 см, для внутренних лестниц в зданиях и сооружениях - не менее 30 см; высота подъемов ступеней: для наружных лестниц - не более 12 см, для внутренних - не более 15 см. По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения инвалидов лестничного марша должны предусматриваться ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует предусматривать двойными на высоте 0,7 и 0,9 м, а для детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 м. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0,3 м. Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 не более 5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 0,04 м.
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Сведения о планируемых для размещения на территории г. Кузнецка объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа представлено в таблице 53.1.
Таблица 53.1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Обоснование
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	1. Объекты инженерной инфраструктуры. Электроснабжение

	1.1
	Трансформаторная подстанция
	Строительство КТП 2х630
	обеспечение электроснабжения взрослой поликлиники ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» в Кузнецком районе
	Пензенская область,                           г. Кузнецк,                   ул. Свердлова, 115
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	2023
	Требуется установление охранной зоны

	1.2
	Линии электропередачи
	Строительство электрических сетей 
2КЛ-6кВ 
	обеспечение электроснабжения взрослой поликлиники ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» в Кузнецком районе
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, 
ул. Свердлова, ул. Железнодорожная, ул. Фабричная, ул. Радищева
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	2023
	Требуется установление охранной зоны

	1.3
	Линии электропередачи
	Строительство электрических сетей 
	- обеспечение территории города инженерными  сетями;
- обеспечение устойчивого, надежного и бесперебойного электроснабжения территории города.
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Взлетный-1»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	2023-2024
	Требуется установление охранной зоны

	2. Объекты инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение

	2.1
	Сети теплоснабжения
	Закольцовка тепломагистрали
	Обеспечение территории города инженерными  сетями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,             по ул. Калинина от МОУ СОШ №21 до ул. Комсомольской
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.2
	Сети теплоснабжения
	Закольцовка тепломагистрали
	Обеспечение территории города инженерными  сетями
	Пензенская область,
г. Кузнецк,
ул. Свердлова – ул. Республики
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.3
	Сети теплоснабжения
	Закольцовка тепломагистрали
	Обеспечение территории города инженерными  сетями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,                от НПС до ул. Чкалова
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.4
	Сети теплоснабжения
	Строительство перехода теплотрассы надземным способом
	Обеспечение территории города инженерными  сетями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,              через ж/д по            ул. Гагарина
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           Юго-Западный район 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.1
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           Южный район 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.2
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
Южный район 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.3
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
Западный район 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.4
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
Вместо ЦТП №18 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.5
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
Вместо ЦТП №22 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.6
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
СШ №4 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.7
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           
СШ №9

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.5.8
	Источник тепловой энергии
	Строительство  котельной
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,           СТПУ №26 
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Требуется установление охранной зоны

	2.6
	Центральный тепловой пункт
	Строительство ЦТП
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, «Взлетный-1»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	2.6.1
	Центральный тепловой пункт
	Строительство ЦТП
	Обеспечение территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, «Взлетный-2»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	3. Объекты инженерной инфраструктуры. Водоснабжение

	3.1
	Объект водоснабжения
	Строительство артскважины
	Обеспечение
территории города водоснабжением
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Водозабор №8 (резервная территория после ее освоения)
ул. Правды, 84А

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	3.1.1
	Объект водоснабжения
	Строительство артскважины
	Обеспечение
территории города водоснабжением
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Водозабор №8 (резервная территория после ее освоения)
ул. Правды, 84А

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	3.1.2
	Объект водоснабжения
	Строительство артскважины
	Обеспечение
территории города водоснабжением
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Водозабор №8 (резервная территория после ее освоения)
ул. Правды, 84А

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	3.1.3
	Объект водоснабжения
	Строительство артскважины
	Обеспечение
территории города водоснабжением
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Водозабор №8 (резервная территория после ее освоения)
ул. Правды, 84А

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	3.1.4
	Объект водоснабжения
	Строительство артскважины
	Обеспечение
территории города водоснабжением
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Водозабор №8 (резервная территория после ее освоения)
ул. Правды, 84А

	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Требуется установление охранной зоны

	4. Объекты инженерной инфраструктуры. Водоотведение

	4.1
	Объект водоотведения
	Строительство КНС 
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.2
	Сети водоотведения: канализация самотечная
	Строительство самотечного коллектора.
Строительство уличных сетей водоотведения
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.3
	Сети водоотведения: канализация напорная
	Строительство напорного коллектора
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	I очередь
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.4
	Объект водоотведения

	Строительство КНС
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,                 ул. Сухановская
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.4.1
	Сети водоотведения
	Строительство напорного коллектора;
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,                 ул. Сухановская
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.4.2
	Сети водоотведения
	Строительство самотечного коллектора
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,                 ул. Сухановская
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.5
	Объект водоотведения
	Строительство КНС 
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Восточный»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.5.1
	Сети водоотведения
	Строительство коллектора
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк, Микрорайон «Восточный»
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	4.6
	Сети водоотведения
	Строительство канализационного коллектора 
	Обеспечение
территории города инженерными  сетями и объектами
	г. Кузнецк,                ул. Хвалынская              (от Хвалынского проезда до ул. Белинского- Дарвина в г. Кузнецке)
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов и объектов коммунального обслуживания не определяются
	Расчетный срок
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	5. Автомобильные дороги

	5.1
	Мостовое сооружение
	Строительство путепровода
	Улучшение условий проживания населения
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,                  ул. Октябрьская – ул. Белинского
	Планируемый к размещению
	Для искусственных сооружений не определяются
	I очередь
	Установление охранной зоны не требуется

	5.2
	Автомобильная дорога местного значения
	Строительство автодороги местного значения
	Улучшение условий проживания населения
	Пензенская область,  
г. Кузнецк,               от ул. Октябрьская до ул. Белинского
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов не определяются
	I очередь
	Установление охранной зоны не требуется

	6. Объекты здравоохранения 

	6.1
	Медицинская организация особого типа
	Строительство здания морга, хозяйственно-бытовых зданий
	Осуществление медицинской деятельности
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Территория существующей межрайонной больницы
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7. Объекты образования 

	7.1
	Общеобразовательная организация
	Строительство общеобразовательной школы
	Обеспечение населения общеобразовательными организациями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный» 
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.1.1
	Общеобразовательная организация
	Строительство общеобразовательной школы
	Обеспечение населения общеобразовательными организациями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.1.2
	Общеобразовательная организация
	Строительство общеобразовательной школы
	Обеспечение населения общеобразовательными организациями
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.2
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада
	Обеспечение населения детскими садами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.2.1
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада
	Обеспечение населения детскими садами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.2.2
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада
	Обеспечение населения детскими садами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	7.2.3
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада
	Обеспечение населения детскими садами
	Пензенская область,  
г. Кузнецк. Микрорайоны «Взлетный»
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая зона
	Расчетный срок
	Установление охранной зоны не требуется

	8. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

	8.1
	Объект обеспечения пожарной безопасности
	Строительство пожарного депо
	Организация тушения пожаров
	Пензенская область, г. Кузнецк, в районе микрорайона «Взлетный».
	Планируемый к размещению
	Общественно-деловая
	II очередь
	Установление охранной зоны не требуется




XVII. [bookmark: _Toc164847091]ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения города Кузнецка в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план г. Кузнецка направлен на обеспечение возможности развития экономики в целом, с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально- экономического развития.
В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана города Кузнецка даны предложения по планируемым для размещения объектам местного значения в следующих областях:
1. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры.
Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с повышением уровня жизни и условий проживания населения, а также на развитие социальной инфраструктуры.
В целом, улучшение дорожных условий территории города приведет к:
·      снижению числа дорожно-транспортных происшествий;
· сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров за счет увеличения скорости движения;
· снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов;
· снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества     дорог;
·      повышению производительности труда;
·      повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;
·      улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.
Размещаемые объекты отображены на Карте планируемого размещения объектов местного значения.
2. Объекты электро-тепло-газо-водоснабжения и водоотведения населения.
В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы. В целом, работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:
· обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;
· поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно- коммунального хозяйства города;
· сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.
Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения. Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территории.
3. Объекты образования.
К планируемым объектам местного значения г. Кузнецка относятся три общеобразовательных школы и четыре детских сада.
Реализация планов строительства объектов образования местного значения должна оказать мощный положительный эффект на уровень комфортности городской среды, доступность объектов повседневного обслуживания, что особенно важно для районов массового жилищного строительства. Также, уровень обеспеченности территории детскими образовательными организациями может напрямую повлиять на улучшение демографических показателей города.
4. Объекты здравоохранения.
Планируемые объекты здравоохранения – морг и хозяйственно-бытовые здания отнесены к объектам местного значения.
Влияние реализации планов по строительству объектов здравоохранения на здоровье, качество и продолжительность населения города чрезвычайно высоко. Демографические показатели впрямую зависят от качества предоставляемых медицинских услуг, которые в свою очередь определяются в значительной степени доступностью мест предоставления медицинских услуг населению.
4. Объекты пожарной безопасности
К объектам местного значения относится планируемое пожарное депо, строительство которого улучшит состояние обеспечения пожарной безопасности населения.
Перечень планируемых объектов местного значения г. Кузнецка приведен в таблице 2 раздела 2 Положения о территориальном планировании.
Таким образом, размещаемые объекты местного значения окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, повышение привлекательности города для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности, увеличения инвестиционной привлекательности, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории города.
Размещение этих объектов на территории города не приведет к изменениям сложившегося строения города, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования.

XVIII. [bookmark: XVII._ПЕРЕЧЕНЬ_И_ХАРАКТЕРИСТИКА_ОСНОВНЫХ][bookmark: _Toc164847092]ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Исходными материалами для выполненных работ послужили данные о состоянии территории, полученные в администрации г. Кузнецка.
При разработке данного раздела использовалось действующее в Российской Федерации законодательство, государственные градостроительные нормативы и правила, строительные нормы и правила, государственные стандарты в области строительства, ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на проектируемой территории могут быть связаны с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.
Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.
1. [bookmark: 1._Перечень_возможных_источников_чрезвыч][bookmark: _Toc164847093]Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.
Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-97).
[bookmark: Опасные_метеорологические_явления]Опасные метеорологические явления
Территория г. Кузнецка расположена в континентальном климате.
Средняя годовая температура воздуха +3,2ºС. Средняя температура января -13,3ºС, июля +19,2ºС. Осадков выпадает 600 мм в год, максимум, около 80 % от их количества, приходится на теплый период.
На рассматриваемой территории преобладают ветры восточного и юго-западного направлений. Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/сек.
Средняя годовая абсолютная влажность воздуха составляет 2,0 мб. Максимум наблюдается в июле, минимум – в январе. Средняя годовая относительная влажность в холодное время года (ноябрь – февраль) и составляют 59 – 68%.
К опасным метеорологическим явлениям, проявляющимся на территории города, можно отнести заморозки, гололед, снегопады, метели, град, ливни, почвенную засуху, туманы, грозу. Бывают и более грозные явления - шквальные ветры, ураганы.
Заморозки. Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до 0°С и ниже после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С весной и до перехода еѐ через 15°С осенью. Это явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов.
Гололёд – слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель тумана или дождя. Этим явлением наиболее широко обусловлены аварии на транспорте, с обледенением проводов могут быть связаны аварии в электросетях. Повторяемость рассматриваемого природного явления в районе составляет 20-25 дней в году. Гололед может также вызвать травмы населения, срывы в работе служб и бригад скорой медицинской помощи.
Сильные снегопады – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.
Сильные метели – перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей. Выпадение снега до 400 мм и более за 12 часов возможно на всей территории района, с периодичностью 1 раз в 5 лет, а при скорости 15 м/сек, в течение суток – 1 раз в 7 лет. В результате сильных снегопадов возможно образование снежных заносов на дорогах, обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге может быть нарушено сообщение между населенными пунктами районов, электроснабжение и нормальное обеспечение жизнедеятельности людей.
Ливни. К опасным метеорологическим явлениям на рассматриваемой территории могут быть отнесены сильные ливни, с интенсивностью 30мм/час и более, град. Экстремальное количество и большая продолжительность выпадения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Случается, что сильные фронтальные ливни длятся от нескольких часов до суток и более с перерывами в 1-2 недели. Среднемноголетняя повторяемость таких ливней составляет 2-3 раза в год.
Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающее их угнетение и гибель.
Туманы – скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости. Сильные туманы вызывают затруднение в работе всех видов транспорта, что повышает риск возникновения ДТП.
Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом. Во время грозы наибольшую опасность представляют молнии. Удары молний могут вызвать пожары, повредить линии электропередач, поразить людей.
Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/сек, приводит к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи электропередач, повалу деревьев, нагону воды, повреждению сельскохозяйственных культур, затруднению в работе транспорта, строительства, переносу почвы, снега. Ураганы приводят к опустошительным разрушениям.
Причины чрезвычайных ситуаций, вызванных метеорологическими явлениями, обусловлены природными процессами и природными аномалиями, происходящими в атмосфере.
Поражающий фактор источника природной ситуации - составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

[bookmark: Перечень_поражающих_факторов_источников_]Перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений (ГОСТ Р 22.2.03-97)
Таблица 54
	Источник природных ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	Ураган
	Гидродинамический
	Аэродинамическое давление

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды
Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка
Снежные заносы

	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный Динамический
	Гололедная нагрузка
Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	Суховей
	Аэродинамический 
Тепловой
	Иссушение почвы

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Природные пожары
	Теплофизический
	Пламя
Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха
Опасные дымы



Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации – это негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория города относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:
ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;
ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;
сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
[bookmark: Природные_пожары]Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории города возможны лесные пожары.
Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01-83).
Наличие лесопокрытых площадей к северу от города обусловливает степень летней пожароопасности. Общая площадь лесного фонда составляет около 504 га. Лесные угодья находятся в ведении Кузнецкого лесного хозяйства и представлены многолетним смешанным лесом с преобладанием лиственных пород. Наиболее вероятно возникновение низового пожара при горении сухой травы. По многолетним наблюдениям возможно возникновение до трех природных пожаров общей площадью до 2 га лесных территорий. Крупные очаги лесных пожаров (25 га и более), а также торфяные пожары не прогнозируются. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть до 2 тыс. человек.
Продолжительность пожароопасного сезона в лесах обуславливается континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период:
- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельскохозяйственных палов;
- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;
- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.
Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так называемый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды), наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород, а также прекращение работ по очистке лесов.
Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Рекомендуется устройство минерализованных противопожарных полос, противопожарных разрывов – специально созданных противопожарных барьеров в виде просеки шириной 10-20 м.
Для целей пожаротушения в городе оборудовано 23 площадки для забора воды размером 12×12 м с твердым покрытием. Имеются 442 пожарных гидранта, 8 резервуаров общим объемом 12000 куб.м, 1 водонапорная башня на горе Лысуха и 19 пожарных водоемов.
Движение к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении пожаров, а также при эвакуации населения осуществляется по асфальтированным и грунтовым дорогам.
В случае возникновения природного пожара пострадавшее население может получить. первую медицинскую помощь в центральной районной больнице г.Кузнецка.
В целях обеспечения безопасности населения генпланом предусматривается строительство пожарного депо в районе ул. Строителей.
В соответствии с Лесным кодексом в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо:
· ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
· обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;
· утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;
· устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
· создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана г. Кузнецка.
[bookmark: Опасные_геологические_процессы]Опасные геологические процессы
Опасное геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (по ГОСТ Р 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).
На территории города имеет место овражная эрозия.
Оврагообразование – сложный процесс, связанный с образованием и развитием оврагов – крупных отрицательных линейных форм рельефа с крутостенными незадерненными бортами, формирующихся на склоновых водосборах по долинам рек или склонам балок под действием временных русловых потоков ливневых и талых вод.
Овраги обычно развиваются в легкоразмываемых осадочных породах под воздействием временных потоков талых и дождевых вод.
Причины образования оврагов:
· нарушение при хозяйственном использовании и промышленном освоении земель естественных условий формирования стока воды и наносов на склонах речных долин, балок, суходолов;
· климатические условия (холодные, продолжительные зимы с глубоким  промерзанием грунта и накоплением снежного покрова большой толщины);
· вырубка насаждений по склонам;
· отсутствие регулирования поверхностного стока и другие.
Последствия оврагообразования:
· ущерб сельскохозяйственному использованию за счет сокращения площади пашни и значительного ухудшения качества пахотных угодий;
- практика использования оврагов под свалки мусора и отходов производства приводит к тому, что токсичные вещества со сточными водами поступают в реки и водоемы, что представляет угрозу для здоровья населения.
Плоскостная (почвенная эрозия) приводит к смыву гумусового горизонта почв, обладающего наиболее благоприятными свойствами и сосредотачивающего основные элементы питания, прежде всего азот. Эрозия сопровождается ухудшением физических свойств почвы, увеличением объемного веса, потерей структуры пахотного слоя. Утрата почвой ее природного плодородия трудно восполнима. Защита почвы от разрушающего действия эрозионных процессов должна стать неотъемлемой частью рационального ведения хозяйства. Почвозащитные приемы должны проводиться комплексно, в течение всего года с учетом специфики каждого сезона.
Рекомендуемые агротехнические приемы борьбы с водной эрозией:
1. повышение водопроницаемости почв;
2. задержание на месте определенной части стока (создание искусственного микрорельефа);
3. создание хорошо развитого растительного покрова.
[bookmark: Подтопления.]Подтопления.
Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов  (ГОСТ Р 22.0.03-97).
Причины подтопления:
· повышение уровня подземных вод, связанное с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков);
· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами  (техногенные утечки);
· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.
Последствия подтоплений:
-подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;
-разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;
-затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;
-размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;
· гибель людей и скота.
В результате обильных осадков, интенсивного таяния снега возможен разлив р.Труев. 
2. [bookmark: Перечень_возможных_источников_чрезвычайн][bookmark: _Toc164847094]Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».)
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Опасность разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из социально-экономических и экологических проблем в области водопользования.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:
·  значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;
·  повреждение конструктивных элементов ГТС;
·  невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.
На территории города расположен пруд. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации при разрушении ГТС невысока.
Потенциально опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории района потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.
Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.05-94).
На территории города Кузнецка расположены пожаровзрывоопасные объекты:
Таблица 55
	№                п/п
	Наименование организации (объекта)
	Место нахождения ПОО
	Вид опасности
	Класс опасности
	Наимен. опас. вещ.
	Кол-во опас. вещ.
	Кол-во насел. прож. в зоне опас.

	1
	Газонаполнительна я станция ООО «Кузнецкрегионгаз»
	г.Кузнецк, ул.Степная,21а
	ПВО
	4
	сжиж. газ
	267,6
	488

	2
	ОАО «Кузнецкий элеватор» - производство и хранение муки.
	г.Кузнецк, ул.Железно- дорожная, 23б
	ПВО
	4
	Зерно, горюч. пыль
	113000
	150



В случае аварий на ВОО пострадавшие будут эвакуироваться в центральную районную больницу в г. Кузнецка. 
Для ликвидации ЧС на пожаровзрывоопасных объектах привлекаются силы МЧС России, ФП РСЧС, ТП РСЧС. На территории города расположено 10 АЗС. Для АЗС характерны следующие виды аварий:
·  пожар пролива - горение проливов жидких продуктов - диффузионное горение паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе над поверхностью жидкости.
·  огненный шар - диффузионное горение плотных, слабо смешанных с воздухом парогазовых облаков с поверхности облаков в открытом пространстве.
·  взрыв - детонационное горение - сгорание предварительно перемешанных газо- или паро-воздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями в открытом пространстве или в замкнутом объеме.
·  хлопок - вспышка, волна пламени, сгорание предварительно перемешанных газо- или паро-воздушных облаков с дозвуковыми скоростями в открытом или замкнутом пространстве.
Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей представляют поражающие факторы взрыва и огненных шаров:
·  загорание автомобиля у топливораздаточной колонки;
·  взрыв бензобака автомобиля;
·  загорание топливораздаточной колонки;
·  загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов. Основные причины пожаров и взрывов:
· открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у хранилищ, у заправочной станции; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;
·  искра: выполнение работ стальным инструментом, из выхлопных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования, всякая другая искра независимо от природы еѐ происхождения;
·  разряды статического электричества: нарушение системы защиты от статического электричества; плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и, приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет источником воспламенения смеси с воздухом; грозовые разряды, молния (при неисправности конструкции молниезащиты) могут вызвать пожары и взрывы;
· природные катаклизмы.
Основными источниками чрезвычайных ситуаций на территории г. Кузнецка могут быть: 
- подтопление жилых домов и хозяйственных построек в период весеннего паводка, площадь зоны ЧС около 2 кв.км. (границы поражающего воздействия);
- в результате нарушения техники безопасности, утечки и взрыва СУГ в железнодорожной цистерне на территории ООО «Кузнецкрегионгаз» 50%-ное разрушение зданий в радиусе 33 метров от эпицентра взрыва, возможная площадь зоны ЧС до 3 кв.км. (границы поражающего воздействия).
[bookmark: Риск_возникновения_ЧС_на_транспорте.]Риск возникновения ЧС на транспорте.
Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте.
Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:
- износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.
По территории города проходит двухпутный электрифицированный участок железнодорожной линии Пенза-Сызрань Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», по которой перевозятся нефтепродукты,	гравий, уголь, лесоматериалы, техника; федеральная автодорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск, автодороги местного значения. При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории города могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ. Аварийно-опасным участком на железной дороге является железнодорожный переезд.
Вероятность возникновения ДТП на автодорогах города невысока. Участком автодороги с наибольшим количеством ДТП является перекресток федеральной автодороги «Урал М-5» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск и ул. Алексеевское шоссе. В случае аварий на дорогах пострадавшие будут эвакуироваться в центральную районную больницу в г. Кузнецка.
Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, ФП РСЧС, ТП РСЧС.
По территории города проходит магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев- Брянск» , магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление» и магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь» (Дружба-1») высокого давления. Прогноз возможного сценария развития аварии: разрушение насосного агрегата, истечение нефти а помещении насосной, испарение нефти, образование взрывоопасной концентрации паров, нефти в воздухе, воспламенение паров нефти, взрыв. Количество опасного вещества (нефть), участвующего в реализации наиболее опасного сценария – 2000 т. Потенциально-опасные объекты и объекты экономики в зону возможной аварии не попадают.
В случае аварий на дорогах пострадавшие будут эвакуироваться в центральную районную больницу в г. Кузнецка. 
Исходя из частоты возникновения аварий на нефтепродуктопроводе следует, что в городе маловероятно возникновение аварий на нефтепродуктопроводе.
На территории города возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ котельных и тепловых сетях. 
На территории города возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, в связи с перегрузкой электропотребителями износом оборудования которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи.
На территории города расположены электроподстанции ПС 220/110/6 кВ «Кузнецк», ПС 110)6кВ «Ферриты», ПС 6кВ ТЭЦ-3, ПС 110/35/6 кВ «Дружба», ПС 110/35/6 кВ
«Кузнецк-Тяговая», 178 ТП, проходят линии ВЛ – 0,4кВ – 639км. ВЛ-6 кВ -58км, ВЛ 35 кВ, 110 кВ.
Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения города: прорыв водопровода. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.
По территории города проходят газопроводы расположены ГРП.
При эксплуатации газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.
При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом топливо- воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.
Основными поражающими факторами таких аварий являются:
· избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;
· разлет осколков (фрагментов) труб;
· прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.
При воспламенении газа, т.е. при возникновении пожаров на газопроводах, масштаб негативного воздействия аварий на человека резко возрастает.
Количество людей, которые могут «одномоментно» пострадать от аварии на газопроводе при загорании газа, будет зависеть от возможного распределения их в конкретный момент времени на прилегающей территории в зоне действия этого поражающего фактора.
Для ликвидации ЧС на газопроводах объектах привлекаются силы МЧС России, ФП РСЧС, ТП РСЧС.
Пожары. Большинство техногенных чрезвычайных ситуаций обусловлено пожарами.
Основными причинами возникновения бытовых пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при обращении с электробытовыми и отопительными приборами, нарушение правил пожарной безопасности при курении в нетрезвом виде, поджог и короткое замыкание в электропроводке.
Основными причинами чрезвычайных ситуаций в производственной сфере являются: старение основных производственных фондов и недостаточное финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Частный жилой сектор индивидуальной застройки составляет 70% территории города. Возможно возникновение пожаров в частном жилом секторе из-за устаревшей электропроводки или неисправного печного отопления. Прогнозируется возникновение до 3 очагов пожаров с общей площадью до 560 кв.м. Уровень ЧС – локальный. Объекты с массовым пребыванием людей оснащены пожарными гидрантами. Забор воды на пожаротушение происходит на специально оборудованных площадках.
В городе оборудованы 3 площадки для забора воды размером 12×12 м с твердым покрытием.
Имеются 442 пожарных гидранта, 8 резервуаров общим объемом 12000 куб. м., 1 водонапорная башня на горе Лысуха и 9 пожарных водоемов. Пожаротушение осуществляется силами ПСЧ-6 (ФПС), ПСЧ-8 (ФПС), ПСЧ-9 (ФПС).
В случае пожаров пострадавшие будут эвакуироваться в центральную районную больницу в г. Кузнецка. 
3. [bookmark: 3._Биолого-социальная_чрезвычайная_ситуа][bookmark: _Toc164847095]Биолого-социальная чрезвычайная ситуация
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
Зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям отсутствуют.
Наступление биолого-социальной чрезвычайной ситуации среди населения города возможно в осенне-зимний период при заболевании гриппом.
Для предотвращения рисков инфекционных заболеваний людей в городе необходимо проводить вакцинацию, ежегодные медицинские обследования. В случае возникновения инфекционной заболеваемости людей эвакуация производится в районную больницу.
Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости (по ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. «Термины и определения»).
Риски заболевания сельскохозяйственных животных отсутствуют, т.к. на территории города отсутствуют сельскохозяйственные предприятия.
Контроль за эпидемиологической обстановкой осуществляет филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г. Кузнецке.

4. [bookmark: 4._Перечень_мероприятий_по_обеспечению_п][bookmark: _Toc164847096]Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на территории города Кузнецка обеспечивают:
	- 6 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Республики, 119А);
- 8 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Пролетарская, 72А);
- 9 пожарно-спасательная часть 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 8А).
	В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования, на территории г. Кузнецка, выполняются требования ко времени прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах - 10 минут. 
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по размещению планируемого объекта обеспечения пожарной безопасности на 4 единицы пожарной техники в районе микрорайона «Взлетный» г. Кузнецка.
Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
Согласно Постановлению правительства РФ от 07.10.2020 г. №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» на территории г. Кузнецка предлагаются следующие мероприятия:
1. Укрепление материально-технической базы существующих подразделений муниципальной противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами.
2. Создание систем, средств передвижения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожароопасности.
3. Мониторинг пожарной опасности в лесах.
4. Разработка планов тушения лесных пожаров.
5. Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция.
6. Содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов.
7. Соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов.
8. Устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных
целей в чрезвычайных обстоятельствах.
9. Ремонт асфальтобетонных дорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты района.
10. В соответствии с п. 8.8 СП 8.13130  установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 СП 8.13130  и принятия мер против замерзания воды в них.
11. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
12. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные светильники или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
13. К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.
Превышение площадок (пирсов) над низшей отметкой уровня воды в пожарном водоеме следует принимать с учетом вакуумметрической высоты всасывания насосов имеющихся пожарных автомобилей (мотопомп).
В случае возникновения природного пожара пострадавшее население эвакуируется в Кузнецкую центральную районную больницу по автомобильным дорогам регионального и местного значения.

[bookmark: 5._Перечень_мероприятий_по_предупреждени][bookmark: _Toc164847097]5. Перечень мероприятий по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается:
· совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;
· поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;
· герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;
· организация постоянного экологического мониторинга;
· планирование эвакуационных мероприятий населения, сельскохозяйственных животных, продовольствия, материальных ценностей;
· поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно- восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;
· создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
· подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
· повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.
[bookmark: Выводы]Выводы
При возможной модернизации существующей системы ГО и ЧС в г. Кузнецке важно учитывать, что при возникновении чрезвычайной ситуации на первый план выступает организация оперативного обследования, обоснования методологии и определения первоочередных задач, которые должны обеспечиваться необходимой информацией для принятия эффективных решений по обеспечению локализации и ликвидации последствий ЧС.
Осознание возможности существенного повышения безопасности на основе обобщения и использования опыта уже произошедших чрезвычайных событий не позволяет пренебрегать всеми теми сведениями, которые можно получить в ходе проведения работ непосредственно в зонах ЧС. Во всех конкретных случаях задачи ликвидации последствий ЧС в определенной территориальной системе решаются на более высоких уровнях организации социально-экономической системы. В конечном итоге сам подход к решению единообразен, меняется лишь масштаб анализа территории и явлений, а пространственно-информационное обеспечение сводится к следующему:
· получение максимально оперативной (не обязательно очень точной) информации о пространственном размещении последствий катастроф, их масштабах и форме;
· идентификация причин и источников катастрофы;
· составление оперативного прогноза развития последствий катастрофы в пространстве;
· разработка оперативных рекомендаций, направленных на локализацию последствий катастроф;
· проведение аналитической обработки информации на основе компьютерных технологий с выдачей блоков графических материалов, адаптированных к конкретным задачам принятия решений.
Методика оперативной оценки зон ЧС для обеспечения высокого экологического и социально-экономического качества принимаемых решений при определении масштабов, ареалов проявления и характере последствий стихийных бедствий, а также при проведении спасательных и строительно-восстановительных работ должна позволять:
· оперативно получать объективную информацию о распределении разрушений и контролирующих их факторах, инженерно-экологической и инженерно- геологической обстановке на уровне региона, конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов;
· осуществлять по мере необходимости обследования территории, включая оценку состояния окружающей среды;
· социально-экологических и инженерно-геологических условий на региональном и локальном уровнях;
· контролировать проведение восстановительных работ.
Существует два принципиальных требования для максимально оперативного выполнения необходимых работ в зонах ЧС различного типа:
· на стратегическом уровне планирования - это выявление   территорий (объектов) возможных ЧС;
· на оперативно-тактическом уровне - готовность к проведению работ по оперативной оценке, которая предусматривает наличие особого резерва финансовых средств для их быстрого вовлечения в процесс обеспечения работ и наличие технических средств (прежде всего дистанционных и наземных).
На основе прогноза готовится перечень переменных, подлежащих оценке. При этом учитывается, что для каждого типа ЧС, в зависимости от параметров территории (объекта), готовится свой специфический набор переменных.
Сами работы в зоне ЧС должны обеспечивать решение следующих задач:
· определение зон ущерба (разрушений, загрязнений и т.п.);
· определение масштабов разрушений;
· определение типов и сроков проявления возможных косвенных (наведенных) последствий на территориальном и отраслевом уровнях.
Следует учитывать, что масштабы наведенного ущерба практически всегда больше масштабов прямого и могут проявляться на территориях и в сферах деятельности общества, не затронутых активностью природного, природно-техногенного или техногенного источника ЧС.

XIX. [bookmark: _Toc145928583][bookmark: _Toc164847098]РЕЕСТР ВКЛЮЧАЕМЫХ/ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В/ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Генеральным планом предусматривается изменение границ населенного пункта г. Кузнецка, в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 56.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 56
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	г. Кузнецк

	1
	Земли населённых пунктов
	58:14:0061906:86
	374,85
	Земли населенных пунктов /
Для ведения лесного хозяйства
	Приведение категории земель (в графической части генерального плана) в соответствие со сведениями ЕГРН. Категория по ЕГРН не изменяется.

	2
	Земли населённых пунктов
	58:14:0121101:69
	
118,78
	Земли населенных пунктов /
Для ведения лесного хозяйства
	Приведение категории земель (в графической части генерального плана) в соответствие со сведениями ЕГРН. Категория по ЕГРН не изменяется.

	3
	Земли населённых пунктов
	58:14:0121101:63
	
0,652 
	Земли населенных пунктов /
Под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (водонапорные резервуары)
	Приведение категории земель (в графической части генерального плана) в соответствие со сведениями ЕГРН. Категория по ЕГРН не изменяется.


Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 57.
Таблица 57 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН/По данным Генерального плана в редакции 2021 года
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	г. Кузнецк

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения/ Земли населённых пунктов
	Часть обособленного земельного участка
58:14:0121101:19, входящего в состав единого землепользования 58:14:0000000:73
	8,769
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Изменения с целью устранения пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения/ Земли населённых пунктов 
	Часть контура (1) многоконтурного земельного участка
58:14:0130201:376 
	
0,038
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Изменения с целью устранения пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения/ Земли населённых пунктов
	Часть контура (4) многоконтурного земельного участка
58:14:0000000:202
	0,00021
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Изменения с целью устранения пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения/ Земли населённых пунктов
	Часть обособленного земельного участка
58:14:0710201:1, входящего в состав единого землепользования 58:14:0000000:26
	4,5897
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Изменения с целью устранения пересечения земельного участка с границей населенного пункта



Согласно п. 7.1 ст.10 от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», с последующими изменениями (далее – Закон) границы лесничеств считаются установленными в границах, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с даты внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ лесничеств в соответствии с частями 15, 15.1 и 16 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Категория земель лесного фонда в материалах Генерального плана города Кузнецка отображена в соответствии с границами лесничеств ((реестровые номера - 58:00-15.5 (Кузнецкое лесничество в Пензенской области); 58:00-15.16 – (Кададинское лесничество в Пензенской области)) на основании выписок о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта  культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории (далее – Выписка) от 11.12.2023 №КУВИ-001/2023-277515665, 
от 11.12.2023 №КУВИ-001/2023-277513381. 
Согласно Выписке от 11.12.2023 №КУВИ-001/2023-277513381 земельные участки с кадастровыми номерами 58:14:0061906:86, 58:14:0121101:69 не входят в границы Кузнецкого лесничества Пензенской области (реестровый номер 58:00-15). По сведениям ЕГРН данные земельные участи имеют категорию земель – земли населённых пунктов. Таким образом, в материалах Генерального плана города Кузнецка данная территория обозначена категорий земель населенных пунктов, с функциональным зонированием – зона лесов.
В соответствии с п. 7 ст. 10 Закона орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, до 1 января 2026 года приводит сведения государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН, в том числе в части сведений об особо охраняемых природных территориях, территориях объектов культурного наследия религиозного назначения, расположенных на землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по использованию лесных участков, расположенных в указанных границах.

XX. [bookmark: XVIII._УТВЕРЖДЕНИЕ_ДОКУМЕНТАМИ_ТЕРРИТОРИ][bookmark: _Toc164847099]УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. [bookmark: 1._Утвержденные_документами_территориаль][bookmark: _Toc164847100]Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального образования объектов федерального значения.
Таблица 58
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Краткая характеристика объекта

	
	Железнодорожный транспорт
	
	

	1
	Организация скоростного движения -«Самара – Пенза» (г. Самара, Волжский, Красноярский районы, г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район, г.Октябрьск, Сызрань, Николаевский, Новоспасский, Городищенский, Сосновоборский, Заречный районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский, Пензенский районы, г. Пенза, Сызранский район).
	г. Кузнецк
	Протяженность –388 км

	
	Автомобильный транспорт
	
	

	2
	Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск.
	г. Кузнецк
	-



2. [bookmark: 2._Утвержденные_документами_территориаль][bookmark: _Toc164847101]Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального образования объектов регионального значения.
Таблица 59

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Краткая характеристика объекта

	1
	Объекты образования, здравоохранения и иных областей

	1.1
	Строительство хирургического корпуса в г. Кузнецке ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»
	Пензенская область,    г. Кузнецк
	Площадь 17 669,3 кв.м

	1.2
	Строительство здания  поликлиники
	Пензенская область,                       г. Кузнецк
	Площадь 7 900,0 кв. м

	1.3
	Реконструкция нежилого здания Литер А для размещения Кузнецкого межрайонного отделения ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
	Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Рабочая, 250
	Площадь 708,3 кв. м

	1.4
	Строительство пожарного депо
	Пензенская область,    г. Кузнецк
	Пензенская область,    г. Кузнецк



XXI. [bookmark: XIX._ОСНОВНЫЕ_ТЕХНИКО_-_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ_ПО][bookmark: _Toc164847102]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
	    Таблица 60
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
2019 г.
	Расчетный срок
2039 г.

	
	Общая площадь функциональных зон в соответствии с векторной моделью
	га
	3769,33
	4079,64

	1
	Жилая зона
	
га
	
1673,13
	
1681,49

	2
	Общественно-деловая зона
	
га
	
388,64
	
357,22

	3
	Зона специализированной общественной застройки
	
га
	
-
	
2,4

	4
	Производственная зона
	
га
	
679,51
	
696,39

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	
га
	
234,46
	
246,10

	6
	Зоны специального назначения
	
га
	
42,21
	
41,97

	7
	Зоны рекреационного назначения
	
га
	
751,38
	
190,19

	8
	Зона лесов
	
га
	
-
	
485,61

	9
	Иные зоны
	
га
	
-
	
378,27



                                                                                                                                                                   Таблица 61
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
2019 г.
	Расчетный срок
2039 г.

	
	Население по состоянию на 2022г.

	1
	Численность населения-всего 
	тыс.чел.
	79045
	82486

	2
	Плотность населения
	
	
	

	2.1
	в пределах селитебной зоны
	чел./га
	54
	52

	2.2
	в пределах территории города
	чел./га
	20
	20

	Жилищный фонд по состоянию на 2022г.

	1
	Жилищный фонд-всего
	тыс. кв.м
	2298,35
	3047,5

	1.1
	в т.ч. в муниципальной
собственности
	тыс. кв.м
	74,21
	74,21

	1.2
	в частной собственности
	тыс. кв.м
	2204,34
	2947,6

	1.3
	в государственной собственности
	тыс. кв.м
	19,8
	19,8

	2
	Средняя обеспеченность населения
	кв.м/чел.
	29
	36,9

	3
	Оборудование жилого фонда
	
	
	

	
	централизованными сетями:
	% от общ.
площади
	
	

	3.1
	водопровод
	-"-
	73,2
	100

	3.2
	водоотведение
	-"-
	73,2
	100

	3.3
	отопление
	-"-
	99,6
	100

	3.4
	горячее водоснабжение
	-"-
	73,2
	100

	3.5
	газ
	-"-
	96,9
	100

	4
	Существующий
жилищный фонд
	сохраняемый
	тыс. кв.м
	2298,35
	2630,1

	5
	Общий	объем
строительства
	нового	жилищного
	тыс. кв.м
	
	417,4

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2022г.

	1
	Образовательного назначения
	
	
	

	1.1
	ВУЗы, ССУЗы
	ед./мест
	5/2008
	5/2008

	1.2
	школы
	-"-
	14/9179
	17/10139

	1.3
	детские сады
	-"-
	11/4095
	15/4575

	1.4
	учреждения дополнит. образования
	-"-
	9/6795
	9/6795

	2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	2.1
	больницы
	ед./коек
	2/743
	3/743

	2.2
	поликлиники
	ед./посещ в
смену
	4/1725
	5/1725

	3
	Объекты соцобслуживания
	ед./чел.
	3/1064
	3/1064

	4
	Спортивные объекты/плоскост.
соор.
	ед.
	6/16
	6/16

	5
	Объекты культ-досугового
назначения
	ед.
	13
	13

	6
	Объекты торгового назначения
	ед.
	1684
	1684

	7
	Объекты общественного питания
	
	36
	36

	8
	Объекты бытового обслуживания
	ед.
	401
	401

	
	Транспортная инфраструктура

	1
	Внешний транспорт -
протяженность
	
	
	

	1.1
	автомобильный
	км
	90
	90

	1.2
	железнодорожный
	км
	67
	67

	1.3
	трубопроводный
	км
	43
	43

	2
	Городской транспорт
	
	
	

	2.1
	Общая протяженность уличной сети
	км
	296,0
	324

	2.2
	Из них с усовершенств. покрытием
	км
	64,5
	94,5

	2.3
	Общая	протяженность	городских
маршрутов
	км
	121,0
	131,6

	
	Инженерная инфраструктура

	1
	Водоснабжение
	
	
	

	1.1
	Протяженность водопроводной сети
	км
	193,41
	196,2

	1.2
	Количество артскважин
	ед.
	29
	38

	1.3
	Обеспеченность водой (население)
	%
	91,5
	100

	1.4
	Водопотребление-всего
	тыс. куб.м
	3326
	3529

	1.4.1
	из них население
	тыс. куб.м
	2301
	2409

	1.4.2
	прочие организации
	тыс. куб.м
	1025
	1120

	2
	Водоотведение
	
	
	

	2.1
	Протяженность канализационной сети
	км
	100,21
	108,17

	2.2
	Количество КНС/город. очистные соор.
	Ед.
	8/1
	20/1

	2.3
	Обеспеченность канализацией
(население)
	%
	58,8
	100

	2.4
	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. куб.м
	2699
	2843

	
	из них население
	тыс. куб.м
	1587
	1623

	
	прочие организации
	тыс. куб.м
	1112
	1220

	3
	Газоснабжение
	
	
	

	3.1
	Общая протяженность газовых сетей
	км
	478,6
	544,4

	3.2
	Подземный	газопровод	высокого
давления Ру=0,6 МПа
	км
	53,8
	83,8

	3.3
	Надземный газопровод высокого
давления Ру=0,6 МПа
	км
	16,0
	16,0

	3.5
	Подземный	газопровод	низкого
давления Ру=0,005 МПа
	км
	42,2
	50,2

	3.6
	Надземный газопровод низкого
давления Ру=0,005 МПа
	км
	366,4
	394,4

	3.7
	Количество ГРП/ШРП
	ед.
	9/202
	9/202

	4
	Электроснабжение
	
	
	

	4.1
	Протяженность кабельных сетей 6 кВ
	км
	176,033
	188,195

	4.2
	Протяженность воздушных сетей 6 кВ
	
	46,981
	47,796

	4.3.
	Протяженность кабельных сетей 0,4 кВ
	
	80,9
	80,9

	4.4
	Протяженность воздушных сетей 0,4 кВ
	
	642,614
	646,422

	4.5.
	Количество ТП и РП - всего
	ед.
	352
	356

	4.6
	Общая протяженность сетей наружного
освещения
	
	946,528
	963,313

	4.7
	Потребление электроэнергии
	кВт/час
	118563349
	118863856

	4.7.1
	население
	
	275249
	276957

	4.7.2
	промышленность
	
	6255441
	6554240

	4.7.3
	бюджетные организации
	
	8495062
	8495062

	4.7.4
	прочие
	
	103537597
	103537597

	5
	Теплоснабжение
	
	
	

	5.1
	Протяженность тепловых сетей
	км
	
	+115,9

	5.2
	Источники теплоснабжения:
	
	
	

	5.2.1
	ТЭЦ-3
	ед.
	1
	1

	5.2.2
	котельные
	ед.
	9
	16

	5.2.3
	ЦТП
	ед.
	-
	1

	6
	Связь
	
	
	

	6.1
	Обеспеченность населения телефонной
сетью, емкость/задействовано
	номеров
	23144/17650
	23144/23144

	6.2
	Количество АТС
	ед.
	6
	6

	6.3
	Охват населения телевизионным
вещанием
	%
	100
	100



Общая численность населения в динамике
Ряд 1	
2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г. 	85231	84267	83400	82276	81027	80497	79800	79045	77491	


Рождаемость и смертность
Родилось	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1274	896	807	548	705	671	671	545	Умерло	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1515	1192	1156	783	1167	1352	1570	1191	



Миграция
Число прибывших	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1449	1376	1091	1007	1649	1420	1446	1370	Число выбывших	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2268	1947	1866	1890	1716	1431	1302	1343	



Дети до 17 лет, чел.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	14057	13998	13936	13877	15278	15164	14993	Трудоспособный возраст, чел	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	46614	45382	44151	42919	42279	42791	43571	Пенсионный возраст (старше трудоспособного возраста), чел.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	23526	23761	23996	24231	24483	23432	22167	




Количество мужчин от 16 до 59 лет	По состоянию на 1.01. 2022	21038	Количество женщин от 16 до 54 лет	По состоянию на 1.01. 2022	20250	




Браки	2021 г.	2022 г.	469	509	Разводы	2021 г.	2022 г.	344	383	




жилой фонд,
тыс.м.кв	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2039.8	1938.8	1988.8	2152.6999999999998	2189.1999999999998	2229.0700000000002	2267.46	2298.3500000000022	
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