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МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

	от
	
	№  
	

	г. Пенза 


Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,              Законом Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), в целях реализации Закона Пензенской области от 24.11.2021 № 3765-ЗПО «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71, руководствуясь постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2024 № 658-пП                  «Об утверждении Положения о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области», приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.06.2023 № 23-136 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Пензенской области и внесения изменений в них», приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы.
2. Признать утратившими силу:

2.1 решение Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6                      «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы»;
2.2 решение Пензенской городской Думы от 25.03.2016 № 402-20/6                         «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, утвержденные решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6»;
2.3 решение Пензенской городской Думы от 24.05.2019 № 1218-57/6                      «О внесении изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, утвержденные решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр 








          А.П. Итальянцев

 Утверждены

Приказом

Министерства градостроительства

 и архитектуры Пензенской области 

от _____ 2024 г. № ______

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Основная часть

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации                       (далее – ГрК РФ) местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Перечень областей нормирования настоящих нормативов:

а) автомобильный транспорт, автомобильные дороги местного значения;

б) инженерная инфраструктура (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение);

в) образование, в том числе дополнительное;

г) культура и досуг, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев;
д) физическая культура и спорт;
е) обеспечения жителей услугами связи;

ж) содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;

з) благоустройство и озеленение, создание общественных пространств;
и) обеспечение парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон.
При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (с последующими изменениями), нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.
1.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Пензы и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя
 норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Дороги, транспортное сообщение


	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть <*>

	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского округа;
	км/кв. км
	2,2 <**>
	не устанавливается



	1.2
	
	
	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки:
	
	
	

	
	
	
	- малоэтажной; 
	км/кв. км

	10
	

	
	
	
	- среднеэтажной и 
многоэтажной
	
	15
	

	1.3
	
	
	- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог.
	 %
	80

	не устанавливается



	<*> В соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016), поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных сводом правил «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр (с последующими изменениями).

<**> Используется для предварительных расчетов.

Проектирование сети улиц и дорог населенного пункта и отдельных элементов сети осуществляют с учетом планируемой организации дорожного движения, для городских округов с населением 100 тыс. чел. и более - на основе математического моделирования транспортных потоков.
Шаг сети улиц и дорог населенных пунктов, определяющий размеры микрорайонов и кварталов, следует принимать:

- для магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки - 300 - 500 м;

- для улиц местного значения - 80 - 150 м.

	1.4
	
	Остановки общественного транспорта
	Обеспеченность жителей городского округа остановками общественного транспорта, остановка 

на отрезок улицы протяженностью 600 м
	остановка
	1


	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
	 метров
	500

<*>

	<*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта <*>
	Велодорожки
	Обеспеченность населения велодорожками, плотность сети велодорожек

км/1 кв. км в зависимости от типа застройки:
	
	
	не устанавливается



	
	
	
	-малоэтажной; 
	км/1 кв. км
	10
	

	
	
	
	-среднеэтажной и
многоэтажной
	
	15
	

	<*> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах городских и сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.


1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Электроснабжение
	Объекты, обеспечивающие население электрической энергией 
	Обеспеченность населения электрической энергией, 

электропотребление на 1 человека в городском округе в зависимости от степени благоустройства поселений (используемого оборудования) и количества населения:                             <*> 
<**>
	кВт⋅ч/ год
	
	не устанавливается

	
	
	
	- без стационарных электроплит, без кондиционеров;
	
	1870
	

	
	
	
	- без стационарных электроплит, с кондиционерами;
	
	
	

	
	
	
	
	
	2200
	

	
	
	
	- со стационарными электроплитами, без кондиционеров;
	
	2310
	

	
	
	
	- со стационарными электроплитами, с кондиционерами.
	
	2640


	

	
	<*> К объектам электроснабжения местного значения городского округа относятся объекты электроснабжения в границах городского округа.
<**> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Газоснабжение
	Объекты газоснабжения

населения
	Обеспеченность населения природным газом,

потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования):  

 <*>

<**>

<1> 
	куб. м/ год


	
	не устанавливается

	
	
	
	- с централизованным горячим водоснабжением;
	
	120 


	

	
	
	
	- с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей;
	
	300


	

	
	
	
	- с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения.
	
	180

 
	

	
	<1> К объектам газоснабжения местного значения городского округа относятся объекты газоснабжения в границах городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб.м)).

	3
	Теплоснабжение 
	Объекты теплоснабжения
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения),

объемы теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства: <*>
	Гкал/ год
	
	не устанавливается

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом;
	
	0,97
	

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом;
	
	2,4
	

	
	
	
	- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом.
	
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов.

	4
	Водоснабжение 
	Объекты водоснабжения
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение,

объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>
	л/сут.
	
	Не устанавливается

	
	
	
	- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;
	
	140
	

	
	
	
	- то же, с централизованным горячим водоснабжением.
	
	165
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городского округа.

	5
	Водоотведение 
	Объекты водоотведения
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков,

объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства: <*>
	л/сут.
	
	

	
	
	
	- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;
	
	140
	не устанавливается

	
	
	
	- то же, с централизованным горячим водоснабжением.
	
	165
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городского округа.



1.1.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Дошкольное образование
	Дошкольные образовательные организации
<*>
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в образовательных организациях в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:
	мест
	65
	радиус пешеходного обслуживания 
	 метров
	500(800) <**>

	
	<*> Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 

Здания дошкольных образовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету организации дошкольного образования для проживающего в этих кварталах населения.

При реконструкции жилой застройки должна быть модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2016. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов и раздела 10 СП 42.13330.2016, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расстояние от отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями дошкольных образовательных организаций должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования («красных линий»), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м.
<**> В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800.
Примечание: 

1. Помещения дошкольных образовательных организаций на группу не более 10 детей согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648), СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденному приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (с последующими изменениями), санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 1.2.3685-21) допускается размещать в многоквартирных жилых зданиях степени огнестойкости не ниже II в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше второго этажа, при условии обеспечения квартир аварийным выходом согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и своду правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194                                         (с последующими изменениями). При этом должна быть обеспечена возможность устройства игровых площадок на придомовой территории.

2. Жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания следует размещать, формируя фронт застройки жилых улиц. Подъезды и подходы к встроенно-пристроенным объектам следует организовывать со стороны улиц и территорий общего пользования.
	<*> Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 

Здания ДОО должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету организации дошкольного образования для проживающего в этих кварталах населения.

При реконструкции жилой застройки должна быть модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями). При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов и раздела 10 СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Расстояние от отдельно стоящих зданий ДОО, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями ДОО должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования («красных линий»), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м - в городах; не менее 10 м - в сельской местности и при малоэтажной (до трех этажей) застройке; 

<**> В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 

Примечание: 

1. Помещения дошкольных образовательных организаций на группу не более 10 детей согласно СП 2.4.3648, СП 4.13130 и СанПиН 1.2.3685 допускается размещать в многоквартирных жилых зданиях степени огнестойкости не ниже II в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше второго этажа, при условии обеспечения квартир аварийным выходом согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130. При этом должна быть обеспечена возможность устройства игровых площадок на придомовой территории.

2. Жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания следует размещать, формируя фронт застройки жилых улиц. Подъезды и подходы к встроенно-пристроенным объектам следует организовывать со стороны улиц и территорий общего пользования.

	2
	Общее образование
	Общеобразовательные организации

<*>
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях,
количество мест на 100 человек в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет
	мест
	95
	радиус пешеходного обслуживания
	 метров
	500

(750)(800) <**>

	
	<*> размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости общеобразовательной организации, кв. м, на одного обучающегося:

св. 30 до 170 - 80 кв. м
" 170  " 340  - 55 "

" 340  " 510  - 40 "

" 510  " 660  - 35 "

" 660  " 1000 - 28 "

" 1000 " 1500 - 24 "

" 1500     -    22 "

Нормы применяются для общеобразовательных организаций по СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр (с последующими изменениями)                                      (далее -  СП 251.1325800.2016) - полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой - не менее 0,7 га. 

На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 

Здания общеобразовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету общеобразовательные организации для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах общеобразовательные организации при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных общеобразовательных организаций начального общего образования).

<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования на территориях малоэтажной жилой застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности (за исключением начальных классов, для которых радиус устанавливается 500 м).                     В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м. 

Примечание:

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 

	3
	Дополнительное образование детей
	Организации,

реализующие дополнительные образовательные программы в том числе:

<*>
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:
	мест
	75


	транспортная доступность 
	минут
	30

	
	
	- общеобразовательные

организации, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на базе общеобразовательных организаций;
	- число мест на программах дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;
	мест
	45
	
	
	

	
	
	- образовательные

организации, реализующих дополнительные образовательные программы на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	- число мест на программах дополнительного образования на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)


	мест
	30
	
	
	

	
	<*> Количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств. 

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций. 


1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области культуры, досуга и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя

норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Услуги общедоступных библиотек
	Общедоступные

библиотеки

<*>
	Обеспеченность населения общедоступными

библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество на 10 тыс. человек;
	единиц
	1


	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения/ читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания 
	тыс. единиц хранения
	4 

	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2  
	
	
	

	
	
	
	- дополнительно в центральной городской библиотеке,

единиц хранения /

читательских мест

на 1000 человек 
	тыс. единиц хранения/
	0,1


	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	0,1
	
	
	

	2
	
	Детские библиотеки <*>
	Обеспеченность населения детскими

библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	 - количество на 7000 человек (от 0 до 18 лет);
	единиц
	1


	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания; 
	тыс. единиц
	2,4


	
	
	

	
	
	
	- число читательских мест

на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания 
	чит. мест
	1,5


	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	3
	Музеи
	Краеведческие

музеи


	Обеспеченность населения краеведческими/

художественными

музеями:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- краеведческий музей/

художественный музей, количество на городской округ  
	единиц
	1
 
	
	
	

	
	
	
	-экспозиционная площадь на 1000 человек
	кв. м
	4,5

4 <*>


	
	
	

	4
	
	Тематические музеи
	Обеспеченность населения тематическими

музеями, количество на городской округ
	единиц
	1


	
	
	

	
	<*> Для краеведческих музеев - 4,5 кв.м, для художественных музеев – 4 кв.м. 

	5
	Театры
	Театры по видам искусств
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств,

количество посадочных мест

на 1000 человек <*>
	мест
	4 <**>


	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 200 тысяч человек при населении от 200 тысяч до 500 тысяч человек.

<**> Для каждого театра по видам искусств.

	6
	Концертные организации
	Концертные залы
	Обеспеченность населения концертными залами,

количество посадочных мест

 на 1000 человек

<*> 
	мест
	4

	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском округе независимо от количества населения.

	7
	Учреждения культуры клубного типа
	Учреждения культуры клубного типа


	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа,

количество посадочных мест на 1000 человек <*>
	мест
	5


	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 100 тысяч человек при населении от 100 тысяч до 500 тысяч человек.

	8
	Кинотеатры и кинозалы
	Кинотеатры и кинозалы
	Обеспеченность населения кинозалами,

количество посадочных мест на 1000 человек <*>
	мест
	25


	транспортная доступность
	минут
	30

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 20 тыс. человек населения городского округа.

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры. 


1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Физическая культура и спорт
	Плавательные бассейны
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек 
	кв. м
	20 


	транспортная доступность
	минут
	30

	2
	Физическая культура и спорт
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более:
	
	
	
	
	

	
	
	
	количество единиц на 100000 жителей; 
	единиц
	1

 
	
	
	

	
	
	
	количество мест на 1000 человек 
	мест
	15,6
	
	
	

	<*> Действия норматива распространяются на открытые комплексные сооружения, включающие спортивное ядро с трибунами на 1500 мест и более.      В состав спортивного ядра входят: основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и места для занятий легкой атлетикой. Тренировочные (запасные) поля стадиона не учитываются.

	3
	Физическая культура и спорт
	Плоскостные спортивные сооружения
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом,

общая площадь на 1000 человек 
	тыс. кв. м
	1,95 <*>
	пешеходная доступность 


	метров
	1000

	
	<*> Действия норматива распространяются на площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более не входят в указанный норматив.

	4
	Физическая культура и спорт
	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек 
	кв. м
	60


	пешеходная доступность 


	 метров
	1000

	5
	Физическая культура и спорт
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек 
	мест
	6
	транспортная доступность
	минут
	30


1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами, предназначенными для создания условий обеспечения жителей услугами связи, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Предоставление услуг связи 


	Отделения связи микрорайона, жилого района 


	Обеспеченность населения отделениями почтовой связи:

 - количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:
	тыс. чел.
	
	радиус пешеходного

обслуживания
	метров
	500



	
	
	
	IV – V; 
	
	до 9 
	
	
	

	
	
	
	III – IV; 
	
	9 - 18 
	
	
	

	
	
	
	II - III 
	
	20 - 25 
	
	
	


1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области ритуальных услуг и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Места захоронения умерших
	Кладбища смешанного или традиционного захоронения
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения,

площадь территории на 1000 человек
	га
	0,24  
	пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом
	минут
	45

	2
	
	Кладбища урновых захоронений после кремации
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации,

площадь территории на 1000 человек
	га
	0,02
	
	
	


1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области благоустройства, озеленения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8

	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городского округа (в расчете на весь населенный пункт)

	1.1
	Озеленение территории общего пользования 

населенных пунктов


	Озелененные территориями общего 

<*>
	Обеспеченность населения общегородскими озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека
	кв. м
	10
	транспортная доступность 
	минут
	30

<**>



	
	<*> Озелененные территории: Территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1). 

В г. Пензе существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования указанных в нормативе, исходя из расчета не более 5 кв. м на одного человека. 

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают, чел./га, не более: для городских парков – 100, парков зон отдыха – 70, парков курортов – 30, лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10, лесов – 1-3.

<**> Время доступности городских и районных парков (планировочных районов) на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, мин, не более: 30 - для городских и 20 - для районных парков. 

	2
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых районов городского округа

	2.1
	Озеленение территории общего 
в границах жилых районов

	Озелененные территориями общего пользования жилых районов (парки, сады, скверы, бульвары)
	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека 
	кв. м
	6
	транспортная доступность 
	минут
	20



	3
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых микрорайонов городского округа  

	3.1
	Озеленение территории общего пользования в границах жилых микрорайонов, кварталов

	Озелененные территорий общего пользования микрорайона, жилого квартала  


	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона, квартала:
	
	
	радиус обслуживания
	метров


	400

(800)

<***>

	
	
	
	- на 1 человека
	кв. м
	1,7<*>
	
	
	

	
	
	
	-доля от площади территории микрорайона (квартала)
	%
	25<**>
	
	
	

	
	<*> Показатель установлен в отношении конкретных озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона: скверы, сады, бульвары, предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей. 
<**> Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории микрорайона (квартала). В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
 При примыкании жилого микрорайона к общегородским паркам и организации пешеходных связей между территорией микрорайона и общегородскими парками, протяженностью не более 400 м, допускается сокращение нормы обеспеченности жителей микрорайона озелененными территориями, но не более чем на 25%. 
 <***> Радиус доступности озелененных территорий общего пользования принимают, м: 

400 - на территориях многоэтажной жилой застройки; 

800 - на территориях малоэтажной жилой застройки.  
Примечание: 

1. Озелененные территории общего пользования являются составной частью элементов благоустройства микрорайона и формируются в виде непрерывной системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилых домов и жилых групп, площадки для занятий физкультурой взрослого населения и детские игровые площадки, площадки отдыха взрослого населения. 
2. На территории бульвара и сквера допускается размещение объектов капитального и некапитального строительства для обслуживания посетителей и эксплуатации бульвара и сквера, высота которых не превышает 6 м. На территории сада не допускается размещение объектов капитального строительства. 

3. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, сквера, бульвара. 

	4
	 Обеспеченность площадками общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон 

	4.1
	Детские игровые площадки
	Детские игровые площадки
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,7

(0,4) <*>

	пешеходная доступность


	метров


	100 

	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,4 кв. м на человека. Детские игровые площадки для детей младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки следует размещать на озелененных территориях общего пользования жилого микрорайона. Детские игровые площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. При этом площадь детских игровых площадок, кв. м, должна быть не менее:

100 - для детей младшего и среднего школьного возраста;

900 - комплексных игровых площадок.
Примечание: 

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских игровых площадок, м: 20 - до детских игровых площадок для детей младшего и среднего школьного возраста; 40 - до комплексных игровых площадок. 

	4.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,2

(0,1)

<*>

	пешеходная доступность


	метров


	100

	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,1 кв. м на человека.

Примечание: 

Оптимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения 50 - 100 кв. м, минимальный размер - 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения. 
Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок для настольных игр взрослого населения - не менее 25 м.

	4.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого населения на 1 человека
	кв. м
	0,7

(0,5)

<*>

	пешеходная доступность


	метров


	400

(800)

<**>


	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 
<**> 400 м - на территориях многоэтажной жилой застройки; 800 - на территориях малоэтажной жилой застройки. 

Примечание:

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для занятия физкультурой взрослого населения, принимается в зависимости от шумовых характеристик 10 – 40 м (наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса). 

	Примечание:

1. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях.

	4.4
	Площадки для хозяйственных целей
	Площадки для хозяйственных целей
	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), 

площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,03 <*>
	пешеходная доступность


	метров
	100 <**> 



	
	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров. 

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (с последующими изменениями)                             (далее - СанПиН 2.1.3684-21).
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

	4.5
	Специализированные объекты благоустройства


	Площадки для выгула собак
	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства

(площадки для выгула собак), площадь территории на 1000 человек
	кв. м
	21<*>
	радиус обслуживания 
	метров
	1000<**> 



	
	<*> Рекомендуется размещение не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения

<**> Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, не менее 40 м.  

	5
	Обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения придомовой территории отдельных жилых домов и их групп 

	5.1
	Детские игровые площадки
	Детские игровые площадки на придомовой территории
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,4


	размещаются на придомовой территории

<*>

	
	<*> Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских игровых площадок, м, следует принимать: 20 - до детских игровых площадок для детей младшего и среднего школьного возраста; 40 - до комплексных игровых площадок.

Детские игровые площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников. 
Рекомендованная площадь детских игровых площадок, кв. м: 50 - 70 - для детей до 3 лет; 70 - 150 - для детей до 7 лет. 

	5.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,1


	размещаются на придомовой территории

<*>

	
	<*> Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок для настольных игр взрослого населения - не менее 25 м.

Оптимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения 50 - 100 кв. м., минимальный размер - 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения. 

	5.3
	Озеленение придомовых территорий 
	Озеленение придомовой территории <*>
	Обеспеченность населения зелеными насаждениями,

площадь территории на 1 человека 
	кв. м
	3


	размещаются на придомовой территории



	
	<*> Озеленение придомовой территории включает: 

- устройство газона;

- устройство цветников; 

- посадку древесно-кустарниковых насаждений. 

Озеленение придомовой территории рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и применение разнообразных приемов озеленения. 
 Примечание: Площадь озеленения территории многофункциональных зданий и комплексов определяют из расчета не менее 5,0 кв. м. на проживающего в жилых помещениях. Допускается учитывать элементы благоустройства и озеленение, устраиваемые на эксплуатируемых крышах и в специальных помещениях рекреаций (зимних садах), площади газонов, в т.ч. рулонных, напольных емкостей с грунтом и т.п. В случае изменения их параметров (уменьшения) или демонтажа площадь озеленения и необходимый набор элементов благоустройства на территории должны быть откорректированы. 

	Примечание: Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях.


1.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами, предназначенными для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлены в таблице 1.1.9.

Таблица 1.1.9
	№ показателя
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя 
норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Обеспеченность населения машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон <*>

HYPERLINK "\\\\192.168.1.5\\Gradan\\0. ГБУ НИТПиУ\\4. РНГП_МНГП\\РНГП 2024\\Дополнения после предложений и исправлений\\Действующие\\МНГП г Пензы проект 4 10 23 для сравн1.docx" \l "Par1360"
<**>:

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> При получении дробных значений при расчете количества машино-мест округлять до целого числа в большую сторону.

	1.1
	Парковка 

легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
 
	Стоянки легковых автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов: <*>
	
	
	
	
	
	

	
	
	-стоянки для хранения легковых автомобилей постоянного населения;


	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения, количество машино-мест на 1000 кв. м общей площади квартир
	
	14,3
	пешеходная доступность
	метров
	250 
150 

<**>


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание
	
	
	

	
	<*> На территории жилых микрорайонов следует предусматривать 100%-ное обеспечение машино-местами для хранения автомобилей жителей микрорайона в пределах территории жилого микрорайона или на прилегающих к жилому микрорайону территориях коммунально-складских и производственных зон. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки, при наличии придомовых участков, стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.
Размещение отдельно стоящих гаражей-стоянок, открытых мест для парковки и хранения автотранспорта на участке территории группы жилой (смешанной жилой) застройки запрещается. Подъезды к подземным гаражам-стоянкам не должны нарушать эксплуатацию приватных придомовых территорий, должны быть изолированы от площадок отдыха взрослого населения, детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения. 
При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) следует выполнять в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, утвержденного приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр) (с последующими изменениями) и                              СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003», утвержденного приказом Минстроя России от 13.05.2022                   № 361/пр.
Типы гаражно-стояночных объектов могут включать: 

- стоянки автомобилей (открытые площадки);

- гаражи-стоянки капитального типа.

Подземные гаражи-стоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается размещать под общественными (кроме дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под площадками для хозяйственных целей, площадками для занятий физкультурой взрослого населения, под проездами, гостевыми стоянками автомобилей.

На крышах обвалованных и подземных гаражей-стоянок допускается размещение площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения. При этом следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований к допустимым концентрациям загрязняющих веществ, выбрасываемых вентиляционными системами гаража, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и допустимым уровням шума, установленным СанПиН 1.2.3685-21 для объектов, расположенных на прилегающей территории.

Размещение многоярусных гаражей-стоянок на территории жилого микрорайона должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200).

Места для хранения легковых автомобилей, принадлежащих маломобильным группам населения (далее – МГН), следует предусматривать в соответствии с требованиями свода правил «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 59.13330.2020).
Количество парковочных мест для МГН следует принимать по пункту 5.2.1 СП 59.13330.2020.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности согласно пункту 5.2.2 СП 59.13330.2020.

Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330. 2020. 

<**> На территориях многоэтажной застройки - не более 250 м. На территориях малоэтажной застройки - не более 150 м. 
Примечание: 1. На стоянках для постоянного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов следует предусматривать (в том числе) машино - места для электротранспортных средств (электромобилей). Количество машино- мест рассчитывается по следующей формуле:

ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где:

ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП -обеспеченность населения машино-местами постоянного населения на стоянках, количество машино-мест на 1 квартиру, установленная настоящими нормативами;

КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице: 

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент
0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки.  

2. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах - на 10% - 15%

	
	.
	- гостевые стоянки на территории жилой многоквартирной застройки
	Обеспеченность населения машино-местами на гостевых стоянках, количество машино-мест на 1000 жителей
	машино-мест
	30
	
	
	200
<**>


	
	<**> Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей до входов в жилые дома

	1.2
	Парковка 

легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон


	Стоянки учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления,

количество машино-мест на 200 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	 метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание1
	
	
	

	1.3
	
	Стоянки административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций,

количество машино-мест на 100 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.4
	
	Стоянки коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний,

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.5
	
	Стоянки банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- с операционными залами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- с операционными залами,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- без операционных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- без операционных залов,

количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.6
	
	Стоянки зданий и комплексов многофункциональных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и комплексов многофункциональных, количество машино-мест
	машино-мест
	<*>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> - следует предусматривать места парковки легковых автомобилей для проживающих, работающих и посетителей;

- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей, принадлежащих жителям многофункциональных зданий, и на гостевых стоянках следует определять согласно показателям, установленным в данном разделе региональных нормативов;
- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей, следует определять как сумму машино-мест для каждого объекта, входящего в комплекс в зависимости от его функционально назначения, согласно показателям обеспеченности, установленным в данном разделе региональных нормативов.

	1.7
	
	Стоянки общественных помещений с гибким функциональным назначением
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках общественных помещений с гибким функциональным назначением,

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.8
	
	Стоянки зданий судов общей юрисдикции
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест на 10 работников суда
	машино-мест
	7
	Стоянки располагаются в пределах земельного участка суда в функциональной зоне для стоянок автомобилей

  

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест посетителей на одного судью (с округлением до целого числа)
	
	1,4
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	

	1.9
	
	Стоянки зданий и сооружений следственных органов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и сооружений следственных органов,

количество машино-мест: 
	машино-мест
	
	

	
	
	
	-для личного транспорта сотрудников следственного органа на трех сотрудников
	
	1
	Стоянки личного автотранспорта сотрудников располагаются в пределах земельного участка в служебной зоне.

	
	
	
	-для автотранспорта посетителей

следственного органа
	
	Устанавливается заданием на проектирование
	Открытые стоянки автотранспорта посетителей предусматриваются в общественной зоне земельного участка.



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	

	1.10
	
	Стоянки общеобразовательных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

общеобразовательные организации, количество машино-мест на 100 учащихся
	машино-мест
	1


	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников общеобразовательных организаций,
количество машино-мест на 100 работающих при вместимости общеобразовательных организаций:
	
	
	
	
	

	
	
	
	до 1100 учащихся
	
	7
	
	
	

	
	
	
	1100 учащихся и более
	
	5
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	<*> места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в школу, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории общеобразовательной организации, и должны быть отделены от площадок на территории общеобразовательной организации, зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС (с последующими изменениями) (далее – СП 140.13330), сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание общеобразовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», утвержденного приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 59.13330,                СП 2.4.3648, СанПиН 2.1.3684, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.11
	
	Стоянки дошкольных образовательных организаций 
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в

дошкольные образовательные организации и машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций,
количество машино-мест при вместимости дошкольных образовательных организаций до 330 мест 
	машино-мест
	5
в том числе 1 место для МГН
	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

дошкольные образовательные организации, 

количество машино-мест на 100   воспитанников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	1

	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест на 100 сотрудников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	10
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	<*> места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в детский сад, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории дошкольной образовательной организации и должны быть отделены от площадок на территории дошкольной образовательной организации зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330, сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание дошкольной образовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130, СП 59.13330, СП 2.4.3648, СанПиН 2.1.3684, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.12
	
	Стоянки образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках образовательных организаций, реализующих программы высшего образования,

количество машино-мест на 2 преподавателя
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 10 студентов
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.13
	
	Стоянки профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,

количество машино-мест на 2 преподавателей, занятых в одну смену
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.14
	
	Стоянки центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых,

количество машино-мест на 20 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.15
	
	Стоянки научно-исследовательских и проектных институтов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках научно-исследовательских и проектных институтов,

количество машино-мест на 140 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.16
	
	Стоянки производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон,

количество машино-мест на 6 работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.17
	
	Стоянки объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов,

количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	7
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.18
	
	Стоянки магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

(200) <*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	<*> до крупных учреждений торговли – 200 м.

	1.19
	
	Стоянки объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.),

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.20
	
	Стоянки специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.),

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.21
	
	Стоянки рынков постоянных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- универсальных и непродовольственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- универсальных и непродовольственных,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- продовольственных и сельскохозяйственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- продовольственных и сельско-хозяйственных

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.22
	
	Стоянки предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе),

количество машино-мест на 4 посадочных мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.23
	
	Стоянки объектов коммунально-бытового обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бани
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- бани,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны,

количество машино-мест на 10 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- салоны ритуальных услуг
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- салоны ритуальных услуг, количество машино-мест на 20 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.,

количество машино-мест на 1 рабочих места приемщика
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.24
	
	Стоянки гостиниц
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках гостиниц,

количество машино-мест 
	
	<*>

<**>


	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	<*> Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей принимают по заданию на проектирование.
<**> Число мест на стоянках автомобилей гостиниц, имеющих в своем составе предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, обслуживающие не только проживающих в гостинице, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий. 

При гостиницах категорий "четыре звезды" и выше (кроме гостиниц с числом номеров 15 и менее) следует предусматривать площадку для кратковременной остановки автомобилей и автобусов. 

В гостиницах при грузовых терминалах и других гостиницах, обслуживающих грузовые автомобильные потоки, следует предусматривать стоянки автомобилей грузового автотранспорта, число мест на которых устанавливается заданием на проектирование. 

<***> Количество машино- мест для электротранспортных средств (электромобилей) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП - норма парковочных мест, установленная заданием на проектирование;

КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице: 

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент

0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

	1.25
	
	Стоянки выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов,

количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	400



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.26
	
	Стоянки зданий театрально-зрелищных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-1-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 7 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	
	-2-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-2-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 10 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	
	-3-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-3-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 12 зрительских мест
	машино-мест
	1

<*>

<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.

<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование, при этом количество машино- мест для электротранспортных средств (электромобилей) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где:

ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП - норма парковочных мест, установленная заданием на проектирование;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице:

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент

0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

	1.27
	
	Стоянки центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе,

количество машино-мест на 6 мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.28
	
	Стоянки объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.),

количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	машино-мест
	1, но не менее 10 машино-мест на объект
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.29
	
	Стоянки досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.30
	
	Стоянки бильярдных, боулингов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках бильярдных, боулингов,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.31
	
	Стоянки медицинских организаций:
	
	машино-мест
	
	
	
	

	
	
	- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций-- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников
	
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- поликлиники, в том числе амбулатории
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- поликлиник, в том числе амбулатории,

количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 посещений
	
	6
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.32
	
	Стоянки спортивных комплексов и стадионов с трибунами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках спортивных комплексов и стадионов с трибунами,

количество машино-мест на 25 мест на трибунах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.33
	
	Стоянки оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- общей площадью менее 1000 кв. м 
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью менее 1000 кв. м,

количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- общей площадью 1000 кв. м и более
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью 1000 кв. м и более,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.34
	
	Стоянки муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м  
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м ,

количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м,

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 2000 - 3000 кв. м,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.35
	
	Стоянки специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.),

количество машино-мест на 3 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.36
	
	Стоянки аквапарков, бассейнов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аквапарков, бассейнов,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.37
	
	Стоянки катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.38
	
	Стоянки железнодорожных вокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках железнодорожных вокзалов,

количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.39
	
	Стоянки автовокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках автовокзалов,

количество машино-мест на 10 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	1.40
	
	Стоянки аэровокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аэровокзалов,

количество машино-мест на 6 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	<*> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме не менее 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для парковки туристических автобусов от входов в вокзалы - 100 м.

<**> до пассажирских помещений вокзалов 

	1.41
	
	Стоянки исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы,

количество машино-мест на 100 работников от общей штатной численности 
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	10<*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	
	<*> Служебная автопарковка предусматривается в непосредственной близости от административного здания на расстоянии не менее 10,0 м от окон близлежащих зданий общественного назначения и 15,0 м от окон жилых зданий.

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон <*>:

	2.1
	
	Стоянки у пляжей и парков в зонах отдыха
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у пляжей и парков в зонах отдыха,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	20
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	2.2
	
	Стоянки у лесопарков и заповедников
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у лесопарков и заповедников,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	2.3
	
	Стоянки у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.),

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	2.4
	
	Стоянки у береговых баз маломерного флота
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у береговых баз маломерного флота,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	2.5
	
	Стоянки у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз,

количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	машино-мест
	5
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	2.6
	
	Стоянки у предприятий общественного питания, торговли
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у предприятий общественного питания, торговли,

количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	200



	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание

1
	
	
	

	<*> Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СП 113.13330.2016 и размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Примечание 1:
1.1. На стоянках следует предусматривать (в том числе) машино- места для электротранспортных средств (электромобилей). Количество машино- мест рассчитывается по следующей формуле:

ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,

где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП -обеспеченность населения машино-местами постоянного населения на стоянках, установленная настоящими нормативами;

КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице:

Год

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расчетный коэффициент

0,08

0,2

0,32

0,43

0,53

0,75

1

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.
1.2. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей.


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Пензы и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

2.1.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:
	

	1.1
	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского округа
	В части обеспеченности показатель установлен на основе пункта 1.11 «Руководства по проектированию городских улиц и дорог», разработанного ЦНИИП градостроительства



	1.2
	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки:

 - малоэтажной;

 - среднеэтажной и многоэтажной
	В части обеспеченности показатель с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 (далее - Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования):
- «Плотность улично- дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км» установлен на основе положений Кинги 1 «Свод принципов комплексного развития городских территорий» учебного руководства «Стандарт комплексного развития территорий», размещенного на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://minstroyrf.gov.ru) (далее – Стандарт комплексного развития территорий) и отвечает современным требованиям формирования городской среды.

	1.3
	- доля автодорог с твердым покрытием, %
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования

	1.4
	Обеспеченность жителей городского округа остановками общественного транспорта, остановка 

на отрезок улицы протяженностью 600 м
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	2
	Обеспеченность населения велодорожками, плотность сети велодорожек км/1 кв. км в зависимости от типа застройки:

 - малоэтажной;

 - среднеэтажной и многоэтажной
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стандарта комплексного развития территорий, размещенного на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://minstroyrf.gov.ru) о  том, что велодорожки предлагается устраивать вдоль улиц, по внутриквартальным проездам по другим открытым пространствам, включая площади, парки, скверы, к основным местам назначения школам и детским садам, объектам торговли и услуг, культуры, отдыха и досуга, остановкам общественного транспорта. В связи с этим за основу определения плотности велодорожек принимается плотность улично - дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, что отвечает современным требованиям формирования городской среды.


2.1.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения электрической энергией, 

электропотребление на 1 человека в городском округе в зависимости от степени благоустройства поселений (используемого оборудования) и количества населения:
- без стационарных электроплит, без кондиционеров;

 - без стационарных электроплит, с кондиционерами;

 - со стационарными электроплитами, без кондиционеров;

 - со стационарными электроплитами, с кондиционерами.
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42.13330.2016

	2
	Обеспеченность населения природным газом, потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства (используемого оборудования):
- с централизованным горячим водоснабжением;
- с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей;

- с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренный постановлением Госстроя РФ              от 26.06.2003 № 112 (с последующими изменениями)                                 (далее – СП 42-101-2003). 

	3
	Обеспеченность населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения) объемы теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства:
- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом;
- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом;

- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42-101-2003.

	4
	Обеспеченность населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение,

объемы водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства:
- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;

- то же, с централизованным горячим водоснабжением
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденного приказом Минстроя России от 27.12.2021 №1016/пр.

	5
	Обеспеченность населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков,

 объемы водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства:
- застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями;

- то же, с централизованным горячим водоснабжением
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденного приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями) 


2.1.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в образовательных организациях в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016, СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94                  (далее – СП 30-102-99).

	2
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях,
количество мест на 100 человек в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет.

	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016, СП 251.1325800.2016, СП 30-102-99.

	3
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:

-число мест на программах дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;

-число мест на программах дополнительного образования на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования.


2.1.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области культуры, досуга и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.4.
Таблица 2.1.4
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками:

- количество на 10 тыс. человек;

 - единиц хранения/ читательских мест

на 1000 человек зоны обслуживания;

- дополнительно в центральной городской библиотеке, единиц хранения / читательских мест на 1000 человек   
	В части обеспеченности  показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 с учетом    методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 (далее- Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры).

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	2
	Обеспеченность населения детскими библиотеками:

- количество на 7 тысяч детей (от 0 до 18 лет);

- единиц хранения на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания; 

- число читательских мест

на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания  
	В части обеспеченности показатель установлен исходя из текущего состояния обеспеченности населения детскими библиотеками городских округов Пензенской области и с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

Число единиц хранения библиотечного фонда детских библиотек, обслуживающих население городских округов Пензенской области составляет 293208 единиц, число читательских мест 175.

1. Число экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек от 0 до 18 лет: (293208/118960) × 1000 = 2464 единиц (2,4 тыс. единиц), где 293208 – число экземпляров библиотечного фонда детских библиотек городских округов Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области от 0 до 18 лет. 

2. Число читательских мест на 1000 человек от 0 до 18 лет: (175/118960)×1000 = 1,5, где 175 - число читательских мест детских библиотек  в городских округах Пензенской области; 118960 – численность населения городских округов Пензенской области  от 0 до 18 лет.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области не ожидается рост численности населения области в указанный период. В связи с этим, показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством культуры ПО установлен исходя из текущих значений. 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	3
	Обеспеченность населения краеведческими/

Художественными музеями:

- краеведческий музей/

художественный музей, количество на городской округ;

 - экспозиционная площадь на 1000 человек
	В части обеспеченности показатели установлены на основе рекомендаций по проектированию музеев, разработанных ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева (далее - рекомендации по проектированию музеев), а также с учетом Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры. 

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	4
	Обеспеченность населения тематическими

музеями, количество на городской округ
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	5
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств, количество  посадочных мест

на 1000 человек
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	6
	Обеспеченность населения концертными залами,

количество посадочных мест на 1000 человек 
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	7
	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа, количество посадочных мест на 1000 человек
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	8
	Обеспеченность населения кинозалами, количество посадочных мест на 1000 человек
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.


2.1.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.5.
Таблица 2.1.5
	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/
Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек
	 В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее - рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры Минспорта России)

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более:

- количество единиц 100000 жителей;

- количество мест на 1000 человек
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены на основе рекомендованных Минспортом России нормативах и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры.
Согласно рекомендованным Минспортом России нормативам и нормам обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры норматив обеспеченности субъектов РФ на 100000 жителей составляет 1 стадион. Согласно этому на население города Пензы (488229 жит.) минимальное количество стадионов на 1500 мест и более должно составлять 5 единиц. При этом, если принимать минимальную вместимость стадиона 1500 мест, общее количество мест на население Пензы будет составлять 5х1500=7500, а в расчете на 1000 жителей 15,4 места. В соответствии с предельными значениями расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта показать увеличен до 15,6 мест на 1000 человек.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом общая площадь на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/), с учетом Приказа Росстата от 23.06.2023 № 303 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта, в части положений содержащих разъяснения,  о том какие объекты учитываются  данным показателем.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе рекомендованных Минспортом России нормативах и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры 

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе рекомендованных Минспортом России нормативах и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры 

	5
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе рекомендованных Минспортом России нормативах и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры 


2.1.6 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения отделениями почтовой связи:

 - количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:
IV – V; III – IV; II - III
	В части обеспеченности показатель установлен на основе ведомственных норм технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98, утвержденных Приказом Госкомсвязи РФ от 30 апреля 1998 г. № 82

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016


2.1.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области ритуальных услуг и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного захоронения, площадь территории на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	2
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после кремации, площадь территории на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                          СП 42.13330.2016 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.


2.1.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы Пензенской области объектами местного значения в области благоустройства, озеленения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.8.
Таблица 2.1.8
	№ 

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городского округа  (в расчете на весь населенный пункт) 

	1.1
	Обеспеченность населения общегородскими озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	2
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых районов городского округа  

	2.1
	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования, 

кв. м на 1 человека 
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	3
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых микрорайонов городского округа  

	3.1
	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона, квартала:

-кв. м на 1 человека;

-доля от площади территории микрорайона (квартала)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр (с последующими изменениями) (далее – СП 476.1325800.2020) и СП 42.13330.2016

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	4
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон

	4.1
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 476.1325800.2020

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	4.2
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	4.3
	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого населения на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016

	4.4
	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), 

площадь территории на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21

	4.5
	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства

(площадки для выгула собак), площадь территории на 1000 человек
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42.13330.2016 и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	5
	Обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения придомовой территории отдельных жилых домов и их групп

	5.1
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	5.2
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	5.3
	Обеспеченность населения зелеными насаждениями,

площадь территории на 1 человека

	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020 и СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утверждённого приказом Минстроя России от 07.08.2014 № 440_пр (с последующими изменениями) (далее -  СП 160.1325800.2014).


2.1.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Пензы объектами, предназначенными для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы представлено в таблице 2.1.9.
Таблица 2.1.9
	№

п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в границах жилых и общественно-деловых зон в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства

	1.1
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения, количество машино-мест на 1000 кв. м общей площади квартир.
В том числе для электротранспортных средств (электромобилей).

Обеспеченность населения машино-местами на гостевых стоянках,
количество машино-мест на 1000 жителей
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016, СП 476.1325800.2020 и методических рекомендации по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25 мая 2022 г. № АК-131-р) (далее - рекомендации Минтранса).
При определении числа машино-мест на 1000 кв. м общей площади был произведен расчет прогнозной обеспеченности населения личными автомобилями на расчетный срок. Расчетный срок принят - до 2035 года согласно периоду Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, и периоду прогноза социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года).

Расчет прогнозной обеспеченности населения личными автомобилями на расчетный срок производился на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о числе собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения по Пензенской области за период 2003-2022 год. Средний прирост уровня автомобилизации населения в Пензенской области за указанный период составил 13 легковых автомобилей в год. Обеспеченность населения личными автомобилями на расчетный срок (2035 год) определена с учетом современной обеспеченности (336,9 легковых автомобилей на 1000 человек населения в 2022 году) и тенденций ежегодного роста количества автомобилей на 1000 жителей (среднего прироста количества автомобилей в год за 20-летний период – 13 легковых автомобиля). С учетом указанного прироста в 2035 количество легковых автомобилей на 1000 человек населения в Пензенской области году должно составить – 489,3. На 1 человека 0,49.                      С учетом округления 0,5 автомобиля на 1 жителя.

При этом согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области к 2035 году прогнозная жилищная обеспеченность в среднем на 1 жителя Пензенской области должна составить 35 кв. м.  Соответственно на 35 кв. м будет необходимо 0,5 машино-мест, а на 1000 кв. м - 14,3 машино-мест.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.2
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления,

количество машино-мест на 200 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016, и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.3
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций,

количество машино-мест на 100 кв. м общей площади. 

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.4
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний,

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	1.5
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений 

- с операционными залами,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади.

- без операционных залов,

количество машино-мест на 55 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                         СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.6
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и комплексов многофункциональных,

количество машино-мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 160.1325800.2014 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016 

	1.7
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках общественных помещений с гибким функциональным назначением,

количество машино-мест на 50 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), СП 476.1325800.2020 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016 

	1.8
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест на 10 работников суда.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,

количество машино-мест посетителей на одного судью (с округлением до целого числа).

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 15.08.2018 № 524/пр                                (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса

	1.9
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и сооружений следственных органов,

количество машино-мест: 
- для личного транспорта сотрудников следственного органа на трех сотрудников;

- для автотранспорта посетителей

следственного органа.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель установлен на основе СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 26.12.2014 № 912/пр (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса

	1.10
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

общеобразовательные организации, количество машино-мест на 100 учащихся.
Обеспеченность населения машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников общеобразовательных организаций,
количество машино-мест на 100 работающих при вместимости общеобразовательных организаций:
- до 1100 учащихся;

-1100 учащихся и более.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 251.1325800.2016, СП 531.1325800.2024 и рекомендаций Минтранса.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.11
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

 автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в дошкольные образовательные организации и машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест при вместимости дошкольных образовательных организаций до 330 мест.

Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки

автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 

дошкольные образовательные организации, 

количество машино-мест на 100   воспитанников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более.

Обеспеченность машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест на 100 сотрудников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен в соответствии с СП 531.1325800.2024 

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.12
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках образовательных организаций, реализующих программы высшего образования,

количество машино-мест на 2 преподавателя

Обеспеченность машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 10 студентов.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                          СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.13
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,

количество машино-мест на 2 преподавателей, занятых в одну смену.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016 

	1.14
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых,

количество машино-мест на 20 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.15
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках научно-исследовательских и проектных институтов,

количество машино-мест на 140 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016 

	1.16
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон,

количество машино-мест на 6 работающих в двух смежных сменах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.17
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов,

количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.18
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.19
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.),

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.20
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.),

количество машино-мест на 60 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.21
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- универсальных и непродовольственных,

количество машино-мест на 30 кв. м общей площади Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- продовольственных и сельскохозяйственных

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016

	1.22
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе),

количество машино-мест на 4 посадочных мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.23
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- бани,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны,

количество машино-мест на 10 кв. м общей площади
Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- салоны ритуальных услуг,

количество машино-мест на 20 кв. м общей площади

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.,

количество машино-мест на 1 рабочих места приемщика
В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.24
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках гостиниц,

количество машино-мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 922-пр (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.25
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов,

количество машино-мест на 6 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.26
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-1-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 7 зрительских мест. 

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-2-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 10 зрительских мест.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-3-го уровня комфорта,

количество машино-мест на 12 зрительских мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 29.08.2017 № 1179-пр (с последующими изменениями), и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.27
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе,

количество машино-мест на 6 мест.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                     СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.28
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.),

количество машино-мест на 8 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.29
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.30
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках бильярдных, боулингов,

количество машино-мест на 4 единовременных посетителей. 

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.31
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций-- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.),

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 коек

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- поликлиник, в том числе амбулатории,

количество машино-мест на 100 сотрудников

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,

количество машино-мест на 100 посещений.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58-пр (с последующими изменениями) и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.32
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках спортивных комплексов и стадионов с трибунами,

количество машино-мест на 25 мест на трибунах.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.33
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью менее 1000 кв. м,

количество машино-мест на 25 кв. м общей площади

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью 1000 кв. м и более,

количество машино-мест на 40 кв. м общей площади.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.34
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м,

количество машино-мест на 8 единовременных посетителей

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м,

количество машино-мест на 10 единовременных посетителей.

Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 2000 - 3000 кв. м,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                    СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.35
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.),

количество машино-мест на 3 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.36
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аквапарков, бассейнов,

количество машино-мест на 5 единовременных посетителей

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.37
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м,

количество машино-мест на 7 единовременных посетителей

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.38
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках железнодорожных вокзалов,

количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                      СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.39
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках автовокзалов,

количество машино-мест на 10 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                         СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.40
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аэровокзалов,

количество машино-мест на 6 пассажиров в час пик.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	1.41
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы,

количество машино-мест на 100 работников от общей штатной численности.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)», утвержденные приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1454-пр (с последующими изменениями) (далее - СП 308.1325800.2017), и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 308.1325800.2017

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон:

	2.1
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у пляжей и парков в зонах отдыха,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 и СП 42.13330.2016.

	2.2
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у лесопарков и заповедников,

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                        СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020 

	2.3
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.),

количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                       СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020

	2.4
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у береговых баз маломерного флота,количество машино-мест на 100 единовременных посетителей.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                          СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020

	2.5
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз,

количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе               СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020

	2.6
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у предприятий общественного питания, торговли,

количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала.

В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе                            СП 42.13330.2016 и рекомендаций Минтранса

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020


3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования города Пензы Пензенской области

Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Пензы, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, иных областей в связи с решением вопросов местного значения города Пензы, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы распространяется на всю территорию города Пензы, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Пензы независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы применяются:

1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план города Пензы), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки города Пензы) и документации по планировке территории города Пензы, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2) в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Пензы.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления города Пензы.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования города Пензы и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Пензы, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения города Пензы в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.


