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1. [bookmark: _Toc138760210][bookmark: _Toc139265136][bookmark: _Toc142034037][bookmark: _Toc144281382][bookmark: _Toc146548248][bookmark: _Toc165910021]Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
           1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
           2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
           3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
           4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
            1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
            2) в границах территорий общего пользования;
            3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
            4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
11. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
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1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc138760208][bookmark: _Toc142034038][bookmark: _Toc144281383][bookmark: _Toc146548249][bookmark: _Toc165910022]Статья 15. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования и застройки города Пензы Пензенской области
На картах градостроительного зонирования выделены следующие виды и состав территориальных зон (таблица № 1) и территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
Таблица № 1
	
№ п/п

	Индекс зоны
	Виды и состав территориальных зон

	1
	2
	3

	Жилые зоны

	1
	Ж-1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	2
	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами

	3
	Ж-3
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

	4
	Ж-4
	Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

	Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

	1
	СОД-1
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки.             Застройка индивидуальными жилыми домами до 3 этажей

	2
	СОД-2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 8 этажей, включая мансардный

	3
	СОД-3
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 5 этажей и выше

	4
	СОД-4
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая разноэтажная жилая застройка

	5
	СОД-5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 2 этажей до 8 этажей, включая мансардный

	6
	СОД-6
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 4 этажей, включая мансардный

	7
	СОД-7
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

	8
	СОД-8
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона перспективного освоения территории в районе Тепличного комбината

	Общественно-деловые зоны

	1
	ОД-1
	Многофункциональная общественно-деловая зона

	2
	ОД-2
	Зона специализированной общественной застройки

	Зоны сельскохозяйственного использования

	1
	СХ-1
	Зона сельскохозяйственных угодий

	2
	СХ-2
	Зона садоводства, огородничества

	3
	СХ-3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	Зоны специального назначения

	1
	СН-1
	Зона кладбищ и мемориальных парков

	2
	СН-2
	Зона складирования и захоронения отходов

	3
	СН-3
	Зона озелененных территорий специального назначения

	4
	СН-4
	Зона режимных объектов ограниченного доступа

	Производственные и коммунальные зоны

	1
	ПК-1.1
	Производственная зона

	2
	ПК-1.2
	Производственная зона

	3
	ПК-2
	Коммунальная зона

	Природно-рекреационные зоны

	1
	Р-1
	Зона озелененных территорий общего пользования

	2
	Р-2
	Зона пляжей

	3
	Р-3
	Зона отдыха

	4
	Р-4
	Зона лесов

	5
	Р-5
	Иные рекреационные зоны

	6
	Р-6
	Зона открытых пространств

	7
	Р-7
	Зона городской рекреации

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

	1
	ИТ-1
	Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

	2
	ИТ-2
	Зона размещения объектов автомобильного транспорта

	3
	ИТ-3
	Зона размещения объектов железнодорожного транспорта

	4
	ИТ-4
	Зона размещения объектов воздушного транспорта
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[bookmark: _Toc144281384][bookmark: _Toc146548250][bookmark: _Toc165910023]Статья 16. Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице № 2.
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка*
	2.1.1

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	4
	Размещение гаражей для собственных нужд**
	2.7.2

	5
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	6
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	7
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	8
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	11
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	12
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



Примечания: 
* - для малоэтажных многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
** - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице № 3.
Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Социальное обслуживание
	3.2

	4
	Бытовое обслуживание
	3.3

	5
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	6
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	7
	Религиозное использование
	3.7

	8
	Общественное управление
	3.8

	9
	Деловое управление
	4.1

	10
	Магазины
	4.4

	11
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	12
	Общественное питание
	4.6

	13
	Гостиничное обслуживание
	4.7



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице № 4.

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
– максимальная площадь – 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет   до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
 в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 «Блокированная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м;
– площадь земельного участка для жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок – не менее 150 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений – до 20 м;
– предельное количество этажей – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных (блокируемых) участков – 0 м;
– со стороны внешних границ участков – 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка.

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка.

5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
[bookmark: _Toc144281385][bookmark: _Toc146548251][bookmark: _Toc165910024]Статья 17. Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 5.
Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства*, **
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
	2.1.1  

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд***
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Социальное обслуживание
	3.2

	8
	Бытовое обслуживание
	3.3

	9
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	10
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Магазины
	4.4

	16
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	17
	Общественное питание
	4.6

	18
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	19
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	20
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	21
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	22
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	23
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	24
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	25
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	26
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечания: 
* - для индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
** - для индивидуальных жилых домов, при условии комплексного развития территории;
*** - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 6.
Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства 
	2.1

	2
	Религиозное использование
	3.7

	3
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	4
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	5
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 7.
Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
	4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет  до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы  от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет                 до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5   (с последующими изменениями);
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 «Блокированная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м;
– площадь земельного участка для жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок – не менее 150 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений – до 20 м; 
– предельное количество этажей – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных (блокируемых) участков – 0 м;
– со стороны внешних границ участков – 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка.

5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 4 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны Ж-2, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
[bookmark: _Toc144281386][bookmark: _Toc146548252][bookmark: _Toc165910025]Статья 18. Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице № 8.
Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	8
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	9
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	10
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	13
	Деловое управление
	4.1

	14
	Магазины
	4.4

	15
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	16
	Общественное питание
	4.6

	17
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	18
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	19
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	20
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	21
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	22
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	23
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	24
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	25
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	26
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание:
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице № 9.

Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	3
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	4
	Религиозное использование
	3.7

	5
	Рынки
	4.3

	6
	Связь
	6.8

	7
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице № 10.

Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0; 
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка.
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4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 «Блокированная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м;
– площадь земельного участка для жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок – не менее 150 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений – до 20 м;
– предельное количество этажей – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных (блокируемых) участков – 0 м;
– со стороны внешних границ участков – 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка.

5) Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны Ж-3, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
[bookmark: _Toc144281387][bookmark: _Toc146548253][bookmark: _Toc165910026]Статья 19. Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-4 «Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице № 11.
Таблица № 11
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	3
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	4
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	5
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	6
	Социальное обслуживание
	3.2

	7
	Бытовое обслуживание
	3.3

	8
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	9
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	10
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Магазины
	4.4

	16
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	17
	Общественное питание
	4.6

	18
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	19
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	20
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	21
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	22
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	23
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	24
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	25
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	26
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	27
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	28
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	29
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице № 12.
Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	3
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	4
	Религиозное использование
	3.7

	5
	Рынки
	4.3

	6
	Служебные гаражи
	4.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице № 13.
Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м;
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0; 
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка.

5) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 «Блокированная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м;
– площадь земельного участка для жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок – не менее 150 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений – до 20 м;
– предельное количество этажей – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных (блокируемых) участков – 0 м;
– со стороны внешних границ участков – 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

6) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не больше 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны Ж-4, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
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1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1, указаны в таблице № 14.
Таблица № 14
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание 
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов 
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	22
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	23
	Выставочно-ярмарочная деятельность 
	4.10

	24
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	25
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	26
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	27
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	28
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	29
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	30
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	31
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	32
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1, указаны в таблице № 15.
Таблица № 15
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1 указаны в таблице № 16.
Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-1:
  4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
 4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет  до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка.

3) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не больше 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc144281389][bookmark: _Toc146548255][bookmark: _Toc165910028][bookmark: _Hlk144210680]Статья 21. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-2 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 8 этажей, включая мансардный»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице № 17.
Таблица № 17
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Социальное обслуживание
	3.2

	8
	Бытовое обслуживание
	3.3

	9
	Здравоохранение
	3.4

	10
	Образование и просвещение
	3.5

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Религиозное использование
	3.7

	13
	Общественное управление
	3.8

	14
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	15
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	16
	Деловое управление
	4.1

	17
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	18
	Магазины
	4.4

	19
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	20
	Общественное питание
	4.6

	21
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	22
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	23
	Служебные гаражи
	4.9

	24
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	25
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	26
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	27
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	28
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	29
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	30
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	31
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	32
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	33
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	34
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	35
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице № 18.
Таблица № 18
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице № 18.1.
Таблица № 18.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0. 

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

5) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 5 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.
[bookmark: _Toc144281390][bookmark: _Toc146548256][bookmark: _Toc165910029]Статья 22. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-3 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 5 этажей и выше»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице № 19.
Таблица № 19
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	24
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	25
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	26
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	27
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	28
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	29
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	30
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	31
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	32
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	33
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице № 20.
Таблица № 20
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Рынки
	4.3

	3
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	4
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице № 20.1.
Таблица № 20.1 
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв.м;
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

4) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.
[bookmark: _Toc144281391][bookmark: _Toc146548257][bookmark: _Toc165910030]Статья 23. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-4 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая разноэтажная жилая застройка»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице № 21.
Таблица № 21
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	4
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	5
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	6
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	7
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	8
	Социальное обслуживание
	3.2

	9
	Бытовое обслуживание
	3.3

	10
	Здравоохранение
	3.4

	11
	Образование и просвещение
	3.5

	12
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	13
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	14
	Общественное управление
	3.8

	15
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	16
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	17
	Деловое управление
	4.1

	18
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	19
	Магазины
	4.4

	20
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	21
	Общественное питание
	4.6

	22
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	23
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	24
	Служебные гаражи
	4.9

	25
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	26
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	27
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	28
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	29
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	30
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	31
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	32
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	33
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	34
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	35
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	36
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	37
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице № 22.
Таблица № 22
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице № 22.1.
Таблица № 22.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов – 0.

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м;
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м.

5) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

6) Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.

5. В границах территориальной зоны СОД-4, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил.
[bookmark: _Toc144281392][bookmark: _Toc146548258][bookmark: _Toc165910031]Статья 24. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-5 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 2 этажей до 8 этажей, включая мансардный
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице № 23.


Таблица № 23
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	24
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	25
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	26
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	27
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	28
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	29
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	30
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	31
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	32
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	33
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице № 24.
Таблица № 24
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Рынки
	4.3

	3
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	4
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице № 24.1.
Таблица № 24.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-5:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

4) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.
[bookmark: _Toc144281393][bookmark: _Toc146548259][bookmark: _Toc165910032]Статья 25. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-6 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 4 этажей, включая мансардный»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в таблице № 25.
Таблица № 25
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	4
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	5
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	6
	Социальное обслуживание
	3.2

	7
	Бытовое обслуживание
	3.3

	8
	Здравоохранение
	3.4

	9
	Образование и просвещение
	3.5

	10
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	11
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	14
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	15
	Деловое управление
	4.1

	16
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	17
	Магазины
	4.4

	18
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	19
	Общественное питание
	4.6

	20
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	21
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	22
	Служебные гаражи
	4.9

	23
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	24
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	25
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	26
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	27
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	28
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	29
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	30
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	31
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	32
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	33
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	34
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание:
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в таблице № 26.
Таблица № 26
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в таблице № 26.1.
Таблица № 26.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-6:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы  от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 31.05.2024 №4317-ЗПО «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет  до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями); 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается; 
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей;
– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – 12 м.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

4) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.
[bookmark: _Toc144281394][bookmark: _Toc146548260][bookmark: _Toc165910033]Статья 26. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-7 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-7, указаны в таблице № 27.
Таблица № 27
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Социальное обслуживание
	3.2

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3

	6
	Здравоохранение
	3.4

	7
	Образование и просвещение
	3.5

	8
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	9
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	10
	Общественное управление
	3.8

	11
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	13
	Деловое управление
	4.1

	14
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	15
	Рынки
	4.3

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	24
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	25
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	26
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	27
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	28
	Пищевая промышленность
	6.4

	29
	Строительная промышленность
	6.6

	30
	Склад
	6.9

	31
	Складские площадки
	6.9.1

	32
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	33
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	34
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	35
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	36
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-7, указаны в таблице № 28.
Таблица № 28
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	2
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно                 к территориальной зоне СОД-7, указаны в таблице № 28.1.
Таблица № 28.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-7:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.
[bookmark: _Toc144281395][bookmark: _Toc146548261][bookmark: _Toc165910034]Статья 27. Градостроительный регламент территориальной зоны СОД-8 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона перспективного освоения территории в районе Тепличного комбината
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-8, указаны в таблице № 29
Таблица 29
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Растениеводство
	1.1

	2
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14

	3
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	4
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	5
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	6
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	7
	Предпринимательство
	4.0

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, применительно к территориальной зоне СОД-8, не устанавливаются.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-8, указаны в таблице № 29.1.
Таблица № 29.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Служебные гаражи
	4.9

	4
	Складские площадки
	6.9.1



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-8:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 «Среднеэтажная жилая застройка»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов, – 0. 

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 2000 кв. м;
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 2 м; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м.

3) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не больше 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc144281396][bookmark: _Toc146548262][bookmark: _Toc165910035]Статья 28. Градостроительный регламент территориальной зоны ОД-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице № 30.
Таблица № 30
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0

	4
	Предпринимательство
	4.0

	5
	Спорт
	5.1

	6
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	7
	Автомобильный транспорт
	7.2

	8
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	11
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	12
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	13
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	14
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице № 31.
Таблица № 31
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Передвижное жилье
	2.4

	2
	Легкая промышленность
	6.3

	3
	Пищевая промышленность
	6.4

	4
	Строительная промышленность
	6.6

	5
	Склад
	6.9

	6
	Складские площадки
	6.9.1

	7
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице № 31.1.
Таблица № 31.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Для всех видов разрешенного использования: 
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 12 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м.

5. В границах территориальной зоны ОД-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
[bookmark: _Toc144281397][bookmark: _Toc146548263][bookmark: _Toc165910036]Статья 29. Градостроительный регламент территориальной зоны ОД-2 «Зона специализированной общественной застройки» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2, указаны в таблице № 32.
Таблица № 32
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Социальное обслуживание
	3.2

	4
	Здравоохранение
	3.4

	5
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	6
	Образование и просвещение
	3.5

	7
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	8
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	9
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	10
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	11
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	12
	Обеспечение обороны и безопасности 
	8.0

	13
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	14
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	15
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	16
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	17
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	18
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2, указаны в таблице № 33.
Таблица № 33
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1

	5
	Магазины
	4.4

	6
	Общественное питание
	4.6

	7
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, применительно к территориальной зоне ОД-2 указаны в таблице № 34.
Таблица № 34
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи 
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
 4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м, 
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 55%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 12 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны ОД-2, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 

[bookmark: _Toc144281398][bookmark: _Toc146548264][bookmark: _Toc165910037]Статья 30. Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в таблице № 35.
Таблица № 35
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Растениеводство
	1.1

	2
	Пчеловодство
	1.12

	3
	Питомники
	1.17

	4
	Сенокошение
	1.19

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	8
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	9
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	10
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	11
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	12
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание:
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в таблице № 36.
Таблица № 36
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Скотоводство
	1.8

	2
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	3
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	4
	Авиационный спорт
	5.1.6

	5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	6
	Трубопроводный транспорт
	7.5



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в таблице № 37.
Таблица № 37
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-1 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.
[bookmark: _Toc144281399][bookmark: _Toc146548265][bookmark: _Toc165910038]Статья 31. Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 «Зона садоводства, огородничества» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в таблице № 38.
Таблица № 38
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	4
	Магазины
	4.4

	5
	Площадки для занятия спортом
	5.1.3

	6
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	7
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	8
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	9
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	10
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	11
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	12
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	14
	Запас
	12.3

	15
	Земельные участки общего назначения
	13.0

	16
	Ведение садоводства
	13.2


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в таблице № 39.
Таблица № 39
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Питомники
	1.17

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	4
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	5
	Общественное питание
	4.6

	6
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	7
	Связь
	6.8

	8
	Трубопроводный транспорт
	7.5



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в таблице № 40.
Таблица № 40
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 13.2 «Ведение садоводства»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 400 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил землепользования и застройки, принятых решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 (с последующими изменениями);
– максимальная площадь – 1500 кв. м; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;
– со стороны смежных земельных участков – 3 м;
– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;
д) предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек – не более 2 этажей.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 4.4 «Магазины»: 
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 
– минимальная площадь – 600 кв. м; 
– максимальная площадь – 1500 кв. м; 
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) –  60 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается; 
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено: 
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования; 
– со стороны смежных земельных участков – 2 м;
 д) предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений: 
– этажность – не более 2 этажей.

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

4) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3  настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 60%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – 
не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, – в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования;
– со стороны смежных земельных участков – 2 м; 
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30 % от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc144281400][bookmark: _Toc146548266][bookmark: _Toc165910039]Статья 32. Градостроительный регламент территориальной зоны СХ-3 «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в таблице № 41.
Таблица 41
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Сельскохозяйственное использование (за исключением видов разрешенного использования с кодами 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,1.12, 1.16)
	1.0

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	4
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	5
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	6
	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	7
	Деловое управление
	4.1

	8
	Магазины
	4.4

	9
	Служебные гаражи
	4.9

	10
	Пищевая промышленность
	6.4

	11
	Склад
	6.9

	12
	Складские площадки
	6.9.1

	13
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	14
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	15
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	16
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	17
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	18
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	19
	Запас
	12.3


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в таблице № 42.
Таблица № 42
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Скотоводство 
	1.8

	2
	Звероводство
	1.9

	3
	Птицеводство 
	1.10

	4
	Свиноводство 
	1.11

	5
	Пчеловодство 
	1.12

	6
	Общественное питание 
	4.6

	7
	Производственная деятельность
	6.0

	8
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в таблице № 42.1.
Таблица № 42.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории – не подлежит установлению;
в) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

[bookmark: P851][bookmark: P932][bookmark: P1017][bookmark: P1082][bookmark: _Toc144281401][bookmark: _Toc146548267][bookmark: _Toc165910040]Статья 33.  Градостроительный регламент территориальной зоны СН-1 «Зона кладбищ и мемориальных парков»

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в таблице № 43.
Таблица № 43
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	6
	Ритуальная деятельность
	12.1


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в таблице № 44.
Таблица № 44
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Магазины
	4.4

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в таблице № 45.

Таблица № 45
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 12.1 «Ритуальная деятельность»:
 а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь – 1500 кв. м; 
– максимальная площадь – не подлежит установлению;
 б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
 в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
г) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70 %;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 30% от площади земельного участка.

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

3) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории – не устанавливается;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 5 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 50% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc144281402][bookmark: _Toc146548268][bookmark: _Toc165910041]Статья 34. Градостроительный регламент территориальной зоны СН-2 «Зона складирования и захоронения отходов» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в таблице № 46.
Таблица № 46
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Недропользование
	6.1

	4
	Энергетика
	6.7

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	6
	Специальная деятельность
	12.2

	7
	Запас
	12.3


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в таблице № 47.
Таблица № 47
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Склад
	6.9

	2
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в таблице № 48.
Таблица № 48
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 5 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 25% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc144281403][bookmark: _Toc146548269][bookmark: _Toc165910042]Статья 35. Градостроительный регламент территориальной зоны СН-3 «Зона озелененных территорий специального назначения»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в таблице № 49.
Таблица № 49
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Связь
	6.8

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в таблице № 50.
Таблица № 50
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Приюты для животных
	3.10.2

	4
	Деловое управление
	4.1

	5
	Магазины
	4.4

	6
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	7
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	8
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в таблице № 50.1.
Таблица № 50.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 20 % от площади земельного участка (за исключением кодов 4.9.1.3, 4.9.1.4);
в) для кодов 4.9.1.3, 4.9.1.4: максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка.
г) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
е) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
ж) минимальный процент озеленения территории – 50% от площади земельного участка.

[bookmark: _Toc144281404][bookmark: _Toc146548270][bookmark: _Toc165910043]Статья 36. Градостроительный регламент территориальной зоны СН-4 «Зона режимных объектов ограниченного доступа»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в таблице № 51.
Таблица № 51
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Служебные гаражи
	4.9

	4
	Строительная промышленность 
	6.6

	5
	Склад
	6.9

	6
	Автомобильный транспорт
	7.2

	7
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	8
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4

	11
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в таблице № 52.
Таблица № 52
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Магазины
	4.4

	3
	Общественное питание
	4.6

	4
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в таблице № 52.1.
Таблица № 52.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 70 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории – 15% от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 5 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.
[bookmark: _Toc144281405][bookmark: _Toc146548271][bookmark: _Toc165910044]Статья 37. Градостроительный регламент территориальной зоны ПК-1 «Производственная зона» 
1. Территориальная зона ПК-1 делится на 2 территориальных подзоны: 
1) территориальная подзона ПК-1.1;
2) территориальная подзона ПК-1.2.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в таблице № 53.
Таблица № 53
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	4
	Приюты для животных
	3.10.2

	5
	Предпринимательство
	4.0

	6
	Спорт
	5.1

	7
	Производственная деятельность
	6.0

	8
	Недропользование
	6.1

	9
	Тяжелая промышленность
	6.2

	10
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1

	11
	Легкая промышленность
	6.3

	12
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1

	13
	Пищевая промышленность
	6.4

	14
	Нефтехимическая промышленность
	6.5

	15
	Строительная промышленность
	6.6

	16
	Энергетика
	6.7

	17
	Связь
	6.8

	18
	Склад
	6.9

	19
	Складские площадки
	6.9.1

	20
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11

	21
	Научно-производственная деятельность 
	6.12

	22
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	23
	Автомобильный транспорт
	7.2

	24
	Водный транспорт
	7.3

	25
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	26
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	27
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	29
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	29
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	30
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в таблице № 54.

Таблица № 54
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	2
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	3
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0



4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в таблице № 54.1.
Таблица № 54.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной подзоны ПК-1.1:
5.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
5.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

· Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 75 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
– минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – 20 % от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории – 10 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) предельный класс опасности объектов – I класс (санитарно-защитная зона не более 1000м).

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной подзоны ПК-1.2:
6.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
6.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 75 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
– минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – 20 % от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории – 10 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м; 
е) предельный класс опасности объектов – III класс (санитарно-защитная зона, не более 300м).
[bookmark: _Toc146548272][bookmark: _Toc165910045]Статья 38. Градостроительный регламент территориальной зоны ПК-2 «Коммунальная зона» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в таблице № 55.
Таблица № 55
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Оказание услуг связи
	3.2.3

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3

	6
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	7
	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	8
	Предпринимательство
	4.0

	9
	Энергетика
	6.7

	10
	Связь
	6.8

	11
	Склад
	6.9

	12
	Складские площадки
	6.9.1

	13
	Научно-производственная деятельность 
	6.12

	14
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	15
	Автомобильный транспорт
	7.2

	16
	Водный транспорт
	7.3

	17
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	18
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	19
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	20
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	21
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	22
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в таблице № 56.
 

Таблица № 56
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Общежития
	3.2.4

	2
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	3
	Общественное управление
	3.8

	4
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	5
	Недропользование
	6.1

	6
	Легкая промышленность
	6.3

	7
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1

	8
	Пищевая промышленность
	6.4

	9
	Строительная промышленность
	6.6

	10
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в таблице № 56.1.
Таблица № 56.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ПК-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования    и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – не устанавливается; 
– этажность – не более 5 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 75 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
– минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – 20 % от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории – 10 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) предельный класс опасности объектов – IV класс (санитарно-защитная зона не более 100м).
[bookmark: P1295][bookmark: P1360][bookmark: P1427][bookmark: P1498][bookmark: _Toc146548273][bookmark: _Toc165910046]Статья 39. Градостроительный регламент территориальной зоны P-1 «Зона озелененных территорий общего пользования» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 57.
Таблица № 57
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	5
	Отдых (рекреация)
	5.0

	6
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	7
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	8
	Охрана природных территорий
	9.1

	9
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	10
	Резервные леса 
	10.4

	11
	Водные объекты
	11.0

	12
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	13
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	14
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 58.
Таблица № 58
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	2
	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	3
	Магазины
	4.4

	4
	Общественное питание
	4.6

	5
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 59.
Таблица № 59
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Связь
	6.8



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 30 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
– минимальный процент благоустройства территории, в том числе минимальный процент озеленения территории – 40 % от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 25% от площади земельного участка.

5. В границах территориальной зоны Р-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 50 настоящих Правил. 
[bookmark: _Toc146548274][bookmark: _Toc165910047]Статья 40. Градостроительный регламент территориальной зоны P-2 «Зона пляжей»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице № 60.
Таблица № 60
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Отдых (рекреация)
	5.0

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	4
	Охрана природных территорий
	9.1

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице № 61.
Таблица № 61
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг 
	3.1.1

	2
	Санаторная деятельность
	9.2.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице № 62.
Таблица № 62
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи 
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 10 % от площади земельного участка; 
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 25% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc146548275][bookmark: _Toc165910048]Статья 41. Градостроительный регламент территориальной зоны P-3 «Зона отдыха» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице № 63.
Таблица № 63
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Культурное развитие
	3.6

	4
	Магазины
	4.4

	5
	Общественное питание
	4.6

	6
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	7
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	8
	Служебные гаражи
	4.9

	9
	Спорт
	5.1

	10
	Природно-познавательный туризм
	5.2

	11
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	12
	Охота и рыбалка
	5.3

	13
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	14
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	15
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	16
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	17
	Охрана природных территорий
	9.1

	18
	Курортная деятельность
	9.2

	19
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	20
	Резервные леса
	10.4

	21
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	22
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных  до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице № 64.
Таблица № 64
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Передвижное жилье
	2.4

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Автомобильный транспорт
	7.2

	4
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	5
	Гидротехнические сооружения
	11.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице № 65.
Таблица № 65
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Связь
	6.8



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– для видов разрешенного использования с кодами 8.3, 11.1, 11.2, 12.0 – не подлежит установлению;
– для вида разрешенного использования с кодом 9.2.1 «Санаторная деятельность» минимальная площадь земельных участков – 2500 кв. м; максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
– для остальных видов – в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования;
– максимальный – не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 40 % от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
– минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) – 50 % от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории – 40 % от площади земельного участка;
– максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м.
[bookmark: _Toc146548276][bookmark: _Toc165910049]Статья 42. Градостроительный регламент территориальной зоны P-4 «Зона лесов» 
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице № 66.
Таблица № 66
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	2
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	3
	Природно-познавательный туризм
	5.2

	4
	Охота и рыбалка
	5.3

	5
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	6
	Охрана природных территорий
	9.1

	7
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	8
	Резервные леса
	10.4

	9
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	10
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	11
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице № 67.
Таблица № 67
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	2
	Парк культуры и отдыха
	3.6.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице № 68.
Таблица № 68
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Туристическое обслуживание
	5.2.1



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением, указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 10 % от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения территории – 70 % от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 5% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc146548277][bookmark: _Toc165910050]Статья 43. Градостроительный регламент территориальной зоны P-5 «Иные рекреационные зоны»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице № 69.
Таблица № 69
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг 
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	5
	Магазины
	4.4

	6
	Общественное питание
	4.6

	7
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	8
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	11
	Охрана природных территорий
	9.1

	12
	Резервные леса
	10.4

	13
	Водные объекты
	11.0

	14
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	15
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	16
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	17
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице № 70.
Таблица № 70
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице № 71.
Таблица № 71
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Отдых (рекреация)
	5.0



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-5:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 20 % от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения – 40 % от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 35% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc146548278][bookmark: _Toc165910051]Статья 44. Градостроительный регламент территориальной зоны P-6 «Зона открытых пространств»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице № 72.

Таблица № 72
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Охрана природных территорий
	9.1

	4
	Водные объекты
	11.0

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	9
	Запас
	12.3


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице № 73.
Таблица № 73
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице № 73.1.
Таблица № 73.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-6:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
б) предельное количество этажей или предельная высота, зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м;
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанных в пункте 1 настоящей части:
[bookmark: P1698]а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 40 % от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения – 40 % от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 35% от площади земельного участка. 
[bookmark: _Toc146548279][bookmark: _Toc165910052]Статья 45. Градостроительный регламент территориальной зоны P-7 «Зона городской рекреации»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице № 74.
Таблица № 74
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг 
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Спорт
	5.1

	5
	Природно-познавательный туризм 
	5.2

	6
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	7
	Охота и рыбалка
	5.3

	8
	Охрана природных территорий
	9.1

	9
	Историко-культурная деятельность 
	9.3

	10
	Резервные леса
	10.4

	11
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	12
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице № 75.
Таблица № 75
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице № 76.
Таблица № 76
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Магазины
	4.4

	3
	Общественное питание
	4.6

	4
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-7:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования, за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) – 10 % от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения территории – 70 % от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– этажность – не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.
[bookmark: _Toc146548280][bookmark: _Toc165910053]Статья 46. Градостроительный регламент территориальной зоны ИТ-1 «Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице № 77.
Таблица № 77
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1

	5
	Энергетика
	6.7

	6
	Связь
	6.8

	7
	Склад
	6.9

	8
	Складские площадки
	6.9.1

	9
	Научно-производственная деятельность 
	6.12

	10
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	11
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	12
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	13
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	14
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице № 78. 
Таблица № 78
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Религиозное использование
	3.7

	2
	Предпринимательство
	4.0

	3
	Автомобильный транспорт
	7.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице № 78.1.
Таблица № 78.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-1 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.
[bookmark: _Toc146548281][bookmark: _Toc165910054]Статья 47. Градостроительный регламент территориальной зоны ИТ-2 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице № 79.
Таблица № 79
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1

	5
	Служебные гаражи
	4.9

	6
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	7
	Водный спорт
	5.1.5

	8
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	9
	Автомобильный транспорт
	7.2

	10
	Водный транспорт
	7.3

	11
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	12
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	13
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	14
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	15
	[bookmark: sub_10113]Гидротехнические сооружения
	11.3

	16
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице № 80.
Таблица № 80
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	3
	Склад
	6.9

	4
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице № 80.1.

Таблица № 80.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-2 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

[bookmark: _Toc146548282][bookmark: _Toc165910055]Статья 48. Градостроительный регламент территориальной зоны ИТ-3 «Зона размещения объектов железнодорожного транспорта»

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице № 81.   
Таблица № 81
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице № 82.

Таблица № 82
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1

	4
	Специальное пользование водными объектами 
	11.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице № 82.1.
Таблица № 82.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-3 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.
[bookmark: _Toc146548283][bookmark: _Toc165910056]Статья 49. Градостроительный регламент территориальной зоны ИТ-4 «Зона размещения объектов воздушного транспорта»
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно  к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице № 83.
Таблица № 83
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд*
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Воздушный транспорт
	7.4

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0


Примечание: 
* - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице № 84.
Таблица № 84
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице № 84.1.
Таблица № 84.1
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 «Коммунальное обслуживание»:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;
– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– предельная высота зданий – 15 м; 
– предельная высота сооружений – 40 м; 
– этажность – не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) – 80 %;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– сооружений – 0,5 м;
– зданий – 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи, – 20% от площади земельного участка.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-4 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.
[bookmark: _Toc146548284][bookmark: _Toc165910057]Статья 50. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории
1. В случае если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, принимаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (таблица № 85). 






Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Таблица № 85

	№ п/п
	Сфера нормирования / группа объектов нормирования
	Объекты нормирования
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	
	
	
	Наименование показателя
 норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива
	Наименование показателя норматива
	Единица измерения
	Значение показателя норматива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Транспортная инфраструктура

	1
	Дороги, транспортное сообщение

	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть <*>

	Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения, улично-дорожной сетью, в пределах населенного пункта:
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	- плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах городского округа;
	км/кв. км
	2,2 <**>
	не устанавливается


	1.2
	
	
	- плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки:
	
	
	

	
	
	
	- малоэтажной; 
	км/кв. км

	10
	

	
	
	
	- среднеэтажной и 
многоэтажной
	
	15
	

	1.3
	
	
	- доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог.
	 %
	80

	не устанавливается


	<*> В соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016), поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.
Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных сводом правил «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр (с последующими изменениями).
<**> Используется для предварительных расчетов.
Проектирование сети улиц и дорог населенного пункта и отдельных элементов сети осуществляют с учетом планируемой организации дорожного движения, для городских округов с населением 100 тыс. чел. и более - на основе математического моделирования транспортных потоков.
Шаг сети улиц и дорог населенных пунктов, определяющий размеры микрорайонов и кварталов, следует принимать:
- для магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки - 300 - 500 м;
- для улиц местного значения - 80 - 150 м.

	1.4
	
	Остановки общественного транспорта
	Обеспеченность жителей городского округа остановками общественного транспорта, остановка 
на отрезок улицы протяженностью 600 м
	остановка
	1

	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
	 метров
	500
<*>

	<*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 м.

	2
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта <*>
	Велодорожки
	Обеспеченность населения велодорожками, плотность сети велодорожек
км/1 кв. км в зависимости от типа застройки:
	
	
	не устанавливается


	
	
	
	-малоэтажной; 
	км/1 кв. км
	10
	

	
	
	
	-среднеэтажной и
многоэтажной
	
	15
	

	<*> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах городских и сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):
- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);
- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.
Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

	
	Образование

	1
	Дошкольное образование
	Дошкольные образовательные организации
<*>
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест в образовательных организациях в расчете на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет:
	мест
	65
	радиус пешеходного обслуживания 
	 метров
	500(800) <**>

	
	<*> Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций, кв. м, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 
На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 
Здания дошкольных образовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.
При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету организации дошкольного образования для проживающего в этих кварталах населения.
При реконструкции жилой застройки должна быть модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований СП 42.13330.2016. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями настоящих нормативов и раздела 10 СП 42.13330.2016, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.
Расстояние от отдельно стоящих зданий дошкольных образовательных организаций, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями дошкольных образовательных организаций должно составлять:
- до линий градостроительного регулирования («красных линий»), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м.
<**> В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800.
Примечание: 
1. Помещения дошкольных образовательных организаций на группу не более 10 детей согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648), СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденному приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (с последующими изменениями), санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 1.2.3685-21) допускается размещать в многоквартирных жилых зданиях степени огнестойкости не ниже II в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше второго этажа, при условии обеспечения квартир аварийным выходом согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и своду правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194                                         (с последующими изменениями). При этом должна быть обеспечена возможность устройства игровых площадок на придомовой территории.
2. Жилые дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания следует размещать, формируя фронт застройки жилых улиц. Подъезды и подходы к встроенно-пристроенным объектам следует организовывать со стороны улиц и территорий общего пользования.

	2
	Общее образование
	Общеобразовательные организации
<*>
	Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях,
количество мест на 100 человек в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет
	мест
	95
	радиус пешеходного обслуживания
	 метров
	500
(750)(800) <**>

	
	<*> размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости общеобразовательной организации, кв. м, на одного обучающегося:
св. 30 до 170 - 80 кв. м
" 170  " 340  - 55 "
" 340  " 510  - 40 "
" 510  " 660  - 35 "
" 660  " 1000 - 28 "
" 1000 " 1500 - 24 "
" 1500     -    22 "
Нормы применяются для общеобразовательных организаций по СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр (с последующими изменениями) (далее -  СП 251.1325800.2016) - полная школа, 25 человек в классе, без спортивного ядра, без бассейна. Для устройства плавательного бассейна площадь участка следует увеличить на 0,2 га для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой - не менее 0,7 га. 
На земельных участках должны быть обеспечены подъезды пожарных автомобилей к зданиям дошкольных образовательных организаций по всей длине со всех сторон. 
Здания общеобразовательных организаций должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.
При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемые по расчету общеобразовательные организации для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах общеобразовательные организации при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных общеобразовательных организаций начального общего образования).
<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования на территориях малоэтажной жилой застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности (за исключением начальных классов, для которых радиус устанавливается 500 м). В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м. 
Примечание:
Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 

	3
	Дополнительное образование детей
	Организации,
реализующие дополнительные образовательные программы в том числе:
<*>
	Обеспеченность местами на программах дополнительного образования, число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из них:
	мест
	75

	транспортная доступность 
	минут
	30

	
	
	- общеобразовательные
организации, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на базе общеобразовательных организаций;
	- число мест на программах дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;
	мест
	45
	
	
	

	
	
	- образовательные
организации, реализующих дополнительные образовательные программы на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	- число мест на программах дополнительного образования на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)

	мест
	30
	
	
	

	
	<*> Количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств. 
Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций. 

	
	Культура и досуг

	1
	Услуги общедоступных библиотек
	Общедоступные
библиотеки
<*>
	Обеспеченность населения общедоступными
библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- количество на 10 тыс. человек;
	единиц
	1

	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения/ читательских мест
на 1000 человек зоны обслуживания 
	тыс. единиц хранения
	4 

	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	2  
	
	
	

	
	
	
	- дополнительно в центральной городской библиотеке,
единиц хранения /
читательских мест
на 1000 человек 
	тыс. единиц хранения/
	0,1

	
	
	

	
	
	
	
	читательских мест
	0,1
	
	
	

	2
	
	Детские библиотеки <*>
	Обеспеченность населения детскими
библиотеками:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	 - количество на 7000 человек (от 0 до 18 лет);
	единиц
	1

	
	
	

	
	
	
	- единиц хранения на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания; 
	тыс. единиц
	2,4

	
	
	

	
	
	
	- число читательских мест
на 1000 человек (от 0 до 18 лет) зоны обслуживания 
	чит. мест
	1,5

	
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	3
	Музеи
	Краеведческие
музеи

	Обеспеченность населения краеведческими/
художественными
музеями:
	
	
	транспортная доступность
	минут
	40

	
	
	
	- краеведческий музей/
художественный музей, количество на городской округ  
	единиц
	1
 
	
	
	

	
	
	
	-экспозиционная площадь на 1000 человек
	кв. м
	4,5
4 <*>

	
	
	

	4
	
	Тематические музеи
	Обеспеченность населения тематическими
музеями, количество на городской округ
	единиц
	1

	
	
	

	
	<*> Для краеведческих музеев - 4,5 кв.м, для художественных музеев – 4 кв.м. 

	5
	Театры
	Театры по видам искусств
	Обеспеченность населения театрами по видам искусств,
количество посадочных мест
на 1000 человек <*>
	мест
	4 <**>


	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 200 тысяч человек при населении от 200 тысяч до 500 тысяч человек.
<**> Для каждого театра по видам искусств.

	6
	Концертные организации
	Концертные залы
	Обеспеченность населения концертными залами,
количество посадочных мест
 на 1000 человек
<*> 
	мест
	4

	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект в городском округе независимо от количества населения.

	7
	Учреждения культуры клубного типа
	Учреждения культуры клубного типа

	Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа,
количество посадочных мест на 1000 человек <*>
	мест
	5

	транспортная доступность
	минут
	40

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 100 тысяч человек при населении от 100 тысяч до 500 тысяч человек.

	8
	Кинотеатры и кинозалы
	Кинотеатры и кинозалы
	Обеспеченность населения кинозалами,
количество посадочных мест на 1000 человек <*>
	мест
	25

	транспортная доступность
	минут
	30

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 20 тыс. человек населения городского округа.
При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры. 

	
	Физкультура и спорт

	1
	Физическая культура и спорт
	Плавательные бассейны
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами, площадь зеркала воды на 1000 человек 
	кв. м
	20 

	транспортная доступность
	минут
	30

	2
	Физическая культура и спорт
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более:
	
	
	
	
	

	
	
	
	количество единиц на 100000 жителей; 
	единиц
	1
 
	
	
	

	
	
	
	количество мест на 1000 человек 
	мест
	15,6
	
	
	

	<*> Действия норматива распространяются на открытые комплексные сооружения, включающие спортивное ядро с трибунами на 1500 мест и более.      В состав спортивного ядра входят: основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и места для занятий легкой атлетикой. Тренировочные (запасные) поля стадиона не учитываются.

	3
	Физическая культура и спорт
	Плоскостные спортивные сооружения
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом,
общая площадь на 1000 человек 
	тыс. кв. м
	1,95 <*>
	пешеходная доступность 

	метров
	1000

	
	<*> Действия норматива распространяются на площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, гольф, стрельбы из лука, тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более не входят в указанный норматив.

	4
	Физическая культура и спорт
	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом, площадь пола на 1000 человек 
	кв. м
	60

	пешеходная доступность 

	 метров
	1000

	5
	Физическая культура и спорт
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом
	Обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом для круглогодичных занятий массовым спортом, количество мест на 1000 человек 
	мест
	6
	транспортная доступность
	минут
	30

	
	Объекты связи

	[bookmark: _Hlk154415113]1
	Предоставление услуг связи 

	Отделения связи микрорайона, жилого района 

	Обеспеченность населения отделениями почтовой связи:
 - количество обслуживаемого населения в зависимости от принадлежности отделения к соответствующей группе:
	тыс. чел.
	
	радиус пешеходного
обслуживания
	метров
	500


	
	
	
	IV – V; 
	
	до 9 
	
	
	

	
	
	
	III – IV; 
	
	9 - 18 
	
	
	

	
	
	
	II - III 
	
	20 - 25 
	
	
	

	1
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городского округа (в расчете на весь населенный пункт)

	1.1
	Озеленение территории общего пользования 
населенных пунктов


	Озелененные территориями общего 
<*>
	Обеспеченность населения общегородскими озелененными территориями общего пользования, 
кв. м на 1 человека
	кв. м
	10
	транспортная доступность 
	минут
	30
<**>


	
	<*> Озелененные территории: Территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом. 
При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1). 
В г. Пензе существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования указанных в нормативе, исходя из расчета не более 5 кв. м на одного человека. 
Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают, чел./га, не более: для городских парков – 100, парков зон отдыха – 70, парков курортов – 30, лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10, лесов – 1-3.
<**> Время доступности городских и районных парков (планировочных районов) на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, мин, не более: 30 - для городских и 20 - для районных парков. 

	2
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых районов городского округа

	2.1
	Озеленение территории общего 
в границах жилых районов

	Озелененные территориями общего пользования жилых районов (парки, сады, скверы, бульвары)
	Обеспеченность населения жилых районов озелененными территориями общего пользования, 
кв. м на 1 человека 
	кв. м
	6
	транспортная доступность 
	минут
	20


	3
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах жилых микрорайонов городского округа  

	3.1
	Озеленение территории общего пользования в границах жилых микрорайонов, кварталов

	Озелененные территорий общего пользования микрорайона, жилого квартала  

	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования жилого микрорайона, квартала:
	
	
	радиус обслуживания
	метров

	400
(800)
<***>

	
	
	
	- на 1 человека
	кв. м
	1,7<*>
	
	
	

	
	
	
	-доля от площади территории микрорайона (квартала)
	%
	25<**>
	
	
	

	
	<*> Показатель установлен в отношении конкретных озелененных территорий общего пользования жилого микрорайона: скверы, сады, бульвары, предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей. 
<**> Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории микрорайона (квартала). В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
 При примыкании жилого микрорайона к общегородским паркам и организации пешеходных связей между территорией микрорайона и общегородскими парками, протяженностью не более 400 м, допускается сокращение нормы обеспеченности жителей микрорайона озелененными территориями, но не более чем на 25%. 
 <***> Радиус доступности озелененных территорий общего пользования принимают, м: 
400 - на территориях многоэтажной жилой застройки; 
800 - на территориях малоэтажной жилой застройки.  
Примечание: 
1. Озелененные территории общего пользования являются составной частью элементов благоустройства микрорайона и формируются в виде непрерывной системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилых домов и жилых групп, площадки для занятий физкультурой взрослого населения и детские игровые площадки, площадки отдыха взрослого населения. 
2. На территории бульвара и сквера допускается размещение объектов капитального и некапитального строительства для обслуживания посетителей и эксплуатации бульвара и сквера, высота которых не превышает 6 м. На территории сада не допускается размещение объектов капитального строительства. 
3. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, сквера, бульвара. 

	4
	 Обеспеченность площадками общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон 

	4.1
	Детские игровые площадки
	Детские игровые площадки
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,7
(0,4) <*>

	пешеходная доступность

	метров

	100 

	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,4 кв. м на человека. Детские игровые площадки для детей младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки следует размещать на озелененных территориях общего пользования жилого микрорайона. Детские игровые площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. При этом площадь детских игровых площадок, кв. м, должна быть не менее:
100 - для детей младшего и среднего школьного возраста;
900 - комплексных игровых площадок.
Примечание: 
Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских игровых площадок, м: 20 - до детских игровых площадок для детей младшего и среднего школьного возраста; 40 - до комплексных игровых площадок. 

	4.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,2
(0,1)
<*>

	пешеходная доступность

	метров

	100

	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,1 кв. м на человека.
Примечание: 
Оптимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения 50 - 100 кв. м, минимальный размер - 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения. 
Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок для настольных игр взрослого населения - не менее 25 м.

	4.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого населения на 1 человека
	кв. м
	0,7
(0,5)
<*>

	пешеходная доступность

	метров

	400
(800)
<**>



	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,5 кв. м на человека.
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 
<**> 400 м - на территориях многоэтажной жилой застройки; 800 - на территориях малоэтажной жилой застройки. 
Примечание:
Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для занятия физкультурой взрослого населения, принимается в зависимости от шумовых характеристик 10 – 40 м (наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса). 

	Примечание:
1. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях.

	4.4
	Площадки для хозяйственных целей
	Площадки для хозяйственных целей
	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), 
площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,03 <*>
	пешеходная доступность


	метров
	100 <**> 


	
	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.
<**> Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров. 
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (с последующими изменениями)                             (далее - СанПиН 2.1.3684-21).
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

	4.5
	Специализированные объекты благоустройства

	Площадки для выгула собак
	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства
(площадки для выгула собак), площадь территории на 1000 человек
	кв. м
	21<*>
	радиус обслуживания 
	метров
	1000<**> 


	
	<*> Рекомендуется размещение не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения
<**> Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, не менее 40 м.  

	5
	Обеспеченность населения элементами благоустройства и озеленения придомовой территории отдельных жилых домов и их групп 

	5.1
	Детские игровые площадки
	Детские игровые площадки на придомовой территории
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,4

	размещаются на придомовой территории
<*>

	
	<*> Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских игровых площадок, м, следует принимать: 20 - до детских игровых площадок для детей младшего и среднего школьного возраста; 40 - до комплексных игровых площадок.
Детские игровые площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников. 
Рекомендованная площадь детских игровых площадок, кв. м: 50 - 70 - для детей до 3 лет; 70 - 150 - для детей до 7 лет. 

	5.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Площадки для отдыха взрослого населения
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого населения, площадь территории на 1 человека
	кв. м
	0,1

	размещаются на придомовой территории
<*>

	
	<*> Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок для настольных игр взрослого населения - не менее 25 м.
Оптимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения 50 - 100 кв. м., минимальный размер - 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения. 

	5.3
	Озеленение придомовых территорий 
	Озеленение придомовой территории <*>
	Обеспеченность населения зелеными насаждениями,
площадь территории на 1 человека 
	кв. м
	3

	размещаются на придомовой территории


	
	<*> Озеленение придомовой территории включает: 
- устройство газона;
- устройство цветников; 
- посадку древесно-кустарниковых насаждений. 
Озеленение придомовой территории рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и применение разнообразных приемов озеленения. 
 Примечание: Площадь озеленения территории многофункциональных зданий и комплексов определяют из расчета не менее 5,0 кв. м. на проживающего в жилых помещениях. Допускается учитывать элементы благоустройства и озеленение, устраиваемые на эксплуатируемых крышах и в специальных помещениях рекреаций (зимних садах), площади газонов, в т.ч. рулонных, напольных емкостей с грунтом и т.п. В случае изменения их параметров (уменьшения) или демонтажа площадь озеленения и необходимый набор элементов благоустройства на территории должны быть откорректированы. 

	Примечание: Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях.

	[bookmark: _Hlk154348473]1
	[bookmark: _Hlk172713996]Обеспеченность населения машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон <*><**>:

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.
<**> При получении дробных значений при расчете количества машино-мест округлять до целого числа в большую сторону.

	1.1
	Парковка 
легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
 
	Стоянки легковых автомобилей, размещаемые в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов: <*>
	
	
	
	
	
	

	
	
	-стоянки для хранения легковых автомобилей постоянного населения;

	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках для хранения легковых автомобилей постоянного населения, количество машино-мест на 1000 кв. м общей площади квартир
	
	14,3
	пешеходная доступность
	метров
	250 
150 
<**>


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание
	
	
	

	
	<*> На территории жилых микрорайонов следует предусматривать 100%-ное обеспечение машино-местами для хранения автомобилей жителей микрорайона в пределах территории жилого микрорайона или на прилегающих к жилому микрорайону территориях коммунально-складских и производственных зон. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки, при наличии придомовых участков, стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.
Размещение отдельно стоящих гаражей-стоянок, открытых мест для парковки и хранения автотранспорта на участке территории группы жилой (смешанной жилой) застройки запрещается. Подъезды к подземным гаражам-стоянкам не должны нарушать эксплуатацию приватных придомовых территорий, должны быть изолированы от площадок отдыха взрослого населения, детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения. 
При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) следует выполнять в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, утвержденного приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр) (с последующими изменениями) и СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003», утвержденного приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр.
Типы гаражно-стояночных объектов могут включать: 
- стоянки автомобилей (открытые площадки);
- гаражи-стоянки капитального типа.
Подземные гаражи-стоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается размещать под общественными (кроме дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под площадками для хозяйственных целей, площадками для занятий физкультурой взрослого населения, под проездами, гостевыми стоянками автомобилей.
На крышах обвалованных и подземных гаражей-стоянок допускается размещение площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения. При этом следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований к допустимым концентрациям загрязняющих веществ, выбрасываемых вентиляционными системами гаража, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и допустимым уровням шума, установленным СанПиН 1.2.3685-21 для объектов, расположенных на прилегающей территории.
Размещение многоярусных гаражей-стоянок на территории жилого микрорайона должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (с последующими изменениями) (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200).
Места для хранения легковых автомобилей, принадлежащих маломобильным группам населения (далее – МГН), следует предусматривать в соответствии с требованиями свода правил «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 59.13330.2020).
Количество парковочных мест для МГН следует принимать по пункту 5.2.1 СП 59.13330.2020.
Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности согласно пункту 5.2.2 СП 59.13330.2020.
Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330. 2020. 
<**> На территориях многоэтажной застройки - не более 250 м. На территориях малоэтажной застройки - не более 150 м. 

Примечание: 1. На стоянках для постоянного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов следует предусматривать (в том числе) машино - места для электротранспортных средств (электромобилей). Количество машино- мест рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,
где:
ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;
НСП - обеспеченность населения машино-местами постоянного населения на стоянках, количество машино-мест на  1000 кв. м общей площади квартир, установленная настоящими нормативами;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице: 
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Расчетный коэффициент
	0,08
	0,2
	0,32
	0,43
	0,53
	0,75
	1


ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.
В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки.  
2. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах - на 10% - 15%

	
	.
	- гостевые стоянки на территории жилой многоквартирной застройки
	Обеспеченность населения машино-местами на гостевых стоянках, количество машино-мест на 1000 жителей
	машино-мест
	30
	
	
	200
<**>


	
	<**> Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей до входов в жилые дома

	1.2
	[bookmark: _Hlk172714209]Парковка 
легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

	Стоянки учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
количество машино-мест на 200 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	 метров
	250


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание1
	
	
	

	1.3
	
	Стоянки административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций,
количество машино-мест на 100 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.4
	
	Стоянки коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний,
количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.5
	
	Стоянки банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- с операционными залами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- с операционными залами,
количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- без операционных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений- без операционных залов,
количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.6
	
	Стоянки зданий и комплексов многофункциональных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и комплексов многофункциональных, количество машино-мест
	машино-мест
	<*>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	
	<*> - следует предусматривать места парковки легковых автомобилей для проживающих, работающих и посетителей;
- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей, принадлежащих жителям многофункциональных зданий, и на гостевых стоянках следует определять согласно показателям, установленным в данном разделе региональных нормативов;
- требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей, следует определять как сумму машино-мест для каждого объекта, входящего в комплекс в зависимости от его функционально назначения, согласно показателям обеспеченности, установленным в данном разделе региональных нормативов.

	1.7
	
	Стоянки общественных помещений с гибким функциональным назначением
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках общественных помещений с гибким функциональным назначением,
количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание 1
	
	
	

	1.8
	
	Стоянки зданий судов общей юрисдикции
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,
количество машино-мест на 10 работников суда
	машино-мест
	7
	Стоянки располагаются в пределах земельного участка суда в функциональной зоне для стоянок автомобилей
  

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий судов общей юрисдикции,
количество машино-мест посетителей на одного судью (с округлением до целого числа)
	
	1,4
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	

	1.9
	
	Стоянки зданий и сооружений следственных органов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий и сооружений следственных органов,
количество машино-мест: 
	машино-мест
	
	

	
	
	
	-для личного транспорта сотрудников следственного органа на трех сотрудников
	
	1
	Стоянки личного автотранспорта сотрудников располагаются в пределах земельного участка в служебной зоне.

	
	
	
	-для автотранспорта посетителей
следственного органа
	
	Устанавливается заданием на проектирование
	Открытые стоянки автотранспорта посетителей предусматриваются в общественной зоне земельного участка.


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	

	1.10
	
	Стоянки общеобразовательных организаций
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки
автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 
общеобразовательные организации, количество машино-мест на 100 учащихся
	машино-мест
	1

	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников общеобразовательных организаций,
количество машино-мест на 100 работающих при вместимости общеобразовательных организаций:
	
	
	
	
	

	
	
	
	до 1100 учащихся
	
	7
	
	
	

	
	
	
	1100 учащихся и более
	
	5
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	<*> места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в школу, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории общеобразовательной организации, и должны быть отделены от площадок на территории общеобразовательной организации, зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС (с последующими изменениями) (далее – СП 140.13330), сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание общеобразовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», утвержденного приказом Минстроя России от 05.10.2023 № 718/пр, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 59.13330, СП 2.4.3648, СанПиН 2.1.3684, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.11
	
	Стоянки дошкольных образовательных организаций 
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в
дошкольные образовательные организации и машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций,
количество машино-мест при вместимости дошкольных образовательных организаций до 330 мест 
	машино-мест
	5
в том числе 1 место для МГН
	пешеходная доступность
	метров
	<*>

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами для кратковременной остановки
автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в 
дошкольные образовательные организации, 
количество машино-мест на 100   воспитанников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	1


	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами временного хранения автомобилей для сотрудников дошкольных образовательных организаций, количество машино-мест на 100 сотрудников при вместимости дошкольных образовательных организаций 330 и более
	
	10
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	<*> места для кратковременной остановки автомобильного транспорта родителей, привозящих детей в детский сад, размещаются рядом с границами участка за ограждением основной территории дошкольной образовательной организации и должны быть отделены от площадок на территории дошкольной образовательной организации зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330, сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание дошкольной образовательной организации. Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130, СП 59.13330, СП 2.4.3648, СанПиН 2.1.3684, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

	1.12
	
	Стоянки образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках образовательных организаций, реализующих программы высшего образования,
количество машино-мест на 2 преподавателя
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	Обеспеченность машино-местами на стоянках,
количество машино-мест на 10 студентов
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.13
	
	Стоянки профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования,
количество машино-мест на 2 преподавателей, занятых в одну смену
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.14
	
	Стоянки центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых,
количество машино-мест на 20 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.15
	
	Стоянки научно-исследовательских и проектных институтов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках научно-исследовательских и проектных институтов,
количество машино-мест на 140 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.16
	
	Стоянки производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон,
количество машино-мест на 6 работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.17
	
	Стоянки объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов,
количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	машино-мест
	7
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.18
	
	Стоянки магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты,
количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250
(200) <*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	<*> до крупных учреждений торговли – 200 м.

	1.19
	
	Стоянки объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.),
количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.20
	
	Стоянки специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.),
количество машино-мест на 60 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.21
	
	Стоянки рынков постоянных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- универсальных и непродовольственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- универсальных и непродовольственных,
количество машино-мест на 30 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- продовольственных и сельскохозяйственных
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках рынков постоянных- продовольственных и сельско-хозяйственных
количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.22
	
	Стоянки предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе),
количество машино-мест на 4 посадочных мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.23
	
	Стоянки объектов коммунально-бытового обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бани
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- бани,
количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны,
количество машино-мест на 10 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- салоны ритуальных услуг
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- салоны ритуальных услуг, количество машино-мест на 20 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов коммунально-бытового обслуживания- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.,
количество машино-мест на 1 рабочих места приемщика
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.24
	
	Стоянки гостиниц
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках гостиниц,
количество машино-мест 
	
	<*>
<**>

	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<***>
	
	
	

	
	<*> Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей принимают по заданию на проектирование.
<**> Число мест на стоянках автомобилей гостиниц, имеющих в своем составе предприятия питания, торговли, культурно-массового назначения, обслуживающие не только проживающих в гостинице, следует увеличивать с учетом вместимости этих предприятий. 
При гостиницах категорий "четыре звезды" и выше (кроме гостиниц с числом номеров 15 и менее) следует предусматривать площадку для кратковременной остановки автомобилей и автобусов. 
В гостиницах при грузовых терминалах и других гостиницах, обслуживающих грузовые автомобильные потоки, следует предусматривать стоянки автомобилей грузового автотранспорта, число мест на которых устанавливается заданием на проектирование. 
<***> Количество машино- мест для электротранспортных средств (электромобилей) рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,
где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;
НСП - норма парковочных мест, установленная заданием на проектирование;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице: 
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Расчетный коэффициент
	0,08
	0,2
	0,32
	0,43
	0,53
	0,75
	1


ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

	1.25
	
	Стоянки выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов,
количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	400


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.26
	
	Стоянки зданий театрально-зрелищных:
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-1-го уровня комфорта,
количество машино-мест на 7 зрительских мест
	машино-мест
	1
<*>
<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	
	-2-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-2-го уровня комфорта,
количество машино-мест на 10 зрительских мест
	машино-мест
	1
<*>
<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	
	-3-го уровня комфорта
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках зданий театрально-зрелищных-3-го уровня комфорта,
количество машино-мест на 12 зрительских мест
	машино-мест
	1
<*>
<**>
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	<**>
	
	
	

	
	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.
<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование, при этом количество машино- мест для электротранспортных средств (электромобилей) рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,
где:
ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;
НСП - норма парковочных мест, установленная заданием на проектирование;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице:
	[bookmark: _Hlk154408585]Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Расчетный коэффициент
	0,08
	0,2
	0,32
	0,43
	0,53
	0,75
	1


ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.

	1.27
	
	Стоянки центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе,
количество машино-мест на 6 мест
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.28
	
	Стоянки объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.),
количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	машино-мест
	1, но не менее 10 машино-мест на объект
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.29
	
	Стоянки досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках досугово-развлекательных учреждений: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы,
количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.30
	
	Стоянки бильярдных, боулингов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках бильярдных, боулингов,
количество машино-мест на 4 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей)
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.31
	
	Стоянки медицинских организаций:
	
	машино-мест
	
	
	
	

	
	
	- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций-- стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.),
количество машино-мест на 100 сотрудников
	
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,
количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	30
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.),
количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,
количество машино-мест на 100 коек
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- поликлиники, в том числе амбулатории
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках медицинских организаций- поликлиник, в том числе амбулатории,
количество машино-мест на 100 сотрудников
	машино-мест
	12
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках,
количество машино-мест на 100 посещений
	
	6
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.32
	
	Стоянки спортивных комплексов и стадионов с трибунами
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках спортивных комплексов и стадионов с трибунами,
количество машино-мест на 25 мест на трибунах
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.33
	
	Стоянки оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов:
	
	машино-мест
	
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	- общей площадью менее 1000 кв. м 
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью менее 1000 кв. м,
количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	
	1
	
	
	

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- общей площадью 1000 кв. м и более
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплексы), спортивных и тренажерных залов- общей площадью 1000 кв. м и более,
количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.34
	
	Стоянки муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания:
	
	
	
	
	
	

	
	
	- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м  
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м ,
количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м,
количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	
	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания- ФОК с залом площадью 2000 - 3000 кв. м,
количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.35
	
	Стоянки специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.),
количество машино-мест на 3 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.36
	
	Стоянки аквапарков, бассейнов
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аквапарков, бассейнов,
количество машино-мест на 5 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.37
	
	Стоянки катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м,
количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	250

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.38
	
	Стоянки железнодорожных вокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках железнодорожных вокзалов,
количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.39
	
	Стоянки автовокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках автовокзалов,
количество машино-мест на 10 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	1.40
	
	Стоянки аэровокзалов <*>
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках аэровокзалов,
количество машино-мест на 6 пассажиров в час пик
	машино-мест
	1
	пешеходная доступность
	метров
	200<**>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	<*> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме не менее 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок для парковки туристических автобусов от входов в вокзалы - 100 м.
<**> до пассажирских помещений вокзалов 

	1.41
	
	Стоянки исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы,
количество машино-мест на 100 работников от общей штатной численности 
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	10<*>

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	
	<*> Служебная автопарковка предусматривается в непосредственной близости от административного здания на расстоянии не менее 10,0 м от окон близлежащих зданий общественного назначения и 15,0 м от окон жилых зданий.

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон <*>:

	2.1
	
	Стоянки у пляжей и парков в зонах отдыха
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у пляжей и парков в зонах отдыха,
количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	20
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	2.2
	
	Стоянки у лесопарков и заповедников
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у лесопарков и заповедников,
количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	2.3
	
	Стоянки у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у базы кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.),
количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	2.4
	
	Стоянки у береговых баз маломерного флота
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у береговых баз маломерного флота,
количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	машино-мест
	15
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	2.5
	
	Стоянки у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз,
количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	машино-мест
	5
	пешеходная доступность
	метров
	400

	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	2.6
	
	Стоянки у предприятий общественного питания, торговли
	Обеспеченность населения машино-местами на стоянках у предприятий общественного питания, торговли,
количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	машино-мест
	10
	пешеходная доступность
	метров
	200


	
	
	
	В том числе для электротранспортных средств (электромобилей) 
	
	см. примечание
1
	
	
	

	<*> Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СП 113.13330.2016 и размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
Примечание 1:
1.1. На стоянках следует предусматривать (в том числе) машино- места для электротранспортных средств (электромобилей). Количество машино- мест рассчитывается по следующей формуле:
ПЭЛ = 0,15 · НСП · КГ · ККЛ,
где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;
НСП -обеспеченность населения машино-местами постоянного населения на стоянках, установленная настоящими нормативами;
КГ - расчетный коэффициент на год согласно таблице:
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Расчетный коэффициент
	0,08
	0,2
	0,32
	0,43
	0,53
	0,75
	1


ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта. Для Пензенской области -1.
1.2. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей.






[bookmark: _Toc146548285][bookmark: _Toc165910058]Статья 51. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного и устойчивого развития территории, комплексного развития территории 
В случае если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного и устойчивого развития территории, в отношении которой заключен договор о РЗТ в соответствии с главой 5.1 Градостроительного кодекса России Федерации, предусматривается осуществление комплексного развития территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации до вступления в силу Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 20.05.2022 № 46/ОД в редакции от 22.09.2023, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, принимаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП (в действующей редакции), и Местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6 (в действующей редакции).
[bookmark: _Toc144971324][bookmark: _Toc146548286][bookmark: _Toc165910059]Статья 52. Территории, в границах которых предусматриваются требования  к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены для всех территориальных зон в черте города Пензы.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства:

1. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:
1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;
4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;
5) гидротехнических сооружений;
6) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
7) подземных сооружений;
8) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;
9) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;
10) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;
11) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;
12) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;
13) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;
14) объектов использования атомной энергии;
15) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5), многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - (код - 2.6), хранение автотранспорта (код - 2.7.1), административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.2), социальное обслуживание (код - 3.2), бытовое обслуживание (код - 3.3), здравоохранение (код - 3.4), медицинские организации особого назначения (код - 3.4.3), образование и просвещение (код - 3.5), объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1), цирки и зверинцы (код - 3.6.3), общественное управление (код - 3.8), проведение научных исследований (код - 3.9.2), проведение научных испытаний (код - 3.9.3), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), деловое управление (код - 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2), магазины (код - 4.4), банковская и страховая деятельность (код - 4.5), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлечение (код - 4.8), развлекательные мероприятия (код - 4.8.1), обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), туристическое обслуживание (код - 5.2.1), санаторная деятельность (код - 9.2.1), ритуальная деятельность (код - 12.1).

3. Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:
1) Объект капитального строительства при размещении в условиях сложившейся застройки должен проектироваться с учетом архитектурно-градостроительных характеристик окружающих объектов, в том числе параметрических (конфигурация в плане, высотность) и силуэтных (абрис застройки).
2) При протяженности объекта капитального строительства более 100 м необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования данного пункта не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства.
3) При проектировании входных групп в здания должны быть обеспечены условия доступа для маломобильных групп населения, путём создания безбарьерной среды. Необходимо предусматривать устройство специальных приспособлений и оборудования (ограждение, поручни, пандусы, подъемники, тактильные устройства) для свободного передвижения и доступа в объекты маломобильных групп населения.
4) Входные группы (зоны) общественных зданий должны быть выделены на фасаде дополнительными конструктивными и (или) архитектурными элементами (порталы, навесы, козырьки, архитектурный декор), либо при помощи колористических решений. Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями (данное требование не распространяется на реконструируемые объекты капитального строительства).
5) Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.
6) Лоджии квартир многоквартирных жилых домов должны быть остеклены. Допускается не более 30% открытых (незастекленных) лоджий от общего количества лоджий, расположенных на фасаде, в случае если это продиктовано необходимостью достижения архитектурной выразительности, созданием дополнительной пластики фасада объекта капитального строительства.
7) Внешний облик здания (построение объема, композиционное решение фасадов, художественное решение деталей и элементов, колористика) должен отображать особенности его структуры, соответствующей функциональному назначению объекта капитального строительства.
8) При размещении в 1-х этажах жилых домов нежилых помещений общественного назначения, в границах земельного участка должна быть организована общественная зона (пешеходная зона, площадки благоустройства, парковки для временного хранения автотранспорта).

4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:
1) Элементы фасада должны располагаться с учетом системы композиционных осей объекта. Габариты и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, формируя целостное восприятие объекта капитального строительства. Кроме того, при формировании внешнего вида объекта необходимо учитывать архитектурные характеристики окружающей застройки.
2) В архитектурно-художественном решении объекта капитального строительства не допускается отсутствие архитектурных деталей, средств композиции, усиливающих его художественную выразительность. Фасады объекта не должны быть представлены в виде однородной равномерной поверхности.
3) При формировании архитектурно-художественного облика объекта на фасаде здания должно быть определено место для размещения вывески с названием объекта.
4) Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство.
5) Для повышения архитектурно-эстетических качеств объектов капитального строительства их фасады должны иметь отделку облицовочными материалами.
6) Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих целостное архитектурное решение объекта капитального строительства.

5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, объектов капитального строительства. 
Не допускается:
1) Использование в качестве отделочных материалов элементов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), фасадных пластиковых панелей, МГЛ-листов, профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления.
2) Окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем.
3) При использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещённых друг относительно друга) плоскостях.
4) Применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых этажей и цоколя.

6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
1) Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха. 
2) Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.
3) Размещение технического и инженерного оборудования должно производиться при минимальном контакте с архитектурными поверхностями.
4) Для размещения наружного блока кондиционера должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши в объёме здания, наружные конструктивные корзины с обязательным устройством защитных, маскирующих экранов, защитных декоративных решеток для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру помещений).
5) Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта. 
6) Не допускается:
- размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;
- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;
- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца.
Исключением являются случаи, когда отсутствует технологическая возможность размещения оборудования при соблюдении указанных условий.
В таких случаях оборудование должно размещаться с условием обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов, передвижения спецтехники.
7) При реконструкции объекта капитального строительства:
- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;
- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;
- при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.



7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:
1) Архитектурно-художественная подсветка объектов капитального строительства осуществляется на основании проектной документации объекта капитального строительства, разработанной в соответствии с архитектурно-художественным регламентом.
2) В случае, если муниципальным правовым актом города Пензы утвержден документ, регулирующий правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, подсветка фасадов объекта должна выполняться в соответствии с данной концепцией.
3) Фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования и улично-дорожной сети города, оборудуются архитектурным освещением.
4) Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения.
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Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.




