Правила землепользования и застройки муниципального образования Засечный сельсовет Пензенского района Пензенской области
Градостроительные регламенты
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[bookmark: _Toc201840231][bookmark: _Toc205999680]Статья 13. Градостроительный регламент
[bookmark: _Toc106699856][bookmark: _Toc201840232][bookmark: _Toc205999681][bookmark: _GoBack]1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,                                за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие                                           с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
4. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков              и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
Статья 14. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020                         № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc138760208][bookmark: _Toc142034038][bookmark: _Toc201840233][bookmark: _Toc205999682]
Статья 15. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах 

	Индекс зоны 
	Наименование территориальной зоны

	Ж 1
	Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания

	ОД-1
	Зона административно-делового назначения

	ОД-2
	Зона социально-бытового назначения

	ОД-3
	Зона торгового назначения

	ОД-4
	Зона учебно-образовательного назначения

	ОД-5
	Зона культурно-досугового назначения

	ОД-6
	Зона спортивного назначения

	ОД-7
	Зона здравоохранения

	Р-1
	Зона места отдыха общего пользования

	ПР-1
	Зона промышленности (карьер)

	ИТ-1
	Зона энергообеспечения (электростанции, линии электропередач, ТП)

	ИТ-2
	Зона водоснабжения и очистки стоков (арт. скважины, каптаж, водопровод, очистные сооружения)

	ИТ-3
	Зона связи (кабель связи)

	ИТ-4
	Зона технического обслуживания (газопровод ГРП, ГРПШ)

	ИТ-5
	Зона внешнего транспорта

	ИТ-6
	Зона улично-дорожной сети

	СХ-1
	Зона сельскохозяйственных угодий

	СХ-2
	Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения

	СН-1
	Зона ритуального назначения

	СН-2
	Зона складирования и захоронения отходов

	А-1
	Зона водного фонда

	Л-1
	Зона лесного фонда



Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек границ                  в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведены в приложении к настоящим Правилам.


[bookmark: _Toc512335930]Статья 16. Градостроительный регламент. Ж 1 Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
[bookmark: _Toc512335952][bookmark: _Toc431301390]1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                         для размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры. 

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	4.3
	Рынки

	4.6
	Общественное питание

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	13.1
	Ведение огородничества 

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	4.4
	Магазины



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков             и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²,                      в случае предоставления земельных участков в собственность бесплатно отдельным категориям граждан предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии                                      с федеральными и региональными законами.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 2.3:
• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
• Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; по сторонам земельного участка вдоль которых проходят общие стены или оси общих стен   с соседними жилыми домами – 0 м.
• Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                    в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.3, 4.6, 5.1.2 и 4.4:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 550 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1:
• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 2000 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м².
• Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м.
• Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 5.1.3, 13.1:
• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²,                                        в случае предоставления земельных участков с видом разрешенного использования с кодом 13.1               в собственность бесплатно отдельным категориям граждан предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с федеральными и региональными законами.


8. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                    с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередач; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода.
[bookmark: _Toc512415247][bookmark: _Toc277073833]Статья 17. Градостроительный регламент. ОД-1 Зона административно-делового назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых и общественных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	4.1
	Деловое управление

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены


[bookmark: _Toc413057559][bookmark: _Toc277073834]
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                     с законодательством Российской Федерации: охранных зон линий (кабелей) и сооружений связи.
[bookmark: _Toc512415248]Статья 18. Градостроительный регламент. ОД-2 Зона социально-бытового назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром социальных и бытовых видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                      в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                     с законодательством Российской Федерации: охранных зон линий (кабелей) и сооружений связи.
[bookmark: _Toc512415249]Статья 19. Градостроительный регламент. ОД-3 Зона торгового назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром коммерческих видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.1
	Деловое управление

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	4.8
	Развлечение

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков        и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                  в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                    в том числе: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                             с законодательством Российской Федерации: охранных зон линий (кабелей) и сооружений связи; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач.
[bookmark: _Toc512415250]Статья 20. Градостроительный регламент. ОД-4 Зона учебно-образовательного назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром учебных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование

	5.1
	Спорт

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                                  в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                 в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

	4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                            и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 9.3 в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ не подлежат установлению.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                    с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газораспределительных сетей,                         в том числе газопровода; охранные зоны линий (кабелей) и сооружений связи.
[bookmark: _Toc512415251]Статья 21. Градостроительный регламент. ОД-5 Зона культурно-досугового назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром культурных и спортивных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечения

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	5.1
	Спорт



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                 в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.  
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                      и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                      с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газораспределительных сетей,                       в том числе газопровода.
[bookmark: _Toc512415252]Статья 22. Градостроительный регламент. ОД-6 Зона спортивного назначения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром спортивных видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.5
	Образование и просвещение

	3.8
	Общественное управление

	4.8
	Развлечение

	5.1
	Спорт

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc512415253]Статья 23. Градостроительный регламент. ОД-7 Зона здравоохранения
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром социальных и медицинских видов разрешенного использования.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.4
	Здравоохранение

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                          в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 7000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                 в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                      с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода.
[bookmark: _Toc512415254]Статья 24. Градостроительный регламент. Р-1 Зона места отдыха общего пользования
[bookmark: _Toc429136676]1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                            для размещения объектов набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, малых архитектурных форм благоустройства.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	5.2
	Природно-познавательный туризм

	5.2.1
	Туристическое обслуживание

	5.3
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства

	5.3.1
	Рыболовство

	5.4
	Причалы для маломерных судов

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок

	9.2.1
	Санаторная деятельность

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	11.0
	Водные объекты

	11.1
	Общее пользование водными объектами

	11.2
	Специальное пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.4
	Передвижное жилье



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                   и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 20 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                    с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
[bookmark: _Toc512415255]Статья 25. Градостроительный регламент. ПР-1 Зона промышленности (карьер)
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                            для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.        
2. Класс опасности для объектов капитального строительства, размещенных                                    и размещаемых в территориальной зоне, определяется в соответствии с СанПиН                     2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции документа), если иное не установлено проектом санитарно-защитной зоны объекта.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	6.1
	Недропользование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,               в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,              в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                с законодательством Российской Федерации: охранные зоны энергообеспечения электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач.
[bookmark: _Toc512415256]Статья 26. Градостроительный регламент. ИТ-1 Зона энергообеспечения (электростанции, линии электропередач, ТП)
1. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных коммуникаций: линий электропередач и других подобных сооружений.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	6.7
	Энергетика

	6.9
	Склад

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                    в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м²
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                  в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                     с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода; охранные зоны линий (кабелей) и сооружений связи; зон санитарной охраны источников водоснабжения; санитарно-защитные зоны.
[bookmark: _Toc461451572][bookmark: _Toc512415257]Статья 27. Градостроительный регламент. ИТ-2 Зона водоснабжения и очистки стоков (арт. скважины, каптаж, водопровод, очистные сооружения)
1. Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных коммуникаций: водопроводов, водозаборов, очистных сооружений и других подобных сооружений.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	12.2
	Специальная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                    в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 200 м2; максимальная площадь земельных участков – 5000 м2.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                         в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                     с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода; охранные зоны линий и сооружений связи; зон санитарной охраны источников водоснабжения; санитарно-защитные зоны.
[bookmark: _Toc512415258]Статья 28. Градостроительный регламент. ИТ-3 Зона связи (кабель связи)
1. Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных коммуникаций: линий и сооружений связи и других подобных объектов.    

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	6.8
	Связь

	6.9
	Склад

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежит установлению, минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению, предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                    в том числе их площадь: минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                    с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода.
[bookmark: _Toc461452396][bookmark: _Toc512415259]Статья 29. Градостроительный регламент. ИТ-4 Зона технического обслуживания (газопровод ГРП, ГРПШ)
1. Зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства технического обслуживания инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных коммуникаций, трубопроводов.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	6.9
	Склад

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                  в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков                         и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; охранных зон электросетевого хозяйства,                 в том числе линий электропередач; охранных зон линий (кабелей) и сооружений связи.
[bookmark: _Toc512415260]Статья 30. Градостроительный регламент. ИТ-5 Зона внешнего транспорта
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                         для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых                                    для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	7.1
	Железнодорожный транспорт

	7.2
	Автомобильный транспорт

	7.3
	Водный транспорт

	7.4
	Воздушный транспорт

	7.5
	Трубопроводный транспорт

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.8
	Общественное управление

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	6.9
	Склад

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                      с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопроводов.
[bookmark: _Toc512415261]Статья 31. Градостроительный регламент. ИТ-6 Зона улично-дорожной сети
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                 для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, площадей, проездов.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                     и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                      в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений –5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                  и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                           в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                        с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровода.
[bookmark: _Toc512415262]Статья 32. Градостроительный регламент. СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
0. [bookmark: _Toc413057552]Зона сельскохозяйственных угодий выделена из состава земель сельскохозяйственного назначения и включает земли, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). 
0. [bookmark: dst181]В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc512415263]Статья 33. Градостроительный регламент. СХ-2 Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения
[bookmark: _Toc277073831]1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                          для ведения сельского хозяйства.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	1.1
	Растениеводство

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

	1.3
	Овощеводство

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

	1.5
	Садоводство

	1.6
	Выращивание льна и конопли

	1.7
	Животноводство

	1.8
	Скотоводство

	1.9
	Звероводство

	1.10
	Птицеводство

	1.11
	Свиноводство

	1.12
	Пчеловодство

	1.13
	Рыбоводство

	1.14
	Научное обеспечение сельского хозяйства

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

	1.16
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

	1.17
	Питомники

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	11.0
	Водные объекты

	11.2
	Специальное пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.9
	Склад



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                  и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                       в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м2; максимальная площадь земельных участков – 150 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                            и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии                                                    с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линий электропередач.
[bookmark: _Toc512415264]Статья 34. Градостроительный регламент. СН-1 Зона ритуального назначения
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                                 для осуществления ритуальной деятельности.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	12.1
	Ритуальная деятельность

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                   и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м2; максимальная площадь земельных участков – 40 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков                                       и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc512415265]Статья 35. Градостроительный регламент. СН-2 Зона складирования и захоронения отходов
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий                                       для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению                                    и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	12.2
	Специальная деятельность

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не установлены



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков                 и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                   в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 200 м2; максимальная площадь земельных участков – 20 га.
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков               и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
· Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,                     в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м².
· Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м. 
· Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
· Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков                        и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют.
[bookmark: _Toc512415266]Статья 36. Градостроительный регламент. А-1 Зона водного фонда
1. Зона водного фонда – водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ.
2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.
[bookmark: _Toc512415267]Статья 37. Градостроительный регламент. Л-1 Зона лесного фонда
1. Зона лесного фонда сформирована землями лесного фонда. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для ее лесовосстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства, нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).
2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются.
Статья 38. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства                не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 39. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории
В границах сельсовета не предусматриваются территории для комплексного развития территории.
Статья 40. Территории, в границах которых предусматриваются требования                                  к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
В границах сельсовета не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
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