


 
[bookmark: _Toc10037694] РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
[bookmark: _Toc10037695]Статья 13. Перечень территориальных зон, выделенных на генерализированной схеме градостроительного зонирования части территорий Камынинского сельсовета
Жилые зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).

Общественно-деловые зоны:
1. 	Многофункциональная общественно-деловая зона (О1);
1. Зона специализированной общественной застройки (О2).

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
1. Зона инженерной инфраструктуры (И);
1. Зона транспортной инфраструктуры (Т).

Зоны сельскохозяйственного использования:
1. 	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2);
1. 	Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1).

Зоны рекреационного назначения:
1. 	Зона объектов отдыха (Р1);
1. 	Зона лесов (Л).

Зоны специального назначения:
1. 	Зона кладбищ (Сп1);
1. Зона складирования и захоронения отходов (Сп2).

Иные территориальные зоны:
1. 	Зона акваторий (В);
1. 	Зона территорий общего пользования (ТОП).
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Таблица 1
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
для территориальных зон

	№
п.
	Наименование территориальной зоны (код территориальной зоны)
	Основные виды РИ (Код вида РИ)
	Условно разрешенные виды РИ
(Код вида РИ)
	Вспомогательные виды РИ
(Код вида РИ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Жилые зоны

	0. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2)
	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
Блокированная жилая застройка (2.3)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
Обслуживание жилой застройки (2.7)
Хранение автотранспорта (2.7.1) 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Служебные гаражи (4.9)
	Не устанавливается

	1. 
	Общественно-деловые зоны

	1. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Образование и просвещение (3.5)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Общественное управление (3.8)
Обеспечение научной деятельности (3.9)
Предпринимательство (4.0)
Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Служебные гаражи (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Благоустройство территории (12.0.2)
	Хранение автотранспорта (2.7.1)
Спорт (5.1) 
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Не устанавливается

	1. 
	Зона специализированной общественной застройки (О2)
	Хранение автотранспорта (2.7.1)
Коммунальное обслуживание (3.1)
Социальное обслуживание (3.2)
Бытовое обслуживание (3.3)
Здравоохранение (3.4)
Образование и просвещение (3.5)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Общественное управление (3.8)
Обеспечение научной деятельности (3.9)
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)
Предпринимательство (4.0)
Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Служебные гаражи (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Благоустройство территории (12.0.2)
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Спорт (5.1)
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Не устанавливается

	1. 
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	2. 
	Зона инженерной инфраструктуры (И)
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)
	Не устанавливается
	Служебные гаражи (4.9)
Железнодорожный транспорт (7.1)
Автомобильный транспорт (7.2)

	2. 
	Зона транспортной инфраструктуры (Т)
	Хранение автотранспорта (2.7.1)
Служебные гаражи (4.9)
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Заправка транспортных средств (4.9.1.1)
Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)
Автомобильные мойки (4.9.1.3)
Ремонт автомобилей (4.9.1.4)
Транспорт (7.0) 
Железнодорожный транспорт (7.1)
Автомобильный транспорт (7.2)
Водный транспорт (7.3)
Воздушный транспорт (7.4)
Трубопроводный транспорт (7.5)
	Не устанавливается
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Деловое управление (4.1)
Связь (6.8)

	1. 
	Зоны сельскохозяйственного использования

	3. 
	Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)
	Растениеводство (1.1)
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
Сенокошение (1.19) 
Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)
	Не устанавливается

	3. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2)
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)
	Ветеринарное обслуживание (3.10)
Автомобильный транспорт (7.2)
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)

	1. 
	Зоны рекреационного назначения

	4. 
	Зона объектов отдыха (Р1)
	Отдых (рекреация) (5.0)
Спорт (5.1)
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
	Не устанавливается
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)
Автомобильный транспорт (7.2)
Трубопроводный транспорт (7.5)

	4. 
	Зона лесов (Л)
	Не устанавливается

	1. 
	Зоны специального назначения

	5. 
	Зона кладбищ (Сп1)
	Ритуальная деятельность (12.1)
	Автомобильный транспорт (7.2)
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Бытовое обслуживание (3.3)
Религиозное использование (3.7)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)

	5. 
	Зона складирования и захоронения отходов (Сп2)
	Специальная деятельность (12.2)
	Автомобильный транспорт (7.2)
	Коммунальное обслуживание (3.1)
Служебные гаражи (4.9)
Связь (6.8)

	1. 
	Иные территориальные зоны:

	6. 
	Зона акваторий (В)
	Не устанавливается

	6. 
	Зона территории общего пользования (ТОП)
	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Не устанавливается
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Зона Ж2 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или) проектами межевания территории):
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 600 кв.м. до 3000 кв.м.;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки соответственно – не менее 5 м и не менее – 3 м;
- Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;
- До границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
- Минимальный отступ застройки (м), до границы смежного земельного участка должен составлять – 0,5 от высоты фасада, выходящего на соседний земельный участок;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа (включая мансардный);
- Максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 м;
- Максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
-  Со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограждений, забор между соседними участками должен быть решетчатый или сетчатый, высотой не более 2,0 м, глухое ограждение между участками- 
 может быть возведено, только с письменного согласия соседей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не более 60%. 

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков от 200 до 2500 кв. м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки соответственно – не менее 5 м и не менее – 3 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не более 60%;
- Минимальный отступ от дома до границы соседнего земельного участка не менее 3м, 
- Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного участка не менее 4 м;
- Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего земельного участка не менее 1 м.;
- Минимальный отступ застройки (м), до границы смежного земельного участка должен составлять – 0,5 от высоты фасада, выходящего на соседний земельный участок;
- со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограждений, забор между соседними участками должен быть решетчатый или сетчатый, высотой не более 2,0 м, глухое ограждение между участками может быть возведено, только с письменного согласия соседей.

	2.3
	Блокированная жилая застройка
	Застройка жилыми домами с количеством этажей не более трех (включая мансардный), состоящих из нескольких блоков, расположенных на отдельных земельных участках;
Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков от 400 до 600 кв. м;
    - Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки соответственно – не менее 5 м и не менее – 3 м;
- Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;
- До границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
 - Минимальный отступ застройки (м), до границы смежного земельного участка должен составлять – 0,5 от высоты фасада, выходящего на соседний земельный участок;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа (включая мансардный);
- Максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 м;
- Максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
- Со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограждений, забор между соседними участками должен быть решетчатый или сетчатый, высотой не более 2,0 м, глухое ограждение между участками- 
 может быть возведено, только с письменного согласия соседей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не более 60%.

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Застройка жилыми домами с количеством этажей не более трех (включая мансардный), состоящих из нескольких блоков, расположенных на отдельных земельных участках;
Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков от 400 до 600 кв. м;
    - Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки соответственно – не менее 5 м и не менее – 3 м;
- Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;
- До границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1 м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
 - Минимальный отступ застройки (м), до границы смежного земельного участка должен составлять – 0,5 от высоты фасада, выходящего на соседний земельный участок;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа (включая мансардный);
- Максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 9,6 м;
- Максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
- Со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограждений, забор между соседними участками должен быть решетчатый или сетчатый, высотой не более 2,0 м, глухое ограждение между участками- 
 может быть возведено, только с письменного согласия соседей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не более 60%.

	2.7
	Обслуживание жилой застройки
	Размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства определяются в соответствии от вида использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры реконструкции объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на момент предоставления земельного участка;
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до 30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного надземного этажа), количество этажей – 1; 
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса
Новое строительство объектов гаражного назначения в жилой застройке не предусмотрено

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	3.2
	Социальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 180 до 2000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.3
	Бытовое обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв.м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.4 (3.4.1)
	Здравоохранение (Амбулаторно-поликлиническое обслуживание)
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажей;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению; 
 - Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
 - Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или) проектами межевания территории).

	3.6
	Культурное развитие
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 1000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.7
	Религиозное использование
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;
 - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 1000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.1
	Деловое управление
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 2000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.3
	Рынки
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	4.4
	Магазины
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 60 до 1000 кв.м;
- Размещение объектов капитального строительства, торговой площадью не более 200 кв. м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.6
	Общественное питание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа; -Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	- Максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 1000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению


[bookmark: _Toc527279728]
О1 Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков: 
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
	Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков определяется – от 1000 до 2500 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 этажа (включая мансардный);
- Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 60 до 2000 кв.м;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
 -Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
 -Максимальный процент застройки в границах земельного у участка – 80 %.

	3.2
	Социальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 500 до 2000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.3
	Бытовое обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв.м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.4
	Здравоохранение
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.5
	Образование и просвещение
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или) проектами межевания территории).

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование
	

	3.6
	Культурное развитие
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.7
	Религиозное использование 
	 -Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
 - Отступ от красной линии в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
 - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.8
	Общественное управление 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.9
	Обеспечение научной деятельности 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства –3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.0
	Предпринимательство
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.1
	Деловое управление
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	4.3
	Рынки
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	4.4
	Магазины
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 60 до 1000 кв.м;
- Размещение объектов капитального строительства, торговой площадью не более 200 кв. м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.6
	Общественное питание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа; -Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.8 
	Развлечения
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа; -Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9
	Служебные гаражи 
	Размер гаражей и автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.7.1.
	Хранение автотранспорта
	Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка – 18 кв.м, максимальная площадь земельного участка, включая подъездной путь – 60 кв.м; 
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до 30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного надземного этажа), количество этажей – 1; 
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на момент предоставления земельного участка.

	5.1
	Спорт
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.1
	Спорт
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажей.

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению
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О2 – Зона специализированной общественной застройки
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования земельных участков:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 60 до 2000 кв.м;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
 -Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
 -Максимальный процент застройки в границах земельного у участка – 80 %.

	3.2
	Социальное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 500 до 2000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.3
	Бытовое обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв.м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.4
	Здравоохранение
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.5
	Образование и просвещение
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или) проектами межевания территории).

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование
	

	3.6
	Культурное развитие
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.7
	Религиозное использование 
	 -Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
 - Отступ от красной линии в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
 - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.8
	Общественное управление 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.9
	Обеспечение научной деятельности 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства –3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.0
	Предпринимательство
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.1
	Деловое управление
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	4.3
	Рынки
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	4.4
	Магазины
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 60 до 1000 кв.м;
- Размещение объектов капитального строительства, торговой площадью не более 200 кв. м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.6
	Общественное питание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа; -Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.8 
	Развлечения
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв. м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа; -Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9
	Служебные гаражи 
	Размер гаражей и автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 1000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.1
	Спорт
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.1
	Спорт
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажей.

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению



И – Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.9
	Обслуживание автотранспорта 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.1
	Железнодорожный транспорт 
	 - Не подлежат установлению

	7.2
	Автомобильный транспорт
	 - Не подлежат установлению
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Т –Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспорта выделена для обеспечения правовых условий размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	2.7.1.
	Хранение автотранспорта
	Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка – 18 кв.м, максимальная площадь земельного участка, включая подъездной путь – 60 кв.м; 
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до 30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного надземного этажа), количество этажей – 1; 
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на момент предоставления земельного участка.

	4.9
	Обслуживание автотранспорта 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса
	

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	Не подлежат установлению

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	Не подлежат установлению

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки
	Не подлежат установлению

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей
	Не подлежат установлению

	7.0
	Транспорт
	 - Не подлежат установлению

	7.1
	Железнодорожный транспорт
	 - Не подлежат установлению

	7.1.1
	Железнодорожные пути
	 - Не подлежат установлению

	7.1.2
	Обслуживание железнодорожные перевозок
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.2
	Автомобильный транспорт
	 - Не подлежат установлению

	7.2.2
	Обслуживание перевозок пассажиров
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования
	Не подлежат установлению

	7.3
	Водный транспорт
	Не подлежат установлению

	7.4
	Воздушный транспорт
	Не подлежат установлению

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	Не подлежат установлению

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.1
	Деловое управление
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 2000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.



Сх1 – Зона сельскохозяйственных угодий
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	1.1
	Растениеводство
	Не подлежат установлению

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	

	1.3
	Овощеводство
	

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	

	1.5
	Садоводство
	

	1.6
	Выращивание льна и конопли
	

	1.19
	Сенокошение
	

	1.20
	Выпас сельскохозяйственных животных
	

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению
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Сх2 – Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре -дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
	- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	3.10
	Ветеринарное обслуживание
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – 200 до 1000 кв.м; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.2
	Автомобильный транспорт
	 - Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.9
	Обслуживание автотранспорта 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежат установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.



[bookmark: _Toc527279733][bookmark: _Toc483222489]Р1 – Зона объектов отдыха
[bookmark: _Toc275242216]Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	[bookmark: _Toc73513042][bookmark: r1]Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	5.0
	Отдых (рекреация)
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

	5.1
	Спорт
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажей.

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	

	5.2
	Природно – познавательный туризм
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажей.

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	

	5.3
	Охота и рыбалка
	

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажей.

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	4.9
	Обслуживание автотранспорта
	размер гаражей и автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

	4.6
	Общественное питание
	Не подлежит установлению

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	Не подлежит установлению

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.

	7.2
	Автомобильный транспорт
	 - Не подлежат установлению

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	 - Не подлежат установлению



Л – Зона лесов
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению



В – Зона акваторий
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению



[bookmark: _Toc527279745][bookmark: _Toc483222497]Сп1 – Зона кладбищ
В данной зоне предусмотрено размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещения культовых сооружений.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	12.1
	Ритуальная деятельность 
	- Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	7.2
	Автомобильный транспорт
	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежат установлению; 
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	3.3
	Бытовое обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – от 200 до 1000 кв.м;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.7
	Религиозное использование
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа;
 - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.9
	Служебные гаражи
(парковка), малые архитектурные формы, хозяйственные строения и площадки, благоустройство
	Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.


[bookmark: _Toc527279746][bookmark: _Toc483222498]
Сп2 – Зона складирования и захоронения отходов
В данной зоне предусмотрено размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре –дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	12.2
	Специальная деятельность 
	-Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков –  устанавливается проектной документацией; 
- Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 м;
 - Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1 этаж.
-Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	7.2
	Автомобильный транспорт
	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	3.1
	Коммунальное обслуживание 
	- Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков – не подлежат установлению; 
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 
- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.9
	Служебные гаражи
(парковка), малые архитектурные формы, хозяйственные строения и площадки, благоустройство
	Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи.



ТОП – Зона территорий общего пользования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: не подлежат установлению.
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

	Основные виды разрешенного использования

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	Не подлежат установлению






Статья 14. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _GoBack]Статья 15. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

В границах муниципального образования Камынинский сельсовет Белинского района Пензенской области не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

[bookmark: _Toc169793908][bookmark: _Toc168915198]Статья 16. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

В границах муниципального образования Камынинский сельсовет Белинского района Пензенской области не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.




