



ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

[bookmark: _Toc214981701][bookmark: _Toc201840231][bookmark: _Toc203397862]Статья 13. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
[bookmark: _Toc106699856][bookmark: _Toc464032172][bookmark: _Toc464037366][bookmark: _Toc464641511][bookmark: _Toc465073822][bookmark: _Toc465338035][bookmark: _Toc531161378][bookmark: _Toc5694380][bookmark: _Toc18505981][bookmark: _Toc18928034][bookmark: _Toc67472703][bookmark: _Toc515951691][bookmark: _Toc201840232][bookmark: _Toc203397863][bookmark: _Toc214981702]4. В случае, если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 14. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Виды разрешенного использования устанавливаются в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).





[bookmark: _GoBack]Статья 15. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах


	Индексы территориальных
зон
	Наименование территориальных зон

	Ж-1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами

	ОД
	Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности

	ПЗ
	Зона размещения объектов производственной деятельности

	ТР
	Зона транспорта

	СХ
	Зона сельскохозяйственного назначения

	РЗ
	Рекреационная зона

	СН-1
	Зона ритуального назначения

	СН-2
	Зона складирования и захоронения отходов




Статья 16. Градостроительный регламент. Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-1
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	13.1
	Ведение огородничества 

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не подлежат установлению

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	4.4
	Магазины



2.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 и 2.3:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и предоставленных в установленном законом порядке до момента утверждения настоящих правил: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 100 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не менее 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
*В случае предоставления земельных участков с кодом 2.1 и 2.2 в собственность бесплатно отдельным категориям граждан предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с федеральными и региональными законами.
3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1 и 4.4:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1  не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 20 м²; максимальная площадь земельных участков – 500 м²;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  для видов разрешенного использования с кодами 4.4  не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков –                  3000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
4.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 2000 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м², 
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м²; максимальная площадь земельных участков – 200 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.
6.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом  3.2:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков – 3000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 13.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 500 м²; максимальная площадь земельных участков – 100000 м².
8.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом  12.0:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 12.0 не подлежат установлению.
9. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей.
[bookmark: _Toc460247982]Статья 17. Градостроительный регламент. Зона застройки малоэтажными                  жилыми домами  Ж-2
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения многоквартирных жилых домов, высотой до 4 этажей, включая мансардный. 

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не подлежат установлению

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка

	4.4
	Магазины



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 и 2.5:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 и 2.5 не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1000 м²; максимальная площадь земельных участков – 5000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 м, предельная высота зданий с учетом мансардного этажа не более 14 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1 и 4.4:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1  не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 20 м²; максимальная площадь земельных участков – 500 м²;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  для видов разрешенного использования с кодами 4.4  не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков –                    3000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.2:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков – 3000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 12.0:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 12.0 не подлежат установлению.
7. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей.
Статья 18. Градостроительный регламент. Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности ОД
1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека,  а также для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование 

	3.6
	Культурное развитие

	3.7
	Религиозное использование

	3.8
	Общественное управление

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	4.1
	Деловое управление

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8
	Развлечение

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты придорожного сервиса

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность

	5.1
	Спорт

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта 

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	5.2.1
	Туристическое обслуживание

	6.9
	Склад

	3.10.2
	Приюты для животных



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами: 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.10, 6.9, 8.3:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 3.5.1, 3.5.2, 3.6:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м²; максимальная площадь земельных участков – 10000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
5.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 5.1 и 5.2.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1000 м²; максимальная площадь земельных участков – 100000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 12.0:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 12.0 не подлежат установлению.
7. В границах территориальной зоны имеются санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранных зон газораспределительных сетей.
[bookmark: _Toc460247984]Статья 19. Градостроительный регламент. Зона размещения объектов производственной деятельности П3

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
2. Класс опасности для объектов капитального строительства, размещенных и размещаемых в территориальной зоне, определяется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями), если иное не установлено проектом санитарно-защитной зоны объекта.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса

	6.1
	Разведка и добыча полезных ископаемых

	6.1.1
	Осуществление геологического изучения недр

	6.4
	Пищевая промышленность

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

	6.5
	Нефтехимическая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.7
	Энергетика

	6.8
	Связь

	6.9
	Склад

	7.1
	Железнодорожный транспорт

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.9
	Обеспечение научной деятельности

	4.1
	Деловое управление

	4.6
	Общественное питание

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	4.4
	Магазины



3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению;  минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков   не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников водоснабжения; охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередач; охранные зоны газораспределительных сетей, в том числе газопровод; санитарно-защитные зоны.

Статья 20. Градостроительный ркгламент. Зона транспорта ТР

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса

	7.1
	Железнодорожный транспорт

	7.2
	Автомобильный транспорт

	7.3
	Водный транспорт

	7.4
	Воздушный транспорт

	7.5
	Трубопроводный транспорт

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.8
	Общественное управление

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	6.9
	Склад

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не подлежат установлению



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов.

Статья 21. Градостроительный регламент. Зона сельскохозяйственного
назанчения СХ

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для ведения сельского хозяйства.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	1.1
	Растениеводство

	1.2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

	1.3
	Овощеводство

	1.4
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

	1.5
	Садоводство

	1.6
	Выращивание льна и конопли

	1.7
	Животноводство

	1.8
	Скотоводство

	1.9
	Звероводство

	1.10
	Птицеводство

	1.11
	Свиноводство

	1.12
	Пчеловодство

	1.13
	Рыбоводство

	1.14
	Научное обеспечение сельского хозяйства

	1.15
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

	1.16
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

	1.17
	Питомники

	1.18
	Обеспечение сельскохозяйственного производства

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	11.0
	Водные объекты

	11.2
	Специальное пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.9
	Склад



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 400 м2; максимальная площадь земельных участков – 100 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 35000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны электросетевого хозяйства, в том числе линии электропередач; санитарно-защитные зоны.

Статья 22. Градостроительный регламент. Рекреационная зона РЗ

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения объектов набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, малых архитектурных форм благоустройства, а также озелененные и благоустроенные земельные участки для занятия спортом, физкультурой и организацией досуга.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	5.1
	Спорт

	5.2
	Природно-познавательный туризм

	5.2.1
	Туристическое обслуживание

	5.3
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства

	5.3.1
	Рыболовство

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок

	9.2.1
	Санаторная деятельность

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	11.0
	Водные объекты

	11.1
	Общее пользование водными объектами

	11.2
	Специальное пользование водными объектами

	11.3
	Гидротехнические сооружения

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	2.4
	Передвижное жилье



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 1600 м²; максимальная площадь земельных участков – 100 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны.

Статья 23. Градостроительный регламент. Зона ритуального назначения СН-1

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для осуществления ритуальной деятельности.

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	3.7
	Религиозное использование

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	12.1
	Ритуальная деятельность

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не подлежат установлению



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 300 м2; максимальная площадь земельных участков – 40 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению, минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны.

Статья 24. Градостроительный регламент. Зона складирования и
захоронения отходов СН-2

1. Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

	Код
	Основные виды разрешенного использования земельных участков

	3.1
	Коммунальное обслуживание

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования

	12.2
	Специальная деятельность

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Условно разрешенные виды разрешенного использования

	
	Виды разрешенного использования не подлежат установлению 



2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 200 м2; максимальная площадь земельных участков – 20 га;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: размеры земельных участков не подлежат установлению; минимальная площадь земельных участков – 0,05 м2; максимальная площадь земельных участков – 2000 м²;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; 
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, предельная высота зданий, строений, сооружений – 40 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.
4. В границах территориальной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны.

Статья 25. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Территория, в границах которой предусматривается осуществление 
комплексного развития территории

В границах рабочего поселка Беково не предусматриваются территории для комплексного развития территории.

Статья 27. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
В границах рабочего поселка Беково не предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
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