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Внесение изменений в генеральный план выполнено в отношении Генерального плана Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области от 19.11.2021 № 230/37-7 «Об утверждении Генеральный план муниципального образования Засечный сельсовет Пензенского района Пензенской области» (далее – Генеральный план).
Генеральный план разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пензенской области, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства (нормативно-правовая база использовалась в редакции, действующей на момент заключения договора).
Генеральный план является документом территориального планирования поселения.
Цели Генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи Генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план состоит из двух частей:
- часть первая – Положение о территориальном планировании;
- часть вторая – Карты.
Приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Описание местоположения границ населенных пунктов подготовлено в форме текстового описания. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 
К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
[bookmark: dst101684]2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
Генеральный план содержит следующие Карты:
- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- Карта функциональных зон.

Расчетные периоды Генерального плана:
- первый этап реализации – 2030 г.;
- расчетный период планирования – 2042 г.;
- срок действия документа – 20 лет.




















Генеральный план муниципального образования 
Засечный сельсовет Пензенского района Пензенской области


	 5

[bookmark: _Toc162262022]1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
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Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения представлены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Основные характеристики объекта**
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Улично-дорожная сеть

	1
	Мостовое сооружение
	Мост в с. Засечное от ул. Бульвар прибрежный до границы г. Пенза
	Улучшение условий проживания населения
	Пензенский район, Засечный сельсовет
	Планируемый к размещению
	-
	Протяженность – 0,22 км
	2042
	Не устанавливается

	2
	Улица в жилой застройке
	Строительство проезжей части улицы Изумрудная на участке от улицы Олимпийская до границы г. Пензы
	Улучшение условий проживания населения
	с. Засечное Пензенского района Пензенской области
	Планируемый к размещению 
	-
	Протяженность – 1,16 км
	2030
	Не устанавливается

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Алая
(вдоль кладбища)
	
	с. Засечное Пензенского района Пензенской области
	Планируемый к размещению 
	-
	Протяженность – 0,4 км
	2042
	Не устанавливается

	4
	Улица в жилой застройке
	Автомобильная дорога от перекрестка улиц Алая-Светлая до ул. Бульвар прибрежный
	
	с. Засечное Пензенского района Пензенской области
	Планируемый к размещению 
	-
	Протяженность – 0,9 км
	2042
	Не устанавливается

	5
	Улица в жилой застройке
	Дорога между ул. Алая до границ з/у 58:24:0381301:3596
	
	с. Засечное Пензенского района Пензенской области
	Планируемый к размещению 
	-
	Протяженность – 0,96 км
	2042
	Не устанавливается

	6
	Улица в жилой застройке
	Дорога между а/д Пенза-Шемышейка и ул. Олимпийская
	
	с. Засечное Пензенского района Пензенской области
	Планируемый к размещению 
	-
	Протяженность – 0,72 км
	2042
	Не устанавливается

	Водоснабжение и водоотведение

	1
	Сети водоотведения
	Канализация дождевая напорная
	Обеспечение
существующей и проектируемой  территории инженерными  сетями
	Пензенский район, Засечный сельсовет, 
с. Засечное
	Планируемый к размещению 
	-
	Вид расположения трубопровода – подземный. Протяженность – 5,6 км
	2042
	Зона
санитарной
охраны
устанавливается
проектом
соответствующ
ей
документации,
но не менее 
2 м

	2
	Очистные сооружения дождевой канализации
	Очистные сооружения ливневых (дождевых) стоков
	Обеспечение проектируемой территории объектами водоотведения
	Пензенский район, Засечный сельсовет,
с. Засечное
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Мощность – 30000 м3
Производительность – 14400 куб. м/сут
	2042
	Охранная зона
устанавливается
проектом
соответствующей
документации


	Электроснабжение

	1
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Обеспечение проектируемой территории электроснабжением
	Пензенский район, Засечный сельсовет,
с. Засечное,
вновь проектируемая застройка
	Планируемый к размещению
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более)
	Напряжение-10/04 кВ
	2042
	Охранная зона
устанавливается
проектом
соответствующ
ей
документации,
но не менее 
10 м

	2
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	
	
	Планируемый к размещению
	
	
	
	

	3
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	
	
	Планируемый к размещению
	
	
	
	

	Теплоснабжение

	1
	Источник тепловой энергии
	Котельная в 11 очереди
	Обеспечение проектируемой территории теплоснабжением
	Пензенский район, Засечный сельсовет,
с. Засечное
	Планируемый к размещению
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более)
	Мощность - 60 МВт
	2042
	Охранная зона
устанавливается
проектом
соответствующей
документации

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).
** Возможно уточнение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.
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[bookmark: _Toc162262025]2.1. Функциональные зоны и параметры их развития
Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов и искусственными границами (железные и автомобильные дороги, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).
Границы функциональных зон определены с учетом границ Засечного сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
Генеральным планом на территории сельсовета установлены следующие функциональные зоны (таблица 2.1-1).
Таблица 2.1-1
Перечень функциональных зон, установленных на территории сельсовета*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение  (2024)
	Расчетный срок (2042)

	1
	Жилые зоны, всего
	га
	1122,75
	1123,3

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	616,85
	617,4

	1.2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами
 (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	21,7
	21,7

	1.3
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	29,9
	29,9

	1.4
	зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9этажей и более)
	га
	454,3
	454,3

	2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	123,4
	123,4

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	1286,6
	1296,16

	3.1
	производственная зона
	га
	1131,1
	1140,66

	3.2
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	155,5
	155,5

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	391,5
	391,5

	4.1
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	113,2
	113,2

	4.2
	зона садоводства, огородничества
	га
	278,3
	278,3

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	77,04
	77,04

	5.1
	зона отдыха
	га
	77,04
	77,04

	6
	Зоны специального назначения
	га
	102,1
	102,1

	6.1
	зона кладбищ
	га
	27,7
	27,7

	6.2
	зона режимных территорий
	га
	74,4
	74,4

	7
	Иные зоны
	га
	0,4
	0,3

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



В границах Засечного сельсовета устанавливаются следующие функциональные зоны:  
1. Жилые зоны  
В жилых зонах могут размещаться жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. 
В границах Засечного сельсовета выделены следующие жилые зоны: 
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4);
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8); 
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8);
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 1,2).
2. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов бизнеса, промышленных предприятий и других производственных объектов (площадь участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).
При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 
Общественно-деловые зоны рекомендуется развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
В границах Засечного сельсовета выделены следующие зоны: 
- многофункциональная общественно-деловая зона (для многофункциональной застройки коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3).
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур следует предусматривать для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов производства, инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах. 
В границах Засечного сельсовета выделены следующие зоны: 
- производственные зоны*;
- зона транспортной инфраструктуры. 
Примечание: 
<*> Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: 
- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); 
- научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); 
- коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). 
<**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Для зоны инженерной и транспортной инфраструктур предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
4. Зоны сельскохозяйственного использования 
Зоны сельскохозяйственного использования могут включать в себя территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества, территории сельскохозяйственного производства. 
Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. 
При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования. 
В границах сельсовета выделены следующие зоны: 
- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий. 
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
5. Зоны рекреационного назначения 
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. 
В границах сельсовета выделена зона отдыха.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
6. Зоны специального назначения 
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. 
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
В границах сельсовета выделены следующие зоны: 
- зона кладбищ; 
- зона режимных территорий.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
7. Иные зоны
В состав иных зон включены территории, имеющие двойной учет по данным Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра, но не имеющие подтверждения отнесения к иной категории земель, нежели к землям лесного фонда.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
Генеральный план муниципального образования 
Засечный сельсовет Пензенского района Пензенской области
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2.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 2.2-1.
Таблица 2.2-1
	№
п/п
	Функциональная зона 
	Параметры функциональной зоны
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации

	1 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4.
Площадь – 617,4 га
	Очистные сооружения дождевой канализации
	Очистные сооружения
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное
	Местного значения поселения/
планируемый к размещению/
2042

	2 
	
	
	Электрическая подстанция
	ПС 110/10 КВ
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное, 58:24:0381302:21510
	РЗ/планируемый к размещению/
2026

	3 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
	Коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8.
Площадь – 21,7 га
	Дошкольная образовательная организация
	Сад СТП района
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
«город Спутник»
	МЗ района /планируемый к размещению/
2022-2025

	4 
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Коэффициент застройки - 0,4,
коэффициент плотности застройки - 0,8.
Площадь – 29,9 га
	-
	-
	-
	-

	5 
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9этажей и более)
	Коэффициент застройки - 0,4,
коэффициент плотности застройки - 1,2.
Площадь – 454,3 га
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Пензенский район, 
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
вновь проектируемая застройка
	Местного значения поселения/
планируемый к размещению/
2042

	6 
	
	
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Пензенский район, 
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
вновь проектируемая застройка
	Местного значения поселения/
планируемый к размещению/
2042

	7 
	
	
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 10/04 кВ
	Пензенский район, 
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
вновь проектируемая застройка
	Местного значения поселения/
планируемый к размещению/
2042

	8 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 340 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
земельный участок 58:24:0381302:30986
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	9 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
земельный участок 58:24:0381302:30989
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	10 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное,
земельный участок 58:24:0381302:21266
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	11 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 340 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное

	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	12 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 340 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное

	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	13 
	
	
	Дошкольная общеобразовательная организация
	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное

	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	14 
	
	
	Общеобразовательная организация
	Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное, земельный участок 58:24:0381302:30989
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	15 
	
	
	Общеобразовательная организация
	Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное, земельный участок 58:24:0381302:21266
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	16 
	
	
	Общеобразовательная организация
	Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	17 
	
	
	Общеобразовательная организация
	Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	18 
	
	
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Дом культуры с залом на 500 мест и центром детского развития
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное
	МЗ района /планируемый к размещению/
2042

	19 
	
	
	Объект здравоохранения
	Поликлиника на 750 посещений
	Пензенский район,
Засечный сельсовет,
с. Засечное
	РЗ/планируемый к размещению/2042

	20 
	
	
	Объект обеспечения пожарной безопасности
	Пожарное депо
	Пензенский район,
 Засечный сельсовет, 
с. Засечное
	РЗ/планируемый к размещению

	21 
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3. 
Площадь – 123,4 га
	-
	-
	-
	-

	22 
	Производственная зона
	Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: 
- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); 
- научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); - коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). 
<**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
 Площадь – 1140,66 га
	Электрическая подстанция 110 кВ
	Строительство ПС 110/10 кВ «Спутник»
	Пензенский район,
Засечный сельсовет, с. Засечное
	РЗ/планируемый к размещению/
2022-2024

	23 
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь – 155,5 га
	Транспортно-пересадочный узел
	Транспортно-пересадочный узел мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции
	Пензенский район, Засечный сельсовет,
с. Засечное,
г. Пенза
	РЗ/
планируемый к размещению/
2022-2023

	24 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Площадь – 113,2 га
	-
	-
	-
	-

	25 
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Площадь – 278,3 га
	-
	-
	-
	-

	26 
	Зона отдыха
	Площадь – 77,04 га
	-
	-
	-
	-

	27 
	Зона кладбищ
	Площадь – 27,7 га
	-
	-
	-
	-

	28 
	Зона режимных территорий
	Площадь – 74,4 га
	-
	-
	-
	-

	29 
	Иная зона
	Площадь – 0,3 га
	
	
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).
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