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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 409-56/3 от 31.08.2015. 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 12.01.2026 № 2/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Кижеватовского сельсовета, утвержденный в 2015 году, действует до 2035 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2035 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Бессоновского района Пензенской области, администрацией Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно- территориальном устройстве Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
1. Документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 16.12.2021 № 795-60/4 «О внесении изменений в Схему территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденную решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 № 98-11/3 (с последующими изменениями)» (далее - СТП Бессоновского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 31.08.2015 № 409-56/3 (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 28.12.2015 № 466-61/3 (с последующими изменениями);
3. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 18.12.2019 № 419-34/4 (с последующими изменениями) (в редакции Решения от 22.04.2021 № 684-52/4) (далее – МНГП Бессоновского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 18.12.2019 № 420-34/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования поселений Бессоновского района Пензенской области» (с последующими изменениями).
4. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 года, утвержденная решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области шестого созыва от 16.12.2016 № 208;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 года, утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2016     № 798;
- Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2025 года, утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.11.2016 № 764;
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc178257021][bookmark: _Toc197350614][bookmark: _Toc232498692]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
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Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 11.03.2026 N 154-рП "Об утверждении Стратегии инновационного и технологического развития Пензенской области на период до 2035 года";
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», паспорт утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Молодежь и дети», паспорт утвержден Министерством просвещения Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», паспорт утвержден Министерством строительства Российской Федерации в декабре 2024г (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экологическое благополучие», паспорт утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система», паспорт утвержден Министерством транспорта Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экономика данных», паспорт утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030).
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Промышленность
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
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- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839][bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2025 № 615-р «Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бессоновского района
 Пензенской области
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Бессоновского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2016 № 632-83/3 (с последующими изменениями).
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Бессоновском районе, реализуются следующие муниципальные программы:

	Наименование муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Основные направления реализации

	1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» 
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района, администрации сельсоветов Бессоновского района, Финансовое Управление Бессоновского района
	-
	- формирование положительного инвестиционного имиджа Бессоновского района среди районов
Пензенской области;
-развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего
Предпринимательства;
-продвижение товаров предприятий малого и среднего бизнеса на рынках регионов, повышение их
Конкурентоспособности;
-определение и реализация мероприятий, направленных на повышение ценовой и территориальной
доступности товаров и услуг;
-создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг.


	2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе Пензенской области».
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района Пензенской области
	Управление образования Бессоновского района; Управление
социальной защиты населения Бессоновского района; МБУ ДО
ЦДТ Бессоновского района; МУК «МЦРБ» Бессоновского района

	- снижение уровня преступности в Бессоновском районе;
- сокращение количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий;
- снижение масштабов незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков в Бессоновском
районе;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан,
общества и государства от коррупции.


	3.   Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района Пензенской области (отдел
по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации Бессоновского района Пензенской области)

	МУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры
Бессоновского района Пензенской области»;
МАУ Бессоновского района Пензенской области «Центр культуры,
досуга и спорта «Юбилейный»;
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Бессоновского района Пензенской области»;
МБОУ ДО детская школа искусств Бессоновского района

	- определение стратегии развития отрасли культуры и туризма
Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы
культуры и туризма;
- совершенствование системы патриотического воспитания
жителей Бессоновского района, обеспечивающей формирование у
граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституциональных обязанностей;
- сохранение и охрана объектов культурного наследия на
территории Бессоновского района, обеспечение доступа жителей
к культурным ценностям и участию в культурной жизни
Бессоновского района;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития
сфер культуры и туристской деятельности на территории
Бессоновского района;
- совершенствование системы художественного образования
детей.


	4.   Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области».
2014-2027гг.


	Администрация Бессоновского района, администрации сельсоветов Бессоновского района, Финансовое Управление Бессоновского района
	-
	-  формирование положительного инвестиционного имиджа Бессоновского района среди районов Пензенской области;
- развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  продвижение товаров предприятий малого и среднего бизнеса на рынках регионов, повышение их
Конкурентоспособности;
- определение и реализация мероприятий, направленных на повышение ценовой и территориальной доступности товаров и услуг;
- создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг.


	5.   Муниципальная программа 
«Обеспечение муниципального
управления собственностью Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Бессоновского района

	-
	Создание условий:
- для эффективного обеспечения деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации
Бессоновского района;
-для эффективного исполнения полномочий поселений по
эффективному размещению муниципальных заказов для
нужд Бессоновского района Пензенской области;
-для эффективного управления
Собственностью Бессоновского района Пензенской области;
-для решения задач, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.


	6.  Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района Пензенской области (в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района, финансового управления администрации Бессоновского района

	Управление образования администрации Бессоновского района /подведомственные учреждения
	- проведение единой государственной политики в сфере строительства и капитального ремонта на территории Бессоновского района; 
- организация строительства и капитального ремонта объектов;
 - повышение уровня безопасности сети дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бессоновского района и приведение санитарного и технического состояния к нормативным требованиям.

	7.  Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района».
2014-2027гг.


	Администрация Бессоновского района
	Финансовое управление администрации Бессоновского района;
КУМИ администрации Бессоновского района;
Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации района.
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
района
Главы сельских администраций района

	- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО);
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
Комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;
- укомплектованность ФАПами и ФП средним медицинским персоналом.


	8.  Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области».
2014-2027гг.

	Управление образования Бессоновского района Пензенской области
	МКУ МЦПРО Бессоновского района;
 МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района; 
МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района; 
МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района; Образовательные организации Бессоновского района:
 МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, 
МБОУ СОШ №2 с.Грабово им. Героя России С.В. Кустова, 
МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова, МБОУ СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. Степановка, МАОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, 
МАОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Бессоновка, МАДОУ ДС с. Бессоновка, МБДОУ ДС с. Вазерки,
 МБДОУ ДС с. Грабово, 
МБДОУ ДС с. Кижеватово, МБДОУ ДС с. Сосновка,
 МБДОУ ДС с. Чемодановка.
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина, проживающего на территории Бессоновского района.

	9.  Муниципальная программа
«Молодежь Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района Пензенской области
(отдел по реализации молодежной политики, культуре,
физкультуре и спорту)

	МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района Пензенской области;
МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района Пензенской
области

	- создание условий для благоприятной адаптации молодежи на территории Бессоновского района с учетом
индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека;
- формирование готовности молодых выполнению конституционных обязанностей.
Содействие экономической самостоятельности молодых
граждан, развитию молодёжного
предпринимательства;
- создание правовых, экономических и организационных
условий для развития личности;
- обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого
населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
- сохранение здоровья, повышение физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.



	10.  Муниципальная программа
«Развитие муниципальной
Службы Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Администрация Бессоновского района
	-
	- создание правовых, экономических и организационных условий для
участия некоммерческих организаций в политической жизни области;
- повышение уровня организации деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, развитие и повышение эффективности муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы.


	11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области».
2014-2027гг.

	Финансовое управление администрации Бессоновского района

	-
	- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;
- управление муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области;
- совершенствование межбюджетных отношений.

	12. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы».
	Администрация Бессоновского района
	Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области» (далее МАУ МФЦ)
	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области».

	13. Муниципальная программа «Модернизация и рациональное использование бюджетных средств на эксплуатацию теплогенерирующих установок, наружных и внутренних инженерных сетей объектов МЭУ Бессоновского района Пензенской области».
2019 - 2027 гг.

	Администрация Бессоновского района Пензенской области
	Финансовое управление администрации Бессоновского района
Пензенской области, комитетом по управлению муниципальным
имуществом Бессоновского района

	- снабжение тепловой энергией бюджетных организаций
Бессоновского района;
-эксплуатация теплогенерирующих установок;
- обеспечение бесперебойной работы котельных;
-содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем
санитарном состоянии.


	14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2020 гг.».
	Управление образования Бессоновского района
	МАУ «Бассейн Бессоновский»
	- создание условий для совершенствования физического воспитания и поведения на воде различных категорий и групп населения Бессоновского района; 
- формирование здорового образа жизни жителей Бессоновского района;
- обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
- сохранение здоровья, повышение физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.


	15. Муниципальная программа «Организация и осуществление
деятельности по социальной поддержке населения в Бессоновском районе Пензенской области»
2017 - 2027 гг.


	Управление социальной защиты населения
администрации
Бессоновского
Пензенской области (далее – УСЗН
администрации
Бессоновского
Пензенской области)

	Финансовое управление администрации
Бессоновского района Пензенской области

	- программа направлена на исполнение муниципальных полномочий в части граждан, проработавших на муниципальной
службе Бессоновского района, поднятие роли граждан, которые внесли весомый вклад в развитие Бессоновского района;
- поддержка квалифицированных специалистов, проживающих в сельской местности;
- обеспечение доступности,
повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социальной поддержке населения путем предоставления выплат,
компенсаций семьям, имеющим детей, ветеранам ВОВ, труда, участникам боевых действий, семьям участникам в специальной
военной операции, гражданам, проживающим в зоне ЧАЭС и т. д.;
- улучшение демографической ситуации в районе;
- рост количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;
Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- привлечение в жилищную дополнительных, финансовых кредитных и других организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
- снятие социальной напряженности в обществе;
- выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан в Бессоновском районе.



	16. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
2017 - 2027 гг.

	МБУ «Бессоновский комплексный центр социального обслуживания населения»
	-
	- предоставление мер социальной
поддержке гражданам
Бессоновского района
Пензенской области:
- исполнение государственных
полномочий Пензенской области в сфере социальной политики;
- исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам пожилого возраста и
инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода;
- исполнение государственных полномочий по созданию и оснащению структурных подразделений организаций
социального обслуживания, внедряющих стационарозамещающие технологии.


	17. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области»
2019 - 2027 гг.


	Администрация Бессоновского района Пензенской области
	Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная
пожарная охрана Бессоновского района Пензенской области»

	- создание и обеспечение необходимых условий для
повышения пожарной безопасности населенных пунктов,
защищенности граждан и организаций от пожаров;
- предупреждение и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения;
- снижение уровня конфликтности
этноконфессиональных отношениях.


	18. Муниципальная программа «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области на 2017-2022 годы»
	Администрация Бессоновского района
	Муниципальное автономное учреждение Бессоновского района Пензенской области «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области»

	Транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений культуры Бессоновского района Пензенской области, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, соглашения и муниципального задания.




[bookmark: _Toc178257022][bookmark: _Toc197350615][bookmark: _Toc232498693]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc178257023][bookmark: _Toc232498694]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 2 населенных пункта (таблица 2.1-1).
Административным центром является село Кижеватово.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Кижеватово

	2
	поселок
	Полевой


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Кижеватовского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Кижеватовского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).
Таблица 2.1-2
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Кижеватовский сельсовет
	58:05-3.7


Территория муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района составляет 2499,42 га. 

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Чемодановским, Степановским и Сосновским сельсоветами Бессоновского района Пензенской области. 

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-3
	Наименование транспортного узла
	Наименование населенного пункта
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции (автодорога)
	село Кижеватово
	21,9

	
	поселок Полевой
	23,5

	От ближайшего аэропорта (автодорога)
	село Кижеватово
	31

	
	поселок Полевой
	35

	От районного центра (автодорога)
	село Кижеватово
	26,7

	
	поселок Полевой
	28,3

	От областного центра (автодорога)
	село Кижеватово
	22,2

	
	поселок Полевой
	23,8

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru



Местоположение Кижеватовского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.	

Схема расположения Кижеватовского сельсовета в Бессоновском районе представлена на рисунке 3. 
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Местоположение Кижеватовского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
Рисунок 1
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22
Модель проектной системы расселения Пензенской области
Рисунок 2
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Схема расположения Кижеватовского сельсовета в Бессоновском районе
Рисунок 3
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[bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245][bookmark: _Toc178257024][bookmark: _Toc197350616][bookmark: _Toc232498695]2.2. Объекты культурного наследия.
[bookmark: _Toc8212246]К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc232498696]2.2.1. Перечень объектов историко – культурного наследия.
Согласно Перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пензенской области, на территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области расположены объекты культурного наследия:
1. «Памятник Герою Советского Союза А.М. Кижеватову» (Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 91Е). 
Объект культурного наследия регионального значения (типология – памятник искусства) включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, постановлением Правительства Пензенской области от 06.06.2006 № 395-пП «О памятнике Герою Советского Союза А.М. Кижеватову». 
Граница территории объекта культурного наследия (реестровый номер 58:05-8.5) установлена приказом Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 05.12.2022 № 251-ОД «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Советского Союза А.М. Кижеватову».
2. «Кижеватово 2, селище» (Пензенская область, Бессоновский район, в 800 м к югу от с. Кижеватово).
Объект культурного наследия федерального значения (типология – памятник археологии) включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области с 03.09.2025 приказом Министерства культуры Российской Федерации.
3. «Городище «Баланов родник» ⅩⅠⅠⅠ-ⅩⅠⅤ вв. и могильник «Селиксенский»» (Пензенская область, Пензенский район, в 5 км юго-восточнее и в 2 км восточнее села Селикса).
Объект культурного наследия федерального значения (типология – памятник археологии) включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
Граница территории объекта культурного наследия (реестровый номер 58:05-8.7) установлена приказом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области от 16.10.2024 № 30-123 «Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище «Баланов родник» ⅩⅠⅠⅠ-ⅩⅠⅤ вв. и могильник «Селиксенский», и правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия».
На территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области расположены выявленные объекты культурного (археологического) наследия:
- «Кижеватово 1, городище», включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 15.02.2021 № 10-ОД;
- «Кижеватово 3, селище», включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области приказом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области от 26.12.2025 № 30-201.
Граница территории объекта культурного наследия (реестровый номер 58:05-8.8) установлена приказом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области от  26.12.2025 № 30-201 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Кижеватово 3, селище» (Пензенская область, Бессоновский район) в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, установлении границ его территории и правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия».

[bookmark: _Toc131075389][bookmark: _Toc178257025][bookmark: _Toc197350617][bookmark: _Toc232498697]2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
- проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
- производство взрывных работ;
- формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
- строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений, промышленных объектов, строительство и размещение рекреационных объектов;
- проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
- пуск палов;
- выпас скота;
- сенокошение;
- распашка и коренное улучшение лугов;
- проведение мелиоративных работ;
- любительское рыболовство;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
- устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
- применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
- пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, и указателей;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
На территории памятников природы разрешены:
1. Осуществление мероприятий:
- по противопожарному обустройству лесов и по лесовосстановлению по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по благоустройству;
- по восстановлению нарушенных экосистем, аллей, экологических троп, включая восстановление породного состава древесно-кустарниковой растительности и удаление древесно-кустарниковой растительности, не являющейся объектом охраны, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации или проекта по реконструкции, восстановлению;
- по капитальному и текущему ремонту, реконструкции строений, сооружений, гидротехнических сооружений, малых архитектурных форм, скульптурных композиций, являющихся неотъемлемой частью памятника природы, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации.
2. Проведение научно-исследовательских работ:
- мониторинг состояния окружающей среды;
- изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
- сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
- проведение стационарных научных исследований.
3. Эколого-просветительская деятельность:
- проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- организация и обустройство экологических учебных троп;
- съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.
4. Рекреационная деятельность:
- прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.
Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории регионального значения, не ограничивается.
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района особо охраняемые природные территории отсутствуют.
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[bookmark: _Toc232498699]2.4.1. Климат
Агроклиматические условия на данной территории характеризуется следующими показателями: средняя температура воздуха +3,8°С, абсолютный минимум -42°С, абсолютный максимум +38°С.
Продолжительность периода с температурой выше 0°С – 208 дней, выше 50°С – 
170 дней, выше +10°С – 136 дней. Сумма температур за период выше +10°С составляет 22°С.
Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. 
Средняя высота снежного покрова - 34 см
Глубина промерзания почвы – 82 см.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 148 дней. 
Среднегодовое количество осадков – 549 мм.
Вегетационный период – 174 дня.
Сумма осадков за период с температурой выше 10°С составляет 293 мм.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.

[bookmark: _Toc232498700]2.4.2. Гидрография
В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району Сурско-Хоперского артезианского бассейна. 
Первыми от поверхности земли залегают воды, заключенные в окоповидных песчаниках с прослоями песков верхних горизонтов. Окоповидные песчаники неоднородные по составу, различные по трещиноватости, местами с частыми прослоями глин. Дебиты скважин 3-3,5 куб. м/час при понижении 15 м. По химическому составу воды пресные, преимущественно гидро - карбонатно - кальциевые.
Следующий водоносный горизонт залегает на глубинах 160-170м - на водоразделах, до 70 м – в долинах рек. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники с прослоями песков нижних горизонтов разреза кампан-маастрихтского яруса верхнего мела. Горизонт напорный. Величина напора 90-100 м – на водораздельных пространствах, в долинах рек снижается до 60-65 м.
Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходить в пониженные структуры Ульяновского – Саратовского прогиба.
Горизонт стабильно прослеживается всеми скважинами, широко эксплуатируется на описываемой площади. Этот горизонт является наиболее надежным для целей хозяйственного питьевого водоснабжения. Вода данного горизонта отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».
Гидрографическая сеть представлена рекой Отвель и рекой Шеликшей, овражными ручьями, искусственными прудами.
Река Отвель – левый приток реки Вядя, протекает с юга на северо-запад в юго-западной части Бессоновского района. Относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки – Сура. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).
Река Шеликшей – правый приток реки Инра, берёт начало у села Кижеватово, течёт через его центр и впадает в Инру у села Чемодановка, русло реки извилистое, течение спокойное, ширина 1-4 м. На реке расположен пруд южнее с. Кижеватово. Относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки – Сура. Речной бассейн реки – (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Гидрографические характеристики основных рек Кижеватовского сельсовета приведены в таблице 2.4-1.
Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4-1
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Отвель
	17
	138
	100
	40

	2
	р. Шеликшей
	10
	22,8
	100
	30

	3
	водоем
	-
	-
	50
	50


[bookmark: _Toc51252103][bookmark: _Toc194674251][bookmark: _Toc197347992]Половодье рек в апреле, замерзают в ноябре - начале декабря. Годовой ход уровня воды на реке Сура не влияет на ход пропуска весенних паводковых вод. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней.  Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.

[bookmark: _Toc232498701]2.4.3. Почвенно – растительные условия
[bookmark: _Toc18913377]Территория района имеет двухъярусное геологическое строение. Нижний структурный ярус – палеозойский фундамент, верхний структурный ярус – толща осадочных пород мезокайназойского возраста. С гидрогеологической точки зрения наибольший интерес в рассматриваемом районе представляет образование мезозойского возраста, в частности, альбского яруса нижнего мела и кампан-маастрихтского яруса верхнего мела.
Почвенный покров территории представлен в основном серыми лесными почвами от светло-серых до темно-серых: темно-серая лесная – 355 га – 17%; светло-серая лесная – 740 га – 36%; серая лесная – 683 га – 35%; и овражно-балочный комплекс. По механическому составу от легкосуглинистых до песчаных.  Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета черноземы и темно серые лесные, менее плодородные почвы серые лесные. Аллювиально-дерновые располагаются только в поймах рек, они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора. Оценка сельскохозяйственных угодий равна 32 балам, в районе 
57 баллам, пашни 34 баллам, в районе 61 баллам.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
По своим природным условиям территорию сельсовета можно отнести к южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен травянистой, древесной и кустарниковой растительностью. Древесная растительность сохранилась по днищам оврагов и в лесополосах. Она представлена дубом, березой, кленом, осиной, ольхой, вязом, тополем. Кустарниковая растительность жимолостью, шиповником. Кормовые угодья представлены разнотравно-узколистно мятликовыми, разнотравно-ползучепырейными с травостоем из мятлика узколистного, пырея ползучего, типчака, костра берегового, клевера лугового, василька розового, цикория обыкновенного, зубчатки поздней. По днищам оврагов и в пойме реки Отвель, расположены болотистые луга с избыточным грунтовым увлажнением. Здесь преобладают разнотравно-осоковые, осоково-камышовые типы растительности. Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверные с типчаком, кострово-разнотравные, типчаково-разнотравные. Этот тип лугов малопродуктивен и используется как пастбища.
Согласно Красной книги Пензенской области на территории Бессоновского района произрастают растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: башмачок настоящий, пальчатокоренник балтийский, ятрышник обожженный, рогульник плавающий.
Согласно Красной книги Пензенской области на территории Бессоновского района обитают животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: красотел пахучий, отшельник-пахучий, бронзовка большая зеленая, аполлон, мнемозина, парнопес крупный, пчела-плотник, пискулька, скопа, лунь степной, вечерница гигантская.

[bookmark: _Toc232498702]2.4.4. Рельеф
В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах Приволжской возвышенности.
Территория Кижеватовского сельсовета представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную балками и оврагами. 
На территории поселения имеются овраги. Склоны и днища оврагов преимущественно задернованы, имеют вид широких лощин с пологими склонами и плоским дном. В большинстве таких оврагов на дне встречаются выходы родников. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова описываемой территории. На очень пологих склонах сформировались светло-серые лесные, среднекаменистые, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, выщелоченные, лугово-черноземные среднемощные глинистые и суглинистые почвы.
На пологих и покатых склонах почвы, поврежденные водной эрозией.
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. В связи с тем, что реки Отвель и Шеликшей являются маловодными, они малогабаритны для долгосрочной организации отдыха, но в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть организованы места для рекреаций кратковременного отдыха.

[bookmark: _Toc232498703]2.4.5. Лесосырьевые ресурсы
Леса Кижеватовского сельсовета представлены обособленным участком, который относится к Засурско-Леонидовскому участковому лесничеству (Леонидовский участок) Ахунского лесничества.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями) (статья 111), Федеральным Законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (статья 8) (с последующими изменениями), приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» (с последующими изменениями) установлены категории защитных лесов с учетом правового режима.
Лесной фонд Ахунского лесничества, расположенный на территории Кижеватовского сельсовета, относится к лесам 1А классу бонитета (эксплуатационные леса). Преобладающая древесная порода – сосна. По природной пожарной опасности леса относятся к нескольким классам в соответствии с перечнем объектов загорания.
Шкала эстетической оценки таких лесов содержит следующие характеристики:
Хвойные и лиственные насаждения 1 и 2 классов бонитета с длинными и широкими кронами деревьев, здоровым и красивым подлеском и подростом средней густоты; участок с хорошей проходимостью, не захламленный;
Площадь до 1 га (прогалины, поляны) хорошо дренированные свежие и сухие почвы; участки площадью от 1 до 3 га со сложными, извилистыми границами, хорошо выраженным рельефом, декоративными опушками, имеются единичные декоративные деревья или сформировавшиеся древесно-кустарниковые группы; небольшие красочные водоемы с ясно выраженными берегами, обрамленными декоративной растительностью.
Санитарное состояние лесов лесничества удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнений. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Весь лесной фонд лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Согласно ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями) определены следующие виды использования лесов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
6.1) осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;
11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
11.1) осуществление изыскательской деятельности;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.

[bookmark: _Toc232498704]2.4.6. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства сельсовета, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

[bookmark: _Toc178257027][bookmark: _Toc197350619][bookmark: _Toc232498705]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Кижеватовского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Кижеватовского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.5.1-1).

2.5.1. Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет.
Таблица 2.5.1-1
	[bookmark: _Hlk130913247]№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	3
	Охранная зона линий и сооружений связи

	4
	Водоохранная зона

	5
	Прибрежная защитная полоса

	6
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	7
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	10
	Придорожные полосы автомобильных дорог



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей). 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5.1-2.
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Охранные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 2.5.1-2
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1-2 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
На территории Кижеватовского сельсовета установлены охранные зоны для электрических подстанций и линий электропередач напряжением от 10 кВ и более, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.  
На территории сельсовета установлены охранные зоны газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Охранная зона линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
На территории Кижеватовского сельсовета установлены охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Водоохранные зоны и прибрежная защитная полоса
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Кижеватовского сельсовета представлены в таблице 2.5-3

[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет. 
Таблица 2.5.1-3
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Береговая полоса

	река Отвель
	17/138
	100
	40
	20

	река Шеликшей
	10/22,8
	100
	30
	5

	прочее
	-
	50
	50
	Примечание: отображены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации


Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2025 № 21). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
Постановлением РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено «Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (с последующими изменениями).
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных. 
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Санитарно-защитная зона 
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство Российской Федерации в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопроводов или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории сельсовета установлены следующие придорожные полосы автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Граница придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участках: км 616+1009 - км 621+394, км 648+1133 - км 667+200 (реестровый номер 58:05-6.505).

[bookmark: _Toc178257028][bookmark: _Toc197350620][bookmark: _Toc232498706]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Кижеватовского сельсовета и другой планировочной документации
 Генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 409-56/3 от 31.08.2015 в редакции от 17.08.2021 № 730-56/4 предусматривал:
Таблица 2.6-1
	
п/п

	Вид
объекта
	
Наименование объекта
	
Местоположение планируемого объекта

	
Статус объекта

	Функциональная зона
(за исключением линейных объектов)
	
Параметры
Объекта

	
Информация о реализации

	Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

	1
	Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности
	Строительство комплекса по переработке масленичных культур, ООО «КоноплексПром»
	Пензенская область, Бессоновский район, Кижеватовский сельсовет,
 с. Кижеватово, индустриальный парк «Отвель»
	Планируемый к размещению
	Производственная зона
	планируемый объем инвестиций/планируемое количество рабочих мест – 225 млн руб./28 чел
	реализован

	2
	Объект, связанный с производственной деятельностью
	Строительство завода по производству комплектов металлических конструкций, ООО «Проминженер»
	
	Планируемый к размещению
	
	планируемый объем инвестиций/планируемое количество рабочих мест – 160 млн руб./40 чел
	не реализован
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[bookmark: _Toc178257029][bookmark: _Toc197350621][bookmark: _Toc232498707][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория сельсовета расположена на западных склонах Приволжской возвышенности в бассейне реки Суры и представляет собой ландшафт слабоволнистой равнины. Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Кижеватовского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Кижеватово, п. Полевой.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Отвель и Шеликшей.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся зоны с особыми условиями использования территорий.
Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством

	охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации сооружений. Соблюдение требований СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*
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Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Кижеватовского сельсовета расположена в южной части Бессоновского района Пензенской области. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Кижеватово. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура. 

с. Кижеватово
Территория села представляет собой компактное образование, разделенное в равной пропорции на два контура проходящей через центр поселения в его поперечном направлении автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, которая является главной планировочной осью поселения.
Улично-дорожная сеть хорошо развита и в полной мере обеспечивает транспортные связи на территории села.
Западная, северная и большая часть восточной границы села примыкает к границе сельсовета, восточная часть села граничит с производственной зоной. 
Селитебная застройка увязана с транспортной сетью населенного пункта. Жилой фонд включает в себя дома различных видов застройки, от индивидуальных жилых домов до типа застройки от 5 до 8 этажей, включая мансардный этаж. Общественно-деловой центр сформирован не обособлено, преимущественно расположен вдоль автодороги М-5 и представлен магазинами, школой, детским садом, библиотекой, домом культуры, объектами здравоохранения, отделениями банка и почты, зданием администрации сельсовета, гостиничным обслуживанием.
Село электро- и газифицировано, присутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. Система централизованного теплоснабжения организована для социально значимых объектов и для многоквартирных жилых домов. Теплоснабжение индивидуального жилого фонда осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

п. Полевой
Территория поселения находится в юго-западной части сельсовета, на незначительном отдалении от автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. около 3 км южнее от трассы. Поселение имеет компактные размеры. 
Селитебная зона занимает около 50% площади поселка, остальная площадь занята производственной и транспортной зонами. Жилой фонд включает в себя в большей степени строения индивидуальных жилых домов, в остальном – это малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный). В данном поселении имеется общественно-деловой центр, который представлен детским садом, магазинами, фельдшерско-акушерским пунктом.
Транспортная сеть хорошо развита и в полном объеме обеспечивает мобильные потребности проживающих на территории поселка. 
Село электро- и газифицировано, имеется централизованное водоснабжение. Система водоотведения децентрализована. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Кижеватовского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Отвель, р. Шеликшей). 
Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты Кижеватовского сельсовета: с. Кижеватово, п. Полевой, располагаются в непосредственной близости от сети федеральных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Кижеватовского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	село
	Кижеватово
	+
	-/+
	+
	+
	-
	+

	2
	поселок
	Полевой
	+
	-
	+
	+
	-
	-



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, рекреационный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Кижеватовский сельсовет имеет благоприятные условия для развития рекреационной деятельности;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
[bookmark: _Toc45096705]- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Кижеватовского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане сельсовета конкретизируются предложения СТП Бессоновского района, программ комплексного социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области и Кижеватовского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc178257030][bookmark: _Toc197350622][bookmark: _Toc232498708]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.8.1. Баланс территории
Общая площадь в административных границах Кижеватовского сельсовета составляет 2499,42 га (таблица 2.8-1). 
Наличие и распределение земельного фонда Кижеватовского сельсовета по категориям земель (2026г.)
Таблица 2.8-1
	№
п/п
	Категории земель*
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельского поселения, в том числе: 
	га
	2499,42

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	1200,32

	2.1
	Земли населенных пунктов:
	га
	1110,84

	2.1.1
	село Кижеватово
	га
	1048,94

	2.1.2
	поселок Полевой
	га
	30,4

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	185,81

	4.1
	Земли лесного фонда
	га
	2,01

	5.1
	Земли водного фонда
	га
	0,52

	*Площади категорий земель и населенных пунктов указаны в соответствии с сведениями о границах муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 58:05-3.7) 25.08.2020 с учетом изменений от 12.09.2025.
Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Граница муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области была скорректирована 12.09.2025 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) с целью приведения границ в соответствие с фактическим расселением сельсовета. Следствием данных изменений является изменение площадей категорий земель, а также границ населенных пунктов, входящих в состав Кижеватовского сельсовета, а именно:
- с. Кижеватово – площадь границ населенного пункта до 12.09.2025 составляла 1049,04 га; площадь границ на момент 2026 года составляет 1048,94га;
- п. Полевой – площадь границ населенного пункта изменению не подверглась.
Из общей площади территории Кижеватовского сельсовета 48,02 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 44,44 % - земли населенных пунктов, 0,08 % - земли лесного фонда.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Кижеватовского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. 
Кижеватовский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения со средней плотностью населения, с наличием свободных территорий под развитие жилой и производственной зон.

[bookmark: _Toc232498709]2.8.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Показатели*
	Единица измерения
	Существующее положение
	Расчетный срок 

	Жилые зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	593,3
	577,27

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	388,94
	7,2

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	1,15
	1,18

	Общественно-деловые зоны

	4
	Общественно-деловые зоны
	га
	73,92
	34,79

	5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га
	-
	343,3

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	6
	Производственная зона
	га
	143,38
	217,75

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	15,24
	44,72

	8
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,23
	4,25

	Зоны сельскохозяйственного использования

	9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	144,42
	143,91

	Зоны специального назначения

	10
	Зона кладбищ
	га
	5,63
	5,63

	11
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	4,22

	Иные зоны

	12
	Иные зоны
	га
	-
	14,23

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилая застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для среднеэтажной жилой застройки, а именно для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение № 6 к приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273).
Зона смешанной и общественно-деловой застройки (общественно-деловые зоны иных видов).
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зона инженерной инфраструктуры – это зона размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны специального назначения
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
Зона озелененных территорий специального назначения – предназначена для размещения зелёных насаждений, выполняющих защитные, санитарно-гигиенические, мелиоративные, противопожарные и другие специальные функции. Такие зоны отделяют селитебную часть населенного пункта от объектов и территорий, размещение и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил; размеры зоны зависят от характера и степени вредного влияния объектов, в отношении которых устанавливается особый режим использования, на окружающую среду.

Иные зоны
Функциональная зона предназначена для территорий общего пользования, в границах которых возможно:
- размещение автомобильных дорог, проездов, объектов инженерной инфраструктуры;
- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории;
- общее пользование водными объектами (использование территории, примыкающей к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования)
- территории в границах санитарно-защитных зон (за пределами границ объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны).

[bookmark: _Toc178257031][bookmark: _Toc197350623][bookmark: _Toc232498710]2.9 Население и трудовые ресурсы

[bookmark: _Toc178257032][bookmark: _Toc197350624][bookmark: _Toc232498711]2.9.1 Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
Динамика изменения численности населения Кижеватовского сельсовета по годам.
Таблица 2.9.1-1.
	№ п/п
	Наименование
	Число жителей, чел.

	
	Годы
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026

	
	Кижеватовский сельсовет, всего
	4765
	4620
	4264
	4031
	4031
	4100

	1
	с. Кижеватово
	4454
	4340
	3988
	3755
	3755
	3809

	2
	п. Полевой
	311
	280
	276
	276
	276
	291


В целом в Кижеватовском сельсовете наблюдается отрицательная динамика по численности населения.

[bookmark: _Toc178257033][bookmark: _Toc197350625][bookmark: _Toc232498712]2.9.2 Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана – 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее – Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы. 
Средний коэффициент естественного прироста (убыли) за 2025, 2030, 2035 годы (на 1000 человек населения) составляет -8,2; средний коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) составляет 7,1, при этом средний коэффициент смертности (на 1000 человек населения) – 15,3, а коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) – -7,9. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, за последние шесть лет численность населения в целом по сельсовету снизилась, на 665 человека.  
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -8,2.
Прогнозная численность населения Кижеватовского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2035г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn – численность населения на начало планируемого периода (4100);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (9);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-16,1).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир – коэффициент естественного прироста населения (-8,2);
Кмигр прир – коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-7,9).
Прогнозная численность населения Кижеватовского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035года) составит 3542 человека.
Анализ численности населения сельсовета за последние годы выявил, что на основе современных показателей естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших, можно сделать вывод, что численность населения к 2035 году уменьшится. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
 
[bookmark: _Toc178257034][bookmark: _Toc197350626][bookmark: _Toc232498713]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

[bookmark: _Toc178257035][bookmark: _Toc197350627][bookmark: _Toc232498714]2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
[bookmark: _Toc45096715]Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем. В совокупности это оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
На территории сельсовета жилой фонд состоит из муниципального и частного.
На территории Кижеватовского сельсовета общая площадь жилых помещений по состоянию на 1. 01. 2026 года составляет – 23,999 тыс.м², полностью относящийся к индивидуальному жилому фонду. В среднем на одного жителя приходится 5,85 м² общей площади жилых помещений. 
Характеристика жилого фонда приведена в таблице 2.10.1-1.
Таблица 2.10.1-1
	Наименование
	Жилой фонд

	
	Индивидуальный жилой фонд:
	Муниципальный жилой фонд:

	
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²

	с. Кижеватово
	15
	18759
	0
	0

	п. Полевой
	6
	5240
	0
	0

	Итого
	23999


Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда сельсовета. Вместе с тем на территории Кижеватовского сельсовета происходит активное освоение свободных территорий в большей степени под индивидуальное жилищное строительство, а также в селе Кижеватово выделены достаточно большие территории для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc178257037][bookmark: _Toc232498715]2.11. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc178257038]Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.

[bookmark: _Toc197350628][bookmark: _Toc232498716]2.11.1. Железнодорожный транспорт
В границах Кижеватовского сельсовета железнодорожный транспорт отсутствует.

[bookmark: _Toc178257039][bookmark: _Toc197350629][bookmark: _Toc232498717]2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Кижеватовского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc178257040][bookmark: _Toc197350630][bookmark: _Toc232498718]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Кижеватовского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза, примерно в 32 км.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc178257041][bookmark: _Toc197350631][bookmark: _Toc232498719]2.11.4. Автомобильный транспорт
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения, расположенных на территории Кижеватовского сельсовета, приведен в таблице 2.11.4-1.
Таблица 2.11.4-1
	
	Вид объекта*
	Наименование объекта/иденти-фикационный номер
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта**

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель (км)
	Вид покрытия/
категория

	

	[bookmark: _Hlk148693704]Автодорога общего пользования федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Автодорога М-5 «“Урал” Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» /
 00 ОП ФЗ М-5
	Бессоновский район, Кижеватовский сельсовет
	Протяженность, км
	4,53
	Асфальтобетонные/Ⅰ-Ⅲ

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.


Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в близости от автодороги федерального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.

Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
На территории Кижеватовского сельсовета на территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения:

Перечень автомобильных дорог (улиц) Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
Таблица 2.11.4-2
	Наименование дороги
	Протяженность(м)
	Ширина автодороги в м

	с. Кижеватово
	
	

	1.
	Улица Степная
	3800
	4,5

	2.
	Улица Новый Кавказ
	700
	4,5

	3.
	Улица Кавказ
	1600
	4,5

	4.
	Улица Нагорная
	800
	4,5

	5.
	Улица Школьная
	800
	4,5

	6.
	Улица Гагарина
	400
	4,5

	7.
	Улица Средняя
	600
	4,5

	8.
	Улица Кижеватова
	1100
	4,5

	9.
	Улица Овражная
	1600
	4,5

	10.
	Улица Садовая
	500
	4,5

	11.
	Улица Нижняя
	1600
	4,5

	12.
	Улица Иртыш
	1400
	4,5

	13.
	Улица Молодежная
	1900
	4,5

	14.
	Улица Новый Иртыш
	1600
	4,5

	15.
	Улица Чудайкина 
	1300
	4,5

	16.
	Улица Большая Дорога
	700
	4,5

	итого
	20400

	п. Полевой
	
	

	1.
	Улица Нефтяников
	800
	4,5

	2.
	Улица Спортивная
	600
	4,5

	итого
	1400

	ВСЕГО по муниципальному образованию*
	21800


Значительная часть автодорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.
Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а также за его пределами.
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения отсутствуют.
По данным Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (письмо № 3-4/894р от 06.04.2026) на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями), строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на период 2026г не планируются. 
Согласно материалам Схемы территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 «“Урал” Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» не предусматриваются.
На территории сельсовета в целях обеспечения транспортного обслуживания и развития прилегающих к дороге территорий, а также для обеспечения связи планируемой жилой застройки с внешними дорогами планируется к размещению автомобильная дорога местного значения (улично-дорожная сеть трех типов) на земельных участках с кадастровыми номерами: 58:05:0740501:68; 58:05:0740501:182; 58:05:0740501:191; 58:05:0740501:192; 58:05:0740501:193; 58:05:0740501:194; 58:05:0000000:1411 общей протяженностью 7,5 км (решение Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 22.04.2024 № 23/2110).

[bookmark: _Toc51252121][bookmark: _Toc194674271][bookmark: _Toc197350632][bookmark: _Toc232498720]2.11.5. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области проходят магистральные трубопроводы:
- магистральный нефтепровод «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1» («Дружба-1»);
- магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев - Брянск»;
- магистральный нефтепродуктопровод «Уфа – Западное направление».
В поселке Полевой расположен объект трубопроводного транспорта НПС «Кижеватово-2»; в 2022 году взамен данного объекта была построена НПС «Пенза-2» в Сосновском сельсовете Бессоновского района Пензенской области в рамках масштабной плановой реконструкции магистрального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное направление» и магистральных нефтепроводов «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1» и «Куйбышев - Унеча-2» с целью выноса труб с территории города Пенза. Завершение проекта согласно СТП запланировано на 2026 г.

[bookmark: _Toc178257042]2.12. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктами 19, 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;
б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;
в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;
г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;
2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.
В организации инженерно-коммунального обслуживания довольно важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 
Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 

[bookmark: _Toc197350633][bookmark: _Toc232498721][bookmark: _Toc178257043]2.12.1. Водоснабжение 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
Водоснабжение Кижеватовского сельсовета централизованное. Основные источники водоснабжения – 3 артезианские скважины, которые находятся на территории птицефабрики АО «Васильевская птицефабрика» БЦ «Заречный». 
Дополнительное водоснабжение шахтные колодцы 89 шт. Протяженность водопроводной сети – 19,012 км. Изношенность водопроводной сети -  48 %
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
Характеристики водопроводных сетей Кижеватовского сельсовета указаны в таблице 2.12.1-1.
Характеристика водопроводных сетей муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области
Таблица 2.12.1-1.
	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал
исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа

	с. Кижеватово
	
	
	

	ул. Молодежная
	3819,5 м/ 110мм,160мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Большая дорога
	3300 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Кижеватова
	1300 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Средняя
	565,8 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Садовая
	501,7 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Овражная
	407 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Нижняя
	1800 м / 110 мм, 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Иртыш
	595 м / 110 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Школьная
	971,6 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Кавказ
	1800 м / 160 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Н.Кавказ
	600 м / 110 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Нагорная
	298 м /110 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Гагарина
	120 м / 110 мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Степная
	958,4 м / 160мм
	полиэтилен
	2000

	ул. Молодежная
	1160 м / 200мм
	чугун
	1986

	Всего:
	18197 м

	п. Полевой
	
	
	

	ул. Нефтяников 18А
	815 м
	-
	1972

	Всего:
	815 м

	Итого
	19012м



В настоящее время водопровод на территории сельсовета находится в собственности муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования – МКП «Кижеватовское».
Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:
- износ артезианских скважин;
- износ водозаборных колонок;
- износ водопроводных сетей.
Наибольший износ сетей приходится на водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные средней степенью износа сетей. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.
Действующая система водоснабжения, находится в удовлетворительном состоянии.
Для устойчивого функционирования и повышения надежности систем водоснабжения в соответствии с действующими нормативами предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию существующих систем, обеспечивающих централизованное водоснабжение населения и социально значимые объекты бюджетной сферы. Применение новых технологий и материалов позволит значительно сократить финансовые затраты при проведении реконструкции и модернизации, а также в разы увеличить сроки службы реконструируемых объектов. Предложения включают в себя также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению затрат на производство и передачу воды, снижению потерь и непроизводительных расходов при передаче воды потребителям, а также сокращению расхода воды на собственные нужды предприятий:
- установка приборов учета на водозаборных сооружениях;
 - замена существующих насосов на энергоэффективные, применение частотных преобразователей;
 - ремонт и очистка каптажа;
- установка на водозаборных узлах резервных источников энергоснабжения; 
- проведение работ по реконструкции и замене изношенных основных водоводов, предлагается заменить изношенные трубы из ПНД;
- проведение работ по замене запорной арматуры на водозаборных устройствах.
Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей позволит значительно уменьшить потери воды и повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению и социально значимым объектам бюджетной сферы, повысить надежность работы систем водоснабжения, качество питьевой воды.
Предлагается выполнить следующие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации существующих линейных объектов систем водоснабжения:
- выполнить работы по реконструкции существующих изношенных водоводов и водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб.
- произвести замену изношенной сетевой арматуры с установкой арматуры из материалов нового типа;
- провести ремонт и переоборудование существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;
- полностью оборудовать индивидуальными приборами учета (ИПУ) частный жилой фонд для учета и контроля фактического потребления ресурсов;
-провести ревизию водопроводных сетей с целью выявления и исключения незаконного водопользования.

[bookmark: _Toc232498722]2.12.2. Водоотведение
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения. 
Канализационная сеть с централизованной очисткой вод имеется только в многоэтажных домах, протяженность – 3 км, требуется капитальный ремонт.
Характеристика водоотводящих сетей муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области
Таблица 2.12.2-1
	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал
исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа

	с. Кижеватово
	
	
	

	улица Молодежная
	321
1578
1709
	керамические
стальные
асбестоцемент
	1986

	Итого
	3608
	
	



Организация, обеспечивающие водоотведение, в том числе централизованное, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования МКП «Кижеватовское».
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости.
На территории АО «Васильевская птицефабрика» БЦ «Заречный» расположены очистные сооружения, обслуживающие данное предприятие.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 (с последующими изменениями) исходя из численности населения и территории объектов. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимается в зависимости от числа жителей, проживающих в данной зоне: не более 1000 чел. – 5 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой не более 2 этажей) или 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой 3 этажа и выше); от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями как высотой не более 2 этажей, так и высотой 3 этажа и выше). Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. чел. расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.
Для жилых и общественных зданий или сооружений I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 - 2 часа (п.5.17 СП), а максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть: 24 ч - в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел. и на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности; 36 ч - на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности; 72 ч - в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел. и на сельскохозяйственных предприятиях (п. 5.18 СП).
Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов (за исключением случаев, для которых настоящим сводом правил установлены иные требования) на один пожар должен приниматься для здания или сооружения, требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 и 4 из этих же правил.
Противопожарный водопровод в населенных пунктах следует принимать низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления, как правило, принимают на производственных объектах согласно нормативным документам для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи 10 м при максимальном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания или сооружения.
Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог, проездов и подъездов для пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий или сооружений; допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода (не более двух) с учетом требований п. 8.5 СП и принятия мер против замерзания воды в них. 
Установка пожарных гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на водопроводном вводе в здание или сооружение не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Допускается предусматривать прокладку рукавных линий по проездам и подъездам для пожарной техники.
Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований к ним. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
При прокладке линий противопожарных водопроводов под землей или в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При наземной и надземной прокладке водопровода пожарные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом конструктивное исполнение пожарных гидрантов и отключающей арматуры, а также условия их размещения должны исключать замерзание воды при отрицательных температурах наружного воздуха. 
Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел - не менее 75 мм. Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, в емкостях (резервуарах) систем водоснабжения следует предусматривать пожарный объем воды. Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям, указанным в таблице 1 раздела 5 СП. Примечание: при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, рассчитанного на основе таблицы 1 раздела 5 СП. 
Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с. Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
На территории Кижеватовского сельсовета расположено 64 пожарных гидранта и 3 противопожарных водоема.
Планируемое развитие 
Планируемое развития определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы, утвержденной решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области шестого созыва № 208 от 16.12.2016 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).
Планируемое развитие
Планируемое развития определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы, утвержденной решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области шестого созыва № 208 от 16.12.2016 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).

Мероприятия по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры
 (2023-2027 гг.)
На этот период мероприятий в области водоснабжения и водоотведения по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027гг.) не запланировано.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257044][bookmark: _Toc197350634][bookmark: _Toc232498723]2.12.3. Электроснабжение
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории Кижеватовского сельсовета нет.
По территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ 10 кВ;
- ВЛ 35 кВ;
- ВЛ 110 кВ;
- ВЛ 220 кВ.
Электроснабжение муниципального образования осуществляет филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».
Потребность населения сельсовета в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от:
- ПС 110/35/6 кВ «Кижеватово», трансформаторная мощность которой составляет 80 МВА расположенной в северо-восточной части п. Полевой;
- ПС /35/10 кВ «Бакшеевка», трансформаторная мощность которой составляет 20 МВА, расположенной в юго-восточной части с. Кижеватово;
- ПС 35/10 кВ «Птицефабрика», трансформаторная мощность которой составляет 20 МВА, расположенной в западной части с. Кижеватово.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. 
На территории сельсовета числится 24 трансформаторных подстанций.
Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энерго Пенза». 
Воздействие системы электроснабжения Кижеватовского сельсовета на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями) на территории Кижеватовского сельсовета мероприятий в области электроснабжения не планируется.
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями) на территории Кижеватовского сельсовета мероприятий в области энергетики не планируется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257045][bookmark: _Toc197350635][bookmark: _Toc232498724]2.12.4. Теплоснабжение
Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СниП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СниП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280 (с последующими изменениями), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более. 
Централизованное теплоснабжение организовано для следующих объектов: многоэтажные жилые дома, больница, ФАП, школа, ДК.
Объекты теплоснабжения на территории муниципального образования расположены в с. Кижеватово (ул. Молодежная), п. Полевой (ул. Нефтяников).
На территории АО «Васильевская птицефабрика» БЦ «Заречный» расположен 1 объект теплоснабжения.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, отопление на территории индивидуальной жилой застройки производится от печей и котлов с помощью природного газа, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.
Теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на газовом топливе.
Характеристика сетей теплоснабжения указана в таблице 2.12.4-2.

Характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования 
Кижеватовский сельсовет.
Таблица 2.12.4-1
	Характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Год ввода в
эксплуатацию / % износа

	с. Кижеватово
	3489 м
	

	улица Молодежная
	691,8 м / 76мм
	2000/-

	
	257,6 м / 89мм
	2000/-

	
	403,5 м / 108мм
	2000/-

	
	391,6 м / 159 мм
	2000/-

	п. Полевой
	417 м
	1976/-

	Итого
	3906 м


[bookmark: _Hlk120871630][bookmark: _Toc178257046][bookmark: _Toc197350636]Организация, обеспечивающая централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования, МКП «Кижеватовское».
Планируемое развития сельсовета определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы, утвержденной решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области шестого созыва № 208 от 16.12.2016 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc232498725]2.12.5. Газоснабжение
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, включая деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
По территории поселения проходят распределительные газопроводы высокого давления. 
Объект, снабжающий Кижеватовский сельсовет природным газом – ГРС «Чемодановка».
В настоящее время все населенные пункты: с. Кижеватово, п. Полевой, газифицированы на 100%.
[bookmark: _Toc194674276][bookmark: _Toc197348013]На территории Кижеватовского сельсовета организация, обеспечивающая газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Кижеватовского сельсовета мероприятий в области газоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc178257047][bookmark: _Toc197350637][bookmark: _Toc232498726]2.12.6. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи – объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовое отделение в с. Кижеватово, ул. Молодежная, 22.
Телевещание на территории Кижеватовского сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области связи и телекоммуникации на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257048][bookmark: _Toc197350638][bookmark: _Toc232498727]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Кижеватовского сельсовета приведена в таблице 2.13.1-1.

[bookmark: _Toc178257049][bookmark: _Toc197350639][bookmark: _Toc232498728]2.13.1. Образование
Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения об общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области.
Перечень образовательных учреждений Кижеватовского сельсовета
Таблица 2.13.1-1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Год строительства
	Вместимость проектная/фактическая

	Общеобразовательные учреждения
	
	

	1
	МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватово
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Школьная, д. 91
	1967
	600/-

	Дошкольные образовательные учреждения
	
	

	1
	МБДОУ Детский сад с. Кижеватово 
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 67 
	1986

	100/-


	2
	Филиал МБДОУ Детский сад п. Полевой *
	Пензенская область, Бессоновский район, п. Полевой, ул. Нефтяников, д. 8
	-
	100/-

	Организации дополнительного образования

	1
	Филиал МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района с. Кижеватово**
	Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Школьная, д. 91
	-
	-

	*Филиал МБДОУ Детский сад п. Полевой действует на территории сельсовета с 2002 года.
** Филиал МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района с. Кижеватово действует территории сельсовета с 2023 года.


На текущий момент планирования в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», регионального проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети» в МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова, расположенной по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, 91, производится выполнение работ по капитальному ремонту здания 1967 года постройки. Сроки выполнения работ: с 16 марта 2026 года по 24 июля 2026 года в соответствии с календарным планом выполнения строительно-монтажных работ.
Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете на данный момент, отвечает социальным запросам;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.
С учетом строительства на проектируемой территории малоэтажной жилой застройки возможно строительство детского сада с учетом прогнозируемой максимальной численности населения.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Мероприятия генерального плана
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
Согласно перечню планируемых мероприятий СТП Бессоновского района действия в области образования на территории сельсовета не планируются.
В соответствии с полномочиями Кижеватовского сельсовета мероприятия в области дошкольного и школьного образования не планируются.

[bookmark: _Toc178257050][bookmark: _Toc197350640][bookmark: _Toc232498729][bookmark: _Toc45096875]2.13.2. Здравоохранение
Согласно Приказу Минздрава России от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению осуществляется в медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (далее - медицинские организации).
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается:
1) в амбулаторных условиях, в том числе:
- в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном подразделении;
- по месту жительства (пребывания) пациента - при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников и обучающихся;
- по месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических условий, при организации профилактических мероприятий, включая место работы, учебы граждан, при организации культурно-массовых и спортивных мероприятий;
2) в условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами (акушерками), другими медицинскими работниками со средним профессиональным образованием или с высшим образованием (уровень бакалавриата) фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник;
2) первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка, врачами общей практики (семейными врачами) врачебных амбулаторий, врачебных здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, кабинетов, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), центров здоровья поликлиник и отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых;
3) первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-специалистами поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Первичная врачебная и доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в центральной районной больнице: ГБУЗ «Бессоновская РБ». 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бессоновская районная больница» (далее — ГБУЗ «Бессоновская РБ») расположена по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, д. 206, и представлена:
· Круглосуточным стационаром на 76 коек (терапевтические – 30 коек, хирургические – 12, педиатрические – 15, неврологические койки- 15, койки сестринского ухода – 4 койки).  В Бессоновской РБ имеется ПИТ на 3 койки, из них одна койка скорой медицинской помощи.
· Дневным стационаром на 40 коек: терапевтические – 26 коек, гинекологические – 2, хирургические – 9, онкологические – 3)
· Стационаром на дому на 3 койки (Бессоновская РБ, Степановская амбулатория, Сосновская амбулатория).
На территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет осуществляют медицинскую деятельность 2 структурных подразделения ГБУЗ «Бессоновская РБ».
 Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывают в помещении врачебной амбулатории «Кижеватовская амбулатория», расположенном по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Молодежная, 70; рассчитана на 115 посещений в смену, имеется дневной терапевтический стационар — 4 койки.
В п. Полевой первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, п. Полевой, ул. Нефтяников.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объектах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области.
Согласно СТП Пензенской области в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района планируется строительство объектов здравоохранения:
– поликлиника для обслуживания взрослого населения, рассчитанная на 500 посещений в смену (с. Кижеватово, срок реализации – 2030);
– детская поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в смену (с. Кижеватово, срок реализации – 2030);
– врачебная амбулатория площадью 340 кв.м (с. Кижеватово, срок реализации – 2026).
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Кижеватовского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc178257051][bookmark: _Toc197350641][bookmark: _Toc232498730]2.13.3. Культура и досуг
Сеть учреждений культуры и искусства сформирована, исходя из социальной и нормативной потребности в объектах культуры.
Система культуры на территории сельсовета представлена следующими объектами:
- структурное подразделение МУК «МЦРДК Бессоновского района» в с. Кижеватово (ДК Юность) (год постройки – 1968 г, общая площадь здания – 276 кв.м., адрес: с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65);
- структурное подразделение МУК «МЦРДК Бессоновского района» в п. Полевой (ДК Дружба) (год постройки – 1970 г, общая площадь здания – 70 кв.м., адрес: п. Полевой, ул. Нефтяников, 1а).
- структурное подразделение МУК «МЦРБ Бессоновского района» библиотека с. Кижеватово (год постройки – 1968 г, общая площадь – 53,2 кв.м., библиотечный фонд -  7357 ед., количество читательских мест – 6 ед., адрес: с. Кижеватово, ул. Молодежная, 65);
- структурное подразделение МУК «МЦРБ Бессоновского района» библиотека п. Полевой (год постройки – 1970 г, общая площадь – 30 кв.м., библиотечный фонд -  4257 ед., количество читательских мест – 4 ед., адрес: п. Полевой, ул. Нефтяников, 1а).
В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали. 
Вопросы в области культуры относятся к полномочиям Пензенского района. 
Мероприятия, проводимые в сфере культуры могут предусматриваться СТП Бессоновского района Пензенской области.
Согласно СТП Бессоновского района Пензенской области, в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района не планируются к строительству объекты в области культуры.
[bookmark: _Toc178257052]
[bookmark: _Toc197350642][bookmark: _Toc232498731]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Спортивная база на территории Кижеватовского сельсовета представлена в таблице 2.13.4-1.

Перечень основных спортивных объектов, расположенных на территории 
Кижеватовского сельсовета
Таблица 2.13.4-1
	№ п.п.
	Наименование объекта и организации физкультуры и спорта 
	Адрес размещения
	Мощность (количество мест, площадь, количество посещений)
	Вид деятельности, объем оказываемых услуг

	1
	2
	3
	
	4

	
	Открытые плоскостные спортивные сооружения

	1.
	Спортивная и игровая площадка	
	с. Кижеватово, 
ул. Молодежная	
	150 кв.м
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	2.
	Игровая площадка
	п. Полевой, 
ул. Нефтяников	
	-
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	3.
	Пришкольный стадион МБОУ СОШ с. Кижеватово
	с. Кижеватово,
 ул. Большая дорога, 91
	10000 кв. м
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	Спортивные объекты

	1.
	Спортивный зал МБОУ СОШ с. Кижеватово	
	с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91
	Площадь пола 288 кв. м
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом


Для спортивной подготовки школа обладает достаточной материальной базой: спортивный зал, футбольный стадион, гимнастический городок, баскетбольная площадка, беговая дорожка, туристическое снаряжение.
В школе проводятся общешкольные чемпионаты по различным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, лыжным гонкам, баскетболу, шахматам и шашкам.
В спортивном зале (спортплощадке) школы с. Кижеватово проводятся различного рода мероприятия спортивного характера, в том числе районные соревнования и т.п.
На базе школы проводят секции различных направлений.
На базе индустриального парка «Отвель» в с. Кижеватово также проводятся районные соревнования.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Бессоновского района Пензенской области, в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района не планируются к строительству объекты в области физкультуры и спорта.

[bookmark: _Toc178257053][bookmark: _Toc197350643][bookmark: _Toc232498732]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]На территории Кижеватовского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляют:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Бессоновский комплексный центр социального обслуживания населения» (с. Бессоновка, ул. Комсомольская, д. 1Б).
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района в области социального обслуживания, на территории Кижеватовского сельсовета не планируется.

[bookmark: _Toc178257054][bookmark: _Toc197350644][bookmark: _Toc232498733]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположены объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти:
- здание администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по адресу: с. Кижеватово, ул. Молодежная, 71а.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Кижеватовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257055][bookmark: _Toc197350645][bookmark: _Toc232498734]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
На территории сельсовета в настоящее время функционируют 2 объекта общественного питания и 13 объектов торговли, непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Кижеватовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257056][bookmark: _Toc197350646][bookmark: _Toc232498735]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
На территории поселения имеются объекты по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг, объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов (таблица 2.13.8-1).
Непроизводственные объекты по предоставлению 
населению услуг (наиболее значимые)
Таблица 2.13.8-1
	№
	Наименование
	Местоположение объекта

	1
	МФЦ
	с. Кижеватово, ул. Молодежная, 71а

	2
	Отделение банка
	с. Кижеватово, ул. Молодежная, 22


Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Кижеватовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257057][bookmark: _Toc197350647][bookmark: _Toc232498736]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Кижеватовского сельсовета расположено 1 сельское кладбище, входящее в реестр мест захоронений на территории Бессоновского района Пензенской области (таблица 2.13.9-1).
[bookmark: _Toc45096896]
Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№ п/п
	Перечень кладбищ
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	1
	с. Кижеватово  (58:05:0160203:466)
	Пензенская область, Бессоновский район, Кижеватовский сельсовет, с. Кижеватово.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Пензенская, р-н Бессоновский, с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 99/1.
	5,32

	
	Итого:
	5,32га 


Средний процент заполнения кладбищ – 50 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 5,32 га.
Резерв территорий захоронения составляет 2,66 га.
Для всего сельсовета на расчетный срок до 2035 требуется для захоронений участок общей площадью 1,77 га. После 2035 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 2,66 га-1,77 га = 0,89 га. В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.
На текущий момент планирования на территории Кижеватовского сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия генерального плана
Мероприятиями генерального плана не предусмотрено размещение новых мест захоронения на территории Кижеватовского сельсовета.

[bookmark: _Toc178257058][bookmark: _Toc197350648][bookmark: _Toc232498737]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
Согласно ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции органа религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 
Органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.
Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности.
Сведения о вероисповедании могут также содержаться в наименованиях юридических лиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Иные юридические лица, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, не вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.
Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
В соответствии с ст. 21 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) в собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
На территории сельсовета находится один объект религиозной организации (объединения):
– «Христорождественский храм» с. Кижеватово Бессоновского района Пензенской области. История строительства начинается с 1748 г. Это деревянный храм, построенный в начале 2017 года благодаря усилиям жителей села был освящен в 2017 г.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории Кижеватовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257059][bookmark: _Toc197350649][bookmark: _Toc232498738]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории Пензенской области определен ряд перспективных объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. Согласно перечню данных объектов, на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района не предусмотрены такие объекты.
Согласно действующей схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.2 (Северная зона) отходы поступают на полигон ТКО по адресу г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5, географические координаты 53.231607, 45.20543. Данным координатам соответствует земельный участок с кадастровым номером 58:29:2001003:5486. 
Данные о расположении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.1 (Северная зона).
Сведения о населенных пунктах с нерегулярной транспортной доступностью, а также не охваченных организованным сбором ТКО, указаны в приложении 9.6 к территориальной схеме. Согласно данному приложению все населенные пункты на территории Кижеватовского сельсовета охвачены организованным сбором ТКО.
Реестр мест накопления ТКО, эксплуатируемых структурами Министерства обороны Российской Федерации на территории Пензенской области, указан в приложении 9.7 к территориальной схеме. На территории сельсовета полигоны, эксплуатируемые структурами Министерства обороны Российской Федерации, отсутствуют.
Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, содержатся в приложении 10.1 схемы ТКО. На территории сельсовета полигоны захоронения и хранения отходов отсутствуют.
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.2 (Северная зона).
Требования к оборудованию и содержанию контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов определены СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (с последующими изменениями) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления.
В случае если обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления.
В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, орган местного самоуправления запрашивает позицию территориального органа Роспотребнадзора.
По результатам рассмотрения заявки органом местного самоуправления принимается решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
Основные требования к размещению контейнерных площадок:
Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение c 3-х сторон высотой не менее 1 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Расстояние от контейнерных или специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, но не более чем на 25%.
Владелец контейнерной или специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.
Транспортирование крупногабаритных отходов (КГО) со специальной площадки к месту осуществления деятельности по обращению с отходами должно проводиться с использованием специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным знаком, на объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Кижеватовского сельсовета отсутствуют.
На территории поселения подготовленные контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов с последующей перегрузкой и вывозом с территории поселения отсутствуют. Вывоз отходов производится сразу на полигон ТКО.
Мероприятия генерального плана
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc178257060][bookmark: _Toc197350650][bookmark: _Toc232498739][bookmark: _Toc136002521]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
Муниципальные образования Пензенской области, исходя из экономической специфики деятельности, делятся на три группы: преимущественно промышленная; преимущественно сельскохозяйственная; смешанная. 
Бессоновский район отнесен к смешанной группе. Они характеризуются развитой отраслью сельского хозяйства и наличием перерабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, товаров народного потребления, а также строительной индустрии. Продукция указанных отраслей имеет устойчивый спрос, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Имеют достаточно высокую степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления развития муниципальных образований смешанной группы:
- стимулирование развития приоритетных отраслей и бюджетообразующих предприятий, модернизация промышленного производства, повышение производительности труда;
- рост конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;
- развитие производственной и потребительской кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности;
- увеличение плотности малого и среднего бизнеса: крестьянских фермерских хозяйств, мини-ферм, тепличных хозяйств, логистических структур и других форм;
- реализация инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства;
- устойчивое развитие территорий, обеспечение занятости и повышения уровня и качества жизни населения.

[bookmark: _Toc178257061][bookmark: _Toc197350651][bookmark: _Toc232498740]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района функционируют следующие предприятия:
1. Промышленный парк «Отвель»: назначение предприятия – образование промышленного парка с размещением производственных объектов и объектов социальной и инженерной инфраструктуры – Пензенская область, Бессоновский район, Кижеватовский сельсовет. 
Участок промпарка расположен с восточной стороны от села Кижеватово; тип площадки — greenfield, то есть парк находится на ранее незастроенном земельном участке с необходимой инфраструктурой для запуска новых производств. Расположен участок вблизи федеральной трассы М5, которая является частью международного транспортного коридора АН-6 Европа — Азия; все необходимые коммуникации проведены.
2. Крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ Сарайкин С.А. – разведение сельскохозяйственной птицы.
3. Сельскохозяйственные предприятия: 
- АО «Васильевская птицефабрика» БЦ «Заречный». Назначение предприятия – выращивание и переработка продукции птицеводства.
Создание промышленного парка «Отвель» было утверждено постановлением Правительства Пензенской области от 17.07.2014 № 507-пП «О создании индустриального парка «Отвель» на территории Бессоновского района Пензенской области» в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий, способствующих социально-экономическому развитию Пензенской области. В перечень земельных участков, входящих в индустриальный парк «Отвель» входило 23 земельных участка, общая площадь которых составляла 136,87 га.
Согласно реестру инвестиционных проектов Пензенской области (на 01.01.2026), размещенному на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области (https://merp.pnzreg.ru/investitsii/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty/Реестр%20инвестиционных%20проектов%20Пензенской%20области%20на%2001.01.2026.pdf) на территории индустриального парка «Отвель» планируется к реализации 9 проектов, характеристики которых указаны в таблице 2.14.1-1.

Перечень инвестиционных объектов, планируемых к размещению на территории индустриального парка «Отвель»
Таблица 2.14.1-1
	Наименование объекта

	Инициатор (инвестор) проекта
	Характеристика объекта
	Местоположение объекта
	Срок реализации

	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	Строительство комплекса по переработке масличных культур

	ООО «АгропромПенза»
	Объем инвестиций
	224
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:613, 58:05:0740701:599
	2019-2026

	
	
	Количество рабочих мест
	29
	
	

	Строительство мебельного логистического центра 

	ООО «Торговый Дом Андрей»
	Объем инвестиций
	380
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:1029
	2022-2026

	
	
	Количество рабочих мест
	150
	
	

	Строительство асфальтобетонного завода
	ООО «Сура-Строй»
	Объем инвестиций
	36,9
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:1258
	2023-2028

	
	
	Количество рабочих мест
	45
	
	

	Завод по производству сушильного оборудования в Индустриальном парке «Отвель» Пензенской области
	ООО «Сплайн-М»
	Объем инвестиций
	58
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:607, 58:05:0740701:608, 58:05:0740701:611
	2024-2026

	
	
	Объем инвестиций
	58
	
	

	«Строительство многофункционального производственно-логистического комплекса по выпуску ингредиентов для пищевой промышленности»
	ООО «Александрия»
	Объем инвестиций
	1700
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:997
	2024-2028

	
	
	Объем инвестиций
	200
	
	

	Строительство распределительного центра в индустриальном парке «Отвель» Пензенской области
	ООО «Дон-Продукт»
	Объем инвестиций
	19
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:609
	2024-2026

	
	
	Объем инвестиций
	14
	
	

	Создание завода по производству сухих кормов для домашних животных на территории индустриального парка «Отвель»
	ООО «Бравади»
	Объем инвестиций
	200
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:993
	2024-2028

	
	
	Объем инвестиций
	40
	
	

	ООО «ПЭТ Лидер»
	Создание завода по производству кормов для животных
	Объем инвестиций
	2297
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» 58:05:0740701:605
	2025-2027

	
	
	Объем инвестиций
	127
	
	

	ООО «Флагман Технолоджис»
	Производство тканевых и резиновых компенсаторов
	Объем инвестиций
	30
	Пензенская область Бессоновский район Кижеватовский сельсовет Индустриальный парк «Отвель» Земельный участок 58:05:0740701:602
	2025-2027

	
	
	Объем инвестиций
	30
	
	


На период разработки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва от 17.08.2021 №730-56/4, кроме вышеперечисленных проектов резидентом парка являлся ООО «Коноплекс-Пром» - проект «Строительство комплекса по переработке масличных культур».
В результате реализации вышеуказанного проекта на территории сельсовета на текущий момент разработки Проекта действует завод по переработке масличных культур компании ООО «Агропром продукты питания», учредителем и управляющей компанией которой является ООО «Агропром Холдинг». Согласно письму администрации Бессоновского района Пензенской области от 03.04.2026 № 1219 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 23.06.2020 № 58-RU58505305-5-2019, заявитель – ООО «Коноплекс-Пром». (ООО «Коноплекс-Пром» прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения с 8 августа 2022 г и является правопредшественником ООО «Агропром продукты питания»).
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257062][bookmark: _Toc197350652]Генеральным планом Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не предусмотрено мероприятий в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

[bookmark: _Toc232498741]2.15. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc178257063][bookmark: _Toc197350653][bookmark: _Toc232498742]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории сельсовета благоустроенные озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения сформированы в с. Кижеватово и п. Полевой. 
В с. Кижеватово районе дома культуры имеется площадь для народных гуляний и проведения различных мероприятий на открытом воздухе, сформированы зоны кратковременного отдыха. На придворовой территории здания школы оборудован сквер, где установлен мемориал памяти Герою Советского Союза А.М. Кижеватову.
В п. Полевой около дома культуры расположена озелененная территория, сформированы зоны кратковременного отдыха.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.
 Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения, как в границах селитебных зон, так и вне. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня. 
Выводы: 
- рекомендуется развить рекреационный потенциал выделенных озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом мероприятий, направленных на развитие рекреации и туризма на территории Кижеватовского сельсовета не запланировано.

[bookmark: _Toc178257064][bookmark: _Toc197350654][bookmark: _Toc232498743]2.15.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
- отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.).
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов; 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257065]Генеральным планом размещение мест массового отдыха населения на территории Кижеватовского сельсовета не запланировано. 

[bookmark: _Toc197350655][bookmark: _Toc232498744]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Детские летние оздоровительные учреждения представлены, главным образом, лагерями для школьников с дневным пребыванием, работающими в дни школьных каникул.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет осуществляет деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Звёздочка» на базе МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова».
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Бессоновского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, на территории Кижеватовского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха на территории Кижеватовского сельсовета не предусмотрены.
[bookmark: _Toc178257066][bookmark: _Toc197350656][bookmark: _Toc232498745]2.15.4. Туризм
Территория сельсовета обладает достаточным рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. 
Сельский туризм является не просто отраслью туристической индустрии, но выполняет следующие важные социально-экономические функции:
- создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской молодежи и женщин;
- обустройство сельских территорий;
- комплексное использование природных и культурных потенциалов сельских территорий.
Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности проживания в сельской местности. 
Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 

Согласно туристическому паспорту Бессоновского района Пензенской области культурно-историческое туристское пространство на территории сельсовета включает в себя:
-памятник истории – Памятник погибшим воинам Великой Отечественной Войны. Познавательная ценность: историческая, патриотическая. Адрес местонахождения: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 75А.
- памятник истории – Памятник А.М. Кижеватова. Познавательная ценность: историческая, патриотическая. Адрес местонахождения: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91Е;
- памятник археологии – Могильник «Селиксенский». Адрес местонахождения: Пензенская область, Бессоновский район, Кижеватовский сельсовет;
- музеи и музейные экспозиции – Музей имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова. Познавательная ценность: историческая, краеведческая, культурная. Адрес местонахождения: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 91 (здание школы);
- религиозные памятники – Христорождественский храм с. Кижеватово. Познавательная ценность: культурно-духовная. Адрес местонахождения: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Большая дорога, 103/1.
Сервисное туристское пространство включает объекты сервисного размещения – 2 гостиницы, и объекты общественного питания – 2 кафе.
На территории проводятся спортивные события, в которых участвуют лучшие спортсмены района, ветераны спорта, представители образовательных и общественных организаций.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Бессоновского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, на территории Кижеватовского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Кижеватовского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc178257067][bookmark: _Toc197350657][bookmark: _Toc232498746][bookmark: _Toc121908430]2.16. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc178257068][bookmark: _Toc197350658][bookmark: _Toc232498747]2.16.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Кижеватовского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc178257069][bookmark: _Toc197350659][bookmark: _Toc232498748]2.16.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение 
На территории сельсовета ситуация по водоотведению имеет неудовлетворительное состояние. Централизованная канализационная сеть на территории Кижеватовского сельсовета носит локальный характер и не охватывает всю территорию населенных пунктов сельсовета.
Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257070][bookmark: _Toc197350660][bookmark: _Toc232498749]2.16.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образование оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 781 (срок действия документа ограничен 01.09.2031) «Об утверждении правил проведения рекультивации и консервации земель».

[bookmark: _Toc178257071][bookmark: _Toc197350661][bookmark: _Toc232498750]2.16.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве – автомобильные дороги;
· по почвам и воде – производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета не подвергается антропогенной нагрузке. Все населенные пункты охвачены регулярным вывозом отходов с территории. На территории Кижеватовского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 9.1-9.1.3). Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов указаны в приложении 10.1 Схемы ТКО.
Состояние скотомогильников
На текущий момент планирования на территории Кижеватовского сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Кижеватовского сельсовета проходят объекты трубопроводного транспорта:
- распределительные газопроводы высокого давления;
- магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
Нефте- и нефтепродуктопроводы оказывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение почв, водоемов и атмосферы. Основные угрозы связаны с аварийными разливами, приводящими к гибели флоры и фауны, нарушением целостности почвенного покрова, а также токсичными выбросами при эксплуатации. 


3. [bookmark: _Toc178257072][bookmark: _Toc197350662][bookmark: _Toc232498751]Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Сведения о планируемых для размещения на территории Кижеватовского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 3-1.
Таблица 3-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	


Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Улично-дорожная сеть

	1 
	Улица в жилой застройке
	Улично-дорожная сеть на территории с. Кижеватова
	Пензенский район, Кижеватовский сельсовет,
с. Кижеватова, территория, планируемая к освоению
	Планируемый к размещению
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Улучшение транспортных связей существующей и планируемой к освоению территорий
	


2035
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).





4. [bookmark: _Toc232498752]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 

	№
	Наименование планируемого объекта местного значения
	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий
	Зона с особыми условиями использования согласно правовым актам

	1
	Улично-дорожная сеть на территории с. Кижеватова
	- обеспечение удобных и надёжных транспортных связей;
- дифференциация транспортных потоков;
- повышение уровня благоустройства территории
	Не устанавливается*

	*В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ для автомобильных дорог в зависимости от класса и категории с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.



5. [bookmark: _Toc178257074][bookmark: _Toc197350665][bookmark: _Toc232498753]Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Таблица 5-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Объекты здравоохранения

	





1
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения
	Пензенская область
Пензенский район
Бессоновский район, 
с. Кижеватово
	РЗ/ планируемый к размещению/
2030

	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	Организация оказания населению медицинской помощи
	Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями)
	Не устанавливается

	2
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Строительство детской поликлиники
	Пензенская область
Пензенский район
Бессоновский район, 
с. Кижеватово
	РЗ/ планируемый к размещению/
2030

	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	Организация оказания населению медицинской помощи
	Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями)
	Не устанавливается

	3
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь
	Врачебная амбулатория
	Пензенская область
Пензенский район
Бессоновский район, 
с. Кижеватово
	РЗ/ планируемый к размещению/
2026
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	Организация оказания населению медицинской помощи
	Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями)
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


[bookmark: _Toc178257075][bookmark: _Toc197350666]
6. [bookmark: _Toc232498754]Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, на территории Кижеватовского сельсовета не планируются объекты местного значения муниципального района.

7. [bookmark: _Toc232498755][bookmark: _Toc178257077][bookmark: _Toc197350667]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc232498756]7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные – это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc178257078][bookmark: _Toc197350668][bookmark: _Toc232498757][bookmark: _Toc495916900]7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Кижеватовского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН на территории Кижеватовского сельсовета зоны затопления и подтопления отсутствуют. 
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», подверженные риску затопления, подтопления на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
[bookmark: _Hlk149549383]Природные пожары – лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 26.03.2026 № 212-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2026 года», территория Кижеватовского сельсовета не подвержена угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Территория Кижеватовского сельсовета находится в районе выезда 23 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Нагорная, д. 6Б).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля. В соответствии с требованием пункта 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна осуществляться на расстоянии не более 200 метров от каждого объекта защиты.
На территории Кижеватовского сельсовета имеются источники наружного противопожарного водоснабжения – 64 пожарных гидранта.

[bookmark: _Toc178257079][bookmark: _Toc197350669][bookmark: _Toc232498758]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Кижеватовского сельсовета расположено 1 кладбище традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных
Исходя из статистики в Кижеватовском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений
Исходя из статистики в Кижеватовском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc178257080][bookmark: _Toc197350670][bookmark: _Toc232498759]7.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Кижеватовского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Кижеватовского сельсовета проходят следующие линейные объекты транспортной инфраструктуры:
- автомобильные дороги федерального значения – автодорога М-5 «“Урал” Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» /00 ОП ФЗ М-5;
- автомобильная местного значения – автодорога «Подъезд к п. Полевой».
Федеральная трасса М-5 «Урал» имеет высокий трафик, является одной из самых загруженных автотрасс Российской Федерации с наибольшей долей грузовых автомобилей. Трасса проходит через с. Кижеватово, селитебная зона которого находится по обе стороны от трассы. Автомагистраль является частью улично-дорожной сети села, что сопутствует риску возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Кижеватовского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО – научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Кижеватовского сельсовета РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории сельсовета проложены распределительные газопроводы высокого давления, а также магистральные нефтепровод и нефтепродуктопроводы:
- магистральный нефтепровод «Куйбышев - Унеча - Мозырь-1» («Дружба-1»);
- магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев - Брянск»;
- магистральный нефтепродуктопровод «Уфа – Западное направление».
В поселке Полевой расположен объект трубопроводного транспорта НПС «Кижеватово-2».
На территории Кижеватовского сельсовета возможно возникновение на электроэнергетических системах в связи с перегрузкой электропотребителями, износом оборудования, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи. На территории поселения расположены три электрические подстанции: 
- ПС 110/35/6 кВ «Кижеватово», трансформаторная мощность которой составляет 80 МВА расположенной в северо-восточной части п. Полевой;
- ПС /35/10 кВ «Бакшеевка», трансформаторная мощность которой составляет 20 МВА, расположенной в юго-восточной части с. Кижеватово;
- ПС 35/10 кВ «Птицефабрика», трансформаторная мощность которой составляет 20 МВА, расположенной в западной части с. Кижеватово.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты – это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Кижеватовского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО – предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Кижеватовского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее – АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее – ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc178257082][bookmark: _Toc197350672][bookmark: _Toc232498761]7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Кижеватовского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257083][bookmark: _Toc197350673][bookmark: _Toc232498762]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Кижеватовском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Территория Кижеватовского сельсовета находится в районе выезда 23 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Нагорная, д. 6Б).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
На территории Кижеватовского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
Согласно СТП Пензенской области размещение пожарных депо на территории Кижеватовского сельсовета не планируется. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


8. [bookmark: _Toc178257084][bookmark: _Toc197350674][bookmark: _Toc232498763]Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Внесением изменений в Генеральный план предусматривается изменение границ населенных пунктов Кижеватовского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется
	Цель планируемого использования земельных участков

	село Кижеватово

	1
	
Земли населенных пунктов
	Земельный участок:
58:05:0000000:3835
58:05:0000000:1263
58:05:0160101:423
58:05:0160101:424
58:05:0160101:213
58:05:0160101:223
58:05:0360301:37
58:05:0360301:38
58:05:0160101:14
58:05:0740701:1007
58:05:0740701:1006
58:05:0740701:1042
58:05:0740701:1044
58:05:0740701:1047
58:05:0740701:1048
58:05:0740701:1049
58:05:0740701:486
58:05:0740701:1043
58:05:0740701:1045
58:05:0740701:1046
58:05:0740701:1051
58:05:0740701:1062
58:05:0740701:1073
58:05:0740701:1084
58:05:0740701:1095
58:05:0740701:1106
58:05:0740701:1110
58:05:0740701:1111
58:05:0740701:1112
58:05:0740701:1052
58:05:0740701:1053
58:05:0740701:1054
58:05:0740701:1055
58:05:0740701:1056
58:05:0740701:1057
58:05:0740701:1058
58:05:0740701:1059
58:05:0740701:985
58:05:0740701:986
58:05:0740701:987
58:05:0740701:988
58:05:0740701:989
58:05:0740701:990
58:05:0740701:991
58:05:0740701:1081
58:05:0740701:1082
58:05:0740701:1083
58:05:0740701:1105
58:05:0740701:1107
58:05:0740701:1108
58:05:0740701:1078
58:05:0740701:1079
58:05:0740701:1080
58:05:0740701:1102
58:05:0740701:1103
58:05:0740701:1104
58:05:0740701:1076
58:05:0740701:1074
58:05:0740701:1071
58:05:0740701:1069
58:05:0740701:1067
58:05:0740701:1065
58:05:0740701:1063
58:05:0740701:1060
58:05:0740701:1061
58:05:0740701:1064
58:05:0740701:1066
58:05:0740701:1068
58:05:0740701:1070
58:05:0740701:1072
58:05:0740701:1075
58:05:0740701:1077
58:05:0740701:1085
58:05:0740701:1087
58:05:0740701:1089
58:05:0740701:1091
58:05:0740701:1093
58:05:0740701:1096
58:05:0740701:1098
58:05:0740701:1100
58:05:0740701:1101
58:05:0740701:1099
58:05:0740701:1097
58:05:0740701:1094
58:05:0740701:1092
58:05:0740701:1090
58:05:0740701:1088
58:05:0740701:1086
58:05:0740701:992
58:05:0740701:805
58:05:0740701:806
58:05:0740701:818
58:05:0740701:819
58:05:0740701:820
58:05:0740701:821
58:05:0740701:844
58:05:0740701:845
58:05:0740701:846
58:05:0740701:847
58:05:0740701:807
58:05:0740701:808
58:05:0740701:809
58:05:0740701:810
58:05:0740701:811
58:05:0740701:812
58:05:0740701:813
58:05:0740701:815
58:05:0740701:814
58:05:0740701:823
58:05:0740701:824
58:05:0740701:827
58:05:0740701:828
58:05:0740701:831
58:05:0740701:832
58:05:0740701:835
58:05:0740701:836
58:05:0740701:837
58:05:0740701:838
58:05:0740701:839
58:05:0740701:834
58:05:0740701:833
58:05:0740701:830
58:05:0740701:829
58:05:0740701:826
58:05:0740701:825
58:05:0740701:822
58:05:0740701:848
58:05:0740701:851
58:05:0740701:852
58:05:0740701:855
58:05:0740701:856
58:05:0740701:859
58:05:0740701:860
58:05:0740701:865
58:05:0740701:864
58:05:0740701:863
58:05:0740701:862
58:05:0740701:861
58:05:0740701:858
58:05:0740701:857
58:05:0740701:854
58:05:0740701:853
58:05:0740701:850
58:05:0740701:849
58:05:0740701:816
58:05:0740701:817
58:05:0740701:843
58:05:0740701:842
58:05:0740701:841
58:05:0740701:840
58:05:0740701:866
58:05:0740701:867
58:05:0740701:868
58:05:0740701:869
58:05:0740701:735
58:05:0740701:736
58:05:0740701:737
58:05:0740701:738
58:05:0740701:739
58:05:0740701:740
58:05:0740701:741
58:05:0740701:1008
58:05:0740701:1009
58:05:0740701:1010
58:05:0740701:1011
58:05:0740701:756
58:05:0740701:757
58:05:0740701:760
58:05:0740701:761
58:05:0740701:750
58:05:0740701:751
58:05:0740701:754
58:05:0740701:755
58:05:0740701:758
58:05:0740701:759
58:05:0740701:762
58:05:0740701:778
58:05:0740701:780
58:05:0740701:1022
58:05:0740701:1023
58:05:0740701:1024
58:05:0740701:1025
58:05:0740701:786
58:05:0740701:788
58:05:0740701:790
58:05:0740701:777
58:05:0740701:779
58:05:0740701:781
58:05:0740701:783
58:05:0740701:785
58:05:0740701:787
58:05:0740701:789
58:05:0740701:743
58:05:0740701:742
58:05:0740701:766
58:05:0740701:765
58:05:0740701:764
58:05:0740701:763
58:05:0740701:793
58:05:0740701:792
58:05:0740701:791
58:05:0740701:745
58:05:0740701:744
58:05:0740701:767
58:05:0740701:768
58:05:0740701:769
58:05:0740701:770
58:05:0740701:797
58:05:0740701:796
58:05:0740701:795
58:05:0740701:794
58:05:0740701:1012
58:05:0740701:1013
58:05:0740701:1014
58:05:0740701:1015
58:05:0740701:733
58:05:0740701:700
58:05:0740701:1021
58:05:0740701:1019
58:05:0740701:1020
58:05:0740701:703
58:05:0740701:704
58:05:0740701:1261
58:05:0740701:707
58:05:0740701:708
58:05:0740701:772
58:05:0740701:773
58:05:0740701:776
58:05:0740701:709
58:05:0740701:1016
58:05:0740701:1017
58:05:0740701:1018
58:05:0740701:716
58:05:0740701:718
58:05:0740701:720
58:05:0740701:722
58:05:0740701:723
58:05:0740701:698
58:05:0740701:771
58:05:0740701:998
58:05:0740701:999
58:05:0740701:1000
58:05:0740701:710
58:05:0740701:1001
58:05:0740701:1002
58:05:0740701:1003
58:05:0740701:715
58:05:0740701:717
58:05:0740701:719
58:05:0740701:721
58:05:0740701:799
58:05:0740701:801
58:05:0740701:803
58:05:0740701:724
58:05:0740701:727
58:05:0740701:729
58:05:0740701:731
58:05:0740701:732
58:05:0740701:699
58:05:0740701:798
58:05:0740701:800
58:05:0740701:802
58:05:0740701:725
58:05:0740701:726
58:05:0740701:728
58:05:0740701:730
58:05:0740701:734
58:05:0740701:1109
Часть земельного участка:
58:05:0000000:316
(контур 2)
58:05:0000000:2355
(контур 10,11,12,13)
Часть кадастрового квартала:
58:05:0740701
58:05:0160101
58:05:0360301
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7,08

2,02
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:05:0740501
58:05:0160101
58:05:0360301
	1,69
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	Часть кадастрового квартала:
58:05:0740501
58:05:0740701
58:05:0160103

	14,16
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	поселок Полевой

	1
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок:
58:05:0750101:71
58:05:0750101:767
58:05:0750101:74
58:05:0750101:78
58:05:0750101:79
58:05:0750101:439
58:05:0750101:85
58:05:0750101:72
58:05:0750101:93
58:05:0750101:102
58:05:0750101:563
58:05:0740701:1271
58:05:0740701:1272
Часть земельного участка:
58:05:0750101:560
58:05:0750101:2
58:05:0750101:384
	





1,06









0,22
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:05:0740701

	0,08
	земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 
	[bookmark: _Toc178257085][bookmark: _Toc197350675]№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Кижеватово

	1
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок:
58:05:0740701:539
Часть земельного участка:
58:05:0000000:1270
Часть кадастрового квартала: 58:05:0740501
58:05:0740701
58:05:0160203
	0,2


3,44



2,74
	земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Полевой

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала:
58:05:0750101
	1,45
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы




[bookmark: _Toc232498764]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
	
На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.

[bookmark: _Toc178257086][bookmark: _Toc197350676][bookmark: _Toc232498765]10. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025год)
	Расчетный срок (2035год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	2499,42
	2499,42

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	1110,84
	1140,54

	1.2.1
	село Кижеватово
	га
	1048,94
	1110,24

	1.2.2
	поселок Полевой
	га
	30,4
	30,3

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	1200,32
	1204,39

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	185,81
	152,03

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	2,01
	2,01

	1.5
	земли водного фонда
	га
	0,52
	0,52

	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	983,39
	589,79

	2.1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	593,3
	581,41

	2.1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	388,94
	7,2

	2.1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	1,15
	1,18

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	73,92
	378,09

	2.2.1
	Общественно-деловые зоны
	га
	73,92
	34,79

	2.2.2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га
	-
	343,3

	2.3
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	144,42
	143,91

	2.3.1
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	144,42
	143,91

	2.4
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	158,85
	266,72

	2.4.1
	Производственная зона
	га
	143,38
	217,75

	2.4.2
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	15,24
	44,72

	2.4.3
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,23
	4,25

	2.5
	Зоны специального назначения
	га
	-
	9,85

	2.5.1
	Зона кладбищ
	га
	5,63
	5,63

	2.5.2
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	4,22

	2.6
	Иные зоны
	га
	-
	14,23

	
	
	
	
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Организации дополнительного образования
	ед.
	1
	1

	3.4
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	3.5
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.6
	Врачебная амбулатория (ФАП)
	ед.
	1
	2

	3.7
	Поликлиника (амбулатория)
	ед.
	1
	3

	3.8
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	
	
	
	
	

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	26,33
	33,83

	4.1.1
	федерального значения
	
	4,53
	4,53

	4.1.2
	улично-дорожная сеть
	км
	21,8
	29,3

	
	
	
	
	

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	3
	3

	5.2
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	ед.
	28
	28

	5.3
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	24
	24

	5.4
	Электроподстанции
	ед.
	3
	3

	5.5
	Источник тепловой энергии
	ед.
	3
	3

	5.6
	НПС
	ед.
	1
	1

	5.7
	Базовая станция
	ед.
	2
	2

	
	
	
	
	

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	1
	1

	
	
	
	
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	64
	64

	7.2
	Пожарная часть
	ед.
	-
	-

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	чел.
	4100
	3542

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	1,64
	1,42

	
	
	
	
	

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд (существующее положение):
	тыс.м²
	23,999


105



122
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