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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk184203835]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области от 22.09.2011 № 71-22/01.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.10.2025 № 969/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральный план Казарского сельсовета, утвержденный в 2011 году, действует до 2034 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2034 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Никольского района Пензенской области, администрацией Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования муниципального образования Никольский район Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области от 30.11.2011 № 714-87/2 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Никольский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области от 22.09.2011 № 71-22/01.
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.


Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана
Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc221812068][bookmark: _Toc221812382]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации, 
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области».
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Никольского района
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Никольском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Никольском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Никольского района пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Никольском районе», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательской деятельности в Никольском районе», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Развитие образования в Никольском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Молодежь Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
11. Муниципальная программа «Муниципальная  политика, развитие гражданского общества в Никольском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
13. Муниципальная программа «Развитие территории, социальной инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Никольском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
14. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Никольского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 № 937 (с последующими изменениями);
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Казарского сельсовета
- Постановление администрации Казарского сельсовета от 22.11.20216г. № 53 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2016-2026 годы»;
- Постановление администрации Казарского сельсовета от 18.11.20216г. № 52 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2016 -2030 годы»;
- Постановление администрации Казарского сельсовета от 28.11.20216г. № 55 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области на 2016-2030 годы».


[bookmark: _Toc221812069][bookmark: _Toc221812383]2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc221812070][bookmark: _Toc221812384]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: село Большое Пермиево, село Вечкилей, село Казарка, деревня Малое Пермиево, село Новиковка, село Тюнярь. Административным центром является село Казарка.
Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Казарского сельсовета с их описанием.
Муниципальное образование – Казарский сельсовет расположен в южной части Никольского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из одного массива и граничит:
- на востоке – с Карамальским и Керенским сельсоветами Никольского района;
- на северо-западе – с Ильминским сельсоветом Никольского района;
- на западе – с Нижнешкафтинским сельсоветом Никольского района;
- на юго-западе – с Юловским сельсоветом Городищенского района;
- на юге – с Маркинским сельсоветом Сосновоборского района;
Территория муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района составляет 32958,2 га. 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в рабочем поселке Сура на расстоянии 35 км от села Казарка. Расстояние от села Казарка до административного центра района – города Никольск 24 км, до областного центра – г. Пензы 100 км.
Основные внешние транспортные связи Казарского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального, межмуниципального и местного значения.
Местоположение Казарского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Местоположение Казарского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.
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Рисунок 1
Местоположение Казарского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Рисунок 3
Схема расположения Казарского сельсовета в Никольском районе [image: K:\GP\Nikolsk_RN\Kazarka_SS\Tabs\Карта_район.jpg]
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[bookmark: _Toc8212244]Историческая справка
История населенных пунктов Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области своими корнями уходит в конец 17 - начало 18 веков. 
Казарка - село Никольского района Пензенской области, центр Казарского сельсовета. Другое название - Шелалейка. Село расположено в 20 км к юго-западу от районного центра Никольск, на правом берегу Айвы. Как поселение упоминается в 1725-1745 годах. Основатель - Дмитрий Андреевич Бадиков. Как село основано в 1815 году. Являлось центром Казарской волости Городищенского уезда, одним из центров рогожного промысла Пензенской губернии. 
Село имело церковь, богадельню, лавку, базар по пятницам, 9 поташных заводов, 3 кожевенных завода, дегтярный завод (на 1877 год). 
В 1912 г. - волостной центр Городищенского уезда, 2 общины, 524 двора, церковь, церковноприходская школа, 4 водяные мельницы, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, 14 лавок.
3 апреля 1918 года в Казарской волости установлена Советская власть. В 1944 г. - центр сельсовета, на его территории колхозы «Коминтерн» и имени Орджоникидзе. В 1955 г. - центр сельсовета, колхоз «Серго Орджоникидзе». В 80-е гг. XX в. - центральная усадьба совхоза «Лесной». 
В селе сохранился Никольский храм - памятник архитектуры XIX - начала XX века. Построен в 1833 году тщанием помещицы надворной советницы М. Ф. Чубаровой. В 1891-1904 гг. на средства князя Воронцова-Шувалова к нему пристроен по проекту архитектора Эренберга придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы, освященный 30 мая 1904 г. В 1932 году был закрыт. Является объектом культурного наследия народов России регионального значения. 
В селе был и второй храм. Кладбищенская деревянная церковь во имя Илии Пророка сооружена в 1866 г. Однако, «по причине колебания в ней святого престола богослужение в ней не совершается, но 20 июля совершается в ней утреннее богослужение». 
Тюнярь - русское село Казарского сельсовета, в 6 км к югу от него, в устье одноименной речки, при ее впадении в Айву. Основано князем Петром Алексеевичем Голицыным на речке Тюнярь в начале XVIII века. Гидроним Тюнярь (левый приток Айвы, бассейн Суры) упоминается в 1679-1700 годах как место бортных ухожаев мордвы. От мордовского теи нярь - «узкий мыс, угол». По приметному месту ландшафта на реке. Центр Тюнярьской волости Городищенского уезда. В 1877 году – церковь, школа, постоялый двор. 
Большое Пермиево - мордовское-эрзя село, в 14 км к югу-юго-западу от Никольска. В отказной книге 1684 года речка Веж-Айва, на которой стоит село, называется Пергенево, что сближает топоним с названиями сел Пяркино Белинского и Пыркино Лунинского районов, чьи имена могут восходить к единому прототипу. Возможна связь гидронима с дохристианским мужским именем у мордвы Пермеем. Упоминается в 1701 году как мордовская деревня Пермеево. В 1709 году в деревне Пермиево жила ясачная мордва в 51 дворе (Холмогоровы, 1901). Именовалось также Старым Пермиево. Входило в состав Сабановской волости Городищенского уезда. В 1897 году в селе насчитывалось 127 старообрядцев. 
Новиковка - русское село Казарского сельсовета, расположено на реке Айва. Основано помещиком. Входило в состав Тюнярьской волости Городищенского уезда. В 1877 году имелось 2 дегтярных завода.
Вичкилей - мордовское - эрзя село Казарского сельсовета. Входило в состав Сабановской волости Городищенского уезда. В 1894 - деревянная церковь по имя Рождества Христова, построенная в 1866 году.
Малое Пермиево - мордовская - эрзя деревня, Казарского сельсовета, в 4 км к западу от села Большое Пермиѐво. Поселена около 1731 года как выселок из Большого Пермиево (Старого Пермиево), поэтому именовалась также Новым Пермиевом.
[bookmark: _Toc221812072][bookmark: _Toc221812386]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021][bookmark: _Toc221812073][bookmark: _Toc221812387]2.3.1 Рельеф
[bookmark: _Toc422897022]В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на западном склоне Приволжской возвышенности, на наиболее высокой части области – Сурском водораздельном плато-отроге Сызранской гряды.
Рельеф территории холмисто-волнистый с общей покатостью к реке Айва, характеризуется хорошо развитыми долинами и большой сетью оврагов.
Овраги на территории муниципального образования имеют хорошо разработанные русла, крутые склоны. Русла и склоны оврагов в большинстве случаев задернованы и облесены.
Наибольшей холмистостью и пересеченностью характеризуется центральная часть территории. Она рассекается глубокими долинами рек Айва, Веж-Айва, Казарка.
Наиболее спокойный и выровненный характер имеет северная и западная часть территории сельсовета. Представляет равнинное водораздельное плато, слабо расчлененное овражно-балочной сетью.
Территория отличается живописностью окружающего ландшафта, обогащенного лесами. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова территории: на равнинных плато и очень пологих склонах сформировались светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы; преобладание в элементах рельефа склонов различной экспозиции и крутизны вызвало развитие эрозионных процессов и наличие различной степени смытых почв. В поймах рек Айва, Веж-Айва, Казарка, Тюнярь и ручья Вичкилейка сформировались аллювиальные дерновые и луговые почвы.
В целом по условиям рельефа территория вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.
[bookmark: _Toc221812074][bookmark: _Toc221812388]2.3.2 Гидрология и гидрография
[bookmark: _Toc422897023]Гидрографическая сеть территории муниципального образования Казарский сельсовет представлена небольшими реками: Айва, Веж-Айва, Казарка, Тюнярь и ручьем Вичкилейка; рядом мелких прудов. 
Река Айва протекает в южной и центральной части в направлении с юга на запад. Общая длина реки Айва — 75 км. Глубина ее от 0,5 до 2 м. Ширина – 10-15 м. Русло реки Айва перемещается, образуя в своей пойме старицы. 
Река Веж-Айва протекает с востока на запад по территории сельсовета и впадает в реку Айва. Она имеет слаборазвитую пойму и хорошо выработанное русло. Зеркало воды опущено в среднем на глубину 1-2 метра. Течение воды спокойное, ширина 8-12 метров, глубина от 0,5 до 1,2 метра. 
Река Казарка правый приток реки Айва. Берет начало на территории Керенского сельсовета Никольского района, протекает с северо-востока на юго-запад. Река Тюнярь левый приток реки Айва. Берет начало на территории Юловского сельсовета Городищенского района, протекает по территории Казарского сельсовета с юга на восток. Реки маловодные, глубина их от 0,5 до 0,8 м. 
По лощинам и оврагам в весеннее время протекают небольшие ручьи, которые питают реки в этот период, но летом часть овражных ручьев пересыхает, поэтому водный режим рек неустойчив, летом они мелеют. Самым большим ручьем является ручей Вичкилейка. Он протекает в южной части территории сельсовета по дну оврага Вечкилей и по юго-восточной границе с землями Карамальского сельсовета. Ручей мелководен. 
Грунтовые воды на водораздельных участках в основном находятся на значительной глубине (15-20 метров), а в некоторых местах поднимаются выше (8-10 м), в результате чего образуются лугово-болотные почвы. 
В долинах рек грунтовые воды близко подходят к поверхности и оказывают влияние на развитие аллювиальных луговых почв.
Гидрографические характеристики основных рек Казарского сельсовета приведены в таблице 2.3.2.1
Таблица 2.3.2.1
	Гидрографические характеристики основных рек Вазерского сельсовета

	№п/п
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки, км
	Водосборная площадь, кв.км

	1
	р. Вичкилейка
	12
	61,7

	2
	р. Айва
	81
	-

	3
	р. Веж-Айва
	42
	-

	4
	р. Тюнярь
	28
	207

	5
	р. Казарка
	13
	80

	6
	р. Керенка
	10
	-


[bookmark: _Toc422897024][bookmark: _Toc221812075][bookmark: _Toc221812389]2.3.3 Климат
[bookmark: _Toc422897025]Муниципальное образование Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области расположен в «I В» климатическом районе, и характеризуется достаточным увлажнением с гидротермическим коэффициентом 1,0-1,1. 
Приводимая характеристика климата составлена по материалам наблюдений метеостанции «Пенза» (осадки, ветер, влажность, температура воздуха), помещенных в климатических справочниках и СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология».
Температурный режим характеризуется следующими величинами:
	Период 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	VII 
	VIII 
	IХ 
	Х 
	ХI 
	ХII 
	Год 

	Т 
	-13,3 
	-12,9 
	-6,8 
	3,7 
	12,7 
	17,2 
	19,2 
	17,5 
	11,2 
	3,6 
	-4,1 
	-10,2 
	3,2 


Абсолютный минимум температур составляет минус 43 град. С (январь), а абсолютный максимум – плюс 39 град. С (июль). Первый заморозок приходится на 20 сентября, а последний на 16 мая. Продолжительность безморозного периода 117 дней.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова — 22 ноября, схода – 10 апреля, средняя высота снежного покрова – 40 см, глубина промерзания почвы – 150 см. 
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 149 дней, окончательный сход снега – 10 апреля, полное оттаивание почвы – 21 апреля. 
Количество атмосферных осадков - 599 мм. 
Расчетная снеговая нагрузка для III снегового района 180 кг/кв. м. 
Преобладающее направление ветра в холодный период (декабрь-февраль) – юго-восточное и западное, а в теплый (июнь-август) – северо-западное, юго-западное, западное, юго-восточное примерно в равном соотношении. 
Нормативный скоростной напор ветра для II ветрового района 0,3 кПа. 
Показатели относительной влажности воздуха характеризуются следующими величинами: 
- наиболее холодного месяца - 86 % 
- наиболее теплого месяца - 69 %.


[bookmark: _Toc221812076][bookmark: _Toc221812390]2.3.4 Почвы
[bookmark: _Toc422897026]Основу геологического строения территории составляют третичные отложения Саратовского яруса, которые в основном служат подстилающей породой. При близком залегании к поверхности третичные отложения послужили почвообразующей породой для легких по механическому составу почв. На большей части территории третичные отложения перекрыты более поздними четвертичными образованиями – делювиальными глинами, суглинками и супесями. 
По долинам рек почвообразующими породами являются современные аллювиальные отложения. 
Почвенный покров представлен светло-серыми, серыми, темно-серыми и лесными почвами, лугово-болотными, болотными и аллювиальными почвами. 
Преобладающими почвами на территории являются серые лесные почвы. Эти почвы приурочены к наиболее выровненным участкам водоразделов, очень пологим, пологим склонам; лугово-болотные и болотные почвы приурочены к понижениям водоразделов, а аллювиальные почвы – к поймам рек. 
Определенное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, занимающие различные склоны водоразделов.
[bookmark: _Toc221812077][bookmark: _Toc221812391]2.3.5 Растительность
[bookmark: _Toc422897027]По ландшафтным особенностям землепользование поселения относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья. Основная территория занята под посев сельскохозяйственных культур. Естественная растительность сохранилась на землях гослесфонда и небольших участках, неудобных для распашки, на склонах и днищах оврагов и балок, поймах рек Айва, Веж-Айва, Казарка, и Тюнярь, пониженных участках на водораздельных плато с близким залеганием грунтовых вод, небольших равнинных участках в районах населенных пунктов.
Лесная растительность характеризуется большим разнообразием пород: дуб, береза, сосна, липа, клен и др. 
Степная травянистая растительность сохранилась на склонах и днищах оврагов и балок, в долинах рек и представлена следующим составом: мятником луговым, типчаком, тимофеевкой и др.
[bookmark: _Toc221812078][bookmark: _Toc221812392]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Казарского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).
Таблица 2.4.1.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Санитарно-защитная зона

	2
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	3
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	4
	Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Иные зоны с особыми условиями использования


[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 
[bookmark: _Toc203411742][bookmark: _Toc221812079][bookmark: _Toc221812393]2.4.1 Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Санитарно-защитные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1
Санитарно-защитные зоны
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Сосновоборск - Маркино
	58:22-6.14

	2
	Охранная зона объекта: ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №357 с.Тюнярь ПС 35кВ Тюнярь. Протяженность 0,366 км
	58:22-6.464

	3
	охранная зона электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Тюнярь, Пензенская область, Никольский район
	58:22-6.108

	4
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-10/0,4 кВ №519 в с. Тюнярь Никольского района, инв. 222-073101093
	58:22-6.179

	5
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Никольск-Тюнярь
	58:22-6.17




[bookmark: _Toc221812080][bookmark: _Toc221812394]2.4.2 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.2.1. 
Таблица 2.4.2.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	500
	30


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.2.2.


Таблица 2.4.2.2
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Сосновоборск - Маркино
	58:22-6.14

	2
	Охранная зона объекта: ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №357 с.Тюнярь ПС 35кВ Тюнярь.Протяженность 0,366 км
	58:22-6.464

	3
	охранная зона электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Тюнярь, Пензенская область, Никольский район
	58:22-6.108

	4
	Охранная зона ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-10/0,4 кВ №519 в с. Тюнярь Никольского района, инв. 222-073101093
	58:22-6.179

	5
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Никольск-Тюнярь
	58:22-6.17

	6
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства Участок ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 Никольская . Протяженность 1,501км
	58:22-6.449

	7
	охранная зона электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Б.Пермиево, Пензенская область, Никольский район
	58:22-6.84

	8
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Никольск-Лопуховка
	58:22-6.10

	9
	Охранная зона электросетевого комплекса ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №10 Вичкилей от ПС Большое Пермиево на железобетонных и деревянных опорах от опоры №1 до опоры №326
	58:22-6.159

	10
	Зона с особыми условиями использования территорий - Электросетевой комплекс ПС-500 кВ Пенза-2 с прилегающими ВЛ 500 кВ
	58:00-6.66

	11
	Охранная зона электросетевого комплекса № 372 напряжением 10-6-0,4 кВ фидер №2 Песчанка от ПС 35/10 кВ Тюнярь
	58:22-6.158

	12
	Охранная зона электросетевого комплекса напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №1 Никольский от ПС Большое Пермиево на деревянных опорах, железобетонных основаниях от опоры №1 до опоры №691
	58:22-6.25

	13
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства Участок ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 Тюнярь . Протяженность 4,482км
	58:22-6.448

	14
	Охранная зона электросетевого комплекса ВЛ 0,4-10 кВ фидер №2 Залесный от ПС Большое Пермиево на деревянных опорах
	58:22-6.20

	15
	Охранная зона электросетевого комплекса ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №8 Нижний Шкафт от ПС Тюнярь на железобетонных и деревянных опорах, железобетонных приставках
	58:22-6.2

	16
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства Участок ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 Тюнярь. Протяженность 3,817км
	58:22-6.451

	17
	Охранная зона ВЛ-35 кВ Тюнярь-В.Шкафт
	58:22-6.160




[bookmark: _Toc221812081][bookmark: _Toc221812395]2.4.3 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.3.1.


Таблица 2.4.3.1
Охранные зоны газопроводов
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Никольский район, с. Тюнярь, ул. Молодежная, д. 6
	58:22-6.516

	2
	Охранная зона газопровода низкого давления, протяженностью 3125,2 м
	58:22-6.155

	3
	Охранная зона газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. Тюнярь, ул. Молокановка, д.35
	58:22-6.513

	4
	Охранная зона объекта «Линейное сооружение газопровод-отвод к г. ГРС г. Никольск протяженностью 90.56 км. (ВЛ Анодная 66км «Исса - Никольск», ВЛ 66 км г/п отвода «Исса - Никольск»)»
	58:22-6.408

	5
	Охранная зона Линейное сооружение газопровод – отвод к г. ГРС г. Никольск
	58:00-6.505

	6
	Охранная зона «Газоснабжение с.Казарка Никольского района», расположенный по адресу: Пензенская область, Никольский район, с.Казарка
	58:22-6.427

	7
	Охранная зона газопровода высокого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. Б.Пермиево, ул. Речная, 44
	58:22-6.300

	8
	Охранная зона газопровода высокого давления, протяженностью 16834,8 м
	58:22-6.109

	9
	Охранная зона газопровода в с. Тюнярь Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области
	58:22-6.298

	10
	Охранная зона газопровода высокого давления, протяженностью 4302,83 м
	58:22-6.78

	11
	Охранная зона газопровода низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. Большое Пермиево, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2
	58:22-6.512



Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.


В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Охранные зоны магистральных трубопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.3.2.
Таблица 2.4.3.2
Охранные зоны магистрального трубопровода
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона "Линейное сооружение газопровод – отвод к г. ГРС г. Никольск"
	58:00-6.505


[bookmark: _Toc221812082][bookmark: _Toc221812396]2.4.4 Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.4.1.
Таблица 2.4.4.1
Охранные зоны линий и сооружений связи
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона кабеля связи ПАО Ростелеком Авиаген Торкейз Рус Пензенская область, Никольский район, с. Тюнярь РС ул. Молодежная, д.2
	58:22-6.312

	2
	Охранная зона кабеля связи ООО Авиаген Торкейз Рус, Пензенская область, Никольский район, РМ с. Тюнярь, ул. Лемаевская, д. 2
	58:22-6.286

	3
	Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона кабеля связи Авиаген Торкейз Рус Никольский район, с. Казарка
	58:22-6.287

	4
	Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО , по адресу: Пензенская обл, Городищенский р-н, Кардаво с, Ветеранов ул 24-2
	58:00-6.544

	5
	Охранная зона кабеля связи ПАО Ростелеком Авиаген Торкейз Рус Пензенская область, Никольский район, с. Казарка РС ул. Советская, д.2
	58:22-6.311

	6
	Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО , по адресу: Пензенская обл, Никольский р-н, Тюнярь с, Поселки ул 19
	58:22-6.379

	7
	Охранная зона объекта «Линейное сооружение газопровод-отвод к г. ГРС г. Никольск протяженностью 90.56 км. (Технологическая связь ГРС Никольск, Kабельная линия связи к г.Hикольск, НУП 5/3-1, НУП 5/3-2, НУП 5/3-3, НУП 5/3-4)»
	58:00-6.655




[bookmark: _Toc221812083][bookmark: _Toc221812397]2.4.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Hlk185497239][bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Казарского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.


Таблица 2.4.5.1
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования.
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь,км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной
полосы, м

	[bookmark: _Hlk179206691]р. Вичкилейка
	12
	100
	30

	р. Айва
	81
	200
	30

	р. Веж-Айва
	42
	100
	30

	р. Тюнярь
	28
	100
	30

	р. Казарка
	13
	100
	30

	р. Керенка
	10
	100
	30

	Иные гидрологические объекты
	-
	50
	30



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
[bookmark: _Toc221812084][bookmark: _Toc221812398]2.4.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.6.1.
Таблица 2.4.6.1
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Зона санитарной охраны
	58:22-6.495

	2
	Первый пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины № -/2) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнее с. Тюнярь Никольского района Пензенской области
	58:22-6.491

	3
	Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника (скважины №-/1) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнее с. Казарка Никольского района Пензенской области
	58:22-6.502

	4
	Первый пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины № -/2) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнее с. Казарка Никольского района Пензенской области
	58:22-6.503

	5
	Первый пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины № -/1) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнеес. Тюнярь Никольского района Пензенской области
	58:22-6.505

	6
	Второй пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины №№-/1, -/2) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнеес. Тюнярь Никольского района Пензенской области
	58:22-6.506

	7
	Третий пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины №№ -/1, -/2) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнее с. Тюнярь Никольского района Пензенской области
	58:22-6.493

	8
	Третий пояс зоны санитарной охраны подземных источников (скважины №№ -/1, -/2) водоснабжения объекта ООО «АВИАГЕН Торкейз Рус», юго-восточнее с. Казарка Никольского района Пензенской области
	58:22-6.488
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[bookmark: _Toc221812085][bookmark: _Toc221812399]2.4.7 Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.


Таблица 2.4.7.1
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 2.4.7.2
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Казарского сельсовета установлена следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:
	№ п/п
	Наименование
	Минимальные расстояния, по обе стороны от оси газопровода
	Реестровый номер

	1
	Зона минимальных расстояний объекта "Линейное сооружение газопровод – отвод к г. ГРС г. Никольск"
	150 
	58:00-6.599


[bookmark: _Toc187400854][bookmark: _Toc191038840][bookmark: _Toc221812086][bookmark: _Toc221812400]2.4.8 Придорожные полосы автомобильных дорог
Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. 
Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 
Установление границ придорожных полос автомобильных дорог и их использование осуществляется в соответствии с Земельным кодексом, законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
По территории Казарского сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области» (категория III), для данной автодороги устанавливается придорожная полоса в размере 50 м.
Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения «г.Городище - г.Никольск - с.Большое Пермиево», «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области" - с. Нижний Шкафт»  и автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с. Вечкилей» придорожныe полосы не устанавливаются.


[bookmark: _Toc221812087][bookmark: _Toc221812401]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Казарского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Мероприятия по развитию территории, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области от 22.09.2011 № 71-22/01 ( с изменениями от 15.01.2021 №128-35/3), а также степень их реализации приведены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)

	

	1. Жилищное строительство:

	Преобразование существующей застройки путем реконструкции, модернизации и реорганизации жилых районов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, создание нового облика поселения.
	Не реализовано
(2034)

	2. Социальная инфраструктура
	

	Строительство ФАП в с.Большое Пермиево
	Не реализовано
(2026)

	3. Объекты сферы отдыха и туризма 
	

	Создание зоны отдыха на берегу пруда с.Вечкилей (необходимо привлечение инвестиций)
	Не реализовано
(2034)

	Организация отдыха в лесных массивах и на побережье рек Айва, Веж-Айва, Казарка, Тюнярь
	Не реализовано
(2034)

	4. Транспортная инфраструктура:

	Устройство твердого покрытия внутрипоселковых дорог, устройство тротуаров
	Не реализовано
(2034)

	5. Инженерная инфраструктура:

	Инженерно-техническое благоустройство территории населенных пунктов сельсовета
	Частично реализовано
(2034)

	6. Сельскохозяйственное производство

	Строительство объектов с/х назначения «Племенная птицефабрика ООО «АвиагенТоркейзРус» (6 площадок - Комплекс промышленного производства инкубационного яйца индейки)
	Частично реализовано
(2019)

	Размещение пометохранилища на земельном участок площадью 2,7115 га
	Реализовано
(2019)

	Размещение крематора птицы на земельном участке площадью 3,0 га
	Реализовано
(2020)


Проектные решения и мероприятия запланированные генеральным планом Казарского сельсовета за период с 2011 по 2034 в социальной сфере и для развития/ обновления инженерной инфраструктуры реализуются за счет средств местного, районного и регионального бюджетов, как наиболее приоритетные. Прочие мероприятия реализуются при участии инвестиционных средств.
По результатам анализа реализации предыдущего генерального плана Казарского сельсовета и другой планировочной документации проектные решения и мероприятия (предусмотренные генеральным планом) скорректированы с учетом существующего положения дел на территории сельсовета.
[bookmark: _Toc221812088][bookmark: _Toc221812402]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]По совокупности природных факторов большая часть рассматриваемой территории является благоприятной для ведения сельского хозяйства и освоения ее застройкой. Она характеризуется спокойным рельефом поверхности с уклоном 0,5 – 5,0 %, устойчивыми грунтами – естественными основаниями фундаментов и глубоким залеганием грунтовых вод. 
К неблагоприятным участкам относятся склоны крутизной 10 – 20 %, овражно- балочный комплекс, поймы рек Айва, Веж-Айва.
Территория отличается живописностью окружающего ландшафта, обогащенного лесами.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территорию муниципального образования в производственном отношении можно отнести к лесохозяйственному (55,42% от общей площади земель занимают леса), а также и к сельскохозяйственному, т.к. значительная часть его земель занята землями сельскохозяйственного назначения (41,63% от общей площади земель).
Серые, светло-серые, темно-серые лесные почвы, обладают высоким потенциальным плодородием, однако в большей степени требуют внесения органических и минеральных удобрений, известкования, углубления пахотного слоя.
Для развития животноводства наибольшую ценность из луговых угодий представляют пойменные луга, которые при надлежащем уходе (уборка паводковых наносов, подкормка минеральными удобрениями, борьба с луговыми сорняками, подсев трав) имеют высокий потенциал продуктивности.
В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Казарского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1.).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Казарского сельсовета.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Айва, Веж-Айва, Казарка, Тюнярь и ручьем Вичкилейка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.


Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Планировочная структура сельсовета формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных.
На планировочную структуру территории сельсовета большое влияние оказывают: автомобильная дорога регионального значения «г. Городище – г. Никольск – жд. ст. Ночка – граница области», дороги местного значения, многочисленные балки, рельеф местности, реки, ручьи и другие межпоселковые сети. На территории сельсовета имеются многочисленные просёлочные дороги и защитные лесные полосы.
В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Казарка. Здесь сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Село Казарка
Территория села Казарка представляет собой вытянутое с юго-запада на северо-восток образование. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта, и представлена рядовой планировкой с одноэтажными деревянными жилыми домами усадебного типа.
Улично-дорожная сеть представлена прямоугольной системой сети улиц, обеспечивающая связи внутри населенного пункта, между жилой и производственной застройкой.
Общественный центр и общественно-деловая застройка сформирована по ул. Советской, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением.
Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Село Большое Пермиево
[bookmark: _Hlk124851048]Территория села Большое Пермиево представляет собой компактное образование, расположенное по левому берегу реки Веж-Айва. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов. Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Село Малое Пермиево
Территория села Малое Пермиево представляет собой компактное образование, расположенное в 2 км на юго-запад от села Большое Пермиево. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением.
Село Тюнярь
Территория села Тюнярь представляет собой компактное образование, расположенное на реке Тюняр; через село проходит автомобильная дорога регионального значения «г. Городище – г. Никольск – жд. ст. Ночка – граница области». Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов. Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Село Новиковка
Территория села Новиковка представляет собой компактное образование, расположенное на реке Айва. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представлена улицами Главная, Советская, Почтовая, Сабановское лесничество. Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением.
Село Вечкилей
Территория села Вечкилей представляет собой компактное образование, расположенное по левому берегу реки Вечкилей. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представлена осевой Центральной улицей с отходящей от неё сетью улиц и переулков. Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением.
Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Кзарского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ряд территорий Казарского сельсовета являются потенциально благоприятными для использования в рекреационных целях: пруд в районе села Вечкилей; территория прилегающая к реке Тюнярь в селе Тюнярь; лесные массивы прилегающие к населенным пунктам поселения.
На территории Казарского сельсовета располагается объект культурного наследия (Церковь Николая Чудотворца), который также является частью туристско-рекреационного потенциала поселения.
Оценка территории по транспортному фактору
Транспортная доступность территорий поселения обеспечивается за счет существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающих связи населённых пунктов и хозяйственных объектов с административным центром и между собой.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Казарского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение
	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с.Казарка
	+
	−
	+
	+
	−
	+

	2
	с.Большое Пермиево
	+
	−
	+
	+
	−
	−

	3
	с.Вечкилей
	−
	−
	
	+
	−
	−

	4
	д.Малое Пермиево
	−
	−
	
	+
	−
	−

	5
	с.Новиковка
	−
	−
	
	+
	−
	−

	6
	с.Тюнярь
	+
	−
	
	+
	−
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
[bookmark: _Toc45096705]Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Казарский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек создает благоприятные условия для их рекреационного использования.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;
- нехватка мест приложения труда в границах Казарского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Казарского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Казарского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.


[bookmark: _Toc221812089][bookmark: _Toc221812403]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc221812090][bookmark: _Toc221812404]2.7.1 Баланс территории
[bookmark: _Hlk185497852]Общая площадь в административных границах Казарского сельсовета составляет 32958,26 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Казарского сельсовета по категориям земель
	[bookmark: _Hlk167893679]№ п/п
	Категории земель
	Общая площадь, га
	Процент, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	32958,26
	100,00

	2
	Земли населенных пунктов 
	586,66
	2,60

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	15509,78
	47,06

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	117,64
	0,36

	5
	Земли лесного фонда 
	16474,18
	49,98

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


[bookmark: _Toc221812091][bookmark: _Toc221812405][bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]2.7.2 Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории Казарского сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).


Таблица 2.7.2.1
	Показатели
	Площадь*, га

	
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2034)

	Жилые зоны:
	841,57
	823,70

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	823,70

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	841,57
	-

	Общественно-деловые зоны:
	1,68
	4,19

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	1,68
	-

	Общественно-деловая зона
	-
	4,19

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
	7,92
	16,89

	Производственная зона
	7,92
	7,92

	Зона инженерной инфраструктуры
	-
	0,78

	Зона транспортной инфраструктуры
	-
	8,20

	Зоны сельскохозяйственного использования:
	96,11
	146,09

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	96,11
	146,09

	Зона рекреационного назначения:
	-
	1897,37

	Зона отдыха
	-
	2,89

	Зона лесов
	-
	1894,48

	Зоны специального назначения:
	5,82
	5,80

	Зона кладбищ
	5,82
	5,80

	Иные зоны
	-
	7,44

	Иная зона
	-
	7,44

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.


Границы функциональных зон скорректированы в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).
[bookmark: _Hlk193892091]Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- для блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловая зона предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Hlk186102146]Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. В пределах данных зон допустимо размещение объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, преимущественно предприятий, ведущих переработку сельхозпродукции, обслуживание сельхозтехники, объектов торговли, объектов инженерной инфраструктуры.
В составе зон сельскохозяйственного использования могут выделяться зоны сельскохозяйственных угодий, зоны личного подсобного (фермерского) хозяйства, зоны, занятые объектами садоводческих товариществ, зоны сельскохозяйственного назначения, предназначенные для целей аквакультуры (рыбоводства).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной, с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции (в том числе продукции животноводства).
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. Такие зоны обеспечивают сохранение и восстановление окружающей среды, поддержание экологического баланса, создавая благоприятные условия для жизни человека. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Зона отдыха - предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зона лесов - в состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. 
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
Иные зоны
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена, исходя из проведенного анализа территории, в которой были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон с особыми условиями использования, оказавших влияние на установление функциональных зон (прибрежная защитная полоса, водоохранная зона).
[bookmark: _Toc221812092][bookmark: _Toc221812406]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В соответствии с данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, на территории муниципального образования наблюдается тенденция снижения численности населения. За последние шесть лет численность населения сократилась на 103 человека. В 2020 году численность сельсовета составляла 711 человек. На 1 января 2025 года численность Казарского сельсовета - 608 человека (таблица 2.8.1).
Динамика численности населения Казарского сельсовета представлена на рис 4.
Таблица 2.8.1 
Численность населения Казарского сельсовета Никольского района
	
	Численность населения на начало года

	Год
	2020
	2021
	20221
	2023
	2024
	2025

	человек
	711
	693
	670
	642
	622
	608


Рисунок 4
Динамика численности населения Казарского сельсовета за период с 2020 по 2025 гг.

Динамика численности населения является одним из социально-экономических показателей сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2034 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет – 3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет – 3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.


Прогнозная численность населения сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
 t, где
Nn - численность населения на начало планируемого периода (608);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (6);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Казарского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2034 года) составит 571 человек.
[bookmark: _Toc221812093][bookmark: _Toc221812407]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилищный фонд муниципального образования − совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории такого муниципального образования.
Жилищная обеспеченность – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов. 
Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
В границах Казарского сельсовета, существующий жилищный фонд на 01,01,2025 г. составляет 613 ед. общей площадью 27585 кв.м.. Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету составляет 45,4 кв.м. на 1 человека.
На территории населенных пунктов сельсовета следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);
- индивидуальные жилые дома, блокированного типа.
[bookmark: _Toc191038856][bookmark: _Toc221812094]Прогноз развития жилищного комплекса
Ввиду тенденции по уменьшению численности населения новое жилищное строительство на территории сельсовета не планируется. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
В текущих условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда поселения. 
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
- капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
- благоустройство и обеспечение жилого фонда современным инженерным оборудованием, независимо от формы собственности.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
В случае строительства новых жилых домов, преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc221812095][bookmark: _Toc221812408]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc221812096][bookmark: _Toc221812409]2.10.1 Автомобильный транспорт
Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога-это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги не общего пользования.
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Казарского сельсовета представлен в таблице 2.10.1.1.
Таблица 2.10.1.1 
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Казарского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025)
	№ п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги или кадастровый номер сооружения

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1
	Автомобильная дорога общего пользования «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области»
	56-ОП-РЗ-К-354

	2
	Автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к с. Казарка»
	56-ОП-МЗ-Н-254

	3
	Автомобильная дорога общего пользования «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области" - с. Нижний Шкафт»
	56-ОП-МЗ-Н-252

	Автомобильные дороги местного значения

	1
	Автомобильная дорога «с. Тюнярь - с. Новиковка - 
с. Вечкилей»
	58 253 ОП МР Н-18

	2
	Автомобильная дорога общего пользования «г. Городище - г. Никольск - с. Большое Пермиево»
	58 253 ОП МР Н-19

	3
	Автомобильная дорога «подъезд к с.Вечкилей»
	58 253 ОП МР Н-8

	4
	Автомобильная дорога «подъезд к с.Малое Пермиево»
	58 253 ОП МР Н-13


В соответствии с данными СТП Никольского района Пензенской области на территории Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, а также по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не предусмотрены.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Казарского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги федерального и межмуниципального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Сложившаяся уличная сеть населенных пунктов в Казарском сельсовете не полностью благоустроена, дороги не имеют твердого асфальтового покрытия. В большинстве населенных пунктов дороги имеют щебеночное покрытие. 
Тротуары в большинстве не организованы. 
К недостаткам существующей уличной сети следует отнести малую степень благоустройства улиц, недостаточное качество покрытия.
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области представлен в таблице 2.10.1.2.
Таблица 2.10.1.2 
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов
Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области
	№п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги 
	Кадастровый номер сооружения

	село Казарка

	1
	ул. Ховрино
	58-253-816-ОП-МП-4
	58:22:0000000:909 

	2
	ул. Лошеевка
	58-253-816-ОП-МП-3
	58:22:0590102:361 

	3
	ул. Горелый порядок
	58-253-816-ОП-МП-5
	- 

	4
	ул. Центральная
	58-253-816-ОП-МП-1
	58:22:0590103:554 

	5
	ул. Пшеновка
	58-253-816-ОП-МП-2
	58:22:0000000:899 

	село Тюнярь

	1
	ул. Молокановка
	58-253-816-ОП-МП-7
	-

	2
	ул. Заречная
	58-253-816-ОП-МП-8
	58:22:0930101:283

	3
	ул. Поселки
	58-253-816-ОП-МП-6
	-

	село Новиковка

	1
	ул. Почтовая
	58-253-816-ОП-МП-10
	58:22:0770102:249

	2
	ул. Советская
	58-253-816-ОП-МП-9
	58:22:0770102:248

	3
	ул. Сабановское лесн-во
	-
	-

	село Вечкилей

	1
	пер. Лесной
	58:253:816:ОП-МП-13
	58:22:0510101:363

	2
	ул. Лесная
	58-253-816-ОП-МП-12
	58:22:0510101:362

	3
	ул. Овражная
	58-253-816-ОП-МП-14
	58:22:0510101:364

	4
	ул. Ивановка
	 
	58:22:0510101:361

	деревня Малое Пермиево

	1
	ул. Центральная
	58-253-816-ОП-МП-25
	58:22:0740101:155

	2
	ул. Речная
	58-253-816-ОП-МП-26
	58:22:0740101:156

	село Большое Пермиево

	1
	ул. Калиновка
	58-253-816-ОП-МП-22
	58:22:0500101:368

	2
	ул. Речная
	58-253-816-ОП-МП-21
	58:22:0500101:369

	3
	пер. Речной
	58-253-816-ОП-МП-24
	58:22:0500101:370

	4
	ул. Молодежная
	58-253-816-ОП-МП-18
	58:22:0500102:482

	5
	ул. Мира
	58-253-816-ОП-МП-19
	58:22:0000000:911

	6
	ул. Школьная
	58-253-816-ОП-МП-16
	58:22:0500102:484

	7
	ул. Конечная
	58-253-816-ОП-МП-17
	58:22:0500102:481

	8
	пер. Школьный
	58-253-816-ОП-МП-20
	58:22:0500102:483

	9
	пер. Центральный
	58-253-816-ОП-МП-23
	-




[bookmark: _Toc221812097][bookmark: _Toc221812410]2.10.2 Железнодорожный транспорт
На территории Казарского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Железнодорожная инфраструктура расположена удаленно.
[bookmark: _Toc221812098][bookmark: _Toc221812411]2.10.3 Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk179274458][bookmark: _Hlk185329613]По территории Казарского сельсовета проходит газопровод – отвод к г. ГРС г. Никольск.
[bookmark: _Toc221812099][bookmark: _Toc221812412]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc221812100][bookmark: _Toc221812413]2.11.1 Система электроснабжения поселения
[bookmark: _Hlk181019239]Территория муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области запитывается от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Тюнярь и с. Б. Пермиево. Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области осуществляется по существующим линиям напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по территории сельсовета.
На территории Казарского сельсовета осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики (оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям) филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», ресурсоснабжающая организация - ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» (обеспечивающая электроснабжение, действует договорная система расчетов за предоставляемые услуги).
По территории Казарского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения: линии электропередачи 500 кВ; линии электропередачи 35 кВ; линии электропередачи 10 кВ (таблица 2.11.5.1). 
Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.


Таблица 2.11.1.1 
Перечень линий электропередач, проходящих по территории Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	№ п/п
	Наименование:

	1
	ВЛ-35 кВ Сосновоборск - Маркино

	2
	ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №357 с.Тюнярь ПС 35кВ Тюнярь.Протяженность 0,366 км

	3
	Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Тюнярь, Пензенская область, Никольский район

	4
	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-10/0,4 кВ №519 в с. Тюнярь Никольского района, инв. 222-073101093

	5
	ВЛ-35 кВ Никольск-Тюнярь

	6
	ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 Никольская. Протяженность 1,501км

	7
	ВЛ-35 кВ Никольск-Лопуховка

	8
	ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №10 Вичкилей от ПС Большое Пермиево на железобетонных и деревянных опорах от опоры №1 до опоры №326

	9
	Электросетевой комплекс ПС-500 кВ Пенза-2 с прилегающими ВЛ 500 кВ

	10
	Электросетевой комплекс № 372 напряжением 10-6-0,4 кВ фидер №2 Песчанка от ПС 35/10 кВ Тюнярь

	11
	Электросетевой комплекс напряжением ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №1 Никольский от ПС Большое Пермиево на деревянных опорах, железобетонных основаниях от опоры №1 до опоры №691

	12
	ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 Тюнярь . Протяженность 4,482км

	13
	Электросетевой комплекс ВЛ 0,4-10 кВ фидер №2 Залесный от ПС Большое Пермиево на деревянных опорах

	14
	Электросетевой комплекс ВЛ 0,4-6-10 кВ фидер №8 Нижний Шкафт от ПС Тюнярь на железобетонных и деревянных опорах, железобетонных приставках

	15
	ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 Тюнярь. Протяженность 3,817км

	16
	ВЛ-35 кВ Тюнярь-В.Шкафт

	17
	ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 Никольская . Протяженность 1,501км


Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Техническое состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта. Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета. 
Мероприятия в области электроснабжения на территории Казарского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc221812101][bookmark: _Toc221812414]2.11.2 Система водоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554454]Источником хозяйственно-противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды водоносных горизонтов третичных и верхне-меловых отложений и поверхностные воды рек. 
Существующее водоснабжение административного центра с. Казарка представлено системой централизованного водопровода. В настоящее время водоснабжение села Казарка осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной на территории хоз. двора, улица Центральная. Год бурения скважины 1975. Возле скважины установлена водонапорная башня, от которой проложены сети водопровода к жилым и производственным объектам. Глубина скважины составляет 75 м, дебит – 10 м.куб./час. По химическому составу и бактериологическим свойствам вода пригодна для питьевых целей. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,9 км. 
Существующее водоснабжение с. Большое Пермиево представлено системой централизованного водопровода. В настоящее время водоснабжение села Большое Пермиево осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной вблизи производственной зоны в восточной части села. Возле скважины установлена водонапорная башня, от которой проложены сети водопровода к жилым и производственным объектам. По химическому составу и бактериологическим свойствам вода пригодна для питьевых целей. Общая протяженность водопроводных сетей в с. Б. Пермиѐво составляет 8,0 км, материал труб - полиэтилен ø 110. В 2007 году в село капитально отремонтировано 1000 м.п. труб водоснабжения. 
Водоснабжение с. Вечкилей, с. Тюнярь, с. Новиковка, с. М. Пермиево осуществляется из родников и шахтных колодцев.
[bookmark: _Toc221812102][bookmark: _Toc221812415]2.11.3 Система водоотведения поселения
[bookmark: _Toc59554455]На территории всех населенных пунктов муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области нет централизованной системы канализации. Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.
[bookmark: _Toc221812103][bookmark: _Toc221812416]2.11.4 Система газоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554456]Газоснабжение населенных пунктов Казарского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Мичкас», расположенной северо-западнее с. Казарка и газораспределительной станции «Никольск», расположенной севернее с. Большое Пермиево.
По территории поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления к селам Казарка, Тюнярь, Большое Пермиево. Газ от газораспределительных станций по межпоселковым распределительным газопроводам поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям. Организация, обеспечивающие газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Село Вечкилей, Новиковка и д.Малое Пермиево не газифицированы. 
Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
[bookmark: _Toc221812104][bookmark: _Toc221812417]2.11.5 Система теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk212710471]Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах Казарского сельсовета децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.
[bookmark: _Toc59554457]Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от индивидуальных котельных. Котельная расположенная в селе Большое Пермиёво отапливает здание дома культуры. Котельная расположенная на территории школы в селе Казарка отапливает здание школы и здание администрации.
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Казарского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc221812105][bookmark: _Toc221812418]2.11.6 Связь
Телефонная связь Казарского поселения осуществляется от АТС.
В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположены базовые станции сотовой связи.
Основным оператором почтовой связи является ФГУП «Почта России» (УФПС Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России»). На территории Казарского сельсовета расположено 2 отделения почтовой связи: в с. Тюнярь и с. Казарка.
[bookmark: _Toc221812106][bookmark: _Toc221812419]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333][bookmark: _Toc221812107][bookmark: _Toc221812420]2.12.1 Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
[bookmark: dst100164]Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования установлены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
На территории Казарского сельсовета действует 1 средняя общеобразовательная школа филиал МБОУ СОШ со спортивным залом в с. Казарка. Проектная вместимость школы - 50 мест, фактически обучается 10 учащихся. Наполняемость в школе составляет 20 %. Школа занимает специальное 2-х этажное здание, находится в удовлетворительном состоянии. 
Учреждения дошкольного образования в муниципальном образовании Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812108][bookmark: _Toc221812421]2.12.2 Система здравоохранения
[bookmark: _Toc45096875]Лечебно-профилактическую и медицинскую помощь населению в Никольском муниципальном районе оказывают ГБУЗ «Никольская районная больница» с круглосуточным стационаром на 107 коек стационара круглосуточного пребывания, 42 койки дневного стационара, мощность поликлиники 600 посещений в смену.
На территории Казарского сельсовета базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения сельского поселения, являются ФАПы с.Казарка, с.Тюнярь и с.Большое Пермиево, мощность которых 30, 20, 20 посещений в смену соответственно. 
В состав фельдшерско-акушерских пунктов входят осуществление стационарной медицинской помощи на территории Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области.
[bookmark: _Toc221812109][bookmark: _Toc221812422]2.12.3 Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
На территории Казарского сельсовета  действуют два учреждения культуры клубного типа – в с. Казарка и в с. Большое Пермиево на 200 посадочных мест, три библиотеки, две из них находятся при домах культуры и третья в с. Тюнярь. Дома культуры оснащены музыкальной сценической аппаратурой, при домах культуры работают различные кружки. Проводятся мероприятия, тематические вечера, дискотеки.
Из спортивных сооружений на территории сельсовета имеется спортзал 24х12м и спортивная площадка при общеобразовательной школе в с. Казарка.
[bookmark: _Toc221812110][bookmark: _Toc221812423]2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания
Администрация Казарского сельсовета расположена по адресу: село Казарка, ул. Центральная, 35. 
На территории сельсовета имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Стационарные магазины в Казарском сельсовете отсутствуют, из-за малой численности проживающих, предусматривается снабжение населения товарами первой необходимости посредством автомагазина согласно расписанию.
[bookmark: _Toc221812111][bookmark: _Toc221812424]2.12.5 Места погребения
На территории Казарского сельсовета расположено 6 кладбищ (таблица 2.12.5.1). Два из них (с. Казарка, д. Малое Пермиево) расположены на землях лесного фонда (Никольское лесничество в Пензенской области).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Таблица 2.12.5.1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта/ статус
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Большое Пермиево, ул. Школьная, 61 А
(58:22:0500102:480)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Новиковка, ул.Главная, 15А
(58:22:0770102:247)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	3
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Тюнярь, ул.Лемаевская, 16 А
(58:22:0402201:136)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	4
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Вечкилей
(58:22:0401102:234)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	5
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Казарка
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	6
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, д.Малое Пермиево
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V


[bookmark: _Toc162343232]

[bookmark: _Toc221812112][bookmark: _Toc221812425]2.12.6 Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлены Церковью Николая Чудотворца в селе Казарка и Церковью Рождества Христова в селе Большое Пермиево.
[bookmark: _Toc221812113][bookmark: _Toc221812426]2.12.7 Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП (далее Схема ТКО Пензенской области), территория Казарского сельсовета относится к Восточной зоне деятельности региональных операторов Пензенской области (приложение 5: рисунок 3). В соответствии с данными Действующей схемы потоков ТКО (Восточная зона) (приложение 12.4 Схемы ТКО Пензенской области) твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Казарского сельсовета направляются на полигон ТКО, расположенный по адресу: Бессоновский район, с.Степановка, 58:05:0732602:153.
Региональным оператором по обращению с ТКО в «Восточной зоне» Пензенской области (включающей Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, городской округ Кузнецк, Неверкинский районы) является ООО «Мехуборка Пенза».
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Казарского сельсовета, содержатся Схеме ТКО Пензенской области.
В соответствии со Схемой ТКО Пензенской области, на территории Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления к размещению не планируются.
[bookmark: _Hlk170455064]Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.
Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
В соответствии с Реестром мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области организовано 27 мест (площадок) накопления ТКО.
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, схемы их размещения и технические характеристики содержаться Реестре мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области, а также в приложении 9.1.1 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Восточная зона)» Схемы ТКО Пензенской области.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.
На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc179901005][bookmark: _Toc221812114][bookmark: _Toc221812427]2.12.8 Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории сельсовета отсутствуют крупные промышленные предприятия.
Производственные зоны сформированы в с. Казарка и по северной границе с. Вечкилей. Основное направление деревообрабатывающее производство.
Градообразующим производством является сельское хозяйство.
На территории сельсовета реализуется проект по производству яиц сельскохозяйственной птицы (индейки) птицеводческое предприятие ООО «Авиаген Торкейз Рус». Из запланированных 6 площадок построено 4.
На территории сельсовета свою деятельность ведут малые предприятия специализирующиеся на выращивание сельскохозяйственных культур: ИП «Данилов», КФХ «Кузнецов».
Функциональным зонированием на территории поселения сохраняются все площадки сельскохозяйственного производства.
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:
- создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов;
- привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;
- использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;
- тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;
- мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
- повышение конкурентоспособности продукции;
- модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;
- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;
- увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;
- повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;
- внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;
- развитие страхования посевов и сельхозугодий;
- взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:
- создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
- развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
- совершенствование форм государственной поддержки;
- создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
- повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
- развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
[bookmark: _Toc221812115][bookmark: _Toc221812428]2.15. Рекреация и туризм
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Территория сельсовета обладает хорошим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов и лесных территорий, а также автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов сельсовета.
На территории сельсовета расположен один рекреационно-значимый объект – объект культурного наследия Церковь Николая Чудотворца.
На момент разработки генерального плана состояние объекта оценивается как требующее реконструкции.
Туристических маршрутов на территории нет.
В соответствии с Решением об учете предложения от 27.05.2025 №25/3198 в с.Тюнярь по заявлению заинтересованного лица (Администрации Никольского района Пензенской области) устанавливается функциональная зона рекреационного назначения «Зона отдыха» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 58:22:0930102:301; 58:22:0930102:302; 58:22:0930102:303, в целях создания и обустройства мест рекреации.
[bookmark: _Toc221812116][bookmark: _Toc221812429]2.15.1 Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Казарского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и лесные массивы. Наличие рек и водоемов (прудов), привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С) создает перспективы для развития рекреационной деятельности на территории сельсовета.
Анализ сложившейся ситуации на территории Казарского сельсовета выявил наличие неорганизованных мест массового отдыха, а также, что благоприятные для развития рекреации территории рек, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Рекомендуется создание общественных пространств в населенных пунктах муниципального образования для кратковременного отдыха населения с использованием малых архитектурных форм и их инженерное обустройство.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах прудов.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Казарского сельсовета на необорудованных территориях по берегам рек и пруда, обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Toc221812117][bookmark: _Toc221812430]2.16. Историко-культурное наследие
На территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области объектом культурного наследия является Церковь Николая Чудотворца, расположенная близ с. Казарка. Территория памятника истории и культуры находится в областной собственности и относится к Пензенской епархии. В настоящее время ведутся работы по восстановлению храма. 
Защитная зона объекта культурного наследия установлена на основании Приказа Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия» от 14.01.2020 №16-ОД. 
Границы и режим использования территории объекта культурного наследия установлены на основании Приказа Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Никольская», расположенного по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. Казарка» от 20.06.2024 № 30-57.
[bookmark: _Toc221812118][bookmark: _Toc221812431]2.17. Особо охраняемые природные территории
В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812119][bookmark: _Toc221812432]2.18. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc221812120][bookmark: _Toc221812433]2.18.1 Охрана атмосферного воздуха
На территории Казарского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования и дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены промышленными предприятиями и предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), вокруг объектов и производств, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха (химического, биологического, физического) устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки и объекты обращения с отходами на территории Казарского сельсовета отсутствуют. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc221812121][bookmark: _Toc221812434]2.18.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.
На территории Казарского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
На территории сельсовета расположены гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812122][bookmark: _Toc221812435]2.18.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 
- возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
[bookmark: _Toc221812123][bookmark: _Toc221812436]2.18.4 Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса опасности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
- автомобильные дороги;
- производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Казарского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Состояние скотомогильников
На территории сельсовета действующие, законсервированные или планируемые к ликвидации скотомогильники отсутствуют. 
На территории сельсовета расположен крематор.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
По территории Казарского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области» III категории, автомобильная дорога регионального значения общего пользования «г. Городище - г. Никольск - д. Ночка - граница области" - с. Нижний Шкафт» IV категории.
Для автомобильных дорог III категории устанавливается придорожная полоса в размере 50 м. Для автомобильных дорог IV категории придорожная полоса не устанавливается.
Железнодорожный транспорт
На территории Казарского сельсовета железные дороги отсутствуют.
Трубопроводный транспорт
По территории Казарского сельсовета проходит газопровод – отвод к г. ГРС г. Никольск. 
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и сгорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.
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[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc221812124][bookmark: _Toc221812437][bookmark: _Hlk195516309]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Казарского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
	№
п/п
	Вид объекта*, 
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Функциональная зона/ Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Обоснование выбранного варианта размещения объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

	Объекты водоснабжения

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Казарка, ул.Центральная 1А
	Функциональная зона не устанавливается / Планируемый к размещению 2026г.
	Cанитарно- защитная зона, устанавливается Проектом соответствующей документации, исходя из расчетной производительности объекта/ не менее 30 м
	Непосредственная близость к источнику водозабора (существующая артезианская скважина)
	Водоснабжение поселений с использованием водонапорных башен является эффективным решением проблем, связанных с доступом к чистой воде, позволяет улучшить качество жизни людей в сельской местности.

	2
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет, с.Большое Пермиево, в 320 м. южнее жилого дома №1 по ул. Школьная
	Зона инженерной инфраструктуры/ Планируемый к размещению 2026г.
	
	Непосредственная близость к источнику водозабора (существующая артезианская скважина)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты транспортной инфраструктуры

	Искусственные дорожные сооружения

	3
	Мостовое сооружение
	Автодорожный мост через реку Айва по юго-западной границе с.Казарка
	Пензенская область, Никольский район, Казарский сельсовет
	Функциональная зона не устанавливается/ Планируемый к размещению 2034г.
	Не устанавливается
	Необходимость организации проезда/прохода через водное препятствие (р. Айва) по ходу движения на Автодороге «Подъезд к с. Казарка» 
	Обеспечивает связность территории, выступая как инфраструктурный каркас 

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc110497631][bookmark: _Toc221812125][bookmark: _Toc221812438]4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Казарского сельсовета Никольского района Пензенской области планируется объект регионального значения: Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь.
Сведения о планируемых для размещения на территории Казарского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта/ основная характеристика
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона 
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование выбранного варианта размещения объекта
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

	Объекты здравоохранения

	1
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь
	Фельдшерско-акушерский пункт / площадь 62 кв.м.
	Пензенская область, Никольский район,
Казарский сельсовет,
с.Большое Пермиево
	Регионального значения/ планируемый к размещению/ 2026
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Обеспечение населения объектами здравоохранения
	СТП Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (в действ.ред.)
	установление ЗОУИТ
не требуется

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc221812126][bookmark: _Toc221812439]5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc170230129]В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Никольского района Пензенской области, утвержденной приказом Решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области от 30.11.2011 №714-87/2 (с изменениями от 04.06.2021 г.: Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области четвертого созыва №405-50/4), на территории Казарского сельсовета отсутствуют объекты местного значения муниципального района планируемые к размещению (строительству)/ реконструкции на период с 2026.


[bookmark: _Toc221812127][bookmark: _Toc221812440]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc221812128][bookmark: _Toc221812441][bookmark: _Toc495916900]6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на западном склоне Приволжской возвышенности, на наиболее высокой части области – Сурском водораздельном плато-отроге Сызранской гряды. 
Рельеф территории холмисто-волнистый с общей покатостью к реке Айва, характеризуется хорошо развитыми долинами и большой сетью оврагов. 
Овраги на территории муниципального образования имеют хорошо разработанные русла, крутые склоны. Русла и склоны оврагов в большинстве случаев задернованы и облесены. 
Наибольшей холмистостью и пересеченностью характеризуется центральная часть территории. Она рассекается глубокими долинами рек Айва, Веж-Айва, Казарка. 
Наиболее спокойный и выровненный характер имеет северная и западная часть территории сельсовета. Представляет равнинное водораздельное плато, слабо расчлененное овражно-балочной сетью. 
Территория отличается живописностью окружающего ландшафта, обогащенного лесами. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова территории: на равнинных плато и очень пологих склонах сформировались светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы; преобладание в элементах рельефа склонов различной экспозиции и крутизны вызвало развитие эрозионных процессов и наличие различной степени смытых почв. 
В целом по условиям рельефа на территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области опасных геологических процессов и явлений природного характера не выявлено.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области могут иметь место следующие опасные метеорологические  явления: грозы, ливневые дожди, град, сильный порывистый ветер. При этом могут возникать аварии на производстве, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты, поломаны деревья. Зимой, кроме того, на территории сельсовета могут возникать снежные заносы.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
На территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области есть вероятность подтопления отдельных участков во время весенних паводков и сильных дождей в летнее и осеннее время. 
Территории населенных пунктов Казарского сельсовета не находятся в зоне затопления и подтопления. 
Природные пожары
Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.
Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В границах Казарского сельсовета земли лесного фонда относятся к территории Никольского лесничества в Пензенской области; представлены обширными лесными массивами, занимая структуре площадей сельсовета 55,74 %. Лесные массивы располагаются по границам населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, что является потенциальной опасностью лесных пожаров для населения.
Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории, и многих других.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской области от 15.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» лесной фонд Пензенской области отнесен к среднему классу природной опасности (III), что свидетельствует о средней опасности в лесах области.
В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров: для Никольского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,0.
На территории Пензенской области пожароопасный период начинается одновременно со сходом снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля. Заканчивается пожароопасный период с наступлением установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, как правило, вторая или третья декада октября. По среднестатистическим данным, продолжительность пожароопасного периода колеблется в пределах 6 месяцев.
По данным администрации Никольского района Пензенской области, при возникновении крупномасштабных лесных пожаров, в зону возможной чрезвычайной ситуации, при угрозе распространения лесных пожаров, попадают населенные пункты Казарского сельсовета – с. Б. Пермиево, с. Вечкилей, с. Новиковка, находящиеся вблизи лесных массивов.
Пожарная безопасность территории Никольского лесничества в Пензенской области обеспечивается Никольской ЛПС ГБУ Пензенской области «Лесопожарный центр». Основной целью деятельности учреждения является работа связанная с тушением лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области. 
Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилых домов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Охрана лесов от пожаров является сложной системой мероприятий, включающих 3 основных блока: предупреждение лесных пожаров, ликвидация лесных пожаров, послепожарная реабилитация лесов.
Леса на территории сельсовета в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.
[bookmark: _Toc221812129][bookmark: _Toc221812442]6.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 №362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Казарского сельсовета техногенные чрезвычайные ситуации, отсутствуют.
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
Риски возникновения ЧС на транспортных коммуникациях на территории Казарского сельсовета низкая, так как отсутствует железнодорожное сообщение.
Источники возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта 
Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.
Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыва- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.
С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрывопожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.
Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55 % случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты, показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.
Опасными производственными факторами трубопроводов являются:
- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- пониженная концентрация кислорода;
- дым;
- токсичность продукции.
По территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области проходит поселковый газопровод низкого давления. Газифицированы с. Казарка, с. Тюнярь, с. Большое Пермиёво.
Территория муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области запитывается от ПС 35/10 кВ в с. Тюнярь, ПС 35/10 кВ с. Большое Пермиево. Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области осуществляется по существующим линиям напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по территории населенных пунктов. 
В связи с неблагоприятными условиями возможны обрывы на линиях электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Казарского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
Радиационные объекты на территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области отсутствуют. Официальных мест захоронения радиоактивных отходов, малоактивных радиоактивных отходов, материалов с повышенным радиационным фоном, дезактивированным грунтом в сельсовете нет. 
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ). Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Возможные источники ЧС на АЗС: 
- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны); 
- разрушение резервуара; 
- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;
- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;
- отрыв люка резервуара;
- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;
- срыв заливного шланга;
- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;
- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);
- аварийный перелив при наполнении резервуара;
- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;
- аварийный пролив на ТРК;
- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;
- разрушение резервуара.
Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.
Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.
На территории Казарского сельсовета пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории муниципального образования Казарский сельсовет Никольского района Пензенской области  гидротехнические сооружения и шламохранилища отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Казарского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы, могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc221812131][bookmark: _Toc221812444]6.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Казарского сельсовета скотомогильники, ямы Беккари отсутствуют.
На территории Казарского сельсовета находятся птицеводческие комплексы по производству товарной птицы, принадлежащие ООО «Авиагент Трокейз Рус», личные подсобные хозяйства, охотничье хозяйства. Существует вероятность возникновения очагов инфекционных болезней, переносчиком которых могут быть дикие животные.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
[bookmark: _Toc221812132][bookmark: _Toc221812445]6.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Казарского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc221812133][bookmark: _Toc221812446]6.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Казарского сельсовета, отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812134][bookmark: _Toc221812447]6.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Казарском сельсовете для поселения в целом и для населенных пунктов, входящих в его состав должны быть разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:
- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).
[bookmark: _Hlk149549383]Территория Казарского сельсовета Никольского района находится в районе выезда 38 пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Комсомольская, д.38).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
Кроме того, на территории Казарского сельсовета организована добровольная пожарная охрана, с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части, расположенной в г. Никольск.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния.
На территории сельсовета находятся 7 противопожарных водоёмов, 1 водонапорная башня.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
0. развитие систем водоснабжения;
0. ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


[bookmark: _Toc193710954][bookmark: _Toc221812135][bookmark: _Toc221812448][bookmark: _Toc221812136][bookmark: _Toc221812449]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Казарского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 7.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Казарка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0253505
58:22:0590102
58:22:0590103
58:22:0255801
58:22:0256101
	4,82
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Тюнярь

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0401101
58:22:0930102
58:22:0402201
58:22:0930101
	0,78
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Вечкилей

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0510101
58:22:0401102
58:22:0403101
	1,98
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Большое Пермиево

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0401102
	0,12
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Малое Пермиево

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0740101
	0,17
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	Итого: 7,87 га



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 7.2.
Таблица 8.2
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Казарка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 58:22:0255801 и земельный участок 58:22:0255801:113
	0,97
	Земли лесного фонда
	Земельный участок и часть кадастрового квартала расположены в границах Никольского лесничества Пензенской области (реестровый номер 58:00-15.13)

	2
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0590101
58:22:0590102
58:22:0253505
58:22:0256601
	2,55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Тюнярь

	3
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0401101
58:22:0930201
58:22:0930102
58:22:0402201
	0,59
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Новиковка

	4
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0770101
58:22:0770102
	1,14
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	5
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:22:00000000:902
	1,38
	Земли лесного фонда
	Часть земельного участка расположена в границах Никольского лесничества Пензенской области (реестровый номер 58:00-15.13)

	село Вечкилей

	6
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0510101
	2,46
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	7
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:22:00000000:139
	0,29
	Земли лесного фонда
	Часть земельного участка расположена в границах Никольского лесничества Пензенской области (реестровый номер 58:00-15.13)

	село Большое Пермиево

	8
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0500101
58:22:0500102
58:22:0401102
	0,88
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	9
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:22:00000000:139
	0,13
	Земли лесного фонда
	Часть земельного участка и часть кадастрового квартала расположены в границах Никольского лесничества Пензенской области (реестровый номер 58:00-15.13)

	деревня Малое Пермиево

	10
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 
58:22:0740101
	0,25
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	Итого: 10,64 га



8. Перечень земельных участков, для которых устанавливается функциональная зона «Зона лесов», с указанием планируемой категории земель и планируемого использования
Генеральным планом, по обращению заинтересованного лица (АО «Областной агропромышленный холдинг»), предусматривается установление функциональной зоны «Зона лесов» в отношении перечня земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Перечень земельных участков, для которых устанавливается функциональная зона «Зона лесов», с указанием планируемой категории земель и планируемого использования, отражен в таблице 8.1.
Сведения о земельных участках отображены в материалах генерального плана в рамках процедуры включения непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда в соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ) 
Приложением к разделу 8 Материалов по обоснованию являются:
– Решения об учете предложений в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план);
– Заключение Пензенского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» от 31.07.2025 №115;
– Заключение Пензенского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» от 15.12.2025 №318;
– Выписки из ЕГРН на указанный перечень земельных участков;
– Письмо Администрации Никольского района Пензенской области о согласовании на перевод от 05.06.2025 №2175.
– Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.10.2025 г. №964-рП «О переводе земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области в лесной фонд».


Таблица 8.1
	№
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель по данным ЕГРН
	Категория земель, перевод в которую планируется
	Планируемое использование земельных участков
	Основание

	1 
	58:22:0253505:166
	14,3335
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) от 19.08.2025 №25/5087

	2 
	58:22:0390701:2
	10,6825
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	3 
	58:22:0390701:3
	1,5934
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	4 
	58:22:0253505:163
	6,0945
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) от 01.09.2025 №25/5311

	5 
	58:22:0253505:167
	14,3779
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	6 
	58:22:0253505:171
	4,7244
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	7 
	58:22:0253505:172
	9,5874
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	8 
	58:22:0391001:82
	59,0332
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	9 
	58:22:0391001:83
	118,2372
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	10 
	58:22:0391001:84
	38,6874
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	11 
	58:22:0391001:85
	18,4961
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	12 
	58:22:0391001:86
	75,6918
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	13 
	58:22:0391001:87
	65,9978
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	14 
	58:22:0391001:88
	45,4687
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	15 
	58:22:0253505:173
	16,0346
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	16 
	58:22:0402201:20
	44,2847
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	17 
	58:22:0256101:11
	147,9091
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) от 01.09.2025 №25/5312

	18 
	58:22:0256101:12
	15,3018
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	19 
	58:22:0253505:152
	50,4080
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	20 
	58:22:0253505:153
	150,1221
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	21 
	58:22:0253505:158
	136,9902
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	22 
	58:22:0401102:82
	65,7000
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	23 
	58:22:0402201:12
	73,4392
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	24 
	58:22:0402201:13
	136,0702
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	25 
	58:22:0402201:14
	40,3187
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	26 
	58:22:0402201:15
	40,3925
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	27 
	58:22:0402201:16
	10,7199
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	28 
	58:22:0391001:79
	2,9961
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) от 09.10.2025 №25/5865

	29 
	58:22:0253505:156
	117,6743
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	30 
	58:22:0253505:157
	59,2703
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	31 
	58:22:0253505:170
	6,7482
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	32 
	58:22:0253505:160
	110,2588
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	33 
	58:22:0256101:7
	36,1650
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	34 
	58:22:0256101:8
	13,9908
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	35 
	58:22:0256101:9
	4,5385
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	36 
	58:22:0256101:10
	26,7726
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	
	

	37 
	58:22:0253505:321
	105,3718
	Земли с/х назначения
	Земли лесного фонда
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) от 16.01.2026 №25/60

	Итого
	1894,4832
	−




[bookmark: _Toc221812137][bookmark: _Toc221812450]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории рассматриваемого муниципального образования отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
[bookmark: _Toc221812138][bookmark: _Toc221812451]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1
Таблица 10.1
	[bookmark: _Hlk193899148]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2034)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	32958,26
	32958,26

	1.1
	Земли населенных пунктов 
	га
	856,66
	853,89

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	15509,78
	13615,30

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	117,64
	117,64

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	16474,18
	18371,43

	2. Функциональные зоны

	1
	Жилые зоны:
	га
	841,57
	823,70

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	−
	823,70

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	841,57
	−

	2
	Общественно-деловые зоны:
	га
	1,68
	4,19

	2.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	1,68
	−

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	−
	4,19

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
	га
	7,92
	16,89

	3.1
	Производственная зона
	га
	7,92
	7,92

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	−
	0,78

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	−
	8,20

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования:
	га
	96,11
	146,09

	4.1
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	96,11
	146,09

	5
	Зона рекреационного назначения:
	га
	−
	1897,37

	5.1
	Зона отдыха
	га
	−
	2,89

	5.2
	Зона лесов
	га
	−
	1894,48

	6
	Зоны специального назначения:
	га
	5,82
	5,80

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	5,82
	5,80

	7
	Иные зоны
	га
	−
	7,44

	7.1
	Иная зона
	га
	−
	7,44

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	−
	−

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.4
	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
	ед.
	3
	3

	4.Транспортная инфраструктура

	4
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	63,575
	63,575

	4.1
	федерального значения
	км
	−
	−

	4.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	29,155
	29,155

	4.3
	местного значения
	км
	30,267
	30,267

	4.4
	местного значения поселения (улично-дорожная сеть)
	км
	4,153
	4,153

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	2
	2

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	2
	2

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	20
	20

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	26
	26

	5.5
	Газораспределительная станция
	ед.
	−
	−

	5.6
	Пункт редуцирования газа 
	ед. 
	11
	11

	5.7
	Газовая котельная
	ед.
	2
	2

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	6
	6

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	−
	−

	6.3
	Крематор
	ед.
	1
	1

	7. Население

	7.1
	Численность населения 
	чел.
	608
	583



Численность населения
Ряд 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	711	693	670	642	622	608	Годы 

количесво. чел
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