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Генеральный план содержит:
Текстовая часть:
Положение о территориальном планировании.
Графические материалы:
1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.
2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).
3. Карта функциональных зон.
Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов).
Приложение 2. Материалы по обоснованию:
Текстовая часть:
Материалы по обоснованию в текстовой форме. 
Графические материалы:
1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 
2. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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[bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области № 436-47/3 от 28.06.2017.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области (далее – Проект, проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 12.01.2026 № 1/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план города Сердобска, утвержденный в 2017 году, действует до 2037 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2037 года.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией города Сердобска Сердобского района Пензенской области, администрацией Сердобского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно- территориальном устройстве Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
1. Документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям города Сердобска Сердобского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Сердобского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Сердобского района Пензенской области от 02.02.2021 № 665-64/4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Сердобского района Пензенской области от 28.12.2011 № 200-15/3 «Об утверждении схемы территориального планирования Сердобского района Пензенской области» (далее - СТП Сердобского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 28.06.2017 № 436-47/3 (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 20.06.2022 № 387 (с последующими изменениями);
3. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Сердобского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Сердобского района Пензенской области от 27.09.2021 № 833 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Сердобский район Пензенской области»;
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 06.07.2021 № 283 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области».
4. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2017-2027 года, утвержденная постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 27.07.2017 № 540;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2017-2027 года, утвержденная постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 27.07.2017 № 541;
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2017-2027 года, утвержденная постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 27.07.2017 № 539.
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).
[bookmark: _Toc231304032]Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана
Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc178257021][bookmark: _Toc197350614][bookmark: _Toc231304033]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 10.07.2025) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», паспорт утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Молодежь и дети», паспорт утвержден Министерством просвещения Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», паспорт утвержден Министерством строительства Российской Федерации в декабре 2024г (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экологическое благополучие», паспорт утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система», паспорт утвержден Министерством транспорта Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экономика данных», паспорт утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030).
[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839][bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 
№ 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2025 № 615-р «Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Сердобского района Пензенской области
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Сердобского района Пензенской области на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Сердобского района Пензенской области от 29.11.2019 № 508-49/4.
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Сердобском районе, реализуются следующие муниципальные программы.


	Наименование муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Основные направления реализации

	1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сердобском районе Пензенской области»
2019 - 2021 гг.
	Администрация Сердобского района;
Управление социальной защиты населения
администрации
Сердобского района
Пензенской области; Муниципальное учреждение «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения»;
Отдел образования Сердобского района
	-
	-профилактика социального неблагополучия семей с детьми; 
- совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- государственная поддержка при улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан; 
- организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Сердобского района Пензенской области; 
-основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей; 
- активное долголетие с высоким качеством жизни; 
- оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей; 
- совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания; 
- обслуживания пожилых жителей сельской местности; 
- совершенствование коммуникационных связей и решение интеллектуального потенциала пожилых людей; 
- организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; 
- кадровое обеспечение деятельности органов социальной защиты;
 - реализация социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства и находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан.

	2. Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Сердобском районе Пензенской области» 
2019-2027гг.
	Отдел муниципального хозяйства администрации Сердобского района
	-
	- обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения и развитие сети автомобильных дорог, имеющих важное значение для социально-экономического развития района;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях бюджетной сферы;
 - разработка и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере потребления энергетических ресурсов; 
- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережении и повышение энергетической эффективности;
- улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Сердобском районе Пензенской области. Повышение уровня безопасности транспортного комплекса;
- ликвидация стихийных навалов мусора, сбор и вывоз крупногабаритного мусора с территорий контейнерных площадок, расположенных на территории Сердобского района на полигон ТКО; 
- приведение в благоустроенное состояние территорий общеобразовательных учреждений;
- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих инженерных сетей и сооружений; 
- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- улучшение качества предоставляемых услуг.

	3. Муниципальная программа «Муниципальная программа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
2019-2027гг.
	Администрация Сердобского района, Администрация города Сердобска (по согласованию); Администрации сельских поселений Сердобского района (по согласованию); Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Сердобского района (по согласованию); Отдел образования Сердобского района, образовательные организации Сердобского района; Учреждения средне-специального образования (по согласованию); Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственная эксплуатационная служба» Сердобского района (по согласованию); важные объекты Сердобского района.
	-
	- организация охраны важных объектов муниципального образования Сердобский район от противоправных посягательств и их сохранение для устойчивого функционирования в военное время; 
- выполнение мероприятий при участии в противодействии деятельности диверсионно-разведывательных групп иностранных государств и незаконных вооруженных формирований; 
- проведение организационно – правовых, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, карантинных, инженерно- технических, режимных, охранных мероприятий по территориальной обороне Сердобского района; 
- подготовка и укомплектование имуществом, оборудованием состава подразделения территориальной обороны Сердобского района; 
- подготовка помещений и территорий для размещения прибывающих подразделений территориальных войск. 
- всестороннее материально – техническое, транспортное обеспечение управления территориальной обороной Сердобского района;
 - создание резерва инженерных заграждений и других сооружений ограничения беспрепятственного движения транспорта и людей, средств маскировки;
 - обеспечение грузовой, инженерной техником для выполнения работ организациями и гражданами по задачам территориальной обороны Сердобского района на договорных отношениях;
- материально-техническое обеспечение деятельности межведомственного координационного органа, уполномоченного на решение задач территориальной обороны Сердобского района;
- недопущение проявлений экстремизма и терроризма на территории Сердобского района;
- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Сердобского района от пожаров; 
- поддержание противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей на должном уровне;
 - совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в области пожарной безопасности, укрепление пожарного добровольчества, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; 
- повышение уровня материально-технического обеспечения противопожарных и единой дежурно-диспетчерской служб Сердобского района Пензенской области; 
- обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Сердобского района Пензенской области;
- создание системы обеспечения антитеррористической безопасности на территории Сердобского района Пензенской области, повышение уровня защищенности граждан, уязвимых объектов инфраструктуры (потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения) потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового массовым пребыванием граждан;
- выполнение мероприятий обеспечения безопасного пропуска паводковых вод по территории Сердобского района; 
- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах; 
- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в границах Сердобского района.

	4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Сердобском районе Пензенской области»
2019-2026 гг.
	Отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района; Учреждения культуры
	-
	- создание наиболее благоприятных условий для сохранения и устойчивого развития культурного многообразия Сердобского района; 
- сохранение, развитие и модернизация материально-технической базы учреждений в сфере культуры; 
- продвижение туристического продукта Сердобского района на внутреннем и международном туристическом рынках; 
- создание безопасных и благоприятных условий для работников и посетителей учреждений культуры.

	5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сердобском районе»
2019-2027 гг.
	Администрация Сердобского района (Отдел по спорту, культуре и молодежной политике администрации Сердобского района)
	-
	- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 
- обеспечение успешного выступления Сердобских спортсменов на областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

	6. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Сердобском районе Пензенской области»
2019-2021 гг.
	Отдел по экономике и развитию предпринимательства администрации Сердобского района
	-
	- создание условий для привлечения инвестиций в экономику Сердобского района; - создание благоприятной конкурентной среды, повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства Сердобского района; - развитие инновационного потенциала путем создания условий для развития инновационной деятельности как основы экономического роста Сердобского района; - развитие инвестиционной деятельности и формирование благоприятных условий для развития бизнеса в Сердобском районе.

	7. Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Сердобского района Пензенской области»
2019-2030 гг.
	Администрация Сердобского района Пензенской области; Муниципальное казенное учреждение «Универсал» Сердобского района;
Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»; Отдел строительства и архитектуры; РКЦСОН муниципальное учреждение.
	-
	- увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета Сердобского района Пензенской области;
- приватизация муниципального имущества Сердобского района Пензенской области и обеспечение контроля за её реализацией;
- оплата услуг на содержание муниципального имущества; 
- сокращение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Сердобского района Пензенской области, право собственности Сердобского района Пензенской области, на которые не зарегистрировано; 
- обеспечение поступления в бюджет Сердобского района доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сердобского района;
- формирование собственности муниципального образования «Сердобский район» на земельные участки;
- обеспечение учета и мониторинга земельных участков, находящихся в ведении Сердобского района Пензенской области; 
- внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках на территории Сердобского района Пензенской области; 
- организация эксплуатации и содержания зданий, помещений и сооружений, переданных на праве безвозмездного пользования органам местного самоуправления для осуществления их деятельности;
-Приведение нормативно-правовых актов в соответствии с законодательством РФ. Соблюдение градостроительного и земельного законодательства РФ.

	8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Сердобского района»
2019-2021 гг.
	Администрация Сердобского района Пензенской области (управление сельского хозяйства)
	-
	- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО); 
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 
- устойчивое развитие сельских территорий; 
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; 
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
- повышение качества жизни сельского населения; 
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
- повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.

	9. Муниципальная программа «Развитие образования в Сердобском районе Пензенской области»
2019-2027 гг.
	Отдел образования Сердобского района;
Образовательные организации
	-
	- активизация деятельности образовательных учреждений и отдельных педагогов в сфере содержания и технологий образования; - создание и развитие системы оценки качества образования; 
- обеспечение безопасности образовательных организаций и безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса; 
- совершенствование профилактической работы с детьми; 
- распространение использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования;
 - создание необходимых условий сохранения и укрепления здоровья детей, летней занятости несовершеннолетних и ведения образовательной деятельности в образовательных организациях;
- создание условий для совершенствования муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи; 
- обеспечение прав всех участников образовательного процесса на удовлетворение потребностей в занятиях физической культурой и спортом; 
-проведение ремонтных работ в образовательных организациях; 
- создание условий для обеспечения обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием; 
- создание условий для обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.

	10. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Сердобского района»
2019-2030 гг.
	Отдел по спорту, культуре и молодежной политике администрации Сердобского района; Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение Сердобского района»
	Отдел образования Сердобского района; Управление социальной защиты населения администрации Сердобского района; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сердобского района» (по согласованию).
	- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики; 
- развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи, поддержка способных, инициативных и талантливых молодых людей; 
- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности, создание условий для реализации несовершеннолетними гражданами их конституционного права на труд; 
-совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей, популяризация и пропаганда духовно- нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства.

	11. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Сердобском районе Пензенской области»
2019-2027 гг.
	Администрация Сердобского района;
 МБУ «МФЦ Сердобского района»
	-
	- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Сердобском районе.

	12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сердобского района»
2019-2027 гг.
	Финансовое управление Сердобского района
	-
	- оказание поселениям Сердобского района дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий;
- организация формирование, исполнения, контроля за исполнением бюджета Сердобского района, исполнение бюджетов поселений;
- оптимизация объема и структуры муниципального долга Сердобского района.

	13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Сердобского района Пензенской области»
2019-2027 гг.
	Органы местного самоуправления Сердобского района
	-
	- совершенствование муниципальных правовых актов Сердобского района Пензенской области по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы; 
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в администрации Сердобского района Пензенской области; 
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного повышения квалификации муниципальных служащих; 
- информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Сердобском районе Пензенской области;
- внедрение в кадровую работу муниципальных органов передовых технологий управления персоналом, формирование детализированной системы квалификационных требований, повышение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы.

	14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сердобского района Пензенской области»
2020-2030 гг.
	Отдел строительства и архитектуры администрации Сердобского района Пензенской области
	-
	- сохранение общей численности сельского населения Сердобского района Пензенской области; 
- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сердобском районе.

	15. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сердобском районе Пензенской области»
2025-2027 гг.
	Администрация Сердобского района; Администрация города Сердобска (по согласованию); Администрации сельских поселений Сердобского района (по согласованию); Отдел образования Сердобского района; Управление социальной защиты населения Сердобского района;
 ОМВД России по Сердобскому району (по согласованию); ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина» (по согласованию); филиал ГКУ ПО «ЦЗН Пензенской области» по Сердобскому району (по согласованию); Муниципальное учреждение «Сердобский районный комплексный Центр социального обслуживания населения»; филиал УФСИН по Сердобскому району (по согласованию), Линейный отдел МВД России по ст. Ртищево (по согласованию).
	-
	- профилактика правонарушений;
- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров; 
- социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества.
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[bookmark: _Toc231304035]2.1. Административно-территориальное устройство
Муниципальное образование город Сердобск Сердобского района Пензенской области (далее – город Сердобск) расположено в центральной части Сердобского района Пензенского района. 
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» город Сердобск является административным центром Сердобского района Пензенской области.
Город Сердобск обладает статусом городского поселения.
Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы города Сердобска с их описанием.
Сведения о границах муниципального образования города Сердобска внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-1).
Таблица 2.1-1
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	город Сердобск
	58:32-3.1



Территория города Сердобска Сердобского района составляет 3493,25 га. 
В состав города Сердобска входит 1 населенный пункт – город Сердобск (далее – городской населенный пункт).
Территория города Сердобска состоит из одного единого массива и граничит с Секретарским, Новостуденовским, Пригородным, Рощинским и Сазанским сельсоветами Сердобского района Пензенской области. 

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-2
	Наименование транспортного узла
	Наименование населенного пункта
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции (автодорога)
	городской населенный пункт  город Сердобск
	2,87

	От ближайшего аэропорта (автодорога)
	Городское поселение город Сердобск
	111

	От районного центра (автодорога)
	Городское поселение город Сердобск
	0

	От областного центра (автодорога)
	Городское поселение город Сердобск
	113

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru



Местоположение города Сердобска в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Схема расположения города Сердобск в Сердобском районе представлена на рисунке 3.
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Схема расположения города Сердобска в Сердобском районе
Рисунок 3
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К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
На территории муниципального образования  расположены тринадцать объектов культурного наследия регионального значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Согласно Перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пензенской области, на территории муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области расположены объекты культурного наследия:
1. Здание бывш. земской управы (ныне – районный Дом культуры), где после Великой Октябрьской социалистической революции проходили уездные съезды Советов, 18 июля 1919 годах выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 117).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
2. Здание бывш. ремесленного училища (ныне – техническое училище №15), где 26 января 1918 года провозглашено установление Советской власти в Сердобске и Сердобском уезд (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Набережная, 58).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
3. Дом, где родился и жил Н. А. Залетов, первый в СССР полный кавалера ордена Славы (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Сорокина, 34).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
4. Могила Н.А. Залетова, первого в СССР полного кавалера ордена Славы (Пензенская область, г. Сердобск, городское кладбище).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
5. Могила писателя-демократа 1860-х – 1870-х годов В.А. Слепцова (Пензенская область, г. Сердобск, городское кладбище).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
6. Могила Русинова Александра Степановича (1887 – 1959), хирурга, засл. врача РСФСР (Пензенская область, г. Сердобск, городское кладбище).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
7. Братская могила советских воинов, умерших от ран (Пензенская область, г. Сердобск, городское кладбище).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 № 417.
8. Братская могила К.М. Губина, Н.А. Федулова, И.П. Мидзяева, погибших во время кулацкого мятежа в с. Бакуры 1931г. Могила революционера - народника С.А. Жебунева (1849 – 1924) (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 № 417.
9. Здание бывш. церковно-приходской школы (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Гагарина, 13).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
10. Бывш. дом Ладыженского (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Красная, 37).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 05.06.1986 № 279.
11. Бывшая женская гимназия (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, 116/14).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 № 417.
12. Бывшее реальное училище (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Саратовская, 92).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 № 417.
13. Собор Михаила Архангела С интерьером (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, площадь).
Объект культурного наследия регионального значения включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.09.1987 № 417.
На территории города Сердобск Сердобского района Пензенской области выявленные объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют.
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Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
- проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
- производство взрывных работ;
- формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
- строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений, промышленных объектов, строительство и размещение рекреационных объектов;
- проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
- пуск палов;
- выпас скота;
- сенокошение;
- распашка и коренное улучшение лугов;
- проведение мелиоративных работ;
- любительское рыболовство;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
- устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
- применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
- пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, и указателей;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
На территории памятников природы разрешены:
1. Осуществление мероприятий:
- по противопожарному обустройству лесов и по лесовосстановлению по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по благоустройству;
- по восстановлению нарушенных экосистем, аллей, экологических троп, включая восстановление породного состава древесно-кустарниковой растительности и удаление древесно-кустарниковой растительности, не являющейся объектом охраны, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации или проекта по реконструкции, восстановлению;
- по капитальному и текущему ремонту, реконструкции строений, сооружений, гидротехнических сооружений, малых архитектурных форм, скульптурных композиций, являющихся неотъемлемой частью памятника природы, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации.
2. Проведение научно-исследовательских работ:
- мониторинг состояния окружающей среды;
- изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
- сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
- проведение стационарных научных исследований.
3. Эколого-просветительская деятельность:
- проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- организация и обустройство экологических учебных троп;
- съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.
4. Рекреационная деятельность:
- прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.
Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории регионального значения, не ограничивается.
На территории города Сердобска особо охраняемые природные территории отсутствуют.
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[bookmark: _Toc231304040]2.4.1. Климат
Климат города Сердобска характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного.
Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений, близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату.
Температурный режим города характеризуется следующими величинами:
	Температурный режим территории.

	месяц
	год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	-13,0
	-12,5
	-6,8
	4,1
	13,3
	17,5
	19,6
	18,0
	11,6
	4,1
	-3,5
	-9,6
	3,6


Изменчивость температуры из года в год так же, как междусуточная в зимнее время, вызванная интенсивной циркуляцией атмосферы, весьма велика. Почти ежегодно во все месяцы наблюдаются оттепели. Даже в центральные зимние месяцы (январь-февраль) количество их в среднем составляет 5-8 дней в месяц. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13,0 градусов и абсолютным минимумом минус 47 градусов. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 29 градусов, зимняя вентиляционная минус 15,7 градусов.
Продолжительность отопительного периода 208 суток.
Зимой происходят частые смены холодных и теплых течений воздушных масс. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс с антициклонов. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Летом    преобладает жаркая сухая погода. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18 градусов, абсолютный максимум достигает 40 градусов. Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней, средняя дата появления первого мороза – 19 сентября, последнего – 14 мая.
Для осени, помимо общего падения температуры, характерны перемены воздушных течений и увеличения скоростей ветра. Количество осадков значительно меньше, чем летом. Характерным для осени являются туманы, которые могут держаться несколько суток.
Ветровые условия города Сердобска характеризуются преобладанием в течение года ветров юго-восточного направления.
	Ветровые условия территории города.

	Период
	Повторяемость ветров по направлениям, %
	Штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Годовой
	9
	6
	7
	21
	13
	11
	15
	18
	9

	Теплый
	8
	5
	7
	26
	15
	11
	14
	14
	8



Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, северо-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и северо-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу.
Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек.
Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровождающихся мглою, вихрями и черными бурями.
В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холодный период с ноября по февраль.
Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя высота снежного покрова на последний день декады составляет 34 см (в поле).
Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-3%.
Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наибольшее число дней с метелью отмечено в январе-феврале.
Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при переходе от ноября к декабрю.
Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП II-А-6-72 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м.
[bookmark: _Toc231304041]2.4.2. Гидрография
В гидрогеологическом отношении территория приурочена центральной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна.
По территории муниципального образования протекает одна река – Сердоба, формирующая южную границу муниципального образования, несколько мелких ручьев, также на территории расположено несколько мелких озер и прудов.
Река Сердоба – левобережный приток р. Хопер, впадает в него на расстоянии 886 км. от центра. Длина реки 160 км, площадь водосбора в створе города Сердобска – 4040 кв. км. Уклон реки 0,62%. Русло умеренно извилистое, деформирующееся. Пойма пересечена старицами и редкими озерами. Левый берег пологий, правый крутой, высокий.
Режим уровней характеризуется ярко выраженным пиком весеннего половодья и низкими устойчивыми уровнями летне-осенней межени. Ежегодное повышение уровня наблюдается в период ледовых образований. Годовая амплитуда колебания уровня в среднем составляет 4,0-4,5 м., максимальная – 7 м (1970г.). Весеннее половодье характеризуется резким непродолжительным подъемом уровней, который начинается за несколько дней до вскрытия. Разрушение ледового покроя сопровождается кратковременным ледоходом (3-5 дней). Сроки начала весеннего ледохода колеблются в пределах третьей декады марта – начале апреля. Подъем уровня происходит быстро и интенсивно, средняя продолжительность подъема 5-6 дней. Максимальный уровень наблюдается в первой декаде апреля. 
Летне-осенняя межень наступает в конце мая – начале июня и редко нарушается дождевыми паводками. Минимальные меженные уровни отмечены в июле-августе. В октябре- ноябре уровни незначительно повышаются за счет осенних дождей.
Первые ледовые образования наблюдаются в конце октября – начале ноября, средняя дата появления ледовых образований – 7 ноября. Ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря. Продолжительность периода с устойчивым ледовым покровом колеблется от 114 до 160 дней. Толщина льда составляет 75 см.
Основная масса годового стока проходит весной в период март – май.
Максимальные расходы отмечены в апреле месяце. Дождевые паводки на реке незначительны и наблюдаются в октябре - ноябре.
	Максимальные расходы воды весеннего половодья

	Обеспеченность в %
	1
	5
	10
	25
	50

	Расходы куб.м./сек
	1420
	981
	801
	567
	382


Дождевые паводки наблюдаются в конце половодья и осенью, в период выпадения обложных осенних дождей. По своей величине максимальные расходы воды дождевых паводков значительно уступают весенним.
Минимальный сток отмечается в период летне-осенней межени. 
Среднемноголетняя величина мутности составляет 244 г/м. куб. Максимальная наблюденная мутность в период весеннего половодья составляет 1342 г/м.куб. В межень мутность колеблется от 1 до 10 г/м.куб.
Вода в реке Сердоба относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группы. В меженный период (500-1000 кв.м./л) Жесткость воды в зимний период составляет 7,0 – 9,0 кв.м./экв/л.
Гидрографические характеристики рек города Сердобск приведены в таблице 2.4.2 - 1.
Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4.2-1
	№ п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	река Сердоба
	160
	4040
	200
	40

	2
	водоемы
	-
	-
	50
	50
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Половодье рек в апреле, замерзают в ноябре - начале декабря. Годовой ход уровня воды на реке Сура не влияет на ход пропуска весенних паводковых вод. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней. Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.


[bookmark: _Toc231304042]2.4.3. Геологическое строение территории
[bookmark: _Toc18913377]В геологическом строении территории участвует мощный комплекс осадочных горных пород палеозойского, мезозойского, а также третичного и четвертичного возраста.
Отложения палеозоя представлены толщей переслаивающихся между собой известняков, доломитов, мергелей, аргиллитов, песчаников, глин и песков (в низах толщи), общей мощностью 600 м.
Выше залегают породы нижнего отдела каменноугольной системы, представленной двумя ярусами - серпуховским и визейским.
Серпуховский ярус сложен белыми и светлосерыми крепкими известняками, трещиноватыми и кавернозными мощностью порядка 55-57 м. Визейский ярус выражен известняками с прослоями доломитов, а в нижней части – песчаников, аргиллитов, алевритов и углистых сланцев, общей мощностью около 115 м.
Мезозой представлен породами среднего и верхнего отделов юрской и нижнего и верхнего отделов меловой систем.
Нерасчлененные средний и верхний отделы юры в нижней части выражены переслаиванием песков, песчаников, плотных глин и алевролитов, а в верхней – плотными глинами с редкими прослоями алевролитов и мергелей, общей мощностью около 165 м.
Отложения нижнего отдела меловой системы (нерасчлененная толща неокомского, аптского и альбского ярусов) представлены в нижней части толщей переслаивающихся песчаников, глин и песков, общей мощностью порядка 200 м. Выше выделяется пачка песков водоносных мощностью 45м. В верхней части – залегают темные глины с редкими прослоями крепкого кварцевого песчаника.
Верхний отдел мела (сантонский и сеноманский ярусы) выражены в нижней части крепкими песчаниками с прослоями мелкозернистых песков и глин, выше переходящих в толщу глин с прослоями песков и песчаников. Мощность нижней части – около 30 м., верхней – 50 м.
Коренные породы повсеместно перекрыты отложениями четвертичного возраста, представленными ледниковыми, делювиальными, эоловыми, а также древними и современными аллювиальными образованиями.
Ледниковые отложения выражены в основном плотными песчанистыми глинами, суглинками с включениями гальки и валунов местных осадочных, реже кристаллических пород.
Делювиальные отложения широко развиты в северо-восточной части города. Они представлены темнобурыми, песчанистыми суглинками, с включением гнезд извести, грубозернистого кварцевого песка.
Эоловые отложения имеют ограниченное распространение и наблюдаются в виде отдельных скоплений мелкозернистого песка.
Древнеаллювиальные отложения представлены преимущественно, песками с линзами и прослоями суглинков или глин.
Аллювиальные образования, приуроченные к пойме реки Сердоба, выражены суглинками и песками, суглинки – темно-бурые и желто-бурые с прослойками песка и супеси.
Пески мелкозернистые с иловатыми прослойками. Мощность аллювия около 15 м.
[bookmark: _Toc231304043]2.4.4. Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении территория приурочена центральной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна.
Сложное тектоническое строение, значительная фациальная изменчивость пород по простиранию и по глубине, а, следовательно, и значительная изменчивость водопроницаемости и водоотдачи каждого стратиграфического горизонта усложняют гидрогеологические условия района.
В пределах области подземные воды приурочены ко всему комплексу осадочных отложений. Водоносные горизонты и комплексы заключены в девонских, каменноугольных, юрских, меловых, палеогеновых, а также в неогеновых четвертичных образованиях, характеризующихся различной степенью водообильности и имеющих неравноценное значение для водоснабжения.
Нижняя часть разреза, включающая в основном отложения девона, является зоной замедленного водообмена. Водоносные горизонты, залегающие в большинстве случаев на больших глубинах, содержат минерализованные воды.
К отложениям каменноугольной системы приурочены несколько водоносных горизонтов, содержащих как пресные, так и минерализованные воды.
Так, к отложениям франского и фаменского ярусов верхнего девона приурочены водоносные комплексы крепких хлоридных натриевых бромных рассолов с минерализацией около 100 г/л.
В отложениях яснополянского надгоризонта нижнего карбона содержатся маломинерализованные хлоридные натриевые воды с минерализацией 2,7 – 3,3 г/л. Воды напорные, удельный дебит скважин около – 0,14 л/с.
Наиболее значительным горизонтом пресных вод является водоносный горизонт, приуроченный к серпуховским отложениям нижнего карбона. Водовмещающими породами служат крепкие трещиноватые и кавернозные известняки и доломиты, общей мощностью 90-100 м. Горизонт напорный. Верхним водоупором этого горизонта служит мощная толща глин средней и верхней юры, нижним – плотные глинистые известняки и доломиты подольского и кровли яснополянского надгоризонтов карбона.
При опробовании верхней части серпуховско-окского горизонта (интервал 475-510 м) в г. Сердобске (дом Ветеранов труда) дебит составил 15/2 л/с. при понижении уровня на 10м.
Пьезометрический уровень залегает на глубине 90м.
По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая с минерализацией 0,6 – 1,0 г/л. На участке санатория «Полесье» была проведена пробная откачка из этого горизонта и удельный дебит составил – 2,4 л/сек.
Нижняя граница водоносного комплекса пресных вод залегает на глубине около 550 м.
Эксплуатационные запасы подземных вод каменноугольного-верхнедевонского горизонта согласно региональной оценке запасов 1979 г. по Сердобскому району составляет 136,684 тыс.куб.м/сутки (минерализация вод 1-3 г/л).
В отложениях юры водоносные горизонты приурочены к незначительным по мощности прослоям песков и песчаников, заключенных среди глин келловейского яруса верхней юры, байосского и батского ярусов средней юры и имеют небольшую мощность и слабую водоотдачу.  Сердобском районе водоносность юрских отложений не изучена.
В разнообразной по литологическому составу толще вышележащих пород также заключено несколько водоносных горизонтов пресных вод, часто гидравлически связанных между собой.
Наиболее обводненными являются пески и песчаники аптского и альбского ярусов нижнего мела и сеноманского яруса верхнего мела.
Водоносный горизонт альбских и аптских отложений имеет повсеместное распространение. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески мощностью 20-85 м., залегающие на глубине от 40 до 125 м. в пределах города и до 215-240 м на водоразделах. Горизонт перекрыт плотными глинами мощностью 23-70 м. Нижним водоупором служат глины альбского или аптского возраста.
Воды напорные, высота напора 68-100м. Глубина залегания уровня подземных вод, в зависимости от рельефа, изменяется в пределах 44-86м. Водообильность горизонта неравномерная. Дебиты скважин колеблются от 1,68 до 14,0 л/сек., при понижении от 2-3 до 20-30 м. Удельные дебиты изменяются от 0,4 л/сек, до 1,7 л/сек. (иногда до 5,5 л/сек). Глубина эксплуатационных скважин 120-200 м.
Воды пресные, гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные с минерализацией преимущественно 0,6 – 1,0 г/л.
Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков и подпитывания из других горизонтов.
Качество воды альбского водоносного горизонта соответствует требованиям ГОСТа для вод хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Аптский водоносный горизонт в Сердобском районе опробован скважиной, имеющей дебит 9,5 л/сек при понижении уровня на 9,2 м.
В пределах склоновой части долины подземные воды сеномана слабонапорные, а в долине р. Сердобы они гидравлически связаны с водами аллювия и вместе с последними могут рассматриваться, как единый водоносный горизонт со свободной поверхностью
Водообильность горизонта весьма неравномерна.
Однако встречаются и относительно водообильные участки. Отдельные скважины имеют дебит 2,6 – 4,0 л/сек при понижении 7,0 – 8,0 м.
Нижним водоупором горизонта служат альбские глины, верхним – плотные глины сантона.
Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков.
Качество воды соответствует требованиям ГОСТа. Общая жесткость 2,8 мг.экв/л, минерализация 0,4 – 0,5 г/л.
Водоносный горизонт сантонского яруса верхнего мела дренируется овражно-балочной сетью и не имеет большого практического значения. Водоносный горизонт, широко распространенный в районе, приурочен к мелкозернистым неравномерно глинистым пескам, часто переслаивающимся с глинами.
Глубина залегания кровли горизонта в зависимости от рельефа колеблется от 8 до 96 м (в городе) и до 100 м (на водоразделе Сердоба – Хопер). Мощность водоносных песков составляет 16-35 м, горизонт – напорный (19-23 м).
Подземные воды отложений являются одним из основных источников водоснабжения в западной части области. В Сердобском районе наибольшее практическое значение имеет сеноманский водоносный горизонт, который в большинстве случаев эксплуатируется совместно с альбским.
Эксплуатационные запасы подземных вод сеноман-нижнемелового водоносного горизонта по г. Сердобску составляет 31 тыс. куб.м./сутки, по Сердобскому району в целом – 85 тыс. куб.м./сутки.
В четвертичных отложениях содержатся маломощные, не выдержанные по простиранию водоносные горизонты, среди которых наибольшей обводненностью отличаются аллювиальные отложения. Химический состав вод очень пестрый, минерализация от 0,3 до 2,0 г/л.
Воды часто бывают загрязнены и не могут использоваться для водоснабжения.
Непосредственно в районах города геологоразведочные работы на пресные подземные воды с подсчетом эксплуатационных запасов не проводились.
Минеральные воды
Месторождение минеральных лечебных вод санатория «Полесье»
Месторождение находится на северо-восточной окраине г. Сердобска. Вскрыты минеральные воды двух типов.
Здесь пробурена скважина №1/80 глубиной 645 м, с дебитом 0,8 л/сек. Вскрывшая маломинерализованные воды Миргородского типа, пригодная для лечения хронических гастритов с секретной недостаточностью, хронических колитов.
Скважиной №2/80 глубиной 1250 м. вскрыты хлоридные натриевые бромные рассолы с минерализацией 155-165 г/л. При разбавлении их до м 20-40 г/л пригодны для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервных систем, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Эксплуатационные запасы лечебных минеральных вод при условии удаления из рассолов железа утверждены ГКЗ СССР (протокол №9683 от 6 марта 1985 года) в следующих количествах (куб.м./сутки) представлены ниже в таблице 2.4.4-1.
Таблица 2.4.4-1
	Типы воды, назначения использования
	Водоносный горизонт интервал опробован
	Запасы кат. А
	Минерализация г/л
	Содержание брома мг/л
	Содержание закиси железа мг/л
	Обоснованные запасы скважины

	Маломинерализованная хлоридная натриевая лечебно-столовая
	Яснополянский (573-635)
	69
	2,7-3,5
	−
	−
	1/80

	Крепкий хлоридный натриевый бромный рассол 
	Нижнешигровский (1009-1209)
	69
	155-170
	500-580
	35-50
	2/80


[bookmark: _Toc231304044]2.4.5. Инженерно-геологические условия
В инженерно-геологическом отношении рассматриваемая территория относится в основном к району, представляющему собой делювиальную склоновую равнину, сложенную внеледниковой формацией. Литологически она представлена делювиальными суглинками, реже глинами с маломощными прослоями супесей и песков с включениями щебня и обломков песчаника.
Грунтовые воды спорадического распространения, связанные с супесчаными прослоями в покровных суглинках. Глубина залегания их уровня колеблется в широких пределах от 0-5 до 10-15 м.
Рассматриваемая территория в основном благоприятна для всех видов строительства.
Основанием для фундаментов в большинстве случаев будут служить четвертичные отложения, представленные ледниковыми, делювиальными и альювиальными образованиями.
Ледниковые образования выражены моренными суглинками с содержанием отдельных валунов небольших размеров. Объемный вес суглинков 1,12 –1,23, удельный вес от 2,52 до 2,55, пористость 51-56%, естественная влажность от 10 до 15,5.
Делювиальные образования представлены песчанистыми суглинками, реже глинами. Объемный вес суглинков от 1,13 до 1,23, удельный вес от 2,52 –2,56, пористость 55-57%, естественная влажность от 6,65 до 8,56.
Аллювиальные образования представлены суглинками и песками, средней плотности, влажными.
Расчетное сопротивление суглинков – 2,0 кг/кв. см, песков – 1,5 кг/кв. см.
Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории осложнены рядом экзогенных геологических факторов, к которым помимо затопления паводковыми водами р. Сердобы, следует отнести широкое развитие овражной эрозии и в меньшей степени оползневые явления, а также наличие небольших заболоченностей.
Поверхность планируемой территории осложнена рядом относительно крупных оврагов и балок, в большинстве случаев, действующих.
Наиболее значительным является овраг, по которому протекает ручей Шишковский. Длина оврага около 3 км, ширина от 50 до 100-120 м., глубина до 15-18 м. Склоны оврага крутые, преимущественно, задернованные и заросшие кустарником, местами обниженные, размываемые (в средней части).
Второй крупный овраг наблюдается в восточной части городской территории, у Лысой горы. Длина оврага 1,3 км, ширина от 50-200 м., глубина 15-20 м.
Овраг растущий, склоны – крутые, со множеством отвершков и участками с оползневыми смещениями земляных масс. В овраге наблюдается водоток.
Кроме того, в северной и северо-западной части планируемой территории имеется еще ряд оврагов различной глубины и протяженности с большим количеством отвершков и промоин.
Росту оврагов способствует ряд факторов, в частности, литологический состав пород, отсутствие организованного поверхностного стока и пр.
Наиболее интенсивно процессы эрозии происходят в периоды выпадения осадков ливневого характера и во время снеготаяния.
На отдельных участках крупных склонов наблюдаются оползневые смещения пород и оплывины, например, в овраге на Лысой горе.
Заболоченности не имеют широкого развития и приурочены в основном к пойменной террасе и отдельным пониженным участкам в пределах надпойменных террас.
На отдельных участках рассматриваемой территории возможно появление «верховодки», а местами наблюдается подтопление территории, например, на участках выхода на поверхности родников, в районе пересечения ул. Гагарина и ул. Гоголя, ул. Пушкина и ул. Ленина. Высокое залегание уровня грунтовых вод (на глубине 1-2 м) наблюдалось на участке ул.ул. Лещенской, Ленина, Саратовской и Чапаева. Для точного выявления местоположения участков с «верховодкой» необходимо проведение детальных исследований.
[bookmark: _Toc231304045]2.4.6. Лесосырьевые ресурсы
Леса города Сердобск представлены небольшими участками, которые относятся к Сердобско-Софьинскому участковому лесничеству (Сердобский участок) Сердобского лесничества.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями) (статья 111), Федеральным Законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (статья 8) (с последующими изменениями), приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» (с последующими изменениями) установлены категории защитных лесов с учетом правового режима.
Лесной фонд Сердобского лесничества, расположенный на территории города Сердобск, относится к лесам 3 классу бонитета (леса, расположенные в лесопарковых зонах). Преобладающая древесная порода – тополь. По природной пожарной опасности леса относятся к нескольким классам в соответствии с перечнем объектов загорания.
Шкала эстетической оценки таких лесов содержит следующие характеристики:
Насаждения 3 класса бонитета с участием ольхи и осины до 5 единиц состава по средней ширине и длине крон, густом или угнетенным подростом и подлеске. Участок частично захламлен (до 5 куб.м/га).
Открытые пространства больших размеров с конфигурацией границ простой формы; водные пространства, обрамленные мало декоративной растительностью; участки без древесной растительности, заросшие кустарниками.
Санитарное состояние лесов лесничества удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнений. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Весь лесной фонд лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
[bookmark: _Toc231304046]2.4.7. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства поселения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории города Сердобск месторождения полезных ископаемых отсутствуют.
[bookmark: _Toc178257027][bookmark: _Toc197350619][bookmark: _Toc231304047]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории города Сердобск располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории города Сердобск позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.5.1-1).
Виды зон с особыми условиями использования территории
муниципального образования город Сердобск
Таблица 2.5.1-1
	[bookmark: _Hlk130913247]№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	3
	Охранная зона линий и сооружений связи

	4
	Водоохранная зона

	5
	Прибрежная защитная полоса

	6
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	7
	Санитарно-защитная зона

	8
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	9
	Зоны затопления и подтопления

	10
	Зоны охраны объектов культурного наследия

	11
	Защитная зона объекта культурного наследия

	12
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей). 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5.1-2.
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Охранные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 2.5.1-2
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1-2 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранная зона линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Водоохранные зоны и прибрежная защитная полоса
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории города Сердобска представлены в таблице 2.5-3

[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования город Сердобск
Таблица 2.5.1-3
	№ п/п
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/ водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Береговая полоса

	1
	река Сердоба
	160/4040
	200
	40
	20

	2
	прочее
	-
	50
	50
	отображены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с ч.16.4 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2025 № 21). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Генеральным планом на территории города Сердобска отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.
Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство Российской Федерации в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопроводов или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Зоны охраны объектов культурного наследия
Согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, и случаев, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Со дня установления или изменения зон охраны объектов культурного наследия независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах таких зон, допускаются:
1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения защитной зоны объекта культурного наследия, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;
2) реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения их параметров;
3) использование объектов капитального строительства, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования и (или) их назначением.
Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ устанавливается защитная зона.
Защитная зона объекта культурного наследия
Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения.
[bookmark: Par0]Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
[bookmark: Par5]В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от вышеуказанных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
Постановлением РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено «Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (с последующими изменениями).
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных. 
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
[bookmark: _Toc178257028][bookmark: _Toc197350620]

[bookmark: _Toc231304048]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана муниципального образования город Сердобск
Генеральный план муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района Пензенской области № 436-47/3 от 28.06.2017 в редакции от 29.12.2020 № 340-41/4 предусматривал:
	Наименование объекта
	Планируемые мероприятия
	Информация о реализации

	Объект обращения с отходами
	планируемый к рекультивации
	реализовано

	Промышленный парк «Мастер»
	планируемый к размещению
	реализовано


[bookmark: _Toc178257029][bookmark: _Toc197350621][bookmark: _Toc231304049][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории поселения, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия поселения благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория муниципального образования город Сердобск расположена на западных склонах Приволжской возвышенности в бассейне реки Суры и представляет собой ландшафт слабоволнистой равнины. Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
В сельскохозяйственных целях территория муниципального образования город Сердобск используется достаточно эффективно.
Приусадебные участки домовладений заняты огородами, садами.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития города Сердобск его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся населенный пункт – городское поселение город Сердобск.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон реки Сердоба.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся зоны с особыми условиями использования территорий.
Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством

	охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации сооружений. Соблюдение требований СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория города Сердобска расположена в центральной части Сердобского района Пензенской области. В структуре расселения административный центр – город Сердобск. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура. 

г. Сердобск
Территория городского поселения представляет собой образование, разделенное на три контура проходящей через центр поселения в направлении с юга на восток участком Юго-Восточной железной дороги.
В направлении с востока на север по территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260» и не увязана с улично-дорожной сетью. 
Общественный центр сформирован не обособлено, наибольшая часть объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания расположена в южной части городского поселения и представлена детскими садами, школами, досуговым центром, зданием администрации, отделением почтовой связи, отделениями банка, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, магазинами, предприятиями общественного питания, гостиничным обслуживанием и прочее. 
Важным духовным центром муниципального образования город Сердобск является Михайло-Архангельский собор.
Селитебная застройка расположена в южной части городского поселения. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, и в полной мере обеспечивающая внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
Северная часть городского поселения в большей степени занята территориями сельскохозяйственного назначения. 
Производственные зоны на территории поселения расположены как в селитебных зонах, так и в районах сельскохозяйственного назначения.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, тепло-, газоснабжением и централизованной канализацией. Теплоснабжение и водоотведение индивидуальной жилой застройки децентрализованное. Теплоснабжение осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории города Сердобск можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Отвель, р. Шеликшей). 
Оценка территории по транспортному фактору
Населенный пункт городское поселение город Сердобск располагается в непосредственной близости от сети федеральных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории города Сердобск представлены в таблице 2.7-2.
Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	Город Сердобск
	+
	-/+
	+
	+
	-/+
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, рекреационный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- территорию муниципального образования можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие благоприятных условий для развития рекреационной деятельности;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
[bookmark: _Toc45096705]- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах города Сердобск, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане города Сердобск конкретизируются предложения СТП Сердобского района, программ комплексного социально-экономического развития Сердобского района Пензенской области, муниципального образования города Сердобск, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.
[bookmark: _Toc178257030][bookmark: _Toc197350622][bookmark: _Toc231304050]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc231304051]2.8.1. Баланс территории
Общая площадь в административных границах муниципального образования город Сердобск составляет 3493,25 га (таблица 2.8-1). 
Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования город Сердобск по категориям земель
Таблица 2.8-1
	№
п/п
	Категории земель*
	Площадь*, га

	
	
	Существующее положение (2026)
	Расчетный срок (2037)

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	3493,25
	3493,25

	1.1
	Земли населенных пунктов (город Сердобск)
	3493,25
	3468,79

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	−
	0,16

	1.3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	−
	−

	1.4
	Земли лесного фонда
	−
	2,73

	1.5
	Земли водного фонда
	−
	21,56

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


[bookmark: _Toc231304052][bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]2.8.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального образования города Сердобск, границ населенного пункта, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории города Сердобска выделены следующие функциональные зоны:
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Показатели*
	Площадь*, га

	
	
	Существующее положение (2026)
	Расчетный срок (2037)

	-
	Жилые зоны
	956,38
	943,52

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	803,97
	791,32

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	43,85
	43,85

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	103,56
	103,35

	4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	5,00
	5,00

	-
	Общественно-деловые зоны
	135,25
	135,42

	5
	Общественно-деловая зона
	135,25
	135,42

	-
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	467,79
	467,98

	6
	Производственная зона
	196,47
	196,29

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	271,32
	271,69

	-
	Зоны сельскохозяйственного использования
	1398,97
	1400,19

	8
	Зона сельскохозяйственных угодий
	639,98
	641,20

	9
	Зона садоводства, огородничества
	334,75
	334,75

	10
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	424,24
	424,24

	-
	Зоны рекреационного назначения
	393,35
	396,21

	11
	Зона отдыха
	31,57
	31,57

	12
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	361,78
	364,64

	-
	Зоны специального назначения
	109,52
	115,23

	13
	Зона кладбищ
	18,59
	18,59

	14
	Зона складирования и захоронения отходов
	21,62
	22,11

	15
	Зона озелененных территорий специального назначения
	−
	5,38

	-
	Зоны режимных территорий
	69,31
	69,15

	16
	Зона режимных территорий
	69,31
	69,15

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенного пункта, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).
Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилая застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для среднеэтажной жилой застройки, а именно для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) предназначена для застройки многоэтажными многоквартирными домами этажностью девять и более этажей (высотная застройка), благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение № 6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273).
Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.


Зоны сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона сельскохозяйственных угодий
Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.
На сельскохозяйственных угодьях допускается строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для производства и хранения продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, а также оказания услуг в сфере сельского туризма.
Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. Такие зоны обеспечивают сохранение и восстановление окружающей среды, поддержание экологического баланса, создавая благоприятные условия для жизни человека.
[bookmark: _Hlk154333289]Зона отдыха предназначена для размещения объектов активного отдыха и туризма (детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма).
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) может включать зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. 
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения полигонов твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности.
Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждениях специального назначения отделяющих селитебную часть населенного пункта от объектов и территорий, размещение и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил; размеры зоны зависят от характера и степени вредного влияния объектов, в отношении которых устанавливается особый режим использования, на окружающую среду.
Зоны режимных территорий
Зона режимных территорий – предназначена для размещения объектов, требующих специального регулирования, с особым правовым режимом использования, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах, а также объекты, связанные с их обслуживанием 
[bookmark: _Toc178257031][bookmark: _Toc197350623][bookmark: _Toc231304053]2.9 Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc178257032][bookmark: _Toc197350624][bookmark: _Toc231304054]2.9.1 Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
Динамика изменения численности населения муниципального образования город Сердобск по годам.
Таблица 2.9.1-1.
	№ п/п
	Наименование
	Число жителей, чел.

	
	Годы
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	город Сердобск
	31475
	30939
	30420
	30117
	29775
	29472
	29225


В целом в муниципальном образовании наблюдается отрицательная динамика по численности населения.
[bookmark: _Toc178257033][bookmark: _Toc197350625][bookmark: _Toc231304055]2.9.2 Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана – 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее – Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы. 
Средний коэффициент естественного прироста (убыли) за 2025, 2030, 2035 годы (на 1000 человек населения) составляет -8,2; средний коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) составляет 7,1, при этом средний коэффициент смертности (на 1000 человек населения) – 15,3, а коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) – -7,9. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, за последние семь лет численность населения в целом по муниципальному образованию снизилась, на 2250 человека.
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -8,2.
Прогнозная численность населения города Сердобск на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2037г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn – численность населения на начало планируемого периода (29225);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет 11);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-16,1).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир – коэффициент естественного прироста населения (-8,2);
Кмигр прир – коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-7,9).
Прогнозная численность населения муниципального образования на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2037 года) составит 24447 человека.
Анализ численности населения города Сердобск за последние годы выявил, что на основе современных показателей естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших, можно сделать вывод, что численность населения к 2037 году уменьшится. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
[bookmark: _Toc178257034][bookmark: _Toc197350626][bookmark: _Toc231304056]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
[bookmark: _Toc178257035][bookmark: _Toc197350627][bookmark: _Toc231304057]2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
[bookmark: _Toc45096715]Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем. В совокупности это оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
На территории городского поселения жилой фонд состоит из муниципального и частного.
Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2026 года составляет – 918000 м², из них муниципальный жилой фонд составляет 10900 м². В среднем на одного жителя приходится 31,41 м² общей площади жилых помещений.
Характеристика жилого фонда приведена в таблице 2.10.1-1.
Таблица 2.10.1-1
	Наименование
	Жилой фонд

	
	Индивидуальный жилой фонд:
	Муниципальный жилой фонд:

	
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²

	г. Сердобск
	5313
	339300
	11
	10900

	Итого
	918000



Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда городского поселения. 
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc178257037][bookmark: _Toc231304058]2.11. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc178257038]Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.
[bookmark: _Toc197350628][bookmark: _Toc231304059]2.11.1. Железнодорожный транспорт
Развитие железнодорожных путей сообщения должно производиться на основе положений Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» (с последующими изменениями).
По территории западной части города (длина отрезка пути, проходящего через город 2,5 км) и по его северной границе (длина отрезка пути по границе и вблизи границ города - 7 км) проходит железнодорожная линия, относящаяся к юго-восточной железной дороге. В восточной части города расположена ж/д станция «Сердобск». Она располагается на двухпутном участке одного из главных ходов железной дороги Ртищево-Пенза, соединяющего два основных широтных направлений ж/д сети России «Москва-Самара» и «Москва-Саратов» и является частью транспортной магистрали Донбасс-Урал.
Расположена станция «Сердобск» между двумя крупными железнодорожными узлами Пенза и Ртищево, что обусловило характер ее грузовой и пассажирской работы. Она является преимущественно транзитной станцией для грузовых и пассажирских поездов. Станция имеет здание вокзала с кассами для продажи билетов на пригородные и междугородние рейсы, зал ожидания. Привокзальная площадь оборудована освещением и громкоговорителями.
Станция «Сердобск» по характеру и объему выполняемой работы является промежуточной станцией 2-го класса.
Путевое развитие станции состоит из двух парков - четного и нечетного, имеющих 2 приемоотправочных и 2 погрузо-разгрузочных пути. Грузовые устройства станции представлены крытым грузовым складом c двумя высокими платформами.
[bookmark: _Toc178257039][bookmark: _Toc197350629][bookmark: _Toc231304060]

2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории муниципального образования город Сердобск отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc178257040][bookmark: _Toc197350630][bookmark: _Toc231304061]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории города Сердобск объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза, примерно в 111 км.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc178257041][bookmark: _Toc197350631][bookmark: _Toc231304062]2.11.4. Автомобильный транспорт
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения, расположенных на территории города Сердобск, приведен в таблице 2.11.4-1.
Таблица 2.11.4-1
	
	Вид объекта*
	Наименование объекта/иденти-фикационный номер
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта**

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель (км)
	Вид покрытия/
категория

	

	[bookmark: _Hlk148693704]Автодорога общего пользования федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Автодорога Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260» /
 00 ОП ФЗ Р-207
	Сердобский район, город Сердобск
	Протяженность, км
	5,84
	Асфальтобетонные/III-IV

	Автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения

	2
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога «г. Сердобск - с. Новая Студеновка» / 56-ОП-МЗ-Н-300
	Сердобский район, город Сердобск
	Протяженность, км
	0,85
	Асфальтобетонные/ IV

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории муниципального образования.



Состояние автодорог, пролегающих по территории города Сердобска оценивается как удовлетворительное.  Дороги, соединяющие город Сердобск с большинством населенных пунктов района, имеют твердое покрытие, однако, велик процент несоответствия автомобильных дорог современным нормативным требованиям.
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса городского поселения и улучшения социальных условий жизни населения в границах муниципального образования город Сердобск. Последнему способствует размещение населенного пункта в близости от автодороги федерального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенного пункта и муниципального образования город Сердобск в целом.
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
На территории города Сердобск на территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения:



Перечень автомобильных дорог (улиц) города Сердобск Сердобского района Пензенской области
Таблица 2.11.4-2
	Наименование дороги
	Протяженность(м)
	Ширина автодороги в м

	Г. Сердобск
	
	

	1
	ул. Астраханская
	409
	4,5

	2
	пер.Аптекарский
	420
	4,5

	3
	ул. Б.Берег
	990
	4,5

	4
	ул.Б. Хмельницкого
	550
	4,5

	5
	ул. Балашовская
	1140
	4,5

	6
	пр.Балашовский
	250
	4,5

	7
	ул. Баумана
	550
	4,5

	8
	ул. Белинского
	800
	4,5

	9
	ул. Березовая
	240
	4,5

	10
	ул. Быкова
	385
	4,5

	11
	ул. Весенняя
	200
	4,5

	12
	ул. Вишневая
	200
	4,5

	13
	ул. Вокзальная
	1285
	4,5

	14
	ул.Володарского
	550
	4,5

	15
	ул. Восточная
	1029
	4,5

	16
	ул. Гагарина
	1362
	4,5

	17
	ул. Герцена
	340
	4,5

	18
	ул. Гоголя
	1560
	4,5

	19
	ул. Грибоедова
	308
	4,5

	20
	ул. Губина
	1000
	4,5

	21
	пр. Губина
	130
	4,5

	22
	ул.Добролюбова
	158
	4,5

	23
	пер.Добролюбова
	146,5
	4,5

	24
	ул. Дружбы
	370
	4,5

	25
	пр. Дружбы
	100
	4,5

	26
	ул. Жебунева
	355,5
	4,5

	27
	ул.Железнодорожная
	190
	4,5

	28
	пер.Железнодорожн ый
	180
	4,5

	29
	ул. Заводская
	520
	4,5

	30
	ул. Залетова
	354,5
	4,5

	31
	ул. Запрудная
	390
	4,5

	32
	ул. Зеленая
	310
	4,5

	33
	ул. Земляничная
	350
	4,5

	34
	ул. Ильинская
	1075
	4,5

	35
	пер. Ильинский
	150
	4,5

	36
	ул. Ишутина
	180
	4,5

	37
	ул. К. Маркса
	270
	4,5

	38
	ул. Калинина
	2310
	4,5

	39
	пр. Калинина
	300
	4,5

	40
	ул. Каракозова
	370
	4,5

	41
	ул. Кириллова
	635
	4,5

	42
	ул. Кирова
	673,8
	4,5

	43
	ул. Кирпичная
	971
	4,5

	44
	пр. Кирпичный
	140
	4,5

	45
	ул. Кленовая
	240
	4,5

	46
	ул. Кольцова
	250
	4,5

	47
	ул.Коммунальная
	600
	4,5

	48
	ул.Комсомольская
	1920
	4,5

	49
	пр.Комсомольский
	120
	4,5

	50
	ул. Космонавтов
	400
	4,5

	51
	ул. Костенко
	844
	4,5

	52
	ул. Котовского
	183
	4,5

	53
	ул. Красина
	770
	4,5

	54
	ул. Красная
	1990
	4,5

	55
	пер. Красный
	690
	4,5

	56
	ул. Красноармейская
	280
	4,5

	57
	ул. Крупской
	385,5
	4,5

	58
	ул. Крылова
	374
	4,5

	59
	ул. Куйбышева
	1676
	4,5

	60
	пр. Куйбышева
	160
	4,5

	61
	ул. Кутузова
	360
	4,5

	62
	пр. Лебедевский
	160
	4,5

	63
	ул. Ленина
	5120
	4,5

	64
	пер. Ленинский
	420
	4,5

	65
	ул. Леонова
	310
	4,5

	66
	ул. Лермонтова
	250
	4,5

	67
	ул. Лесная
	912
	4,5

	68
	пр. Лесной
	150
	4,5

	69
	ул.Лестничество
	380
	4,5

	70
	ул. Линейная
	815
	4,5

	71
	ул. Ломоносова
	550
	4,5

	72
	ул.Луначарского
	310
	4,5

	73
	ул. М. Берег
	700
	4,5

	74
	пр. М. Берег
	685
	4,5

	75
	пер. Малый
	630
	4,5

	76
	ул. М. Горького
	4204
	4,5

	77
	ул.М.Набережная
	420
	4,5

	78
	ул. Макарова
	364
	4,5

	79
	ул. Маяковского
	550
	4,5

	80
	ул. Медзяева
	173,5
	4,5

	81
	пер. Медзяева
	82
	4,5

	82
	ул. Мира
	1440
	4,5

	83
	ул. Мичурина
	732
	4,5

	84
	пр. Мичурина
	180
	4,5

	85
	ул. Молодежная
	486
	4,5

	86
	ул. Набережная
	1396
	4,5

	87
	пер.Набережный
	190
	4,5

	88
	ул.Ново-Северная
	400
	4,5

	89
	ул. Народная
	800
	4,5

	90
	ул. Некрасова
	500
	4,5

	91
	пер. Некрасова
	680
	4,5

	92
	ул. Новая
	1040
	4,5

	93
	ул. О. Кошевого
	200
	4,5

	94
	ул. Островского
	738
	4,5

	95
	пер. Овражный
	600
	4,5

	96
	ул. Павлова
	640
	4,5

	97
	ул. Озерная
	280
	4,5

	98
	ул. Парковая
	160
	4,5

	99
	пр. Парковый
	160
	4,5

	100
	ул. Пензенская
	1640
	4,5

	101
	пр. Пензенский
	120
	4,5

	102
	ул.Первомайская
	1280
	4,5

	103
	ул. Пионерская
	206
	4,5

	104
	ул. Плеханова
	297
	4,5

	105
	ул. Плодовая
	180
	4,5

	106
	ул. Покровская
	180
	4,5

	107
	ул.Пролетарская
	370
	4,5

	108
	пр-д Пролетарский
	90
	4,5

	109
	ул. Пугачева
	550
	4,5

	110
	ул. Пушкина
	1530
	4,5

	111
	ул. Пчелиная
	500
	4,5

	112
	пер. Пятый
	313
	4,5

	113
	пер. Рабочий
	210
	4,5

	114
	ул. Речная
	320
	4,5

	115
	ул. Российская
	240
	4,5

	116
	ул. Рылеева
	2300
	4,5

	117
	ул. Садовая
	370
	4,5

	118
	пр. Садовый
	100
	4,5

	119
	ул. Свердлова
	550
	4,5

	120
	ул. Светлая
	281
	4,5

	121
	ул. Саратовская
	1540
	4,5

	122
	пр. Саратовский
	120
	4,5

	123
	ул. Сережникова
	935
	4,5

	124
	ул. Секундова
	546
	4,5

	125
	пер. Седьмой
	93
	4,5

	126
	ул. Сиреневая
	200
	4,5

	127
	ул. Славянская
	250
	4,5

	128
	ул. Слепцова
	361
	4,5

	129
	ул. Советская
	427
	4,5

	130
	ул. Совхозная
	470
	4,5

	131
	ул. Солнечная
	315
	4,5

	132
	ул. Соловьиная
	370
	4,5

	133
	ул. Сорокина
	1255
	4,5

	134
	пр. Сорокина
	160
	4,5

	135
	ул. Спасская
	250
	4,5

	136
	ул. Спортивная
	370
	4,5

	137
	ул. Ст. Разина
	680
	4,5

	138
	пр. Ст. Разина
	110
	4,5

	139
	ул. Суворова
	160
	4,5

	140
	ул. Строительная
	280
	4,5

	141
	пр-д Строительный
	340
	4,5

	142
	ул. Тамбовская
	1320
	4,5

	143
	ул. Тельмана
	170
	4,5

	144
	пер. Тельмана
	110
	4,5

	145
	ул. Тенистая
	250
	4,5

	146
	ул. Тимирязева
	550
	4,5

	147
	ул. Тополиная
	250
	4,5

	148
	пер. Тракторный
	145
	4,5

	149
	ул. Трудовая
	660
	4,5

	150
	пер. Трудовой
	180
	4,5

	151
	ул. Туристическая
	370
	4,5

	152
	ул. Тюрина
	400
	4,5

	153
	ул. Ульянова
	370
	4,5

	154
	ул. Урицкого
	310
	4,5

	155
	ул. Федулова
	58,5
	4,5

	156
	ул. Фрунзе
	1479
	4,5

	157
	ул. Цветочная
	370
	4,5

	158
	ул. Циолковского
	1200
	4,5

	159
	ул. Чайковского
	1760
	4,5

	160
	ул. Чапаева
	960
	4,5

	161
	ул. Челюскинцев
	170
	4,5

	162
	ул. Чернышевского
	680
	4,5

	163
	пер. Четвертый
	320
	4,5

	164
	ул. Чехова
	100
	4,5

	165
	пер. Чехова
	557
	4,5

	166
	ул. Чкалова
	370
	4,5

	167
	ул. Шабашова
	1160
	4,5

	168
	ул. Шевченко
	660
	4,5

	169
	ул. Шишковка
	3000
	4,5

	170
	пер. Шестой
	305
	4,5

	171
	пер. Щорса
	368
	4,5

	172
	ул. Энгельса
	370
	4,5

	173
	ул. Энергетиков
	911
	4,5

	174
	ул. Южная
	620
	4,5

	175
	ул. Яблочкова
	1570
	4,5

	176
	пр. Яблочкова
	140
	4,5

	177
	ул. Ясная
	100
	4,5

	ВСЕГО по муниципальному образованию*
	106419,8



Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном уровне.
Значительная часть автодорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.
Ширина улиц в населенных пунктах города Сердобска продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 25,0 - 35,0 м, ширину проезжей части — 7,0 — 9,0 м. На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог города Сердобска грунтовая и асфальтобетонная. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 106,8 км, из них: 34,1 км — асфальтобетонное и 79,8 км — грунтовое покрытие.
Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах города, а также за его пределами.
По данным программы «Развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями), строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на период 2026г не планируются. 
Согласно материалам Схемы территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р (с последующими изменениями) мероприятия по строительству и реконструкции автомобильной дорог на территории муниципального образования город Сердобск не планируются.
На территории города Сердобск в целях улучшения транспортных связей планируется строительство:
- подъездной дороги IV категории от индустриального парка «Мастер» до федеральной трассы Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка-автомобильная дорога Р-260» протяженностью 952 м (решение Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 15.01.2026 № 25/30);
- подъездной дороги IV категории к ООО «Терра Савина» протяженностью 921 м (решение Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2026 № 25/500).
Срок реализации данных проектов – 2037 год.
[bookmark: _Toc51252121][bookmark: _Toc194674271][bookmark: _Toc197350632][bookmark: _Toc231304063]2.11.5. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории муниципального образования город Сердобск Сердобского района Пензенской области магистральные трубопроводы отсутствуют.
Мероприятий по планируемому размещению магистральных трубопроводов на территории города Сердобск не предусмотрено.
[bookmark: _Toc178257042][bookmark: _Toc231304064]2.12. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.
Согласно статье 9.2 Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;
б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;
в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;
г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;
2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.
В организации инженерно-коммунального обслуживания довольно важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 
Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 
[bookmark: _Toc197350633][bookmark: _Toc231304065][bookmark: _Toc178257043]2.12.1. Водоснабжение 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
Для получения воды из природных источников и для подачи ее к местам потребления система водоснабжения города Сердобска включает в себя следующие основные элементы: 
- водозаборные сооружения для получения воды из подземных источников в количестве 30 артезианских скважин; 
- насосные станции первого подъема (НС-I) для подачи воды из источника в распределительную сеть или в резервуары чистой воды в количестве 30 единиц; 
- резервуары чистой воды (РЧВ), в которых аккумулируется необходимый запас очищенной воды в количестве 3 единиц общей емкостью 5000 м; 
- насосные станции второго подъема (НС-II), которые подают воду из РЧВ в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в количестве 2 единиц на площадках существующих водозаборов «Северный» и «Восточный»; 
- магистральные водоводы и внутриквартальные водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления общей протяженностью около 105,6 км.
Централизованная система водоснабжения города Сердобска включает в себя три водозаборных узла. 
Техническое состояние всех скважин водозаборов – удовлетворительное. Рабочие колонны выведены на поверхность земли на 0,3-0,4 м над уровнем пола. Конструкции оголовков обеспечивают герметизацию. Над скважинами сооружены подземные и полуподземные кирпичные и бетонные павильоны.
Организация, обеспечивающие водоснабжение города Сердобск, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – МКП «Водоканал».
Водоснабжение городской территории предусматривается от единой централизованной хозяйственно-питьевой-противопожарной системы водоснабжения, состоящей из 3 технологических зон. В настоящее время, по данным администрации и МКП «Водоканал», централизованной системой водоснабжения охвачено 100% городской территории.
Характеристики существующих водопроводных сетей муниципального образования город Сердобск указаны в таблице 2.12.1-1.
Протяженность и диаметры водопроводных сетей по
эксплуатационным зонам города Сердобск
Таблица 2.12.1-1

	№ п/п
	Наименование эксплуатационной зоны
	Материал труб
	Диаметр труб, мм
	Ед. изм.
	Кол-во, м
	Итого, м

	1
	МКП «Водоканал»
	чугун
	50
100
150
200-300
	п.м.
п.м.
п.м.
п.м.
	214,0 19207,9 17181,1 9121,0
	45724,0

	2
	МКП «Водоканал»
	сталь
	50-89
100
150-200 300
	п.м.
п.м.
п.м.
п.м.
	3274,0 9175,4 4357,1 10404,0
	27210,5

	3
	МКП «Водоканал»
	а/цем.
	100-150 200
300
	п.м.
п.м.
п.м.
	944,0 13372,5 7209,0
	21525,5

	4
	МКП «Водоканал»
	ПЭ, ПВХ
	63-100
200-225
	п.м.
п.м.
	4996,0 6144,0
	11140,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	105600,0


Магистральные водопроводные сети проложены из труб диаметром 32 – 325 мм.
Характеристики существующих водозаборных узлов муниципального образования город Сердобск указаны в таблице 2.12.1-2.

Характеристики существующих водозаборных узлов муниципального образования город Сердобск
таблица 2.12.1-2
	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Производитель-ность м3/сут
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Номер скважины по ГВК
	Номер скважины по паспорту
	Проектная мощность скважины, м3/ч
	Глубина, м
	Размер ЗСО первого пояса, м
	Балансодержатель
	Примечание

	
	
	проект.
	факт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Водозабор «Центральный»
	2556,9
	1119,5
	скважина №16
	1996
	2355
	124-В
	-
	454
	15
	МКП «Водоканал» г.Сердобска
	

	
	
	
	
	скважина №13
	1975
	1666
	37149
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №1
	1996
	2354
	199-В
	
	
	
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №5
	1965
	945
	85-3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №8
	1965
	946
	85-4
	
	
	
	
	режимная

	
	
	
	
	скважина №11
	1982
	1931
	48951
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №6
	1965
	955
	75-2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №2
	1961
	951
	1-60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №4
	1965
	954
	286-3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	скважина №3
	1965
	953
	75-1
	
	
	
	
	режимная

	
	
	
	
	РЧВ (1×500м3)
	н/д
	
	
	
	
	
	
	не эксплуатир.

	
	
	
	
	НС II
	н/д
	
	
	
	
	
	
	не эксплуатир.

	2
	Водозабор «Северный»
	3847,9
	1356,4
	скважина №17
	1973
	1448
	29177
	447,6
	420
	12
	МКП «Водоканал» г.Сердобска
	

	
	
	
	
	скважина №19
	1982
	428
	48984
	494,8
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №20
	2007
	2683
	-
	386,0
	510
	15
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №27
	1997
	2405
	78348
	620,7
	478
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №18
	1972
	1439
	23390
	173,4
	207,5
	25
	
	

	
	
	
	
	скважина №22
	1975
	1665
	37169
	419,2
	480
	18
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №21
	1971
	2300
	23073
	699,3
	185
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №12
	1973
	2306
	29284
	606,9
	460
	20
	
	

	
	
	
	
	скважина №14
	1972
	1082
	17738
	-
	204
	14
	
	режимная

	
	
	
	
	РЧВ (1×1000м3)
	1971
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НС II
	1971
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Водозабор «Восточный»
	2966,8
	1776,7
	скважина №39
	1989
	2161
	68209
	-
	200
	20
	МКП «Водоканал» г.Сердобска
	режимная

	
	
	
	
	скважина №38
	1989
	2195
	68210
	657,6
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №37
	1989
	2194
	68289
	472,2
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №35
	1987
	2109
	56454
	466,5
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №31
	1979
	1861
	48609
	-
	515
	31
	
	режимная

	
	
	
	
	скважина №32
	1981
	1916
	48907
	186,0
	515
	20
	
	

	
	
	
	
	скважина №33
	2007
	2684
	2
	-
	505
	26
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №36
	1989
	2193
	68306
	-
	185
	23
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №34
	1987
	2108
	56453
	290,7
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №10
	1971
	2303
	23050
	250,5
	185
	10
	
	

	
	
	
	
	скважина №30
	1975
	1667
	37402
	643,3
	510
	15
	
	

	
	
	
	
	РЧВ (2×2000м3)
	1991
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НС II
	1991
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	9371,6
	4252,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:
- Износ артезианских скважин;
- Износ водозаборных колонок;
- Износ водопроводных сетей.
Наибольший износ сетей приходится на водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные средней степенью износа сетей. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.
Действующая система водоснабжения, находится в удовлетворительном состоянии.
Для устойчивого функционирования и повышения надежности систем водоснабжения в соответствии с действующими нормативами предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию существующих систем, обеспечивающих централизованное водоснабжение населения и социально значимые объекты бюджетной сферы. Применение новых технологий и материалов позволит значительно сократить финансовые затраты при проведении реконструкции и модернизации, а также в разы увеличить сроки службы реконструируемых объектов. Предложения включают в себя также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению затрат на производство и передачу воды, снижению потерь и непроизводительных расходов при передаче воды потребителям, а также сокращению расхода воды на собственные нужды предприятий:
- установка приборов учета на водозаборных сооружениях;
 - замена существующих насосов на энергоэффективные, применение частотных преобразователей;
 - ремонт и очистка каптажа;
- установка на водозаборных узлах резервных источников энергоснабжения; 
- проведение работ по реконструкции и замене изношенных основных водоводов, предлагается заменить изношенные трубы из ПНД;
- проведение работ по замене запорной арматуры на водозаборных устройствах.
Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей позволит значительно уменьшить потери воды и повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению и социально значимым объектам бюджетной сферы, повысить надежность работы систем водоснабжения, качество питьевой воды.
Предлагается выполнить следующие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации существующих линейных объектов систем водоснабжения:
- выполнить работы по реконструкции существующих изношенных водоводов и водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб.
- произвести замену изношенной сетевой арматуры с установкой арматуры из материалов нового типа;
- провести ремонт и переоборудование существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;
- полностью оборудовать индивидуальными приборами учета (ИПУ) частный жилой фонд для учета и контроля фактического потребления ресурсов;
-провести ревизию водопроводных сетей с целью выявления и исключения незаконного водопользования.
2.12.2. Водоотведение
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения. 
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить образующиеся сточные воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока на рельеф местности или в водные объекты. Это позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее загрязнения.
Водоотведение города Сердобска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на три составляющих: 
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации; 
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации; 
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Система водоотведения города Сердобска является неполной раздельной. В систему водоотведения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и от объектов производственно-коммунального и социального назначения. Производственные стоки принимаются в централизованную систему канализации с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую сеть водоотведения. Ливневая система канализации отсутствует. Поверхностные сточные воды отводятся на рельеф местности. 
Водоотведение г. Сердобска представляет собой сложную инженерную систему и имеет следующую характеристику: 
- сети водоотведения общей протяженностью 58,07 км; 
- канализационные насосные станции в количестве 3 шт; 
- очистные сооружения канализации в количестве 1 шт. 
Все объекты централизованной системы водоотведения городского округа, включая самотечные сети водоотведения, канализационные насосные станции, напорные коллектора и канализационные очистные сооружения, находятся в хозяйственном ведении муниципального казенного предприятия «Водоканал» города Сердобск. 
Данное предприятие осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения. Эксплуатационной зоной является весь комплекс системы водоотведения, за исключением объектов централизованной системы водоотведения, находящихся в собственности других организаций.
Технологической зоной водоотведения в соответствии с имеющейся площадкой канализационных очистных сооружений, является централизованная система водоотведения г. Сердобска, принимающая хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от канализованной территории города, с. Пригородное и от промышленных предприятий. 
Селитебная территория города Сердобска из-за сложности рельефа условно может быть поделена на зоны водоотведения по имеющимся бассейнам канализования. В каждом бассейне канализования имеются внутриквартальные и уличные самотечные сети водоотведения, и канализационная насосная станция, обеспечивающая насосами подачу стоков на очистку или передачу в другой бассейн канализования по напорным коллекторам. 
Зона водоотведения КНС № 1 (ГКНС). Бассейн канализования данной зоны имеет достаточно большую площадь сбора сточных вод. Согласно рельефу местности сточные воды по уличным коллекторам транспортируются в главный коллектор, расположенный по ул. Чапаева, ул. Набережной, ул. Ленина. Самотечный коллектор выполнен из железобетонных труб диаметром 400-500 мм. Общая протяженность коллектора – 5,2 км. Коллектор собирает хозяйственно-бытовые сточные воды от всей канализованной территории г. Сердобска и от зон водоотведения КНС № 2, КНС№ 3 (с. Пригородное), КНС№ 4. Поступающие сточные воды перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения по двум напорным чугунным водоводам диаметром 400 мм.
Зона водоотведения КНС № 2. Бассейн канализования включает территорию многоквартирной жилой застройки микрорайона «Энергетиков». Самотечный коллектор проложен из чугунных и железобетонных труб диаметром 300 мм. КНС № 2 насосами перекачивает поступившие сточные воды в самотечный коллектор диаметром 300 мм, проходящий по ул. Горького. 
Зона водоотведения КНС № 4. Бассейн канализования включает застраиваемую территорию индивидуальной жилой застройки микрорайона «Ясенки». Самотечный коллектор проложен из ПЭ труб диаметром 200 мм. КНС № 4 насосами по двум напорным водоводам диаметром 63 мм перекачивает поступившие сточные воды в самотечный коллектор диаметром 400 мм, проходящий по ул. Ленина. Промышленные зоны города имеют собственные сети водоотведения, подающие хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды через контрольные колодцы в городскую централизованную систему водоотведения. Сточные воды от Машиностроительного завода самостоятельно подаются на площадку канализационных очистных сооружений по двум напорным трубопроводам диаметром 400 мм. В некоторых районах города с индивидуальной жилой застройкой сети канализации отсутствуют. Жители используют выгребы, септики или надворные уборные, откуда сточные воды ассенизационными машинами перевозятся на утилизацию. Выгребные ямы, септики и надворные уборные имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. К зонам нецентрализованного водоотведения относятся пос. Октябрьский, застраиваемая территория восточной части города, индивидуальная жилая застройки центральной части, южной части города ниже ул. Ленина и ул. Набережная, а также пос. им. Калинина.
Сети проложены из чугунных, керамических, асбестоцементных, железобетонных и ПНД труб диаметром 100-800 мм. Самотечные сети имеют неудовлетворительное состояние, особенно участки в центральной части города, построенные в 50-70х годах прошлого века. Из-за утечек на сети канализации происходит загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод, которые являются основным источником водоснабжения для города. Износ сетей хозяйственно-бытовой канализации, в общем, по городу составляет 75 %. Общая протяженность канализационных самотечных сетей в городе составляет 58,07 км. Канализационными сетями охвачено около 60 % территории жилой застройки. Глубина заложения самотечных сетей канализации составляет 1,5 и до 6,0 м.


Характеристика водоотводящих сетей муниципального образования города Сердобск указаны в таблице 2.12.2-1.
Протяженность и диаметры водопроводных сетей по
эксплуатационным зонам города Сердобск Сердобского района Пензенской области
Таблица 2.12.2-1
	№ п/п
	Наименование эксплуатационной зоны
	Материал труб
	Диаметр труб, мм
	Ед. изм.
	Кол-во, м
	Итого, м

	
	МКП «Водоканал»
	чугун
	100 
150 
200 
250 
400
	п.м.
	83,8 
1109,5 
846,0 
194,0 
4064,0
	6297,3

	
	МКП «Водоканал»
	керамика
	100 
150 
200 
250 
300 
350
	п.м.
	149,0 
5654,7 
8301,1 
3033,0 
2055,0 
2232,0
	21424,8

	
	МКП «Водоканал»
	а/цем.
	100 
150 
200 
300 
350 
400 
450
	п.м.
	102,6 
5373,2 
3810,6 
5160,5 
1000,0 
2768,0 
1000,0
	19214,9

	
	МКП «Водоканал»
	ж/бет
	200 
400 
500 
600 
800
	п.м.
	200,0 
2000,0 
6925,0 
1754,0 
250,0
	11129,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	58066,0



Структура сетей водоотведения
Таблица 2.12.2-2
	№ п/п
	Характеристика
	Длина, км

	1
	Протяженность всех сетей канализации
	58,07

	2
	Протяженность напорных сетей, в том числе:
диаметр до 300 мм
диаметр 400 мм
	6,07
2,00
4,07

	3
	Протяженность самотечных сетей, в том числе:
диаметр до 500 мм
диаметр от 500 мм до 1000 мм
	52,00
43,07
8,93

	4
	Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене, в том числе:
диаметр до 500 мм
диаметр от 500 мм до 1000 мм
	
4,07
4,07
–

	5
	Протяженность самотечных сетей, нуждающихся в замене, в том числе:
диаметр до 500 мм
диаметр от 500 мм до 1000 мм
	
46,5
37,82
8,68


Трассировка напорных коллекторов осуществляется на глубинах от 2,0 и до 2,5 м. Коллектора проложены из железобетонных и чугунных труб диаметром 200 - 400 мм. Общая протяженность напорных канализационных сетей – 6,07 км.

Характеристика существующих напорных канализационных коллекторов
Таблица 2.12.2-3
	№ п/п
	Расположение канализационного коллектора
	Диаметр, мм
	Материал
	Год стр-ва
	Место впадения

	1
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №1 (ГКНС)
	400
	чугун
	1986
	Площадка КОС, ул Калинина, 124

	2
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №2
	300
	а/цем
	1986
	ул. Горького, 168

	3
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №4
	63
	ПЭ
	2011
	ул. Ленина


На сетях водоотведения установлены канализационные колодцы, камеры гашения напора и канализационные насосные станции.
Характеристика существующих насосных станций
Таблица 2.12.2-4
	Местоположение канализационной насосной станции
	Год строительства
	Производ. м³/ч
	Марка насоса
	Кол-во насосов, шт.
	Характеристика насоса
	Диаметр трубопровода, мм

	
	
	фактическая
	проектная
	
	
	производительность, м 3 /час
	напор, м
	мощность, кВт
	подвод.
	напор.

	КНС № 1 (ул. Чапаева Линейная)
	1986
	350
	1000
	СМ250-200- 400/6
	4
	530
	22
	75
	400 500 600
	2х400

	КНС № 2 (ул. Энергетиков, 28)
	1986
	н/д
	100
	СМ80-50-200/2
	2
	50
	50
	18,5
	200
	2х300

	КНС № 4 (ул. Ленина)
	2011
	н/д
	
	Иртыш
	2
	
	
	
	200
	2х63



КНС № 2 собирает хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирной жилой застройки микрорайона «Энергетиков». Напорные водоводы данной станции перекачивают стоки в самотечный коллектор Ø300 мм расположенный на ул. Горького. 
КНС № 4 собирает хозяйственно-бытовые стоки от застраиваемой территории индивидуальной жилой застройки микрорайона «Ясенки» и подают по напорным коллекторам в самотечный коллектор Ø400 мм расположенный на ул. Ленина. 
КНС №1 (ГКНС) собирает хозяйственно-бытовые стоки от всего города и подает их на площадку канализационных очистных сооружений.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории города Сердобск не планируются.


Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 (с последующими изменениями) исходя из численности населения и территории объектов. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимается в зависимости от числа жителей, проживающих в данной зоне: не более 1000 чел. – 5 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой не более 2 этажей) или 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой 3 этажа и выше); от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями как высотой не более 2 этажей, так и высотой 3 этажа и выше). Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. чел. расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.
Для жилых и общественных зданий или сооружений I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 - 2 часа (п.5.17 СП), а максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть: 24 ч - в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел. и на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности; 36 ч - на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности; 72 ч - в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел. и на сельскохозяйственных предприятиях (п. 5.18 СП).
Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов (за исключением случаев, для которых настоящим сводом правил установлены иные требования) на один пожар должен приниматься для здания или сооружения, требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 и 4 из этих же правил.
Противопожарный водопровод в населенных пунктах следует принимать низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления, как правило, принимают на производственных объектах согласно нормативным документам для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи 10 м при максимальном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания или сооружения.
Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог, проездов и подъездов для пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий или сооружений; допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода (не более двух) с учетом требований п. 8.5 СП и принятия мер против замерзания воды в них. 
Установка пожарных гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на водопроводном вводе в здание или сооружение не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Допускается предусматривать прокладку рукавных линий по проездам и подъездам для пожарной техники.
Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований к ним. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
При прокладке линий противопожарных водопроводов под землей или в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При наземной и надземной прокладке водопровода пожарные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом конструктивное исполнение пожарных гидрантов и отключающей арматуры, а также условия их размещения должны исключать замерзание воды при отрицательных температурах наружного воздуха. 
Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел - не менее 75 мм. Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, в емкостях (резервуарах) систем водоснабжения следует предусматривать пожарный объем воды. Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям, указанным в таблице 1 раздела 5 СП. Примечание: при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, рассчитанного на основе таблицы 1 раздела 5 СП. 
Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с. Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
Согласно материалам схемы водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района, утвержденной постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 22.06.2015 № 331 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области до 2029 года» на территории поселения установлены пожарные гидранты в количестве около 200 штук.


Планируемое развитие
Планируемое развитие определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сердобск Сердобского  района Пензенской области на период 2017-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Сердобск Сердобского района Пензенской области № 540 от 27.07.2017 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 - 2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).
Мероприятия по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 гг.)
На этот период мероприятий на территории города Сердобск в области водоснабжения и водоотведения по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027гг.) не запланировано.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории города Сердобск не планируются.
[bookmark: _Toc178257044][bookmark: _Toc197350634][bookmark: _Toc231304066]2.12.3. Электроснабжение
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории города Сердобск нет.
По территории города Сердобск Сердобского района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ 10 кВ;
- ВЛ 35 кВ;
- ВЛ 110 кВ;
- ВЛ 220 кВ.
Электроснабжение муниципального образования осуществляет филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».
Потребность населения муниципального образования в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
Электроснабжение населенного пункта осуществляется от:
- ПС-110/10кВ «Зубринка» (двухцепной заход ВЛ 110 «Сердобск-Колышлей-1», трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА расположенной в северной части города Сердобск;
- ПС 110 кВ "СМЗ" на железобетонных опорах. Понижающая ПС «РТП-10/6 г. Сердобск» мощностью 10000 кВА. Принцип работы подстанции основан на автоматических пунктах секционирования (реклоузерах) вместо стандартных комплектных распределительных устройств модульного типа. На подстанции смонтировано современное силовое оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей - силовой понижающий трансформатор 10/6 кВ типа ТДНС-10000/35 УХЛ1, выключатель вакуумный (реклоузер) типа TER_Rec15_Al1_R5, линейный разъединитель типа РЛНД 1-10-II/400 УХЛ1, комплектное распределительное устройство типа ЯКНО серии КРУ-НУ-08-1000/6 кВ. Расположена подстанция в западной части города Сердобск;
- ПС-110 кВ Сердобск- тяговая, трансформаторная мощность которой составляет 103 МВА.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. Расположена подстанция в западной части города Сердобск.
Рядом с границей муниципального образования город Сердобск, в юго-восточной части расположена ПС 110 кВ «Сердобск-2» (мощность трансформаторов составляет 5 МВА, количество трансформаторов – 2 шт), которая также обеспечивает электроснабжение части территории поселения. 
На территории поселения числится 43 трансформаторных подстанций.
Техническое состояние электрических сетей муниципального образования город Сердобск удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энерго Пенза». 
Воздействие системы электроснабжения города Сердобск на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями) на территории города Сердобск мероприятий в области электроснабжения не планируется.
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями) на территории города Сердобск мероприятий в области энергетики не планируется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории города Сердобск не планируются.
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Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СниП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СниП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280 (с последующими изменениями), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более. 
Существующая схема теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.
Схема горячего водоснабжения у большинства потребителей закрытая. Водяные сети горячего водоснабжения выполнены двухтрубными, циркуляционными.
Эксплуатирующей организацией является МУП «Теплосеть».
Всего, на территории города, располагаются 22 котельные.
Марка и количество котлов в городе Сердобск:
• «Микро-95» - 10 шт.;
• «Микро-100» - 1 шт.;
• «Микро-200» - 4 шт.;
• «ELLPREX-630» - 8 шт.;
• «ELLPREX-1570» - 3 шт.
• ТВГ-1,5 — 2 шт.;
• КСВа-0-63 Гн — 2 шт.;
• ДКВР 6,5/13 — 2 шт.
• ТВГ-1,5 — 17 шт.;
• ТВГ-2,5 — 17 шт.;
• НР-18 — 2 шт.;
• ДКВР 6,5/13 — 2 шт.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, отопление на территории индивидуальной жилой застройки производится от печей и котлов с помощью природного газа, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.
Теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на газовом топливе.
[bookmark: _Hlk120871630][bookmark: _Toc178257046][bookmark: _Toc197350636]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории города Сердобск не планируются.
[bookmark: _Toc231304068]2.12.5. Газоснабжение
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, включая деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
По территории поселения проходят распределительные газопроводы высокого давления.
Объект, снабжающий город Сердобск природным газом – ГРС «Сердобск».
Населенный пункт – городское поселение город Сердобск газифицирован на 100%.
[bookmark: _Toc194674276][bookmark: _Toc197348013]На территории города Сердобска организация, обеспечивающая газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории города Сердобск мероприятий в области газоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc178257047][bookmark: _Toc197350637][bookmark: _Toc231304069]2.12.6. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи – объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории поселения: 
- почтовое отделение по адресу: г. Сердобск, ул. Красная, 37;
- почтовое отделение по адресу: г. Сердобск, ул. Ленина, 243;
- почтовое отделение по адресу: г. Сердобск, ул. Калинина, 31;
- почтовое отделение по адресу: г. Сердобск, ул. Островского, 21;
- почтовое отделение по адресу: г. Сердобск, ул. Максима Горького, 158.
Телевещание на территории города Сердобск осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области связи и телекоммуникации на территории города Сердобск не планируются.
[bookmark: _Toc178257048][bookmark: _Toc197350638][bookmark: _Toc231304070]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городском поселении приведена в таблице 2.13.1-1.
[bookmark: _Toc178257049][bookmark: _Toc197350639][bookmark: _Toc231304071]2.13.1. Образование
Полномочия органов местного самоуправления имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения об общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации городского поселения города Сердобска Сердобского района Пензенской области.
Перечень образовательных учреждений города Сердобск
Таблица 2.13.1-1
	№
п/п
	Наименование и
адресная принадлежность
объекта социальной инфраструктуры
	Год постройки
	% износа / количество произведенных кап. ремонтов
	Наличие подключения к инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличие оборудования, обеспечивающего безопасность, в т.ч. пожарную
	Проектная/ фактическая мощность

	Общеобразовательные учреждения

	1
	МОУ СОШ № 1 г. Сердобска
	1907
	100
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС, СКУД (турникет, рамка металлодетектор), Тревожная сигнализация (КТС), Охранная сигнализация, Система видеонаблюдения
	1025/ 668

	2
	МОУ лицей № 2 г. Сердобска
	19041971
	51
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет, рамка металлодетектор),
Тревожная сигнализация (КТС), Охранная сигнализация, Система видеонаблюдения
	770/567

	3
	МОУ СОШ № 4 г. Сердобска
	1984
	34
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет, рамка металлодетектор),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация,
Система видеонаблюдения
	920/455

	4
	МОУ СОШ № 6 имени Н.В. Кузьмина г. Сердобска
	1990
	27
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет, рамка металлодетектор),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	1176/ 266

	5
	МОУ СОШ № 9 г. Сердобска
	1963
	57
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет, рамка металлодетектор),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация,
Система видеонаблюдения
	960/ 678

	6
	МОУ СОШ № 10 г. Сердобска
	1970
	51
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет, рамка металлодетектор),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения

	960/ 545

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 г. Сердобска
	1940
	74
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения

	110/  108

	2
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 5 г. Сердобска
	1977
	43
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	120/ 115

	3
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 г. Сердобска ул. Яблочкова,1
	196557
	
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	140/139

	4
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 г. Сердобска ул.Куйбышева,3
	1955
	100
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	60/60

	5
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 13 г. Сердобска
	1968
	53
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	150/148

	6
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 14 г. Сердобска
	1981
	38
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	220/ 201

	7
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Сердобска
	1970
	51
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	220/  129

	8
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 16 г. Сердобска
	1971
	50
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	125/ 123

	9
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Сердобска
	1978
	42
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	220/196

	10
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Сердобска
	1985
	32
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	160/150

	Организации дополнительного образования

	1
	МБУ дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Сердобска. ул.Куйбышева,58
ул.Набережная,39
ул. Быкова
	1937
	100
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	151/106

	2
	
	1917
1955
1978
	100
50
49
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	50/47


	3
	
	-
	-
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	80/71

	4
	МАОУ дополнительного образования «Плавательный бассейн «Парус»
	2008
	23
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Система видеонаблюдения
	70 /68

	5
	МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Сердобска
	1975
	51
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	«Чемпион»
300/298

	6
	
	2005
	22
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	«Юность»
300/ 296

	7
	
	1995
	46
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	АПС с СОУЭЛ,
Прямая тел. связь с ЕДДС,
СКУД (турникет),
Тревожная сигнализация (КТС),
Охранная сигнализация Система видеонаблюдения
	«Торпедо»
280/ 278

	8
	МБУ ДО 
детская школа искусств Сердобского района,
г. Сердобск, ул. Ленина, 136
	1958
	50
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	Пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова
	369/-

	9
	МБУДО детская художественная школа г. Сердобска,
Пензенская обл., г. Сердобск
	1937
	47
	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	Пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова
	200/-


На территории городского поселения город Сердобск функционирует и осуществляет деятельность в области высшего образования Сердобский филиал ФГБОУ ВО «ПГУ».
Анализ сложившейся системы образования выявил следующее:
- система общего образования, сложившаяся в поселении на данный момент, отвечает социальным запросам;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Мероприятия генерального плана
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Сердобского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории поселения.
Согласно перечню планируемых мероприятий СТП Сердобского района действия в области образования на территории поселения не планируются.
В соответствии с полномочиями города Сердобск мероприятия в области дошкольного и школьного образования не планируются.
[bookmark: _Toc178257050][bookmark: _Toc197350640][bookmark: _Toc231304072]

[bookmark: _Toc45096875]2.13.2. Здравоохранение
Согласно Приказу Минздрава России от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению осуществляется в медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (далее - медицинские организации).
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается:
1) в амбулаторных условиях, в том числе:
- в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном подразделении;
- по месту жительства (пребывания) пациента - при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников и обучающихся;
- по месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических условий, при организации профилактических мероприятий, включая место работы, учебы граждан, при организации культурно-массовых и спортивных мероприятий;
2) в условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами (акушерками), другими медицинскими работниками со средним профессиональным образованием или с высшим образованием (уровень бакалавриата) фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник;
2) первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка, врачами общей практики (семейными врачами) врачебных амбулаторий, врачебных здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, кабинетов, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), центров здоровья поликлиник и отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых;
3) первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-специалистами поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Первичная врачебная и доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в центральной районной больнице: «Сердобская МРБ им. А.И. Настина». 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» расположена по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Сорокина, д. 84.
Сердобская межрайонная больница имени А. И. Настина является межрайонным лечебно-диагностическим и консультативным центром, оказывая медицинскую помощь населению юга Пензенской области. Это Бековский, Колышлейский, Малосердобинский и Сердобский районы. В плановом и экстренном порядке поступают пациенты со всех районов Пензенской области и из многочисленных регионов РФ.
В 14 специализированных отделениях функционирует стационар на 331 круглосуточную койку, 85 коек дневного пребывания.
Поликлинические врачи ведут прием по 17 специальностям.
На территории межрайонной больницы функционирует поликлиника для взрослого населения, детская поликлиника, терапевтическое и родильное отделения, а также расположен медицинский центр.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.
Следует учесть, что в настоящее время велика доля населения в возрасте старше трудоспособного, обращаемость которого за первичной медицинской помощью существенно выше, чем в других возрастных группах.
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
Выводы:
- необходимо предусмотреть повышение доступности и качества медицинской помощи;
- обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью;
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объектах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области.
Согласно СТП Пензенской области в муниципальном образовании город Сердобск Сердобского района объектов в области здравоохранения, планируемых к размещению, не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями города Сердобска мероприятия в области здравоохранения не планируются.
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2.13.3. Культура и досуг
Сеть учреждений культуры и искусства сформирована, исходя из социальной и нормативной потребности в объектах культуры.
Система культуры на территории городского поселения представлена следующими объектами:
- МУК «Культурно-досуговое объединение Сердобского района» на территории города Сердобск включает в себя:
1. Районный дом культуры г. Сердобск (год постройки – 1867, количество посадочных мест -200, адрес: Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, 99/6);
2. Дом искусств (год постройки – 1958, количество посадочных мест – 480, адрес: Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, 92);
- МБУ ДО ДШИ Сердобского района (год постройки – 1958, вместимость – 369 чел., адрес: Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, д. 136);
- МБУ ДО ДХШ г. Сердобск (год постройки – 1937, вместимость – 200 чел., адрес: Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, д. 61);
- МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Сердобского района (была основана в августе 1897 года, фонд — 15 246 экземпляров, количество читательских мест – 20, адрес: Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, д. 99);
- МКУК «Историко-краеведческий музей» г. Сердобска (Пензенская область г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 13). 
В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали.
Сохраняют и развивают лучшие традиции отечественного детского музыкального и художественного образования детская школа искусств Сердобского района и детская художественная школа г. Сердобска.
МБУДО ДШИ Сердобского района предоставляет 2 услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты (скрипка)).
Образование ведется по 5 направлениям: инструментальное исполнительство, вокально-хоровое исполнительство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, хореографическое искусство.
В школе действуют 3 хоровых коллектива, два хоровых ансамбля (в филиалах), два ансамбля скрипачей, три ансамбля гитаристов, пять хореографических коллективов.
МБУДО ДХШ г. Сердобска предоставляет услугу: реализация дополнительных общеразвивающих (4 года обучения) и предпрофессиональных (5 лет обучения) программ. Дети обучаются академическому рисунку, живописи, скульптуре, истории изобразительного искусства, керамике, батику.
Вопросы в области культуры относятся к полномочиям Сердобского района. 
Мероприятия, проводимые в сфере культуры могут предусматриваться СТП Сердобского района Пензенской области.
Согласно СТП Сердобского района Пензенской области, в городе Сердобск Сердобского района не планируются к строительству объекты в области культуры.
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2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Для занятий физической культурой и спортом среди детей, подростков и молодежи функционируют 1 детско-юношеская спортивная школа со структурными подразделениями, плавательный бассейн.
Спортивная база на территории города Сердобск представлена в таблице 2.13.4-1.

Перечень основных спортивных объектов, расположенных на территории
Города Сердобск
Таблица 2.13.4-1
	№ 
п/п
	Наименование объекта и организации физкультуры и спорта 
	Адрес размещения
	Мощность (количество мест, площадь, количество посещений)
	Вид деятельности, объем оказываемых услуг

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Спортивные объекты

	
	Подразделения детско-юношеской спортивной школы:

	1.
	Многофункциональной спортивной площадке СОК «Чемпион»
	Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, д. 61а
	300/298
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	2.
	Фитнес центр «Юность»
	Пензенская область г. Сердобск, ул. Ленина, д. 218 б
	300/ 296
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	3.
	Спортивный клуб «Торпедо»
	Пензенская область г. Сердобск, ул. Макарова, д. 2
	280/ 278
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	4.
	СОК «Парус»
	Пензенская область г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 35
	70 /68
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	Плоскостные сооружения

	1.
	Стадион «Труд»
	Пензенская область г. Сердобск
	-
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом

	2.
	Стадион «Торпедо»
	Пензенская область г. Сердобск
	-
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом


Для спортивной подготовки школьников на территориях общеобразовательных учреждений расположены пришкольные спортивные площадки. 
Школы обладают достаточной материальной базой: спортивные залы, футбольные стадионы, гимнастические городки, баскетбольные площадки, беговые дорожки, туристическое снаряжение.
На базе школы проводят секции различных направлений.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Сердобского района Пензенской области, в городе Сердобск Сердобского района не планируются к строительству объекты в области физкультуры и спорта.
[bookmark: _Toc178257053][bookmark: _Toc197350643][bookmark: _Toc231304075]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]На территории города Сердобск социальная поддержка граждан на территории осуществляют:
- Управление социальной защиты населения администрации Сердобского района (г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90);
- Пенсионный фонд «Клиентская служба СФР» (г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 3).
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Сердобского района. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятий, предусмотренных СТП Сердобского района в области социального обслуживания, на территории города Сердобск не планируется.
[bookmark: _Toc178257054][bookmark: _Toc197350644][bookmark: _Toc231304076]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти:
- Администрация города Сердобск Сердобского района Пензенской области по адресу: г. Сердобск, ул. Ленина, 90;
- Администрация Сердобского района Пензенской области по адресу: г. Сердобск, ул. Ленина, 90;
- Прокуратура Сердобского района Пензенской области, адрес: г. Сердобск, ул. Ленина, 87 б;
- Сердобский городской суд, адрес: г. Сердобск, ул. Пензенская, 83;
- Отдел МВД России по Сердобскому району Пензенской области, адрес: г. Сердобск, ул. Ленина, 101;
- Управление по Делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям, адрес: г. Сердобск, ул. Красная, 37;
- Сердобский РОСП, адрес: г. Сердобск, ул. Ленина, 49;
- Обособленное подразделение № 9 УФНС России по Пензенской области в г. Сердобске, адрес: г. Сердобск, ул. Чапаева, 114.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории города Сердобск не предусматриваются.
[bookmark: _Toc178257055][bookmark: _Toc197350645][bookmark: _Toc231304077]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории города Сердобск не планируются.
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2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
На территории поселения имеются объекты по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг, объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов (таблица 2.13.8-1).
Непроизводственные объекты по предоставлению 
населению услуг (наиболее значимые)
Таблица 2.13.8-1
	№
	Наименование
	Местоположение объекта

	1
	МФЦ
	г. Сердобск, ул. Максима Горького, 251а

	2
	Нотариальная контора
	г. Сердобск, ул. Ленина, 110

	
	
	г. Сердобск, ул. Красная, 8

	
	
	г. Сердобск, ул. Красная, 27

	3
	Отделения банков
	г. Сердобск, ул. Ленина, 87

	
	
	г. Сердобск, ул. Максима Горького, 12

	
	
	г. Сердобск, ул. Ленина, 108

	
	
	г. Сердобск, ул. Красная, 35

	
	
	г. Сердобск, ул. Красная, 37

	
	
	г. Сердобск, ул. Ленина, 88

	
	
	г. Сердобск, ул. Пушкина, 26

	
	
	г. Сердобск, ул. Островского, 21

	
	
	г. Сердобск, ул. Гагарина, 16

	
	
	г. Сердобск, ул. Ленина, 243

	4
	Территориальный отдел ЗАГС города Сердобска и Сердобского района
	г. Сердобск, ул. Ленина, 152

	5
	Похоронная служба
	г. Сердобск, ул. Астраханская, 4



Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории города Сердобск не предусматриваются.
[bookmark: _Toc178257057][bookmark: _Toc197350647][bookmark: _Toc231304079]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории города Сердобск расположено 1 городское кладбище, входящее в реестр мест захоронений на территории Сердобского района Пензенской области (таблица 2.13.9-1).
Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№ п/п
	Перечень кладбищ
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	1
	г. Сердобск
	Пензенская область, г. Сердобск, ул. Астраханская

	16,26

	
	Итого:
	16,26 га 


Средний процент заполнения кладбищ – 80 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 16,26 га.
Резерв территорий захоронения составляет 3,25 га.
Для всего муниципального образования на расчетный срок до 2037 требуется для захоронений участок общей площадью 12,22 га. После 2037 года, согласно прогнозу, нехватка площади будет составлять 12,22 га-3,25 га = 8,97 га. В связи с этим, рекомендуется размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории поселения.
На текущий момент планирования на территории города Сердобск скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия генерального плана
Мероприятиями генерального плана не предусмотрено размещение новых мест захоронения на территории города Сердобск.
[bookmark: _Toc178257058][bookmark: _Toc197350648][bookmark: _Toc231304080]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
Согласно ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции органа религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 
Органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.
Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности.
Сведения о вероисповедании могут также содержаться в наименованиях юридических лиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Иные юридические лица, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, не вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.
Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
В соответствии с ст. 21 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) в собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
На территории города Сердобск находятся объекты религиозной организации (объединения):
– «Церковь Владимира Равноапостольного» (православный храм) по адресу: Пензенская область г. Сердобск, ул. Астраханская улица, 2А;
– «Кафедральный собор Архангела Михаила» (православный храм) по адресу: Пензенская область г. Сердобск, Соборная площадь, 1.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории города Сердобск не предусматриваются.
[bookmark: _Toc178257059][bookmark: _Toc197350649][bookmark: _Toc231304081]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории Пензенской области определен ряд перспективных объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. Согласно перечню данных объектов, на территории города Сердобска Сердобского района таким объектом является Мусороперегрузочная станция (земельный участок с кадастровым номером 58:32:0010215:673). 
Согласно действующей схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.3 (Южная зона) отходы поступают на полигон ТКО по адресу Бековский район, 1700 м севернее р.п. Беково, географические координаты 52.470818, 43.665127. Данным координатам соответствует земельный участок с кадастровым номером 58:03:4201006:393. 
Данные о расположении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.2 (Южная зона).
Сведения о населенных пунктах с нерегулярной транспортной доступностью, а также не охваченных организованным сбором ТКО, указаны в приложении 9.6 к территориальной схеме. Согласно данному приложению все городское поселение город Сердобск полностью охвачен организованным сбором ТКО.
Реестр мест накопления ТКО, эксплуатируемых структурами Министерства обороны Российской Федерации на территории Пензенской области, указан в приложении 9.7 к территориальной схеме. На территории поселения расположен 1 полигон, эксплуатируемый структурами Министерства обороны Российской Федерации.
Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, содержатся в приложении 10.1 схемы ТКО. На территории поселения полигоны захоронения и хранения отходов отсутствуют.
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.3 (Южная зона).
Требования к оборудованию и содержанию контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов определены СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (с последующими изменениями) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления.
В случае если обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления.
В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, орган местного самоуправления запрашивает позицию территориального органа Роспотребнадзора.
По результатам рассмотрения заявки органом местного самоуправления принимается решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
Основные требования к размещению контейнерных площадок:
Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение c 3-х сторон высотой не менее 1 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Расстояние от контейнерных или специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, но не более чем на 25%.
Владелец контейнерной или специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.
Транспортирование крупногабаритных отходов (КГО) со специальной площадки к месту осуществления деятельности по обращению с отходами должно проводиться с использованием специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным знаком, на объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории города Сердобск отсутствуют.
На территории поселения подготовленные контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов с последующей перегрузкой и вывозом с территории поселения отсутствуют. Вывоз отходов производится сразу на полигон ТКО.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории города Сердобска Сердобского района планируется к размещению Мусороперегрузочная станция (земельный участок с кадастровым номером 58:32:0010215:673), мощностью 30000 т/год. 
[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc178257060][bookmark: _Toc197350650][bookmark: _Toc231304082][bookmark: _Toc136002521]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
Муниципальные образования Пензенской области, исходя из экономической специфики деятельности, делятся на три группы: преимущественно промышленная; преимущественно сельскохозяйственная; смешанная. 
Сердобский район отнесен к смешанной группе. Они характеризуются развитой отраслью сельского хозяйства и наличием перерабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, товаров народного потребления, а также строительной индустрии. Продукция указанных отраслей имеет устойчивый спрос, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Имеют достаточно высокую степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления развития муниципальных образований смешанной группы:
- стимулирование развития приоритетных отраслей и бюджетообразующих предприятий, модернизация промышленного производства, повышение производительности труда;
- рост конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;
- развитие производственной и потребительской кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности;
- увеличение плотности малого и среднего бизнеса: крестьянских фермерских хозяйств, мини-ферм, тепличных хозяйств, логистических структур и других форм;
- реализация инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства;
- устойчивое развитие территорий, обеспечение занятости и повышения уровня и качества жизни населения.
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2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории города Сердобск функционируют следующие наиболее крупные предприятия:
- Промышленный парк «Мастер»: назначение предприятия – это индустриальный парк, созданный в Пензенской области на базе незадействованных производственных площадей Сердобского машиностроительного завода; формирование единой обустроенной территории для размещения новых объектов в сфере промышленного производства, инноваций, логистики и сопутствующего сервиса – Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск, ул. Вокзальная. 
Участок промпарка расположен вблизи трассы Р-207; тип площадки — brownfield, то есть парк находится на ранее застроенном земельном участке с необходимой инфраструктурой для запуска новых производств, все необходимые коммуникации на площадке присутствуют.
- ООО «Грибная компания». Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей (код по ОКВЭД 01.13.6).  Дополнительные направления деятельности включают переработку и консервирование овощей и грибов, оптовую и розничную торговлю пищевыми продуктами, аренду и управление недвижимым имуществом и другие. 
- ООО «Мечта» - молокоперерабатывающее предприятие. Основной вид деятельности компании — производство сливочного масла, топлёного масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топлёных сливочно-растительных смесей (ОКВЭД 10.51.2). 
- ООО «Прекаб-СК» специализируется на производстве проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Основной вид деятельности компании по ОКВЭД – 27.32 «Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования». 
- ООО «Терра Савина». Основное направление – производство растительных и животных масел и жиров (код ОКВЭД 10.41). 
- ООО «Сердобский Элеватор». Создано для реализации проекта по переработке продукции растениеводства. Основной целью компании является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. (ОКВЭД 10.61).
- ООО «ПКФ АСК Инжиниринг». Основной вид деятельности: оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (ОКВЭД 46.61).
Создание промышленного парка «Мастер» было утверждено постановлением Правительства Пензенской области от 31.10.2019 № 678-пП «О создании индустриального парка «Сердобский промышленный парк «Мастер» на территории Сердобского района Пензенской области» в целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий, способствующих социально-экономическому развитию Пензенской области. Площадь индустриального парка «Мастер» составляет 44,6 тыс. кв.м. Индустриальный парк сможет принять не менее 20 резидентов.
Согласно реестру резидентов индустриального парка «Сердобский промышленный парк «Мастер» (на 01.01.2026), размещенному на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области (https://merp.pnzreg.ru/investitsii/industrialnye-parki/reestr-rezidentov-industrialnykh-parkov-penzenskoy-oblasti/) на территории индустриального парка «Мастер» действуют 5 организаций, характеристики которых указаны в таблице 2.14.1-1.



Перечень объектов, расположенных на территории индустриального парка «Мастер»
Таблица 2.14.1-1
	Полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя 
	Юридический и почтовый адреса постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или место регистрации (фактического проживания) индивидуального предпринимателя
	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
	Наименование бизнесплана деятельности на территории индустриального парка резидента индустриального парка Пензенской области, вид деятельности по бизнесплану
	Вид промышленного производства (основной вид деятельности)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОКОМОТИВ РЕМСЕРВИС», ООО «ЛОКОМОТИВ РЕМСЕРВИС» 
	440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Садовое кольцо, д. 16
	1145834001807
	Организация деятельности по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта
	Ремонт машин и оборудования (33.12)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦМАШ СЕРДОБСК», ООО «СПЕЦМАШ СЕРДОБСК»
	442891, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, зд. 10
	1235800005979
	Производство контейнерных АЗС
	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (28.99)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРДОБСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
	442891, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, зд. 10
	1245800003899
	Производство моечного оборудования для деталей
	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (28.99)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОНТОН ЛОГИСТИК», ООО «НОНТОН ЛОГИСТИК»
	440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Литвинова, д. 56
	1225800003813
	Производственно-складской комплекс
	Деятельность по складированию и хранению (52.10)

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУРА-НЕФТЕХИММАШ»
	Юридический адрес: г. Москва, ул. Большое Понизовье, д. 14 кв. 146. Обособленное подразделение: 442891, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, зд. 10
	1185835005036
	Производство емкостного оборудования
	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (25.29)


Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257062][bookmark: _Toc197350652]Генеральным планом города Сердобск не предусмотрено мероприятий в области промышленного и сельскохозяйственного производства.
[bookmark: _Toc231304084]2.15. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc178257063][bookmark: _Toc197350653][bookmark: _Toc231304085]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории муниципального образования город Сердобск выделены достаточно большие по площади озелененные территории общего пользования, преимущественно располагающиеся по окраине города Сердобск Сердобского района.
Места кратковременного отдыха населения (рекреационные зоны) сформированы не обособлено и располагаются по всей территории населенного пункта. В указанных зонах расположены городские скверы, парки, объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенного пункта и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Территория города обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения, как в границах селитебных зон, так и вне. 
Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня. 
Выводы: 
- рекомендуется развить рекреационный потенциал выделенных озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 8 кв.м. на 1 человека.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом мероприятий, направленных на развитие рекреации и туризма на территории города Сердобск не запланировано.
[bookmark: _Toc178257064][bookmark: _Toc197350654][bookmark: _Toc231304086]2.15.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
- отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.).
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов; 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257065]Генеральным планом размещение мест массового отдыха населения на территории города Сердобск не запланировано. 
[bookmark: _Toc197350655][bookmark: _Toc231304087]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Детские летние оздоровительные учреждения представлены, главным образом, лагерями для школьников с дневным пребыванием, работающими в дни школьных каникул.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования город Сердобск осуществляют деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей:
- Лагерь с дневным пребыванием детей "Улыбка" на базе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Сердобска (ДОЛ "Улыбка" на базе МОУ СОШ № 1 г. Сердобска);
- Лагерь с дневным пребыванием детей "Солнышко" МОУ СОШ №4 г. Сердобска;
- Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «ШИК» (Школа Интересных Каникул) на базе МОУ СОШ №6 г. Сердобска;
- Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Планета детства» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2 г. Сердобска (ДОЛ «Планета детства» на базе МОУ лицей №2 г. Сердобска;
- Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 г. Сердобска (Лагерь «Солнышко» МОУ СОШ № 10 г. Сердобска);
- Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" МОУ СОШ № 9 г. Сердобска (лагерь "Радуга").

Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Сердобского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Сердобского района, на территории города Сердобск не планируется. 
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха на территории города Сердобск не предусмотрены.
[bookmark: _Toc178257066][bookmark: _Toc197350656][bookmark: _Toc231304088]

2.15.4. Туризм
Территория городского поселения обладает достаточным рекреационным потенциалом. 
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р (с последующими изменениями) для развития городского туризма должны быть приняты специальные меры по улучшению благоустройства и качества городской среды туристских территорий, развитие зеленых зон, парков, скверов и общественных пространств необходимо для комплексного развития туристского продукта, приобретения позитивного опыта туристами с учетом всех аспектов пребывания на территории расширения возможности круглогодичного использования таких объектов.
Городской туризм играет важную роль в стратегии устойчивого развития, так как он может способствовать экономическому росту, улучшению качества жизни населения, сохранению культурного наследия и окружающей среды. При этом устойчивый туризм предполагает баланс между экономическими, экологическими, социальными и культурными целями, учёт интересов всех заинтересованных сторон.
Городской туризм является не просто отраслью туристической индустрии, но выполняет следующие важные социально-экономические функции:
- коллаборация с бизнесом и местными предприятиями. Совместные проекты могут включать разработку туристических пакетов, организацию общественных событий (фестивалей, выставок, гастрономических мероприятий), которые знакомят гостей с местной культурой;
- стимулирование малого локального бизнеса. Предоставление мер поддержки для предприятий, вовлечённых в туристические события и мероприятия;
- развитие зелёной инфраструктуры. Создание удобных маршрутов для велосипедистов, зарядных станций для электромобилей, станций для раздельного сбора отходов на популярных туристических локациях;
- стимулирование экологически осознанного поведения. Например, разработка программ, которые вознаграждают туристов за использование общественного транспорта, отказ от одноразового пластика и участие в экомероприятиях;
  - использование инновационных технологий. Онлайн-бронирование, электронные путеводители, системы управления туристическими потоками, анализ данных для прогнозирования нагрузки на объекты.
Городской туризм может стать инструментом устойчивого развития, если подходить к его организации комплексно, учитывая экологические, социальные и экономические аспекты. 
Согласно туристическому паспорту Сердобского района Пензенской области культурно-историческое туристское пространство на территории города Сердобска включает в себя:
- памятник природы – Лысая гора. Познавательная ценность: историческая и природная. Адрес (местонахождения): Высокий левый берег р. Сердоба, г. Сердобск, микрорайон «Ясенки»;
- памятник истории – Аллея Героев. Познавательная ценность: Место, где можно отдать дань уважения Героям Советского Союза за мирное небо над головой. (Огромная роль мемориальных комплексов – в патриотическом воспитании молодого поколения). Адрес (местонахождения): Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина;
- памятник истории – Монумент «Три штыка». Познавательная ценность: Знание истории родного края. Адрес (местонахождения): Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Ленина;
- памятник истории – Пожарная каланча. Познавательная ценность: Историческая. Адрес (местонахождения): Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118 (Нагорная площадь);
- памятник культуры – Памятник русского электротехника, военного инженера, изобретателя П. Н. Яблочкова. Познавательная ценность: культурно – историческая. Адрес (местонахождения): Россия, Пензенская область, Сердобск, улица Ленина;
- памятник культуры – Бюст писателя – демократа В. А. Слепцова. Познавательная ценность: культурно-историческая. Адрес (местонахождения): Россия, Пензенская область, Сердобск, улица Тюрина;
- музеи и музейные экспозиции – Муниципальное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» города Сердобска Сердобского района. Познавательная ценность: Музей – это хранилище истории Сердобского края, здесь увековечена память о людях, прославивших Сердобскую землю со времен провозглашения советской власти в Сердобском уезде, о достопримечательных местах, уголках, о памятниках культурного и исторического наследия. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск, улица Гагарина, дом 13;
- религиозные памятники – Сердобский благочинный округ Кафедральный Собор Михаила Архангела. Познавательная ценность: Религиозная. Адрес (местонахождения): Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск, Базарная площадь, 1.
Сервисное туристское пространство включает объекты сервисного размещения – 3 гостиницы, и объекты общественного питания – 15 шт.
Туристские предприятия - «Экскурсионное Бюро».
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Сердобского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Сердобского района, на территории города Сердобск не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями города Сердобск мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc178257067][bookmark: _Toc197350657][bookmark: _Toc121908430]

[bookmark: _Toc231304089]2.16. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc178257068][bookmark: _Toc197350658][bookmark: _Toc231304090]2.16.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории города Сердобск состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятий не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории муниципального образования город Сердобск отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc178257069][bookmark: _Toc197350659][bookmark: _Toc231304091]2.16.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В населенном пункте город Сердобск существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение 
Территория поселения не охвачена централизованным водоотведением на 100 %.
Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории города Сердобск объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc178257070][bookmark: _Toc197350660][bookmark: _Toc231304092]2.16.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории города Сердобск являются водная эрозия и образование оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 781 (срок действия документа ограничен 01.09.2031) «Об утверждении правил проведения рекультивации и консервации земель».
[bookmark: _Toc178257071][bookmark: _Toc197350661][bookmark: _Toc231304093]2.16.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в муниципальном образовании, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.
Основными источниками загрязнения окружающей среды поселения являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве – автомобильные дороги;
· по почвам и воде – производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории поселения по водоотведению неудовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория поселения не подвергается антропогенной нагрузке. Весь населенный пункт охвачен регулярным вывозом отходов с территории. На территории города Сердобск несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории поселения (согласно Схеме ТКО, приложение 9.1-9.1.3). Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов указаны в приложении 10.1 Схемы ТКО.
Состояние скотомогильников
На текущий момент планирования на территории города Сердобск скотомогильники отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории города Сердобск проходят объекты трубопроводного транспорта:
- распределительные газопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
Нефте- и нефтепродуктопроводы оказывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение почв, водоемов и атмосферы. Основные угрозы связаны с аварийными разливами, приводящими к гибели флоры и фауны, нарушением целостности почвенного покрова, а также токсичными выбросами при эксплуатации. 
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[bookmark: _Toc178257072][bookmark: _Toc197350662][bookmark: _Toc231304094]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории города Сердобска объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 3-1.
Таблица 3-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Функциональная зона/ Статус и срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель
	Обоснование выбранного варианта размещения объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты транспортной инфраструктуры

	Улично-дорожная сеть городского населенного пункта

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	Подъездная автомобильная дорога к индустриальному парку «Мастер»
	Пензенская область, город Сердобск
	− / Планируемый к размещению 2037
	не устанавливается
	потребность в развитии транспортной инфраструктуры к индустриальному парку
	Строительство дорог позволит осуществлять транспортировку производимой/выпускаемой продукции; эффективно интегрировать производственные территории в общий инфраструктурный каркас поселения.

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	Подъездная автомобильная дорога к ООО «Терра Савина»
	Пензенская область, город Сердобск
	− / Планируемый к размещению 2037
	не устанавливается
	потребность в развитии транспортной инфраструктуры к территориям по производству с/х продукции
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc178257074][bookmark: _Toc197350665][bookmark: _Toc231304095]4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории города Сердобска не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.
В соответствии со Семой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории города Сердобска планируются объекты регионального значения: объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов; два предприятия микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности.
Сведения о планируемых для размещения на территории города Сердобска объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4 - 1.

Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель
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[bookmark: _Toc231304096]5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Сердобского района Пензенской области, утвержденной Собранием представителей Сердобского района Пензенской области от 28.12.2011 №200-15/3 (с изменениями от 02.02.2021 № 665 - 64/4) на территории города Сердобск не планируются объекты местного значения муниципального района.

[bookmark: _Toc231304097][bookmark: _Toc178257077][bookmark: _Toc197350667]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc231304098]6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные – это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.
[bookmark: _Toc178257078][bookmark: _Toc197350668][bookmark: _Toc231304099][bookmark: _Toc495916900]6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории города Сердобск отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. поселение расположено в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории города Сердобск нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории города Сердобск наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории города Сердобск опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением поселения. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН на территории города Сердобск установлены зоны затопления и подтопления. 
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», подверженные риску затопления, подтопления на территории города Сердобск Сердобского района Пензенской области возможно затопление части территории города рекой Сердоба.
Природные пожары
[bookmark: _Hlk149549383]Природные пожары – лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории города Сердобск могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 26.03.2026 № 212-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2026 года», территория города Сердобск подвержена риску возникновения лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
На территории города Сердобск находится 10 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева, д.118).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля. В соответствии с требованием пункта 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна осуществляться на расстоянии не более 200 метров от каждого объекта защиты.
Согласно материалам схемы водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района, утвержденной постановлением администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области от 22.06.2015 № 331 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области до 2029 года» на территории поселения установлены пожарные гидранты в количестве около 200 штук.
[bookmark: _Toc178257079][bookmark: _Toc197350669][bookmark: _Toc231304100]6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории города Сердобск расположено 1 кладбище традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории поселения скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных
Исходя из статистики в городе Сердобск маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений
Исходя из статистики в городе Сердобск маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc178257080][bookmark: _Toc197350670][bookmark: _Toc231304101]6.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории города Сердобск наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории поселения. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенного пункта существуют.
На территории города Сердобск проходят следующие линейные объекты транспортной инфраструктуры:
- автомобильные дороги федерального значения – Автодорога Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260» (идентификационный номер - 00 ОП ФЗ Р-207);
- автомобильная регионального или межмуниципального значения – Автодорога «г. Сердобск - с. Новая Студеновка» (идентификационный номер - 56-ОП-МЗ-Н-300).
Федеральная трасса Р-207 «Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260» имеет высокий трафик прохождения автотранпорта. Трасса проходит через городское поселение, вдоль селитебной зоны, что сопутствует риску возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории поселения за последние десять лет не зафиксировано.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории города Сердобск Сердобского района Пензенской области проходит двухпутный участок юго-восточной железной дороги направления «Ртищево-Пенза». Присутствует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта. 
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории города Сердобск ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО – научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории города Сердобск РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории поселения проложены распределительные газопроводы высокого давления. 
На территории города Сердобск возможно возникновение ЧС на электроэнергетических системах в связи с перегрузкой электропотребителями, износом оборудования, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи. На территории поселения расположены три электрические подстанции: 
[bookmark: _Toc229139151]- ПС-110/10кВ «Зубринка» (двухцепной заход ВЛ 110 «Сердобск-Колышлей-1», трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА расположенной в северной части города Сердобск;
- ПС 110 кВ "СМЗ" на железобетонных опорах. Понижающая ПС «РТП-10/6 г. Сердобск» мощностью 10000 кВА. Принцип работы подстанции основан на автоматических пунктах секционирования (реклоузерах) вместо стандартных комплектных распределительных устройств модульного типа. На подстанции смонтировано современное силовое оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей - силовой понижающий трансформатор 10/6 кВ типа ТДНС-10000/35 УХЛ1, выключатель вакуумный (реклоузер) типа TER_Rec15_Al1_R5, линейный разъединитель типа РЛНД 1-10-II/400 УХЛ1, комплектное распределительное устройство типа ЯКНО серии КРУ-НУ-08-1000/6 кВ. Расположена подстанция в западной части города Сердобск;
- ПС-110 кВ Сердобск- тяговая, трансформаторная мощность которой составляет 103 МВА.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. Расположена подстанция в западной части города Сердобск.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты – это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории города Сердобск гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО – предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории города Сердобск БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее – АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее – ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc178257082][bookmark: _Toc197350672][bookmark: _Toc231304103]6.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории города Сердобск планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc178257083][bookmark: _Toc197350673][bookmark: _Toc231304104]6.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в городе Сердобск для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
На территории города Сердобск находится 10 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева, д.118).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях – 10 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
На территории города функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории поселения. 
Согласно СТП Пензенской области размещение пожарных депо на территории города Сердобск не планируется. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах муниципального образования город Сердобск необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.



[bookmark: _Toc178257084][bookmark: _Toc197350674][bookmark: _Toc231304105]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Внесением изменений в Генеральный план предусматривается корректировка границ населенного пункта города Сердобск Сердобского района Пензенской в соответствии с сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о лесничествах и береговых линиях.
Перечень земельных участков/территорий, которые исключаются из границ населенного пункта отражены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 
	[bookmark: _Toc178257085][bookmark: _Toc197350675]№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цель планируемого использования земельных участков
	Основание

	город Сердобск

	1
	Земли лесного фонда
	Часть кадастрового квартала:
58:32:0010202
58:25:0120701
58:32:0010215
58:32:0020603
58:32:0020602
58:25:0190201
58:25:0180401
58:32:0010101
	2,73
	Земли лесного фонда/
по целевому назначению
	корректировка по границам Сердобского лесничества Пензенской области (реестровый номер
58:00-15.15)

	2
	Земли населенных пунктов 
	Часть кадастрового квартала:
58:32:0020474
58:32:0020570
58:32:0010203
	0,16
	Земли сельскохозяйственного назначения/
по целевому назначению
	в связи с корректировкой по естественной границе природного объекта (река Сердоба)

	3
	Земли водного фонда
	Часть кадастрового квартала:
58:25:0170101
58:32:0010202
58:32:0010203
58:25:0170201
58:32:0010216
58:32:0020569
58:25:0240101
58:25:0630201
58:25:0630101
58:25:0240101
58:32:0020570
58:32:0020571
58:32:0020572
58:32:0020568
58:32:0020564
58:32:0020558
58:32:0020456
58:32:0020457
58:32:0020458
58:32:0020459
58:32:0020460
58:32:0020474
	21,56
	Земли водного фонда/
по целевому назначению
	корректировка по естественной границе природного объекта (река Сердоба)




[bookmark: _Toc231304106]8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории Пензенской области исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.
[bookmark: _Toc178257086][bookmark: _Toc197350676][bookmark: _Toc231304107]9. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2026год)
	Расчетный срок (2037год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территории

	1.
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	3493,25
	3493,25

	1.1
	Земли населенных пунктов (город Сердобск)
	га
	3493,25
	3468,79

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	−
	0,16

	1.3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	га
	−
	−

	1.4
	Земли лесного фонда
	га
	−
	2,73

	1.5
	Земли водного фонда
	га
	−
	21,56

	2.
	Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	956,38
	943,52

	2.1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	803,97
	791,32

	2.1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	43,85
	43,85

	2.1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	103,56
	103,35

	2.1.4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	га
	5,00
	5,00

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	135,25
	135,42

	2.2.1
	Общественно-деловая зона
	га
	135,25
	135,42

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	467,79
	467,98

	2.3.1
	Производственная зона
	га
	196,47
	196,29

	2.3.2
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	271,32
	271,69

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	1398,97
	1400,19

	2.4.1
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	639,98
	641,20

	2.4.2
	Зона садоводства, огородничества
	га
	334,75
	334,75

	2.4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	424,24
	424,24

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	393,35
	396,21

	2.5.1
	Зона отдыха
	га
	31,57
	31,57

	2.5.2
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	361,78
	364,64

	2.6
	Зоны специального назначения
	га
	109,52
	115,23

	2.6.1
	Зона кладбищ
	га
	18,59
	18,59

	2.6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	21,62
	22,11

	2.6.2
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	−
	5,38

	2.7
	Зоны режимных территорий
	га
	69,31
	69,15

	2.7.1
	Зона режимных территорий
	га
	69,31
	69,15

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	10
	10

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	6
	6

	3.3
	Организации проф.образования
	ед.
	3
	3

	3.4
	Организации доп.образования
	ед.
	5
	5

	3.5
	Объекты физ.культуры и спорта
	ед.
	5
	5

	3.6
	Объекты культуры и искусства
	ед.
	3
	3

	3.7
	Объекты здравоохранения
	ед.
	5
	5

	3.8
	Объекты социального обслуживания
	ед.
	2
	2

	3.9
	Отделение связи
	ед.
	2
	2

	4.
	Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	113,11
	114,98

	4.1.1
	федерального значения
	км
	5,84
	5,84

	4.1.2
	регионального или межмуниципального значения
	км
	0,85
	0,85

	4.1.3
	улично-дорожная сеть
	км
	106,42
	108,29

	5.
	Инженерная инфраструктура

	5.1
	Водозабор
	ед.
	3
	3

	5.2
	РЧВ
	ед.
	2
	2

	5.3
	КНС
	ед.
	3
	3

	5.4
	КОС
	ед.
	1
	1

	5.5
	ГРС
	ед.
	-
	-

	5.6
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	ед.
	37
	37

	5.7
	Электроподстанции
	ед.
	4
	4

	5.8
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	43
	43

	5.9
	Источник тепловой энергии
	ед.
	22
	22

	6.
	Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	1
	1

	7.
	Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	200
	200

	7.2
	Пожарная часть
	ед.
	1
	1

	8.
	Население

	8.1
	Численность населения 
	чел.
	29225
	24447

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,12
	0,14
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