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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk184203835]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области шестого созыва от 19.08.2016 № 305-39/6.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 27.02.2026 № 192/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области».
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, администрацией Городищенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
‑ Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 25.07.2024 №518-пП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Городищенского района Пензенской области, решением Собрания представителей Городищенского района от 26.06.2012 №83-5/3 «Об утверждении схемы территориального планирования Городищенского района Пензенской области». (с последующими изменениями) (далее - СТП Городищенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 19.08.2016 
№ 305-39/6;
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
	 п/п
	Наименование программы
	Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта

	1
	Развитие здравоохранения Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 №743-пП (с последующими изменениями)

	2
	Социальная поддержка граждан в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №805-пП (с последующими изменениями)

	3
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №782-пП (с последующими изменениями)

	4
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 29.10.2013 №801-пП (с последующими изменениями)

	5
	Развитие культуры и туризма Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями)

	6
	Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 №681-пП (с последующими изменениями)

	7
	Развитие лесного хозяйства Пензенской области 
	Постановление Правительства Пензенской области от 11.10.2013 №760-пП (с последующими изменениями)

	8
	Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области 
	Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями)

	9
	Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 21.10.2013 №780-пП (с последующими изменениями)

	10
	Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 29.10.2013 №802-пП (с последующими изменениями)

	11
	Содействие занятости населения в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 08.10.2013 №752-пП (с последующими изменениями)

	12
	Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности 
	Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №810-пП (с последующими изменениями)

	13
	Формирование информационного общества в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 05.11.2013 №815-пП (с последующими изменениями)

	14
	Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области

	Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №811-пП (с последующими изменениями)

	15
	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП (с последующими изменениями)

	16
	Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области 
	Постановление Правительства Пензенской области от 18.09.2013 №691-пП (с последующими изменениями)

	17
	Развитие образования в Пензенской области
	Постановление правительства Пензенской области от 30.10.2013 №804-пП (с последующими изменениями)

	18
	Молодежь Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 24.09.2013 №712-пП (с последующими изменениями)

	19
	Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 27.09.2013 №733-пП (с последующими изменениями)

	20
	Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 04.10.2013 №747-пП (с последующими изменениями)

	21
	Развитие государственной гражданской службы Пензенской области и муниципальной службы в Пензенской области 
	Постановление Правительства Пензенской области от 25.12.2015 №745-пП (с последующими изменениями)

	22
	Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области 
	Постановление Правительства Пензенской области от 01.09.2017№414-пП (с последующими изменениями)

	23
	Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области
	Постановление Правительства Пензенской области от 11.12.2019 №778-пП (с последующими изменениями)



Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Городищенский район Пензенской области 

	№
	Наименование муниципальных программ
	Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта

	1
	Муниципальная программа «Молодежь Городищенского района Пензенской области»
	Постановление администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №2418-п (с последующими изменениями).

	2
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2415-п 


	3
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городищенского района Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2413-п

	4
	Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2408-п

	5
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Городищенского района Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2416-п

	6
	Муниципальная программа «Развитие образования в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2417-п

	7
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2411-п

	8
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2412-п

	9
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №2410-п

	10
	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Городищенском районе Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 19.10.2016 №691-п

	11
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Городищенского района Пензенской области»
	Постановление администрации Городищенского района Пензенской области от 09.11.2022 №986-п



Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области 
	№
	Наименование муниципальных программ
	Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта

	1
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2016 – 2036 годы
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 30.11.2016 №225

	2
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2016 – 2036 годы 
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 22.12.2016 №241

	3
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2016 – 2036 годы
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 22.12.2016 №240

	4
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2020-2025 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 05.10.2020 №132

	5
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2018-2022 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 05.10.2020 №132

	6
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №99 (с последующими изменениями)

	7
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Развитие местного самоуправления на территории рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №99 (с последующими изменениями)

	8
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Развитие культуры в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №99 (с последующими изменениями)

	9
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №99 (с последующими изменениями)

	10
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и коррупции в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	Постановление администрации рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 01.11.2013 №99 (с последующими изменениями)

	11
	Муниципальная программа рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
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[bookmark: _Toc201608211]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входит 3 населенных пункта - железнодорожная станция Кадада, железнодорожная станция Никоново, рабочий поселок Чаадаевка. 
Административным центром является рабочий поселок Чаадаевка. Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района с их описанием. 
Граница муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка внесена в ЕГРН с реестровым номером 58:07-3.8, общая площадь территории муниципального образования составляет 6251,56 га. В границу муниципального образования внесены изменения Законом Пензенской области №4642-ЗПО от 26.09.2025г. «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О границах муниципальных образований Пензенской области». 
Муниципальное образование рабочий поселок Чаадаевка входит в состав Городищенского муниципального района и граничит:
-на юго-западе, западе, северо-западе, севере – с Архангельским сельсоветом Городищенского района;
· на северо-востоке – с Нижнекатмисским сельсоветом Сосновоборского района;
· на востоке – с Сюзюмским сельсоветом Кузнецкого района и Нижнеелюзанским сельсоветом Городищенского района;
· на юге- с Чаадаевском сельсоветом Городищенского района.

Транспортная доступность административного центра муниципального образования.
	№ п/п
	Населенный пункт муниципального образования
	р.п. Чаадаевка
	г. Городище
	г. Пенза

	1.
	р.п. Чаадаевка
	отсутствует автомобильное сообщение по дорогам с твердым покрытием
	

	


	2.
	железнодорожная станция Кадада
	отсутствует автомобильное сообщение по дорогам с твердым покрытием

	3.
	железнодорожная станция Никоново
	отсутствует автомобильное сообщение по дорогам с твердым покрытием

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru
₁ движение по трассе М5 «Урал»;
² движение через с. Павло-Куракино.


Железнодорожная станция располагается в р.п. Чаадаевка, ближайший аэропорт в 
г. Пенза.
Местоположение муниципального образования р.п. Чаадаевка Городищенского района в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка 
Городищенского района Пензенской области

14
Рисунок 1
Местоположение муниципального образования р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]
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[bookmark: _Toc201608212]2.2. Природно-климатические условия
[bookmark: _Toc201608213]2.2.1. Гидрология и гидрография
Гидрографическая сеть муниципального образования сформирована рекой Сура и ее притоками реками Уранка и Юловка.
Река Сура – правый приток р. Волги. Общая длина реки 841 км, площадь водосбора около 6140 км². Долина реки У-образной формы, шириной до 2,5 км. Пойма реки право и левобережная. Река, блуждая по пойме, образует большое количество стариц, озер и проток. Русло реки извилистое, глубина на плесах 1,5-2,6 м, на перекатах 0,5-0,6 м. Скорость течения в межень 0,3 – 0,5 м/сек, в паводок до 1,5 м/сек. Уклон водной поверхности 0,0016. Режим уровней воды характеризуется четко выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.
Питание смешанное, с преобладанием снегового. 
Подъем уровня воды начинается в конце марта – начале апреля. Половодье в основном однопиковое. Но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровня. Подъем уровня происходит быстро, интенсивно. Спад менее интенсивен. Весеннее половодье заканчивается в конце мая – начале июня. Продолжительность половодья в среднем   1,5-2,0 месяца.   Максимальная амплитуда подъёма 4 м. После сооружения Сурского водохранилища река имеет регулируемый сток.

[bookmark: _Toc201608214]2.2.2. Климат
В климатическом отношении рассматриваемая территория относится к зоне умеренно-континентального климата с в меру холодной зимой и теплым летом. Преобладающее направление ветра в течении года юго-восточное и северо-западное. 
Зима обычно начинается в третьей декаде ноября. Приход ее знаменуется образованием ледостава на реках, началом устойчивого снежного покрова и отрицательными среднесуточными температурами воздуха. Зима морозная, ветреная, пасмурная, длится более четырех месяцев. Обычно среднесуточные температуры зимы колеблются в пределах от -5° до -19°. Однако бывают сильные кратковременные морозы с температурами до -30° и ниже и оттепели, когда температура может подняться до +2° и выше.
В январе толщина снежного покрова достигает 20 – 30 см, а в первой половине марта на защищенных от ветра местах 40 – 50 см. В январе – феврале бывает 6-8 метелей, связанных с прохождением циклонов. Во второй половине марта устанавливаются дни с оттепелями, начинается таяние снега, что является первым признаком окончания зимы. 
Весна начинается в конце марта – начале апреля. Весной сходит снеговой покров, происходит половодье рек Юловка и Сура.  В середине апреля реки очищаются ото льда, и на это время падает пик половодья. Весеннее половодье в конце мая — начале июня прекращается. Этот период совпадает с временем перехода среднесуточных температур через 15°, что и является началом лета.
Лето приходит в конце мая (21-28) и продолжается до первых чисел сентября, длится в среднем 95 – 100 дней. Летом 27 – 35 дней имеют среднесуточную температуру более 20°. Бывают 1–3 дня в месяц со среднесуточной температурой 25–30°, и очень редко (раз в несколько десятилетий) наблюдаются дни со среднесуточной температурой более 30°.
Облачность летом меньше, чем в другие сезоны года. Пасмурная погода составляет 40–45%. Преобладает ясная или с переменной облачностью безветренная погода. Однако летом выпадает осадков больше, так как по сравнению с другими сезонами влагосодержание воздуха, зависимое от температуры, летом больше, а циклоническая деятельность изменяется мало.
Осенью, в сентябре, погода в основном бывает теплая, сухая. В дальнейшем увеличивается приток атлантического воздуха, приходящего с циклонами, усиливаются ветры, возрастает облачность. При невысоких осенних температурах (средняя температура сентября ниже 12°, октября ниже 5°, ноября ниже 2,6°) и малой длительности дня испарение сокращается, увеличивается сток и накопление влаги в почве и застойных вод в низинах.
Осень отличается довольно частыми туманами. Со второй декады ноября все чаще и чаще начинает выпадать снег, увеличивается количество дней с отрицательными температурами. Первые заморозки появляются в третьей декаде сентября, в отдельные годы в конце августа – начале сентября, а иногда лишь только во второй половине октября. В конце ноября устанавливается снежный покров и осень кончается. 
Многолетними наблюдениями за температурным режимом в целом по Пензенской области установлено, что морозы бывали во все месяцы года, кроме июля и августа, а температуры ниже 0° во все зимние месяцы. Самые низкие температуры на возвышенных участках отмечены минус 43°–45°, самые высокие плюс 38°–39°, а в понижениях рельефа соответственно минус 47° и плюс 40°. В отдельные годы происходят большие отклонения от средних температур.
Говоря о распределении осадков, хотелось бы отметить, что их количество зависит от подстилающей поверхности. Движущийся воздух при встрече с возвышенностями поднимается, при этом происходит конденсация содержащегося в нем водяного пара и увеличение осадков. Так, разница между количеством осадков, выпадающих в пониженных участках села, на 6-7% меньше количества осадков на возвышенностях. Вблизи воды количество осадков еще меньше, так как над такими поверхностями увеличиваются нисходящие токи воздуха, что неблагоприятно для конденсации. В среднем за год выпадает порядка 665 мм осадков. 
Осадки вызываются преимущественно фронтальными и циклоническими процессами. В теплый период (IV — IX месяцы) выпадает приблизительно 60% годовых осадков, а в холодный период (X—III месяцы) 40%. 
Больше всего воды дают обложные и ливневые дожди. Количество осадков, выпадающих на рассматриваемой территории, является достаточным для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. 
[bookmark: _Toc201608215]2.2.3. Почвы
Самыми распространенными почвами на территории являются светло-серые лесные почвы, занимающие более 85% рассматриваемой территории. 
Кроме лесостепных почв, значительные территории заняты луговыми и пойменными почвами в долине реки Сура.
Луговые почвы, в отличие от других формируются в условиях грунтового питания, и располагаются в основном в не затапливаемых частях долины реки Сура. Такие условия приводят к слабому заболачиванию и ухудшению водовоздушных свойств.
Пойменные почвы формируются в условиях периодического затопления паводковыми водами, как следует из названия, распространены в поймах рек. Они очень разнообразны по своим свойствам и плодородию: от примитивных песчаных почв, до близких к черноземам, плюс целого семейства болотных почв и торфяников. Основными особенностями их происхождения является то, что исходным материалом является субстрат, приносимый паводковыми водами и формирование при избыточном увлажнении при разливе рек и близким залегание грунтовых вод. Такие почвы используются для выращивания овощных культур, на них существуют лучшие естественные сенокосы.
[bookmark: _Toc201608216]2.2.4. Ландшафтная структура территории.
Территория поселения находиться в верхнем ярусе Приволжской возвышенности и принадлежит к долинному типу. Большая часть поселения расположена на склоне возвышенности с уклоном до 5%. Часть территории расположена у подошвы склона переходящего в пойменную часть реки Суры.  Отсутствие организованного стока воды со склона, при повышенном паводке реки Сура, может приводить к переувлажнению почвы склона и накоплению грунтовых вод.  Наличие эрозионных повреждений рельефа при подпоре грунтовых вод, в неблагоприятные климатические периоды, может приводить к незначительным оползням грунта, размыву русла естественных стоков атмосферных и талых вод.
[bookmark: _Toc201608217]2.3. Планировочные ограничения использования территории
На территории рабочего поселка Чаадаевка располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2026 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории:
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

	2
	Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта

	3
	Охранная зона нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и аммиакопроводов

	4
	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

	5
	Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

	6
	Охранная зона линий и сооружений связи

	7
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

	8
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	9
	Водоохранная зона

	10
	Прибрежная защитная полоса

	11
	Береговая полоса

	12
	Зоны затопления и подтопления

	13
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	14
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

	15
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)


Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, приведенном в таблице:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/- 400
	30

	750, +/- 750
	40

	1150
	55


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице подпункта «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
 Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории рабочего поселка Чаадаевка в ЕГРН внесена придорожная полоса с реестровым номером 58:07-6.267.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее - Правила), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
 В соответствии с Правилами охранная зона магистрального трубопровода устанавливается вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]- возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;
[bookmark: sub_442]- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
- производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.
Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.
Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.
Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений.
Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.
Принятие решения о прекращении существования охранной зоны не требуется.
С заявлением об установлении или изменении охранной зоны обращается организация наблюдательной сети.
Охранная зона считается установленной, измененной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.
Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.
Предельные размеры охранной зоны составляют:
[bookmark: Par1]а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается или изменяется охранная зона, обозначается на местности специальным информационным знаком, который устанавливается в границах охранной зоны и на котором размещается следующая информация:
а) наименование стационарного пункта наблюдений;
б) наименование и контактная информация организации наблюдательной сети, обеспечивающей функционирование стационарного пункта наблюдений;
в) сведения о границах охранной зоны и ограничениях, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 06.01.1983 №19».
В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается или изменяется охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 Положения.
[bookmark: Par9]При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 Положения, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.
Соблюдение установленных в границах охранных зон ограничений является обязательным при использовании земельных участков и водных объектов.
Выявление случаев нарушения режима охранной зоны осуществляется территориальным органом с учетом информации, направляемой организацией наблюдательной сети.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории рп. Чаадаевка представлены в таблице:
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина Прибрежной защитной полосы, м
	Примечание

	р. Сура
	(841/344)/
(67500/19881)
	200
	200
	58:00-6.520

	р. Сюзюмка
	19/82,9
	100
	30
	-

	р. Юловка
	48/390
	100
	50
	-

	р. Уранка
	10/43,5
	100
	30
	

	прочее
	-
	50
	-
	Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ


Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3) [footnoteRef:2]. Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).  [2:  Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 01.03.2027.] 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Зоны затопления и подтопления
Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса РФ:
1) предпаводковое и послепаводковое обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (с последующими изменениями), зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.
	В ЕГРН внесены сведения о зоне подтопления с реестровым номером 58:07-6.256, 58:07-6.254, 58:07-6.255 и зоне затопления с реестровым номером 58:07-6.262.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
На момент разработки генерального плана в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о санитарно-защитной зоне предприятия ООО «Чаадаевский завод ДП» (реестровый номер 58:07-6.239), расположенного на территории населенного пункта р.п. Чаадаевка.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации,
собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2026 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,  создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица «Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов»
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200



Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.
На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. 
Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации. 
На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.
В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. 
Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации. 
В зависимости от местных условий и специфики военного объекта, для обеспечения функционирования которого устанавливается запретная зона, федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект, могут устанавливаться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими проведение государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, ограничения на транзитный проезд, заход судов, пролет самолетов, рыболовство, охоту и купание в водоемах.
На территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка расположена запретная зона военного объекта – Пензенское лесничество Министерства обороны РФ с реестровым номером 58:00-6.122.

[bookmark: _Hlk154421936][bookmark: _Toc201608218]2.4. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
[bookmark: _Toc201608219]Схема территориального планирования Пензенской области:
Мероприятий по размещению объектов регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.
Схема территориального планирования Городищенского района:
Мероприятий по размещению объектов местного значения муниципального района на территории муниципального образования не предусмотрено.

[bookmark: _Hlk154493884][bookmark: _Toc201608220]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка и другой планировочной документации
	Генеральный план рабочего поселка Чаадаевка был утвержден решением Комитета местного самоуправления р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 19.08.2016 №305-39/6 «Об утверждении генерального плана р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области».
	Территория рабочего поселка Чаадаевка развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана. Мероприятия, предусмотренные предыдущим генеральным планом реализованы.	
[bookmark: _Toc201608221]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
[bookmark: _Hlk139544624]Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории поселения, для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]
Оценка территории по природным условиям
Местоположение рабочего поселка Чаадаевка обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Территория муниципального образования р.п. Чаадаевка относится к зоне достаточного увлажнения. Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений. Ветровой режим рабочего поселка Чаадаевка умеренный. 
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. 
А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая  лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм. Почвы овражно-балочного комплекса занимают очень небольшую площадь.

Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства: 

	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	низкий
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относится только населенный пункт р.п. Чаадаевка. 
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон р. Сура, р. Юловка, р. Уранка, р. Сюзюмка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно-защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Муниципальное образование р.п. Чаадаевка расположено в юго-восточной части  Городищенского района Пензенской области. Территория поселения включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является  автодорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и «М-5 «Урал» - г. Городище - с. Архангельское». В структуре современного расселения доминирует административный центр – р.п. Чаадаевка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является р.п. Чаадаевка.

Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся: водоемы и лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным – относится овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096699]
Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
По территории муниципального образования р.п. Чаадаевка проходит двухпутный электрифицированный железнодорожный участок направления Пенза-Сызрань Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории муниципального образования имеются две железнодорожные станции: «Чаадаевка» и «Кадада», а также два остановочных пассажирских железнодорожных пункта: «Пионерлагерь» и «Никоново».
2. Воздушный  транспорт:
На территории рабочего поселка Чаадаевка объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 80 км, в областном центре городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории рабочего поселка Чаадаевка отсутствуют. 

4. Автомобильный транспорт:
Населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральной, региональных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка  представлены в таблице:
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2025, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	р.п.Чаадаевка
	6686
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	жд станция Кадада
	1
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	3
	жд Никоново
	8
	-
	-
	-
	+
	-
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- территория поселения благоприятна для промышленного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов во всех населенных пунктах городского поселения.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъездов с твердым покрытием к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка, приближенных к местам проживания.
В генеральном плане муниципального образования р.п. Чаадаевка конкретизируются предложения СТП Городищенского района, программ комплексного социально-экономического развития Городищенского района Пензенской области и р.п. Чаадаевка, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.


[bookmark: _Toc201608222]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

[bookmark: _Toc201608223]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах муниципального образования р.п. Чаадаевка составляет 4408,24 га .

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования р.п. Чаадаевка
по категориям земель (2025 г.)*
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	260,56

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	481,20

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	819,99

	4
	Земли лесного фонда 
	га
	2846,49

	5
	Итого земель в административных границах 
	га
	4408,24

	* Расчет выполнен на основе данных администрации муниципального образования и пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории муниципального образования р.п. Чаадаевка 6 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 11 % — земли населенных пунктов, 65% — земли лесного фонда, 18 % — земли промышленности.


Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального образования р.п. Чаадаевка, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка можно выделить следующие основные функциональные зоны:
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок
(2050)

	1
	Жилые зоны
	га
	324,66
	324,08

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	307,11
	306,52

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	10,78
	10,79

	1.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	6,77
	6,77

	2
	Общественно-деловые зоны
	га
	18,86
	18,94

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	162,81
	162,81

	3.1
	Производственная зона
	га
	114,43
	114,43

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	7,37
	7,37

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	41,01
	41,01

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	6,11
	6,11

	4.1
	Зона садоводства, огородничества
	га
	6,11
	6,11

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	0,64
	0,64

	6
	Зоны специального назначения
	га
	598,14
	1197,35

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	0,64
	0,64

	6.2
	Зона режимных территорий
	га
	597,5
	1196,71

	7
	Иные зоны
	га
	8,69
	8,32

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректированы границы функциональных зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов.

Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка территории общего пользования отсутствуют. 
[bookmark: _Toc201608224]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка особые экономические зоны отсутствуют. 

[bookmark: _Toc201608225]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc201608226]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
Численность населения на 01.01.2024 составляет 6711 человек. 
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка нет.

Демографическая ситуация
Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2018 г. по 2024 г. (за последние 7 лет) уменьшилась на 239 человек, уменьшение произошло за счет естественного убыли населения. 
[bookmark: _Hlk154425253]Динамика численности населения муниципального образования р.п. Чаадаевка *
	Наименование
	Годы

	
	Ед.
измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	2024

	Муниципальное образование 
р.п. Чаадаевка
	человек
	7156
	7024
	6891
	6798
	6724
	6689
	6711

	* На основании данных Пензстата



Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями поселения, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9,).
Рисунок 3
Динамика численности населения муниципального образования р.п. Чаадаевка 





Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2050 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.
Средний коэффициент естественного прироста населения за, 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения муниципального образования р.п. Чаадаевка Городищенского района на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2050г.)

  t , где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (6711);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (25);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).

Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения муниципального образования р.п. Чаадаевка на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2050 года) составит 5637 человек.

[bookmark: _Toc201608227]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка жилой фонд состоит из индивидуальных жилых домов, малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного фонда по состоянию на 2025 год составляет 214,5 тыс. кв.м. Индивидуальные жилые дома – 2613 ед., малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) – 34 ед., среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 11 ед. Аварийное и ветхое жилье составляет 3,1 тыс. кв.м. Процент износа аварийного и ветхого жилья составляет 66-70%.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда муниципального образования р.п. Чаадаевка. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc201608228]3.5. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc201608229]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Hlk130559358]По территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Кузнецк – Пенза II Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Протяженность ее на территории поселения составляет 20 км. На территории муниципального образования находятся:
 - железнодорожная станция «Чаадаевка»;
 - железнодорожная станция «Кадада»;
 - остановочный пассажирский железнодорожный пункт «Пионерлагерь»;
 - остановочный пассажирский железнодорожный пункт «Никоново».
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- доступность железнодорожной станции обеспечена во всех населённых пунктах муниципального образования.
Выводы:
Железная дорога, проходящая в границах муниципального образования р.п. Чаадаевка, может способствовать экономическому росту, развитию производства, бизнеса и социальной сферы, а также существенно влиять на качество жизни населения.
Планируемое развитие
Вопросы в области железнодорожного транспорта относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Российской Федерации. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, автомобильных дорог федерального значения планируется организация скоростного движения на участках железных дорог (Самара-Пенза).
[bookmark: _Toc201608230]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно.
Выводы: 
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc201608231]3.5.3. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи муниципального образования р.п. Чаадаевка, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения района.
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района. 
По состоянию на 01.01.2025 на территории р.п. Чаадаевка протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения района с усовершенствованным покрытием 51,08 км.
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории р.п. Чаадаевка, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025)**
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель
	Идентификационный номер
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	«М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск»
	Городищенский район, р.п. Чаадаевка
	Протяженность, км
	0,05
	

00 ОП ФЗ М-5
	Усовершенствованный

	
	
	
	
	Категория
	IВ
	
	

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	2
	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	«М-5 "Урал" - г. Городище - с. Архангельское»
	Городищенский район, р.п. Чаадаевка
	Протяженность, км
	8,75
	
58-ОП-МЗ-Н-65
	Усовершенствованный

	
	
	
	
	Категория
	III
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории поселения.



Ширина придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения «М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» - 75 м, установлена распоряжением Росавтодора от 24.08.2020 №2589-р.
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог муниципального образования р.п. Чаадаевка выявил следующее:
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия. 
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.
Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования р.п. Чаадаевка представлен в таблице: 
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	 Общая протяженность улиц населенного пункта (км.) 

	рп. Чаадаевка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	0,75

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Московская
	1,92

	3
	Улица в жилой застройке
	пер. Московский
	0,65

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Центральная
	2,25

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Кирова
	0,91

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. Белинского
	0,65

	7
	Улица в жилой застройке
	пер. Красноармейский
	0,62

	8
	Улица в жилой застройке
	ул. Железнодорожная
	1,45

	9
	Улица в жилой застройке
	ул. Красноармейская
	0,675

	10
	Улица в жилой застройке
	ул. Фабричная
	0,625

	11
	Улица в жилой застройке
	ул. Суворова
	0,86

	12
	Улица в жилой застройке
	ул. Олега Кошевого
	0,62

	13
	Улица в жилой застройке
	ул. Горюнова
	1,34

	14
	Улица в жилой застройке
	ул. Крупской
	0,95

	15
	Улица в жилой застройке
	ул. Хлебная площадь
	0,77

	16
	Улица в жилой застройке
	ул. Гагарина
	0,38

	17
	Улица в жилой застройке
	пер. Мельничный
	0,27

	18
	Улица в жилой застройке
	ул. 3-я Лесная
	0,425

	19
	Улица в жилой застройке
	ул. Быстрова
	0,85

	20
	Улица в жилой застройке
	ул. 1-я Лесная
	0,85

	21
	Улица в жилой застройке
	ул. Лермонтова
	1,83

	22
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	0,95

	23
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	1,85

	24
	Улица в жилой застройке
	ул. Калинина
	0,7

	25
	Улица в жилой застройке
	ул. Чернышевского
	0,71

	26
	Улица в жилой застройке
	ул. Молодежная
	1,75

	27
	Улица в жилой застройке
	ул. Трудовая
	0,425

	28
	Улица в жилой застройке
	ул. 3-я Озерная
	0,25

	29
	Улица в жилой застройке
	ул. Октябрьская
	0,45

	30
	Улица в жилой застройке
	ул. Горького
	0,68

	31
	Улица в жилой застройке
	пер. Озерный 
	0,215

	32
	Улица в жилой застройке
	ул. 2-я Озерная
	1,85

	33
	Улица в жилой застройке
	пер. Пушкина
	0,15

	34
	Улица в жилой застройке
	ул. 1-я Озерная
	1,45

	35
	Улица в жилой застройке
	ул. Пушкина
	0,52

	36
	Улица в жилой застройке
	ул. Островского
	0,33

	37
	Улица в жилой застройке
	ул. Пристанционная
	0,32

	38
	Улица в жилой застройке
	ул. Чапаева
	0,375

	39
	Улица в жилой застройке
	ул. Радищева
	0,25

	40
	Улица в жилой застройке
	ул. Советская
	0,665

	41
	Улица в жилой застройке
	ул. Фрунзе
	0,3

	42
	Улица в жилой застройке
	ул. Комсомольская
	0,64

	43
	Улица в жилой застройке
	ул. 1-я Луговая
	0,1

	44
	Улица в жилой застройке
	ул. Рабочая
	0,54

	45
	Улица в жилой застройке
	ул. Строителей
	2,46

	46
	Улица в жилой застройке
	ул. Больничная
	1,55

	47
	Улица в жилой застройке
	ул. Заводская
	0,93

	48
	Улица в жилой застройке
	ул. Пионерская
	0,72

	49
	Улица в жилой застройке
	пер. Лесной
	0,42

	50
	Улица в жилой застройке
	ул. Сосновая
	0,7

	51
	Улица в жилой застройке
	ул. 2-я Луговая
	0,24

	52
	Улица в жилой застройке
	пер. Ленина
	0,25

	Железнодорожная станция Кадада

	53
	Улица в жилой застройке
	ул. Железнодорожная
	0,62

	Железнодорожная станция Никоново

	54
	Улица в жилой застройке
	ул. Железнодорожная
	2,019


Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- часть улично-дорожной сети не имеет твердого покрытия;
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р 
(с последующими изменениями) предусмотрена реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.
СТП Пензенской области:
СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории поселения не планируются.
Пассажирский транспорт
Существующее положение
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению района необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. 
Пассажирские перевозки, обслуживающие территорию поселения, внутри поселения отсутствуют. Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории поселения. 
Автобусного сообщения в границах населенных пунктов нет. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов пассажирского транспорта на территории поселения не планируются.

[bookmark: _Toc201608232]3.5.4. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р 
(с последующими изменениями) на территории муниципального образования проходят:
- Магистральный нефтепровод «Участок нефтепровода «Дружба-2» (Куйбышев - Унеча)»;
- Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1»;
- Магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление»;
- Магистральный нефтепродуктопровод «Куйбышев-Брянск».

[bookmark: _Toc201608233]3.6. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc201608234]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
Анализ сложившейся системы водоснабжения
Источником централизованного водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка являются ресурсы поверхностных и подземных вод. 
Из трех населенных пунктов муниципального образования обеспечен центральным водоснабжением только рабочий поселок Чаадаевка. Питьевое водоснабжение населения 
р.п. Чаадаевка полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами, каптажами и колодцами. 
Водоснабжение населенных пунктов железнодорожная станция Никоново и железнодорожная станция Кадада осуществляется за счет родников, а также через открытые колодцы.
Общая протяженность сетей водоснабжения на территории поселения составляет 
33,6 км. Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным водоснабжением 1679 единиц, из них индивидуальные жилые дома – 
1626 ед., многоквартирные жилые дома – 43 ед., иные объекты – 10 ед.

Планируемое развитие 
СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети водоснабжения на территории рабочего поселка Чаадаевка. 

Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.
Наружное пожаротушение сельского поселения принято от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и от пожарных резервуаров и водоемов. Пожарные гидранты и водоемы должны иметь подъезды с твердым покрытием. В случае наличия на территории объекта или вблизи от него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников – рек, озер, бассейнов. К ним должны быть устроены благоустроенные подъезды с площадками размером не меньше 12х12 м для установки пожарных машин и забора воды в любое время года.
 Пожарные гидранты должны размещаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. На водопроводной сети систем водоснабжения сельских поселений с численностью населения до 500 человек, вместо пожарных гидрантов разрешается устанавливать стояки диаметром до 80 мм с пожарными кранами. Установка гидрантов на ответвлениях от основных линий водопровода не допускается. Для обеспечения наружного пожаротушения, в местах, не оборудованных кольцевыми системами водопровода, пожаротушение жилой и производственной зон сельского поселения предусматривается при помощи насосов пожарной помпы с водозабором из пожарных резервуаров и водоемов. Для населенных пунктов сельских поселений расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать в объеме – 5л/сек на один пожар.
Рекомендуется принимать водопровод, по назначению совмещенный с противопожарным. Радиус действия пожарных резервуаров равен 200 метров. Заполнение пожарных резервуаров предусмотрено от колодцев, расположенных на водопроводной сети. Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения предусматривается пожарная сигнализация всех зданий.

Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk130569820]Мероприятия в области водоснабжения на территории р.п. Чаадаевка не планируются.

Существующая система водоотведения
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения.
Согласно данным администрации р.п. Чаадаевка, из трех населенных пунктов муниципального образования централизованной системой канализации обеспечен только рабочий поселок Чаадаевка.  Водоотведение р.п. Чаадаевка представлено смешанной системой сбора, очистки и отведения сточных вод, которая представлена централизованной системой водоотведения от благоустроенных микрорайонов путем перекачивания стоков канализационно-насосными станциями на очистные сооружения, и выгребными ямами в частных домостроениях с последующим вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения р.п. Чаадаевка.
Общая протяженность канализационных сетей 8,5 км. Общее количество объектов капитального строительства обеспеченных централизованным водоотведением 112 единиц, из них индивидуальных жилых домов – 66 ед., многоквартирных жилых домов – 43 ед., и иных объектов – 3 ед. В составе объектов водоотведения на территории поселения имеются канализационная насосная станция с напорным коллектором для Чаадаевской областной противотуберкулезной больницы, канализационные коллекторы, канализация с канализационной насосной станцией, наружная канализация.
Очистные сооружения, расположенные по адресу р.п. Чаадаевка, от завода ДСП на юго-восток в 1,5 км., кадастровый номер 58:07:0660201:1224, являются действующими.

Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоотведения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 №860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения на территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка не планируются.

[bookmark: _Toc201608235]3.6.2. Электроснабжение
Анализ сложившейся системы электроснабжения 
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
По территории городского поселения р.п. Чаадаевка проходят:
1) высоковольтные линии электропередач:
· ВЛ-110 кВ «Сурск-Кузнецк-I-II»
· ВЛ-10 кВ фидер №8 «ХПП» от ПС 110/10 кВ «ДСК»;
· ВЛ-10 кВ фидер №16 «Уранка» от ПС 110/10 кВ «ДСК»;
· ВЛ-10 кВ фидер №17 «Чаадаевка» от ПС 110/10 кВ «ДСК»;
· ВЛ-10 кВ фидер №4 «Туберкулезная больница» от ПС 110-10кВ «Чаадаевка-Тяговая»;
· ВЛ-10 кВ фидер №10 «Энергетик» от ПС 110/10 кВ «Сура»;
· ВЛ-10 кВ фидер №18 «Архангельское» от ПС 110/10 кВ «ДСК».
2) Электрические подстанции:
· ПС 110/10 кВ «ДСК»;
· ПС 110/10 кВ «Чаадаевка-Тяговая».

Все населенные пункты городского поселения электрифицированы. 
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.

Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не планируются.
[bookmark: _Toc201608236]3.6.3. Теплоснабжение
Анализ сложившейся системы теплоснабжения
Объектами централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании обеспечен только рабочий поселок Чаадаевка. 
На территории р.п. Чаадаевка расположены следующие объекты теплоснабжения: пять модульных котельных и двухтрубная сеть теплоснабжения. Модульные котельные и квартальные модульные котельные снабжают тепловой энергией многоквартирные жилые дома и объекты социально-культурного назначения по ул. Строителей, ул. Молодежная, многоквартирный жилой дом по ул. Центральная, многоквартирные жилые дома по 
ул. Первомайская и МБОУ ООШ им. Героя Советского Союза Горюнова Ф.Н.
Общая протяженность сетей теплоснабжения на территории поселения – 5.2 км. Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным теплоснабжением – 24 ед., в том числе индивидуальных жилых домов – 2 ед., многоквартирных жилых домов -19 ед., иных объектов – 3 ед.
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия в области электроснабжения на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не планируются.
[bookmark: _Toc201608237]3.6.4. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или
почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при
оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории поселения: почтовое отделение 
и отделение банка, находящиеся по адресу: р.п. Чаадаевка, ул. Крупской, 43.
Также на территории р.п. Чаадаевка размещено пять базовых станций сотовой связи, расположенные по улицам: Заводская, Кирова, Крупской и Ленина (две вышки). 
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями р.п. Чаадаевка мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc201608238]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах муниципального образования р.п.Чаадаевка:

	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Магазин 
	Кафе 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	р.п.Чаадаевка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	-

	жд.ст.Кадада
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жд.ст.Никоново
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Hlk139544895][bookmark: _Toc201608239]3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
Полномочия органов местного самоуправления поселения имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации городского поселения р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.
Существующие объекты образования и воспитания:
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Лесная сказка" р.п. Чаадаевка
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д.43

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа – детский сад р.п. Чаадаевка (МБОУ НОШ – ДС р.п. Чаадаевка)
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 9

	3
	Федеральное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Росинка»
	Пензенская область, городской округ Кузнецк, городок Кузнецк-12, Свердловская улица, 135

	Общеобразовательные учреждения

	4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа – детский сад р.п. Чаадаевка (МБОУ НОШ – ДС р.п. Чаадаевка)
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Молодежная, д. 9

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Чаадаевка (МБОУ СОШ №1 р.п. Чаадаевка)
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Рабочая, д.25

	6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательная школа р.п. Чаадаевка имени Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова (МБОУ ООШ р.п. Чаадаевка)
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д.11

	7
	Федеральное казенное общеобразовательное учреждение Средняя школа имени А.Н. Радищева
	Пензенская область, городской округ Кузнецк, городок Кузнецк-12, Свердловская улица, 142


Планируемое развитие
Вопросы общего и дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Городищенского района. 
СТП Городищенского района:
Строительство и реконструкция общеобразовательных и дошкольных организаций на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка СТП Городищенского района не предусматривается. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями муниципального образования р.п. Чаадаевка мероприятия в области общего и дошкольного образования не планируются.

Организации дополнительного образования 
Анализ сложившейся системы дополнительного образования поселения 
Система дополнительного образования в муниципальном образовании р.п. Чаадаевка представлена Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детская школа искусств Городищенского района р.п. Чаадаевка (филиал №2 МБОУ ДО ДШИ Городищенского района ДШИ р.п. Чаадаевка) (Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Быстрова, д.32 и ул. Молодежная, д.9).
Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района.
СТП Городищенского района:
Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка СТП Городищенского района не предусматривается. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями муниципального образования р.п. Чаадаевка мероприятия в области дополнительного образования не планируются.
[bookmark: _Toc201608240]3.7.2. Здравоохранение
Анализ сложившейся системы здравоохранения 
На территории поселения расположены следующие объекты здравоохранения:

	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	ГБУЗ «Городищенская районная больница» структурное подразделение участковая больница рабочего поселка Чаадаевка
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Кирова 43Б

	2
	Главный корпус больницы на 100 коек (госпиталь)
	Пензенская область, г. Кузнецк-12, ул. Свердловская, д. 133


На территории городского поселения р.п. Чаадаевка расположено 6 аптек.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения;
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk139640955]Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. СТП Пензенской области мероприятия в области здравоохранения на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не планируются. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями муниципального образования р.п. Чаадаевка мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc201608241]3.7.3. Культура и досуг
Анализ сложившейся системы культуры и досуга 
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка расположены следующие учреждения культуры и искусства:
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Библиотека
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Ленина, д.27

	2
	Дом культуры
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Ленина, д.26

	3
	Социально-культурный, культурно-досуговый комплекс (подростковый клуб)
	Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, 5а


Основными задачами в сфере культуры являются: 
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей; 
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; 
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; 
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны; 
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифицированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в поселение;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
СТП Городищенского района:
Вопросы в области культуры и досуга относятся к полномочиям Городищенского района. 
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка СТП Городищенского района не предусмотрены размещение/реконструкция объектов культуры.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов культуры и досуга на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc201608242]3.7.4. Физическая культура и массовый спорт
Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта 
Объекты физкультуры и спорта на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка представлены спортивной площадкой при школе в р.п. Чаадаевка (МБОУ СОШ №1 р.п. Чаадаевка по адресу ул. Рабочая, 25), спортивной площадкой при школе в р.п. Чаадаевка (МБОУ ООШ р.п. Чаадаевка имени Героя Советского Союза Н.Ф. Горюнова р.п. Чаадаевка по адресу ул. Первомайская,  д. 11) и хоккейной площадкой по адресу ул. Молодежная, з/у 25ю
[bookmark: _Hlk119922222]Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом не соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния спортивных сооружений для проведения работ по капитальному ремонту;
- необходимо вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе проведение массовых соревнований среди детей.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов физической культуры и массового спорта на территории городского поселения р.п. Чаадаевка не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc201608243]3.7.5. Социальное обслуживание
Существующее положение
На территории муниципального образования р.п.Чаадаевка социальная поддержка граждан на территории осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Городищенского района Пензенской области» (Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка ул. Первомайская д. 29).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно обеспечена квалифицированными кадрами и материально-технической базой.
Выводы:
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Городищенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Городищенского района в области социального обслуживания, на территории городского поселения р.п. Чаадаевка не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории городского поселения р.п. Чаадаевка не предусматриваются. 
[bookmark: _Hlk120695931][bookmark: _Toc201608244]3.7.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка расположен 1 объект-Администрация городского поселения Чаадаевка, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти, по адресу р.п. Чаадаевка, ул. Ленина, 17.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления городского поселения р.п. Чаадаевка.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не предусматриваются.

[bookmark: _Toc201608245]3.7.7. Система торгово-бытового и административного обслуживания
Существующее положение
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
В последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль в удовлетворении потребностей населения стали играть представители частного капитала, произошло существенное понижение роли органов местного самоуправления в вышеуказанных сферах.
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка работают: 55 магазина товаров повседневного спроса (р.п. Чаадаевка) и предприятие общественного питания (р.п.Чаадаевка, ул.Ленина). В остальных населенных пунктах предприятия торговли и общественного питания отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
[bookmark: _Hlk119926879]- инфраструктура торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания обеспечивает потребности населения. 
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Выводы:
- провести обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории муниципального образования р.п.Чаадаевка не планируются.

[bookmark: _Toc145928554][bookmark: _Toc201608246]3.7.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории городского поселения объекты по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг отсутствуют. 
 На территории имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории городского поселения р.п. Чаадаевка не предусматриваются.

[bookmark: _Toc201608247]3.7.9. Места погребения
Существующее положение
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка расположено 3 кладбища, общей площадью   6,32 га.
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 

Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Месторасположение кладбища
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/

	1.
	Кладбище, расположенное севернее р.п. Чаадаевка (в границах земель лесного фонда)
	Местного значения поселения
	Класс V
	5,1

	2.
	Кладбище, расположенное в северо-центральной части р.п. Чаадаевка по улице Крупской (кладбище закрыто)
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,64

	2.
	Кладбище, расположенное в восточной части муниципального образования р.п. Чаадаевка
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,58



Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не предусматриваются.

[bookmark: _Toc201608248]3.7.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка объекты религиозных организаций (объединений) представлены православным храмом «Церковь Серафима Сарофского» и Храмом-часовни Успения Божией Матери.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения объектов религиозных организаций (объединений) на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не предусматриваются.

[bookmark: _Toc201608249]3.7.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории поселения объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории поселения  р.п. Чаадаевка, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории поселения р.п. Чаадаевка, содержатся в приложении 7 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложение 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Система сбора и утилизации (переработки) ТКО с территории рабочего поселка Чаадаевка утверждена Решением Комитета местного самоуправления р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области от 15.05.2019 №720-94/6 «О реализации на территории рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории поселения р.п. Чаадаевка отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории городского поселения р.п. Чаадаевка, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
СТП Пензенской области:
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов, связанных с накоплением и переработкой твердых коммунальных отходов на территории поселения не планируются.
Мероприятия генерального плана
На территории поселения мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc201608250]3.8. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc201608251]3.8.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка работают следующие предприятия:
1.	Промышленные предприятия: 
•	ООО «Чаадаевский ДП» (далее ООО «Ультрадекор») - производство древесностружчатой плиты;
•	ООО «Чаадаевский пенобетон» - производство изделий из бетона для использования в строительстве (р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8);
•	ООО «Декор Гласс-Поволжье» - производство листового стекла (р.п. Чаадаевка, ул. Заводская,5);
•	ООО «Композит» - обработка древесины, производство изделий из дерева;
•	ЗАО «Чаадаевское автохозяйство» - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
•	ООО «Водолей» - производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;
•	ООО «Кварц» - аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
•	ООО «Карьеруправление» - разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
•	ЗАО «Московский механический завод специального оборудования» - разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.
В ближайших планах реализация нового инвестиционного проекта на действующей площадке в р.п. Чаадаевка Пензенской области, новый проект предполагает строительство нового современного производства древесностружечных плит ДСП /ЛДСП с общим объемом инвестиций не менее 10 млрд.рублей и созданием не менее 100 прямых и 1000 непрямых рабочих  мест.
2.	Карьеры: карьер, площадью 5,7 кв.км., по добыче формовочного песка (на территории Чаадаевского-Куракинского участкового лесничества (Чаадаевский участок) квартал 11 (части выделов 26-34), квартал 12 (части выделов 2,6,30 и выдела 3,4,6), деятельность на котором осуществляет ООО «Карьеруправление».
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, действующие и планируемые сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

[bookmark: _Toc201608252]3.9. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc201608253]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
 На территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка имеются озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.   Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С).
Выводы: 
[bookmark: _Hlk139883032]- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в р.п. Чаадаевка с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м на 1 человека.
Мероприятия генерального плана
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка выделение озелененных территорий общего пользования населения не предусматривается
[bookmark: _Toc201608254]3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
-  наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов и рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на территориях по берегам прудов. 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения поселения.
Планируемое развитие
Развитие объектов в области массового отдыха на территории р.п. Чаадаевка не планируется. 
[bookmark: _Hlk132038533]Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории р.п. Чаадаевка вблизи водных объектов.
[bookmark: _Toc201608255]3.9.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка действует летний пришкольный детский оздоровительный лагерь «Сказочное лето» с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения общей общеобразовательной школы р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школы, находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ;
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Городищенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Городищенского района на территории р.п. Чаадаевка не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями р.п. Чаадаевка мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc201608256]3.9.4. Туризм
Существующее положение
Муниципальное образование рабочий поселок Чаадаевка является перспективным городским поселением с точки зрения развития туризма. Городское поселение обладает всеми компонентами, которые составляют понятие «сфера туризма»: природные ресурсы, стабильная экология, транспортная доступность предприятий питания, памятники природы, базы отдыха.
Турбаза «Никоново» расположена в 800 метрах от остановочной платформы «Никоново». Рядом находится детский оздоровительный лагерь «Строитель». Добраться до базы отдыха можно электропоездом Пенза-Кузнецк до ст. Никоново или доехать на автомобиле. База отдыха расположена в живописном сосновом бору, на берегу реки Сура. Ее расположение создает возможность для отдыха туристов круглый год. Любители рыбной ловли могут порыбачить с удочкой или спиннингом на берегу реки Сура, где ловятся голавль, подуст, плотва, окунь, щука и другая разнообразная рыба. На территории базы расположены два небольших озера. В зимний период на озере заливается каток, можно покататься на коньках, поиграть в хоккей. На базе оборудованы спортивная и детская площадки, имеется прокат спортинвентаря.
На базе одновременно может отдохнуть до 140 человек. Отдыхающие располагаются в 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местных номерах в срубовых и панельных домах. Дома отапливаются. Имеется русская баня.
Источником водоснабжения является артезианская скважина, вода высокого качества.
На базе имеются лошади пастбищного содержания, стоят в срубовой конюшне. Один жеребец, несколько кобыл и жеребята фризской породы – черные с красивой гривой. Остальные лошади хобби-класса.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию поселения и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- имеется неиспользуемый потенциал для развития пешего, водного и других видов туризма на территории городского поселения.
Выводы:
- рекомендуется организация водного, пешего и велосипедного туристических маршрутов с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для дальнейшего развития туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Городищенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Городищенского района, на территории городского поселения р.п. Чаадаевка не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями городского поселения р.п. Чаадаевка мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc201608257]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения.

[bookmark: _Toc201608258]3.10.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области расположен объект культурного наследия регионального значения: «Комплекс захоронений советских воинов, умерших от ран», по адресу: Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, территория обл. туберкулезной больницы.

[bookmark: _Toc201608259]3.11. Особо охраняемые природные территории.
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка расположен памятник природы (палеонтологический) регионального значения «Овраг Смерти» (Чаадаевское-Куракинское участковое лесничество кв.64, в.24).
Также на территории городского поселения р.п. Чаадаевка расположена часть территории памятника природы регионального значения «Никоновский бор». Ботанический памятник природы «Никоновский бор» отнесен к памятникам природы регионального значения 26.05.1999, постановлением Законодательного собрания Пензенской области от 26.05.1999 №357-16/2 3С «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения» (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc201608260]3.12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc201608261]3.12.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы
На территории городского поселения отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. городское поселение расположено в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории городского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории городского поселения р.п. Чаадаевка опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением поселения. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН на территории городского поселения р.п. Чаадаевка расположены:
- зона затопления территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при 1% обеспеченности с кадастровым номером 58:07-6.262;
- зона подтопления территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при умеренной степени 58:07-6.254;
- зона подтопления территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при слабой степени 58:07-6.255;
- зона подтопления территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области водами весеннего половодья реки Сура при сильной степени с кадастровым номером 58:07-6.256.

Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории поселения могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2023 N 118-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года» был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0%. 
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка средний класс природной пожарной опасности - III, 7, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», р.п. Чаадаевка включен в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния. 
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом, на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.
На территории р.п. Чаадаевка находится:
- Подразделение Филиала Пожарно-спасательной части №52 государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» (подразделение расположено по адресу: Пензенская обл., Городищенский р-н, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 12);
- Пожарно-химическая станция 1 типа ГКУ ПО «Чаадаевское лесничество» по адресу Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул.1-я Лесная, 64.
- Объект единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по адресу Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка.
 На территории р.п. Чаадаевка находятся 7 водонапорных башен, 11 искусственных пожарных водоемов, 1 озеро.

[bookmark: _Toc201608262]3.12.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка существуют 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Действующие и законсервированные скотомогильники на территории городского поселения отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в рабочем поселке Чаадаевка маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в рабочем поселке Чаадаевка маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc201608263]3.12.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории городского поселения рабочий поселок Чаадаевка наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
По юго-восточной границе городского поселения р.п. Чаадаевка проходит двухпутный электрифицированный железнодорожный участок направления Пенза-Сызрань Куйбышевской железной дороги. В границах муниципального образования расположены: железнодорожная станция «Чаадаевка», железнодорожные остановочные пункты «Никоново» и «Пионерлагерь», железнодорожный разъезд «Кадада». На железнодорожной станции «Чаадаевка» расположен железнодорожный вокзал.
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Внутренний водный транспорт на территории р.п. Чаадаевка отсутствует.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
На территории городского поселения объекты воздушного транспорта отсутствуют, воздушный коридор не выделялся. Ближайший аэропорт находится примерно в 80 км, в областном центре городе Пенза. Риски возникновения авиационной катастрофы находятся на малом уровне.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории поселения. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
На территории городского поселения р.п. Чаадаевка расположены автомобильные дороги федерального и регионального значения. Автодорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск имеет аварийные участки, где возможно возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера.
На территории городского поселения мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, запланированы схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в отношении:
- автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область (2027 - 2029 гг.) (работы проводятся на участке км 645 - км 649);
- организация скоростного движения (140-160 км/ч) по территории Пензенской области по направлению «Самара – Пенза» протяженностью 388 км (г. Самара, Волжский, Красноярский районы, г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район, г. Октябрьск, Сызрань, Николаевский, Новоспасский, Городищенский, Сосновоборский районы, г. Кузнецк, Кузнецкий, Бессоновский, Пензенский районы, г. Пенза, Сызранский район).

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
В соответствии с данными «Паспорта безопасности территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района Пензенской области» взрыво-, пожаро - опасные объекты на территории городского поселения отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты — это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария — это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка гидродинамически опасные объекты, которые могут оказать опасное воздействие на территорию городского поселения отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр. 
На территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc201608264]3.12.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc201608265]3.12.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc201608266]3.12.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах муниципального образования рабочий поселок Чаадаевка отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории городского поселения р.п. Чаадаевка отсутствуют.
[bookmark: _Toc201608267]3.12.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в р.п. Чаадаевка для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Наружное пожаротушение сельского поселения принято от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и от пожарных резервуаров и водоемов. Пожарные гидранты и водоемы должны иметь подъезды с твердым покрытием. В случае наличия на территории объекта или вблизи от него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников – рек, озер, бассейнов. К ним должны быть устроены благоустроенные подъезды с площадками размером не меньше 12х12 м для установки пожарных машин и забора воды в любое время года.
 Пожарные гидранты должны размещаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. На водопроводной сети систем водоснабжения сельских поселений с численностью населения до 500 человек, вместо пожарных гидрантов разрешается устанавливать стояки диаметром до 80 мм с пожарными кранами. Установка гидрантов на ответвлениях от основных линий водопровода не допускается. Для обеспечения наружного пожаротушения, в местах не оборудованных кольцевыми системами водопровода, пожаротушение жилой и производственной зон сельского поселения предусматривается при помощи насосов пожарной помпы с водозабором из пожарных резервуаров и водоемов. Для населенных пунктов сельских поселений расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать в объеме – 5 л/с на один пожар.
В целях защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области №431-пП от 07.06.2012 
(с последующими изменениями), в условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Пензенской области одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении населения Пензенской области.
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах р.п. Чаадаевка Городищенского района обеспечивает подразделение Филиала пожарно-спасательной части №52 государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр», расположенный по адресу: Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская,12.
[bookmark: _Hlk120885579]Городское поселение р.п. Чаадаевка находится в районе выезда 25 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, расположенной по адресу: Пензенская область, Городищенский район, г. Городище, ул. Советская, 12.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
Схемой территориального планирования Городищенского района и Пензенской области на территории городского поселения мероприятий по строительству пожарных депо не запланировано. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах городского поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc201608268]3.13. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc201608269]3.13.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории муниципального образования р.п. Чаадаевка проходят автодороги федерального, регионального и межмуниципального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории поселенияа, достаточно высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
По территории муниципального образования р.п. Чаадаевка проходит  газораспределительная сеть высокого давления.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc201608270]3.13.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В муниципальное образование р.п.Чаадаевка существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории поселения по водоотведению удовлетворительное. На территории городского поселения р.п. Чаадаевка присутствует централизованная система канализации. 
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории муниципального образования р.п. Чаадаевка объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc201608271]3.13.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории поселения являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc201608272]3.13.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды поселения являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории городского поселения р.п. Чаадаевка по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория поселения подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории городского поселения р.п. Чаадаевка несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории поселения (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка, действующие и законсервированные скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В муниципальном образовании р.п. Чаадаевка транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Трубопроводный транспорт
По территории муниципального образования р.п. Чаадаевка проходит распределительный трубопровод высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
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[bookmark: _Toc201608273]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Размещение и реконструкция на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка объектов местного значения поселения не планируется.
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[bookmark: _Toc201608274]5. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Размещение и реконструкция объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района на территории муниципального образования р.п. Чаадаевка не планируется. 


[bookmark: _Toc201608275]6. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы 
[bookmark: _Toc201608276]населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границ рабочего поселка Чаадаевка в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, отражены в таблице 6-1:
Таблица 6-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	р.п. Чаадаевка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 58:07:0660402 58:07:0071201 58:07:0660103 58:07:0660104 58:07:0660501 58:07:0061101
	0,86
	Земли населенных пунктов/
для производственных целей
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	58:07:0061901:115 
	0,06
	Земли населенных пунктов/
для производственных целей
	Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 24.02.2026 №25/423

	
	
	58:26:0100501:3031
	105,73
	
	

	
	
	58:26:0100501:3019
	0,31
	
	

	
	
	58:26:0100501:3018
	58,80
	
	

	
	
	58:26:0100501:1945
	3,94
	
	

	
	
	58:26:0100501:1944
	2,39
	
	

	
	
	58:26:0100501:3026
	0,72
	
	

	
	
	58:26:0100501:3025
	4,08
	
	

	
	
	58:26:0100501:3016 
	0,30
	
	

	
	
	58:26:0100501:3027
	0,86
	
	

	
	
	58:26:0100501:3028
	0,28
	
	

	
	
	58:26:0100501:3012
	0,04
	
	

	
	
	58:26:0100501:3013
	0,43
	
	

	
	
	58:26:0100501:3024
	0,01
	
	

	
	
	58:26:0100501:3023
	0,32
	
	

	
	
	58:26:0100501:3014
	4,70
	
	

	
	
	58:26:0100501:3022
	1,36
	
	

	
	
	58:26:0100501:1
	504,82
	
	

	
	
	58:14:0010101:11
	36,50
	
	

	Итого: 726,51


Включение земельных участков образуемых из лесных поселков и военных городков в границы населенного пункта р.п.Чаадаевка (согласно перечня  п2. таблица 6-1) осуществляется с целью включения территории имущественного комплекса Кузнецк-12 в границы указанного населенного пункта, в виду его исключения из состава имеющих жилищный фонд закрытых военных городков ВС РФ и органов федеральной службы безопасности.
[bookmark: _GoBack]Пакет документов для перевода земельных участков в рамках процедуры установления границ населенных пунктов подготовлен в соответствии с действующим законодательством и прилагается к Материалам по обоснованию настоящего генерального плана (Приложение 1. Особенности содержания генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов).

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6-3.
Таблица 6-2
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	р.п. Чаадаевка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 58:07:0660201
	0,01
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы
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[bookmark: _Toc201608278]7. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице:

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2050)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. Территории
	

	 
	Общая площадь земель в границах
муниципального образования, в
том числе:
	га
	4408,24
	6251,56
	

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	481,2
	1208,66
	

	1.2
	земли сельскохозяйственного
назначения
	га
	260,56
	258,98
	

	1.3
	земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	819,99
	1936,94
	

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	2846,49
	2847,17
	

	
	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны
	

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	307,11
	306,52
	

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный
	га
	10,78
	10,79
	

	2.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая масардный)
	га
	6,77
	126,73
	

	2.4
	Общественно - деловые зоны
	га
	18,86
	18,94
	

	2.5
	Производственная зона
	га
	114,43
	114,96
	

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	7,37
	7,38
	

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	41,01
	41,01
	

	2.8
	Зона садоводства, огородничества
	га
	6,11
	6,11
	

	2.9
	Зоны рекреационного назначения 
	га
	0,64
	0,64
	

	2.10
	Зона кладбищ
	га
	0,64
	0,64
	

	2.11
	Зона режимных территорий
	га
	597,5
	1196,71
	

	2.12
	Иные зоны
	га
	8,69
	8,32
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	3
	

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	3
	4
	

	3.3
	Плоскостные спортивные сооружения
	ед.
	3
	3
	

	3.4
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2
	

	3.5
	Больница
	ед.
	1
	2
	

	3.6
	Библиотека
	ед.
	1
	1
	

	4.Транспортная инфраструктура
	

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	
	

	4.1.2
	федерального значения
	км
	0,05
	0,05
	

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	8,75
	8,75
	

	5.Инженерная инфраструктура
	

	5.1
	Водозабор
	ед.
	1
	1
	

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	7
	7
	

	5.3
	Резервуары
	ед.
	1
	1
	

	5.4
	Артезианские скважины
	ед.
	10
	10
	

	5.5
	Электрические подстанции
	ед.
	2
	2
	

	5.6
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	32
	32
	

	5.7
	Котельная
	ед.
	5
	5
	

	6.Санитарная очистка территории
	

	6.1
	Кладбище
	ед.
	3
	3
	

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-
	

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	10
	10
	

	7.2
	Пожарно-спасательные части
	ед.
	1
	1
	

	7.3
	Объекты лесопожарной охраны
	ед.
	1
	1
	

	7.3
	Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	ед.
	1
	1
	

	8. Население
	

	8.1
	Численность населения 
	чел.
	6711
	5637
	

	9. Жилищное строительство
	

	9.1
	Жилищный фонд, всего
в том числе:
	тыс.м²
	214,5
	214,5
	



2017	
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