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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk184203835]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 29.11.2011 № 84-26/1.
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 26.01.2026 № 67/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральный план Трескинского сельсовета, утвержденный в 2011 году, действует до 2030 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2030 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Никольского района Пензенской области, администрацией Трескинского сельсовет Колышлейского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования муниципального образования Колышлейский район Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области четвертого созыва от 22.12.2011 № 686-74/2 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Колышлейский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.09.2011 № 84-26/1.
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.


Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана
Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc221812068][bookmark: _Toc230340775]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации, 
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области».
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Колышлейского района
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Развитие образования в Колышлейском рйоне Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского раиона Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
12. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района пензенской области», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
13. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
14. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
15. Муниципальная программа «Защита населения и территорий чрезвычайньх ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями);
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Трескинского сельсовета
- Постановление администрации Трескинского сельсовета от 26.12.20216г. № 132-п «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»»;
- Постановление администрации Трескинского сельсовета от 26.12.20216г. № 6-п «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы»»;
-  Постановление администрации Трескинского сельсовета от 26.12.20216г. № 127-п «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы»».


[bookmark: _Toc221812069][bookmark: _Toc230340776]2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc221812070][bookmark: _Toc230340777]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 9 населенных пунктов: деревня Кайсаровка, деревня Карауловка, село Катковка, деревня Луговое, деревня Надеждино, деревня Немчиновка, деревня Раевка, село Сумы, село Трескино. Административным центром является село Трескино.
Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Трескинсого сельсовета с их описанием.
Муниципальное образование – Трескинский сельсовет расположен в юго-восточной части Колышлейского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из одного массива и граничит:
- на севере – с Пограничным сельсоветом Колышлейского района;
- на северо-востоке, востоке – с Пензенским районом;
- на юго-востоке – с Малосердобинским районом;
- на юге и юго-западе – с Лачиновским сельсоветом Колышлейского района;
- на западе – с р.п. Колышлей и Названовским сельсоветом Колышлейского района;
- на северо-западе – с Березовским сельсоветом Колышлейского района. 
Территория муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района составляет 31809,8 га. 
Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Колышлей Юго-Восточной железной дороги, которая расположена в 9 км от административного центра.  Расстояние от села Казарка до административного центра района 9 км, до областного центра 80 км.
Связь с областным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге III технической категории «Тамбов – Пенза» – Колышлей – Сердобск – Беково и по автодороге «Колышлей – М.Сердоба» IV технической категории.
Местоположение Трескинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Местоположение Трескинского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.
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Рисунок 1
Местоположение Трескинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Рисунок 3
Схема расположения Трескинского сельсовета в Никольском районе 
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[bookmark: _Toc8212244]Историческая справка
На берегах живописной реки Колышлей стоит одно из старейших сел области - Трескино, история которого насчитывает более 300 лет. В документах подворной переписи 1710 года, хранящихся в Пензенском краеведческом музее, Трескино не упоминается, нет его и в перечне селений Пензенского края, пострадавших в результате «Кубанского погрома» в 1717 году. Значит, тогда оно ещё не существовало. Первые документальные свидетельства о нём относятся к 1721 году. Далёкий XVIII век. Неспокойное, бурное время правления Петра I, который силой своей воли и ума создавал новое государство. Уже построена в 1663 году  крепость Пенза, однако рядом лежащие земли пустуют... Чтобы упрочить положение и сохранить плодородные земли, царь дарует верным дворянам вотчины. В «Десятнях» значится немало «дворян и детей боярских», кому назначено «великого государя поместного и денежного окладу»: П. Крабов, В. Сумароков, В. Куракин.
   В 1721 году отправляется осваивать новые земли Иван Тимофеевич Трескин, сопровождаемый 39 крестьянами. Проскрипели колёса телег, отгорели костры, и возникло в чистом поле селение, названное по имени его владельца, Трескино. В честь рождения нового села был заложен храм Рождества Пресвятой Богородицы, таким образом, село обрело второе, христианское название - Рождественское.
Удобное месторасположение села, близость полноводной реки, тучные земли и луга привлекли внимание других дворян. В то же время и в том же месте поселяются крестьяне боцмана Максима Семёновича Мусина-Пушкина, Фёдора Протопова и Ивана Беречинского. Общая численность населения составляла примерно 80-100 человек. Помещики переводили крестьян из самых разных мест России. Первопоселенцы Казанского, Нижегородского, Владимирского, Суздальского, Муромского уездов. Крестьяне были мастеровыми, впоследствии своим талантам прославившими селенье: кузнецами, столярами, гончарами. На протяжении многих десятилетий живут и трудятся на селе династии Кузнецовых, Гончаровых, Столяровых . 
Прошло два десятка лет и пустынную местность невозможно стало узнать: стройными рядами стояли избы крестьян, пестрели цветами дворянские усадьбы, доносился шум из мастерских и мельниц. В 1754 году была построена Архангельская церковь. Ревизия податного населения 1745-1747 годов зафиксировала, что численность трескинцев выросла более чем до 500 человек. Прибавилось и помещиков, их стало 13. Старое Трескино было знаменито помещиками. Это было поистине помещичье гнездо. Самым богатым был коллежский асессор М. Б. Нетесов, имевший 150 душ. Обширными плодородными землями здесь владели Дурново и Акимов, помещики Топорнин и Сомов. Они безжалостно эксплуатировали здешних крестьян. Сами же крестьянские семьи жили впроголодь. Никогда у них не хватало хлеба до нови.
Сумы - бывшая украинская деревня. Вошла в черту объединенного села Сумы (17.09.1975 г.).  Основано село перед Первой мировой войной украинцами Сумского уезда Харьковской губернии, купившими земли у помещика Раевского. Первоначально это был типично украинский хутор с белыми мазанками и соломенными крышами. В 1959 году - 81 житель.
Надеждино - деревня в Колышлейском районе Пензенской области России. Входит в состав Трескинского сельсовета.
Деревня находится в южной части Пензенской области, в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Колышлей, на расстоянии примерно 16 км. от поселка городского типа Колышлей. Абсолютная высота - 181 метр над уровнем моря.
Немчиновка - деревня в Колышлейском районе Пензенской области России. Входит в состав Трескинского сельсовета.
Деревня находится в южной части Пензенской области, в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне, на берегах реки Колышлей, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Колышлей, административного центра района. Абсолютная высота - 171 метр над уровнем моря.
Село основано между 1719 и 1745 годами дворянином Василием Тютчевым, на земле, полученной в качестве приданого за женой Марией Григорьевной Полянской; еще раньше земля, на которой было построено село, вероятно, принадлежала кому-либо из пензенских дворян Немчиновых. В 1747 году - новопоселенная деревня Калышлейка, Немчиновка тож, Завального стана Пензенского уезда. Василия Яковлевича Тютчева, крестьяне переведены из Пензенского уезда сел Безобразовки, Богородского (Медаевка тож), Архангельского. Позднее деревня принадлежала Каховским. С конца 18 века - в составе Сердобского уезда, с 1860-х - в Трескинской волости того же уезда. Перед отменой крепостного права сельцо Немчиновка показана за Ф. А. Каховским, 174 ревизских души крестьян, 96 ревизских душ дворовых людей, 127 тягол (барщина), 5 тягол состояли частью на барщине, частью на оброке. 
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика Каховского землю в собственность. В 1877 году - 114 дворов, 3 ветряные мельницы. В 1911 году работала церковноприходская школа. Село развивалось двумя «концами», поэтому в переписях 1926 и 1939 годов представлено под номерами Немчиновка №1 и №2. В 1926 году - центр сельсовета, в 1939 году - центр Сумского сельсовета. В 1955 году - центральная усадьба колхоза имени Кирова. В годы Великой Отечественной войны немецкие самолеты сбросили несколько бомб на Немчиновку. Численность населения: в 1747 году - около 48, 1859 год  - 624, 1877 год - 653, 1897 год - 628, 1911 год - 774, 1926 год - 838, 1959 год - 344, 1979 год - 216, 1989 год - 255, 1996 год - 263 жителя.
Кайсаровка - деревня в Колышлейском районе Пензенской области России. Входит в состав Трескинского сельсовета.
Деревня находится в южной части Пензенской области, в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Колышлей, к востоку от автодороги 58К-359, на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Колышлей, административного центра района. Абсолютная высота - 168 метров над уровнем моря.
Основана в первой четверти XVIII века. Деревня владельческая, получила название  по фамилии братьев Ивана и Александра Кайсаровых, перевезших сюда из Владимирского уезда крестьян между 1721 и 1745 годами. В 1747 году - сельцо Ивановское, Колышлей тож, капитана галерного флота Ивана Ивановича Кайсарова и его брата, коллежского асессора Александра Ивановича, у них 75 ревизских душ. Во второй половине XVIII века - во владении генерала-фельдмаршала, графа Николая Ивановича Салтыкова. С 1780 года - Сердобского уезда Саратовской губернии. На его карте 1783 году сельцо Кайсаровка стоит на правом берегу Колышлея на сердобско - пензенской дороге. В 1795 году населенный пункт состоял из двух частей: 1) деревня Ивановка, Колышлей тож, генерал-фельдмаршала и разных орденов кавалера графа Николая Ивановича Салтыкова, 28 дворов, 140 ревизских душ; 2) деревня Ивановка, Колышлей тож, коллежского асессора Василия Афанасьевича Киндякова, 8 дворов, 39 ревизских душ.  
В 1829 году - за Дмитрием Николаевичем Салтыковым, у него 155 душ мужского пола (в 1811 году было 140), пашни - 1247, сенных покосов - 750, леса - 79, под селением -19, всех угодий - 2132 десятины. Крестьяне находились на оброке, платили в год по 15 руб. с тягла. В 1811 году показан также помещик, коллежский асессор Киндяков (39 ревизских душ). На земельной даче показаны река Каменка, овраги Старый Крутенький, Глиняный, Попов и др.
С 1860-х годов в составе Сущевской волости Сердобского уезда, в 1859 году имела 3 поташных завода и 3 мельницы. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у своей помещицы княгини Салтыковой. В селе было 3 крестьянских общества. 
В 1910 году на «Иваново-Карауловском участке» в 300 десятин, где была земская ферма, выстроены главное здание (двухэтажное, сосновое) для директора фермы, ученого агронома П.М. Браславского, скотный двор, подсобные помещения, водопровод от водокачки, приводимой в действие лошадьми, посажен сад. Для животных на поле выращивали кормовую траву чумизу (Журналы Сердобского 35-го очередного уездного земского собрания, 1910 г., с.28). 
В 1913 году открыто земское начальное училище (в 1916 году в нем 70 учеников и 2 учителя). С 1926 - 1939 годы - Карауловского сельсовета. В 1955 году - Колышлейского сельсовета, бригада колхоза имени Жданова.
Численность населения (по годам): в 1747 году - около 150, 1795 год - около 358, 1811 год -  около 340, 1859 год  -  462, 1877 год - 568, 1897 год - 727, 1911 год  -  900, 1926 год - 939, 1939 год - оценочно 756, 1959 год - 412, 1979 год - 251, 1989 год - 187, 1996 год - 205 жителей.
Карауловка (Спасское) - русское село Трескинского сельсовета, в 5 км от него. На 01.01.2004 г. - 143 хозяйства, 345 жителей. Названа по фамилии дворян Карауловых, владевших селом. Крестьяне из Муромского и Пензенского уездов, переведены между 1721 и 1747 годами. С 1860-х  годов в составе Сущевской волости Сердобского уезда. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у своих помещиков Егоровой, Васильевой и Печерина. В селе было 2 крестьянских общины.  Численность населения: в 1859 году - 458, 1911 год - 811, 1959 год - 414, 1979 год - 412, 1989 год - 378, 1996 год - 339 жителей.
В декабре 1961 года в селе Карауловка состоялось собрание общественности, посвящённое открытию нового клуба. Участники собрания заслушали отчёт заведующей клубом т. Аверьяновой о состоянии культурно-просветительной работы.
Луговое - деревня в Колышлейском районе Пензенской области  России. Входит в состав Трескинского сельсовета.
Деревня находится в южной части Пензенской области, в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Колышлей, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку от посёлка городского типа Колышлей, административного центра района. Абсолютная высота - 177 метров над уровнем моря.
Луговое (Луговой), бывший русский поселок Жмакинского сельсовета, в 5 км. к юго-востоку от него, в степи. В 1989 году в составе Плещеевского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 22.8.1990 года исключен из учетных данных как фактически не существующий. Численность населения: в 1959 году  - 154, 1979 год - 65, 1989 год - 2 жителя.
Раевка (Новая Раевка, За Хопром), русская деревня Крутцовского сельсовета. В 12 км. к юго-западу от села Крутец. На 01.01.2004 г. - 16 хозяйств, 31 житель. Основана в 1910-1911 годах, вероятно, как выселок из села  Раевки в ходе Столыпинской реформы. В 1911 году - поселок «За Хопром» Бекетовской волости Пензенского уезда, 4 двора. В 1930 году - Телегинского сельсовета деревня  Новая Раевка, 126 дворов, в 5 км. от Телегино. В 1955 году - того же сельсовета. 
Численность населения (по годам): в 1911 году - 34, 1926 год - 538, 1930 год - 570, 1939 год - 349, 1959 год - 218, 1979 год - 105, 1989 год - 38, 1996 год - 28 жителей.
Катковка - село в Колышлейском районе Пензенской области России. Входит в состав Трескинского сельсовета. До 2010 года являлось центром ныне упразднённого Катковского сельсовета.
Село находится в южной части Пензенской области, в пределах западного склона Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне, при автодороге 58К-181, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Колышлей, административного центра района. Абсолютная высота - 216 метров над уровнем моря.
Катковка - русское село, центр Катковского сельсовета, северо-восточная окраина поселка Степного. На 01.01.2004 г. - 228 хозяйств, 604 жителя. Центральная усадьба сельского производственного кооператива «Степной» на базе одноименного совхоза. В 1959 году - поселок в составе Чубаровского, а в 1989 году - Трескинского сельсоветов. Численность населения: в 1959 году - 227, 1979 год - 107, 1989 год - 33, 1996 год - 625 жителей.
[bookmark: _Toc221812072][bookmark: _Toc230340779][bookmark: _Hlk230249094]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021][bookmark: _Toc221812073][bookmark: _Toc230340780]2.3.1 Рельеф
[bookmark: _Toc422897022]Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.
Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов.
Территория Трескинского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.
Наиболее крупными оврагами являются: Орлов, Бурмистров, Алексеевский, Большой, Кирпичный.
[bookmark: _Toc221812074][bookmark: _Toc230340781]2.3.2 Гидрология и гидрография
[bookmark: _Toc422897023]В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территория сельсовета сравнительно богата.
Гидрографическая сеть Трескинского сельсовета представлена водными объектами: рекой Колышлей – левый приток реки Хопер, протяженностью 32,2 км; рекой Козырка – левый приток р. Колышлей протяженностью 7,8 км; рекой Каменка – левый приток р. Колышлей протяженностью 10,72 км, ручьями, питающими реки.
Река Колышлей является главным водным источником сельсовета. Она пересекает территорию района с востока на запад и впадает в р. Хопер. Русло ее извилистое, иногда встречаются старицы; берега большой частью пологие, дно в основном песчаное. Ширина колеблется от 10 до 20 м, глубина 4 м. В летний период сильно мелеет, но не пересыхает. Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.
В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.
Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное, с преобладанием снегового.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.
Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.
Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.
По минерализации, химическому составу, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.
Население для питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и водопровода. Зеркало колодезных вод находится на различной глубине.
Гидрографические характеристики основных рек Трескинского сельсовета приведены в таблице 2.3.2.1
Таблица 2.3.2.1
	Гидрографические характеристики основных рек Трескинского сельсовета

	№п/п
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки, км
	Водосборная площадь, кв.км

	1
	р. Колышлей
	73
	992

	2
	р. Каменка
	11
	61,2

	3
	р. Козырка
	8
	-

	4
	р. Казарна
	10
	-


[bookmark: _Toc422897024][bookmark: _Toc221812075][bookmark: _Toc230340782]2.3.3 Климат
[bookmark: _Toc422897025]Климат Трескинского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.
Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его -13,2С. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% – июнь.
Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум – в январе.
Продолжительность периодов с температурой выше 0С – 208 дней, выше +5С – 170 дней, выше +10С – 136 дней.
Трескинский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения.
Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа. Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.
[bookmark: _Toc221812076]

[bookmark: _Toc422897026][bookmark: _Toc221812077][bookmark: _Toc230340783]2.3.4 Растительность
[bookmark: _Toc422897027]Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Колышлей. Древесная растительность  представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы.
На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга, в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 
Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.
[bookmark: _Toc221812078][bookmark: _Toc230340784]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Трескинского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Санитарно-защитная зона

	2
	Охранная зона инженерных коммуникаций

	3
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Иные зоны с особыми условиями использования


[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 
[bookmark: _Toc203411742][bookmark: _Toc221812079][bookmark: _Toc230340785]2.4.1 Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Санитарно-защитные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.1.1.
Таблица 2.4.1.1
Санитарно-защитные зоны
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Санитарно-защитная зона для Обособленного подразделения ООО «ПензаМолИнвест»
	58:12-6.347

	2
	Санитарно-защитная зона для инкубатория комплекса по выращиванию и откорму индеек
	58:12-6.336




[bookmark: _Toc221812080][bookmark: _Toc230340786]2.4.2 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.2.1.
Таблица 2.4.2.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	500
	30


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.2.2.


Таблица 2.4.2.2
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона ВЛ-110 кВ "Компрессорная-Колышлей"
	58:12-6.65

	2
	Охранная зона ВЛ-35кВ "Колышлей -Названовка"
	58:12-6.60

	3
	Охранная зона ВЛ 35 кВ "Степной - Чубаровка"
	58:12-6.23

	4
	ВЛ-35кВ "Колышлей-Степной"
	58:12-6.24

	5
	Охранная зона электросетевого комплекса № 830 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 6""Трескинский"" от ПС ""Колышлей" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.85

	6
	Охранная зона электросетевого комплекса № 842 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 5 "СХТ" от ПС "Названовка" Колышлейского района Пензенской области
	58:12-6.31

	7
	Охранная зона электросетевого комплекса № 838 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 12 "Пограничный" от ПС "Скрябино" Колышлейского района Пензенской области
	58:12-6.34

	8
	Охранная зона электросетевого комплекса № 840 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 13 "Электрокотельная"от ПС "Скрябино" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.123

	9
	Охранная зона электросетевого комплекса № 841 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №4 Кайсаровская"" от ПС ""Названовка" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.13

	10
	Охранная зона электросетевого комплекса № 856 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №4 "Надеждино" от РП "Кирово" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.97

	11
	Охранная зона электросетевого комплекса № 857 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 3 "МТФ" от РП "Кирово" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.77

	12
	Охранная зона электросетевого комплекса № 858 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №7 "Комплекс" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.118

	13
	Охранная зона электросетевого комплекса № 859 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 6 "Раевская" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.125

	14
	Охранная зона электросетевого комплекса № 860 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 2 "Алексеевская" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.67

	15
	Охранная зона электросетевого комплекса № 861 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №1 "Катковская" от ПС 35/10 "Степная" Колышлейского района, Пензенской области
	58:12-6.81

	16
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 0,4кВ, фидер №1 на с.Сумы-2 от ТП №145/100кВА на деревянных и железобетонных опорах, протяженность 1,8км."
	58:12-6.398

	17
	Охранная зона электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Степное", Пензенская область, Колышлейский район
	58:12-6.93

	18
	Охранная зона объекта: "ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №135 в с.Катковка Колышлейского района на железобетонных опорах, протяженность 0,036 км"
	58:12-6.386

	19
	Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №135 в с.Катковка Колышлейского района на железобетонных опорах, протяженность 0,036 км"
	58:12-6.384

	20
	Охранная зона объекта: "Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 "Катковская" Протяженность 0,017 км"
	58:12-6.344

	21
	Охранная зона объекта: "КТП 10/0,4 кВ 25 кВА №135, с. Катковка Колышлейского района, трансформатор тип ТМГ - 25/10 кВ"
	58:12-6.346




[bookmark: _Toc221812081][bookmark: _Toc230340787]2.4.3 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.3.1.


Таблица 2.4.3.1
Охранные зоны газопроводов
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона-газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей
	58:12-6.278

	2
	Охранная зона линейного сооружения - газопровод, протяженностью 32644.6 м
	58:12-6.18

	4
	Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062820
	58:12-6.49

	5
	Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062840
	58:12-6.80

	6
	Охранная зона газопровода (1 очередь) высокого давления. Общая протяженность 8015 м. Диаметр 159 мм.
	58:12-6.78

	7
	Зона с особыми условиями использования территории газопровода, инвентарный номер 56 233 002 0000138740
	58:12-6.124

	8
	Охранная зона существующего газопровода высокого давления протяженностью 6950 м, расположенного по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, спк "СУМЫ"
	58:12-6.306

	9
	Публичный сервитут, устанавливаемый отношении земельных участков с кадастровыми номерами 58:12:0000000:885, 58:12:7902003:79, 58:12:7902003:81, 58:12:7902003:89 для газопровода (газоснабжение площадок откорма Н7, Н10, Н11, Н12 в с. Катковка Колышлейского района Пензенской области) с кадастровым номером 58:12:7902003:204
	58:12-6.361

	10
	Охранная зона объекта газораспределения «Газоснабжение площадок откорма Н7, Н10, Н11, Н12 в с. Катковка Колышлейского района Пензенской области» кн 58:12:7902003:204
	58:12-6.387

	11
	Охранная зона газопровода высокого давления к площадкам Р1, Р2, Р3, Л (инкубаторий)
	58:12-6.381

	12
	Зона с особыми условиями использования территории газопровода низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062680
	58:12-6.117

	13
	Охранная зона газопровода (2 очередь) высокого, низкого давления. Общая протяженность 2840 м. Диаметр от 57 мм., до 114 мм
	58:12-6.7

	14
	Охранная зона существующего газопровода низкого давления, протяженностью 76 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Колышлейский район, с. Катковка, ул. Школьная
	58:12-6.416



Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Охранные зоны магистральных трубопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.3.2.
Таблица 2.4.3.2
Охранные зоны магистрального трубопровода
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона-газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей
	58:12-6.278


[bookmark: _Toc221812082][bookmark: _Toc230340788]2.4.4 Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, представлены в таблице 2.4.4.1.
Таблица 2.4.4.1
Охранные зоны линий и сооружений связи
	№ п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Охранная зона кабеля связи ПАО "Ростелеком"«Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО» по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Катковка с, Корзова ул 40
	58:12-6.292

	2
	Охранная зона кабеля связи "ВОЛС в составе: сущ. муфта ПАО «МТС» - БС 53657 ПнзО-Колышлей-СМАРТС, код участка: LWFL2RUPNZ300435 в Пензенской области, Колышлейский район, для предоставления услуг связи"
	58:12-6.400

	3
	Охранная зона объекта связи ВОЛС "г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3 (БС 58-050) - Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, 10 (БС 58-651)"
	58:00-6.308

	4
	Охранная зона "Кабельная линия связи АГРС "Березовский", назначение: сооружения связи, радиовещания, телевидения, протяженность: 36100 м., инв.№ 56:233:002:100017480, лит. 5, адрес объекта: От 1559 км магистрального газопровода САЦ-1,2 до газораспределительной станции р.п. Колышлей (Пензенская область, Колышлейский район, с. Колышлей) и газораспределительной станции с/х "Березовский" (Пензенская область, Колышлейский район, с. Березовка)
	58:12-6.372

	5
	Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком»«Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО» по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Пограничное с, Школьная ул 4Б
	58:12-6.296




[bookmark: _Toc221812083][bookmark: _Toc230340789]2.4.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Hlk185497239][bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Трескинского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.


Таблица 2.4.5.1
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования.
	[bookmark: _Hlk230252354]Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь,км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной
полосы, м

	[bookmark: _Hlk179206691]р. Колышлей
	73
	200
	50

	р. Каменка
	11
	100
	30

	р. Козырка
	10
	50
	30

	р. Казарна
	10
	50
	30

	Иные гидрологические объекты
	-
	50
	30



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
[bookmark: _Toc221812084][bookmark: _Toc230340790]2.4.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc171951502][bookmark: _Toc221812085][bookmark: _Toc230340791][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]2.4.7 Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 2.4.7.1
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 2.4.7.2
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Трескинского сельсовета установлена следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:
	№ п/п
	Наименование
	Минимальные расстояния, по обе стороны от оси газопровода
	Реестровый номер

	1
	Зона минимальных расстояний до газопровода-отвода к с. Березовка (с/х "Березовский") и р.ц. Колышлей, ГРС с.Березовка (с/х "Березовский") и ГРС р.ц.Колышлей на территории Колышлейского района Пензенской области
	150 
	58:12-6.356


[bookmark: _Toc221812087][bookmark: _Toc230340792] 2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Трескинского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Мероприятия по развитию территории, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 29.11.2011 № 84-26/1, а также степень их реализации приведены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)

	1. Жилищное строительство

	Строительство на площадке в западной части с. Трескино на площади 1,3 га 
	Не реализовано

	Строительство на площадке в восточной части с. Трескино на площади 3,3 га
	Не реализовано

	Строительство на площадке юго-западнее с. Катковка на площади 3,3 га
	Реализовано

	Строительство на площадке севернее д. Немчиновка 13,3 га
	Не реализовано

	2. Объекты сферы отдыха и туризма

	Благоустройство зон отдыха
	Не реализовано

	3. Транспортная инфраструктура:

	Ремонт автодороги Колышлей – М- Сердоба протяженностью 23,4 км
	Реализовано

	Ремонт автодороги Трескино - Надеждино протяженностью 11,2 км
	Реализовано

	Ремонт автодороги подъезд к с.Сумы протяженностью1,1км
	Реализовано

	Ремонт автодороги подъезд к д.Раевка протяженностью 5,5км
	Реализовано

	Ремонт автодороги подъезд Колышлей - Пограничный - Саловка протяженностью 8,2 км
	Реализовано

	Строительство Федеральной автодороги Москва-Саратов протяженностью 21,4 км. за расчетный срок
	-

	Асфальтирование автодороги с. Трескино общей протяженностью 1,5 км 
	Реализовано

	Асфальтирование улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета: 
1. с. Трескино общей протяженностью 2,.1 км.
2. д. Кайсаровка общей протяженностью 1,7 км.
3. д. Караулолвка общей протяженностью 2,7 км. 
4. с. Сумы протяженностью 3,2км
5. д. Немчиновка протяженностью 1,2 км
6. д. Надеждино протяженностью 1,0 км
7.с. Катковка протяженностью 3,5 км
	Частично реализовано

	4. Инженерная инфраструктура:

	Строительство ПС 110 кВ 1,3км юго-западнее с. Катковка
	Не реализовано

	Строительство ВЛ110 кВ протяженностью 8 км
	Реализовано

	Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи
	Реализовано

	Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели
	Реализовано

	Строительство водопровода протяженностью 6,0 км, двух водозаборных узлов на строящемся птицеводческом комплексе
	Реализовано

	Строительство водозабора в с.Трескино
	Реализовано

	Строительство водозабора севернее д.Немчиновка
	Реализовано

	Строительство водозабора в д.Карауловка
	Реализовано

	Реконструкция сетей водоснабжения с.Трескино протяженностью 12,6 км, д.Карауловка 4,4 км, д.Кайсаровка 2,25 км, с.Катковка 6,0 км, с.Сумы 4,2 км, д.Немчиновка 3,1 км, д.Надеждино 1,2 км
	Частично реализовано

	5. Сельскохозяйственное производство

	Завершение строительства птицеводческого комплекса по производству мяса индейки на площади 727 га юго – западнее с. Катковка
	Реализовано


	Строительство птицефабрики на 800000 кур несушек площадью 30 га в северной части сельсовета
	-

	6. Места погребения
	

	Расширение кладбища, расположенного в северно - западной части с. Трескино (в черте), на территории площадью 0,5 га 
	Не реализовано

	Расширение кладбища, расположенного севернее с.Сумы, на территории площадью 0,5 га
	Не реализовано


Проектные решения и мероприятия, запланированные генеральным планом Трескинского сельсовета за период с 2011 по 2030 в социальной сфере и для развития/ обновления инженерной инфраструктуры реализуются за счет средств местного, районного и регионального бюджетов, как наиболее приоритетные. Прочие мероприятия реализуются при участии инвестиционных средств.
По результатам анализа реализации предыдущего генерального плана Трескинского сельсовета и другой планировочной документации проектные решения и мероприятия (предусмотренные генеральным планом) скорректированы с учетом существующего положения дел на территории сельсовета.
[bookmark: _Toc221812088][bookmark: _Toc230340793]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]По совокупности природных факторов большая часть рассматриваемой территории является благоприятной для ведения сельского хозяйства и освоения ее застройкой. 
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Географическое размещение муниципального образования приходится на южную часть Пензенской области.
Территория Трескинского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам. 
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Почвы поселения, в основном, плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.

В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Трескинского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1.).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Трескинского сельсовета.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Колышлей, Козырка, Каменка, Казарна.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.
Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Планировочная структура сельсовета формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных.
На планировочную структуру территории сельсовета большое влияние оказывают: автомобильная дорога регионального значения «р.п. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга - г. Нижний Новгород - г. Саратов», дороги местного значения, многочисленные балки, рельеф местности, реки, ручьи и другие межпоселковые сети. На территории сельсовета имеются многочисленные просёлочные дороги и защитные лесные полосы.
В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Трескино. Здесь сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Село Трескино
Населенной пункт расположен в северо-западной части Трескинского сельсовета, севернее автомобильной дороги регионального значения «р.п. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга - г. Нижний Новгород - г. Саратов». Подъезд к селу осуществляется по автомобильной дороге «Подъезд к с. Трескино». Территория населенного пункта состоит из двух контуров и вытянута с севера на юг. По территории села в центральной части с северо-востока на юго-запад протекает р. Колышлей.
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественно-деловая застройка, состоящая из нескольких контуров, сформирована в северной части населенного пункта и представлена объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Село Катковка
Населенной пункт расположен в центральной части Трескинского сельсовета, с северо-восточной стороны автомобильной дороги регионального значения «р.п. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга - г. Нижний Новгород - г. Саратов». Территория населенного пункта вытянута с северо-востока на юго-запад. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественно-деловая застройка сформирована в восточной части населенного пункта по ул. Школьная и представлена объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Село Сумы
Населенной пункт расположен в северной части Трескинского сельсовета. Территория села Сумы состоит из двух контуров, расположенных по обоим берегам р. Колышлей. Территория населенного пункта вытянута с запада на восток.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. 
Деревня Кайсаровка
Населенной пункт расположен в западной части Трескинского сельсовета. Территория населенного пункта вытянута с запада на восток. Южнее села протекает р. Колышлей.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов..
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением.
Деревня Карауловка
Населенной пункт расположен в западной части Трескинского сельсовета, с юго-западной стороны автомобильной дороги регионального значения «р.п. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга - г. Нижний Новгород - г. Саратов». Территория деревни Карауловка состоит из двух контуров, расположенных по обоим берегам р. Колышлей. Территория населенного пункта вытянута с северо-востока на запад.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. 
Деревня Луговое
Населенной пункт расположен в северо-восточной части Трескинского сельсовета и представляет собой компактное образование.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представлена улицей Луговая.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением.
Деревня Надеждино
Населенной пункт расположен в северо-восточной части Трескинского сельсовета и представляет собой компактное образование.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. 
Деревня Немчиновка
Населенной пункт расположен в северной части Трескинского сельсовета. Территория деревни Немчиновка вытянута с севера на юг и расположена по обоим берегам р. Колышлей
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. 
Деревня Раевка
Населенной пункт расположен в центральной части Трескинского сельсовета и представляет собой компактное образование.
Жилая застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представлена улицей Привольная.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением. 
Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Трескинского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Колышлей).
Оценка территории по транспортному фактору
Транспортная доступность территорий муниципального образования обеспечивается за счет существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающих связи населённых пунктов и хозяйственных объектов с административным центром и между собой.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Трескинского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2
	[bookmark: _Hlk230255766]№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение
	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Трескино
	+
	+
	+
	+
	−
	+

	2
	д. Кайсаровка
	+
	−
	+
	+
	−
	−

	3
	д. Карауловка
	+
	−
	+
	+
	−
	−

	4
	с. Катковка
	+
	+
	+
	+
	−
	−

	5
	д. Луговое
	+
	−
	−
	+
	−
	−

	6
	д. Надеждино
	+
	−
	+
	+
	−
	−

	7
	д. Немчиновка
	+
	−
	+
	+
	−
	−

	8
	д. Раевка
	-
	−
	−
	+
	−
	−

	9
	с. Сумы
	+
	−
	+
	+
	−
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
[bookmark: _Toc45096705]Комплексный анализ современного состояния территории выявил природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Трескинский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек создает благоприятные условия для их рекреационного использования.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли;
- нехватка мест приложения труда в границах Трескинского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Трескинского сельсовета конкретизируются предложения СТП Колышлейского района, программ комплексного социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области и Трескинского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.
[bookmark: _Toc221812089][bookmark: _Toc230340794]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc221812090][bookmark: _Toc230340795]2.7.1 Баланс территории
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859][bookmark: _Hlk185497852]Общая площадь в административных границах Трескинского сельсовета составляет 31809, 75 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Трескинского сельсовета по категориям земель
	[bookmark: _Hlk167893679]№ п/п
	Категории земель
	Общая площадь, га
	Процент, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	31809,75
	100,00

	2
	Земли населенных пунктов 
	877,94
	2,76

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	28894,09
	90,83

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	193,09
	0,61

	5
	Земли лесного фонда 
	1844,65
	5,80

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


[bookmark: _Toc221812091]
[bookmark: _Toc230340796]2.7.2 Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории Трескинского сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).


Таблица 2.7.2.1
	Показатели
	Площадь*, га

	
	Существующее положение (2026)
	Расчетный срок (2030)

	Жилые зоны:
	833,35
	825,68

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	836,87
	829,20

	Общественно-деловые зоны:
	18,98
	12,85

	Общественно-деловая зона
	18,98
	12,85

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
	-
	18,47

	Производственная зона
	-
	9,00

	Зона инженерной инфраструктуры
	-
	5,65

	Зона транспортной инфраструктуры
	-
	3,82

	Зоны сельскохозяйственного использования:
	1045,28
	1259,97

	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	1045,28
	1259,97

	Зоны рекреационного назначения
	12,49
	-

	Зоны рекреационного назначения
	8,98
	-

	Зоны специального назначения:
	8,98
	8,98

	Зона кладбищ
	1045,28
	8,98

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.


Границы функциональных зон скорректированы в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).
[bookmark: _Hlk193892091]Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- для блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловая зона предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Hlk186102146]Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. В пределах данных зон допустимо размещение объектов личного подсобного хозяйства, отдельных производственных объектов, преимущественно предприятий, ведущих переработку сельхозпродукции, обслуживание сельхозтехники, объектов торговли, объектов инженерной инфраструктуры.
В составе зон сельскохозяйственного использования могут выделяться зоны сельскохозяйственных угодий, зоны личного подсобного (фермерского) хозяйства, зоны, занятые объектами садоводческих товариществ, зоны сельскохозяйственного назначения, предназначенные для целей аквакультуры (рыбоводства).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной, с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции (в том числе продукции животноводства).
Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. 
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
[bookmark: _Toc221812092][bookmark: _Toc230340797]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В соответствии с данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, на территории муниципального образования наблюдается тенденция снижения численности населения. За последние шесть лет численность населения сократилась на 568 человек. В 2020 году численность сельсовета составляла 2712 человек. На 1 января 2025 года численность Трескинского сельсовета - 2144 человека (таблица 2.8.1).
Динамика численности населения Трескинского сельсовета представлена на рис 4.
Таблица 2.8.1 
Численность населения Трескинского сельсовета Колышлейского района
	
	Численность населения на начало года

	Год
	2020
	2021
	20221
	2023
	2024
	2025

	человек
	2712
	2674
	2259
	2232
	2187
	2144


Рисунок 4
Динамика численности населения Трескинского сельсовета за период с 2020 по 2025 гг.

Динамика численности населения является одним из социально-экономических показателей сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2031 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030 годы составляет – 8,7, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет – 7,85.
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -16,55.
Прогнозная численность населения сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
 t, где
Nn - численность населения на начало планируемого периода (2144);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (5);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-16,55).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-8,7);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–7,85).
Прогнозная численность населения Трескинского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2030 года) составит 1930 человек.
[bookmark: _Toc221812093][bookmark: _Toc230340798]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилищный фонд муниципального образования − совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории такого муниципального образования.
Жилищная обеспеченность – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов. 
Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
В границах Трескинского сельсовета, существующий жилищный фонд на 01.01.2026г. составляет 1029 ед. общей площадью 65449,3 кв.м. Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету составляет 255,35 кв.м. на 1 человека.
На территории населенных пунктов сельсовета следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);
- индивидуальные жилые дома, блокированного типа.
[bookmark: _Toc191038856][bookmark: _Toc221812094]Прогноз развития жилищного комплекса
Ввиду тенденции по уменьшению численности населения новое жилищное строительство на территории сельсовета не планируется. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
В текущих условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда поселения. 
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
- капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
- благоустройство и обеспечение жилого фонда современным инженерным оборудованием, независимо от формы собственности.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
В случае строительства новых жилых домов, преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc221812095][bookmark: _Toc230340799]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc221812096][bookmark: _Toc230340800]2.10.1 Автомобильный транспорт
Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога-это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги не общего пользования.
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Трескинского сельсовета представлен в таблице 2.10.1.1.
Таблица 2.10.1.1 
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Трескинского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025)
	№ п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги или кадастровый номер сооружения

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1
	Автомобильная дорога «р.п. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга - г. Нижний Новгород - г. Саратов»
	58-ОП-РЗ-К-133;
58-ОП-РЗ-К-181

	2
	Автомобильная дорога «Подъезд к с. Трескино»
	56-ОП-МЗ-Н-140

	3
	Автомобильная дорога «р.п. Колышлей - с. Саловка»
	56-ОП-МЗ-Н-131

	Автомобильные дороги местного значения

	4
	Автомобильная дорога «Подъезд к с Кайсаровка»
	56 633 151 ОП МР-02

	5
	Автомобильная дорога «Подъезд к с Сумы»
	56 633 151 ОП МР-20

	6
	Автомобильная дорога «Подъезд к д Раевка»
	56 633 151 ОП МР-21

	7
	Автомобильная дорога «с.Трескино-с.Надеждино»
	56 633 151 ОП МР-22

	8
	Автомобильная дорога «Подъезд к производственному комплексу в с Катковка»
	56 633 151 ОП МР-23

	9
	Автомобильная дорога «Подъезд к с Катковка»
	56 633 151 ОП МР-24

	10
	Автомобильная дорога «Подъезд к д Карауловка»
	56 633 151 ОП МР-29

	11
	Автомобильная дорога «Подъезды автомобильных дорог к площадкам комплекса по промышленному выращиванию индейки от автомобильной дороги Колышлей - Малая Сердоба - Саполга - Нижний Новгород - Саратов»
	56 633 151 ОП МР-31


Приоритетные направления и меры по развитию транспортной инфраструктуры Колышлейского района направлены на поддержание устойчивости и совершенствования имеющейся сети автодорог, что предусматривает решение следующих задач:
- организацию единой сети автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального и местного значения), способной обеспечить максимальное удобство передвижений как внутри муниципального района и его населенных пунктов, так и улучшение его связей с другими муниципальными образованиями Пензенской области;
- модернизация существующей сети улиц и дорог (доведение технических параметров улиц до нормативных требований);
- увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением;
- обеспечение безопасности движение транспорта и пешеходов.
В соответствии с проектными решениями на расчетный срок (2030 г) намечается комплексная реконструкция и благоустройство дорожной сети Трескинского сельсовета согласно СТП Колышлейского района:
- модернизация автодороги от с. Трескино до с. Сумы (реконструкция автомобильных дорог «с. Трескино- с. Надеждино» и «Подъезд к с. Сумы»);
- модернизация «Подъезд к д. Кайсаровка».
В соответствии с обращением Администрации Колышлейского района Пензенской области на расчетный срок (2030 г) планируется:
- строительство автомобильной подъездной дороги к площадке компостирования ПК15 в районе с.Катковка Колышлейского района Пензенской области;
- строительство автомобильной подъездной дороги к площадке подращивания индейки Р30 в районе с.Катковка Колышлейского района Пензенской области;
- строительство автомобильной подъездной дороги к площадке откорма индейки Н57 в районе с.Катковка Колышлейского района Пензенской области.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Трескинского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги федерального и межмуниципального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Сложившаяся уличная сеть населенных пунктов в Трескинском сельсовете не полностью благоустроена, дороги не имеют твердого асфальтового покрытия. В большинстве населенных пунктов дороги имеют щебеночное покрытие. 
Тротуары в большинстве не организованы. 
К недостаткам существующей уличной сети следует отнести малую степень благоустройства улиц, недостаточное качество покрытия.
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Трескинского сельсовета Никольского района Пензенской области представлен в таблице 2.10.1.2.
Таблица 2.10.1.2 
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов
Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
	№п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги 
	Кадастровый номер сооружения

	село Трескино

	1
	ул. Молодёжная 
	56 633 431 ОП МП-01
	58:12:0000000:977

	2
	ул. Белинского
	56 633 431 ОП МП-02
	58:12:0000000:978

	3
	ул. Октябрьская
	56 633 431 ОП МП-03
	58:12:0000000:977

	4
	ул. Заречная
	56 633 431ОП МП-04
	58:12:0000000:977

	5
	ул. Свободы 
	56 633 431ОП МП-05
	58:12:0000000:977

	6
	ул. Мира
	56 633 431 ОП МП-06
	58:12:0000000:987

	7
	ул. Колхозная
	56 633 431 ОП МП-07
	58:12:0000000:978

	8
	ул. Российская
	56 633 431 ОП МП-08
	58:12:0000000:978

	9
	ул. Садовая 
	56 633 431 ОП МП-09
	58:12:0000000:978

	10
	ул. Гагарина 
	56 633 431 ОП МП-10
	58:12:0000000:978

	11
	ул. Советская 
	56 633 431 ОП МП-11
	58:12:0000000:978

	12
	ул. 60-лет Октября
	56 633 431 ОП МП-12
	58:12:0000000:977

	13
	ул. Кулакова 
	56 633 431ОП МП-13
	58:12:0000000:977

	14
	ул. Парковая
	56 633 431 ОП МП-14
	58:12:0000000:977

	деревня Карауловка

	1
	ул. Школьная
	56 633 431 ОП МП-15
	58:12:0000000:980

	2
	ул. Кирпичная
	56 633 431 ОП МП-16
	58:12:0000000:980

	3
	ул. Луговая
	56 633 431 ОП МП-17
	58:12:0000000:980

	деревня Кайсаровка

	1
	ул. Дачная
	56 633 431 ОП МП-18
	58:12:0000000:984

	село Сумы

	1
	ул. Садовая
	56 633 431 ОП МП-19
	58:12:0000000:985

	2
	ул. Центральная
	56 633 431 ОП МП-20
	58:12:0000000:985

	3
	ул. Центральная площадь
	56 633 431 ОП МП-21
	58:12:0000000:985

	4
	ул. Молодежная
	56 633 431 ОП МП-22
	58:12:0000000:985

	5
	ул. Заречная
	56 633 431 ОП МП-23
	58:12:0000000:985

	деревня Немчиновка

	1
	ул. Полевая
	56 633 431 ОП МП-24
	58:12:0000000:985

	2
	ул. Южная
	56 633 431 ОП МП-25
	58:12:0000000:985

	3
	ул. Набережная
	56 633 431 ОП МП-26
	58:12:0000000:985

	деревня Надеждино

	1
	ул. Степна
	56 633 431ОП МП-27
	58:12:0300101:76

	2
	ул. Комаровка
	56 633 431ОП МП-28
	58:12:0300101:76

	деревня Луговое

	1
	ул. Луговая
	56 633 431ОП МП-29
	58:12:0300101:76

	деревня Раевка

	1
	ул. Привольная
	56 633 431ОП МП-30
	-

	Село Катковка

	1
	ул. Молодежная
	56 633 431ОП МП-31
	58:12:0000000:989

	2
	ул. Корзова
	56 633 431ОП МП-32
	58:12:0000000:985

	3
	ул. Садовая
	56 633 431ОП МП-33
	58:12:0000000:985

	4
	ул. Рабочая
	56 633 431ОП МП-34
	58:12:0000000:985

	5
	ул. Школьная
	56 633 431ОП МП-35
	58:12:0000000:985

	6
	ул. Российская
	56 633 431ОП МП-36
	58:12:0000000:985

	7
	ул. Зеленая
	56 633 431ОП МП-37
	58:12:0000000:985


[bookmark: _Toc221812097][bookmark: _Toc230340801]

2.10.2 Железнодорожный транспорт
В границах Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области эксплуатируются железнодорожные пути общего пользования, в т.ч. двухпутный участок I, II главных путей перегона Колышлей – Скрябино с 201 км ПК 1 по 206 км ПК 5; двухпутный участок I, II главных путей станция Скрябино с 206 км ПК 5 по 208 км ПК 4  и четыре станционных пути общего пользования № 4, № 7, № 8, № 9; двухпутный участок I, II главных путей перегона Скрябино-Саловка с 208 км ПК 4 по 209 км ПК 10. Пути необщего пользования в границах Трескинского сельсовета, находящиеся на балансе ОАО «РЖД», отсутствуют.
В границах Трескинского сельсовета расположены пассажирские платформы остановочного пункта на 204 км перегона Колышлей – Скрябино. Ближайшая железнодорожная станция Скрябино и ст. Колышлей.
Реконструкция и строительство железнодорожных линий и объектов ОАО «РЖД» на территории Трескинского сельсовета до 2030 года не планируется.
[bookmark: _Toc221812098][bookmark: _Toc230340802]2.10.3 Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk179274458][bookmark: _Hlk185329613]По территории Трескинского сельсовета проходит газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей.
[bookmark: _Toc221812099][bookmark: _Toc230340803]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc221812100][bookmark: _Toc230340804]2.11.1 Система электроснабжения поселения
[bookmark: _Hlk181019239]Территория муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области запитывается от ПС 35/10 кВ «Степное», расположенной в с. Катковка. Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области осуществляется по существующим линиям напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по территории сельсовета.
На территории Трескинского сельсовета осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики (оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям) филиал ОАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» Сердобского производственного отделения (Колышлейский РЭС).
По территории Трескинского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения: линии электропередачи 110 кВ; линии электропередачи 35 кВ; линии электропередачи 10 кВ (таблица 2.11.5.1). 
Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Таблица 2.11.1.1 
Перечень линий электропередач, проходящих по территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
	№ п/п
	Наименование:

	1
	ВЛ-110 кВ "Компрессорная-Колышлей"

	2
	ВЛ-35кВ "Колышлей -Названовка"

	3
	ВЛ 35 кВ "Степной - Чубаровка"

	4
	ВЛ-35кВ "Колышлей-Степной"

	5
	Электросетевой комплекс № 830 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 6""Трескинский"" от ПС ""Колышлей" Колышлейского района, Пензенской области

	6
	Электросетевой комплекс № 838 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 12 "Пограничный" от ПС "Скрябино" Колышлейского района Пензенской области

	7
	Электросетевой комплекс № 840 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 13 "Электрокотельная"от ПС "Скрябино" Колышлейского района, Пензенской области

	8
	Электросетевой комплекс № 841 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №4 Кайсаровская"" от ПС ""Названовка" Колышлейского района, Пензенской области

	9
	Электросетевой комплекс № 856 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №4 "Надеждино" от РП "Кирово" Колышлейского района, Пензенской области

	10
	Электросетевой комплекс № 857 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 3 "МТФ" от РП "Кирово" Колышлейского района, Пензенской области

	11
	Электросетевой комплекc № 858 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №7 "Комплекс" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области

	12
	Электросетевой комплекс № 859 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 6 "Раевская" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области

	13
	Электросетевой комплекс № 860 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер № 2 "Алексеевская" от ПС "Степное" Колышлейского района, Пензенской области

	14
	Электросетевой комплекс № 861 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №1 "Катковская" от ПС 35/10 "Степная" Колышлейского района, Пензенской области


Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Техническое состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта. Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета. 
Мероприятия в области электроснабжения на территории Трескинского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc221812101][bookmark: _Toc230340805]2.11.2 Система водоснабжения поселения
Централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах сельсовета: с. Трескино, д. Карауловка, д. Кайсаровка, с. Сумы, д. Немчиновка, д. Надеждино, с. Катковка.
Система водоснабжения Трескинского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются СПОК «Трескино», СПОК «Сумы» и СОПК «Катковский», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.
В качестве источников централизованного водоснабжения на территории Трескинского сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни системы Рожновского. Из артезианских скважин вода при помощи насосного оборудования поступает в водонапорные башни, из которых самотеком подаётся в разводящие сети и далее потребителям, а также при помощи насосного оборудования напрямую подается в разводящую сеть. Имеются закольцованные и концевые водопроводные сети.
Дополнительными источниками водоснабжения являются шахтные колодцы и родники. Населенные пункты Трескинского сельсовета снабжают питьевой водой 13 артезианских скважин, а также имеются 12 водонапорных башен из которых 11 рабочих.
На территории Трескинского сельсовета южнее с. Катковка расположен ВЗУ, снабжающий водой площадки комплекса по промышленному выращиванию индейки в с.Катковка.
У северо-западной границы Трескинского сельсовета расположена артезианская скважина снабжающая водой ст. Скрябино Колышлейского района Пензенской области Березовского сельсовета.
[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc221812102][bookmark: _Toc230340806]2.11.3 Система водоотведения поселения
[bookmark: _Toc59554455]На территории всех населенных пунктов муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области нет централизованной системы канализации. Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.
[bookmark: _Toc221812103][bookmark: _Toc230340807]2.11.4 Система газоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554456]Газоснабжение населенных пунктов Тескинского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Колышлей».
По территории поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления к с.Трескино, д.Кайсаровка, д.Карауловка, д.Немчиновка, с.Сумы, д.Луговое, д.Надеждино, с.Катковка. Газ от газораспределительных станций по межпоселковым распределительным газопроводам поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям. Организация, обеспечивающие газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Деревня Раевка не газифицирована. 
Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
[bookmark: _Toc221812104][bookmark: _Toc230340808]2.11.5 Система теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk212710471]Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Теплоснабжение в населенных пунктах   муниципального образования Трескинского  сельсовета осуществляется от котельных и индивидуальных котлов, печного отопления. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Трескинского сельсовета не планируются.
Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Трескино
	№
п/п
	Адрес источника теплоснабжения (котельная)
	Характеристика объекта
	Марка котлов и количество шт.
	Год ввода в эксплуатацию
	Установ-ленная мощность котла Гкал/час
	Способ прокладки тепловых сетей
	Протяжен-ность тепловых сетей, м

	1
	с.Трескино ул.Мира д.21а
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер-63
2 шт.
	2010
	63
	Подземная 
	50

	2
	с.  Трескино ул.Мира д.22
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер -100
3 шт.
	1-2017
2-2018
	100
	Подземная 
	220

	3.
	с. Сумы ул. Центральная площадь, 26
	Отдельно стоящая котельная
	modol- 233
	2012
	233
	Подземная
Воздушная
	118
234

	4.
	С. Катковка ул. Школьная, 1
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер- 80
2 шт.
	1995
	80
	Подземная
воздушная
	68
120



Отопительных котельных в д. Карауловка, д. Немчиновка, д. Надеждино, д. Луговое, д. Раевка, д. Кайсаровка - нет.
[bookmark: _Toc221812105][bookmark: _Toc230340809]2.11.6 Связь
Телефонная связь Трескинского сельсовета осуществляется от АТС.
В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположены базовые станции сотовой связи.
Основным оператором почтовой связи является ФГУП «Почта России» (УФПС Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России»). 
[bookmark: _Toc221812106][bookmark: _Toc230340810]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333][bookmark: _Toc221812107][bookmark: _Toc230340811]2.12.1 Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
[bookmark: dst100164]Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования установлены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
На территории Трескинского сельсовета действует 2 общеобразовательные школы, в с. Трескино, вместимостью - 320 мест, фактически обучается 110 учащихся и с. Катковка, проектная вместимость - 60 мест, фактически обучается 15 учащихся.
На территории Трескинского сельсовета действует 1 детский сад в с. Трескино.
[bookmark: _Toc221812108][bookmark: _Toc230340812]2.12.2 Система здравоохранения
[bookmark: _Toc45096875]На территории Трескинского сельсовета базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения сельского поселения, являются ФАПы в с.Катковка, с.Сумы и д.Карауловка, мощность которых 15, 15, 12 посещений в смену соответственно и амбулатория в с.Трескино, количество посещений в смену – 22.
[bookmark: _Toc221812109][bookmark: _Toc230340813]2.12.3 Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
На территории Трескинского сельсовета  действует одно учреждение культуры клубного типа – в с.Трескино на 230 посадочных мест. Дом культуры оснащен музыкальной сценической аппаратурой, при домах культуры работают различные кружки. Проводятся мероприятия, тематические вечера, дискотеки.
Из спортивных сооружений на территории сельсовета имеется стадион при школе в с.Трескино.
[bookmark: _Toc221812110][bookmark: _Toc230340814]2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания
Администрация Трескинского сельсовета расположена по адресу: село Трескино, ул. Мира, 21. 
На территории сельсовета имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Потенциал развития сферы услуг и торговли недостаточно высок. В селе Трескино находятся 4 предприятия торговли, 1 в деревне Карауловка, 3 в селе Катковка, 3 в селе Сумы, 1 в деревне Немчиновка.
[bookmark: _Toc221812111][bookmark: _Toc230340815]2.12.5 Места погребения
На территории Трескинского сельсовета расположено 7 кладбищ (таблица 2.12.5.1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Таблица 2.12.5.1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта/ статус
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Трескино (58:12:7703002:71)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Трескино
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	3
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Трескино
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	4
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Трескино
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	5
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Сумы (58:12:7703001:10)
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	6
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Катковка
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V

	7
	Кладбище
	Сельское кладбище (общественное)
	Пензенская область Колышлейский район Трескинский сельсовет с.Катковка
	Местного значения поселения/ действующее
	Класс V


[bookmark: _Toc162343232][bookmark: _Toc221812112][bookmark: _Toc230340816]2.12.6 Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлены Церковью Рождества Пресвятой Богородицы и Храмом Рождества Христова в селе Трескино.
[bookmark: _Toc221812113][bookmark: _Toc230340817]2.12.7 Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП (далее Схема ТКО Пензенской области), территория Трескинского сельсовета относится к Южной зоне деятельности региональных операторов Пензенской области (приложение 5: рисунок 3). В соответствии с данными Действующей схемы потоков ТКО (Южная зона) (приложение 12.3 Схемы ТКО Пензенской области) твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Трескинского сельсовета направляются на полигон ТКО, расположенный по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, ул.Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5.
Региональным оператором по обращению с ТКО в «Южной зоне» Пензенской области (включающей Белинский район, Бековский район, Колышлейский район, Малосердобинский район, Каменский район, Тамалинский район, Сердобский районы) является ООО «Мехуборка Пенза».
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Трескинского сельсовета, содержатся Схеме ТКО Пензенской области.
В соответствии со Схемой ТКО Пензенской области, на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления к размещению не планируются.
[bookmark: _Hlk170455064]Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.
Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
В соответствии с Реестром мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области организовано 4 места (площадок) накопления ТКО.
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, схемы их размещения и технические характеристики содержатся Реестре мест сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, а также в приложении 9.1.2 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Южная зона)» Схемы ТКО Пензенской области.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.
На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc179901005][bookmark: _Toc221812114][bookmark: _Toc230340818]2.12.8 Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории Трескинского сельсовета отсутствуют крупные промышленные предприятия. 
Основным видом производства для муниципального образования является сельское хозяйство. Основные направления сельского хозяйства на территории сельсовета: растениеводство, животноводство, птицеводство.  
Основными из производственных предприятий на территории сельсовета, занятыми с сельскохозяйственном производстве, являются:
- ООО «ПензаМолИнвест» (с. Катковка, птицеводство);
- ООО «ТрастАгроНива2» (с. Сумы, растениеводство); 
- ООО «Красная горка» (с. Катковка, растениеводство).
На территории Трескинского сельсовета у с. Катковка расположен комплекс по промышленному выращиванию индейки (Площадка подращивания Р2, Площадка подращивания Р3, Площадка откорма Н7, Площадка откорма Н10, Площадка откорма Н11, Площадка откорма Н12, Пометохранилище (К), ВЗУ), инкубаторий комплекса по выращиванию и откорму индеек в с. Катковка.
В соответствии со СТП Колышлейского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Колышлейского района от 22.12.2011 № 686-74/2 (с последующими изменениями) планировалось расширение существующего инкубатора на 3,5 млн. яйца в год, с последующим расширением объема производства до 7 млн. яиц в год. В 2020 г. мероприятие реализовано – объект введен в эксплуатацию. В результате реконструкции была увеличена производственная мощность инкубатора, полностью обновлено оборудование, значительно увеличена площадь инкубатория.
Перечень крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции на территории Трескинского сельсовета, представлен в таблице 2.12.8.1.
Таблица 2.12.8.1
Перечень крестьянско-фермерских хозяйств на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
	№ п/п
	[bookmark: _Hlk230171617]Наименование ИП (КФК)
	Адрес деятельности, вид деятельности
	Ф.И.О. руководителя

	1
	ИП Маркин Виктор Александрович
	с. Трескино     
с/х - растениеводства
	Маркин В.А. – глава КФХ

	2
	ИП Газбеков Хусайн Такаевич
	с. Трескино    
с/х – растениеводство, животноводство
	Газбеков Х.Т. – глава КФХ

	3
	ИП Нестеров Николай Иванович
	с. Катковка   
с/х - растениеводство
	Нестеров Н.И. – глава КФК

	4
	ИП Зайцев Алексей Викторович
	с. Катковка   
с/х – растениеводство животноводство
	Зайцев А.В. – глава КФХ

	5
	ИП Зайцев Павел Викторович
	с. Катковка   
с/х – растениеводство, животноводство
	Зайцев П.В. – глава КФХ

	6
	ИП Шаронов Николай Иванович
	с. Катковка   
с/х – растениеводство животноводство
	Шаронов Н.И. – глава КФХ

	7
	ИП Морозов Алексей Андреевич
	с. Сумы        
  с/х - растениеводство
	Морозов А.А. – глава КФХ

	8
	ИП Резниченко Николай Алексеевич
	с. Сумы         
 с/х - растениеводстве
	Резниченко Н.А. – глава КФХ

	9
	ИП Шустов Роман Александрович
	с. Сумы         
 с/х - растениеводство
	Шустов Р.А. – глава КФХ

	10
	ИП Зайцев Сергей Николаевич
	с. Сумы          
с/х - растениеводство
	Зайцев С.Н.  - глава КФХ

	11
	ИП Симонов Роман Сергеевич
	с. Сумы         
с/х - растениеводство
	Симонов С.П. – глава КФХ

	12
	ИП Чернышов Сергей Анатольевич
	с. Сумы         
 с/х - растениеводство
	Черняев А.В. – глава КФХ

	13
	ИП Парфёнов Александр Николаевич
	с. Сумы         
 с/х - растениеводство
	Парфёнов А.Н. – глава КФХ

	14
	Никитин Юрий Евгеньевич
	с. Сумы         
 с/х - растениеводство
	Никитин Ю.Е. - глава КФХ

	15
	Ермолаев Сергей Александрович
	с. Сумы          
с/х - растениеводство
	Ермолаев С. А.- глава КФХ



На территории Трескинского сельсовета ООО «ПензаМолИнвест» планируется строительство сельскохозяйственных объектов: площадок выращивания индейки (на земельных участках с кадастровыми номерами 58:12:7906001:215, 58:12:7906001:213, 58:12:7906001:214), площадки компостирования пометно-подстилочной массы для обслуживания площадок выращивания индейки (на земельном участке с кадастровым номером 58:12:7804001:157).
На территории муниципального образования в границах земельного участка с кадастровым номером 58:12:0000000:1629 ООО «Ресурс58» планируется организация добычи полезных ископаемых.
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:
- создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов;
- привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;
- использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;
- тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;
- мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
- повышение конкурентоспособности продукции;
- модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;
- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;
- увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;
- повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;
- внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;
- развитие страхования посевов и сельхозугодий;
- взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:
- создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
- развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
- совершенствование форм государственной поддержки;
- создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
- повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
- развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
[bookmark: _Toc221812115][bookmark: _Toc230340819]2.15. Рекреация и туризм
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Территория сельсовета обладает хорошим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов и лесных территорий, а также автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов сельсовета.
Туристических маршрутов на территории нет.
[bookmark: _Toc221812116][bookmark: _Toc230340820]2.15.1 Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Трескинского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и лесные массивы. Наличие рек и водоемов (прудов), привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С) создает перспективы для развития рекреационной деятельности на территории сельсовета.
Анализ сложившейся ситуации на территории Трескинского сельсовета выявил наличие неорганизованных мест массового отдыха, а также, что благоприятные для развития рекреации территории рек, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Рекомендуется создание общественных пространств в населенных пунктах муниципального образования для кратковременного отдыха населения с использованием малых архитектурных форм и их инженерное обустройство.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах прудов.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Трескинского сельсовета на необорудованных территориях по берегам рек и пруда, обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Toc221812117][bookmark: _Toc230340821]2.16. Историко-культурное наследие
[bookmark: _Toc221812118]Объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, отсутствуют.
[bookmark: _Toc230340822]2.17. Особо охраняемые природные территории
В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812119][bookmark: _Toc230340823]2.18. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc221812120][bookmark: _Toc230340824]2.18.1 Охрана атмосферного воздуха
На территории Трескинского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования и дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены промышленными предприятиями и предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), вокруг объектов и производств, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха (химического, биологического, физического) устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки и объекты обращения с отходами на территории Казарского сельсовета отсутствуют. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc221812121][bookmark: _Toc230340825]2.18.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками.
На территории Трескинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
На территории сельсовета расположены гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812122][bookmark: _Toc230340826]2.18.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 
- возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
[bookmark: _Toc221812123][bookmark: _Toc230340827]2.18.4 Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса опасности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
- автомобильные дороги;
- производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Трескинского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Состояние скотомогильников
На территории сельсовета действующие, законсервированные или планируемые к ликвидации скотомогильники отсутствуют. 
На территории сельсовета расположен крематор.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Железнодорожный транспорт
По территории Трескинского сельсовета проходит газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей.
Трубопроводный транспорт
По территории Трескинского сельсовета проходит газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей.
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и сгорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.
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[bookmark: _Toc230340828][bookmark: _Hlk195516309]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области отсутствуют.

[bookmark: _Toc110497631][bookmark: _Toc221812125][bookmark: _Toc230340829]4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты регионального значения.

[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc221812126][bookmark: _Toc230340830]5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
В соответствии со Схемой территориального планирования Колышлейского района Пензенской области, утвержденной Решением Собрания представителей Колышлейского района от 22.12.2011 №686-74/2 (с последующими изменениями), на территории Трескинского сельсовет намечается комплексная реконструкция и благоустройство дорожной сети:
- модернизация автодороги от с. Трескино до с. Сумы (реконструкция автомобильных дорог «с. Трескино- с. Надеждино» и «Подъезд к с. Сумы»);
[bookmark: _Toc170230129]- модернизация «Подъезд к д. Кайсаровка».


[bookmark: _Toc221812127][bookmark: _Toc230340831]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc221812128][bookmark: _Toc230340832][bookmark: _Toc495916900]6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам. Рельеф носит ясно выраженный эрозионный характер, в особенности в приречных районах, расчлененных сетью балок и оврагов.
В Колышлейском районе, к которому относится Трескинский сельсовет, наиболее характерны выщелоченные чернозёмы с мощным гумусовым горизонтом, возникшие на месте луговых степей. 
В целом по условиям рельефа на территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области опасных геологических процессов и явлений природного характера не выявлено.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории муниципального образования Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области могут иметь место следующие опасные метеорологические явления: грозы, ливневые дожди, град, сильный порывистый ветер. При этом могут возникать аварии на производстве, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты, поломаны деревья. Зимой, кроме того, на территории сельсовета могут возникать снежные заносы.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
По сведениям ГУ МЧС России по Пензенской области на основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №360 «Озонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.
Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем.
Земли лесного фонда в границах Трескинского сельсовета относятся к территории Сердобского лесничества Пензенской области; в структуре площадей сельсовета занимают 5,8 %. Лесные массивы компактно расположены в северо-западной части поселения.
Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории, и многих других.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности леса Пензенской области относятся к III классу, что свидетельствует о средней пожарной опасности (Лесной план Пензенской области, утвержден Постановлением Губернатора Пензенской обл. от 29.12.2018 N 161 (ред. от 17.04.2026)).
На территории Пензенской области пожароопасный период начинается одновременно со сходом снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля. Заканчивается пожароопасный период с наступлением установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, как правило, вторая или третья декада октября. По среднестатистическим данным, продолжительность пожароопасного периода колеблется в пределах 6 месяцев.
В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров: для Сердобского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,5.
Пожарная безопасность на территории Сердобского лесничества Пензенской области обеспечивается Сердобской ЛПС ГБУ Пензенской области «Лесопожарный центр», ГКУ ПО «Сердобское лесничество». Основной целью деятельности учреждения является работа связанная с тушением лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области. 
Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилых домов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Охрана лесов от пожаров является сложной системой мероприятий, включающих 3 основных блока: предупреждение лесных пожаров, ликвидация лесных пожаров, послепожарная реабилитация лесов.
Леса на территории сельсовета в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.
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К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
Наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации, обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива.
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.
В границах Трескинского сельсовета эксплуатируются железнодорожные пути общего пользования и 2 пассажирские платформы остановочного пункта на 204 км перегона Колышлей-Скрябино.
Участок железнодорожных путей двухпутный, и служит в основном для пропуска пассажирских поездов Ртищевского направления, возникновение аварий, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, маловероятны.
На железнодорожном транспорте общего пользования работы по обеспечению экологической безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, единства измерений, а также по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляются владельцами инфраструктур, перевозчиками и организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими вспомогательные работы (услуги) при перевозках железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источники возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта 
Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.
Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыва- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.
С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрывопожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.
Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55 % случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты, показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.
Опасными производственными факторами трубопроводов являются:
- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- пониженная концентрация кислорода;
- дым;
- токсичность продукции.
По территории Трескинского сельсовета проходит магистральный трубопровод: газопровод-отвод к с. Березовка (с/х Березовский), р.ц. Колышлей, АГРС-10 с. Березовка (с/х Березовский) и АГРС-10 р.ц.Колышлей от которого для обеспечения безопасной эксплуатации соответствующего объекта и для защиты жизни и здоровья граждан установлена зона минимальных расстояний (реестровый номер 58:12-6.356).
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Трескинского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
Радиационные объекты на территории Трескинского сельсовета отсутствуют. Официальных мест захоронения радиоактивных отходов, малоактивных радиоактивных отходов, материалов с повышенным радиационным фоном, дезактивированным грунтом в сельсовете нет. 
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ). Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Возможные источники ЧС на АЗС: 
- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны); 
- разрушение резервуара; 
- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;
- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;
- отрыв люка резервуара;
- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;
- срыв заливного шланга;
- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;
- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);
- аварийный перелив при наполнении резервуара;
- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;
- аварийный пролив на ТРК;
- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;
- разрушение резервуара.
Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.
Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.
На территории Трескинского сельсовета пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Трескинского сельсовета гидротехнические сооружения и шламохранилища отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Трескинского сельсовета БОО отсутствуют.
По сведениям ГУ МЧС России по Пензенской области чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Трескинского сельсовета не прогнозируются.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы, могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
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Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории сельсовета скотомогильники, ямы Беккари отсутствуют.
На территории сельсовета находятся птицеводческие комплексы по производству товарной птицы, принадлежащие ООО «ПензаМолИнвест», личные подсобные хозяйства. Существует вероятность возникновения очагов инфекционных болезней, переносчиком которых могут быть дикие животные.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
[bookmark: _Toc221812132][bookmark: _Toc230340836]6.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Трескинского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812133][bookmark: _Toc230340837]6.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Трескинского сельсовета, отсутствуют.
[bookmark: _Toc221812134][bookmark: _Toc230340838]6.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Трескинском сельсовете для поселения в целом и для населенных пунктов, входящих в его состав должны быть разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:
- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).
[bookmark: _Hlk149549383]Территория Трескинского сельсовета Колышлейского района находится в районе выезда 29 пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Южная, д.8А).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
Кроме того, на территории Трескинского сельсовета организована добровольная пожарная охрана, с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части, расположенной в р.п. Колышлей.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния.
На территории сельсовета находятся 14 противопожарных водоёмов, 10 водонапорных башен.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
0. развитие систем водоснабжения;
0. ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


[bookmark: _Toc193710954][bookmark: _Toc221812135][bookmark: _Toc230340839][bookmark: _Toc221812136]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Трескинского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 7.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 7.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	деревня Кайсаровка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:1501001 58:12:7902001
	6,81
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Карауловка

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:1601001 58:12: 1601002 58:12:7902001
	10,62
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Трескино

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:7903001 58:12:5302004 58:12:5302003 58:12:7802001 58:12:7703002 58:12:5301002 58:12:5301001
	20,79
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня  Немчиновка

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 58:12:7703002 58:12:7703001

	6,97
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Сумы

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:4901003 58:12:7801002 58:12:3201001
	7,82
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Луговое

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:7703001
	1,59
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Надеждино

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 58:12:7801002

	1,61
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Раевка

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:4201001 58:12:7801001
	3,31
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Катковка

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:12:7802001 58:12:0170103 58:12:1701002
	5,87
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	Итого: 65,39 га






Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 7.2.
Таблица 7.2
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	деревня Кайсаровка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 58:12:1501001 58:12:7902001
	0,55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Карауловка

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:7902001 58:12:1601001 58:12:1601002
	1,99
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Трескино

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:7903001 58:12:5302002 58:12:5303001 58:12:5301002 58:12:7703002 58:12:5301001
	29,76
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня  Немчиновка

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 58:12:0490104 58:12:4901002
	2,93
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Сумы

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:0490101 58:12:7703001 58:12:4901002 58:12:7703002 58:12:7801002
	7,37
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Луговое

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:0260101
	1,04
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Надеждино

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:7801002
	0,22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Раевка

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:4201001
	30,85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Катковка

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:12:1701002 58:12:1701001 58:12:7802001 58:12:0170103
	31,22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	Итого: 105,93 га






[bookmark: _Toc221812137][bookmark: _Toc230340840]8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории рассматриваемого муниципального образования отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
[bookmark: _Toc221812138][bookmark: _Toc230340841]9. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 9.1
Таблица 9.1
	[bookmark: _Hlk193899148]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2030)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	32958,26
	31809,75

	1.1
	Земли населенных пунктов 
	га
	921,71
	877,94

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	28868,38
	28894,09

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	175,02
	193,09

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	1844,65
	1844,65

	2. Функциональные зоны

	1
	Жилые зоны:
	га
	833,35
	825,68

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	833,35
	825,68

	2
	Общественно-деловые зоны:
	га
	18,98
	12,85

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	18,98
	12,85

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
	га
	−
	18,47

	3.1
	Производственная зона
	га
	−
	9,00

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	−
	5,65

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	−
	3,82

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования:
	га
	1045,28
	1259,97

	4.1
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	1045,28
	1259,97

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	12,49
	−

	5.1
	Зона рекреационного назначения
	га
	8,98
	−

	6
	Зоны специального назначения:
	га
	8,98
	8,98

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	8,98
	8,98

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
	ед.
	3
	3

	3.5
	Амбулатория
	ед.
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	94,6
	97,41

	4.1
	федерального значения
	км
	−
	−

	4.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	37,33
	37,33

	4.3
	местного значения
	км
	28,03
	30,84

	4.4
	местного значения поселения (улично-дорожная сеть)
	км
	29,24
	29,24

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	14
	14

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	12
	12

	5.3
	Водозабор
	ед.
	1
	1

	5.4
	Электрическая подстанция
	ед.
	1
	1

	5.5
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	48
	48

	5.6
	Газораспределительная станция
	ед.
	−
	−

	5.7
	Пункт редуцирования газа 
	ед. 
	25
	25

	5.8
	Газовая котельная
	ед.
	4
	4

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	7
	7

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	−
	−

	7. Население

	7.1
	Численность населения 
	чел.
	2144
	1930



Численность населения
Ряд 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2712	2674	2259	2232	2187	2144	Годы 

количесво. чел
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