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Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 430-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями от 22.12.2022 №65-5/5) (далее - генеральный план, изменения в генеральный план).
Основанием для проведения работ по подготовке внесения изменений в генеральный является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 30.01.2023 № 27/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области».
Разработчик - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»).  
Расчетные периоды генерального плана:
- исходный срок – 2015 г.;
- расчетный период планирования – 2035 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки изменений в генеральный план предоставлены администрацией Бессоновского района Пензенской области, администрацией Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района. 
Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
‑ Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены следующие документы, регулирующие градостроительную деятельность:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденная решением Собранием представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 № 98-11/3 (с последующими изменениями) (далее - СТП Бессоновского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 430-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями); 
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Бессоновскийсельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 27.01.2023 №85 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Бессоновкий сельсовет Бессоновского района Пензенской области»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 22.04.2021 № 684-52/4 (далее – МНГП Бессоновского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района, утвержденные решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 22.04.2021 № 685-52/4 (далее – МНГП Бессоновского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (правила землепользования и застройки поселения, документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения.







Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.








[bookmark: _Toc121908365]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Генеральный план подготовлен с учетом положений следующих документов:

[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1535-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р») (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО
«Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836]Электроснабжение
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]Газоснабжение
[bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями). Действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Демография
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.

[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бессоновского района
1. Стратегия социально-экономического развития Бессоновского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2016 № 632-83/3 (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке населения в Бессоновском районе Пензенской области на 2017 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.11.2016 № 749 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 № 1561 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Hlk127442750]4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.11.2013 № 1652 (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2013 № 1847 (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 05.11.2013 № 1521 (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная   постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1572(с последующими изменениями);	
8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 года», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 № 1543 (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1970 (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 № 1548 (с последующими изменениями);
11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2015 № 761 (с последующими изменениями);
12. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности МБУ «Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 29.12.2016 № 853 (с последующими изменениями);
13. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1573 (с последующими изменениями);
14. Муниципальная программа «Развитие гражданского и формирование информационного общества в Бессоновском районе Пензенской области на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.03.2017 № 303 (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бессоновского сельсовета
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период с 2016 по 2035 годы, утвержденная решением Комитета местного самоуправления Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2016 № 115;
2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 годы, утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.11.2016 № 761;
3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 годы, утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2016 № 795;
4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета от 23.12.2013 № 532 
(с последующими изменениями); 
5. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета от 02.12.2013 № 501 
(с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 23.03.2016 № 123 (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 23.12.2013 № 531(с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском сельсовете Бессоновского района Пензенской области на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 18.12.2017 № 480 (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 23.12.2013 № 533 (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 27.12.2017 № 500;
11. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бессоновский сельсовет на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 25.11.2019 № 576;
12. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Бессоновского сельсовета на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 07.08.2020 № 269.

[bookmark: _Toc121908366]2. Анализ факторов, влияющих на развитие территории

[bookmark: _Toc121908367]2.1. Местоположение в системе расселения 
Муниципальное образование Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – Бессоновский сельсовет, сельсовет) расположено в южной части Бессоновского района Пензенской области. Территория муниципального образования состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг – 20,1 км, а с востока на запад – 29,8 км. Общая площадь территории Бессоновского сельсовета составляет 21627,87 га. 
Бессоновский сельсовет граничит:
· на севере – с Грабовским сельсоветом Бессоновского района и Засурским сельсоветом Лунинского района;
· на востоке – с Сосновским сельсоветом Бессоновского района;
· на юге - с г. Пенза и Богословским сельсоветом Пензенского района;
· на западе - с Рамзайским сельсоветом Мокшанского района, Полеологовским сельсоветом Бессоновского района.
На территории сельсовета расположено девять населенных пунктов: с. Бессоновка, с. Ухтинка, п. Десятая Артель, п. Подлесный, д. Бардинка, с. Мастиновка, п. Новая Жизнь, п. Николаевка, п. Колос.
Местоположение Бессоновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1
Местоположение Бессоновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
[image: ]
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Бессоновский сельсовет и его административный центр с. Бессоновка граничат с городом Пенза.
Основные внешние транспортные связи Бессоновского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, местного значения. Также имеется железнодорожное сообшение по железной дороге железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»: однопутный электрифицированный участок Рузаевка - Бессоновка (перегон Грабово (искл.) - Бессоновка); двухпутный электрифицированный участок Бессоновка - Пенза IV (перегон Бессоновка - Пенза IV (искл.).
В границах сельсовета расположены промежуточная станция Бессоновка и остановочный пункт 125 км.
Наличие сети автомобильных и железных дорог, близость расположения к областному центру создают потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Бессоновского сельсовета. Все это, с учетом природных факторов способствует развитию населенных пунктов и сельсовета в целом. 
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Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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На территории района можно выделить четыре системы расселения: система расселения Пензенской агломерации (система высшего ранга), районная система расселения (система 1-го ранга), система расселения 2-го ранга, и «внутрихозяйственные» (местные) системы расселения (системы 3-го ранга) (рисунок 3).
Рисунок 3
Схема расселения в Бессоновском районе Пензенской области
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Система расселения Бессоновского района в Пензенской агломерации основана на сформированных ежедневных маятниковых трудовых миграциях жителей с одновременным получением попутных услуг социальной инфраструктуры областного центра.



Местоположение Бессоновского сельсовета в системе расселения Бессоновского района представлено на рисунке 4.
Рисунок 4
Схема расположения Бессоновского сельсовета в Бессоновском  районе
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По численности населения Бессоновский район Пензенской области находится на 3 месте из 27 муниципальных районов Пензенской области (рисунок 5).
Рисунок 5
Численность населения в муниципальных районах Пенезенской области на 2022 г.
(по данным Росстат)
 

По численности населения Бессоновский сельсовет в разрезе Бессоновского района Пензенской области находится на первом месте (рисунок 5), численность населения Бессоновского сельсовета составляет 15308 человек на 2021 год.
Рисунок 6
Численность населения в сельских поселениях Бессоновского района  
Пензенской области на 2021 г. (по данным Росстат)

[bookmark: _Toc121908368]2.2. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав Бессоновского сельсовета входят 9 населенных пунктов, административным центром является с. Бессоновка (таблица 2.2-1).
Таблица 2.2-1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Бессоновка

	2
	село
	Ухтинка

	3
	село
	Мастиновка

	4
	поселок
	Колос

	5
	поселок
	Николаевка

	6
	поселок
	Новая Жизнь

	7
	поселок
	Подлесный

	8
	поселок
	Десятая Артель

	9
	деревня
	Бардинка



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Бессоновского сельсовета с их описанием.

Сведения о границах населенных пунктов с. Бессоновка, с.Ухтинка, п. Подлесный п. Новая Жизнь, д.Бардинка, п.Колос, п.Николаевка внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.2-2).
Таблица 2.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Сведения о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	[bookmark: _Hlk129682483]1
	с. Бессоновка
	58:05-4.4

	2
	с.Ухтинка
	58:00-4.3

	3
	п. Подлесный
	58:00-4.11

	4
	п. Новая Жизнь 
	58:00-4.15

	5
	д.Бардинка
	58:05-4.11

	6
	п.Колос
	58:05-4.9

	7
	п.Николаевка
	58:05-4.12



[bookmark: _Toc121908369]2.3. Природно-климатические условия
Климат 
Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями температуры воздуха:
- абсолютный минимум -420С;
- абсолютный максимум +380С.
Продолжительность периода с температурой выше 00С – 208 дней, выше 50С – 170 дней, выше +100С – 136 дней. Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. 
Средняя высота снежного покрова - 34 см, глубина промерзания почвы – 82 см, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 148 дней. Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период – 174 дня. Сумма осадков за период с температурой выше 100С составляет 293 мм.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
Геологическое и гидрологическое строение территории 
Территория района имеет двухъярусное геологическое строение. Нижний структурный ярус – палеозойский фундамент, верхний структурный ярус – толща осадочных пород мезокайназойского возраста. С гидрогеологической точки зрения наибольший интерес в рассматриваемом районе представляет образование мезозойского возраста, в частности, альбского яруса нижнего мела и кампан-маастрихтского яруса верхнего мела.
В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району Сурско-Хоперского артезианского бассейна.
Первыми от поверхности земли залегают воды, заключенные в окоповидных песчаниках с прослоями песков верхних горизонтов. Окоповидные песчаники неоднородные по составу, различные по трещиноватости, местами с частыми прослоями глин. Дебиты скважин 3 - 3,5 м3/час при понижении 15 м. По химическому составу воды пресные, преимущественно гидро - карбонатно - кальциевые.
Следующий водоносный горизонт залегает на глубинах 160 – 170 м - на водоразделах, до 70 м – в долинах рек. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники с прослоями песков нижних горизонтов разреза кампан-маастрихтского яруса верхнего мела. Горизонт напорный. Величина напора 90 - 100 м – на водораздельных пространствах, в долинах рек снижается до 60 - 65 м.
Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходить в пониженные структуры Ульяновского – Саратовского прогиба.
Горизонт стабильно прослеживается всеми скважинами, широко эксплуатируется на описываемой площади. Этот горизонт является наиболее надежным для целей хозяйственного питьевого водоснабжения. Вода данного горизонта отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».
Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, р. Сура и ее притоками р. Суркой, р. Пензяткой, р. Шелдоис, р. Вядя, овражными ручьями, искусственными прудами. Река Сура на территории сельсовета протекает с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки 
50 -100 м иногда сужается до 20 м. Глубина реки в летнее время от 0,5 до 3-4 м. С правой стороны по течению р. Сура впадают притоки р. Сурка и р. Вядя, с левой стороны р. Пензятка, р. Шелдоис, р. Колоярка. 
Гидрографические характеристики основных рек Бессоновского сельсовета приведены в таблице 2.3-1.
Таблица 2.3-1
Гидрографические характеристики рек, протекающих по территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
	№ п/п
	Название
	Принадлежность к гидрографической единице 
	Длина реки, км
	Площадь
водосбора,      кв. км

	1
	р. Сура
	р. Волга
	841
	67500

	2
	р.Сурка
	р. Сура
	16
	-

	3
	р. Пензятка
	р. Сура
	17
	202,6

	4
	р. Шелдоис
	р. Сура
	20
	106

	5
	Р. Вядя
	р. Сура
	41
	496

	6
	р. Колоярка
	р. Сура
	15
	82,5

	7
	р. Мшарка
	р. Сура
	13
	58


Половодье рек в апреле, замерзают в ноябре - начале декабря. Годовой ход уровня воды на реке Сура не влияет на ход пропуска весенних паводковых вод. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. 
Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета - смешанное с преобладанием снегового.
Незначительными структурными элементами гидрографической сети Бессоновского сельсовета являются водоемы (озера). На территории сельсовета встречаются узкие, длинные озера, расположенные в пойме р. Сура, в заболоченных понижениях рельефа, часто сгруппированные. Средняя продолжительность половодья составляет 60 - 70 дней.

Рельеф
Территория сельсовета расположена на Сурско-Мокшанской возвышенности и представляет собой ландшафт типичной черноземной степи. Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.
Рельеф отличается большой пересеченностью. Северо-восточную часть сельсовета пересекает долина реки Сура, которая делит землепользование на две части, основная левобережная часть представляет пологоволнистую равнину с уклонами на восток к р. Сура и на юг к р. Шелдоис, р. Пензятка. Склоны водораздела в значительной степени изрезаны оврагами, которые способствуют интенсивному смыву.
Правобережная часть представлена в основном пойменными землями р. Сура, р. Вядя, 
р. Инра и землями Светлополянского лесничества Ахунского лесхоза.

Почвенные ресурсы
Территория Бессоновского сельсовета относится к лесостепной зоне, в подзоне выщелоченных черноземов и среднерусской почвенной провинции.
Процесс почвообразования протекает по двум типам: черноземному и лесному.
На территории хозяйства выделены следующие типы почв: серые лесные, черноземы и лугово-черноземные почвы.
1. Серые лесные почвы представлены тремя подтипами: светло-серыми, серыми, темно-серыми.
2. Черноземы представлены оподзоленными и выщелочными.
3. Лугово-черноземные почвы оформились в пониженных элементах рельефа с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Почвы оформились преимущественно на делювиальных тяжелых суглинках и делювиальных глинах, реже на делювиальных тяжелых суглинках, частично – на элювии плотных коренных пород, в отдельных случаях на третичных песках.
По механическому составу почвы различны: тяжело - суглинистые разновидности, глинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые, супесчаные.
Смытые и намытые почвы оврагов и балок занимают 489 га или 5,2 % от площади.
В почвенном покрове территории наблюдается общая тенденция к уменьшению процентного содержания гумуса в верхних горизонтах от 4,48 % до 4,18 % в темно-серых лесных почвах и от 5,52% до 4,36% в выщелочных черноземах малогумусных среднемощных, что явилось следствием глубины вспашки от 20 – 22 см до 25 – 30 см, недостаточным внесением удобрений.
Наряду с уменьшением содержания гумуса, произошло уменьшение мощности гумусового горизонта на почвах, расположенных на приовражных пологих склонах, где выделены эродированные почвы. Образование эродированных почв произошло из-за недостаточно высоких требований к обработке склонных земель.
В целом сельскохозяйственные угодья используются правильно и интенсивно. Почвы низкого качества в долинах рек, оврагов, смытые и намытые почвы, поврежденные водной эрозией, используются под пастбища и реже – под сенокосы.

Лесосырьевые ресурсы
Леса Бессоновского сельсовета относятся к Светлополянскому-Лопуховскому участковому лесничеству Ахунского лесничества и к Веселовскому участковому лесничеству Ленинского лесничества (рисунок 7, 8).
Лесной фонд Ахунского лесничества, расположенный на территории Бессоновского сельсовета, относится к лесам I группы, назначение которых выполнение защитных водоохранных и рекреационных функций, а также удовлетворение потребности в древесине. Преобладающий породный состав - хвойный (сосна, ель, лиственница), лиственный (дуб, ясень, клен, береза, осина, ольха, липа, тополь, ива, тальник). Рубки ухода в условиях лесхоза являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений и повышению технических качеств выращиваемой древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью главных рубок должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов, сохранение и усиление водоохраной защитной роли лесов. Санитарное состояние Ахунского лесничества удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса лесхоза контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 
Землями сельскохозяйственных угодий занято 3% лесных массивов. В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнений. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.














Рисунок 7
Поквартальная карта-схема подразделения лесов Ленинского лесничества
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Рисунок 8
Поквартальная карта-схема подразделения лесов Ахунского лесничества
[image: ]

[bookmark: _Hlk127520589]Растительность
По своим природным условиям территорию сельсовета можно отнести к лесостепной зоне. Растительный покров представлен травянистой, древесной и кустарниковой растительностью. Древесная растительность сохранилась в пойме р. Пензятка, р. Вядя, 
р. Шелдоис по днищам оврагов. Она представлена дубом, березой, кленом, осиной. Кустарниковая растительность жимолостью, шиповником. Кормовые угодья представлены разнотравно-узколистно мятликовыми, разнотравно-ползучепырейными с травостоем из мятлика узколистного, пырея ползучего, типчака, костра берегового, клевера лугового, василька розового, цикория обыкновенного, зубчатки поздней. По днищам оврагов и в пойме рек Суры, Пензятки расположены болотные луга с избыточным грунтовым увлажнением. Здесь преобладают разнотравно-осоковые, осоково-камышовые типы растительности. Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверные с типчаком, кострово - разнотравные, типчаково-разнотравные. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища. Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Особо охраняемые природные территории
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В границах муниципального образования расположена одна особо охраняемых природная территория регионального значения, состаящая из четырех участков (таблица 2.3-2).
Перечень памятников природы (ООПТ) особо охраняемые природные территории
Таблица 2.3-2
	№
п/п
	Местоположение
	Название ООПТ (Лесничество, квартал, выдел)
	Общая площадь, га
	Категория
	Уровень значимости
	Профиль
	Кластерность
	Правоустанавливающий документ об организации ООПТ
	Ведомственная принадлежность

	1
	Ахунское лесничество, Светлополянское-Лопуховское участковое лесничество, Светлополянский участок, кв. 68, 69, 76, 72, 78, Бессоновский район, 53 градуса 18 минут с.ш., 45 градусов 12 минут в.д.

	Светлополянские болота (Светлополянское-Лопуховское участковое лесничество кв.68/5,7; 69/4; 72/39; 76/18,20; 78/11)
	30,2
	памятник природы
	региональный
	водный
	1
	Постановление
Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 ЗС
(с последующими изменениями)
	ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» Светлополянское-Лопуховское участковое лесничество




[bookmark: _Toc121908370]2.4. Современное использование территории
Бессоновскийсельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения со средней плотностью населения, с выделением достаточно больших территорий под развитие жилой и производственной зон.
На территории Бессоновского сельсовета расположено 9 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2021 в сельсовете проживает 15308 человека.
Общая площадь жилых помещений поселения по состоянию на 2020 год составляла 367,99 тыс. кв.м. Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами и насчитывает - 5257 домов. Количество малоэтажных многоквартирных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный) 60 единиц, среднеэтажных жилых домов (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 3 единицы. В среднем на одного жителя - 25,4 кв.м общей площади жилых помещений. 
По территории Бессоновского сельсовета проходят объекты трубопроводного транспорта: магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, магистральный газопровод, газопроводы отводы. 
Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи.
Социальная инфраструктура Бессоновского сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Значительную часть территории Бессоновского сельсовета занимают земли лесного фонда. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является растениеводство. 
Территория Бессоновского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть представлена: р. Сура, р. Суркой, р. Пензяткой, р. Шелдоис, р. Вядя, р. Колоярка, р. Мшарка. 
На территории Бессоновского сельсовета расположены объекты специального назначения: 10 сельских кладбищ.
По сведениям администрации Бессоновского сельсовета на территории расположена одна пожарно-спасательная часть, одна пожарная часть.
В границах Бессоновского сельсовета объектов расположено два объекта культурного наследия регионального значения, которые включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc121908371]2.5. Планировочные ограничения использования территории
[bookmark: _Toc36131786][bookmark: _Toc36132714][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]На территории Бессоновского сельсовета располагаются объекты, для которых согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 106 главы XIX Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. Порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории определен в положениях в отношении каждого вида зон, которые утверждаются Правительством РФ. Для зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), такие положения не утверждаются. До утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями ст.106 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 
№342-ФЗ, Правительством РФ для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида. 
Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) зоны с особыми условиями использования территории, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территории считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч.8 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» до 01.01.2025 зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 01.01.2022 одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
В случае, если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 01.01.2022», либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 01.01.2025, за исключением случая, предусмотренного ч.13 и ч.15 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Бессоновский сельсовет представлены в таблице 2.5-1.
Таблица 2.5-1
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Бессоновский сельсовет.
	№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Защитная зона объекта культурного наследия

	2
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	3
	Охранная зона железных дорог

	4
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	5
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

	6
	Охранная зона линий и сооружений связи

	7
	Охранная зона особо охраняемой природной территории 

	8
	Водоохранная зона

	9
	Прибрежная защитная полоса

	10
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	11
	Зоны затопления и подтопления

	12
	Санитарно-защитная зона

	13
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

	14
	Охранная зона тепловых сетей


Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc85616495]Защитная зона объекта культурного наследия
Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 
(за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
[bookmark: dst856]1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
[bookmark: dst857]2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
В границах поселения расположено два объекта культурного наследия:
1) Объект культурного наследия регионального значения «Две братские могилы советских воинов, умерших от ран». Полный адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище. Вид объекта – ансамбль, общая видовая принадлежность – памятник истории, дата создания – 1941-1945 гг.;
2) Объект культурного наследия регионального значения «Могила полного кавалера орденов Славы И.Ф. Максюшина». Полный адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище. Вид объекта – памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории, дата создания – 1915-1966 гг.
В связи с отсутствием утвержденных границ территории объекта культурного наследия защитная зона была установлена на расстоянии 200 м от линии внешней границы памятника.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

[bookmark: _Toc85616496]Охранная зона объектов электроэнергетики
Порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территории установлен статьей 106 Земельного кодекса РФ. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства). Данный документ применяется до 01.01.2022 с учетом особенностей статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями). Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства и считается установленной с даты внесения в Единый государственный реестр прав сведений о ее границах.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 
5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо выше перечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства также содержатся в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями). Согласно указанным требованиям, охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 21;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5-2, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Таблица 2.5-2
Параметры охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1-20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	500
	30


[bookmark: _Toc85616497]Охранные зоны железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением[footnoteRef:1] Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог. [1:  Данный документ применяется до 01.01.2022 с учетом особенностей статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).] 

Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
· в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
· в районах подвижных песков;
· по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
· по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

[bookmark: _Toc85616498]Придорожные полосы автомобильных дорог
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. 
Придорожные полосы устанавливаются (ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ 
от 08.11.2007) для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 
- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории.
[bookmark: _Toc85616499]Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
Распоряжением Росавтодора от 29.10.2020 № 3279-р «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке км 320+900 - км 359+276, расположенном в границах Иссинского района Пензенской области, на участках км 359+276 - км 392+199, км 407+490 - км 407+818, расположенных в границах Мокшанского района Пензенской области, на участке км 392+199 - км 407+490, расположенном в границах Бессоновского района Пензенской области, на участке км 407+818 - км 482+745, расположенном в границах Пензенского района Пензенской области, на участке км 482+745 - км 516+000, расположенном в границах Малосердобинского района Пензенской области» установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения, проходящей по территории сельского поселения в размере 75 м.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определяется приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с последующими изменениями). В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Определение охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее - Правила), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с Правилами охранная зона магистрального трубопровода устанавливается вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]- возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;
[bookmark: sub_442]- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
- производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранная зона объектов магистральных газопроводов
	Правила охраны магистральных газопроводов утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством  РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (с последующими изменениями), далее – Правила охраны магистральных газопроводов.
Согласно правилам охраны магистральных газопроводов, охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
[bookmark: Par26]д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
[bookmark: Par28]ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
[bookmark: Par31]к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
[bookmark: Par33]м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

[bookmark: _Toc85616500]Охранная зона линий и сооружений связи
В соответствии с Правилами[footnoteRef:2] охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны), на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территории: [2:  До 01.01.2022 применятся данный порядок, с учетом особенностей, установленных ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ. Статьей 106 Земельного кодекса РФ предусмотрен новый порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территории.] 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

[bookmark: _Toc28589337][bookmark: _Toc85616501]Охранная зона особо охраняемой природной территории
	В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями), для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.
Решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо охраняемых природных территорий, принимаются в отношении:
[bookmark: sub_200111]а) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;
[bookmark: sub_200112]б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 №138 (с последующими изменениями) утверждены Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон (далее – Правила охраны ООПТ). Данные правила определяют порядок создания охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон.
Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое утверждается органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, созданные до дня вступления в силу данного Федерального закона (30.12.2013), сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №406-ФЗ. 
Охранные зоны памятников природы
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 №138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (с последующими изменениями), решения о создании охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения и об установлении их границ принимаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации готовит решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о создании охранной зоны памятника природы регионального значения, об установлении ее границ и утверждении положения о ней в виде соответствующего проекта, а также пояснительную записку к проекту решения с обоснованием необходимости создания такой охранной зоны и установления ее границ.
Документом, определяющим режим хозяйственного использования, является постановление Правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области» 
(с последующими изменениями). Действие данного постановления не распространяется на особо охраняемые природные территории регионального значения, созданные после 30.12.2013.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
· проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
· производство взрывных работ;
· формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
· строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
· пуск палов;
· выпас скота;
· сенокошение;
· распашка и коренное улучшение лугов;
· проведение мелиоративных работ;
· [bookmark: sub_2112]любительское и спортивное рыболовство;
· капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
· проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
· устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
· устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
· применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
· пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
· уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
· сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
· иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

[bookmark: _Toc85616502]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
[bookmark: _Toc85616503]В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-3.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Таблица 2.5-3
[bookmark: _Toc36131812][bookmark: _Toc36132740]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Бессоновского сельсовета
	№ п/п
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки
	 Водосборная площадь, км/кв.км)
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина Прибрежной защитной полосы, м

	1
	р.Сура
	841
	67500
	200
	50

	2
	р.Сурка
	16
	-
	100
	30

	3
	р.Пензятка
	17
	202,6
	100
	30

	4
	р.Шелдоис
	20
	106
	100
	50

	5
	р.Вядя
	41
	496
	100
	40

	6
	р.Колоярка
	15
	82,5
	100
	30

	7
	р. Мшарка
	13
	58
	100
	30

	8
	ручьи и реки длинной менее 10 км*
	менее 10
	-
	50
	-

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.



Для рек или ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ: в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 №64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и ст.65 Водного кодекса РФ.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:3] [3:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2022 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3) [footnoteRef:4]. Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).  [4:  Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 01.03.2027.] 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc85616504]

Зона затопления и подтопления
Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.
В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий под мерами понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:
1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.
Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления утверждается Правительством Российской Федерации.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса Российской Федерации.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (с последующими изменениями), зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.
Таблица 2.5-4. 
Перечень территорий Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, для которых определяются границы зон затопления и подтопления.
	№ 
	Местоположение
	Наименование водного объекта
оказывающего негативное
воздействие
	Сведения о постановке границ зон затопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН
	Сведения о постановке границ зон подтопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН

	
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 167
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 
№ 322
	26.06.2020

	2
	Бессоновский район
	с. Ухтинка
	р. Пензятка
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 149
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 15.05.2020 
№ 268
	04.06.2020

	3
	Бессоновский район
	п. 10-я Артель
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 10.03.2020 № 119
	30.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 03.06.2020 
№ 16-3-4/3160
	отсутствует
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Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), далее – Правила установлении СЗЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). Настоящий документ утрачивает силу с 01.01.2022 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
· размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
· размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В настоящем генеральном плане, на территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 отображены следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ): для скотомогильника с биотермической камерой (Яма Беккари) – 1000 м; для кладбищ – 50 м. Генеральным планом данные санитарно-защитные зоны не устанавливаются, а сведения о них, как в материалах по обоснованию в текстовой форме, так и в материалах по обоснованию в графической форме приводятся в информационных целях. 
Для остальных объектов, расположенных в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий и производственной зоне, ориентировочные санитарно-защитные зоны на картах обоснования в материалах не отображены, т.к. в Едином государственном реестре недвижимости сведений об установлении таких СЗЗ нет. С целью установления для таких объектов санитарно-защитных зон должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. 
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», с 01.01.2022 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2021 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2022 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
[bookmark: sub_2601611]1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
[bookmark: sub_2601612]2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) 
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 1 июня 2019 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 1 сентября 2019 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2022 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,  создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица 2.5-5.
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125


Таблица 25. Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


Таблица 26. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200
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Охранная зона тепловых сетей
	На момент разработки генерального плана Бессоновского сельсовета, в отношении зоны с особыми условиями использования территории – охранной зоны тепловых сетей не утверждено положение, в котором должны быть определены требования к установлению, изменению, прекращению существования таких зон, а также перечень ограничений использования земельных участков, которые могут быть установлены в границах указанных зон, за исключением случаев, если перечень этих ограничений установлен федеральным законом, а также перечень ограничений хозяйственной и иной деятельности.
В настоящий момент правила охраны коммунальных тепловых сетей установлены Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» (далее – Правила охраны тепловых сетей). Некоторые положения и определения в отношении тепловых сетей содержатся в Своде правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 №280).
Согласно правилам охраны тепловых сетей, охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера. Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть. 
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
[bookmark: sub_106]В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Работникам предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа к объектам тепловых сетей, находящихся на территории других предприятий, для их обслуживания и ремонта.
Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

[bookmark: _Toc121908372]2.6. Сведения о мероприятиях в отношении расположенных (планируемых к размещению) на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района из схем территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, муниципального района
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями):
Развитию международных и национальных транспортных коридоров и межрегиональных связей Пензенской области будет способствовать реализация мероприятий Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, предусматривающих:
- реконструкцию автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область (2027 - 2029 гг.) (работы проводятся на участке км 645 - км 649);
- реконструкцию автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск – Исса – Пенза – Саратов (Нижегородская область, Арзамасский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лукояновский районы, г. Нижний Новгород, Починковский, Шатковский районы, Пензенская область, Бессоновский, Иссинский, Кондольский, Малосердобинский, Мокшанский, Пензенский районы, Республика Мордовия, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский районы, Саратовская область, Аткарский район, г. Петровск, Петровский, Саратовский, Татищевский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км, строительство нового обхода от развязки с автомобильной дорогой А-158 Нижний Новгород - Саратов до примыкания к автомобильной дороге «Урал» на северо-востоке при выходе из города в сторону Самары;
- строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, предусматривающей на территории Пензенской области:
1. строительство северного обхода г. Пензы;
2. строительство участка обхода г. Пензы, категория IБ.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями):
1. Реконструкция ГРС «Пенза-4»( Пензенская область, район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский  сельсовет, сельское поселение Полеологовский  сельсовет; район Мокшанский, сельское поселение Рамзайский сельсовет), проектный объем транспортировки газа - 1597 млн.куб.метров год, протяженность газопровода отвода - 12 км, диаметр труб-500 мм, рабочее давление 5,4 МПа; производительность ГРС - 300 тыс. куб. метров в час.
Реконструкция ГРС «Пенза-4» Пензенской области будет произведена для повышения надежности газоснабжения потребителей Пензенской области и г. Пензы. Газопровод-отвод будет проложен в подземном исполнении в 1 нитку.
Реконструкция ГРС «Пенза-4» Пензенской области предусмотрена инвестиционной программой ПАО «Газпром» на 2022 г.
Завершение реконструкции запланировано на 2023 г. Объект расположен на территории Бессоновского и Мокшанского районов Пензенской области.  
2. Магистральные нефтепроводы «Дружба - 1», «Дружба - 2». Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка» (Пензенская область, городской округ город Пенза; Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет; Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет; Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет; Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет; Каменский район, Головищенский сельсовет; Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет; Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет), пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; антенно-мачтовые сооружения (7 шт.), базовые станции (17 шт.), срок реализации 2023 г.
3. Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство волоконно-оптической линии связи с организацией резервирования узла связи «Пенза» (Пензенская область, городской округ город Пенза; Бессоновский район, Бессоновский сельсовет), пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; протяженность 12,5 км, срок реализации 2024 г.
Схема территориального планирования Пензенской области:
- строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области (срок реализации 2023-2025);
- строительство общеобразовательной организации в с. Бессоновка на 550 мест по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2024).
 Схема территориального планирования Бессоновского района:
[bookmark: _Hlk128579261]- строительство общеобразовательной организации в с. Бессоновка на 550 мест по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2024);
- строительство дошкольной образовательной организации «Детский сад на 100 мест» по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2024);
- строительство дошкольной образовательной организации «Детский сад на 340 мест» по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2040);
- строительство нового корпуса (пристроя), создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по образовательным программам дошкольного образования (40 мест) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12а (срок реализации до 2021) – мероприятие реализовано. 
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]
[bookmark: _Toc121908375]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

[bookmark: _Toc121908376]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Бессоновского сельсовета составляет 21627,87 га (таблица 3.1-1).
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[bookmark: _Toc45096705]Таблица 3.1-1
Наличие и распределение земельного фонда Бессоновского сельсовета по категориям земель (2022 г.)*
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 
	га
	7090,08

	1.1
	фонд перераспределения земель 
	га
	-

	1.2
	садоводческие некоммерческие товарищества
	га
	259,5

	2
	Земли поселения 
	га
	21627,87

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	7834,70

	2.1.1
	д. Бардинка
	га
	44,52

	2.1.2
	с. Бессоновка
	га
	4604,97

	2.1.3
	п. Десятая Артель
	га
	84,02

	2.1.4
	п. Колос
	га
	37,82

	2.1.5
	с. Мастиновка
	га
	535,97

	2.1.6
	п. Николаевка
	га
	46,64

	2.1.7
	п. Новая Жизнь
	
	100,5

	2.1.8
	п. Подлесный
	
	601,82

	2.1.9
	с. Ухтинка
	
	1778,43

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	471,94

	4
	Земли рекреационного назначения
	га
	50,51

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	6160,48

	6
	Земли особо охраняемых природных территорий
	га
	71,65

	7
	Земли запаса 
	га
	-

	8
	Итого земель в административных границах 
	га
	21627,87

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения 
	га
	-

	10
	Из всех земель: особо ценные земли 
	га
	-

	* Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели



[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]
Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Бессоновского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 3.1-2.

[bookmark: _Toc45096706]Таблица 3.1-2
[bookmark: _Hlk129763612]Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение  (2022)
	Расчетный срок (2035)

	1
	Жилая зона
	га
	3239,6
	7323,2

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	53,03
	53,41

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	524,1
	751,6

	3.1
	Производственная зона
	га
	456,26
	559,96

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	4,03
	4,03

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры 
	га
	63,81
	159,41

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	7193,4
	7220,5

	4.1
	[bookmark: _Hlk129689159]Зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	га
	6 715,43
	6706,14

	4.2
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	га
	250,15
	260,15

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	123,22
	149,58

	4.4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	104,6
	104,6

	5
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	50,5

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	53,7
	53,7

	6.2
	Зоны специального назначения
	га
	-
	0,19

	7
	Зона лесов
	га
	6160,5
	6160,5

	8
	Иные зоны
	га
	7,2
	7,2

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели




Генеральным планом скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).
Планируемое развитие
Генеральным планом предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов; 
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения. 

Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Бессоновского сельсовета выделены территории общего пользования. 

[bookmark: _Toc121908377]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории Бессоновского сельсовета особые экономические зоны отсутствуют. 

[bookmark: _Toc121908378]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc121908379]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
[bookmark: _Toc45096710]Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
На территории Бессоновского сельсовета расположено 9 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2020 составляет 14466 человек (таблица 3.3.1-1), в том числе трудоспособного 9220 человек, старше трудоспособного возраста – 3152 человека (таблица 3.3.1-3). 
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Бессоновского сельсовета нет.
Таблица 3.3.1-1
Численность населения по населенным пунктам Бессоновского сельсовета на 01.01.2020
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Бессоновского сельсовет, в том числе:
	21643,23
	14466

	1
	с. Бессоновка
	4628,30
	12590

	2
	с. Ухтинка
	1778,43
	1301

	3
	с. Мастиновка
	535,97
	76

	4
	д. Бардинка
	44,52
	85

	5
	п. Десятая Артель
	84,02
	212

	6
	п. Колос
	37,82
	15

	7
	п. Николаевка
	46,64
	24

	8
	п. Новая Жизнь
	100,5
	67

	9
	п. Подлесный
	601,83
	96



Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Бессоновского сельсовета.
Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2016 г. по 2020 г. (за последние пять лет) увеличилась незначительно с 14206 до 14466 человек (таблица 3.3.1-2). 
Таблица 3.3.1-2
Динамика численности населения Бессоновского сельсовета
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	с. Бессоновка
	12345
	12454
	12553
	12547
	12590

	2
	д. Бардинка
	73
	73
	83
	85
	85

	3
	п. Десятая Артель
	224
	220
	216
	214
	212

	4
	п. Колос
	27
	15
	15
	15
	15

	5
	с. Мастиновка
	85
	73
	76
	76
	76

	6
	п. Николаевка
	27
	25
	25
	24
	24

	7
	п. Новая Жизнь
	60
	62
	68
	67
	67

	8
	п. Подлесный
	99
	97
	97
	96
	96

	9
	с. Ухтинка
	1266
	1266
	1274
	1301
	1301

	
	Итого
	14206
	14285
	14407
	14425
	14466


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9, 10, 11). 
Рисунок 9 
Численность населения с. Бессоновка за период с 2016 по 2020 гг.

Рисунок 10
Численность населения  с. Ухтинка за период с 2016 по 2020 гг.

Рисунок 11
Численность населения населенных пунктов п. 10-я Артель, д. Бардинка, 
с. Мастиновка, п. Николаевка, п. Новая Жизнь, п. Подлесный, п. Колос
 за период 2016 – 2020 гг.


Таблица 3.3.1-3
Динамика возрастной структуры населения Бессоновского сельсовета
	
	Показатель
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Мужчины
	6741
	6786
	6844
	6852
	6871

	2
	Женщины
	7465
	7499
	7563
	7573
	7595

	3
	Дети до 18 лет
	1984
	1992
	2037
	2045
	2084

	4
	Трудоспособное население
	9175
	9228
	9236
	9226
	9220

	5
	Пенсионеры
	3047
	3065
	3134
	3154
	3152

	
	Итого
	14206
	14285
	14407
	14425
	14466



Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов). В 2021 году смертность превышала рождаемость в 1,5 раза, в результате чего наблюдается естественная убыль населения. 
В месте с тем, в сельсовете наблюдается положительное сальдо миграции, что благоприятно влияет на развитие территории.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, что бы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

[bookmark: _Toc121908380][bookmark: _Hlk128641852]3.3.2. Прогноз перспективной численности населения
[bookmark: _Hlk129076674]Среднегодовая численность населения Бессоновского сельсовета за 5 лет составляет 14358 человек. Коэффициент естественного прироста населения составляет «-2,32», коэффициент миграционного прироста населения прироста населения – «7,31». 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным «4,99».
Прогнозная численность населения Бессоновского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n=, Nn                    t, где


Nn - численность населения на начало планируемого периода (14425);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (16);
Коп – коэффициент общего прироста населения .
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения ;
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения.
Прогнозная численность населения Бессоновского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035 года) составит 15622 человека.
В динамике численности населения Бессоновского сельсовета прослеживается тенденция к увеличению. Причинами роста численности населения является, главным образом, миграция.
Учитывая наличие перспективных территорий для развития жилищного строительства (жилые зоны) возможно значительное увеличение объемов жилищного строительства, и как следствие увеличение численности населения.
Численность населения на расчетный срок, с учетом освоения перспективных территорий для жилищного строительства, ориентировочно составит по Бессоновскому сельсовету 94455 чел., в том числе: - в с. Бессоновка - 41619 чел; - в с. Ухтинка - 37977 чел; - в с. Мастиновка - 6030 чел; - в п. Подлесный - 8823 чел., что с учетом прогнозной численности населения, рассчитанного выше составит 110 077 чел.
Реализация мероприятий демографической политики Российской Федерации, предусмотренных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 (с последующими изменениями), направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, роста рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции, сохранения и укрепления здоровья населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в стране, а также реализация федеральных и региональных планов, программ и проектов по стабилизации и улучшению демографического, социального и экономического состояния будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости, и как следствие снижение темпов уменьшения численности населения. 

[bookmark: _Toc121908382]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc121908383]3.4.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]Площадь жилых помещений в границах Бессоновского сельсовета по состоянию на 2020 год составляет 367,99 тыс. кв.м общей площади. На территории сельсовета жилой фонд состоит из муниципального и частного. 
Муниципальный жилой фонд составляет 2 жилых дома площадью 33,9 кв.м. Частный жилой фонд составляет 5257 индивидуальных жилых домов. Количество малоэтажных многоквартирных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный) 60 единиц, среднеэтажных жилых домов (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 3 единицы. 
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Бессоновскому сельсовету составляет 25,4 кв.м/чел общей площади жилых помещений. 
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение. Количество объектов капитального строительства, подключенных к инженерным сетям:
· система электроснабжения – 6160; 
· централизованная система водоснабжения – 5550;
· централизованная система водоотведения – 12;
· централизованное теплоснабжение – 3;
· система газоснабжения – 6046.
[bookmark: _Toc121908384]
3.4.2. Прогноз развития жилищного комплекса
[bookmark: _Toc45096719]Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Бессоновского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на первый этап реализации генерального плана - 2015 год и расчетный период планирования - 2035 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в среднем на одного жителя на расчетный срок (2035 г.) должно приходиться не менее 35,0 кв.м общей площади. На период 2020 года обеспеченность жильем в среднем на одного жителя согласно Стратегии должна составлять 29,5 кв.м.
Расчет приводится в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями) в таблице 3.4.2-1.

Расчет требуемого объема жилья для населения на территории Бессоновского сельсовета
Таблица 3.4.2-1
	Потребность в жилищном строительстве (кв. м) для существующей численности населения исходя из обеспеченности 29,5 кв.м общей площади
	Потребность в жилищном строительстве (кв. м)  для населения на расчетный срок расчитанного на основе демографических данных
исходя из обеспеченности 35 кв.м общей площади
	Потребность в жилищном строительстве (кв. м)  для населения  на териториях перспективного развития на расчетный срок
исходя из обеспеченности 35 кв.м общей площади
	Потребность в жилищном строительстве (кв. м)  всего с учетом потребности населения на   расчетный срок
(столбцы 2,3)
исходя из обеспеченности 35 кв.м общей площади

	1
	2
	3
	4

	426 747
	546 770
	3 431 715
	3 978 485



Таким образом, потребность в жилищном строительстве на расчетный срок с учетом освоения перспективных территорий под застройку составит 3 978 485 кв.м. 
Мероприятия генерального плана
Прогноз мероприятий по строительству новой жилой застройки на территории Бессоновского сельсовета представлен в таблице 3.4.2-2.
Таблица 3.4.2-2
Прогнозные показатели численности населения и объемов жилищного строительства при условии полной реализации инвестиционных жилищных проектов на перспективных территориях.
	Территории жилищного строительства
	Численность населения, чел.
	Потребность в жилищном строительстве (кв. м) для населения расчетный срок
исходя из обеспеченности 35 кв.м общей площади

	с. Бессоновка существующая застройка
	15622
	546 770

	с. Бессоновка перспективная застройка (всего), в том числе:
	45 219
	1 582 665

	- северная часть
	25488
	892 080

	- западная часть 
	13632
	582 120

	- юго-восточная часть 
	6099
	213 465

	с. Ухтинка
	37977
	1 329 195

	с. Мастиновка
	6030
	211 050

	п. Подлесный
	8823
	308 805

	Всего:
	113671
	3 978 485


[bookmark: _Toc121908385]

3.5. Транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc121908386]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
В границах Бессоновского сельсовета расположены следующие железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:
· однопутный электрифицированный участок Рузаевка - Бессоновка (перегон Грабово (искл.) - Бессоновка);
· двухпутный электрифицированный участок Бессоновка - Пенза IV (перегон Бессоновка - Пенза IV (искл.).
В границах муниципального образования расположены промежуточная станция Бессоновка и остановочный пункт 125 км.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- доступность железнодорожной станции затруднена отдаленностью населённых пунктов и отсутствием прямого маршрута общественного транспорта.
Планируемое развитие
Вопросы в области железнодорожного транспорта относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Российской Федерации. 
Отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации и документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий, мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на территории Бессоновского сельсовета не предусмотрены.
Выводы:
Железная дорога, проходящая в границах Бессоновского сельсовета, может способствовать экономическому росту, развитию производства, бизнеса и социальной сферы, а также существенно влиять на качество жизни населения.

[bookmark: _Toc121908387]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, р. Сура и ее притоками р. Суркой, р. Пензяткой, р. Шелдоис, р. Вядя, овражными ручьями, искусственными прудами. Река Сура на территории сельсовета протекает с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки 50 -100 м иногда сужается до 20 м. Глубина реки в летнее время от 0,5 до 3-4 м. С правой стороны по течению р. Сура впадают притоки р. Сурка и р. Вядя, с левой стороны р. Пензятка, р. Шелдаис, р. Колоярка. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- существующая сеть водотоков и водоемов, а именно р. Сура условно возможна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Наличие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях  перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транпортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc121908388]3.5.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Бессоновского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 20 км, в городе Пенза.
 Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc121908389]3.5.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Бессоновского сельсовета, составляют автомобильные дороги федерального, регионального  и межмуниципального, местного значения муниципального района (таблица 3.5.4-1).
По территории сельсовета проходят:
- автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск;
- автомобильная дорога федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов;
- автомобильная дорога регионального значения «Пенза - Лунино - граница области»; 
- автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Бессоновка - с. Полеологово»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к с. Десятая Артель»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к с. Десятая Артель»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «п. Десятая Артель - 
п. Подлесный»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к п. Мастиновка»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «с. Чемодановка - 
с. Пазелки - д. Александровка - п. Колос - п. Ера»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к 
с. Ухтинка»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к 
д. Бардинка».

Таблица 3.5.4-1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Бессоновского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта***
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	4,4
	Усовершенствованный

	2
	Автомобильные дороги федерального значения
	Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	4,7
	Усовершенствованный

	3
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	«Пенза - Лунино - граница области»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	9,6
	Усовершенствованный

	4
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	«с. Бессоновка - с. Полеологово»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	2,5
	Усовершенствованный

	5
	Автомобильные дороги местного значения

	«Подъезд к с. Десятая Артель»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	4,3 
	Усовершенствованный

	6
	Автомобильные дороги местного значения

	«Подъезд к с. Десятая Артель»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	1,9 
	Усовершенствованный

	7
	Автомобильные дороги местного значения

	«п. Десятая Артель - 
п. Подлесный»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	3,4 
	Усовершенствованный

	8
	Автомобильные дороги местного значения

	«Подъезд к п. Мастиновка»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	1,9 
	Усовершенствованный

	9
	Автомобильные дороги местного значения

	«с. Чемодановка - 
с. Пазелки - д. Александровка - п. Колос - п. Ера»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	16,9 
	Усовершенствованный

	10
	Автомобильные дороги местного значения

	«Подъезд к 
с. Ухтинка»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	1,08 
	Усовершенствованный

	11
	Автомобильные дороги местного значения

	«Подъезд к 
д. Бардинка»
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет
	Протяженность, км
	1,1 
	Усовершенствованный

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.



Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Бессоновского сельсовета выявил следующее:
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам, в основном не имеют твердого покрытия. 
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Бессоновского сельсовета представлен в таблице 3.5.4-4.
Таблица 3.5.4-4
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Бессоновского сельсовета 
	№
п/п
	Населенный пункт
	Наименование улицы

	1
	с. Бессоновка
	ул. 1-я Речная, ул.2-я Костычева, ул.2-я Лесная, ул.2-я Речная, ул. Имени Адмирала И.Г. Святова, ул. Армейская, ул. Бакунина, ул. Береговая,  ул. Березовая, ул. Бирюзовая, ул. Больничный переулок, ул. Большой Колояр, ул. Борисовой, ул. Весенняя, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Восточная, Проезд 1-й Восточный, Проезд 2-й Восточный, Проезд 3-й Восточный, Проезд 4-й Восточный, Проезд 5-й Восточный, Проезд 6-й Восточный, Проезд 7-й Восточный, Проезд 8-й Восточный, Проезд 9-й Восточный, ул.Геологическая, ул.Городок, ул.Дорожная, ул.Донская, ул.Дачная, Проезд 1-й Дачный, Проезд 2-й Дачный, Проезд 3-й Дачный, ул.Дружбы, ул.Железнодорожная, ул. Жилгородок, ул.Западная, Проезд 1-й Западный, Проезд 2-й Западный, Проезд 3-й Западный, Проезд 4-й Западный, ул.Заводская, ул. Звёздная, ул. Зинукова, ул.Кавказ, ул.Калинина, ул.Карьер , ул.Каштановая, ул.Кирова, ул.Колхозная, ул.Коммунальная, ул.Коммунистическая, ул.Компрессорная, ул.Комсомольская, ул.Костычева, ул.Красная, ул.Кудряшова, ул.Лермонтова, ул.Лесная, ул.Лиловая, ул.Луговая, ул.Лунная, ул.Максюшина, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Набережная, ул.Нагорная , ул.Новая, ул.Имени Николаева Н.В., Проезд 1-й им. Николаева, Проезд 2-й им. Николаева, Проезд 3-й им. Николаева, ул.Октябрьская, ул.Олимпийская, ул.Панфиловцев, ул.Первомайская, ул.Песчаная, ул.Пионерская, ул.Победная, ул.Полевая, ул.Придорожная, ул.Пристанционная, ул.Пушкина, ул.Рабочая, ул.Радужная, ул.Российская, ул.Садовая, ул.Саранская, ул.Имени семьи Осиповых, ул.Сиреневая, ул.Светлая, ул.Свободная, ул.Славы, ул.Советская, ул.Солнечная, ул.Социалистическая, ул.Спортивная, ул.Степная, ул.Сурская, ул.Сурикова,  Проезд 1-й Сурикова, Проезд 2-й Сурикова, Проезд 3-й Сурикова, Проезд 4-й Сурикова, ул.Тихая, ул.Трудовая, ул.Тюрина, ул.Тухачевского, ул.Фестивальная, ул.Фрунзе, ул.Центральная, ул.Чапаева, ул.Шевченко, ул.Школьная, ул.Южная

	2
	с. Ухтинка
	ул.Зеленая, ул.Нагорная, ул.Новая, ул.Новозападная, ул.Овражная, ул.Пугачева, ул.Рябиновая, ул.Строительная, ул.Ухтинка, ул.Юбилейная, ул.Южная

	3
	д. Бардинка
	ул. Полевая

	4
	п. Колос
	ул. Садовая

	5
	с. Мастиновка
	ул.Заречная, ул.Луговая, ул.Мира, ул.Овощная, проезд 1-й Овощной, проезд 2-й Овощной, проезд 3-й Овощной, проезд 4-й Овощной, проезд 5-й Овощной, проезд 6-й Овощной, проезд 7-й Овощной, проезд 8-й Овощной, ул.Ягодная, ул.Советская, ул.Полевая

	6
	п. Подлесный
	ул.1-я Добрая, ул.2-я Добрая, ул.3-я Добрая, ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Малиновая, ул.Рябиновая, ул.Центральная, ул.Нейтральная

	7
	п. Новая жизнь
	ул.Школьная, ул.Центральная, ул.Речная

	8
	п.Николаевка
	ул. Лесная, ул. Новая

	9
	п. 10-я Артель
	ул.Дачная, ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Рабочая, ул.Речная, ул. Сурская, ул.Центральная



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
· в границах населенных пунктов строительство улиц и дорог с твердым покрытием;
· при организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций;
· разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
· создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения.
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями):
Развитию международных и национальных транспортных коридоров и межрегиональных связей Пензенской области будет способствовать реализация мероприятий Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, предусматривающих:
- реконструкцию автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 645 - км 649, Пензенская область (2027 - 2029 гг.) (работы проводятся на участке км 645 - км 649);
- реконструкцию автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск – Исса – Пенза – Саратов (Нижегородская область, Арзамасский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лукояновский районы, г. Нижний Новгород, Починковский, Шатковский районы, Пензенская область, Бессоновский, Иссинский, Кондольский, Малосердобинский, Мокшанский, Пензенский районы, Республика Мордовия, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский районы, Саратовская область, Аткарский район, г. Петровск, Петровский, Саратовский, Татищевский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км, строительство нового обхода от развязки с автомобильной дорогой А-158 Нижний Новгород - Саратов до примыкания к автомобильной дороге «Урал» на северо-востоке при выходе из города в сторону Самары;
- строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, предусматривающей на территории Пензенской области:
1. строительство северного обхода г. Пензы;
2. строительство участка обхода г. Пензы, категория IБ.
СТП Пензенской области:
- строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области.
СТП Бессоновского района:
- реконструкция автодороги «Десятая Артель - Подлесный» - 4,3 км;
- реконструкция моста на р. Сура восточнее с. Бессоновка.
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области строительства и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети представлены в таблице 3.5.4-5.

[bookmark: _Toc45096735]Таблица 3.5.4-5
Сведения о планируемых объектах местного значения поселения в области транспорта
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	с.Бессоновка
	

	1
	Улица в жилой застройке
	Продолжение ул. Жилгородок в направлении очистных сооружений до пересечения ул. Большой Колояр
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Протяженность, км
	1,1
	Планируемый к размещению
	2030

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).






Пассажирский транспорт
Существующее положение
Регулярные пассажирские перевозки на территории Бессоновского сельсовета осуществляются общественным транспортом. Объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельсовета. 
На территории Бессоновского сельсовета организовано движение внутреннего и внешнего общественного транспорта. Населенные пункты сельсовета соединены с областным центром рейсовыми маршрутами.
Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется межмуниципальными регулярными автобусными маршрутами. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории Бессоновского сельсовета. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

[bookmark: _Hlk129340613]3.5.5. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) магистральные газопроводы, планируемые для размещения на территории Беесоновского сельсовета области представлены в таблице 3.5.5-1, строящиеся и реконструируемые объекты магистральных нефтепроводов представлены в таблице 3.5.5-2.
Таблица 3.5.5-1
Магистральные газопроводы, планируемые для размещения
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта

	Реконструкция ГРС «Пенза-4»
	Пензенская область, район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский  сельсовет, сельское поселение Полеологовский  сельсовет; 
район Мокшанский, сельское поселение Рамзайский сельсовет

	Проектный объем транспортировки газа - 1597 млн.куб.метров год, протяженность газопровода отвода - 12 км, диаметр труб-500 мм, рабочее давление 5,4 МПа; производительность ГРС - 300 тыс. куб. метров в час



Реконструкция ГРС «Пенза-4» Пензенской области будет произведена для повышения надежности газоснабжения потребителей Пензенской области и г. Пензы. Газопровод-отвод будет проложен в подземном исполнении в 1 нитку.
Реконструкция ГРС «Пенза-4» Пензенской области предусмотрена инвестиционной программой ПАО «Газпром» на 2022 г.
Завершение реконструкции запланировано на 2023 г. Объект расположен на территории Бессоновского и Мокшанского районов Пензенской области.  
Таблица 3.5.5-2
Строящиеся и реконструируемые объекты магистральных нефтепроводов 
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта
	Год реализации

	Магистральные нефтепроводы «Дружба - 1», «Дружба - 2». Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка»
	Пензенская область, городской округ город Пенза;
Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет;
Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет;
Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет;
Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет;
Каменский район, Головищенский сельсовет;
Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет;
Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет
	Пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; антенно-мачтовые сооружения (7 шт.), базовые станции (17 шт.)
	2023

	Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство волоконно-оптической линии связи с организацией резервирования узла связи «Пенза»
	Пензенская область, городской округ город Пенза;
Бессоновский район, Бессоновский сельсовет
	Пропускная способность канала связи 10 Гбит/с; протяженность 12,5 км
	2024



[bookmark: _Toc121908390]3.6. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc121908391]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
В качестве источника водоснабжения населенных пунктов Бессоновского сельсовета используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины. 
Таблица 3.6.1-1
Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов поселения.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество артезианских скважин
	Количество водонапорных башен

	
	
	Действующих
	Не действующих
	Действующих
	Не действующих

	1
	с. Бессоновка
	18
	6
	13
	7

	2
	с. Ухтинка
	4
	-
	6
	2

	3
	с. Мастиновка
	-
	-
	-
	-

	4
	д. Бардинка
	-
	-
	-
	-

	5
	п. Десятая Артель
	-
	-
	-
	-

	6
	п. Колос
	-
	-
	-
	-

	7
	п. Николаевка
	-
	-
	-
	-

	8
	п. Новая Жизнь
	-
	-
	-
	-

	9
	п. Подлесный
	1
	-
	1
	-

	
	Итого
	23
	6
	20
	9


Общая протяженность сетей водоснабжения на территории сельсовета составляет 96,781 км. Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным водоснабжением – 5550 ед., в т.ч.: 
· индивидуальные жилые дома – 5457 ед.;
· многоквартирные жилые дома – 63 ед.;
· иные объекты – 30 ед.
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
Анализ сложившейся системы водоснабжения выявил следующее: 
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
- на территории Бессоновского сельсовета имеются водопроводные сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной перекладки, для этого необходимо предусмотреть поэтапную замену участков существующей водопроводной сети в целях улучшения показателей качества питьевой воды; 
- имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и капитального ремонта. Для предотвращения ухудшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием артезианских скважин, водозаборных сооружений и водопроводных труб; 
Планируемое развитие 
Для водоснабжения населенных пунктов Бессоновского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, рекомендуется строительство новых разводящих водопроводных сетей в соответствии с проектами планировки территории. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют замены.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: _Hlk128404422]Данные предварительного расчета потребности в воде (л/сут на 1 человека населения Бессоновского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-2. 
Таблица 3.6.1-2

	Потребность населения в воде, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования (л/сут на 1 человека)

	1
	2
	3
	4

	Для существующей численности населения
	Для населения на расчетный срок расчитанного на основе демографических данных
	Для населения на териториях перспективного развития на расчетный срок
	Всего с учетом потребности населения на   расчетный срок
(столбцы 1,2,3)

	2 025 240
	2 187 080
	13 726 860
	15 913 940



Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.
Наружное пожаротушение сельского поселения принято от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и от пожарных резервуаров и водоемов. Пожарные гидранты и водоемы должны иметь подъезды с твердым покрытием. В случае наличия на территории объекта или вблизи от него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников – рек, озер, бассейнов. К ним должны быть устроены благоустроенные подъезды с площадками размером не меньше 12х12м. для установки пожарных машин и забора воды в любое время года.
 Пожарные гидранты должны размещаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. На водопроводной сети систем водоснабжения сельских поселений с численностью населения до 500 человек, вместо пожарных гидрантов разрешается устанавливать стояки диаметром до 80 мм с пожарными кранами. Установка гидрантов на ответвлениях от основных линий водопровода не допускается. Для обеспечения наружного пожаротушения, в местах, не оборудованных кольцевыми системами водопровода, пожаротушение жилой и производственной зон сельского поселения предусматривается при помощи насосов пожарной помпы с водозабором из пожарных резервуаров и водоемов. Для населенных пунктов сельских поселений расход воды на наружное пожаротушение необходимо принимать в объеме – 5л/сек. на один пожар.
Рекомендуется принимать водопровод, по назначению совмещенный с противопожарным. Радиус действия пожарных резервуаров равен 200 метров. Заполнение пожарных резервуаров предусмотрено от колодцев, расположенных на водопроводной сети. Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения предусматривается пожарная сигнализация всех зданий.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом на расчетный срок планируются следующие мероприятия:
- размещение водозаборного узла в с. Ухтинка по ул. Бригадная производительностью 25 куб.м/сут.;
- размещение водозаборного узла в п. Подлесный производительностью 25 куб.м/сут.

Существующая система водоотведения
Система водоотведения на территории поселения представлена канализационными сетями и канализационными насосными станциями. Общая протяженность канализационных сетей 10,35 км. Канализационные насосные станции расположены в с. Бессоновка на 
ул. Жилгородок, ул. Садовая, ул. Сурская. Жилые дома частного сектора и многоквартирные дома для водоотведения используют местные выгребы.
Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным водоотведением 13 ед., в т.ч.:
· индивидуальные жилые дома – 0 ед.;
· многоквартирные жилые дома – 7 ед.;
· иные объекты – 5 ед.
Не обеспечены сетями водоотведения населенные пункты: с. Мастиновка, д. Бардинка, п. Новая Жизнь, п. Колос, п. Николаевка, п. Подлесный, п. Десятая Артель. Населенные пункты с. Бессоновка и с. Ухтинка частично обеспечены централизованными сетями водоотведения. 
Анализ сложившейся системы водоотведения Бессоновского сельсовета выявил следующее:
- централизованной системой водоотведения охвачена лишь часть территории жилой застройки;
- длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Износ канализационных сетей составляет более 70%;
- отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории;
- отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие муниципального образования в целом.
Выводы:
- необходимо произвести реконструкцию/ремонт существующих канализационных насосных станций;
- существует необходимость строительства новых канализационных сетей, устройств водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, а также очистных сооружений.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования
Данные предварительного расчета объемов водоотведения (л/сут на 1 человека) населения Бессоновского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-3. 
Таблица 3.6.1-3
	Расчет объемов водоотведения, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования (л/сут на 1 человека)

	1
	2
	3
	4

	Для существующей численности населения
	Для населения на расчетный срок расчитанного на основе демографических данных
	Для населения на териториях перспективного развития на расчетный срок
	Всего с учетом потребности населения на   расчетный срок
(столбцы 1,2,3)

	2 025 240
	2 187 080
	13 726 860
	15 913 940



Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования установливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc121908392]Генеральным планом на расчетный срок планируется размещение очистных сооружений (КОС) в с. Бессоновка производительностью 250 куб.м/сут.

3.6.2. Электроснабжение
Существующее положение
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
	Объекты электросетевого хозяйства: 
· ВЛ-500 кВ;
· ВЛ-220 кВ «Пенза - Рузаевка»;
· ВЛ-220 кВ «Октябрьская»;
· ВЛ-110 кВ «Мокшан – Пенза»;
· ВЛ-110 кВ «Пенза – Лунино – I - II»;
· ВЛ-110 кВ «НПС Пенза - 1»;
· ВЛ-35 кВ «Шелдоис»;
· ВЛ-10 кВ Мастиновская от ПС «Бессоновка»;
· ВЛ-10 кВ к ГРС Пенза-2;
· ВЛ-10 кВ Свинокомплекс от ПС «Ухтинка»;
· ВЛ-10 кВ «Кировская» от ПС «Ухтинка»;
· ВЛ-10 кВ «Засурская» от ПС «Бессоновка»;
· ВЛ-10 кВ ЛПФ от ПС «Бессоновка»;
· ВЛ-10 кВ «Заводская»;
· ВЛ-10 кВ «Грабовская 1 от ПС Бессоновка»;
· ВЛ-10 кВ Чертковская от ПС «Бессоновка»;
· ВЛ-10 кВ Колоярская 2 от ПС «Бессоновка». 
В с. Бессоновка расположена подстанция 110/10 кВ. Имеется резервное питание от подстанций 110/10 кВ «Вазерки»; 35/10 кВ «Шелдаис»; 35/10 кВ «Ухтинка».
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным электроснабжением 6160 ед., в т.ч. индивидуальные жилые дома – 6057 ед., многоквартирные жилые дома – 63 ед., иные объекты – 40 ед.
По территории сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ.
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. 
Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Уличное освещение организовано по основным улицам всех населенных пунктов Бессоновского сельсовета.

Анализ сложившейся системы электроснабжения Бессоновского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования;
- для обеспечения электроснабжением планируемой застройки рекомендуется предусмотреть возможность строительства новых подстанций и линий электропередач.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
[bookmark: _Hlk128407658]Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии населения Бессоновского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-2. 
Таблица 3.6.2-1
	Потребность в электрической энергии  по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	1
	2
	3
	4

	Для существующей численности населения
	Для населения на расчетный срок расчитанного на основе демографических данных
	Для населения  на териториях перспективного развития на расчетный срок
	Всего, с учетом потребности населения на   расчетный срок
(столбцы 1,2,3)

	13 742 700
	14 840 900
	93 146 550
	107 987 450


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Бессоновского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc121908393]3.6.3. Теплоснабжение
Существующее положение 
В настоящее время централизованным теплоснабжением на территории Бессоновского сельсовета обеспечены объекты соцкультбыта села Бессоновка. 
[bookmark: _Toc45096857]На территории сельсовета общая протяженность сетей теплоснабжения 0,710 км. Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома используют индивидуальные системы отопления. На территории сельсовета расположен один источник тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу: с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 10 Б. Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным теплоснабжением – 3, в т.ч.:
· индивидуальные жилые дома – 0 ед.;
· многоквартирные жилые дома – 2 ед.;
· иные объекты – 1 ед.
Котельная и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией. Фактическая мощность котельных используется потребителями на 100%.
Анализ сложившейся системы теплоснабжения:
- наличие централизованного теплоснабжения только в с. Бессоновка;
- безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией. 
Выводы: 
- рекомендуется организация централизованного теплоснабжения в других населенных пунктах сельсовета.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Бессоновского сельсовета мероприятий не планируются.

[bookmark: _Toc121908394]3.6.4. Газоснабжение
Существующее положение
Общая протяженность на территории поселения газопроводов высокого давления составляет 76,37 км, газопроводов среднего и низкого давлений - 304,61 км. Газопроводы и пункты редуцирования газа находятся в удовлетворительном техническом состоянии. 
Общее количество объектов капитального строительства, обеспеченных централизованным газоснабжением – 6046 ед., в т.ч. индивидуальные жилые дома – 5983 ед., многоквартирные жилые дома – 63 ед., иные объекты – 0 ед. 
Населенные пункты, не обеспеченные сетями газоснабжения: д. Бардинка, п. Колос, 
п. Николаевка.
В жилых домах установлены индивидуальные теплогенераторы – АОГВ. 
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Перечень существующих объектов газоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.4-1.
Анализ сложившейся системы газоснабжения Бессоновского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- обеспеченность природным газом жилищного фонда - неудовлетворительная;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- необходима догазификация существующей жилой застройки;
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газоснабжении населения Бессоновского сельсовета приведены в таблице 3.6.4-2. 
Таблица 3.6.4-1
	Потребность по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства, куб. м/год

	1
	2
	3
	4

	Для существующей численности населения
	Для населения на расчетный срок расчитанного на основе демографических данных
	Для населения  на териториях перспективного развития на расчетный срок
	Всего с учетом потребности населения на   расчетный срок
(столбцы 1,2,3)

	4 339 800
	4 686 600
	29 414 700
	34 101 300



Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Бессоновского сельсовета не планируются. 

[bookmark: _Toc121908395]3.6.5. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. 
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Бессоновский район имеет развитую сеть по предоставлению услуг связи. Населению и организациям района предоставляют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная связь); услуги сети сотовой подвижной связи; коммутируемый и выделенный доступ в сети Интернет. Основные операторы, предоставляющие услуги фиксированной телефонной связи: ОАО «Волготелеком», 
ОАО «Ростелеком». 
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: 
· Почтовые отделения: с. Бессоновка, ул. Центральная, 244.
· Отделения банка: с. Бессоновка (4 отделения банка) ул. Центральная, д.244 и д.264, ул. Комсомольская, д. 1А и д. 2.
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Бессоновского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc121908396]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
[bookmark: _Toc85616474]Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора, местоположения выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельсовета представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные по формам собственности, видам услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
[bookmark: _Toc121908397][bookmark: _Toc85616475]Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
Существующее положение
На территории Бессоновского сельсовета расположены 2 общеобразовательные организации суммарной фактической вместимостью 2380 мест (при проектной вместимости 1948 мест).
Школы оборудованы столовыми, аварийных зданий нет. Во всех школах имеется доступ к сети интернет, ведутся школьные сайты. Для подвоза школьников из соседних сёл используется школьный автобус. Здания общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, текущий ремонт проводится регулярно.
Перечень существующих общеобразовательных организаций представлен в таблице 3.7.1-1.
Таблица 3.7.1-1 
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные организации

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   
с. Бессоновка
	с. Бессоновка, ул. Садовая, 67

	4
	Филиал МБОУ СОШ им.С.Е. Кузнецова с. Чемодановка в с. Ухтинка
	с. Ухтинка, ул. Южная, 1А

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад с. Бессоновка
	с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12а



Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей;
- проектная вместимость школ имеет значительный дефицит к фактическому количеству учащихся;
- проблема старения педагогических кадров, необходимости привлечения молодых специалистов в систему образования, а также повышения доли педагогов с высшим образованием. 
Выводы:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете, не отвечает социальным запросам;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
СТП Пензенской области мероприятий не планируется.
СТП Бессоновского района :
Строительство общеобразовательной организации в с. Бессоновка на 550 мест по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка.
С целью последующего учета в СТП Бессоновского района, в рамках разработки изменений в генеральный план, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Бессоновского сельсовета в объектах общего образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
На расчетную численность детей от 7 до 18 лет (~ 13629 человек), согласно нормативам, потребуется 6133 места в школах. Местоположение детских садов распределено по территориям населенных пунктов с учетом территориальной доступности
[bookmark: _Hlk129343384]с. Бессоновка:
- северная часть - 2 школы на 1400 мест каждая;
- западная часть - 1 школа на 850 мест;
- юго-восточная часть - 1 школа на 380 мест;
с. Ухтинка - 2 школы на 1200 мест каждая;
с. Мастиновка - 1 школа на 360 мест;
п. Подлесный - 1 школа на 600 мест.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc45096871]В соответствии с полномочиями Бессоновского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
Дошкольные образовательные организации
Существующее положение
В настоящее время на территории Бессоновского сельсовета расположено 6 дошкольных  образовательных организаций, сведения по которым представлены в табдице 3.7.1-2.
[bookmark: _Toc45096870]Таблица 3.7.1-2
Перечень существующих дошкольных образовательных организаций
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Дошкольные образовательные организации

	1
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Бессоновка
	с. Бессоновка, ул. Садовая, 10
с. Бессоновка, ул. Сурская, 119Б
с. Бессоновка, ул. Кирова, 20а

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад с. Бессоновка
	с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12а



Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций сельсовета выявил следующее:
- отсутствуют отдельные здания дошкольных образовательных организаций в населенных пунктах Бессоновского сельсовета кроме с. Бессоновка;
- на базе основной школы существует дефицит площадей для организации дошкольного образования детей организаций в населенных пунктах Бессоновского сельсовета;
- проблема большого количества детей дошкольного возраста для организации дошкольного образования. 
Выводы:
- необходимо создание новых площадей для обеспечения мест дошкольных образовательных организаций;
- рекомендуется предусмотреть кадровый резерв и мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дошкольного образования и рассмотреть возможность организации дошкольного образования в условиях малого количества детей.  
Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области дошкольного образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
СТП Пензенской области мероприятий не планируется.
СТП Бессоновского района:
- строительство дошкольной образовательной организации «Детский сад на 100 мест» по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2024);
- строительство дошкольной образовательной организации «Детский сад на 340 мест» по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка (срок реализации до 2040);
- строительство нового корпуса (пристроя), создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по образовательным программам дошкольного образования (40 мест) по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Жилгородок, 12а (срок реализации до 2021) – мероприятие реализовано. 
С целью последующего учета в СТП Бессоновского района, в рамках разработки изменений в генеральный план, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Бессоновского сельсовета в объектах дошкольного образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
На расчетную численность детей от 0 до 7 лет (~ 10000 человек) согласно нормативам потребуется 4501 место в детских садах. Местоположение детских садов распределено по территориям населенных пунктов с учетом территориальной доступности детских садов – 500 м для сельской местности. 
[bookmark: _Hlk129343372]с. Бессоновка:
- северная часть (25488 жителей, 2600детей от 0 до7 лет) - 7 детских садов на 160 мест каждый;
- западная часть (13632 жителей, 1390 детей от 0 до7 лет) - 4 детских сада на 160 мест каждый;
[bookmark: _Hlk128642244]- юго- восточная часть (6099 жителей, 622 детей от 0 до7 лет) - 2 детских сада на 140 мест каждый;
с. Ухтинка: (37977 жителей, 3874 детей от 0 до7 лет) - 9 детских садов на 200 мест каждый;
[bookmark: _Hlk128390474]с. Мастиновка: (6030 жителей, 615 детей от 0 до7 лет) - 2 детских сада на 140 мест каждый;
п. Подлесный: (8823 жителей, 900 детей от 0 до7 лет) - 2 детских сада на 200 мест каждый.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Бессоновского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.

3.7.2. Здравоохранение
На амбулаторно-поликлиническом этапе первый уровень оказания медицинской помощи на территории муниципального образования представлен доврачебной и врачебной первичной медико-санитарной помощью, которая оказывается в центральной районной больнице: ГБУЗ «Бессоновская РБ», расположенная по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, д.206 (существующая мощность - 145 коек, из них 86 в круглосуточном стационаре и 59 в дневном стационаре.  
Фельдшерско-акушерский пункт расположен в с. Ухтинка, по адресу: ул. Южная, 1Б. 
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объктах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области в области здравоохранения, на территории сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП Бессоновского района, в рамках разработки изменений в генеральный план, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения на территориях перспективного развития Бессоновского сельсовета в объектах здравоохранения на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 
На расчетную численность детей от 0 до 18 лет (~ 23630 человек), а также численность взрослого населения (~ 74419 человек) согласно положениям нормативам, с учетом территориальной доступности объектов здравоохранения для сельской местности требуется формирование таких объектов в разрезе территорий населенных пунктов:
с. Бессоновка
Потребность населения (на расчетный срок) с учетом перспективного освоения территорий под жилищное строительство медицинской помощью в районных больницах составит 412 коек. При этом, доля потребности в количестве посещений в смену медицинской помощью в поликлиниках составит 1012 посещений в смену для взрослого населения и 383 посещений в смену детского населения.
с. Ухтинка 
На население перспективной застройки (37977 чел.) требуется 1 поликлиника на 517 посещений в смену (из расчета 13,6 посещений на 1000 жителей).*
* Рекомендуемая численность обслуживаемого населения 1 поликлиникой от 20000 до 50000 человек. Вместе с тем, учитывая, что согласно нормативам транспортная доступность, составляет 30 минут, целесообразно получение услуг здравоохранения в поликлинике в Бессоновка.
с. Мастиновка
[bookmark: _Hlk129268641][bookmark: _Hlk129268467]Для указанного населенного пункта для территории перспективной застройки, учитывая численность населения 6030 человек целесообразно предусмотреть 1 амбулаторию на 111 посещений в смену (из расчета 18,4 посещений на 1000 жителей).
п. Подлесный 
Для указанного населенного пункта для территории перспективной застройки, учитывая численность населения 8823 человек целесообразно предусмотреть 1 амбулаторию на 162 посещений в смену (из расчета 18,4 посещений на 1000 жителей).
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Бессоновского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc121908399]3.7.3. Культура и досуг, физическая культура и массовый спорт
На территории Бессоновского сельсовета расположены следующие учреждения культуры и искусства:
Таблица 3.7.3-1
 Перечень учреждений культуры, физической культуры и массового спорта на территории Бессоновского сельсовета.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Бессоновского района Пензенской области»
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 249

	2
	Библиотека
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 249

	3
	Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области
	с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1б/4

	4
	Стадион, спортивное поле
	с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 113
с. Бессоновка, ул. Садовая, 67

	5
	Спортивный комплекс (ФОК)
	с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1/2

	6
	Плавательный бассейн
	с. Бессоновка, ул. Садовая, 67/1


[bookmark: _Toc85616477]Анализ сложившейся системы выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферами культуры и досуга, физической культуры населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
Планируемое развитие
Вопросы в области культуры и досуга, физической культуры и массового спорта относятся к полномочиям Пензенского района. 
На расчетную численность населения, согласно нормативам, с учетом территориальной доступности 30 минут, требуется размещение в каждом населенном пункте с численностью населения свыше1000 человек следующие объекты культуры и досуга:
с. Бессоновка:
- общедоступные библиотеки с детским отделением на 180 тыс. единиц хранения, 90 читательских мест;
- дома культуры на 3617 мест;
- кинозалы на 1130 мест.
с. Ухтинка: 
- общедоступные библиотеки с детским отделением на 152 тыс. единиц хранения, 76 читательских мест;
- дома культуры на 3038 мест;
- кинозалы на 949 мест.
с. Мастиновка:
- общедоступные библиотеки с детским отделением на 27 тыс. единиц хранения, 18 читательских мест;
- дома культуры на 844 мест;
- кинозалы на 150 мест.
п. Подлесный:
- общедоступные библиотеки с детским отделением на 40 тыс. единиц хранения, 26 читательских мест;
- дома культуры на 1235 мест;
- кинозалы на 220 мест.
На расчетную численность населения, согласно нормативам, требуется размещение следующих объектов физической культуры и массового спорта:
- для плавательных бассейнов суммарная площадь зеркала воды составляет не менее1961 кв. м;
- для стадионов с трибунами на расчетное количество мест не менее 1900;
- для плоскостных спортивных сооружений для занятий физкультурой и массовым спортом общая площадь составляет не менее 19,1 га.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Бессоновского сельсовета мероприятия в области культуры и досуга не планируются.
Генеральным планом планируются следующие мероприятия в области физической культуры и массового спорта:
с. Бессоновка:
- спортивные поля, включая футбольные поля (1 объект);
 с. Ухтинка: 
- спортивные поля, включая футбольные поля (1 объект);
с. Мастиновка:
- спортивные поля, включая футбольные поля (1 объект);
п. Подлесный:
- спортивные поля, включая футбольные поля (1 объект).

[bookmark: _Toc121908403]3.7.4. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (сайт pnz.gks.ru) на территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2019 года (на 2020 год статистические данные отсутствуют) система торгово-бытового обслуживания населения характеризуется следующими показателями:
Таблица 3.7.4-1
Бытовое обслуживание населения Бессоновского сельсовета.
	№
	Показатели
	Ед. измерения
	Показатель

	1
	2
	3
	4

	1
	Число объектов обслуживания населения, оказывающих услуги
	единица
	56

	2
	Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
	единица
	2

	3
	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
	единица
	12

	4
	Услуги парикмахерских
	единица
	20

	5
	Ремонт, окраска и пошив обуви
	единица
	2

	6
	Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
	единица
	6

	7
	Изготовление и ремонт мебели
	единица
	4

	8
	Ремонт и строительство жилья и других построек
	единица
	2

	9
	Услуги фотоателье
	единица
	3

	10
	Ритуальные услуги
	единица
	2

	11
	Прочие виды бытовых услуг
	единица
	3


Таблица 3.7.4-2 
Перечень объектов торгового назначения, общественного питания на территории Бессоновского сельсовета.
	№
	Показатели
	Ед. измерения
	Показатель

	1
	2
	3
	4

	1
	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	
	

	2
	магазины
	единица
	65

	3
	павильоны
	единица
	7

	4
	палатки и киоски
	единица
	4

	5
	аптеки и аптечные магазины
	единица
	3

	6
	общедоступные столовые, закусочные
	единица
	3

	7
	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	единица
	4

	8
	рестораны, кафе, бары
	единица
	5

	9
	минимаркеты
	единица
	61

	10
	специализированные продовольственные магазины
	единица
	1

	11
	специализированные непродовольственные магазины
	единица
	2

	12
	прочие магазины
	единица
	1

	13
	магазины дискаунтеры
	единица
	8


Таблица 3.7.4-3
 Перечень прочих объектов обслуживания на территории Бессоновского сельсовета.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Административные здания

	1
	Администрация Бессоновского района Пензенской области
	с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2

	2
	Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 245А

	3
	Суды и прокуратура
	с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2И

	4
	Полиция
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 227

	Объекты проведения гражданских обрядов

	5
	Отдел записи актов гражданского состояния
	с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2

	6
	Бюро похоронного обслуживания
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 230В

	Непроизводственные объекты по предоставлению населению услуг:

	7
	МФЦ
	с. Бессоновка, ул. Центральная, 245А

	8
	Отделение банка
	с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2Д, 
с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 2, 
с. Бессоновка, ул. Центральная, 264

	9
	Нотариальная контора
	с. Бессоновка, ул. Центральная, д. 245, 
с. Бессоновка, ул. Центральная д. 266


Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунально-бытового обслуживания на территории Бессоновского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc121908405]3.7.5. Места погребения
Существующее положение
На территории Бессоновского сельсовета расположено 10 кладбищ, общей площадью 52,65 (53,64) га (таблица 3.7.5-1).
Таблица 3.7.5-1
	№ п/п
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	1
	с. Бессоновка (58:05:0000000:2027)
	2,23 (+0,57)

	2
	с. Бессоновка (58:05:0700602:84)
	13,30

	3
	с. Бессоновка (58:05:0700602:89)
	30,0

	4
	с. Бессоновка (58:05:0060102:1721)
	2,52

	5
	с. Бессоновка (58:05:0060101:2957)
	1,14

	6
	севернее д. Бардинка (58:05:0700602:1963)
	0,34

	7
	с. Мастиновка (58:05:0220301:496)
	1,6

	8
	п. Подлесный (58:05:0260201:618)
	0,34

	9
	п. Десятая Артель (58:05:0701901:669)
	0,23 (+0,3)

	10
	п. Новая Жизнь (58:05:0701901:670)
	0,95 (+ 0,16)

	
	Итого:
	52,65 (53,64) га 


 Планируемое развитие
В целях определения потребности в кладбищах на расчетный срок (до 2035 года) произведен расчет обеспеченности на расчетное количество населения сельсовета с учетом осовоения перспективных территорий. 
В расчете использован средний коэффициент смертности за период с 2025 по 2035 (12,03) на основе стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года. Исходя из указанной выше численности населения на расчетный срок определено прогнозное количество умерших за 12 лет с 2023 года по 2035 год - 16404 человек.  На указанное количество умерших потребуется 3,94 га территории кладбищ.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Бессоновского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc121908406]3.7.6. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТКО на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП 
(с последующими изменениями) на территории Бессоновского сельсовета объекты обработки отходов, объекты утилизации отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты размещения отходов производства и потребления (в т.ч. промышленных отходов), объекты обращения с отходами сельского хозяйства отсутствуют.
На момент разработки генерального плана на территории поселения объекты размещения отходов и объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов отсутствуют. В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП  (с последующими изменениями), на территории сельского поселения Бессоновский сельсовет объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Бессоновского сельсовета содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Бессоновского сельсовета содержатся в приложении 7 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложение 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Бессоновского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Бессоновского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Бессоновского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно приложению 19 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Бессоновский сельсовет относится к Северной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Бессоновского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
[bookmark: _Hlk116635370]Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Бессоновского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе Пензенской области и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе Пензенской области.
Мероприятия генерального плана
На территории Бессоновского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc121908407]3.8. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Согласно Схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП 
(с последующими изменениями) Бессоновский район по природно-экономическим условиям в сельском хозяйстве относится ко IV зоне – пригородная с развитым производством овощей и молока. 
Территория земель сельскохозяйственного назначения в Бессоновском сельсовете составляет 7090,08 га – это 33 % от общей площади сельсовета.
Муниципальные образования Пензенской области, исходя из экономической специфики деятельности, делятся на три группы: преимущественно промышленная; преимущественно сельскохозяйственная; смешанная. Бессоновский район отнесен к смешанной группе. Они характеризуются развитой отраслью сельского хозяйства и наличием перерабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, товаров народного потребления, а также строительной индустрии. Продукция указанных отраслей имеет устойчивый спрос, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Имеют достаточно высокую степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления развития муниципальных образований смешанной группы:
- стимулирование развития приоритетных отраслей и бюджетообразующих предприятий, модернизация промышленного производства, повышение производительности труда;
- рост конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;
- развитие производственной и потребительской кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности;
- увеличение плотности малого и среднего бизнеса: крестьянских фермерских хозяйств, мини-ферм, тепличных хозяйств, логистических структур и других форм;
- реализация инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства;
- устойчивое развитие территорий, обеспечение занятости и повышения уровня и качества жизни населения.
 Согласно Схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП 
(с последующими изменениями) с. Бессоновка, Бессоновский район – территория инновационного развития сельскохозяйственного назначения, обладающая высоким уровнем инновационности и инновационной восприимчивости. Формирование агропромышленного комплекса на базе существующих птицеводческих и растениеводческих предприятий. Усиление функции обслуживания г. Пензы. Формирование торгово-складских зон и зон развития пригородного сельского хозяйства. Реализация региональных инвестиционных проектов по размещению предприятий промышленности строительных материалов. 

[bookmark: _Toc121908408]3.8.1. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия
На территории муниципального образования Бессоновский сельсовет имеются следующие предприятия:
1. Промышленные предприятия: ООО «Техмашстрой», назначение предприятия – производство металлоконструкций, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Фрунзе, 9. 
1. Промышленные предприятия: ООО «Фарм-пласт», назначение предприятия – производство изделий из пластмассы, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101.
1. Промышленные предприятия: ООО «ПКО – Сура», назначение предприятия – производство оборудования, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101.
1. Промышленные предприятия: ООО «Техмаш», назначение предприятия – обработка металла, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, проезд Восточный, 3.
1. Промышленные предприятия: ООО «Пензенский завод точной механообработки», назначение предприятия – обработка металла, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 390 В.
1. Промышленные предприятия: ООО «Завод точного литья», назначение предприятия – литье металлов, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Большой Колояр, 107.
1. Промышленные предприятия: ООО «Гофробокс», назначение предприятия – производство гофротары, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Большой Колояр,104А/1.
1. Промышленные предприятия: ООО «Аспект», назначение предприятия – обработка металлических конструкций, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, проезд Восточный, 21.
1. Промышленные предприятия: ООО «Компания ПКО-Сура», назначение предприятия – производство оборудования, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101.
1. Промышленные предприятия: ООО «Хром 58», назначение предприятия – производство мебели, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Солнечная, 81.
1. Промышленные предприятия: ООО «Литейный», назначение предприятия – литье легких металлов, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Большой Колояр, 107/3, пом.2.
1. Промышленные предприятия: ООО «Интерстрой», назначение предприятия – производство бетона, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Большой Колояр, 107.
1. Промышленные предприятия: ООО «ЛЕСКОМ», назначение предприятия – производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка.
1. Промышленные предприятия: ООО «Мегапласт», назначение предприятия – производство изделий из пластмасс, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка.
1. Индивидуальные предприниматели (далее – ИП): 9 ИП, направления деятельности – производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство мебели; производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; производство мебели для офисов и предприятий торговли; производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; обработка металлов и нанесение покрытий из металлы; ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии; местоположение – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка.
1. Склады: ООО «Ато-транс», назначение предприятия – склад и хранение, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Большой Колояр, 107.
1. Карьеры: ООО «Карьер Подлесный», назначение предприятия – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Бутим», назначение предприятия – производство хлебобулочных изделий, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101 А.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Триумф», назначение предприятия – производство хлебобулочных изделий, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 101 Б.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Вена», назначение предприятия – производство мясных полуфабрикатов, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 259.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Дикат», назначение предприятия – разведение пушных зверей, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 30.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Союз», назначение предприятия – переработка овощей, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1/1.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «ПРК», назначение предприятия – переработка, консервирование рыбы, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Армейская, 38 Б.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Подворье», назначение предприятия – разведение птицы, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, 
с. Бессоновка, ул. Октябрьская, 32.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Племагро», назначение предприятия – торговля живыми животными, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Центральная, 209.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Партнер», назначение предприятия – переработка овощей, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1/1.
1. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Самое вкусное», назначение предприятия – производство хлебобулочных изделий, местоположение предприятия – Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Комсомольская, 1/1.
1. Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ): 22 КФХ в с. Бессоновка, направления деятельности – выращивание зерновых (1 хозяйство); выращивание овощей 
(3 хозяйства); животноводство (1 хозяйство); разведение сельскохозяйственной птицы 
(3 хозяйства); разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах (3 хозяйства); разведение прочих пород крупного рогатого скота (1 хозяйство); выращивание прочих плодовых и ягодных культур (1 хозяйство); разведение племенного молочного крупного рогатого скота (1 хозяйство); разведение свиней (1 хозяйство); разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (1 хозяйство); рыбоводство пресноводное 
(1 хозяйство); пчеловодство медового направления (1 хозяйство); выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (2 хозяйства); производство хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (1 хозяйство); рыбоводство прудовое (1 хозяйство).
1. Крестьянские (фермерские) хозяйства: 1 КФХ в с. Ухтинка, направления деятельности – пчеловодство медового направления.
1. Индивидуальные предприниматели: 3 ИП в с. Бессоновка, направления деятельности - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (2 ИП); производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (1 ИП).
1. Индивидуальные предприниматели: в с. Ухтинка, направления деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 
(1 хозяйство). 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области сельского хозяйства и промышленности на территории Бессоновского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc121908410]3.9. Рекреация и туризм.
[bookmark: _Toc110497611]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории сельсовета благоустроенные озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения сформированы в с. Бессоновка в районе Бессоновского Дома культуры, в районе мемориала Памяти  воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в районе здания администрации Бессоновского района  общей площадью 1,23 га.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения;
Выводы: 
- рекомендуется предусмотревать размещение озелененных территорий общего пользования, мест кратковременного отдыха населения в жилых и других функциональных зонах.
Планируемое развитие
В соответствии с расчетами обеспеченности населения озелененные территории общего пользования должны составлять: 
- в с. Бессоновка – 9,8 га;
- в с. Ухтинка – 6,7 га;
- в с. Мастиновка – 1 га;
- в п. Подлесный – 1,5 га.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом планируются пешеходные зоны в с. Бессоновка (2 объекта), с. Ухтинка (1 объект), с. Мастиновка (1 объект), п. Подлесный (1 объект).

3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
На территории сельсовета благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения;
 - отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.). 
Выводы: 
- требуется организация и оборудование пляжей в связи с неудовлетворительным состоянием мест для купания и отдыха;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом планируется организация пляжа /набережной в с. Мастиновка.

 Огородничество и садоводство 
Ведение огородничества – это осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Ведение садоводства, в свою очередь, подразумевает осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд.
На территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района расположено 8 действующих садоводческих некоммерческих товариществ, далее - СНТ (Таблица 3.9-1).
[bookmark: _Hlk128491406]Таблица 3.9-1
	№
	Наименование
	Назначение
	Местоположение

	1
	СНТ «ГРАЗ»
	Садоводческое товарищество
	с. Ухтинка

	2
	СНТ «Вишневый Сад»
	Садоводческое товарищество
	с. Ухтинка

	3
	СНТ «Волна»
	Садоводческое товарищество
	с. Ухтинка

	4
	С/Т «Сура»
	Садоводческое товарищество
	с. Ухтинка

	5
	СНТ «Рассвет»
	Садоводческое товарищество
	с. Мастиновка

	6
	СНТ «Содружество»
	Садоводческое товарищество
	с. Мастиновка

	7
	СНТ «Поляна»
	Садоводческое товарищество
	с. Мастиновка

	8
	СНТ «Элита»
	Садоводческое товарищество
	с. Мастиновка


Территория сельсовета обладает крупным рекреационным потенциалом. Это связано с наличием памятников истории, культуры, музеев, религиозных памятников, крупных водных объектов, лесных территорий и непосредственной близостью их к городу Пенза. Согласно материалам официального сайта администрации Бессоновского района Пензенской области (https://bessonovka.pnzreg.ru/) в 2020 году был разработан Туристический паспорт Бессоновского района Пензенской области. В настоящее время на территории Бессоновского района существует два туристических маршрута, которые берут свое начало в с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области. Маршрут №1 «с. Бессоновка – с. Проказна» и маршрут №2 «с. Бессоновка – с. Степановка». В с. Бессоновка по ходу маршрута №1 предлагается посетить Мемориал Памяти; Музей «Лука»; Храм святого великомученика Георгия Победоносца; районный краеведческий музей. 
Детские летние оздоровительные учреждения представлены, главным образом, лагерями для школьников с дневным пребыванием, работающими в дни школьных каникул. 
Также на территории Бессоновского сельсовета расположены следующие загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (по данным официального сайта администрации города Пензы - https://penza-gorod.ru/):
· Детский оздоровительный центр «Белка», расположенный по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный; максимальное количество детей на одну смену – 480 чел.
· Детский оздоровительный лагерь «Заря», расположенный по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, п. Подлесный, максимальное количество детей на одну смену – 700 чел.
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха на территории Бессоновского сельсовета не предусмотрены.

[bookmark: _Toc121908415]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.

[bookmark: _Toc121908416]3.10.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
В границах Бессоновского сельсовета расположено два объекта культурного наследия:
1) Объект культурного наследия регионального значения «Две братские могилы советских воинов, умерших от ран». Полный адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище. Вид объекта – ансамбль, общая видовая принадлежность – памятник истории, дата создания – 1941-1945 гг.;
2) Объект культурного наследия регионального значения «Могила полного кавалера орденов Славы И.Ф. Максюшина». Полный адрес: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, кладбище. Вид объекта – памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории, дата создания – 1915-1966 гг.
В связи с отсутствием утвержденных границ территории объекта культурного наследия защитная зона была установлена на расстоянии 200 м от линии внешней границы памятника.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями). Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом, принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

[bookmark: _Toc121908417]3.11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары.
· биолого-социальные:
 - природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc121908418][bookmark: _Toc495916900]3.11.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Бессоновского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН в зоны затопления (подтопления) на территории Бессоновского сельсовета определены границы зон затопления и подтопления (таблица 3.11.1-1)
Таблица 3.11.1-1
Перечень территорий Бессоновского сельсовета Пензенской области, 
для которых определяются границы зон затопления и подтопления
	№ п/п

	Местоположение
	Наименование водного объекта
оказывающего негативное
воздействие
	Сведения о постановке границ зон затопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН
	Сведения о постановке границ зон подтопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН

	
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Бессоновский район
	с. Бессоновка
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 167
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 № 322
	26.06.2020

	9
	Бессоновский район
	с. Грабово
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 176
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 № 324
	23.07.2020-27.07.2020

	10
	Бессоновский район
	п. Ухтинка
	р. Пензятка
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 149
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 15.05.2020 № 268
	04.06.2020

	11
	Бессоновский район
	п. 10-я Артель
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 10.03.2020 № 119
	30.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 03.06.2020 № 16-3-4/3160 -
	отсутствует

	12
	Бессоновский район
	п. Пыркино
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 23.03.2020 № 174
	14.05.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 № 321
	26.06.2020 

	13
	Бессоновский район
	с. Вазерки
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 10.03.2020 № 118
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 № 323
	26.06.2020

	14
	Бессоновский район
	п. Проказна
	р. Сура
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 10.03.2020 № 117
	29.06.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 01.06.2020 № 320
	26.06.2020



Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являтся грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года, утвержденным распоряжением Губернатором Пензенской области от 11.03.2021 г., 120-р был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0% 
На территории Бессоновского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 1 и III,6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.03.2022 № 236-пП, на территории Бессоновского сельсовета угрозе лесных пожаров подвержены п.Николаевка, п.Подлесный, п.Колос и п.Новая Жизнь. Угрозе ландшафтных (природных) пожаров подвержено  село Мастиновка. К территориям организации отдыха детей и их оздоровления 
(в том числе, с дневным пребыванием детей), подверженных угрозе лесных пожаров на территории Пензенской области относятся ООО Детский оздоровительный лагерь "Заря", п. Подлесный. К прочим объектам экономики, подверженым угрозе лесных пожаров на территории Пензенской области, относится НПС «Пенза-1» Куйбышевского ПРУ АО «Транснефть-Дружба», п. Николаевка.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 

[bookmark: _Toc121908419]3.11.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Бессоновского сельсовета существуют 10 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Бессоновском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Бессоновском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc121908420]3.11.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Бессоновского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
В границах Бессоновского сельсовета расположены следующие железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:
· однопутный электрифицированный участок Рузаевка - Бессоновка (перегон Грабово (искл.) - Бессоновка);
· двухпутный электрифицированный участок Бессоновка - Пенза IV (перегон Бессоновка - Пенза IV (искл.).
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Внутренний водный транспорт на территории Бессоновского сельсовета отсутствует.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
На территории Бессоновского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют, воздушный коридор не выделялся. Ближайший аэропорт находится в г. Пензе. Риски возникновения авиационной катастрофы находятся на малом уровне.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории района. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
По территории сельсовета проходят:
- автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск;
- автомобильная дорога федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов;
- автомобильная дорога регионального значения «Пенза - Лунино - граница области»; 
- автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Бессоновка - с. Полеологово»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к с. Десятая Артель»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к с. Десятая Артель»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «п. Десятая Артель - 
п. Подлесный»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к п. Мастиновка»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «с. Чемодановка - 
с. Пазелки - д. Александровка - п. Колос - п. Ера»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к 
с. Ухтинка»;
- автомобильная дорога местного значения муниципального района «Подъезд к 
д. Бардинка».
Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне. Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано. 
На территории Бессоновского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
[bookmark: _Hlk128497200]Согласно Протоколу заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области от 27.12.2018 № 8 на территории Пензенской области расположен 31 потенциально опасный объект, из них НПС «Пенза-1» Пензенское РУ, АО «Транснефть-Дружба», транспортировка нефти, находится на территории  Бессоновского сельсовета.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Бессоновского сельсовета РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).   Основным источником ЧС являются  транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, среди них НПС «Пенза-1» Пензенское РУ, АО «Транснефть-Дружба», транспортировка нефти, участок магистральных нефтепродуктопроводов Пензенского РУ, АО «Транснефть-Дружба», участок магистрального газопровод «Саратов – Горький» и др.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это  чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 23.10.2012 № 533-рП риску катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС «Сурский гидроузел» на территории Пензенской области подвержены 35 населенных пунктов Пензенского, Бессоновского, Лунинского и Никольского районов, а также г. Пенза. 
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Бессоновского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc121908421]3.11.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии, но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. 
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc121908422]3.11.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Бессоновского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов отсутствуют.

[bookmark: _Toc121908423]3.11.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного ра-диоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Бессоновского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Бессоновского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc121908424]3.11.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Бессоновском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для защиты жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Бессоновского сельсовета дислоцируются следующие подразделения пожарной охраны:
· 23 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, дислоцирующейся по адресу: 
с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6Б.
· Пожарная часть №1 Муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная охрана Бессоновского района Пензенской области», дислоцирующаяся по адресу: с. Бессоновка, ул. Нагорная, 6Б.
Всего на территории Бессоновского сельсовета расположено 67 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них: 47 пожарных гидрантов (18 пожарных гидрантов не исправны), 2 пожарных пирса и 4 водонапорные башни (водонапорные башни неисправны для целей пожаротушения). 
На территории Бессоновского сельсовета имеются населенные пункты, необеспеченные наружным противопожарным водоснабжением, с численностью населения более 50 человек, а именно: п. Новая Жизнь, д. Бардинка, п. Десятая Артель.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
- развитие систем водоснабжения;
- ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников;
- строительство подъезда с площадками (пирса) к водоемам.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Расположение ПСЧ в с. Бессоновка, обеспечивает нормативное время прибытия. 
СТП Пензенской области на территории Бессоновского сельсовета не планируется мероприятия по строительству подразделения пожарной охраны. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
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[bookmark: _Toc121908426]3.12.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Бессоновского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Бессоновского сельсовета проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, достаточно высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на территории сельсовета не представлены. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
На территории сельсовета проходят магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы и распределительные газопроводы высокого давления. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
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Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Бессоновском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Централизованной канализационной сетью охвачена лишь часть территории с. Бессоновка. Общая протяженность канализационных сетей 10,35 км. Канализационные насосные станции расположены в с. Бессоновка на 
ул. Жилгородок, ул. Садовая, ул. Сурская. В других населенных пунктах сельсовета ценрализованная канализационная сеть отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малые очистные сооружения.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Бессоновского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
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Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений, на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивируемых земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
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Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют промышленные предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
по почвам и воде - промышленные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Бессоновского сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть во всех населенных пунктах, кроме с. Бессоновка - отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуется выгребными ямами. 
Состояние площадкок твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Бессоновского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Контейнерные площадки для сбора ТКО размещены в населенных пунктах Бессоновского сельсовета в соответствии со Схемой ТКО Пензенской области. Площадки находятся в удалении от жилых и социальных объектов и соответствуют санитарно-техническим и гигиеническим требованиям.
Состояние скотомогильников
На территории с. Бессоновка расположен скотомогильник с биологическими камерами (Яма Беккари), местоположение которого: Пензенская область, Бессоновский района, Бесоновский сельсовет, с. Бессоновка, ул. Максюшина, 37. На территории ГБУ «Бессоновской РАЙСББЖ». Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией – I. Статус скотомогильника – законсервированный.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Бессоновском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Бессоновского сельсовета проходят объекты трубопроводного транспорта: - магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы и распределительные газопроводы высокого давления. Основной причиной аварийных ситуаций является прорыв трубопроводов из-за коррозии, но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
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Сведения о планируемых для размещения на территории Бессоновского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Улично-дорожная сеть

	1 
	Улица в жилой застройке
	Продолжение ул. Жилгородок в направлении очистных сооружений до пересечения ул. Большой Колояр
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Улучшение транспортных связей существующей и проектируемой территорий
	Не устанавливается

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водозабор
	Водозаборный узел 
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Улучшение системы водоснабжения
	Обеспечение потребности населения в объектах водоснабжения
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	2
	Водозабор
	Водозаборный узел по ул. Бригадная
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Улучшение системы водоснабжения
	Обеспечение потребности населения в объектах водоснабжения
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	3
	Очистные сооружения (КОС)
	Станция биологической очистки
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Зона инженерной инфраструктуры
	Улучшение системы водоотведения
	Обеспечение потребности населения в объектах водоотведения
	Cанитарно-защитная зона устанавливается соответствующей документацией, исходя из расчетной производительности объекта

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта.
	Не устанавливается

	2
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта.
	Не устанавливается

	3
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта.
	Не устанавливается

	4
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта.
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	2
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	3
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	4
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	5
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	6
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Мастиновка
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах отдыха и досуга.
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
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Сведения о планируемых для размещения на территории Бессоновского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий представлены в таблице 5-1.
Таблица 5-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1
	Автомобильная дорога федерального
значения
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 645-км 649, Пензенская область
	Пензенская область, Бессоновский район, Бесоновский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции/2027 - 2029
	-
	Не оказывает влияния на территорию Бессоновского сельсовета. Работы проводятся на участке км 645 - км 649
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильн ых дорог федерального значения
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 75 м

	2
	Автомобильная дорога
	Реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов (Нижегородская область, Арзамасский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лукояновский районы, г. Нижний Новгород, Починковский, Шатковский районы, Пензенская область, Бессоновский, Иссинский, Кондольский, Малосердобинский, Мокшанский, Пензенский районы, Республика Мордовия, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский районы, Саратовская область, Аткарский район, г. Петровск, Петровский, Саратовский, Татищевский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км, строительство нового обхода от развязки с автомобильной дорогой А-158 Нижний Новгород - Саратов до примыкания к автомобильной дороге «Урал» на северо-востоке при выходе из города в сторону Самары
	Пензенская область, Бессоновский район, Бесоновский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции/-
	-
	Не оказывает влияния на территорию сельсовета. Работы проводятся на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км)
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильн ых дорог федерального значения
	

	3
	Автомобильная дорога
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, предусматривающей на территории Пензенской области:
1. строительство северного обхода г. Пензы;
2. строительство участка обхода г. Пензы, категория IБ.
	Пензенская область, Бессоновский район, Бесоновский сельсовет
	ФЗ/
Планируемый к размещению
	-
	Улучшение транспортной доступности
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильн ых дорог федерального значения
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 75 м

	4
	Автомобильная дорога
	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Бессоновка» Бессоновского района Пензенской области
	Пензенская область, г. Пенза, Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, с. Бессоновка, с. Ухтинка, Грабовский сельсовет, с. Грабово
	
РЗ/
Планируемый к размещению/ 2023-2025
	-
	Улучшение транспортной доступности
	СТП Пензенской области
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 75 м

	5
	Автомобильная дорога
	Реконструкция автодороги «Десятая Артель - Подлесный» - 4,3 км
	Пензенская область Бессоновский район, Бессоновский сельсовет
	МЗ/ планируемый к реконструкции/ 2022-2025
	-
	Улучшение транспортной доступности
	СТП Бессоновского района
	Придорожная полоса __ м

	6
	Мостовое сооружение
	Реконструкция моста на р.Сура  
	Пензенская область Бессоновский район, Бессоновский сельсовет
	МЗ/ планируемый к реконструкции/ 2022-2025
	-
	Улучшение транспортной доступности
	СТП Бессоновского района
	-

	Инженерная инфраструктура

	1
	Магистральный газопровод
	Реконструкция ГРС «Пенза-4»
	Пензенская область, район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, сельское поселение Полеологовский сельсовет;
район Мокшанский, сельское поселение Рамзайский сельсовет
	ФЗ /планируемый к реконструкции/2023
	-
	Совершенствование системы газоснабжения 
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 25 м

	2
	Линия связи

	Магистральные нефтепроводы «Дружба - 1», «Дружба - 2». Строительство сети подвижной радиосвязи на участке узел связи «Кузнецк» - узел связи «Соседка»
	Пензенская область, городской округ город Пенза;
Кузнецкий район, Махалинский сельсовет, Яснополянский сельсовет;
Городищенский район, Нижнеелюзанский сельсовет, Архангельский сельсовет, Русско-Ишимский сельсовет;
Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, Кижеватовский сельсовет, Грабовский сельсовет;
Мокшанский район, Рамзайский сельсовет, Нечаевский сельсовет;
Каменский район, Головищенский сельсовет;
Пачелмский район, Титовский сельсовет, Белынский сельсовет, Чкаловский сельсовет;
Башмаковский район, Шереметьевский сельсовет, Высокинский сельсовет
	ФЗ /планируемый к реконструкции/2023
	-
	Совершенствование системы связи 
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 2 м

	3
	Линия связи

	Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство волоконно-оптической линии связи с организацией резервирования узла связи «Пенза»



	Пензенская область, городской округ город Пенза;
Бессоновский район, Бессоновский сельсовет
	ФЗ /планируемый к реконструкции/2024
	-
	Совершенствование системы связи
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 2 м

	Объекты в области образования

	1
	Общеобразовательная организация
	Строительство общеобразовательной организации в с. Бессоновка на 550 мест по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2023-2024
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	СТП Бессоновского района
	Не устанавливается

	2
	Дошкольная образовательная организация
	 Детский сад на 100 мест
	Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка, ул.Кирова,20
58:05:0060401:330
	МЗ района /планируемый к размещению/
2024-2025
	Общественно-деловая зона

	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Бессоновского района 
	Не устанавливается

	3
	Дошкольная образовательная организация
	Детский сад на 340 мест
	Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с, с. Бессоновка,
в районе ул. Кудряшова 
	МЗ района /планируемый к размещению/
2024-2040
	Общественно-деловая зона

	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Бессоновского района
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc108706696][bookmark: _Toc121908432]6. Перечень предложений по созданию объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района на территории Бессоновского сельсовета
(предложения по планируемым объектам подготовлены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе)
Таблица 6-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Объекты в области образования

	1
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 1400 мест
(2 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	2
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 850 мест
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	3
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 380 мест
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	4
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 1200 мест
(2 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Ухтинка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	5
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 360 мест
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Мастиновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	6
	Общеобразовательная организация
	Общеобразовательная организация на 600 мест
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
п. Подлесный
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах образования
	Не устанавливается

	7
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 160 мест
(7 объектов)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования
	Не устанавливается

	8
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 160 мест
(4 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования
	Не устанавливается

	9
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 140 мест
(2 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования
	Не устанавливается

	10
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 200 мест
(9 объектов)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Ухтинка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования
	Не устанавливается

	11
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 140 мест
(2 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Мастиновка
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования 
	Не устанавливается

	12
	Дошкольная образовательная организация
	Дошкольная образовательная организация на 200 мест
(2 объекта)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
п. Подлесный
	МЗ района /планируемый к размещению/
2035
	Жилая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами школьного образования
	Обеспечение потребности населения в объектах дошкольного образования
	Не устанавливается

	Объекты в области здравоохранения

	1
	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара

	Больница/ поликлиника с детским отделением
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
с. Бессоновка
	РЗ/
планируемый к размещению/
2035
	Общественно-деловая зона
	Обеспечение новых жилых территорий объектами здравоохранения
	Обеспечение потребности населения в объектах здравоохранения
	Не устанавливается

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Стадион с трибунами на 1900 мест

	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Бессоновка
	МЗ района/ планируемый к размещению/ 2035
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта
 
	Не устанавливается

	2
	Спортивное сооружение
	Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования)

	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Бессоновка
	МЗ района/ планируемый к размещению/ 2035
	Жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Обеспечение потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта 
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




6.1 Перечень иных объекты, которые оказали влияние на установление функциональных зон 

	Объект, связанный с производственной деятельностью

	1
	Объект, связанный с производственной деятельностью
	Строительство транспортно-логистического узла со складскими помещениями
	Пензенский район,
Бессоновскийсельсовет,
юго-западнее с. Мастиновка
	Частная собственность/планируемый к размещению/
2023-2035
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100 м

	Сельскохозяйственное производство

	1
	Объект связанный с производственной деятельностью
	Разведение овец в количестве 100 голов
	Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с
	Частная собственность /планируемый к размещению/
2023-2025
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Создание рабочих мест, создание благоприятных условий труда, привлечение трудоспособного населения 
	Заявление заинтересованного лица
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 50 м

	2
	Объект связанный с производственной деятельностью
	Строительство складского здания для хранения сельскохозяйственной продукции
	Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с
	Частная собственность /планируемый к размещению/
2023-2030
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Создание рабочих мест, создание благоприятных условий труда, привлечение трудоспособного населения 
	Заявление заинтересованного лица
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 50 м

	3
	Объект связанный с производственной деятельностью
	Строительство складского здания для хранения пищевой промышленности (овощей), площадью 250 кв.м.
	Пензенская область, Бессоновский район, Бессоновский с/с
	Частная собственность /планируемый к размещению/
2023-2030
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Создание рабочих мест, создание благоприятных условий труда, привлечение трудоспособного населения 
	Заявление заинтересованного лица
	Не устанавливается




[bookmark: _Toc121908433]7. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границ населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенного пункта с. Мастиновка в связи с исключением земельного участка, который внесен в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), из границ населенного пункта.
Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6-1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 6-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН/ в действующей редакции генерального плана
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Мастиновка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения/Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0711001:719
	5,75
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения /
Коммунально-складское назначение
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения/Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка
58:05:0711001:254
	0,3
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ленинского лесничества

	п. Николаевка

	1
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка
58:05:0230101:132
	0,005
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	2
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка
58:05:0230101:131
	0,004
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	3
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:71
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	4
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:70
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	5
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:68
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	6
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:69
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	7
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:67
	0,07
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	8
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:66
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	9
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:326
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	10
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:113
	0,2
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	11
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:115
	0,1
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	12
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:108
	0,3
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	13
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:114
	0,2
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	14
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:109
	0,2
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	15
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0230101:112
	0,2
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	п. Подлесный

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения/Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0701401:6
	1,9
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения/Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0701401:9
	3,8
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	3
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0701401:13
	0,9
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	4
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Земельный участок
58:05:0260101:19
	0,07
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	5
	Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка 58:05:0260101:24
	0,05
	Земли лесного фонда / 
для ведения лесного хозяйства
	участок расположен в границах Ахунского лесничества

	Земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта, отображены на карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения



[bookmark: _Toc121908434]8. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 7-1.
Таблица 7-1

	№
п/п
	Наименование
показателей
	Ед. изм.
	Современное
состояние (2022 год)
	Расчетный
срок 
(2035 год)

	1
	2
	3
	4
	6

	I
	Территория
	
	
	

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	21627,87
	21627,87

	1.1
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	7081,13
	7099,83

	1.2
	земли населенных пунктов
	га
	7834,69
	7823,97

	1.3
	д. Бардинка
	га
	44,52
	44,52

	1.4
	с. Бессоновка
	га
	4604,97
	4627,83

	1.5
	п. Десятая Артель
	га
	84,02
	84,02

	1.6
	п. Колос
	га
	37,82
	37,82

	1.7
	с. Мастиновка
	га
	535,97
	529,94

	1.8
	п. Николаевка
	га
	46,64
	28,48

	1.9
	п. Новая Жизнь
	га
	100,5
	100,5

	1.10
	п. Подлесный
	га
	601,82
	592,35

	1.11
	с. Ухтинка
	га
	1778,43
	1778,51

	1.8
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	471,94
	471,94

	1.9
	земли лесного фонда
	га
	6160,48
	6160,48

	1.10
	земли особо охраняемых природных территорий
	га
	71,65
	71,65

	2
	Функциональные зоны
	
	
	

	2.1
	Жилая зона
	га
	3239,6
	7323,2

	2.4
	Общественно - деловая зона
	га
	53,03
	53,41

	2.5
	Производственная зона
	га
	456,26
	559,96

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	4,03
	4,03

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры 
	га
	63,81
	159,41

	2.8
	Зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	га
	6 715,43
	6706,14

	2.9
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	га
	250,15
	260,15

	2.10
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	га
	123,22
	149,58

	2.11
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	104,6
	104,6

	2.12
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	50,5

	2.13
	Зона лесов
	га
	6160,48
	6160,48

	2.14
	Зона кладбищ
	га
	53,7
	53,7

	2.15
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	-

	2.16
	Зоны специального назначения
	га
	-
	0.19

	2.17
	Иные зоны
	га
	9,44
	9,44

	II
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения:
	
	
	

	1
	Детское дошкольное учреждение
	ед.
	4
	6

	2
	Общеобразовательные школы
	ед.
	3
	4

	3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	4
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	5
	ФАП
	ед.
	1
	1

	6
	Поликлиника (амбулатория)
	ед.
	1
	1

	7
	Объекты торговли
	ед.
	65
	65

	III
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог (в границах поселения)
	
	
	

	1.1
	федерального значения
	км
	4,42
	20,02

	1.2
	регионального значения
	км
	9,53
	22,48

	1.3
	местного значения районного значения
	км
	22,12
	22,12

	2
	Протяженность железной дороги           (в границах поселения)
	км
	9,65
	9,65

	IV
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	1
	Водоснабжение:
	
	
	

	
	Артезианские скважины
	ед.
	21
	21

	
	Водонапорные башни
	ед.
	21
	21

	2
	Электроснабжение:
	
	
	

	
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	3
	Связь:
	
	
	

	
	АТС
	ед.
	3
	3

	
	Отделение почты
	ед.
	2
	2

	V
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	1
	Кладбище
	ед.
	9
	9

	2
	Скотомогильники
	ед.
	1
	1

	3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	VI
	Обеспечение пожарной безопасности
	
	
	

	1
	Пожарные гидранты
	ед.
	47
	47

	2
	Пожарная часть (пожарная охрана)
	ед.
	2
	2

	3
	Пожарный водоем
	ед.
	-
	-

	4
	Водонапорные башни
	ед.
	4
	4










численность населения, тыс.чел.	



























Пензенский	Каменский	Бессоновский	Городищенский	Сердобский	Нижнеломовский	Кузнецкий	Никольский	Мокшанский	Белинский	Колышлейский	Земетчинский	Башмаковский	Лунинский	Шемышейский	Бековский	Сосновоборский	Пачелмский	Тамалинский	Неверкинский	Лопатинский	Спасский	Камешкирский	Наровчатский	Иссинский	Малосердобинский	Вадинский	61.9	50.1	46.5	45.6	44.8	36.200000000000003	34.9	27.8	24.3	22.1	21.5	19.100000000000001	18.899999999999999	16.7	15.2	14.1	13.7	13.5	13	12.7	12	10.9	10.200000000000001	9.5	8.7000000000000011	7.9	7.4	



численность населения, чел.	


























Бессоновский	Грабовский	Чемодановский	Сосновский	Кижеватовский	Вазерский	Проказницкий	Полеологовский	Степановский	Александровский	15308	8445	7035	4780	3605	2575	1680	1650	1373	374	




с. Бессоновка
с. Бессоновка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	12345	12454	12553	12547	12590	


с. Ухтинка
с. Ухтинка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1266	1266	1274	1301	1301	


2016 г.	п. Десятая Артель	д. Бардинка	с. Мастиновка	п. Николаевка	п. Новая Жизнь	п. Подлесный	п. Колос	224	73	85	27	60	99	27	2017 г.	п. Десятая Артель	д. Бардинка	с. Мастиновка	п. Николаевка	п. Новая Жизнь	п. Подлесный	п. Колос	220	73	73	25	62	97	15	2018 г.	п. Десятая Артель	д. Бардинка	с. Мастиновка	п. Николаевка	п. Новая Жизнь	п. Подлесный	п. Колос	216	83	76	25	68	97	15	2019 г.	п. Десятая Артель	д. Бардинка	с. Мастиновка	п. Николаевка	п. Новая Жизнь	п. Подлесный	п. Колос	214	85	76	24	67	96	15	2020 г.	п. Десятая Артель	д. Бардинка	с. Мастиновка	п. Николаевка	п. Новая Жизнь	п. Подлесный	п. Колос	212	85	76	24	67	96	15	
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