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I. Положение о территориальном планировании
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Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва № 430-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями от 22.12.2022 № 65-5/5) (далее - генеральный план, изменения в генеральный план).
Генеральный план разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области территориального планирования, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пензенской области, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом нормативов проектирования, действующих до принятия соответствующих технических регламентов по размещению объектов капитального строительства (нормативно-правовая база использовалась в редакции, действующей на момент заключения договора).

Цели Генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи Генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план состоит из двух частей:
- часть первая – Положение о территориальном планировании;
- часть вторая – Карты.
Приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Описание местоположения границ населенных пунктов подготовлено в форме текстового описания. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 
К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
[bookmark: dst101684]2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Генеральный план содержит следующие Карты:
1. Генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
2. Генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.
3. Генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области. Карта функциональных зон поселения.

Расчетные периоды Генерального плана:
- исходный срок – 2015 г.;
- расчетный период планирования – 2035 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
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1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения представлены в таблице 1.1-1.
Таблица 1.1-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристики объекта**
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Улично-дорожная сеть

	1
	Улица в жилой застройке
	Продолжение ул. Жилгородок в направлении очистных сооружений до пересечения ул. Большой Колояр

	Обеспечение территории транспортными связями
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, 
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Протяженность – 1,1 км
	2035
	Не устанавливается

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водозабор

	Водозаборный узел 
	Обеспечение потребности населения в объектах водоснабжения
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Производительность – 25 куб.м/сут.
	2035
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	2
	Водозабор

	Водозаборный узел по ул. Бригадная
	Обеспечение потребности населения в объектах водоснабжения
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Производительность – 25 куб.м/сут.
	2035
	Зона санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м

	3
	Очистные сооружения (КОС)
	Станция биологической очистки
	Обеспечение потребности населения в объектах водоотведения
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Производительность – 250 куб.м/сут.
	2035
	Cанитарно-защитная зона устанавливается соответствующей документацией, исходя из расчетной производительности объекта

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь – 0,7 га
	2035
	Не устанавливается

	2
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению 
	Жилая зона
	Площадь – 0,7 га
	2035
	Не устанавливается

	3
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
с.Мастиновка
	Планируемый к размещению 
	Жилая зона
	Площадь – 0,7 га
	2035
	Не устанавливается

	4
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
п.Подлесный
	Планируемый к размещению 
	Жилая зона
	Площадь – 0,7 га
	2035
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Создание условий для отдыха населения
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет, 
с. Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь –
не менее 4,9
га
	2035
	Не устанавливается

	2
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Создание условий для отдыха населения
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с.Бессоновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь – 
не менее 4,9
га
	2035
	Не устанавливается

	3
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Создание условий для отдыха населения
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь – 
не менее 6,7
га
	2035
	Не устанавливается

	4
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Создание условий для отдыха населения
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь – 
не менее 1,0
га
	2035
	Не устанавливается

	5
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Создание условий для отдыха населения
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	Площадь – 
не менее 1,5
га
	2035
	Не устанавливается

	6
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Создание условий для отдыха населения
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
с.Мастиновка
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Площадь – 
не менее 3,0
га
	2035
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).
** Возможно уточнение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.
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[bookmark: _Toc58415142]2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

2.1. Функциональные зоны и параметры их развития
Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов и искусственными границами (железные и автомобильные дороги, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).
Границы функциональных зон определены с учетом границ Бессоновского сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
Генеральным планом на территории сельсовета установлены следующие функциональные зоны (таблица 2.1-1):
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 
- иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2.1-1
Перечень функциональных зон, установленных на территории сельсовета*
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение  (2022)
	Расчетный срок (2035)

	1
	Жилая зона
	га
	3239,6
	7323,2

	2
	Общественно - деловая зона
	га
	53,03
	53,41

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	524,1
	751,6

	3.1
	Производственная зона
	га
	456,26
	559,96

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	4,03
	4,03

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры 
	га
	63,81
	159,41

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	7193,4
	7220,5

	4.1
	Зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	га
	6 715,43
	6706,14

	4.2
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	га
	250,15
	260,15

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	123,22
	149,58

	4.4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	104,6
	104,6

	5
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	50,5

	6.1
	Зона кладбищ
	га
	53,7
	53,7

	6.2
	Зоны специального назначения
	га
	-
	0,19

	7
	Зона лесов
	га
	6160,5
	6160,5

	8
	Иные зоны
	
	7,2
	7,2

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



В границах Бессоновского сельсовета устанавливаются следующие функциональные зоны: 
1. Жилая зона  
В жилых зонах могут размещаться жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. 
В границах Бессоновского сельсовета выделена жилая зона: 
- для застройки индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4;
- для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8; 
- для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8.

2. Общественно-деловая зона
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов бизнеса, промышленных предприятий и других производственных объектов (площадь участка не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не являющимися источниками шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).
При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 
Общественно-деловые зоны рекомендуется развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
В границах Бессоновского сельсовета выделена общественно-деловая зона (коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3).
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур следует предусматривать для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов производства, инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данных зонах. 
В границах Бессоновского сельсовета выделены следующие зоны: 
- производственная зона*;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона инженерной инфраструктуры. 
Примечание: 
<*> Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: 
- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); 
- научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); 
- коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). 
<**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Для зоны инженерной и транспортной инфраструктур предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

4. Зоны сельскохозяйственного использования 
Зоны сельскохозяйственного использования могут включать в себя территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества, территории сельскохозяйственного производства. 
Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. 
При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования. 
В границах сельсовета выделены следующие зоны: 
- зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.);
- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- иные зоны сельскохозяйственного назначения.
  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

5. Зона рекреационного назначения 
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов. 
В границах сельсовета выделена зона рекреационного назначения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

6. Зоны специального назначения 
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом. 
Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов по хранению и консервации биологических отходов.
В границах сельсовета выделена зона кладбищ и зона режимных территорий
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

7. Зона лесов
Предназначены для обеспечения правовых условий сохранения и воспроизводства лесов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.

8. Иные зоны
В состав иных зон включены территории, имеющие двойной учет по данным Единого государственного реестр недвижимости и государственного лесного реестра, но не имеющие подтверждения отнесения к иной категории земель, нежели к землям лесного фонда.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, за исключением площади, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов, правил землепользования и застройки территории в соответствии с назначением объекта.
Генеральный план муниципального образования Бессоновский сельсовет 
Бессоновского района Пензенской области
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2.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 2.2-1.
Таблица 2.2-1
	№
п/п
	Функциональная зона 
	Параметры функциональной зоны
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации

	1
	Жилая зона
	Параметры жилой зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны:
- для застройки индивидуальными жилыми домами (коэффициент застройки - 0,2, коэффициент плотности застройки - 0,4);
- для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8);
- для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 0,8);
- для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), (коэффициент застройки - 0,4, коэффициент плотности застройки - 1,2).
Площадь – 7323,2 га
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Спортивное сооружение
	Спортивные поля, включая футбольные поля
(1 объект)
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Общеобразовательная организация
	Строительство общеобразовательной организации на 550 мест
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ муниципального района /планируемый к размещению/
2023-2024

	
	
	
	Дошкольная образовательная организация
	Детский сад на 100 мест
	Бессоновский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района
/планируемый к размещению/
2024-2025

	
	
	
	Дошкольная образовательная организация
	Детский сад на 340 мест
	Бессоновский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ района
/планируемый к размещению/
2023-2040

	
	
	
	Водозабор
	Водозаборный узел по ул. Бригадная
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка 
	МЗ поселения
/планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Водозабор
	Водозаборный узел 
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	МЗ поселения
/планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона (2 объекта)
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Ухтинка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	
	
	
	Пешеходная зона
	Пешеходная зона 
	Пензенский район,
Бессоновский сельсовет,
п. Подлесный
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	2
	Общественно-деловая зона
	Коэффициент застройки - 1, коэффициент плотности застройки – 3. 
Площадь – 53,6 га
	-
	-
	-
	-

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1
	Производственная зона
	Параметры производственной зоны устанавливаются в зависимости от назначения зоны: 
- промышленная зона (коэффициент застройки - 0,8, коэффициент плотности застройки - 2,4); 
- научно-производственная <**> (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1); - коммунально-складская (коэффициент застройки - 0,6, коэффициент плотности застройки - 1,8). 
<**> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Площадь – 751,6 га
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь – 99,97 га
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадь –   4,03 га
	Очистные сооружения (КОС)
	Станция биологической очистки
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Бессоновка
	МЗ поселения
/планируемый к размещению/
2035

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 

	4.1
	[bookmark: _Hlk129689159]Зона сельскохозяйственных угодий (за границами н.п.)
	Площадь – 11485,7 га
	Магистральный газопровод
	Реконструкция ГРС «Пенза-4»
	Пензенская область, район Бессоновский, сельское поселение Бессоновский сельсовет, сельское поселение Полеологовский сельсовет;
район Мокшанский, сельское поселение Рамзайский сельсовет
	ФЗ /планируемый к реконструкции/2023

	4.2
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Площадь – 260,15 га
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Площадь – 149,58 га
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	Площадь – 104,6 га 
	-
	-
	-
	-

	5
	Зона рекреационного назначения
	Площадь – 50,5 га
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Бессоновский сельсовет,
с. Мастиновка
	МЗ поселения /планируемый к размещению/
2035

	6.1
	Зона кладбищ
	Площадь – 53,7 га
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Зоны специального назначения
	Площадь – 0,19 га
	
	
	
	

	7
	Зона лесов
	Площадь – 6160,5 га
	-
	-
	-
	-

	8
	Иные зоны
	Площадь – 7,2 га 
	-
	-
	-
	-

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).



