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[bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области шестого созыва от 04.05.2018 № 402-80/VI «Об утверждении Генерального плана Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области (в новой редакции)» (с последующими изменениями).
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.01.2025 № 44/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Вертуновского сельсовета, утвержденный в 2018 году, действует до 2038 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2038 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Бековского района Пензенской области, администрацией Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бековского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Бековского района Пензенской области от 28.11.2012 № 124-15/III (с последующими изменениями) (далее - СТП Бековского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области шестого созыва от 04.05.2018 № 402-80/VI «Об утверждении Генерального плана Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области (в новой редакции)» (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития муниципального образования ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов муниципального образования;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации муниципального образования;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc203559630]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 N 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 28.11.2023, с изм. от 26.01.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»;
- Национальный проект «Молодежь и дети»; 
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
- Национальный проект «Экологическое благополучие»;
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система»;
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»;
- Национальный проект «Экономика данных»;
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство»;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями).
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- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
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Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бековского района Пензенской области

1. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие культуры и туризма Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 591-п (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие образования в Бековском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 590-п (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Бековском районе Пензенской области»», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 589-п (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Бековском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 587-п (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Молодежь Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 585-п (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 582-п (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Бековском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 580-п (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 29.05.2019 № 330-п (с последующими изменениями);
9. Об утверждении прогноза социально-экономического развития Бековского района Пензенской области на долгосрочный период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Бековского района Пензенской области от 23.12.2021 № 726-п (с последующими изменениями).
 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области

- Муниципальная программа Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Вертуновском сельсовете Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 101 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Вертуновском сельсовете Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 102
- Муниципальная программа Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 104;
- Муниципальная программа Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области «Развитие культуры и спорта Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области», утвержденную постановлением администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2018 № 105
- Муниципальная программа Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области «Комплексное развитие Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области от 07.04.2020 № 49
- Постановление администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области № 144 от 07.11.2024 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области».
- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2025 годы»;
- Постановление администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области № 51 от 12.05.2017 об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года»;
- Постановление администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области № 220 от 28.11.2016 об утверждении Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы»;
- Постановление администрации Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области № 207 от 11.11.2016 об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2025 годы».
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[bookmark: _Toc203559632]2.1. Административно-территориальное устройство
Муниципальное образование Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области (далее – Вертуновский сельсовет, сельсовет) расположено на юге Бековского района Пензенской области и состоит из единого массива.
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 4 населенных пункта (таблица 2.1.1).
Административным центром является село Вертуновка.
Таблица 2.1.1
	[bookmark: _Hlk201849084]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Вертуновка

	2
	поселок
	Сахзавод

	3
	село
	Согласовка

	4
	населенный пункт
	Третье Отделение



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Вертуновского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Вертуновского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), реестровый номер 58:03-3.3.
Площадь территория Вертуновского сельсовета составляет 12751,76 га. 
Вертуновский сельсовет граничит:
- на севере - с Миткирейским и Волынщинским сельсоветами Бековского района;
- на востоке - с Волынщинским сельсоветом Бековского района и р.п. Беково;
- на юге - с Ртищевским муниципальным районом Саратовской области;
- на западе - с Сосновским сельсоветом Бековского района и Вишневским сельсоветом Тамалинского района Пензенской области.
Местоположение Вертуновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Расстояние от административного центра сельсовета село Вертуновка до районного центра п. Беково – 10 км, до областного центра г. Пенза - 164 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Вертуновская Юго-Восточной железной дороги расположена на территории с. Сосновка, расстояние до которой от с. Вертуновка – 4,4 км.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
Рисунок 1
Местоположение Вертуновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
[image: ]
Генеральный план муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области


16

Рисунок 2

Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Генеральный план муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области


23
Местоположение Вертуновского сельсовета в Бековском районе представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Вертуновского сельсовета в Бековском районе
[image: ]
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Вертуновка, село основано в начале XVIII века между 1700 и 1720 годами, принадлежало Московскому Благовещенскому собору, затем перешло к помещику Ф.Г. Тюфякину. На карте Генерального межевания 1859 года показана как село Никольское (Вертуновка тож). По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С. Село названо по местности вирьхть (мокша-морд.) «леса», -овка — русский уменьшительный аффикс. В 1859 году — казённое село Вертуновка, при безимянном ручье и колодцах, 238 дворов, число жителей — 1707 душ, из них 830 душ мужского пола и 877 душ женского, в селе — православная церковь и 3 поташных завода. В 1861 году построена однопрестольная, деревянная церковь во имя св. Николая Чудотворца, которая была закрыта согласно постановлению Бековского райисполкома от 30 августа 1936 года и была передана под «клуб-кино». В мае 2011 года открыт вновь построенный и освящённый храм в честь Святителя Николая.
В 1911 году — село Вертуновка, центр Вертуновской волости Сердобского уезда Саратовской губернии, в селе имелись церковь, земское двухклассное училище и церковно–приходская школа, 666 дворов, численность населения — 5058 душ, из них 2529 душ мужского пола и 2529 душ женского; площадь крестьянских посевов составляла 499 десятин, из них на надельной земле — 2270 десятин, на арендованной — 229 десятин; железных плугов — 30, молотилок — 5, веялок — 10. До 1923 года — волостной центр Сердобского уезда, затем в Бековской волости Сердобского уезда, в 1928 году — центр Вертуновского сельсовета Бековского района Нижне-Волжского края. В 1936 году построен сахарный завод. С 1939 года село вошло во вновь образованную Пензенскую область. В 1955 году — центр сельсовета в Бековском районе Пензенской области, располагалась центральная усадьба колхоза «Сталинское знамя». В 1970-х годах — центральная усадьба совхоза «Вертуновский». В 1980-х годах совхоз «Вертуновский» — крупное хозяйство по производству говядины на промышленной основе, в среднем за 1985–1987 годы государству ежегодно сдавалось около 24 тыс. голов крупного рогатого скота.
Сахзавод (Сахарный завод), русский поселок Вертуновского сельсовета, юго-восточная окраина Вертуновки. На 1.1.2004 – 888 хозяйств, 1992 жителя. Численность населения: в 1959 – 1498, 1979 – 2216, 1989 – 2167, 1996 – 2162 жителя. Согласовка, Село основано в XVIII веке однодворцами до 1795 года, входило в состав Сердобского уезда Саратовской губернии. По исследованиям историка-краеведа Полубоярова М. С. название села предположительно связано с делом о размежевании по полюбовному согласию. В начале XX век в селе имелись ветряная, водяная мельницы, земское одноклассное училище. До 1923 года — в Вертуновской волости Сердобского уезда, затем — в Бековской волости Сердобского уезда. С 1928 года — центр Согласовского сельсовета Бековского района Нижне-Волжского края. С 1939 года село вошло во вновь образованную Пензенскую область. В 1950-е годы — центральная усадьба колхоза имени А. И. Микояна.
Третье Отделение, основан как посёлок 3-го отделения (социально- производственной структуры) совхоза «Новобековский» по выращиванию сахарной свёклы для переработки на Бековском сахарном заводе.

[bookmark: _Toc8212246][bookmark: _Toc203559635]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021]
[bookmark: _Toc203559636]2.3.1. Рельеф
Территория сельсовета расположена на южных склонах Приволжской возвышенности и представляет собой ландшафт типичной черноземной степи с наклоном к реке Хопер. Средняя и северная части территории занимают водоразделы между р. Миткирей и р. Суходол. В пойме реки Хопер имеются понижения, которые заливаются паводковыми водами. Образовавшиеся озера сохраняются на протяжении всего летнего периода.
Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.
Рельеф территории сельсовета представляет собой волнистую равнину, изрезанную оврагами и балками. Овраги большей частью имеют задернованные откосы, но местами обнажены до материнской породы.

[bookmark: _Toc422897022][bookmark: _Toc203559637]2.3.2. Гидрография
Гидрографическая сеть сельсовета представлена водным объектом рекой Хопер, относящимся к бассейну р. Дон протяженностью 12,0 км, р. Миткирей протяженностью 10,8 км, р. Суходол протяженностью 8,8 км, относящимися к бассейну реки Хопер и тремя прудами общей площадью зеркала 82 га.
Река Хопер протекает по северной границе Вертуновского сельсовета, является крупнейшим левым притоком р. Дон.
Река Миткирей протекает по западной границе Вертуновского сельсовета, правый приток реки Хопер.
Река Суходол правый приток реки Хопер, протекает по восточной границе Вертуновского сельсовета.
[bookmark: _Toc422897023]Гидрографические характеристики основных рек Вертуновского сельсовета приведены в таблице 2.3.2.1.
Таблица 2.3.2.1
	[bookmark: _Hlk202778214]N п/п
	Наименование
	Куда впадает, с какого берега
	Протяженность, км
	Водосборная площадь, кв. км

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Хопер
	р. Дон, левый
	185
	8960

	2
	р. Миткирей
	р. Хопер, правый
	25
	184

	3
	р. Суходол
	р. Хопер, правый
	23
	-



Водный режим рек характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета - смешанное с преобладанием снегового.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля.
Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

[bookmark: _Toc422897024][bookmark: _Toc203559638]2.3.3. Климат
Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20 ºС, зимой –13 ºС. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.
Среднегодовая норма солнечных дней - 112.
Преобладающее направление ветров северо-западное летом и северное зимой.
Время начала ледостава - последняя декада ноября и первая декада декабря.
Время вскрытия рек — первая декада апреля.
Продолжительность снежного покрова - 131 день.
Среднегодовая норма осадков - 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных и торфяных пожаров.
Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с.
Преобладающие ветры – Юго-Западного направления.
Грунтовые воды находятся на глубине от 5 до 20 метров.
Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м.
Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см., на защищенных – до 60 см и более.


[bookmark: _Toc422897025][bookmark: _Toc203559639]2.3.4. Почвы
Почвенный покров территории сельсовета неоднороден. Выделены черноземы выщелоченные (в различной степени), типичные, лугово-черноземные, черноземно-луговые, аллювиальные. По механическому составу почвы, в основном, легкоглинистого механического состава, встречаются средне и тяжелосуглинистые.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы сильновыщелоченные, выщелоченные, типичные, площадь которых составляет 6109 га. Менее плодородные почвы – серые лесные, лугово-черноземные, черноземно-луговые и аллювиальные на площади 2950 га.
Смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги составляют 550 га.
На территории сельсовета по условиям рельефа часть почв расположена на пологих и покатых склонах и подвержена процессам водной эрозии. Всего на территории сельсовета эродированных и эрозионно-опасных земель 4809 га.
По реакции почвенного раствора почвы относятся к сильно-средне-слабокислым. Их площадь составляет 6362га.
Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 67 баллам, в районе - 68 баллам, пашни, соответственно 74 и 74 баллам.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

[bookmark: _Toc203559640]2.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства сельсовета, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории Вертуновского сельсовета южнее и юго-западнее п. Сахзавод расположены месторождения песка строительного: «Сахзавод-2», Вертуновское-2.
Места разработок иных полезных ископаемых отсутствуют. Их потенциал не обследован.

[bookmark: _Toc203559641]2.3.6. Лесосырьевые ресурсы
Территория сельсовета обладает значительными запасами лесных ресурсов, которые занимают около 20,6 % территории сельсовета.
Леса, в основном, лиственные с преимуществом дуба, березы, осины. По народнохозяйственному значению леса, расположенные на территории сельсовета, относятся к I группе. Они имеют ограниченное эксплуатационное (промышленное) значение.
В лесах I группы проводятся рубки, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений. 0,08 % лесных массивов заняты сельскохозяйственными угодьями.
В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
Древесно-кустарниковая растительность, занимающая 2,2 % территории сельсовета - лиственная с преимуществом березы, осины. Это полезащитные лесонасаждения и кустарники по берегам рек и прудов.
В полезащитных лесонасаждениях проводятся рубки ухода, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений.
Все леса контролируются в пожароопасный период лесной охраной.

[bookmark: _Toc422897026][bookmark: _Toc203559642]2.3.6 Растительность и животный мир
[bookmark: _Toc422897027]Территория Вертуновского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.
Земли лесного фонда на территории сельсовета занимают 2621,49 га, что составляет 20,6 % от общей площади территории сельсовета. Леса на территории Вертуновского сельсовета относятся к Бековскому-Тамалинскому участковому лесничеству Сердобского лесничества. 
Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.
Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме р. Хопер, р. Миткирей, р. Суходол. Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово-разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов используется как пастбища.
Животный мир лесов и степных участков, водотоков Вертуновского сельсовета разнообразен и богат. На территории Вертуновского сельсовета животный мир в естественных условиях представлен общераспространёнными видами: хомяк, суслик, хорёк, тушканчик, мышь полевая, ёж, заяц, лисица.
На водоемах встречается ондатра, бобр. Из птиц – пустельга, жаворонок, калинка, лунь, цапля, куропатка.

[bookmark: _Toc203559643]2.4 Планировочные ограничения использования территории
На территории Вертуновского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Вертуновского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).
Таблица 2.4.1
Виды зон с особыми условиями использования территорий
Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	3
	Водоохранная зона

	4
	Прибрежная защитная полоса

	5
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	6
	Санитарно-защитная зона

	7
	Охранная зона железных дорог

	8
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети


[bookmark: _Hlk140228755]
Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc203559644]2.4.1 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1. 
Таблица 2.4.1.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: _Hlk181174357]На территории Вертуновского сельсовета установлены следующие охранные зоны линий электропередач, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона электросетевой комплекс № 7 «ПС 35/10 кВ «Согласовка» с ВЛ-35 кВ», Пензенская область, район Бековский (реестровый номер 58:03-6.62);
- Охранная зона ВЛ-35 кВ «Беково-Согласовка» (реестровый номер 58:03-6.3);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 5 Линия Электропередачи 10 кВ фидер № 13 «Миткирей» от ПС «Согласовка» (реестровый номер 58:03-6.31);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 14 Линия электропередачи 10 кВ фидер №5 «Эл.Котельная» от ПС «Согласовка» (реестровый номер 58:03-6.55);
- Охранная зона электросетевого комплекса №11 линия электропередачи 10 кВ фидер № 4 «Маленовка» от ПС «Согласовка» (реестровый номер 58:03-6.2 19);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 805 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №11 «Сосновская» от ПС «Беково» Бековского района Пензенской области (реестровый номер 58:03-6.58);
- Охранная зона электросетевого комплекса №10 Линия электропередачи 10 кВ фидер №3 «Ст.Поселок» от РП «Сахзавод» (реестровый номер 58:03-6.66);
- Охранная зона ВЛИ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №72 (реестровый номер 58:03-6.63);
- Охранная зона ВЛИ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №304 (реестровый номер 58:03-6.4);
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 на с. Сахзавод от ТП №304/400 кВА на деревянных и железобетонных опорах, протяженность 3,543 км» (реестровый номер 58:03-6.288); 
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4кВ, фидер №1 на с. Вертуновка от ТП №287/160кВА на деревянных и железобетонных опорах, протяженностью 3,0 км» (реестровый номер 58:03-6.285);  
- Охранная зона объекта: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №55 в с. Вертуновка Бековского района (Кравченко А.Н.)» (реестровый номер 58:03-6.245). 

[bookmark: _Toc203559645]2.4.2 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона «Газопровод в/д. Диаметр 57, 159, 219 мм. Подземная и надземная прокладка», расположенный по адресу: Пензенская область, р-н Бековский, с. Сосновка (реестровый номер 58:03-6.268);
- Охранная зона газопровода в/д. Диаметр 57, 219 мм. смешанная прокладка, назначение: сооружение, протяженность 3090 м (реестровый номер 58:03-6.59);
- Охранная зона линейного сооружения - газопровод, протяженностью 2063 м (реестровый номер 58:03-6.67);
- Охранная зона линейного сооружения (газопровод низкого давления), назначение: линейное сооружение (газопровод), протяженность 1888,0 м (реестровый номер 58:03-6.40);
- Охранная зона «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. Перспективная, 2» (реестровый номер 58:03-6.225);
- Охранная зона «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. Перспективная, кад. № 58:03:2606001:1806» (реестровый номер 58:03-6.255); 
- Охранная зона существующей газораспределительной сети «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бековский район, с.Вертуновка, ул.Заречка, 156» (реестровый номер 58:03-6.249);
- Охранная зона «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул.Марчевка, 39» (реестровый номер 58:03-6.229).
 
[bookmark: _Toc203559646]2.4.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Вертуновского сельсовета представлены в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и ручьев, 
расположенных на территории Вертуновского сельсовета
	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Хопер
	200
	50

	2.
	р. Миткирей
	100
	30

	3.
	р. Суходол
	100
	30

	4.
	руч. Гремучий
	50
	50

	5.
	иные гидрологические объекты
	50
	50



Согласно ст. 106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п. 19 ст. 106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
В соответствии с ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc203559647]2.4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
На территории Вертуновского сельсовета установлены следующие пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №2 (кад. 2934) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРМ «Миткирей» (в 2000 м по направлению на северо-восток от жилого дома по адресу Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 107);
- Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2 (кад. 2934) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРМ «Миткирей» (в 2000 м по направлению на северо-восток от жилого дома по адресу Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 107);
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №3 (кад. 2706) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРМ «Миткирей» (в 2000 м по направлению на северо-восток от жилого дома по адресу Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 107);
- Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №3 (кад. 2706) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРМ «Миткирей» (в 2000 м по направлению на северо-восток от жилого дома по адресу Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 107);
- Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 3 (кад. 2706) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРМ «Миткирей» (в 2000 м по направлению на северо-восток от жилого дома по адресу Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 107);
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №1 (кад.-) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРС «Вертуновский» (Пензенская область, Бековский район, пос. Сахзавод, ул. Совхозная, 80);
- Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 1 (кад.-) водозабора АО «Васильевская птицефабрика» ЦРС «Вертуновский» (Пензенская область, Бековский район, пос. Сахзавод, ул. Совхозная, 80);
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №2707/501 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка);
- Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2707/501 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка);
- Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2707/501 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка);
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2708/1 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка);
- Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2708/1 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка);
- Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины № 2708/1 ОАО «Птицефабрика «Васильевская» площадка «Вертуновка» (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка).
[bookmark: _Toc203559648]2.4.5 Санитарно-защитная зона.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п. 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории Вертуновского сельсовета установлены следующие санитарно-защитные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Санитарно-защитная зона для цеха родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика», расположенного по адресу: Пензенская область, Бековский район, пос. Сахзавод, ул. Совхозная, 80 (реестровый номер 58:03-6.266);
- Санитарно-защитная зона для площадки АО «Васильевская птицефабрика» «Цех ремонтного молодняка «Миткерей», по адресу: Пензенская область, Бековский район, с.Вертуновка, ул. Школьная, в 2000м от жилого дома по ул. Школьная, 107 (реестровый номер 58:03-6.240); 
- Санитарно-защитная зона для буртования и компостирования Бековского района АО «Васильевская птицефабрика» (реестровый номер 58:03-6.262).
Часть территории Вертуновского сельсовета попадает в зону действия санитарно-защитной зоны для площадки АО «Васильевская птицефабрика» «Цех ремонтного молодняка «Нарышкино» по адресу: Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Автотранспортная, д. 1 (реестровый номер 58:03-6.235).  
На территории Вертуновского сельсовета расположены объекты, для которых необходима разработка и установление санитарно-защитных зон.

[bookmark: _Toc192172705][bookmark: _Toc203559649]2.4.6 Охранная зона железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

[bookmark: _Toc192172706][bookmark: _Toc203559650]2.4.7 Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
Постановлением РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено «Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных. 
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

[bookmark: _Toc203559651]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Вертуновского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области шестого созыва от 04.05.2018 № 402-80/VI «Об утверждении Генерального плана Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области (в новой редакции)» (с последующими изменениями) предусматривал следующие мероприятия по дальнейшему развитию территории сельсовета: 
1. Реализация инвестиционных проектов в области промышленности:
- реконструкция ООО «Бековский сахарный завод» с увеличением производственной мощности переработки до 8000 тонн сахарной свеклы в сутки» (Бековский район, п.Сахзавод, ул. Заводская, 16);
- строительство завода по переработке свекловичного жома в пектин на территории площадью 3,5 га южнее п. Сахзавод;
2. Размещение объектов для осуществления рекреационной деятельности: 
- Оздоровительный комплекс (Кв. 109, сроки реализации: 2016-2024 гг.).
В основном территория Вертуновского сельсовета развивалась в соответствии с планируемыми мероприятиями действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения реализованы частично. В настоящем проекте изменений в генеральный план проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Вертуновского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc203559652]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база. При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые. 
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.
Территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, составляют 70,3 % от общей площади территории сельсовета. 
Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства в настоящее время заняты пахотными землями – это почвенный покров с уклоном до 1º, с уклоном 1º-3º и 3º-5º - категория несмытых, слабосмытых почв.
Территория неблагоприятная для ведения сельского хозяйства — это почвенный покров с уклоном 5º-7º – категория среднесмытых почв и смытые почвы оврагов и балок.
Оценка градостроительного потенциала территории
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]В целях градостроительного развития Вертуновского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся населенные пункты сельсовета: с. Вертуновка, п. Сахзавод.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством



Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Вертуновского сельсовета расположена в южной части Бековского района Пензенской области и граничит с муниципальными образования Саратовской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автодорога автодорога «р.п. Беково - с. Варварино - р.п.Тамала», проходящая с востока на юго-запад по территории сельсовета. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Вертуновка и п. Сахзавод. В них сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
с.  Вертуновка
Территория села представляет вытянутую вдоль однопутного неэлектрофицированного тупикового участка железнодорожной линии направления Вертуновская – Беково Юго-Восточной железной дороги застройку. Село имеет сформированный общественный центр. Центр представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания: детским садом, школой, культурно-досуговым центром, ФАП, зданием администрации, магазинами. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, тепло- и газоснабжением. 
Важным духовным центром является православный храм «Церковь Николая Чудотворца».
п. Сахзавод
Территория представляет собой компактное образование, расположенное к юго-востоку от с. Вертуновка. Поселок имеет сформированный общественный центр. Центр сформирован в центральной части села и представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания: детским садом, школой, культурно-досуговым центром, врачебной амбулаторией, почтой, магазинами, баней, спортивными объектами. С северо-запада к общественному центру примыкает зона отдыха- парк.
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, тепло- и газоснабжением. 
с. Согласовка
Территория представляет собой компактное образование. Селитебная застройка расположена на большей части территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро- и водоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
В южной части села протекает р. Миткирей.
нп. Третье Отделение
Территория населенного пункта представляет собой компактное образование, расположенное к северу от с. Вертуновка.
.
Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096698]По совокупности природных факторов на территории Вертуновского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы (пруды, озера, реки);
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным относятся:
- овражно-балочный рельеф.

[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, местного значения: автодорога. Через с. Вертуновка проходят автодорога «р.п. Беково - с. Варварино - р.п.Тамала», автодорога «с. Вертуновка - с. Нестеровка» (в границах области), автодорога «р.п. Беково - с. Миткирей».
Черезп. Сахзавод, в юго-западной чати населенного пункта проходит автодорога «с. Вертуновка - с. Нестеровка» (в границах области).

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
[bookmark: _Toc45096702]Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Вертуновского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2.
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Вертуновка
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	2
	п. Сахзавод
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	3
	С. Согласовка
	-
	-
	+
	+
	-
	-

	4
	н.п. Третье Отделение
	-
	-
	-
	+
	-
	-


[bookmark: _Toc45096705]
Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Вертуновский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек, озер, прудов.
Проблемы:
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к части населенных пунктов сельсовета;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли.
В генеральном плане Вертуновского сельсовета конкретизируются предложения СТП Бековского района, программ комплексного социально-экономического развития Бековского района Пензенской области и Вертуновского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc203559653]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

[bookmark: _Toc203559654]2.7.1. Баланс территории
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Общая площадь земель в административных границах Вертуновского сельсовета составляет 12751,76 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Вертуновского сельсовета по категориям земель (2025 г.) *
	[bookmark: _Hlk180679495]№
п/п
	Категории земель
	Общая площадь

	
	
	га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	8972,32
	70,3

	[bookmark: _Hlk203041602]2.1
	Земли населенных пунктов
	828,76
	6,5

	[bookmark: _Hlk202889867]2.1
	с. Вертуновка
	489,42
	-

	2.2
	п. Сахзавод
	161,17
	-

	2.3
	с. Согласовка
	141,97
	-

	2.4
	нп. Третье Отделение
	36,20
	-

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	304,94
	2,4

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	24,25
	0,2

	5
	Земли лесного фонда 
	2621,49
	20,6

	
	Итого земель
	12751,76
	

	Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели.



Из общей площади территории Вертуновского сельсовета 70,3 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 6,5 % - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Вертуновского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc203559655]2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границы сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории Вертуновского сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).





Таблица 2.7.2.1
	[bookmark: _Hlk181104960]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2038)

	1
	Жилая зона
	га
	641,58
	641,20

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	19,49
	19,97

	3
	Производственная зона
	га
	178,62
	178,62

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,30
	0,30

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	0,34
	5,55

	6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	147,00
	139,46

	7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	40,15
	42,78

	8
	Зона рекреационного назначения
	га
	27,71
	29,00

	9
	Зона кладбищ
	га
	8,00
	8,61

	10
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,14
	0,06

	11
	Иная зона
	га
	-
	3,26

	 Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Жилая зона
Жилая зона предусмотрена в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,  религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
[bookmark: _Hlk201308778]Жилая зона предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- для размещения блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
- для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.

Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение № 6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273).
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственная зона
Производственная зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.

Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственных угодий – это территория, включающая пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами (предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения используется для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона кладбищ
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Зона складирования и захоронения отходов
Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления.

Иная зона
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена исходя из проведенного анализа территории, в котором были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон, оказавших влияние на установление функциональных зон, такие как зоны с особыми условиями использования.

[bookmark: _Toc203559656]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В последние годы наблюдалось снижение численности населения Вертуновского сельсовета (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1
Динамика численности населения Вертуновского сельсовета*
	Наименование
	
	Годы

	
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Вертуновский
сельсовет, всего
	человек
	3130
	3084
	3066
	3025
	3007
	2934
	2902
	2890

	* На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области



За последние 8 лет численность населения снизилась с 3130 чел. в 2017 году до 2890 чел. в 2024 (рисунок 5). Снижение составило 240 человек. Уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения.
Среднегодовая численность населения сельсовета составила 3005 человек за последние 8 лет. Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 4).

Рисунок 4
Динамика численности населения Вертуновского сельсовета


Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2038 год, на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы. составляет - 8,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет – 6,7.
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -15,2.
Прогнозная численность населения Вертуновского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n= Nn              t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (2890);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (14);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-15,2).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (- 8,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–6,7).
Прогнозная численность населения Вертуновского сельсовета на основе указанных показателей до 2038 года составит 2341 человек.

[bookmark: _Toc203559657]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения сельсовета является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года», обеспеченность жильем в 2038 году – 49,1 кв.м. В среднем на одного жителя на расчетный срок (2038 г.) должно приходиться не менее 49,1 кв. м общей площади.
Жилая застройка на территории населенных пунктов Вертуновского сельсовета представлена 1-этажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство. На территории поселения имеется 25 многоквартирных дома, из них 22 дома- 2-х этажные, 3 дома – 3-х этажные. 
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение. Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
Техническое состояние жилищного фонда сельсовета удовлетворительное. 
Новое жилищное строительство на территории поселения обеспечивается за счет индивидуального строительства.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Вертуновского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc203559658]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc203559659]2.10.1. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 25.07.2024 № 518-пП (с последующими изменениями) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:
- автодорога «р.п. Беково - с. Варварино - р.п.Тамала», идентификационный номер 58-ОП-РЗ-К-16, протяженность автомобильной дороги по территории сельсовета составляет 7,95 км;
- автодорога «с. Вертуновка - с. Нестеровка» (в границах области), идентификационный номер 58-ОП-МЗ-Н-17, протяженность автомобильной дороги по территории сельсовета - 6,85 км;
- автодорога «р.п. Беково - с. Миткирей», идентификационный номер 58-ОП-МЗ-Н-19, протяженность автомобильной дороги по территории сельсовета - 5,42 км.
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги местного значения :
- автодорога «Подъезд к с. Согласовка», идентификационный номер 58-56 209 ОП МР 02, протяженность автомобильной дороги по территории сельсовета составляет 3,65 км.
 Сеть автомобильных дорог – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности, и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.
Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.
Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
[bookmark: _Hlk181176908]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов Вертуновского сельсовета представлена дорогами с усовершенствованным, твердым покрытиями и грунтовыми дорогами.
По состоянию на 01.01.2025 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Вертуновского сельсовета составляет 38,25 км.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Вертуновского сельсовета указан в таблице 2.10.1.1.
Таблица 2.10.1.1
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов
 Вертуновского сельсовета (2025)
	№ п/п
	Наименование улиц, автодорог
	Протяженность, км
	Категория
	Идентификационный номер автодорог

	с. Вертуновка

	1.
	улица Рыбаковка
	2,18
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 001

	2.
	улица Марчевка
	3,346
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 002

	3
	улица Садовая
	1,723
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 003

	4
	улица Заречка
	2,947
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 004

	5
	улица Школьная
	3,56
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 005

	6
	улица Сиверки
	1,154
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 006

	7
	улица Новки
	1,95
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 007

	8
	улица Лытовка
	0,540
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 008

	п. Сахзавод

	9
	Заводской переулок
	1,28
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 009

	10
	улица Зеленая
	1,30
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 010

	11
	улица Вишневая
	0,9
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 011

	12
	улица Новая
	0,458
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 012

	13
	улица Огородная
	0,820
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 013

	14
	улица Первомайская
	0,954
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 014

	15
	улица Молодежная
	1,68
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 015

	16
	улица Центральная
	2,406
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 016

	17
	Центральный переулок
	0,471
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 017

	18
	улица Совхозная
	3,81
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 018

	19
	улица МТФ
	0,39
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 019

	20
	ул. Перспективная
	0,776
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 020

	21
	улица Заводская
	1,655
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 021

	22
	ул. 2-е отделение
	0,65
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 022

	н.п. 3-е отделение

	23
	ул. 3 Отделение
	0,1
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 023

	с. Согласовка

	24
	ул. Нагорная
	3,2
	улица местного значения
	58-209-802
ОП МП 024

	ИТОГО
	38,25
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Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (38,25 км) и площади всех населенных пунктов (828,76 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 0,05 км/ кв. км.
Таблица 2.10.1.2
Улично-дорожная сеть по населенным пунктам Вертуновского сельсовета
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	с. Вертуновка
	489,42
	17,40
	-

	2
	п. Сахзавод
	161,17
	17,55
	-

	3
	с. Согласовка
	141,97
	3,2
	-

	4
	нп. Третье Отделение
	36,20
	0,1
	-

	
	Всего
	828,76
	38,25
	0,05


В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил, что улично-дорожная сеть в основном имеет усовершенствованное покрытие.
Необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc203559660]2.10.2 Железнодорожный транспорт
По территории Вертуновского сельсовета проходит однопутный неэлектрофицированный тупиковый участок железнодорожной линии направления Вертуновская – Беково Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Протяженность участка железнодорожной линии составляет 7,59 км. 
Вопросы в области железнодорожного транспорта относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями) (далее – СТП РФ в области федерального транспорта). Мероприятий по строительству, реконструкции объектов железнодорожного транспорта, предусмотренных СТП РФ в области федерального транспорта, на территории Вертуновского сельсовета не планируется.

[bookmark: _Toc203559661]2.10.3 Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт на территории Вертуновского сельсовета отсутствует.

[bookmark: _Toc162343214][bookmark: _Toc175068872][bookmark: _Toc203559662]2.10.4 Водный транспорт
[bookmark: _Toc45096725]Внутренний водный транспорт на территории Вертуновского сельсовета отсутствует. 

[bookmark: _Toc162343215][bookmark: _Toc175068873][bookmark: _Toc203559663]2.10.5 Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc45096727]На территории Вертуновского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. 

[bookmark: _Toc203559664]2.11 Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]
[bookmark: _Toc203559665]2.11.1 Система водоснабжения поселения
Из 4 населенных пунктов муниципального образования Вертуновского сельсовета централизованную систему водоснабжения имеет три населенных пункта: п. Сахзавод; с. Вертуновка; с. Согласовка. Централизованная система водоснабжения отсутствует в населенном пункте Третье Отделение.
В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на администрации Вертуновского сельсовета.
Вертуновский сельсовет охвачен водопроводной сетью на 60 %. Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80 %. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.
В Вертуновском сельсовете очистные и подготовительные сооружения воды отсутствуют. Очистка происходит путём добавления хлорной извести в водонапорную башню. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует по основным параметрам. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемической надежности предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84. и СанПиН 2.1.41110-02.
Источником водоснабжения является подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; пожарных гидрантов; артезианские скважины- 5 шт.; водонапорных башен - 5 шт.; сети протяженностью 28,97 км. Характеристика системы водоснабжения представлена в табл. 2.11.1.1.
Таблица 2.11.1.1
Система водоснабжения Вертуновского сельсовета
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Производительность, м3/час
	Характеристика
	Состояние
	Износ, %
	Год постройки

	1. 
	п. Сахзавод

	
	Скважина № 1 п. Сахзавод, ул. Совхозная, 48а
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-185, глубина 145 м
	Эксплуатируется
	72
	1987

	
	Башня Рожновского п. Сахзавод, ул. Совхозная, 50а
	-
	6,3 м3
	Эксплуатируется
	90
	1970

	
	Водопровод
	-
	2870 м
	Эксплуатируется
	5
	1962, реконструкция 2006-2007

	
	Скважина № 3 п. Сахзавод, ул. 2-ое отделение, 15а
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-185, глубина 140 м
	Эксплуатируется
	72
	1987

	
	Башня Рожновского п. Сахзавод, ул. 2-ое отделение, 15б
	-
	7,5 м3
	Эксплуатируется
	90
	1970

	
	Водопровод
	-
	800 м
	Эксплуатируется
	35
	1975

	
	Водопровод
	-
	8300 м
	Эксплуатируется
	25
	1960, реконструкция 2007

	2
	с. Вертуновка

	
	Скважина № 4 с. Вертуновка, ул. Школьная, 110а
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-185, глубина 132 м
	Эксплуатируется
	72
	1987

	
	Скважина № 5 с. Вертуновка, ул. Рыбаковка, 220
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-185, глубина 130 м
	Эксплуатируется
	72
	1987

	
	Башня Рожновского с. Вертуновка, ул. Школьная, 111а
	-
	12,5 м3
	Эксплуатируется
	90
	1970

	
	Башня Рожновского с. Вертуновка, ул. Рыбаковка, 220а
	-
	7 м3
	Эксплуатируется
	90
	1970

	
	Водопровод
	-
	17 000 м
	Эксплуатируется
	50
	1974, 2007

	3
	с. Согласовка

	
	Скважина № 7 с. Согласовка
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-185, глубина 132 м
	Эксплуатируется
	72
	1987

	
	Башня Рожновского
	-
	7,5 м3
	Эксплуатируется
	90
	1970



Характеристика трубопроводной системы водоснабжения представлена в таблице 12.11.1.2.
 Таблица 2.11.1.2
Характеристика трубопроводной системы водоснабжения Вертуновского сельсовета
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, м
	Диаметр труб, мм

	с. Сахзавод
	1960
	п\э
	8300
	110

	с. Сахзавод
	1962
	п\э
	2870
	110

	с. Сахзавод
	1975
	п\э
	800
	110

	с. Вертуновка
	1974
	п\э
	17000
	110



[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc203559666]2.11.2 Система водоотведения поселения
В настоящее время во всех населенных пунктах муниципального образования Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области централизованная система водоотведения отсутствует.
Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.
Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
На территории Вертуновского сельсовета учет расхода сточных вод не ведется, ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определяются исходя из степени благоустройства планируемой жилой застройки. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормами водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Мероприятия по строительству системы централизованного водоотведения на территории Вертуновского сельсовета не предусмотрены.

[bookmark: _Toc59554455][bookmark: _Toc203559667]2.11.3 Система газоснабжения поселения.
Организация, обеспечивающая газоснабжение на территории Вертуновского сельсовета – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Газоснабжение населенных пунктов Вертуновского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Беково», расположенной севернее р.п. Беково Бековского района Пензенской области.
По территории сельсовета проходит газопровод высокого давления общей протяженностью 12,53 км, расположено 4 ПРГ. С. Согласовка и нп. Третье Отделение не газифицированы. 
Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
[bookmark: _Toc59554456]
[bookmark: _Toc203559668]2.11.4 Система теплоснабжения поселения.
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах частичное. В с. Вертуновка имеется одна котельная. Она обслуживает детский сад, школу, клуб, ФАП. В п. Сахзавод размещены 2 котельные, которые обслуживают, детский сад, школу, баню, клуб и почтовое отделение.
Таблица 2.11.4.1
Перечень и основная характеристика отопительных котельных
	№
	Адрес источника теплоснабжения (котельная), собственник или владелец
	Характеристика объекта 

	Марка котлов и количество, шт. 

	Год ввода в эксплуатацию 

	Способ прокладки тепловых сетей 

	Протяженность тепловых сетей, м 


	1
	с. Вертуновка, ул. Школьная, 111 
МБОУ СОШ 
с. Вертуновка 
	отдельно стоящая

	ФАКЕЛ Г 063 - 2 шт.
	2000

	надземный

	105


	2
	п. Сахзавод, ул. Центральная, 9а 
МБОУ СОШ п. Сахзавод 
	отдельно стоящая

	КСВА 063 -
2 шт.
	2002

	надземный

	30


	3
	с. Вертуновка, ул. Лытовка,7 администрация Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области 
	встроенная

	АГУ «Конорд» -
1 шт.
	2008

	-
	в здании


	4
	п. Сахзавод, ул. Центральная,19 
ООО «Исток» 
	встроенная

	КЧМ-5 -
1 шт.
УГОП-16-1 -1 шт.
	1998

	-
	в здании




Теплоснабжение осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95-70 °С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.
Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту тепловых сетей и ремонту запорной арматуры. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Вертуновского сельсовета осуществлена поверхностно, необходима частичная замена тепловых сетей и теплоизоляция с использованием современных теплозащитных материалов.

[bookmark: _Toc59554457][bookmark: _Toc203559669]2.11.5 Система электроснабжения поселения
Электроснабжение на территории Вертуновского сельсовета Бековского района осуществляет Бековское ПО филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго».
Электроснабжение потребителей Вертуновского сельсовета осуществляется от электрических подстанций ПС 35/10 кВ «Согласовка», расположенную в с. Согласовка Вертуновского сельсовета, ПС 110 кВ «Беково», расположенную в р.п. Беково Бековского района Пензенской области.
На территории Вертуновского сельсовета расположено 28 трансформаторных подстанции. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач напряжением 35 кВ, 10 кВ в т.ч.:
- ВЛ-35 кВ "Беково-Согласовка", протяженностью 7,76 км;
- Электросетевой комплекс №5 Линия электропередачи 10 кВ фидер №13 «Миткирей» от ПС "Согласовка";
- Электросетевой комплекс №10 Линия электропередачи 10 кВ фидер №3 «Ст.Поселок» от РП «Сахзавод»;
- Электросетевой комплекс №11 линия электропередачи 10 кВ по фидер №4 "Маленовка" от ПС "Согласовка";
- Электросетевой комплекс № 14 Линия электропередачи 10 кВ фидер №5 "Эл.Котельная" от ПС "Согласовка";
- Электросетевой комплекс № 805 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №11 "Сосновская" от ПС "Беково" Бековского района Пензенской области. Общая протяженность ВЛ-10 кВ по территории сельсовета составляет 53,75 км.
Все населенные пункты Вертуновского сельсовета электрифицированы. Состояние системы электроснабжения удовлетворительное.

[bookmark: _Toc203559670]2.11.6 Система телефонизации и связи
Основным оператором Бековского района, оказывающим услуги на основе систем фиксированной связи, является Пензенский филиал ПАО «Ростелеком». Он является оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования.
Телефонизация населенных пунктов Вертуновского сельсовета осуществляется от АТС, расположенных в с. Вертуновка и п. Сахзавод, на 360 и 240 номеров соответственно.
В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположены базовые станции сотовой связи.
Основным оператором почтовой связи является АО «Почта России» (УФПС Пензенской области – филиал АО «Почта России»). В п. Сахзавод расположен филиал АО «Почта России» - почтовое отделение № 442930. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

[bookmark: _Toc203559671]2.12 Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решенной. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc203559672]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Бековского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Бековского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Бековского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 2.12.1.1
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Год постройки
	Площадь
	Проектная/ фактическая
мощность

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Вертуновка Бековского района Пензенской области
	442930,
Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д.1
	1973
	1771
	320/186

	2
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Сахзавод Бековского района Пензенской области
	442930,
Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 17
	1936
	2614
	380/199

	Дошкольные образовательные учреждения

	3
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. Сахзавод Бековского района Пензенской области
	442930,
Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 16
	1989
	1521
	110/83

	4
	Филиал Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» п. Сахзавод Бековского района Пензенской области «Детский сад Сказка»
	442930,
Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 110
	1987
	1109
	140/96



Организации дополнительного образования на территории муниципального образования представлены филиалом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств Бековского района Пензенской области (далее - МБОУ ДО ДШИ Бековского района).
 На основании постановления администрации Бековского района Пензенской области от 18.07.2011 № 290-п «Об открытии филиала Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств Бековского района Пензенской области» в целях обеспечения реализации художественно- эстетического образования, создания условий для разностороннего и гармоничного развития личности открыт Вертуновский филиал. Вертуновский филиал МБОУ ДО ДШИ Бековского района расположен по адресу: Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, 110.  
[bookmark: _Toc203559673]2.12.2. Система здравоохранения.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 
В систему здравоохранения Вертуновского сельсовета входит Вертуновский фельдшерско-акушерский пункт (Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Школьная, д. 113) и Вертуновская амбулатория (Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. Центральная, 16) - обособленные структурные подразделения Бековской УБ ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина». Помещения, в которых расположены амбулатория и ФАП имеют систему водоснабжения, электроснабжения и отопление.
Проектная мощность Вертуновского фельдшерско-акушерского пункта составляет 15 посещений в смену, численность обслуживающего персонала (количество работников) – 4 чел.; Вертуновской амбулатории – 48 посещений в смену, численность обслуживающего персонала (количество работников) – 9 чел. 
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Вертуновского сельсовета могут получить в районном центре – рп. Беково, где располагается Бековская УБ ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина». Широкий перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза. 
[bookmark: _Hlk181178923]Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста. Необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту.
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
[bookmark: _Toc203559674]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для муниципального образования – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Объекты системы культуры представлены следующими объектами:
- Вертуновский СДК структурное подразделение МБУК «Бековский МРДК», расположенный по адресу: с. Вертуновка, ул. Школьная,115;
- Сахзаводской СДК структурное подразделение МБУК «Бековский МРДК», расположенный по адресу: п. Сахзавод, ул. Огородная, 25.
Вертуновский СДК был построен в 1978 году, это двухэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 280 человек. В ДК имеется библиотека с большим читальным залом, компьютеры, ноутбуки, принтеры, работает интернет. В здании дома культуры организован спортивный зал для занятия тяжелой атлетикой, настольный теннис и бильярд.
Сахзаводской СДК был построен в 1963 году, это двухэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 267 человек. В ДК имеется библиотека с большим читальным залом, компьютеры, ноутбуки, принтеры, работает интернет.
На территории Вертуновского сельсовета имеются условия для занятия спортом. Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается количество занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения. 
Значительный прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых платных услуг по предоставлению спортивной базы. 
Развитию физической культуры и массового спорта на территории Вертуновского сельсовета уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом. 
Объекты физической культуры и спорта на территории Вертуновского сельсовета представлены следующими объектами:
- спортивный зал МБОУ СОШ с. Вертуновка;
- спортивный зал МБОУ СОШ п. Сахзавод;
- многофункциональная спортивная площадка (на территории МБОУ СОШ с. Вертуновка);
- спортивная площадка (на территории МБОУ СОШ п. Сахзавод);
- боксерский клуб п. Сахзавод (на территории МБОУ СОШ п. Сахзавод);
- 2 плоскостных спортивных сооружения (в т.ч. хоккейная площадка, футбольное поле) на территории п. Сахзавод.
На территории Вертуновского сельсовета восточнее п. Сахзавод расположена мототрасса Бековского сахарного завода, на которой ежегодно проходят соревнования всероссийского уровня. 
Помимо объектов физической культуры на территории сельсовета располагаются 4 детские спортивно-игровые площадки (3 – в п. Сахзавод, 2 – в с. Вертуновка).
[bookmark: _Toc203559675]2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания
[bookmark: _GoBack]Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета, в с. Вертуновка, расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения:
- администрация Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области (с. Вертуновка, ул. Лытовка, 7);
- почтовое отделение № 442930 (п. Сахзавод, ул. Центральная, 8);
- продовольственные и продуктовые магазины (с. Вертуновка, п. Сахзавод);
- аптечный пункт (п. Сахзавод, ул. Центральная, 13Г);
- гостиница «Континент» (п. Сахзавод, пер. Центральный,13);
- православный храм «Церковь Николая Чудотворца» (с. Вертуновка, ул. Новки, 28-а);
- ДПК ООО «Бековский сахарный комбинат» (п. Сахзавод);
- мемориал «Погибшим землякам в ВОВ» (с. Вертуновка);
- памятник «Скорбящей матери» (п. Сахзавод);
- мемориал П.С. Сшивнова.
В п. Сахзавод имеется парк отдыха.

[bookmark: _Toc203559676]2.13. Места погребения
На территории Вертуновского сельсовета расположено 3 кладбища, общей площадью 7,35 га (таблица 2.13.1).
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание/ кадастровый номер земельного участка
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га


	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка (южная часть села)/ кадастровый номер земельного участка 58:03:0404001:231
	Местного значения поселения
	Класс V
	2,95

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенская область, Бековский район, Вертуновский сельсовет,
п. Сахзавод (западнее села)/ кадастровый номер земельного участка 58:03:4409001:145
	Местного значения поселения
	Класс V
	3,10

	3
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенская область, Бековский район, Вертуновский сельсовет,
с. Согласовка (севернее села)/ кадастровый номер земельного участка 58:03:4401001:88
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,30

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc203559677]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории Вертуновского сельсовета региональным оператором является ООО «Каменское ЖКХ». 
Утвержден реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области. Сбор и вывоз ТКО в с. Вертуновка, п. Сахзавод производится два раза в неделю.
Таблица 2.14.1
Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории
Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области
	№
п/п
	Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО
	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО
	Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО
	Данные об источниках образования отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления ТКО

	1. 
	с. Вертуновка 
ул. Школьная, д. 57 
	Покрытие – грунт, площадь – 50 м2, ограждение – отсутствует 
	Администрация Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области, ул. Лытовка,7, с. Вертуновка 
	с. Вертуновка, (обслуживает ООО «Вторма+») 

	2. 
	п.Сахзавод, ул. Центральная, 49 
	Покрытие – грунт, площадь – 50 м2, ограждение – отсутствует 
	Администрация Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области, ул. Лытовка,7, с. Вертуновка 
	п. Сахзавод (обслуживает ООО «Вторма+») 



В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП (с последующими изменениями), на территории Вертуновского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Вертуновского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Hlk139881204][bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Вертуновского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Пензенской области.
На территории Вертуновского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Согласно Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Вертуновский сельсовет относится к Южной зоне деятельности региональных операторов. В приложениях 12-12.3, 12.4-12.7, 12.8-12.11 отражена информация о потоках ТКО на территории Вертуновского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
На территории Вертуновского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc162343234][bookmark: _Toc175068891][bookmark: _Toc203559678]2.15. Производственная и сельскохозяйственная база

[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc162343235][bookmark: _Toc175068892][bookmark: _Toc203559679]2.15.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство.

Основными производственными предприятиями на территории Вертуновского сельсовета являются: ООО «Вертуновское», ООО «Бековский сахарный комбинат», АО «Васильевская птицефабрика».
ООО «Вертуновское» - предприятие агропромышленного комплекса, специализирующееся на выращивании сахарной свеклы, зерновых культур, подсолнечника, а также производстве продуктов животноводства. 
Также на территории сельсовета располагается ООО «Бековский сахарный комбинат» - основное экономикообразующее предприятие района, занимающееся обработкой сахарной свёклы (основная продукция сахар-песок, патока, жом). В 2019 г. было реализовано строительство элеватора (Бековский район, п. Сахзавод, ул. Заводская, 16).
Сельскохозяйственное предприятие - АО «Васильевская птицефабрика» - предприятие, специализирующееся на выпуске продуктов животноводства (яйца, мясо птицы). На территории Вертуновского сельсовета расположены площадка АО «Васильевская птицефабрика» «Цех ремонтного молодняка «Миткерей», цех родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика».
На территории сельсовета предусматривается реализация инвестиционных проектов Бековского района в области промышленности:
- реконструкция ООО «Бековский сахарный завод» с увеличением производственной мощности переработки до 8000 тонн сахарной свеклы в сутки» (Бековский район, п.Сахзавод, ул. Заводская, 16);
- строительство завода по переработке свекловичного жома в пектин на территории площадью 3,5 га южнее п. Сахзавод.

[bookmark: _Toc203559680]2.16. Рекреация и туризм
Территория Вертуновского сельсовета обладает крупным рекреационным потенциалом. Это связано с наличием крупных водных объектов (рек, прудов, озер), лесных территорий.
На территории сельсовета восточнее п. Сахзавод расположена мототрасса Бековского сахарного завода, на которой ежегодно проходят соревнования всероссийского уровня. 
В п. Сахзавод расположена гостиница «Континент».
Через сельсовет проходят автомобильный дороги регионального значения:
- автодорога «р.п. Беково - с. Варварино - р.п. Тамала»;
- автодорога «с. Вертуновка - с. Нестеровка» (в границах области).
Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области обладает достаточным природным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик.
В настоящее время приоритетным направлением в развитии туризма становится развитие сельского и экологического туризма как сектора современной туристской индустрии.
Для развития туризма в границах сельсовета необходимо привлечение инвестиций для развития промыслового туризма, а также привлечение населения к туристической деятельности, проведение мероприятий по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
На основе проведенного анализа и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 г. предлагаются следующие мероприятия по развитию туризма в сельсовете:
- включение территории сельсовета в новые экскурсионные маршруты в качестве мест отдыха;
- развитие событийного туризма;
- развитие оздоровительного, сельского и промыслового туризма;
- расширение сети придорожного туристического бизнеса;
- формирование туристической инфраструктуры: гостиниц, кемпингов, гостевых домиков, предприятий общественного питания, предприятий по производству и реализации сувенирной продукции, транспортного обслуживания туристов.
В соответствии с полномочиями Вертуновского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc203559681]2.16.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения на территории Вертуновского сельсовета представлены парком отдыха, расположенным в п. Сахзавод. 
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории Вертуновского сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов, рек.

[bookmark: _Toc203559682]2.16.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, озера, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки, озера и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации на территории Вертуновского сельсовета выявил:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек, озер, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам рек, озер, прудов (таблица 2.16.2.1.). А также рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.







[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 2.16.2.1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха

	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2025)
	Расчетный срок
(2038)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв. м на посетителя)


	Вертуновский сельсовет
	-
	9364 кв. м



Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Вертуновского сельсовета около озера Глубокое.
[bookmark: _Toc203559683]2.16.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
В целях создания условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, их социально-психологической реабилитации, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в дни летних каникул на территории Бековского района организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 
На территории муниципального образования Вертуновский сельсовет в целях упорядочения отдыха обучающихся, оздоровления детей, предупреждения детского травматизма в период летних канул и профилактики безнадзорности на базе МБОУ СОШ с. Вертуновка, МБОУ СОШ п. Сахзавод открыты лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющие организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Бековского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Бековского района, на территории Вертуновского сельсовета не планируется. 
В соответствии с полномочиями Вертуновского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc203559684]2.17. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;
2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;
3.1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений, муниципальных округов или городских округов;
4) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
 Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc203559685]2.17.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области расположен объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, умерших от ран» (Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, кладбище), включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер объекта культурного наследия 581710861660005). 
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области от 21.06.2024 №30-61 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, умерших от ран», расположенного по адресу: Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, кладбище» (реестровый номер 58:03-8.4).
На территории муниципального образования Вертуновский сельсовет Бековского района Пензенской области отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области.

[bookmark: _Toc203559686]2.18. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Вертуновского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc203559687]2.19 Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc203559688]2.19.1 Охрана атмосферного воздуха
На территории Вертуновского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями: ООО «Бековский сахарный завод», ООО «Вертуновское», АО "Васильевская Птицефабрика".
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых коммунальных отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc203559689]2.19.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов сельсовета являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в сельсовете являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В Вертуновском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению - удовлетворительное. Во всех населенных пунктах Вертуновского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.  Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
На территории сельсовета имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc203559690]2.19.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc203559691]2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствующие предприятия не представляют большой опасности для окружающей среды.  
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета по шуму, атмосферному воздуху, почве, воде являются автомобильные дороги и производственные объекты.
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания пользуются выгребными ямами.
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Вертуновского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
Согласно данным Минсельхоза Пензенской области на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области находится законсервированный сибиреязвенный скотомогильник I класса опасности, расположенный по адресу; Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. 2-е отделение, 15 (кадастровый номер земельного участка 58:03:4703001:18). Ведется работа по разработке санитарно-защитной зоны скотомогильника. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн.
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт.
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc203559692]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории Вертуновского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230125][bookmark: _Toc203559693]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории Вертуновского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230127][bookmark: _Toc203559694]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
[bookmark: _Hlk181019081]
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения на территории Вертуновского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc203559695]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения на территории Вертуновского сельсовета отсутствуют.

	
[bookmark: _Toc170230129]
[bookmark: _Toc203559696]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc495916900][bookmark: _Toc203559697]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. На территории Вертуновского сельсовета опасных природных воздействий, определяемых согласно СниП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» не обнаружено. Такие явления как караст, суффозия отсутствуют.
Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Вертуновского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Вертуновского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Вертуновского сельсовета в реестре не значатся.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», на территории Вертуновского сельсовета нет населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Территория Вертуновского сельсовета не подвержена риску возникновения природных пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc203559698]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Вертуновского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловлены:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах;
- авариями на взрывоопасных объектах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета, не проходят автомобильные дороги федерального значения, вместе с тем это не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Вертуновского отсутствуют источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Вертуновского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Вертуновского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств СУГ. Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
На территории Вертуновского сельсовета расположен и действует 1 АЗС, которая осуществляет транспортировку, хранение и сбыт нефтепродуктов. АЗС расположена по адоресу: Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Новки, дом 26А.
Возможные источники ЧС на АЗС: 
- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны); 
- разрушение резервуара; 
- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;
- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;
- отрыв люка резервуара;
- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;
- срыв заливного шланга;
- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;
- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);
- аварийный перелив при наполнении резервуара;
- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;
- аварийный пролив на ТРК;
- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;
- разрушение резервуара.
Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.
Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.
На территории Вертуновского сельсовета в с. Согласовка расположен объект инженерной инфраструктуры - ПС 35/10 кВ «Согласовка».
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Вертуновского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc203559699]7.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc203559700]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500).
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Вертуновского сельсовета расположены 1 законсервированный сибиреязвенный скотомогильник I класса опасности, 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Вертуновском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Вертуновском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc203559701]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Вертуновского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc203559702]7.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Вертуновского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc203559703]7.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии со ст. 68 ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (с последующими изменениями) на территориях сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К наружному противопожарному водоснабжению относятся:
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) пожарные резервуары.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каж-дом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (с последующими изменениями)).
На территории Вертуновского сельсовета находятся 2 естественных пожарных водоема, расположенных в с. Вертуновка, ул. Школьная, 117, а также в п. Сахзавод, ул. Центральная.
[bookmark: _Hlk120885579]На территории Вертуновского сельсовета находится одно подразделение добровольной пожарной охраны: ДПК ООО «Бековский сахарный комбинат», дислоцирующееся по адресу: Пензенская область, Бековский район, п. Сахзавод, ул. МТФ, 3.
Вертуновский сельсовет находится в районе выезда 21 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бековский район, р.п. Беково, ул. Ленинская, 18).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

[bookmark: _Toc203559704]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ села Вертуновка, поселка Сахзавод, села Согласовка и населенного пункта Третье Отделение в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Вертуновка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:0401001
	1,91
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:0404001
	0,23
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:4406001
	0,03
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:4401005
	0,18
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:5301001
	0,04
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	часть земельного участка 58:03:0000000:453
	0,06
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	поселок Сахзавод

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:4703001
	0,23
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:5301001
	0,02
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	село Согласовка

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала 58:03:4401001

	0,41
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	населенный пункт Третье Отделение

	10
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:03:4401006
	0,39
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы


Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Вертуновка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4401006
	0,03
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:0401001
	1,26
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:0402001
	0,22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4401005
	0,04
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:0403001
	0,09
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:0404001
	0,03
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Сахзавод

	1
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:2606001
	0,88
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:2606001
	0,85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4409001
	0,01
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4703001
	0,01
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Согласовка

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:2801001
	1,17
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4401001
	0,93
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:4401001
	0,01
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы

	населенный пункт Третье Отделение

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:03:3201001
	0,54
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы




[bookmark: _Toc203559705]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории Вертуновского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

[bookmark: _Toc203559706]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.
	[bookmark: _Hlk203054060]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2038)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	12751,76
	12751,76

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	832,08
	828,76

	1.2.1
	с. Вертуновка
	га
	488,63
	489,42

	1.2.2
	п. Сахзавод
	га
	162,68
	161,17

	1.2.3
	с. Согласовка
	га
	144,42
	141,97

	1.2.4
	нп. Третье Отделение
	га
	36,35
	36,20

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	8972,55
	8972,32

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
	га
	303,14
	304,94

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	22,50
	24,25

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	2621,49
	2621,49

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилая зона
	га
	641,58
	641,20

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	19,49
	19,97

	2.3
	Производственная зона
	га
	178,62
	178,62

	2.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,30
	0,30

	2.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	0,34
	5,55

	2.6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	147,00
	139,46

	2.7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	40,15
	42,78

	2.8
	Зона рекреационного назначения
	га
	27,71
	29,00

	2.9
	Зона кладбищ
	га
	8,00
	8,61

	2.10
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,14
	0,06

	2.11
	Иная зона
	га
	-
	3,26

	3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.4
	Объекты физической культуры и спорта
	ед.
	5
	5

	3.5
	ФАП, ФП, врачебная амбулатория
	ед.
	2
	2

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	3.7
	Магазины
	ед.
	10
	10

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	
	

	4.1.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	20,23
	20,23

	4.1.3
	местного значения
	км
	3,65
	3,65

	4.1.4
	местного значения (улично-дорожная сеть)
	км
	38,25
	38,25

	5. Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	5
	5

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	5
	5

	5.3
	Электрические подстанции
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	28
	28

	5.5
	Пункт редуцирования газа
	ед.
	4
	4

	6. Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	3
	3

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	1
	1

	7. Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Подразделение пожарной охраны
	ед.
	1
	1

	7.2
	Естественный водоем
	ед.
	2
	2

	8. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	2890
	2341



Численность населения, чел.	






2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	3130	3084	3066	3025	3007	2934	2902	2890	
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