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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk139356519][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk139357876]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Алферьевский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Алферьевский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 06.08.2020 № 75-12/7 «Об утверждении генерального плана территории поселения Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области». 
[bookmark: _Hlk139537006]Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Алферьевский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 117/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Алферьевский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
Разработчик проекта изменений в генеральный план - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»).
 В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генплан Алферьевского сельсовета, утвержденный в 2020 году, действует до 2040 года. Внесение изменений в генплан, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2040 года. Первая очередь развития  территории устанавливается до 2030 года.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 № 168-16/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 06.08.2020 № 75-12/7 (с последующими изменениями);
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 30.10.2020 № 87-15/7 (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Алферьевского сельсовета Пензенского района, утвержденные постановлением администрации Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 16.09.2021 № 141 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (далее – МНГП Алферьевского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc140155603][bookmark: _Toc154583568]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:

[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 N 4146-р 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»;
- Национальный проект «Молодежь и дети»; 
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
- Национальный проект «Экологическое благополучие»;
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система»;
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»;
- Национальный проект «Экономика данных»;
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство»;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837][bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836]Электроснабжение
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).
Демография
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
(с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 
№ 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 
№ 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).
Культура
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП 
(с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района и Алферьевского сельсовета
1. Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 02.12.2013 № 1636 (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Молодежь Пензенского района на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 16.10.2013 №1361 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.11.2013 №1592 (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 05.12.2013 №1674 (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 20.12.2013 №1785 (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 02.10.2014 №1267 (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 18.11.2013 №1519 (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 22.11.2013 №1579 (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация мероприятий по гражданской обороне Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 16.12.2013 №1735 (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района», утвержденная постановлением администрации Пензенского района от 06.12.2013 №1680 (с последующими изменениями);
11. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 22.11.2013 №1575 (с последующими изменениями);
12. Муниципальная программа Пензенского района «Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе»;
13. Муниципальная программа Пензенского района «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района на 2020-2025 годы»;
14. Стратегия социально-экономического развития Пензенского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 04.08.2020 №89-8/4
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Алферьевского сельсовета
1. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Алферьевского сельсовета (2016-2026 годы) (Постановление администрации Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 18.10.2016 № 199);
2. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Алферьевского сельсовета Пензхенского района Пензенской области на 2016-2025 годы» (Постановление администрации Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 24.10.2016 № 202);
3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года (Постановление администрации Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 08.06.2016 № 119).





[bookmark: _Toc140155604][bookmark: _Toc154583569]2. Анализ факторов, влияющих на развитие территории

[bookmark: _Toc154583570]2.1. Местоположение в системе расселения 
Муниципальное образование Алферьевский сельсовет является административно – территориальным образованием Пензенской области. Муниципальное образование Алферьевский сельсовет Пензенского района Пензенской области образовано в 1992 году. 
[bookmark: _Hlk139374466]Алферьевский  сельсовет включает населенные пункты: с. Алферьевка, с. Безводное, пос. Березовая Роща, д. Бутырки., с. Казеевка, д. Камайка, д. Ключи, д. Лемзяйка, д. Ленинка, с. Никифоровка. Административным центром сельсовета является село Алферьевка. Территории Алферьевского сельсовета занимает площадь 10889,38 кв.м..Муниципальное образование граничит с Шемышейским районом, муниципальными образованиями Засечный  сельсовет, Старокаменский  сельсовет и Кондольский сельсовет Пензенского района Пензенской области.
Расстояние до областного центра 14 км. Расстояние от  села Алферьвка до административного центра района – с. Кондоль около 63 км, при следовании через г. Пенза и около 36 км при следовани через д. Ключии, д. Лемзяйка.  
Местоположение Алферьевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

                                                                                                                     Рисунок 1
[bookmark: _Hlk139372243]Местоположение Алферьевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области          
[image: карта 2] 
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Основные внешние транспортные связи Алферьевского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения.
По территории Алферьевского сельсовета проходят: 
- автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения:
-  «г. Пенза - р.п. Шемышейка - с.  Лопатино»;
- «Подъезд к  с. Алферьевка»; 
- автомобильная дорога общего пользования местного значения:
- «Подъезд к санаторию «Березовая роща»;
- «Подъезд к д. Ключи»; 
- «Лемзяйка -Никифоровка»;
- «с. Алферьевка  - с. Казеевка»;
- «Подъезд к спасательной станции»
- автомобильная дорога г. Пенза-р.п.Шемышейка-с.Лопатино-с.Старая Каменка.
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Алферьевского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной  близости от областного центра. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.  
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]
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По численности населения Пензенский район Пензенской области находится на 1 месте из 27 муниципальных районов Пензенской области (рисунок 3).
Рисунок 3
Численность населения в муниципальных районах Пензенской области на 2023 г.
(по данным Пензастат)


Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Пензенского муниципального района в целом, так и Алферьевского сельского поселения в частности. 
Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране. В последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.
На протяжении последних лет на территории Алферьвского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако и сегодня, темпы убыли населения снижаются.
[bookmark: _Hlk139374768]По численности населения Алферьевский сельсовет в разрезе Пензенского района Пензенской области находится на 9 месте (рисунок 4), среднегодовая численность населения Алферьвского сельсовета составляет 2352 человек.







Рисунок 4
Численность населения в сельских поселениях Пензенского района  
Пензенской области на 2023 г. (по данным Росстат)



[bookmark: _Toc154583571]2.2. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 10 населенных пунктов: с. Алферьевка, с. Безводное, пос. Березовая Роща, д. Бутырки, с. Казеевка, д. Камайка, д. Ключи, д. Лемзяйка, д. Ленинка, с. Никифоровка. Административным центром сельсовета является село Алферьевка. Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Алферьевский сельсовета с их описанием. Граница Алферьевского сельсовета внесена в ЕГРН с реестровым номером 58:24:31 (идентификационный номер 600457048).

[bookmark: _Toc154583572]2.3. Природно-климатические условия
[bookmark: _Hlk139467862]Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями;
Температура воздуха:

	- температура воздуха
	+3,8º С

	- абсолютный минимум
	- 42º С

	- абсолютный максимум
	+38º С



Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. Средняя высота снежного покрова 34 см, глубина промерзания почвы 82см.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет – 148 дней. 
Среднегодовое количество осадков – 549 мм.
Вегетационный период продолжается – 174 дня.
Сумма осадков за период с температурой выше 100 С составляет 293 мм.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
[bookmark: _Toc47535312]Почвы
Территория Алферьевского поселения относится к лесостепной зоне, в подзоне выщелоченных черноземов и среднерусской почвенной провинции.
Процесс почвообразования протекает по двум типам: черноземному и лесному.
На территории хозяйства выделены следующие типы почв: серые лесные, черноземы и лугово-черноземные почвы.
1. Серые лесные почвы представлены тремя подтипами: светло-серыми, серыми, темно-серыми.
2. Черноземы представлены оподзоленными и выщелочными.
3. Лугово-черноземные почвы оформились в пониженных элементах рельефа с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Почвы оформились преимущественно на делювиальных тяжелых суглинках и делювиальных глинах, реже на делювиальных тяжелых суглинках, частично – на элювии плотных коренных пород, в отдельных случаях на третичных песках.
По механическому составу почвы различны:
Тяжело - суглинистые разновидности, глинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые, супесчаные.
Смытые и намытые почвы оврагов и балок занимают 489 га или 5,2 % от площади.
В почвенном покрове территории наблюдается общая тенденция к уменьшению процентного содержания гумуса в верхних горизонтах от 4,48% до 4,18% в темно-серых лесных почвах и от 5,52% до 4,36% в выщелочных черноземах малогумусных среднемощных, что явилось следствием глубины вспашки от 20-22см до 25-30см, недостаточным внесением удобрений.
Наряду с уменьшением содержания гумуса, произошло уменьшение мощности гумусового горизонта на почвах, расположенных на приовражных пологих склонах, где выделены эродированные почвы. Образование эродированных почв произошло из-за недостаточно высоких требований к обработке склонных земель.
В целом сельскохозяйственные угодья используются правильно и интенсивно. Почвы низкого качества в долинах рек, оврагов, смытые и намытые почвы, поврежденные водной эрозией, используются под пастбища и реже – под сенокосы.
[bookmark: _Toc47535314]
Ландшафтная структура территории поселения
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. В связи с тем, что реки Вежняньга, Шиверга и Валяевка являются маловодными, они малогабаритны для долгосрочной организации отдыха, но в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть организованы места для рекреаций кратковременного отдыха.

[bookmark: _Toc47535313]Растительность и лесосырьевые ресурсы
Территории администрации, в ботанико-географическом отношении, расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколистных лесов и лугово-степной растительности. В настоящее время естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, небольшие равнинные участки в районе населенных пунктов. Участки сохранившейся степи, представляют собой естественные сенокосы и пастбища.
Леса несут на себе большую нагрузку по регулированию водного режима, поддержания уровня воды в реках, предохранения их от обмеления, кроме того, они защищают берега рек, оврагов, их склоны от размыва, предотвращая рост оврагов. Земли лесного фонда на территории занимают 3078,49 га что составляет 28,35 %от общей площади территории сельсовета. Основные породы древесной растительности – дуб, береза, осина, клен. Подлесок состоит из рябины, черемухи, шиповника. Полезащитные насаждения состоят из березы, осины, клена, в подлеске встречаются акация, рябина.
[bookmark: _Hlk139381753]Леса на территории Алферьевского  сельсовета относятся в основном к Ольшанскому участковому лесничеству Ленинского лесничества. И только небольшая часть лесов относится к Степному им. Докучаева участковому лесничеству Ленинского лесничества, к Узинскому-Чиндясскому участковому лесничеству Шемышейского лесничества. Разделение лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства от 22.12.2008 № 402, с приказом Управления лесами Пензенской области от 28.09.2007 № 67 «Об определении количества участковых лесничеств на территории Пензенской области, установления границ и кадастровых номеров лесных участков».
По целевому назначению лесные участки на территории сельсовета состоят  из:
-лесов отнесенных к зеленым зонам;
 -лесов, расположенных в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровыхзонах, степях, горах;
-противоэрозионных лесов;
-государственные зашитные полосы;
-лесов расположенные в первой, второй и тртьей зонах округов санитарной (горно-санитарной ) охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов.
Основными направлениями использования лесов на территории сельсовета являются: сохранение биологического разнообразия лесов и повышение их потенциала; сохранение средообразующих, прежде всего, санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных функций в лесах зеленых зон; устойчивое управление лесами; обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей природной среде и здоровью человека.
Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом. К ним относятся: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).
Весь лесной фонд Ленинского лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В Ленинском  лесничестве по рекреационной деятельности леса относятся к зоне умеренного пользования. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты (ч. 3 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации). Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (п. 4 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации).
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения на территории Алферьвского сельсовета отсутствуют. 
На основе анализа сельсовета, территорий, предлагаемых к созданию памятников природы местного значения, не выявлено.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Алферьевского сельсовета расположены месторождения полезных ископаемых:
- месторождение неметаллических полезных ископаемых - «Безводное» (пески);
- месторождения подземных вод - «Березовая роща» (мин. воды).

[bookmark: _Toc154583573]2.4. Современное использование территории
[bookmark: _Hlk139381767]Алферьевский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения, малой плотностью населения, с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории (около 66% территории сельсовета).
На территории Алферьевского сельсовета расположены 10 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2023 г. в сельсовете проживает 2352 человек.	
Жилищный фонд Алферьевского сельского поселения составляет 1536 домов, общая площадь жилого фонда составляет 93,3 тыс.м². Аварийное и ветхое жилье с износом более 70% составляет от общей площади жилого фонда около 2%.
Население в основном проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками. На территории сельсовета имеются многоквартирные жилые дома: в селе Алферьевка три двухэтажных дома, на территории п. Березовая Роща два пятиэтажных дома.  
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, 86% - к газоснабжению, около 70% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба.  Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
Основные виды использования территории жилой зоны:
·  размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
·  разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
·  размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;
·  обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
·  производство сельскохозяйственной продукции;
·  содержание сельскохозяйственных животных.
 Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи и электросвязи.
Социальная инфраструктура Алферьевского сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Большую часть территории Алферьевского сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является растениеводство. Также личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства занимаются растениеводством и животноводством. 
[bookmark: _Hlk139450830]Территория Алферьевского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть территории сельсовета представлена Сурским водохранилищем, небольшими реками Шиверга, Вежняньга, Валяевка, ручьями и прудами. 
 На территории Алферьевского сельсовета расположен объекты специального назначения- 5 сельских кладбищ. 
В границах Алферьевского сельсовета объектов культурного наследия не зарегистрированно.

[bookmark: _Toc154583574]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Алферьевского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территории:
· [bookmark: _Hlk154557099] санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
·  охранные зоны инженерных коммуникаций;
·  зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжени;
·  зоны округа охраны санитарной (горно-санитарной) охраны;
·  водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса;
·  придорожные полосы автомобильных дорог;
·  приаэродромная территория;
·  охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитных зон источников ионизирующего излучения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
 Для имущественного комплекса АО «НПП «Рубин» (производственная площадка №3, Пензенская область, Пензенский район, с. Камайка, в 2 км юго-западнее с. Камайки) установлена санитарно-защитная зона, реестровый номер 58:24-6.775.
Решение об установлении санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса АО «НПП «Рубин» (производственная площадка №3, Пензенская область, Пензенский район, с. Камайка, в 2 км юго-западнее с. Камайки) от 03.12.2020 г. №61. В границах санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса АО «НПП «Рубин» (производственная площадка №3, Пензенская область, Пензенский район, с. Камайка, в 2 км юго-западнее с. Камайки) не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
На территории Алферьевского сельсовета расположены объекты, для которых необходима разработка и установление санитарно-защитных зон.
В материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

[bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742][bookmark: _Toc36131786][bookmark: _Toc36132714]Охранные зоны инженерных коммуникаций
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
По территории проходят высоковольтные линии электропередач – 110 и 35 кВ и расположены подстанции от которых по линиям электропередач 10 кВ осуществляется электроснабжение населенных пунктов сельсовета.
Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5.1. 





        Таблица 2.5.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения 

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	35
	15

	110
	20


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
[bookmark: Par13]В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны сетей газораспределения 
Охранные зоны сетей газораспределения проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
[bookmark: _Hlk120785558]По территории Алферьевского сельсовета проходит распределительный газопровод  высокого давления от ГРС Дертевская до Березовой Рощи . 
Для газораспредельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
· [bookmark: _Hlk154485908] вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
·  вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
· [bookmark: _Hlk154486585] вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
[bookmark: _Hlk154485972]Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
Телефонная связь Алферьевского сельского поселения осуществляется от АТСК 50/200, которая находится в здании администрации сельсовета. АТС, рассчитана на 1200 номеров.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
·  для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
·  регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерацции ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5.2.








[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Таблица 2.5.2
[bookmark: _Toc36131812][bookmark: _Toc36132740]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Алферьевского сельсовета
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяжен-
ность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk139469654]1
	р. Веж -Няньга
	20
	-
	100
	30

	2
	р. Валяевка
	7
	-
	50
	50

	3
	руч. Шиверга
	6
	-
	50
	50

	4
	руч. с. Алферьевка
	5
	-
	50
	50

	5
	руч. с. Казеевка
	4
	-
	50
	50

	6
	руч. Ключи
	10
	-
	50
	50



Для рек или ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации: в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Алферьевского сельсовета. 

[bookmark: _Hlk154557593]Зоны округа охраны санитарной (горно-санитарной) охраны
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2024 №1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов» (с изменениями и дополнениями), для охраны этих местностей и курортов создаются округа санитарной и горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения.
Округа санитарной охраны устанавливаются для климатических лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, если их природные лечебные факторы не относятся к недрам. Округа горно-санитарной охраны устанавливаются, если: в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах федерального значения в комплексе природных лечебных факторов имеются объекты, относящиеся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие полезные ископаемые, отнесенные к категории лечебных); лечебно-оздоровительная местность или курорт федерального значения находится в районе с повышенной сейсмичностью, развитым карстом или в районе, где происходят оползневые, селевые и другие процессы.
В составе округа выделяется до трех зон. В границах первой зоны округа горно-санитарной охраны запрещаются проживание, а также осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей минеральных вод, лечебных грязей, лечебных природных газов, имеющих лечебные свойства полезных ископаемых и специфических минеральных ресурсов, с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в целях организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, с предупреждением и ликвидацией опасных природных явлений и техногенных процессов на данной территории.
В границах второй зоны округа горно-санитарной охраны запрещается вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом, санитарных рубок, рубок, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов капитального строительства и некапитальных объектов, в том числе линейных объектов, сооружений санаторно-курортных организаций, курортных терренкуров, рубок в целях обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также непосредственно связанных с созданием и развитием сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.
В границах третьей зоны округа горно-санитарной охраны запрещается осуществление деятельности: по производству кокса; по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая переработку природного газа; по производству нефтепродуктов; по добыче и (или) обогащению железных руд; по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины), за исключением оловянных руд, титановых руд, хромовых руд, руд и песков драгоценных металлов на россыпных месторождениях; по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением установок, использующих в качестве топлива, в том числе резервного, нефтепродукты или твердое топливо; по металлургическому производству; по производству химических веществ и химических продуктов; по производству пестицидов и минеральных удобрений; по захоронению отходов производства и потребления, их обезвреживанию и утилизации термическими способами, а также хранению отходов производства и потребления I и II классов опасности; по обеззараживанию и (или) обезвреживанию, в том числе термическим способом, медицинских отходов, за исключением медицинских (санаторно-курортных) организаций, осуществляющих такую деятельность; по утилизации и (или) уничтожению биологических отходов; по производству целлюлозы и (или) древесной массы, бумаги и (или) картона; по производству кожи и изделий из кожи; по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций; по обогащению урановых и ториевых руд, производству ядерного топлива; по эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов; по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов, межпромысловых трубопроводов, а также по перегрузке нефти и нефтепродуктов, по сливу (наливу) нефти и нефтепродуктов на сливоналивных железнодорожных путях; по производству газа; по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка, резиновых изделий на основе резиновых смесей; по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; по складированию и хранению нефти и продуктов ее переработки, пестицидов, агрохимикатов; по производству неметаллической минеральной продукции с использованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон; по хранению и (или) уничтожению химического оружия; по производству фармацевтических субстанций.
Постановлением Правительства Пензенской области от 08.02.2000 №49-пП «О признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями регионального значения» утвержден перечень курортов и лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, в состав которого входит курорт Березовая роща, расположенный на территории Алферьевского сельсовета Пензенского района. Постановлением Главы Администрации Пензенской области от 23.12.1991 № 69 установлены границы и режимы округов санитарной охраны месторождений минеральных вод санатория «Березовая роща». Площадь округа санитарной охраны – 865 га. В составе округа выделены три зоны.

Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).

Приэродромная территория
Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Градостроительное развитие в приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).
На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности). 
Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, в зону действия которой попадает территория сельсовета, установлена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 01.03.2024 № 224-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза».
В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности: 
1)	первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 
2)	вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 
3)	третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 
4)	четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 
5)	пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 
6)	шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7)	седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
На территории Алферьевского сельсовета по сведениям ЕГРН установлены следующие подзоны приаэродромной территории с реестровыми номерами:
- Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза (реестровый номер 58:00-6.732);
- Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза (реестровый номер 58:00-6.729);
- Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза (реестровый номер 58:00-6.731);
- Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза (реестровый номер 58:00-6.730);
- Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Пенза (реестровый номер 58:00-6.728).

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
Постановлением РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено «Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных. 
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
На территории Алферьевского сельсовета по сведениям ЕГРН установлены следующие охранные зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети с реестровыми номерами:
- Охранная зона пункта государственной геодезической сети 2 класса "Лемзяйка" (реестровый номер 58:24-6.620).

[bookmark: _Toc154583575]2.6. Сведения о мероприятиях в отношении расположенных (планируемых к размещению) на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района из схем территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, муниципального района
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино» км 0+000 – км 4+500 Пензенского района Пензенской области. Протяженность – 4,5 км. Срок реализации - 2023-2025 гг.
[bookmark: _Hlk154493884]  
[bookmark: _Toc154583576]2.7. Анализ реализации предыдущего генерального плана Алферьевского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856][bookmark: _Toc45096689]Генеральный план Алферьевского сельсовета был утвержден решением Комитета местного самоуправления Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 06.08.2020 № 75-12/7 «Об утверждении генерального плана территории поселения Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области».
Территория Алферьевского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана (таблица 2.7.1). В настоящем проекте генерального плана проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Алферьевского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.
Таблица 2.7.1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 06.08.2020 № 75-12/7

	1. Жилищное строительство:

	-увеличение жилой зоны в северо-восточной части с. Камайка за счет земель сельскохозяйственного назначения, путем включения в границу населенного пункта земельного участка с реестровым номером 58:24:0375803:98 площадью 103 га, земельного участка площадью 59.77 га, с переводом земель с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов».
	Созданы территориальные возможности для развития жилищного строительства


	-увеличение функциональной зоны в северо-западной части с. Алферьевка на 33.1 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения, путем включения земельного участка в границу населенного пункта, с переводом земель с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов».

	

	-увеличение жилой зоны в северо-западной части с. Ключи путем включения в границу функциональной зоны земельного участка с реестровым номером 58:24:0375801:81 площадью 5.6 га.

	

	-увеличение жилой зоны в юго-западной части с. Ленинка, путем включения в границу населенного пункта земельного участка площадью 532.7 кв. м., с изменением категории земель с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов».

	

	-увеличение жилой зоны в юго-западной части с. Алферьевка на 108 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения, путем включения в границы зоны земельного участка с реестровым номером 58:24:0375802:39.

	

	-увеличение жилой зоны в северо-западнее с. Алферьевка на 1 га, путем включения в границы функциональной зоны земельного участка с реестровым номером 58:24:0381401:36 

	

	В юго-западной части с. Алферьевка увеличение жилой зоны на 20.2 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, с переводом земель на «Земли населенных пунктов»

	

	2.Размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности:

	-увеличение зоны размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности в северо-западной части д. Камайка на 696 кв.м, за счет земель населенных пунктов, путем включения в границу функциональной зоны земельного участка с реестровым номером 58:24:0011001:308. В границах зоны планируется размещение объекта капитального строительства-церкви:

	Созданы территориальные возможности для размещения объетов общественной и предпринимательской деятельности


	-увеличение функциональной зоны в северо-восточной части с. Алферьевка на 1.1 га за счет земель населенных пунктов.
	

	Развитие рекреаций:

	- организация околоводной рекреации для размещения объекта сферы отдыха и туризма,  площадью 6 га в зоне рекреационного назначения (северо-восточнее с. Казеевка)
	Созданы территориальные возможности для размещения объетов сферы отдыха и туризма,  площадью 

	3. Размещение объектов производственной деятельности 

	   увеличение функциональной зоны юго-западнее д. Лемзяйка на 0.9 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения с переводом земель с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для размещения объекта производственной деятельности
	Созданы территориальные возможности для размещения объетов
производственной деятельности

	увеличение функциональной зоны в северо-западной части с. Алферьевка на 0.5 га за счет земель населенных пунктов для размещения объекта производственной деятельности
	

	увеличение функциональной зоны в северо-западной части сельсовета за счет земель сельскохозяйственного назначения путем включения в границы зоны земельного участка с реестровым номером 58:24:0372601:1 площадью 7.6 га для размещения объекта производственной деятельности
	



[bookmark: _Toc154583577]2.8. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Местоположение Алферьевского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким и сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Территория Алферьевского сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Ветровой режим Алферьевского сельсовета умеренный. 
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Алферьевского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные  пункты сельсовета.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон  Пензенского водохранилища, рек Веж -Няньга и  Валяевка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096697][bookmark: _Toc45096696]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
[bookmark: _Hlk139471889]Территория Алферьевского сельсовета расположена в северо-восточной части Пезенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является  автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения:-  «г. Пенза - р.п. Шемышейка - с.  Лопатино».
В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Алферьевка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов территория Алферьевского сельсовета благоприятна  для организации зон рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы в том числе Пензенское водохранилище;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в относительной близости от сети региональных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
[bookmark: _Hlk139527134]Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Алферьевского сельсовета представлены в таблице 2.8.2.












[bookmark: _Hlk139544624]Таблица 2.8.2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2023 чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Алферьевка
	
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да

	2
	с. Безводное
	
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	3
	п. Березовая Роща
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	4
	д. Бутырки
	
	нет
	нет
	нет
	да
	нет
	нет

	5
	с. Казеевка
	
	да
	нет
	нет
	да
	нет
	да

	6
	д.  Камайка
	
	да
	нет
	нет
	да
	нет
	да

	7
	д. Ключи
	
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да

	8
	д. Лемзяйка
	
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да

	9
	д. Ленинка
	
	да
	нет
	нет
	да
	нет
	да

	10
	с. Никифоровка
	
	да
	нет
	нет
	да
	нет
	нет



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Алферьевский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Алферьевского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
[bookmark: _Hlk139527639]В генеральном плане Алферьевского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Алферьевского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.


[bookmark: _Toc154583579][bookmark: _Toc154583578]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Баланс территории. Функциональное зонировани
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Алферьевского сельсовета составляет 10855,4 га (таблица 3.1.1).
[bookmark: _Toc45096705]                         Таблица 3.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Алферьевского сельсовета
по категориям земель (2025 г.)*
	[bookmark: _Hlk195797699]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	6022,34

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	1655,28

	2.1
	с. Алферьевка 
	га
	837,29

	2.2
	с. Безводное
	га
	28,37

	2.3
	п. Березовая Роща
	га
	1,34

	2.4
	д. Бутырки
	га
	21,03

	2.5
	с. Казеевка
	га
	95,94

	2.6
	д.  Камайка
	га
	208,04

	2.7
	д. Ключи
	га
	204,53

	2.8
	д. Лемзяйка
	га
	86,01

	2.9
	д. Ленинка
	га
	26,49

	2.10
	с. Никифоровка
	га
	146,24

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	112,26

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 
	га
	51,26

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	2997,58

	6
	Земли водного фонда 
	га
	16,69

	8
	Итого земель в административных границах 
	га
	10855,41

	* Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели
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Из общей площади территории Алферьевского сельсовета 55,48 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 15,25 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Алферьевского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
[bookmark: _Hlk139530399][bookmark: _Toc45096706]В настоящее время на территории Алферьевского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2
[bookmark: _Hlk121990488]Перечень функциональных зон, установленных на территории Алферьевского сельсовета*
	[bookmark: _Hlk197508478]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025) 
	Расчетный срок (2040) 

	Жилые зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1566,32
	1569,48

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	1,65
	1,65

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	1,33
	1,33

	Общественно-деловые зоны

	4
	Общественно-деловая зона
	га
	9,75
	9,75

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	5
	Производственная зона
	га
	34,88
	34,88

	6
	Научно-производственная зона
	га
	0,46
	12,03

	7
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,28
	0,28

	8
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	4,54
	4,54

	Зоны сельскохозяйственного использования

	9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га

	93,29
	93,29

	10
	Зона садоводства, огородничества
	га
	318,17
	318,31

	Зоны рекреационного назначения

	11
	Зона рекреационного назначения
	га
	73,43
	77,90

	Зоны специального назначения

	12
	Зона кладбищ
	га
	6,11
	6,11

	Иные зоны 

	13
	Иная зона
	га
	25,51
	25,54

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Проектом генерального плана скорректированы границы функциональных зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов.
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования  устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Алферьевского сельсовета территории общего пользования  отсутствуют. 

[bookmark: _Toc154583580]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории Алферьевского сельсовета особые экономические зоны отсутствуют. 

[bookmark: _Toc154583581]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc154583582]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
Численность населения на 01.01.2023 составляет 2352 человека (таблица 3.3.1.1), в том числе трудоспособного 1275 человек, старше трудоспособного возраста – 774 человека (таблица 3.3.1.3). 
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Алферьевского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 3.3.1.1
Численность населения по населенным пунктам Алферьевского сельсовета на 01.01.2023 
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Алферьевский сельсовет, в том числе:
	10855,41
	2352

	1
	Алферьевка
	879,01
	1508

	2
	Безводное
	28,09
	2

	3
	Березовая Роща
	1,33
	345

	4
	Бутырки
	20,84
	8

	5
	Казеевка
	102,41
	135

	6
	Камайка
	219,36
	66

	7
	Ключи
	203,92
	54

	8
	Лемзяйка
	89,42
	126

	9
	Ленинка
	27,79
	15

	10
	Никифоровка
	152,33
	93


Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2017 г. по 2023 г. (за последние 7 лет) уменьшилась на 95 человек (таблица 3.3.1.2), это уменьшение произошло за счет естественного убыли населения.  В среднем за указанный период смертность превышала рождаемость в 3,6 раза. 
[bookmark: _Hlk154425253]Таблица 3.3.1.2
Динамика численности населения Алферьевского сельсовета*
	Наименование
	Годы

	
	Ед.
измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
на 01.01

	Алферьевский сельсовет, всего
	человек
	2447
	2471
	2442
	2410
	2388
	2366
	2352

	с. Алферьевка 
	человек
	1567
	1583
	1564
	1551
	1534
	1518
	1508

	с. Безводное
	человек
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	п. Березовая Роща
	человек
	354
	354
	351
	347
	345
	345
	345

	д. Бутырки
	человек
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	с. Казеевка
	человек
	142
	148
	143
	141
	139
	136
	135

	д.  Камайка
	человек
	68
	69
	70
	67
	67
	67
	66

	д. Ключи
	человек
	55
	57
	57
	56
	57
	54
	54

	д. Лемзяйка
	человек
	143
	140
	134
	128
	127
	128
	126

	д. Ленинка
	человек
	13
	14
	14
	15
	15
	15
	15

	с. Никифоровка
	человек
	95
	96
	99
	96
	94
	93
	93

	* На основании данных Алферовского сельсовета на 2023 г.



Таблица 3.3.1.3
Динамика возрастной структуры населения Аферовского сельсовета*
	Численность населения по возрастным группам

	Наименование
	Ед.
измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	 в трудоспособном возрасте
	человек
	1479
	1466
	1416
	1369
	1340
	1297
	1275

	моложе трудоспособного
возраста
	человек
	420
	422
	416
	399
	380
	369
	343

	старше трудоспособного возраста
	человек
	585
	622
	651
	683
	706
	738
	774

	рождаемость
	человек
	19
	22
	7
	-
	-
	-
	-

	смертность
	человек
	27
	24
	27
	26
	24
	14
	10

	* На основании данных Алферовского сельсовета на 2023 г.


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9,).
Рисунок 9
Динамика численности населения Алферьевского сельсовета   


Рисунок 10
Возрастная структура населения Алферовского сельсовета на 01.01.2023


Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания  прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2,5 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.

[bookmark: _Toc154583583]3.3.2. Прогноз перспективной численности населения
[bookmark: _Hlk144982739]Расчет перспективной численности населения  произведен отдельно  для территорий сложившейся застройки населенных пунктов  и для  территорий перспективной застройки указанных населенных пунктов.
1. Расчет перспективной численности населения  для территорий сложившейся застройки населенных пунктов на  первую очередь (2030год) и расчетный срок действия генерального плана - 2040 год по двум  вариантам:
1 вариант на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2020 год.
[bookmark: _Hlk129946692][bookmark: _Hlk144799107]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете населения на первую очередь применены значения целевых показатели средние за 2020, 2025, 2030 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2020, 2025, 2030 годы составляет -5,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населениясоставляет –7,31.
При расчете населения на расчетный срок применены значения целевых показатели средние за 2020, 2025, 2030, 2035 годы. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения  на первую очередь (до 2030 года) принимается равным -12,8., а на расчетный срок ( до 2040 года ) принимается равным  -9,93.
Прогнозная численность населения Алферьевского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (2352);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10 , 20);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-12,8, 9,93).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-5,5 , -4,43);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–7,31, -5,5).
Прогнозная численность населения Алферьевского сельсовета на основе указанных показателей  на 1 очередь (до 2030года) составит 2087 человек
на расчетный срок( до 2040 года) составит 1947 человек.
2 вариант на основе  демографических показателей Алферьевского сельсовета сельсовета.
Прогнозная численность населения Алферьевского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (2380);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10, 20);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-10).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-7,37 средний за 13 лет, с 2011 по 2023годы);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–2,67).
[bookmark: _Hlk139530744]Прогнозная численность населения Алферьевского сельсовета на основе указанных показателей на первую очередь (до 2030 года) составит 2151 человека, а на на расчетный срок ( до 2040 года) составит 1944 человека. 
Для дальнейшго использования в расчетах принимаем перспектиную численность населения на  первую очередь до 2030 года 2151 человек, а на расчетный срок ( до 2040)  года  1944 человека, расчитанную на основе  демографических показателей Алферьевского сельсовета.
2. Расчет перспективной численности населения   на расчетный срок  для  территорий перспективной застройки указанных населенных пунктов.
На расчетный срок  зарезервированы следующие площадки для жилищного строительства:
[bookmark: _Hlk144989809]-территория в северо-восточной части с. Камайка площадью 103,0 га, 59,77 га;
-северо-западнее с. Алферьевка площадью 1 га;
-в юго-западной части с. Алферьевка территория площадью 20,2 га;
-в северо-западной части с. Алферьевка площадью 33,1 га;
-в северо-западной части с. Ключи площадью 5,6 га;
-в юго-западной части с. Ленинка, площадью 532,7 кв. м;
-в юго-восточной части д. Лемзяйка, площадью на 103,2 га, земельного участка площадью  8,0 га;
[bookmark: _Hlk144990898]-в юго-западной части с. Алферьевка площадью 108,0га.
 Для расчета населения на указанных территориях учитывались положения  пункта 5.3  "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, согласно которому  на 40 га территории застроенной одноквартирными жилыми домами  проживает 1000 чел или  25 человек на 1 га.  Исходя и з этого численность населения составит: 
-4068 чел  натерритория в северо-восточной части с. Камайка площадью 103,0 га, 59.77 га;
[bookmark: _Hlk144990118]-25 человек  на территории северо- западнее с. Алферьевка площадью 1 га;
-505 человек  на территории в юго-западной части с. Алферьевка территория площадью 20,2 га;
-828 человек на территории в северо-западной части с. Алферьевка площадью 33,1 га;
-140 человек на территории в северо-западной части с. Ключи площадью 5,6 га;
-2 человека  на территории в юго-западной части с. Ленинка, площадью 532,7 кв. м;
-2780 человек на территории в юго-восточной части д. Лемзяйка, площадью на 103,2 га, земельного участка площадью  8,0 га;
-2580 человек на территории в юго-западной части с. Алферьевка площадью 108,0 га.
 В случае полного освоения  указанных территорий под жилишное строительство   численность населения на них ориентировочно  составит  10928 человек на расчетный срок (до 2040 года). Предполагается что 2030 году ( первая очередь строительства), при условии  освоения 50% площадей обозначенных территорий,  население проживающие на них составит 5464 человека.

[bookmark: _Toc154583584]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc154583585]3.4.1. Современное положение
Жилищный фонд Алферьевского сельского поселения составляет 1536 домов, общая площадь жилого фонда составляет 93,3 тыс.м². Аварийное и ветхое жилье с износом более 70% составляет от общей площади жилого фонда около 2%. 
Население в основном проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками. На территории сельсовета имеются многоквартирные жилые дома: в селе Алферьевка три двухэтажных дома, на территории п. Березовая Роща два пятиэтажных дома.  
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, 86% - к газоснабжению, около 70% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба.  Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
[bookmark: _Toc154583586]3.4.2. Прогноз развития жилищного комплекса
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Алферьевского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
 В соответствии с Законом  Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в 2030 году – 33,0 кв.м. В среднем  на одного жителя на первую очередь планирования расчетный срок (2030 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв.м. общей площади. На расчетный срок до 2040 года 35,0 кв.м. общей площади.
[bookmark: _Hlk139530915]Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на первую очередь планирования -2030 год и на расчетный период планирования - 2040 год.
Расчет требуемого объема жилья для территории Алферьевского сельсовета проведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок отдельно для территорий сложившейся застройки населенных пунктов (таблица 3.4.2.1.) и для территорий перспективного жилишного строительства в составе населенных пунктов (таблица 3.4.2.2.)

[bookmark: _Hlk145412674]Таблица 3.4.2.1
[bookmark: _Hlk145409462]Расчет требуемого объема жилья для территорий сложившейся застройки населенных пунктов Алферьевского сельсовета
	[bookmark: _Hlk145066310]№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Население на
1 .01 23
	Нормативная потребности
в жилье на существующее
население по расчету, кв.м.
из расчета 29,5 кв.м.
общей площади
на 1 человека
	Население на 1 очередь
(2030г.)
	Нормативная потребности
в жилье на 1 очередь
по расчету, кв.м. на 1 очередь
(2030г.)  из расчета 33,0 кв.м.
общей площади на 1 человека
	Население
на расчетный срок
(2040г.)

	Нормативная потребности
в жилье  на расчетный срок
(2040г.), тыс.кв.м. из расчета
35,0 кв.м. общей площади
на 1 человека

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Алферьевка
	1508
	45240
	1379
	45507
	1246
	43610

	2
	Безводное
	2
	60
	2
	66
	2
	70

	3
	Березовая Роща
	345
	10350
	316
	10428
	285
	9975

	4
	Бутырки
	8
	240
	7
	231
	7
	245

	5
	Казеевка
	135
	4050
	124
	4092
	112
	3920

	6
	Камайка
	66
	1980
	60
	2178
	55
	1925

	7
	Ключи
	54
	1620
	49
	1617
	45
	1575

	8
	Лемзяйка
	126
	3780
	115
	3795
	104
	3640

	9
	Ленинка
	15
	450
	14
	462
	12
	420

	10
	Никифоровка
	93
	2790
	85
	2805
	77
	2695

	
	Всего
	2352
	70560
	2151
	71181
	1944
	68075



[bookmark: _Hlk145409954]Таблица 3.4.2.2
Расчет требуемого объема жилья для территорий перспективной застройки застройки населенных пунктов Алферьевского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов и территорий перспективного строительства га.
	Площадь, га
	Население на
расчетный
срок ,чел (2040г.)

	Нормативная
потребности
в жилье  на расчетный
срок (2040г.), кв.м.
из расчета 35,0 кв.м.
общей площади на 1 человека

	1
	2
	3
	6
	7

	1
	Алферьевка
	
	
	

	
	в северо-западной части 
	1,0
	25
	875

	
	в юго-западной части
	20,2
	505
	17675

	
	в северо-западной части
	33,1
	828
	

	
	в юго-западной части
	108,0
	2580
	90300

	2
	Камайка
	
	
	

	
	в северо-восточной части, га, 
	103,0
 59,77
	4068
	142380

	7
	Ключи
	
	
	

	
	в северо-западной части
	5,6
	140
	4900

	8
	Лемзяйка
	
	
	

	
	В юго-восточной части 
	103,2 8,0
	2780
	97300

	9
	Ленинка
	
	
	

	
	в юго-западной части
	0,5а
	2
	70

	
	Всего
	442,37
	10928
	353500



Нормативная потребность населения Алферьевского сельсовета в жилом фонде на  01.01. 2023 года- 70560кв.м,  при сушествующем жилом фонде 93,3 тыс. кв.м..  На расчетный срок потребность составит 71181кв.м., при существующем жилом фонде 93,3 тыс. кв.м. Индивидуальный жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство. 
Новое жилищное строительство на территории сельсовета обеспечивается за счет индивидуального строительства. 

Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Алферьевского сельсовета.  На территории сельсовета в границах населенных пунктов имются территории и зоны для перспективного размещения жилишного строительства площадью 442 га.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
В случае реализации застройки на перспективных  территориях значительно увеличится нагрузка на объекты социального и бытового назначения. В связи с эти потребуется обеспечение населения такими объектами в соответствии нормативами градостроительного проектирования.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc154583587]3.5. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc154583588]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Hlk139621250]На территории Алферьевского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Пензе на расстоянии около 20 км от села Алферьевки. 
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- относительная удалённость от железнодорожных узлов замедляет экономический рост, развитие производства, бизнеса и социальной сферы, существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организацию пассажирских перевозок находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc154583589]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Алферьевского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов, вместе с тем наличие Пензенского водохранилища  на границах сельсовета создает предпосылки его создания. 
Выводы: 
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транпортных средств для отдыха населения.

[bookmark: _Toc154583590]3.5.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Алферьевского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 18 км, в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены в непосредственной близости от Алферьевского сельсовета; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc154583591]3.5.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Алферьевского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения поселения (таблица 3.5.4.1). 
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения района.

Таблица 3.5.4.1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Алферовского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025)**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	1
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	«г. Пенза - р.п. Шемышейка - с.  Лопатино»
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	7,8
3 к
	Асфальтобетонные

	2
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	«Подъезд к  с. Алферьевка»
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	3,0
4к
	Асфальтобетонные

	Автомобильные дороги местного значения района

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	« Лемзяйка -Никифоровка»
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	7,1
5к
	Асфальтобетонные

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	«с. Алферьевка  -с. Казеевка»;-
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	2,4
5к
	Асфальтобетонные

	Автомобильные дороги местного значения поселения

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	«Подъезд к санаторию «Березовая роща
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	4,7
5к
	Асфальтобетонные

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	«Подъезд к д. Ключи»;
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	0,47
5к
	Асфальтобетонные

	3
	Автомобильные дороги местного значения
	«Подъезд к спасательной станции».
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	2,3
5к
	Асфальтобетонные

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	Автомобильная дорога г. Пенза-р.п.Шемышейка-с.Лопатино-с.Старая Каменка
	Пензенский  район, Алферьевский  сельсовет
	Протяженность, км
	7,2
4 к
	Асфальтобетонные

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.




В соответствии с РНГП Пензенской области (раздел 1.2, таблица 1.2.1 (п. 1.1)) минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием в границах Алферьевского сельсовета соответствует нормативным требованиям (100% в общей протяженности автодорог). 
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Алферьевского сельсовета выявил следующее:
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия. 
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
[bookmark: _Hlk139622962]По состоянию на 01.01.2025 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Алферьевского сельсовета составляет 31,9 км (таблица 3.5.4.2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (31,9 км) и площади всех населенных пунктов (17,24 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 2,34 км/ кв. км.
Таблица 3.5.4.2
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га) (кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	Алферьевка
	879,01 (8,79)
	15,125
	2,24

	2
	Безводное
	28,09 (0,28)
	0,88
	3,13

	3
	Березовая Роща
	1,33 (0,01)
	0,42
	32,0

	4
	Бутырки
	20,84 (0,21)
	0,5
	2,38

	5
	Казеевка
	102,41 (1,02)
	2,95
	2,68

	6
	Камайка
	219,36 (2,19)
	2,345
	4,3

	7
	Ключи
	204,53 (2,04)
	2,66
	1,3

	8
	Лемзяйка
	89,42 (0,89)
	1,66
	1,84

	9
	Ленинка
	27,79 (0,28)
	1,875
	6,7

	10
	Никифоровка
	152,33 (1,52)
	3,48
	2,32

	
	Всего
	1724,5 (17,24)
	31,9
	2,34



В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Алферьевского сельсовета указан в таблице 3.5.4.3.
Таблица 3.5.4.3
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Алферьевского сельсовета (2025)
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	 Общая протяженность улиц населенного пункта (км.) 

	село Алферьевка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	2,9

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сурская
	0,115

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Молодежная
	0,63

	4
	Улица в жилой застройке
	Ул. Шоссейная
	1,04

	5
	Улица в жилой застройке
	Пр. Мира
	0,22

	6
	Улица в жилой застройке
	Ул. Рабочая 
	0,22

	7
	Улица в жилой застройке
	Ул. Нагорная
	0,31

	8
	Улица в жилой застройке
	Ул. Мира
	0,99

	9
	Улица в жилой застройке
	Пр-д Садовый проезд
	0,47

	10
	Улица в жилой застройке
	Ул. Садовая
	1,24

	11
	Улица в жилой застройке
	Проезд Дружбы
	0,2

	12
	Улица в жилой застройке
	Ул. Комсомольская
	1,2

	13
	Улица в жилой застройке
	Ул. Райская
	0,21

	14
	Улица в жилой застройке
	Ул. Набережная
	1,22

	15
	Улица в жилой застройке
	Пер. Школьный
	0,115

	16
	Улица в жилой застройке
	Ул.Советская
	2,25

	17
	Улица в жилой застройке
	Ул. Заречная
	0,385

	18
	Улица в жилой застройке
	Пер. Заречный
	0,22

	19
	Улица в жилой застройке
	Ул. Гагарина
	1,19

	
	
	Итого
	15,125

	село Казеевка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Речная
	0,33

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Прогон
	0,52

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Большой Курмыш
	1,0

	4
	Улица в жилой застройке
	Ул. Кирпичная
	0,25

	5
	Улица в жилой застройке
	Пер. Полевой
	0,15

	6
	Улица в жилой застройке
	Ул.Полевая
	0,28

	7
	Улица в жилой застройке
	Ул. Гора
	0,42

	
	
	Итого
	2,95

	Д. Ленинка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Береговая
	1,1

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул.Лесная
	0,775

	
	
	Итого
	1,875

	П. Березовая Роща

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Центральная
	0,42

	
	
	Итого
	0,42

	Д. Ключи

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Первомайская
	0,33

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Овражная
	0,5

	3
	Улица в жилой застройке
	Проезд Луговой 3-й
	0,35

	4
	Улица в жилой застройке
	Проезд Луговой 2-й
	0,35

	5
	Улица в жилой застройке
	Проезд Луговой 1-й
	0,67

	6
	Улица в жилой застройке
	Ул. Луговая
	0,46

	
	
	Итого
	2,66

	Д. Камайка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Поперечная
	1,215

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Дачная 1-я
	0,7

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Дачная 2-я
	0,430

	
	
	Итого
	2,345

	Д. Лемзяйка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Новая
	0,55

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Совхозная
	0,76

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Запрудная
	0,35

	
	
	Итого
	1,66

	с. Никифоровка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Манжурия
	0,77

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Центральная
	2,710

	
	
	Итого
	3,48

	Д. Бутырки

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Полевая
	0,5

	
	
	Итого
	0,5

	Д. Безводное

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Зеленая
	0,88

	
	
	Итого
	0,88

	Всего
	31,9




Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не соответствует нормативным требованиям и приводит к увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области (см. ниже)
СТП Пензенской области:
СТП Пензенской области предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Алферьевского сельсовета:
[bookmark: _Hlk138063865]- Реконструкция автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино» км 0+000 – км 4+500 Пензенского района Пензенской области.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc154583592]3.6. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc154583593]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
Анализ сложившейся системы водоснабжения
[bookmark: _Hlk139626196]Централизованное водоснабжение на территории Алферьевского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: село Алферьевка, поселок Березовая Роща, деревня Лемзяйка, деревня Ключи.
В населенных пунктах: с. Казеевка, с. Никифоровка, с. Безводное, д. Камайка, д. Бутырки, д. Ленинка систем централизованного водоснабжения нет. Источником водоснабжения служат частные скважины и шахтные колодцы. 
 На территории с. Алферьевка находятся 5 скважин (одна нерабочая) и один каптаж (нерабочий). Скважина №1775 расположена к юго-востоку от села Алферьевка, левобережье реки Сура. Скважина №1776 расположена к юго-востоку от окраины села Алферьевка, левобережье реки Сура. Скважина №1300 расположена в рельефе от села Алферьевка, правобережье реки Шиверга. Скважина №1033 расположена в рельефе от села Алферьевка, на левом побережье реки Сура. Каптаж родника в с. Алферьевка построен хозяйственным способом в 1989г.  и вода не соответствует требованиям санитарным нормам «Вода питьевая».
 Инженерные системы и сети водоснабжения села Алферьевка являются муниципальной собственностью Алферьевского сельсовета и эксплуатируются ПК «Весна», представляющим услуги водоснабжения села, которыми пользуются жители организации различных форм собственности. Протяженность водопроводных сетей составляет – 14,925км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходил в 2006 – 2007 годах, диаметр трубопроводов от 50-160 мм. Материал трубопроводов – полиэтилен, чугун. Исполнение – подземная прокладка. Водопроводные сети проложены по улицам: Советская, Гагарина, Набережная, Школьная, Молодежная, Рабочая, Нагорная, Садовая, Комсомольская, Мира.  Износ сетей водопровода – 25%. 

В поселке Березовая Роща на территории санатория «Березовая роща» находится 4 скважины, которые служат источником водоснабжения санатория и поселка.  Две скважины в санатории подают минеральную воду на лечебные цели.  Инженерные системы и сети водоснабжения поселка Березовая Роща являются собственностью санатория «Березовая роща», представляющим услуги водоснабжения населению. 
В деревне Лемзяйка –  одна скважина, которая принадлежит ООО «Пензаагрохолдинг». В дневное время скважина работает на производство. В ночное время из скважины вода подается в резервуар водонапорной башни и насосом по водопроводным сетям поступает населению. Учет воды и оплата за воду с населения не производится.
В деревне Ключи источником водоснабжения служит каптаж, расположенный на ул. Луговая.  В 2008г.  произведен ремонт водонапорной башни – заменена нижняя часть башни на высоту 1,5м. протяженность водопроводных сетей составляет около 4 км. Диаметр трубопроводов от 60 до 150 мм. Материал трубопроводов – полиэтилен и чугун, исполнение –  подземная прокладка. Сети водопровода проложены по улицам: Луговая, Российская, Овражная. На участках водопроводных сетей по ул. Российской –  диаметр 150, Луговой – диаметр 76. На ул. Овражной участок из полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 110 и длиной 900 м проложен с нарушением технологии и в зимний период промерзает. Износ трубопроводов составляет 60%. Эксплуатацию инженерной системы и сетей холодного водоснабжения взяли на себя жители деревни в лице выбранного представителя на общественных началах.
В деревне Казеевка расположена одна скважина в нерабочем состоянии.
Выводы:
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Водопроводные сети, проложенные в 1983 года, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.
3. Имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и капитального ремонта.
4. В д. Ключи нет организации обслуживающей водопроводные сети и оборудование. 
5. Значительный износ водопроводных сетей в п. Березовая Роща и деревне Ключи характеризуется периодическими авариями (прорывами) трубопроводов и потерями передаваемой воды при транспортировке
6. Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
Планируемое развитие 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водопотребления в разрезе населенных пунктов и территорий Алферьевского сельсовета приведены в таблице 3.6.1.1.
Таблица 3.6.1.1
	[bookmark: _Hlk145424187]№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в воде  по укрупненным показателям водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2023 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок
2040г.

	1
	Алферьевка
	1508чел. х 140 =211 120 
	1379х140=193 060
	1246 чел. х 140 = 174 440

	
	на перспективных территориях
	
	
	3938х140=551 320

	2
	Безводное
	2 х140= 280
	2 х140= 280
	2 чел. х 140 = 280

	3
	Березовая Роща
	345х140=48300
	316х140=44240
	285х140=39900

	4
	Бутырки
	8х140=1120
	7х140=980
	7х140=980

	5
	Казеевка
	135х140=18900
	124х140=17360
	112х140=15680

	6
	Камайка
	66х140=9240
	60х140=8400
	55х140=7700

	
	на перспективных территориях
	
	
	4068х140= 569 520

	7
	Ключи
	54х140=7560
	49х140=6860
	45х140=6300

	
	В том числе на перспективных территориях
	
	
	140х140=19600

	8
	Лемзяйка
	126х140=17640
	115х140=16100
	104х140=14560

	
	на перспективных территориях
	
	
	2780х140= 383 600

	9
	Ленинка
	15х140=2100
	14х140=1960
	12х140=1680

	
	на перспективных территориях
	
	2х140=280
	

	10
	Никифоровка
	93х140=13020
	85х140=11900
	77х140=10780

	
	Итого по сельсовету без учета перспективных территорий 
	329280
	301140
	272300

	
	 Итого на перспективных территориях
	
	280
	1 524 040

	
	Всего
	329280
	301420
	1 796 340



Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса - 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 куб.м.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk130569820]Мероприятия в области водоснабжения на территории Алферьевского сельсовета не планируются.
Существующая система водоотведения
На территории сельсовета централизованная система водоотведения только в поселке Березовая роща. Сети водоотведения санатория требуют капитального ремонта.
[bookmark: _Hlk139627025] В остальных населенных пунктах Алферьевского сельсовета централизованное водоотведение в отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами. 
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией, поступают в сливные емкости для хозяйственно-бытовых стоков. Вывоз стоков осуществляется по договорам, по мере необходимости и сливаются в места, отведѐнные для этой цели санитарным надзором. 
На территории Алферьевского сельсовета имеются 4 канализационно-насосных станции; два чека накопителя.  Общая протяженность канализационных сетей составляет 10 км. Всего сточных вод отводится от многоквартирных домов и административных зданий – 60 м³.
Вывоз сточных вод из выгребных ям населения осуществляет МУП Алферьевского сельсовета «Исток». Для вывоза имеется 2 ассенизационные машины на базе автомобиля ГАЗ 53.
В тех жилых домах, где отсутствуют сливные емкости, население пользуется уборными. 
На расчетный срок необходимо предусмотреть на участках жилой застройки строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) с системами глубокой очистки сточных вод, включающие в себя септик и фильтрующий колодец, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды. Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоотведения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водоотведения в разрезе населенных пунктов Алферьевского сельсовета приведены в таблице 3.6.1.2.
Таблица 3.6.1.2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в водоотведению по укрупненным показателям водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2023 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок
2040г.

	1
	Алферьевка
	1508чел. х 140 =211 120 
	1379х140=193 060
	1246 чел. х 140 = 174 440

	
	на перспективных территориях
	
	
	3938х140=551 320

	2
	Безводное
	2 х140= 280
	2 х140= 280
	2 чел. х 140 = 280

	3
	Березовая Роща
	345х140=48300
	316х140=44240
	285х140=39900

	4
	Бутырки
	8х140=1120
	7х140=980
	7х140=980

	5
	Казеевка
	135х140=18900
	124х140=17360
	112х140=15680

	6
	Камайка
	66х140=9240
	60х140=8400
	55х140=7700

	
	на перспективных территориях
	
	
	4068х140= 569 520

	7
	Ключи
	54х140=7560
	49х140=6860
	45х140=6300

	
	В том числе на перспективных территориях
	
	
	140х140=19600

	8
	Лемзяйка
	126х140=17640
	115х140=16100
	104х140=14560

	
	на перспективных территориях
	
	
	2780х140= 383 600

	9
	Ленинка
	15х140=2100
	14х140=1960
	12х140=1680

	
	на перспективных территориях
	
	2х140=280
	

	10
	Никифоровка
	93х140=13020
	85х140=11900
	77х140=10780

	
	Итого по сельсовету без учета перспективных территорий 
	329280
	301140
	272300

	
	 Итого на перспективных территориях
	
	280
	1 524 040

	
	Всего
	329280
	301420
	1 796 340



Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 №860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования установливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения на территории Алферьевского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc154583594]3.6.2. Электроснабжение
Анализ сложившейся системы электроснабжения 
По территории проходят высоковольтные линии электропередач – 110, 35 и 10 кВ и расположены три подстанции: ПС 35/10 кВ Ключи; ПС 35/10 кВ Алферьевка; ПС 35/10 кВ Лемзяйка.
Электроснабжение д. Камайка, д. Ключи, с. Алферьевка, с. Казеевка, с. Ленинка, п. Березовая Роща, осуществляется по линиям электропередач 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Водозабор». Характеристики ПС 110/35/10/6 кВ «Водозабор»:
год ввода в эксплуатацию 1981; 
количество и мощность силовых трансформаторов – 2*25 МВА.
объем свободной трансформаторной мощности – 14 МВт;
процент загрузки подстанции: 45%.
Электроснабжение д. Лемзяйки и с. Никифоровки осуществляется по линиям электропередач 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Лемзяйка».
Электроснабжение д. Бутырки осуществляется по линиям электропередач 10 кВ с территории д. Князь-Умёт.
К населению и предприятиям электричество поступает через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
Все населенные пункты сельсовета, кроме села Безводное, электрифицированы. 
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования
Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов и территорий Алферьевского сельсовета приведены в таблице 3.6.2.1.
Таблица 3.6.2.1
	[bookmark: _Hlk145424246]№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии  по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2023 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок
2040г.

	1
	Алферьевка
	1508х 950 =1 432 600 
	1379х 950 =1 310 050
	1246 чел. х 950 =1 183 700 

	
	на перспективных территориях
	
	
	3938х 950 =3 741 100

	2
	Безводное
	2 х 950 = 1900
	2 х 950 =1900
	2 чел. х 950 = 1900

	3
	Березовая Роща
	345х 950 =327 750
	316х 950 =300 200
	285х 950 =270 750

	4
	Бутырки
	8х 950 =7600
	7х 950 =6650
	7х 950 =6650

	5
	Казеевка
	135х 950 =128250
	124х 950 =117800
	112х 950 =106400

	6
	Камайка
	66х 950 =62700
	60х 950 =57000
	55х 950 =52250

	
	на перспективных территориях
	
	
	4068х 950 = 3 864 600

	7
	Ключи
	54х 950 =51300
	49х 950 =46550
	45х 950 =42750

	
	В том числе на перспективных территориях
	
	
	140х 950 =133000

	8
	Лемзяйка
	126х 950 =119700
	115х 950 =109950
	104х 950 =98800

	
	на перспективных территориях
	
	
	2780х 950 = 2 641 000

	9
	Ленинка
	15х 950 =14250
	14х 950 =13300
	12х 950 =11400

	
	на перспективных территориях
	
	2х 950 =1900
	

	10
	Никифоровка
	93х 950 =88350
	85х 950 =80750
	77х 950 =73150

	
	Итого по сельсовету без учета перспективных территорий 
	2 233 700
	2 044 150
	1 847 750

	
	 Итого на перспективных территориях
	
	1900
	10 379 700

	
	Всего
	2 233 700
	2 046 050
	12 227 450



Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Алферьевского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc154583595]3.6.3. Теплоснабжение
Анализ сложившейся системы теплоснабжения
В настоящее время централизованным теплоснабжением на территории Алферьевского сельсовета обеспечены объекты соцкультбыта и многоквартирные жилые дома расположенные в с. Алферьевка и п Березовая Роща.
Теплоснабжение с. Алферьевка осуществляется от одной котельной, расположенной в северной части села Алферьевка. В котельной имеются 3 котла. В данное время котельная загружена всего на 70%. Котельная работает на газовом топливе. В здании ФАП находится встроенный отопительный котел.
Расположение котельных в с. Алферьевка:
Котельная МОБУ СОШ с. Алферьевка ул. Школьная, 12а (используется для отопления школы и «Алферьевский поселенческий БДЦ»;
Встроенная котельная в зядании Алферьевского ФАП ул. Молодежная, 27.
На территории п. Березовая Роща в ЛПУ санаторий «Березовая роща» - находится одна котельная, топливо – природный газ, загружена на 80%. Котельная используется для нужд отопления объектов, расположенных на территории санатория и двух пятиэтажных жилых домов.
Жилая индивидуальная и блокированная застройка в газифицированных населенных пунктах оборудована индивидуальным газовым отоплением. (АОГВ). В не газифицированных населенных пунктах применяется печное отопление дровами
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk139632694]Мероприятия в области теплоснабжения на территории Алферьевского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc154583596]3.6.4. Газоснабжение
Существующее положение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Алферьевского сельсовета, является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от от ГРС Дертевская по распределительному газопровод  высокого давления.
На территории Алферьевского сельского поселения газифицированы следующие населенные пункты: село Алферьевка 95%, п. Березовая Роща 100%, с. Казеевка 95%, д. Камайка 80%, д. Ключи 90%,    д. Лемзяйка 95%. Не газифицированы: д. Бутырки, д. Безводное, с. Никифоровка. 
По территории сельсовета проходит сеть газопроводов высокого и низкого давления. Протяженность газопровода высокого давления 45 км, низкого давления 35 км. На территории поселения находится 3 ГРП.
[bookmark: _Hlk139632871]Анализ сложившейся системы газоснабжения Алферьевского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- не газифицированы 3 населенных пункта из 10;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Планируемое развитие 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе территорий населенного пункта сельсовета приведены в таблице 3.6.4.1. 
Таблица 3.6.4.1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в газе  по укрупненным показателям газопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, куб.м/год

	
	
	2023 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок
2040г.

	1
	Алферьевка
	1508чел. х 300 = 452400
	1379х300=413700
	1246 чел. х 300= 373800

	
	на перспективных территориях
	
	
	3938х300=1181400

	2
	Безводное
	2 х300=600
	2 х300=600 
	2 чел. х 300 = 600

	3
	Березовая Роща
	345х300=10500
	316х300=94800
	285х300= 85500 

	4
	Бутырки
	8х300=2400
	7х300=2100
	7х300=2100

	5
	Казеевка
	135х300=40500
	124х300=37200
	112х300=33600

	6
	Камайка
	66х300=19800
	60х300=18000
	55х300=16500

	
	на перспективных территориях
	
	
	4068х300= 1220400

	7
	Ключи
	54х300=16200
	49х300=14700
	45х300=13500

	
	В том числе на перспективных территориях
	
	
	140х300=42000

	8
	Лемзяйка
	126х300=37800
	115х300=34500
	104х300=31200

	
	на перспективных территориях
	
	
	2780х300= 834000

	9
	Ленинка
	15х300=4500
	14х300=4200
	12х300=3600

	
	на перспективных территориях
	
	2х300=600
	

	10
	Никифоровка
	93х300=27900
	85х300=25500
	77х300=23100

	
	Итого по сельсовету без учета перспективных территорий 
	705600
	645300
	583500

	
	 Итого на перспективных территориях
	
	600
	3277800

	
	Всего
	705600
	645900
	3 861 300



Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Алферьевского сельсовета не планируются. 

[bookmark: _Toc154583597]3.6.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующимиизменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или
почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при
оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета- почтовое отделение.
 Телефонная связь Алферьевского сельского поселения осуществляется от АТСК 50/200, которая находится в здании администрации сельсовета. АТС, рассчитана на 1200 номеров.
 Во всех селах доступна сотовая связь.
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk139633165]В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc154583598]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Алферьевского сельсовета приведена в таблице 3.7.1
[bookmark: _Toc45096866][bookmark: _Hlk139544895]Таблица 3.7.1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	Алферьевка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-

	Безводное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовая Роща
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	+

	Бутырки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Казеевка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Камайка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ключи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лемзяйка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Никифоровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc154583599]3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
Анализ сложившейся системы образования сельсовета 
На территории Алферьевского сельсовета действует 1 общеобразовательная организация проектной вместимостью 464 места. Фактическое количество учащихся 206. В школе функционируют кружки дополнительного образования.
Здание общеобразовательной организации находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
	Проектная вместимость школы имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся;
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района. 
СТП Пензенского района:
- строительство общеобразовательных организаций на территории Алферьевского сельсовета СТП Пензенского района не предусматривается. 
[bookmark: _Hlk139633898]С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки изменений в генеральный план, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Алферьевского сельсовета в объектах общего образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Фактическая обеспеченность населения (проектная вместимость школы) на 01.01.2023 составляет 464 места. Нормативная потребность населения на 01.01.2023 составляет 122 места. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 342 место.
Нормативная потребность населения в общеобразовательных организациях на 1 очередь (2030г.)  для исторически сложившейся застройки составит 139 мест.  С учетом развития жилишного строительства на перспективных территориях нормативная потребность составит  472 места.  В связи сэтим проектная вместимость школы может обеспечить потребность населения в обшеобразовательных организациях.
Нормативная потребность населения в общеобразовательных организациях на расчетный срок (2040г.)  для исторически сложившейся застройки составит 112 места.  С учетом развития жилишного строительства на перспективных территориях нормативная потребность составит  805 мест.  Т.е. сушествующая школа не может обеспечить потребность населения на расчетный срок местами в общеобразовательных организациях. В связи сэтим  потребуется увеличение проектной вместимость школы на 341 учащихся. 

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.

[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций
[bookmark: _Toc45096870]В настоящее время на территории Алферьевского сельсовета действует 1 дошкольная образовательная организация проектной вместимостью 50 мест в с. Алферьевка. Фактическое количество воспитанников 43.
Сушествует проблема организации дошкольного образования в других населенных пунктах  из-за малого количества детей дошкольного возраста. 
[bookmark: _Hlk145595904] 	В случае развития жилой застройки на перспективных территориях населенных пунктов сельсовета подребности населения в детских дошкольных организациях  для указанных территорий составят:
[bookmark: _Hlk145511292]-с. Алферьевка -90 мест на 1 очередь и 180 мест на расчетный срок;
-д. Камайка- 94 места на 1 очередь и 187 мест на расчетный срок;
-д. Ключи -3 места на 1 очередь и 6 мест на расчетный срок;
-д. Лемзяйка-64 места на 1 очередь и 128 мест на расчетный срок.
Выводы:
- рекомендуется предусмотреть кадровый резерв и мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дошкольного образования и рассмотреть возможность организации дошкольного образования в условиях малого количества детей. 
Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области дошкольного образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 

СТП Пензенского района:
- не предусматривается мероприятий по развитию дошкольного образования.

Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Hlk139637490]В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются. 

[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования 
Анализ сложившейся системы дополнительного образования сельсовета 
Система дополнительного образования в Алферьевском сельсовете имеет перспективы развития, учитывая наличие значительных резервов площадей сушествующей школы в с. Алферьевка.
Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дополнительного образования, на территории Алферьевского сельсовета не планируется.
 Вместе с тем, предлагается рассматривать общеобразовательную организацию как социокультурный центр и развивать на его базе дополнительное образование и культурно-досуговую деятельность. Для этого необходимо выполнить реконструктивные мероприятия на расчетный срок, что будет способствовать повышению доступности и качества услуг, привлечению и закреплению на территории сельсовета молодого населения, повышению инвестиционной привлекательности территории поселения.
В целях определения нормативных потребностей населения в объектах дополнительного образования произведен соответствующий расчет. По его результатам, для населения Алферьевского сельсовета на расчетный срок требуется 242 мест для организации дополнительного образования на территориях сложившейся застройки населенных пунктов. Вслучае застройки перспективных территорий жилишного строительства потребуется 1603 места. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области дополнительного образования не планируются.

[bookmark: _Toc154583600]3.7.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Анализ сложившейся системы здравоохранения 
В систему здравоохранения Алферьевского сельсовета входит фельдшерско-акушерский пункта (ФАП) в п. Березовая Роща и Алферьевкая амбулатория в с. Алферьевка.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения;
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk139640955]Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. СТП Пензенской области мероприятия в области здравоохранения на территории Алферьевского сельсовета не планируются. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc154583601]3.7.3. Культура и досуг
Анализ сложившейся системы культуры и досуга 
Объкты культуры и досуга Алферьевского сельсовета представлены следующими объектами: 
[bookmark: _Toc45096878]- МБУК Алферьевский БДЦ – с. Алферьевка, ( вместимость 250 чел) 
- Библиотека - Алферьевский филиал муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района" (фонд библиотеки 5500 единиц).  Число читательских мест 20. Число посадочных мест для пользователей с доступом в Интернет -1место.
Основными задачами в сфере культуры сельсовета являются: 
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей; 
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; 
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; 
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны; 
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования рекомендуется размещать 1 дом культуры на административный центр сельского поселения и филиалы дома культуры в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт). В настояшее время такой объект имеется в с. Алферьевка. 
Для существующего населения на 1.01.2023г. требуется:
-1 дом культуры на 447мест и библиотека на 11760 единиц хранения и 9 читательских мест.
Для населения на 1 очередь до 1.01.2030 г.  с учетом развития перспективных территорий требуется:
-1 дом культуры на 1057 мест и библиотека на 33980 единиц хранения и 23 читательских мест.
Для населения на расчетный срок до 1.01.2040 г. требуется:
-1 дом культуры на 1057 мест и библиотека на 51500 единиц хранения и 26 читательских мест.

Планируемое развитие 
Вопросы в области культуры и досуга относятся к полномочиям Пензенского района. 
СТП Пензенского района мероприяия в области культуры и досуга на территории сельсовета не предусмотрены.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов культуры и досуга на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc154583602]3.7.4. Физическая культура и массовый спорт
Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта 
Объекты физкультуры и спорта на территории Алферьевского сельсовета проедставлены спортзалом площадью 162 кв.м. при школе в с. Алферьевка (МОБУСОШ с. Алферьевка), а также спортивной площадкой площадью  кв.м. 
[bookmark: _Hlk119922222]Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом не соответствует нормативам градостроительного проектирования. Так для обеспечени населения такими площадками требуется территория площадью 2940 кв.м.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов физической культуры и спорта на территории Алферьевского сельсовета необходимо предусматреть размещение плоскостных спортивных сооружений для занятий физкультурой и массовым спортом на расчетный срок в с. Алферьевка  в сложившейся застройке площадью 2940 кв.м. 
В случае развития жилой застройки на перспективных территориях населенных пунктов сельсовета подребности населения в спортивных площадках  для указанных территорий составят:
[bookmark: _Hlk145599052]- с. Алферьевка - 0,78 га на расчетный срок;
- д. Камайка - 0,79 га на расчетный срок;
- д. Ключи - 273 кв.м  на расчетный срок;
- д. Лемзяйка - 0,54 га на расчетный срок.
Потребности в спортивных залах составят: 
- с. Алферьевка – 239 кв.м на расчетный срок;
- д. Камайка – 244 кв.м на расчетный срок;
- д. Лемзяйка-167 кв.м  на расчетный срок.

[bookmark: _Toc154583603]3.7.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]Существующее положение
На территории Алферьевского сельсовета  социальная поддержка граждан на территории осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (село Кондоль, улица Осипова, дом 46).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна;
Выводы:
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Алферьевского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
[bookmark: _Hlk139880107]Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc154583604]3.7.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещения администрации расположены в здании в с. Алферьевка, ул. Школьная , 54.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Алферьевского сельсовета.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Алферьевского сельсовета в объектах, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования исходя из потребности 6 кв.м на человека. В здании администрации Алферьевского сельсовета приходится более 6 кв.м на 1 человека.
На основании расчета можно сделать вывод о соблюдении нормативной обеспеченности площадями указанного объекта и отсутствия необходимости строительства новых объектов или реконструкции существующих. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc154583605]3.7.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета работают: 4 магазина товаров повседневного спроса (д. Лемзяйка, д. Камайка, п. Березовая Роща, с. Альферьевка) и предприятие общественного питания (на территории ЛПУ «Березовая Роща»). В остальных населенных пунктах предприятия торговли и общественного питания отсутствуют.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
[bookmark: _Hlk119926879]- инфраструктура торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания обеспечивает потребности населения. 
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- провести обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Алферьевского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc154583606]3.7.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются.	

[bookmark: _Toc154583607]3.7.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Алферьевского сельсовета расположено 5 кладбищ, общей площадью   6,11 га (таблица 3.7.9.1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
[bookmark: _Toc45096896]Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 
Таблица 3.7.9.1
Перечень существующих мест погребения
	
№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Заполнение территории кладбища, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район, Алферьевский сельсовет,
в с. Никифоровка
	Местного значения поселения
	Класс V
	60

	2
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район, Алферьевский сельсовет,
с. Алферьевка
	Местного значения поселения
	Класс V
	90

	3
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район, Алферьевский сельсовет,
вблизи д. Ключи
	Местного значения поселения
	Класс V
	60

	4
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район, Алферьевский сельсовет,
вблизи д. Безводное
	Местного значения поселения
	Класс V
	60

	5
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район, Алферьевский сельсовет,
с. Казеевка
	Местного значения поселения
	Класс V
	50

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями)



Анализ существующих мест погребения 
Средный процент заполнения кладбищ - 64 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет- 6,11 га;
Резерв с учетом их заполненности составляет  3,9   га.
Для всего сельсовета на расчетный срок до 2030 требуется для захоронений участок общей плошадью 0,0115га. После 2030 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 0,394га-0,0115га=0,38га.  В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc154583608]3.7.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлены  православным  храмом  преподобного Пимена Угрешского. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения объектов религиозных организаций (объединений) на территории Алферьевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc154583609]3.7.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТКО на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Алферьевского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Алферьевского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Алферьевского сельсовета, содержатся в приложении 7 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложение 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом  8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Алферьевского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk139881204][bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Алферьевского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Алферьевского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно приложению 19 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Алферьевский сельсовет относится к Северной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Алферьевского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Алферьевского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновский районе Пензенской области.
Мероприятия генерального плана
На территории Алферьевского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc154583610]3.8. Производственная и сельскохозяйственная база

[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc154583611]3.8.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории Алферьевского сельсовета осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции следующие предприятия:
На территории сельсовета осуществляется разноплановая производственно-хозяйственная деятельность субъектами различных правовых основ.
Сведения о производственных предприятиях в том числе в области сельскохозяйственного производства, а также о крестьянско-фермерских хозяйствах, индивидуальных предпринимателях, сельскохозяйственно-производственных кооперативах приведены в таблице 3.8.1.1.
Таблица 3.8.1.1.
	
№ п/п
	Наименование производственных предприятий 
	Специализация (вид деятельности)  

	1
	ЗАО «ЦеСИС НИКОРЕТ
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

	2
	ООО «НТЭ»
	Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

	3
	ООО Надежда
	Переработка и консервирование мяса

	4
	ООО Вязовский»
	Выращивание столовых корнеплодных и
клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина

	5
	ООО Агрохолдинг
	Выращивание столовых корнеплодных и
клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина

	6
	Снабженческо- сбытовой СПК « Пензенский мед»
	Пчеловодство

	7
	КФК Цыганов Сергей Владимирович
	Пчеловодство

	8
	ИП Акопян
	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции



Сведения выращивании сельскохозяйственных животных приведены в таблице 3.8.1.2.
[bookmark: _Hlk145601266]Таблица 3.8.1.2
Сведения о животноводстве, 2023 г.
	
№ п/п
	Виды с/х животных
	Кол-во, голов

	1
	КРС – всего
	38

	2
	в том числе коровы
	20

	3
	Свиньи
	36

	4
	Овцы
	43

	5
	Лошади
	12

	6
	Птицы
	2940



Развитие производственных территорий планируется в основном только в сфере сельскохозяйственного производства.
Направлениями развития промышленности являются:
• создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов;
• привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;
• использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;
• мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического
законодательства.
Направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
• повышение конкурентоспособности продукции;
• модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;
• расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение
граждан в экономическую деятельность;
• увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;
• повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;
• внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;
• развитие страхования посевов и сельхозугодий;
• взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Направлениями развития предпринимательства являются:
• создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации, оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
• развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
• совершенствование форм государственной поддержки;
• создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
• повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
• развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
.

[bookmark: _Toc154583612]3.9. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc154583613]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Алферьвского сельсовета, согласно карте функциональных зон, отсутствуют озелененные территории общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Выводы: 
[bookmark: _Hlk139883032]- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с. Алферьевка и д. Камайка с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м на 1 человека.

Мероприятия генерального плана
На территории Алферьвского сельсовета выделение озелененных территорий общего пользования населения предусматривается в населенных пунктах: с. Алферьевка (1,8 га  ) и д. Камайка (0,08).
[bookmark: _Toc154583614] 3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
-  наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов и рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на территориях по берегам прудов. 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах Сурского водохранилища
Размещение мест массового отдыха населения следует предусмативать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Алферьевского сельсовета к востоку от него.
[bookmark: _Toc154583615]3.9.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории сельского поселения Алферьевский сельсовет действует Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Росинка» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района, Пензенской области (ДОЛ «Росинка»на базе МОБУ СОШ с. Алферьевка)
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школы, находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ;
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Алферьевского сельсовета не планируется. 

Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc154583616]3.9.4. Туризм
Существующее положение
Алферьевский сельсовет является перспективным сельсоветом с точки зрения развития туризма. Сельсовет обладает всеми компонентами, которые составляют понятие «сфера туризма»: природные ресурсы, стабильная экология, транспортная доступность предприятий питания, памятники природы, базы отдыха.
Алферьеаский сельсовет находится недалеко от города Пенза, что делает его территориально максимально доступным для жителей областного центра и гостей области.
Основными составляющими туристской привлекательности территории сельсовета являются следующие виды ресурсов: 
- ландшафты Сурского водохранилища;
- ландшафты рек Веж-Няньга, Шиверга и Валяевка. Указанные реки являются маловодными, для долгосрочной организации отдыха, но в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть использованы для организации мест для рекреаций, кратковременного отдыха и туризма.

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Имеющиеся на территории сельсовета живописные места и окресности Сурского водохранилища способствуют развитию пешего и велосипедного туризма.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- имеется неиспользуемыцй потенциал для развития пешего, водного и других видов туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- рекомендуется организация водного, пешего и велосипедного туристических маршрутов с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для дальнейшего развития туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Алферьевского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Алферьевского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc154583617]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.

[bookmark: _Toc154583618]3.10.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также такие объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, на территории Алферьевского сельсовета отсутствуют. 

[bookmark: _Toc154583619]3.11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc495916900][bookmark: _Toc154583620]3.11.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.

Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева  и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Алферьевского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.

Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Алферьевского сельсовета в реестре не значатся.

Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являтся грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2023 N 118-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года" был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0%. 
На территории Алферьевского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года», на территории Алферьевского сельсовета имеются территории садоводства и огородничества, подвережнные угрозе лесных пожаров (СНТ «Родничок», СНТ «Полянка»).  
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают:
- 5-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: г. Пенза, ул. Центральная, 1А.
- добровольная пожарная команда администрации Алферьевского сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: с. Алферьевка, ул. Школьная, 54.
На территории Алферьевского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения: 1 пожарный водоем, 4 водонапорных башни, 1 естественный водоем, 1 пожарный пирс, 5 пожарных гидрантов, расположенных в с. Алферьевка: ул. Школьная, 12; ул. Советская, 25; ул. Комсомольская, 68; проезд Мира, 4; ул. Гагарина, п. Березовая Роща.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния. 
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом, на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 

[bookmark: _Toc154583621]3.11.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Алферьевского сельсовета существуют 5 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Действующие и законсервированные скотомогильники на территории сельсовета отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Алферьевском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Алферьевском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc154583622]3.11.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Алферьевского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета, не проходят автомобильные дороги федерального значения, вместе с тем это не исключает возможности  перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.
На территории Алферьевского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
[bookmark: _Hlk139902334]На территории Алферьевского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Алферьевского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
В соответствии с данными «Паспорта безопасности территории муниципального образования Алферьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» взрыво-, пожаро - опасные объекты не территории Алферьевского сельсовета отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Алферьевского сельсовета гидродинамически опасные объекты, которые могут оказать опасное воздействие на территорию сельсовета отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Алферьевского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc154583623]3.11.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc154583624]3.11.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Алферьевского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc154583625]3.11.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного ра-диоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Алферьевского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Алферьевского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc154583626]3.11.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Алферьевском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Алферьевского сельсовета Пензенского района обесечивают:
[bookmark: _Hlk120885579]- 5-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: г. Пенза, ул. Центральная, 1А.
- добровольная пожарная команда администрации Алферьевского сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: с. Алферьевка, ул. Школьная, 54.
На территории Алферьевского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения: 1 пожарный водоем, 4 водонапорных башни, 1 естественный водоем, 1 пожарный пирс, 5 пожарных гидрантов, расположенных в с. Алферьевка: ул. Школьная, 12; ул. Советская, 25; ул. Комсомольская, 68; проезд Мира, 4; ул. Гагарина, п. Березовая роща.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
Схемой территориального планирования Пензенского района и Пензенской области на территории сельсовета мероприятий по строительству пожарных депо не запланировано. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc154583627]3.12. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc154583628]3.12.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Алферьевского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Алферьевского сельсовета автодороги федерального значения не проходят, вместе с тем  увеличение интенсивности движения транспорта по сушествующей сети автомобильных дорог регионального значения дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
По территории Алферьевского сельсовета проходят:
- газопровод высокого давления от ГРС Дертевская.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc154583629]3.12.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
[bookmark: _Hlk139959080]В Алферьевском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное.   На территории Алферьевского сельсовета за исключением п. Березовая Роща отсутствует централизованная система канализации. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Алферьевского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc154583630]3.12.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
[bookmark: _Toc154583631]3.12.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Алферьевского сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
[bookmark: _Hlk139903327]В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Алферьевского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Алферьевского сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории Алферьевского сельсовета действующиеи законсервированные скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Алферьевском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Алферьевского сельсовета проходят распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
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[bookmark: _Toc154583632]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Сведения о планируемых для размещения на территории Алферьевского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
	[bookmark: _Hlk154541858]№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона 
(за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Пензенский  район, Алферьевский сельсовет,
с. Алферьевка
	Планируемый к размещению
	жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Региональные нормативы градостроительного проектирования
	Не устанавливается

	2
	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Пензенский  район, Алферьевский сельсовет,
с. Камайка
	Планируемый к размещению
	жилая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Региональные нормативы градостроительного проектирования
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона

	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Пензенский  район, Алферьевский сельсовет,
с. Алферьевка
	Планируемый к размещению
	жилая зона
	Создание условий для отдыха населения
	Региональные нормативы градостроительного проектирования
	Не устанавливается

	[bookmark: _Toc154583633]Места массового отдыха населения

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский  район, Алферьевский сельсовет

	Планируемый к размещению
	зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Региональные нормативы градостроительного проектирования
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc154583634]5. Сведения о планируемых для размещения на территории Алферьевского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Алферьевского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1
	Автомобильная дорога 

	Реконструкция автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино» км 0+000 – км 4+500 Пензенского района Пензенской области

	Пензенская область,
Пензенский район,
Засечный сельсовет,
г. Пенза
	РЗ/ планируемый к реконструкции 2023-2025
	-
	Улучшение транспортной доступности, развитие транспортного комплекса и транспортно-логистической системы
	СТП Пензенской области
	-

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc154583635][bookmark: _Toc154583636]6. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границ с. Алферьевка, д. Ленинка в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 6.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	д. Ленинка

	1
	Земли населенных пунктов
	земельный участок 58:24:0381501:12
	0,31
	Категория не меняется /
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Решение от 10.09.2024 № 25/4695

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	земельный участок 58:24:0381501:48
	0,44
	Земли населенных пунктов /
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Решение от 10.09.2024 № 25/4695

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	земельный участок 58:24:0381501:47
	0,20
	Земли населенных пунктов /
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Решение от 10.09.2024 № 25/4695

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	земельный участок 58:24:0381501:10
	0,50
	Земли населенных пунктов /
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Решение от 10.09.2024 № 25/4694

	д. Камайка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0381401
	0,02
	Земли населенных пунктов/
иная зона
	корректировка /уточнение границы

	с. Алферьевка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	земельный участок 58:24:0381604:681
	1,59
	Земли населенных пунктов/
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Решение от 23.10.2024 
№ 25/5523

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0381401
	0,02
	Земли населенных пунктов/
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0374201
	0,10
	Земли населенных пунктов/
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	д. Камайка

	1
	Земли населенного пункта
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0381402,
58:24:0381401
	0,01
	Земли водного фонда/
-
	корректировка /уточнение границы

	с. Казеевка

	1
	Земли населенного пункта
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0010902
	0.02
	Земли водного фонда/
-
	корректировка /уточнение границы

	с. Алферьевка

	1
	Земли населенного пункта
	часть территории кадастрового квартала: 58:24:0381401
	0,01
	Земли водного фонда/
-
	корректировка /уточнение границы


[bookmark: _Toc154583637]
7. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	1очередь(2030) и Расчетный срок (2040)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах
муниципального образования, в
том числе:
	га
	10855,41
	10855,41

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	1655,28
	1658,40

	[bookmark: _Hlk195806908]1.2.1
	Алферьевка
	га
	837,29
	838,96

	1.2.2
	Безводное
	га
	28,37
	28,37

	1.2.3
	Березовая Роща
	га
	1,34
	1,34

	1.2.4
	Бутырки
	га
	21,03
	21,03

	1.2.5
	Казеевка
	га
	95,94
	95,92

	1.2.6
	Камайка
	га
	208,04
	208,06

	1.2.7
	Ключи
	га
	204,53
	204,53

	1.2.8
	Лемзяйка
	га
	86,01
	86,01

	1.2.9
	Ленинка
	га
	26,49
	27,94

	1.2.10
	Никифоровка
	га
	146,24
	146,24

	1.2
	земли сельскохозяйственного
назначения
	га
	6020,89
	6017,47

	1.3
	земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения;
	га
	112,26
	114,01

	1,4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	52,71
	51,26

	1.5
	земли лесного фонда
	га
	2997,58
	2997,58

	1.6
	земли водного фонда
	га
	16,69
	16,69

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1566,32
	1569,48

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный
	га
	1,65
	1,65

	2.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	1,33
	1,33

	2.4
	Общественно - деловая зона
	га
	9,75
	9,75

	2.5
	Производственная зона
	га
	34,88
	34,88

	2.6
	[bookmark: _Hlk154485837]Научно-производственная зона
	га
	0,46
	12,03

	2.7
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,28
	0,28

	2.8
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	4,54
	4,54

	2.9
	Производственная зона
сельскохозяйственных предприятий
	га
	93,29
	93,29

	2.10
	Зона садоводства, огородничества
	га
	318,17
	318,31

	2.11
	Зона рекреационного назначения 
	га
	73,43
	77,90

	2.12
	Зона кладбищ
	га
	6,11
	6,11

	2.13
	Иная зона
	га
	25,51
	25,54

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	1
	1

	
	Амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.5
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	3.6
	Магазины
	ед.
	2
	2

	3.7
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	3.8
	Отделение банка
	ед.
	1
	1

	3.9
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.2
	федерального значения
	км
	-
	-

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	10,8
	10,8

	4.1.4
	местного значения 
	км
	25,04
	25,04

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	5
	5

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	3
	3

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	3
	3

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	-
	-

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	5
	5

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	5
	5

	7.2
	Пожарный кран
	ед.
	-
	-

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	-
	-

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	2352
	1944

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	-
	-

	8.3
	Плотность населения в пределах территории  населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	-
	-

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд, всего
в том числе:
	тыс.м²
	93,3
	68,1
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