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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk184203835]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района  Пензенской области третьего созыва от 27.08.2020 № 79-14/3.  
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 19.07.2024 № 442/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Богословского сельсовета, утвержденный в 2020 году, действует до 2040 года. Внесение изменений в генеральный план также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2040 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 № 168-16/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области третьего созыва от 27.08.2020 № 79-14/3.
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc194481243]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 N 4146-р 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»;
- Национальный проект «Молодежь и дети»; 
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
- Национальный проект «Экологическое благополучие»;
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система»;
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»;
- Национальный проект «Экономика данных»;
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство»;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
[bookmark: _Toc7108899][bookmark: _Toc36131461][bookmark: _Toc36207832]
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
(с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 
№ 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 
№ 743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП 
(с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района

1. Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 02.12.2013 № 1636 (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Молодежь Пензенского района на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 16.10.2013 №1361 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 25.11.2013 №1592 (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 05.12.2013 №1674 (с последующими изменениями);
5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 20.12.2013 №1785 (с последующими изменениями);

6. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 02.10.2014 №1267 (с последующими изменениями);
7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенском районе», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 18.11.2013 №1519 (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 22.11.2013 №1579 (с последующими изменениями);
9. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация мероприятий по гражданской обороне Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 16.12.2013 №1735 (с последующими изменениями);
10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района», утвержденная постановлением администрации Пензенского района от 06.12.2013 №1680 (с последующими изменениями);
11. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 22.11.2013 №1575 (с последующими изменениями);
12. Муниципальная программа Пензенского района «Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе»;
13. Муниципальная программа Пензенского района «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района на 2020-2025 годы»;
14. Стратегия социально-экономического развития Пензенского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 04.08.2020 №89-8/4.
 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Богословского сельсовета

- Постановление администрации Богословского сельсовета от 05.07.2023г. № 185 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области»;
- Постановление администрации Богословского сельсовета от 25.11.2013г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2025 годы»;
- Постановление администрации Богословского сельсовета от 28.11.2016 года №422 «Об утверждении муниципальных программ Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области».
- Постановление администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 27.06.2024 г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2024-2026 годы». 

[bookmark: _Toc194481244]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc194481245]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО 
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 9 населенных пункта (таблица 2.1.1).
Административным центром является с. Богословка.

Таблица 2.1.1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Богословка

	2
	село
	Васильевка

	3
	поселок
	Волчий

	4
	село
	Вязовка

	5
	поселок
	Красная Новь

	6	Comment by 2 1: 
	деревня
	Крутец

	7
	село
	Малая Валяевка

	8
	поселок
	Ленинский

	9
	поселок
	Приовражное


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Богословского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Богословского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1.2).
Таблица 2.1.2
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Богословскийсельсовет
	58:24-3.6


[bookmark: _Hlk185340007]Территория муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района составляет 18349,98 га. 
Богословский сельсовет граничит:
- на севере – с Елизаветинским и Рамзайским сельсоветами Мокшанского района и Бессоновским сельсоветом Бессоновского района;
- на востоке – с городом Пенза;
- на юге-востоке – с Мичуринским сельсоветом Пензенского района;
- на юго – с Саловским и Ермоловским сельсоветами Пензенского района;
- на западе – с Нечаевским сельсоветом Мокшанского района.
Таблица 2.1.3
Транспортная доступность административного центра муниципального образования.
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции
	10

	От ближайшего аэропорта
	20

	От районного центра (автодорога)
	65

	От областного центра (автодорога)
	15


Основные внешние транспортные связи Богословского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального, межмуниципального и местного значения.
По территории Богословского сельсовета проходят: 
- автомобильная дорога федерального значения Р-158 – «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»;
-автомобильная дорога межмуниципального значения «п.Арбеково-с.Панкратовка-с.Богословка»-«Нижний Новгород-Саратов»; 
- автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к с.Богословка»;
[bookmark: _Hlk124849757]- автомобильная дорога межмуниципального значения «Ленинский лесхоз - с.Богословка»;
[bookmark: _Hlk124926966]- автомобильная дорога межмуниципального значения по улице Ленина, (с.Богословка);
- автомобильная дорога местного значения «Подъезд к п. Волчий»;


Местоположение Богословского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 

Рисунок 1
Местоположение Богословского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
[image: ]
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]
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Местоположение Богословского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
[image: Система Пензенский р-н3]Схема расположения Богословского сельсовета в Пензенском районе



[bookmark: _Toc8212243][bookmark: _Toc194481246][bookmark: _Toc8212246]2.2. Историко-культурные данные
[bookmark: _Toc8212244]
Историческая справка
БОГОСЛОВКА (Ерзеновка, Ерзеневка, Евгеньевка, Гавриловка, Богословское), русское село, центр сельсовета, в 6 км к западу от Пензы, на р. Скачиха (Паника). На 1.1.2004 г. – 1714 хозяйств, 5128 жителей. Основано около 1735 г. на земле секретаря Пензенской провинциальной канцелярии Гаврилы Саввича Ермолаева, поэтому параллельно употреблялось название Гавриловка. Первые жители – из Пензенского, Саранского, Симбирского, Шацкого уездов. С построением церкви (1770-80 гг.) с престолом во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова село стали называть Богословкой. В справочнике А. Попова «Церкви, причты и приходы Пензенской епархии» (1896 г.) указывается, что каменная церковь построена в 1712 г. Вероятно, следует читать: в 1772 г. Согласно резолюции консистории под 1770 г., предписано «обветшавшую церковь перестроить вновь на том же месте, а «престол в ризах и с каждением чинно с места взять и, ежели ветх, то закопать в землю под церковь, буде же тверд, то в хоромину с образами поставить в сохранении и паки в олтаре в свое место утвердить» (Труды СУАК, т. 2, вып. 1, с. 192–193).
В 1782 г. село Богословское, Гавриловка тож; в той же земельной даче находилась часть земель сельца Никольского, Александровка тож, и д. Красное Поле Александры Гавриловны Дубенской, 85 дворов, церковь, дом господский каменный; (Добавление другим почерком, между 1782 и 1797 гг.: «По съемке в полевом состоянии село Ерзеневка, Богословка, Гавриловка тож, и деревня Пяша, Гавриловка тож»); число дворов по ревизии 1782 г. – 85, душ мужеского пола – 323, женского – 320, под усадьбой – 72 дес., пашни – 1936, сенных покосов – 876, леса – 204, всего – 3114 дес. Располагалось «на правом берегу разноназываемой речки, Паникой она ж и Табошлейка, на коей пруд и мучная мельница о двух поставах, и по обе стороны двух отвершков оной речки. Церковь Иоанна Богослова с двумя приделами – Архангела Михаила и Димитрия Ростовского Чудотворца, да дом господский каменные. Дачею – при земляном старинном валу... Земля – чернозём, урожай хлеба хорош, а травы – средствен. Лес строевой, осиновый, березовый и дубовый, и мелкий дровяной. Крестьяне - на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 9).
В конце 19 – начале 20 в. – село Дурасовской волости, церковь, земская школа. На карте Менде (около 1860 г.) – Ерзеневка. Перед отменой крепостного права – с. Богословское Пензенского уезда Прасковьи Николаевны Дубенской, 383 ревизских души крестьян пола (с другой деревней или деревнями), 5 ревизских душ дворовых, у крестьянской общины – 81 двор на 59 десятинах усадебной земли, 2306 дес. пашни, 348 дес. сенокоса, у помещицы – 1027 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 300 дес. крестьяне находились на барщине, число тягол не показано, сказано: «на тягло отводится 2 десятины» (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №16).
В 1911 г. – село Богословка, Ерзеневка тож, Дурасовской волости, одна община, 106 дворов, церковь, земская школа, две мельницы с нефтяным двигателем, три ветряных, шерсточесалка, кузница. В 1920-е гг. организован колхоз имени Н.И. Вавилова. В 1930 г. – Маловаляевского сельсовета Пензенского района, 116 хозяйств, поселок колхоза имени Вавилова (в нем 44 хозяйства). В 1939 г. – с. Богословка Маловаляевского сельсовета Терновского района, колхоз имени Кирова. В 1955 г. – того же сельсовета Нечаевского района, колхоз имени Сталина.
В 1967 г. началось строительство свинофабрики «Панкратовская», предприятия индустриального типа по производству свинины в составе совхоза «Панкратовский». Первая очередь сдана в 1969, вторая в 1972, третья в 1975 гг. В 1976 г. было снято с откорма 104 тыс. животных, сдано государству 86 тыс. ц свинины. Свинофабрика стала одним из самых крупных свинокомплексов СССР. Максимальное производство мяса достигнуто в 1989 г., когда было снято с откорма 120 тыс. голов свиней общим весом 147 тыс. ц. В 1975 г. свинофабрика награждена орденом Ленина. Директор совхоза В.А. Бельдёнков удостоен звания Героя Социалистического Труда. В начале 21 века в селе действует племенное хозяйство «Магистральный» (с. Богословка Пензенского района), организованной при разукрупнении совхоза «Панкратовский» (1977 г.). Племхоз вошел в состав Панкратовского объединения совхозов по производству свинины на промышленной основе. Наряду с репродукторным свиноводством развивались молочное животноводство и зерновое хозяйство. В целях укрепления кормовой базы к племхозу было присоединено от совхоза им. Энгельса Вязовское отделение (1988 г.). В 1992 г. племхоз был принят в АО по выращиванию племенного скота «Агроплемсоюз». Урожайность зерновых по хозяйству в 1980–90-е гг. составляла 25–30 ц/га. Свыше 4 тыс. кг молока от коровы в племхозе получают более 15 лет (в 1988 г. надой составил 5002 кг). Ежегодно хозяйство выращивает 24–25 тыс. поросят, получая от одной основной свиноматки приплод 16–19 поросят. В 1991–1995 гг. племхоз ежегодно производил 7,8 тыс. тонн зерна, 2,8 тыс. тонн молока, 650 тонн мяса. Имеет хорошую производственную и социальную базу, 2 дома культуры, среднюю школу на 900 мест, 2 детских сада. Дипломами Почета ВДНХ и автомобилями «Москвич» награждены мастера машинного доения Н.И. Ларькина, Герой Социалистического Труда Е.А. Лобач и свинарка А.Д. Кренова («ПЭ», с. 479). В 1996 г. свинофабрика законсервирована («ПЭ», с. 544).
Недалеко от Богословки, в Арбековском лесу, находился памятник казненным здесь участникам Первой русской революции, повешенным и расстрелянным военно-полевыми судами, среди них 17-летний Николай Пчелинцев (повешен 5.11.1907 г.) и другие. Памятник разрушен вандалами. В музее Богословской средней школы одна из экспозиций посвящена жертвам правительственных репрессий, похороненным в Арбековском лесу.
Численность населения (по годам): в 1747 – около 200, 1762 – 424, 1782 – 643, 1864 – 489, 1877 – 561, 1897 – 624, 1912 – 742, 1926 – 888, 1930 – 1067 (в том числе в п. колхоза имени Вавилова – 297), 1939 – оценочно 662, 1959 – 591, 1970 – 1197, 1979 – 3086, 1989 – 4956, 1998 – 5165 жителей.
ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка 1-я), русское село, бывший центр сельсовета, в 18 км к северо-западу от города Пензы, на р. Вязовке. На 1.1.2004 г. – 350 хозяйств, 751 житель. В1762 г. упоминается как новопоселенная деревня помещика Николая Лаврентьевича Загоскина, полученная в качестве приданого. Крестьяне из д. Федоровки Епифанского уезда. Названо по имени Василия Николаевича Загоскина (1756–до 1816), сына Н.Л. Загоскина. В 1782 г. – в одной меже с селом Николаевкой (см. Вязовка), и д. Крутец, располагалась на левом берегу речки Крутец и по обе стороны отвершка от нее, на речке – пруд (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16-16 об.). Перед отменой крепостного права крестьяне принадлежали помещикам: 1) Ростиславу Васильевичу Загоскину, у него (вместе с крестьянами других деревень или одной деревни Пензенского уезда) крестьян – 371 ревизская душа, дворовых – 70 ревизских душ, 148 тягол (барщина), у крестьян 79 дворов на 62 десятинах усадебной земли, 1032 дес. пашни, 148 дес. сенокоса, у помещика 1468 десятин удобной земли, в том числе 200 дес. леса и кустарника; 2) Василию Васильевичу Сабурову, у него вместе с другой деревней (или деревнями) Пензенского уезда 290 ревизских душ крестьян, 45 ревизских душ дворовых людей, 98 тягол (барщина), у крестьян 67 дворов на 37 десятинах усадебной земли, 1125 дес. пашни, 250 дес. сенокоса, 32 дес. выгона, у помещика 1716 дес. удобной земли, в том числе 23 дес. леса и кустарника, сверх того 170 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№22, 44).
В середине 19 в. - имение Р.В. Загоскина: развивалось опытное садоводство (сливы и яблони), пчеловодство (доставлявшее по пуду меда с улья) и даже шелководство; до высокой степени совершенства было доведено изготовление «землебитного кирпича». В конце 19 – начале 20 в. – Дурасовской волости Пензенского уезда, имелся помещичий винокуренный завод. В 1894 г. – сельцо, работала церковно-приходская школа, церковь находилась в 5-ти верстах, в с. Николаевке, где имелась церковь во имя иконы Федоровской Божьей Матери. В 1912 г. – село Васильевка Дурасовской волости, одна община, 70 дворов, церковь, церковноприходская школа, водяная и ветряная мельницы, шерсточесалка, кузница, кирпичный сарай, 2 лавки. В 1930 г. – Дурасовского сельсовета Пензенского района, 102 хозяйства, кроме того, поселок совхоза имени Энгельса. В 1939 г. – село Васильевка того же сельсовета Терновского района. В 1955 г. – Дурасовского сельсовета Нечаевского района, центральная усадьба совхоза имени Ворошилова. Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Васильевский сельсовет упразднен, с передачей его территории Богословскому сельсовету.
Численность населения (по годам): в 1782 – см. Вязовка, 1864 – 441, 1877 – 521, 1912 – 466, 1926 – 531, 1930 – 534, 1939 – оценочно 397, 1959 – 398, 1979 – 924, 1989 – 945, 1996 – 922 жителя.
ВОЛЧИЙ (Волчков), русский поселок Васильевского сельсовета, в 4 км к северу от него. На 1.1.2004 г.– 26 хозяйств, 44 жителя. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – хутор Волчков Григорьевско-Романовского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1930 г. – Дурасовского сельсовета Пензенского района, 29 хозяйств. В 1939 г. – п. Волчий того же сельсовета Терновского района. Численность населения (по годам): в 1926 – 18, 1930 – 156, 1939 – оценочно 116, 1959 – 73, 1979 – 84, 1989 – 45, 1996 – 44 жителя.
ВЯЗОВКА (Дурасовка, Большая Дурасовка, Никольское), русская деревня Богословского сельсовета, в 13 км к северо-западу от него. На 1.1.2004 г. – 90 хозяйств, 95 жителей. Расположено на р. Вязовке. Старое имя Дурасовка – по фамилии помещика: в 1719 г. им был Василий Афанасьевич Дурасов. В 1747 г. – поместье Лаврентия Алексеевича Загосткина (ум. до 1764 г.). В 1782 г. упоминается «деревня, что ныне сельцо Дурасовка, поселенное на дачах Симанской и Неплюевской Николая, Порфирия (в источнике описка: Порфирьевича) и Ксенофонта Гавриловых детей Дубенских, Александры Алексеевны Ступишиной и Капитолины Алексеевны Рагузиной-Дубенской. Дача оспаривалась Елизаветой Петровной Тухачевской и Маврой Петровной Вигилевой. В сельце Дурасовке 59 дворов, 564 жителя, в даче 4008 десятин угодий, в том числе усадебной земли – 73, пашни – 2534, сенных покосов – 1090, леса – 260; сельцо располагалось по обе стороны разноназванной речки, «на коей пруд и мучная мельница о двух поставах», 2 дома господских деревянных; крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 17 об.). Также в 1782 г. упоминается в Пензенском уезде «отхожая дача Дурасовская» Николая, Порфирия, Ксенофонта Гавриловых детей Дубенских, Александры Алексеевны Ступишиной и Капитолины Алексеевны Дубенских: пашни – 589 десятин, сенных покосов – 564, леса – 157, а всего – 1318 дес. (там же, л. 17); возможно, на этом месте поселена д. Дубенская (см.). В 1785 г. вместе с с. Николаевкой, д. Крутец и д. Загоскино показаны за помещиками Загоскиными: Василием Николаевичем (1756 – до 1816 г.), у него 240 ревизских душ, и отцом известного писателя М.Н. Загоскина Николаем Михайловичем (1761–1824), у него 145 ревизских душ. Кроме того, за числившимся отдельно с. Дурасовкой в 1785 г. показаны помещики Порфирий Гаврилович, Александра и Капитолина Дубенские. В 1782 г. село Николаевка, деревни Крутец и Васильевка за тем же В.Н. Загоскиным, в них 79 дворов, 687 жителей, 4697 десятин земли, в том числе усадебной – 77, пашни – 2762, леса – 537; в селе церковь во имя иконы Федоровской Пресвятой Богородицы, дом господский деревянный, крестьяне на оброке и пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16-16 об.).
Перед отменой крепостного права – с. Никольское Пензенского уезда помещиков: 1) Порфирия Николаевича Дубенского, 513 ревизских душ, 84 ревизских души дворовых, у крестьян 130 дворов на 152 десятинах усадебной земли (с огородами, гуменниками и конопляниками?), 2434 десятины пашни, 176 дес. сенокоса, у помещика – 993 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 393 дес., крестьяне, кроме обработки помещичьей земли, отрабатывали барщину на суконной фабрике и конном заводе; 2) Василия Ник. Загоскина, 96 ревизских душ крестьян, 15 ревизских душ дворовых, 42 тягла (барщина), у крестьян 23 двора на 14 десятинах усадебной земли, 381 дес. пашни, 40 дес. сенокоса, 12 дес. выгона, у помещика 684 дес. удобной земли, в том числе 18 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№15, 24). Во второй половине 18 века в селе основан конный завод, с 1839 г. он стал принадлежать одному из владельцев села П.Н. Дубенскому, у него 6 племенных жеребцов и 42 матки для выведения лошадей орловской породы (рысистых и упряжных), кроме того, на заводе 83 непородистых лошади («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI).
В 19 – начале 20 в. – центр Дурасовской волости Пензенского уезда, в 1877 г. имелись каменная церковь (построена в 1836 г.), земская школа, лавка, паровая мельница. В 1912 г. – волостной центр, одна крестьянская община, 208 дворов, земская школа, мельница с нефтяным двигателем, 7 ветряных мельниц, валяльное заведение, овчинное заведение, 4 кузницы, 4 лавки. 7.3.1918 г. в Дурасовской волости установлена Советская власть. В 1926 г. на юго-восточной окраине села был поселок Совхоз имени Энгельса Васильевского сельсовета. В 1930 г. – центр Дурасовского сельсовета Пензенского района, 330 хозяйств. В 1939 г. – центр сельсовета Терновского района, колхозы «Красное знамя» и имени Фрунзе. В 1955 г. – Нечаевского района, центральная усадьба колхоза имени Маленкова. Переименовано в Вязовку Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960 г.
Родина Героя Советского Союза Николая Матвеевича Бубнова (1904-1943), гвардии полковника, командира танковой бригады, отличившегося в боях на Орловском-Курском направлении; участника боев на Халхин-Голе (награжден в 1939 г. орденом Ленина), в годы Великой Отечественной награжден также двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Родина пензенского журналиста, поэта Александра Константиновича Мысякова (1952-1997). Уроженец села майор Ф.В. Мысяков – один из главных героев военных мемуаров А.Б. Немчинского «Осторожно, мины!» (М., 1973).
Численность населения (по годам): в 1747 – около 150, 1782 – 687 (с д. Крутец и д. Васильевкой, сверх того в сельце Дурасовке – 564), 1864 – 1077, 1877 – 1330, 1897 – 1430, 1912 – 1886, 1926 – 2286 (в том числе 93 – Совхоз имени Энгельса), 1930 – 1902 (без совхоза), 1939 – оценочно 1959 – 873, 1979 – 241, 1989 – 139, 1996 – 98 жителей.
КРАСНАЯ НОВЬ, русский поселок Васильевского сельсовета, в 1 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основан в 1929 г. как колхоз. В 1930 г. – Дурасовского сельсовета Пензенского района, 14 хозяйств. В 1939 г. – того же сельсовета Терновского района. В 1955 г. того же сельсовета Нечаевского района. Численность населения (по годам): в 1930 – 86, 1939 – оценочно 64, 1959 – 69, 1979 – 25, 1989 – 6, 1996 – 1 житель.
КРУТЕЦ, русская деревня Васильевского сельсовета, в 3 км к югу-юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 10 жителей. Построена у оврага Крутого между 1762 и 1782 гг. капитаном Николаем Лаврентьевичем Загоскиным. В 1785 г. вместе с с. Николаевкой (см. Вязовка), д. Загоскино и д. Вязовкой показано за помещиками Загоскиными Василием Николаевичем (240 ревизских душ) и Николаем Михайловичем (145 ревизских душ). В 1782 г. – в одной меже с с. Николаевкой и д. Васильевкой, располагалась на правой стороне оврага Крутого и по обе стороны его отвершка, в овраге пруд. В конце 19 – начале 20 вв. – Дурасовской волости Пензенского уезда. Приходская церковь во имя иконы Федоровской Божьей Матери находилась в с. Николаевке, в 2-х верстах к югу. В 1912 г. – одно крестьянское общество, 72 двора, кузница, лавка. В 1926 г. – центр сельсовета Пензенской укрупненной волости, в 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 123 хозяйства. В 1939 г. – д. Крутец Николаевского сельсовета Терновского района, колхоз «Новая жизнь». В 1955 г. – Дурасовского сельсовета Нечаевского района, совхоз имени Энгельса. В 1989 г. – совхоз «Магистральный».
Численность населения (по годам): в 1782 – см. Вязовка, 1864 – 398, 1877 – 505, 1912 – 448, 1926 – 484, 1930 – 502, 1939 – оценочно 360, 1959 – 247, 1979 – 33, 1989 – 35, 1996 – 17 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, русский поселок Богословского сельсовета, в 3 км к северу от него. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 10 жителей. Основан в 1920-е гг. В 1926 г. – Пяшинского сельсовета. В 1955 г. – Маловаляевского сельсовета Нечаевского района, совхоз «Панкратовский». Численность населения (по годам): в 1926 – 97, 1939 – оценочно 72, 1959 – 79, 1979 – 30, 1989 – 191, 1996 – 7 жителей.
МАЛАЯ ВАЛЯЕВКА (Краснополье, Валяевка), русское село Богословского сельсовета, в 4 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 211 хозяйств, 395 жителей. Основано между 1747 и 1782 гг. помещиком Семеном Михайловичем Валяевым как д. Краснополье, затем – сельцо Валяевка. В 1782 г. показана вместе с Малой Валяевкой как одна деревня Красное Поле, Аргомаковка тож, Семена Михайловича Валяева, Дмитрия Федоровича Желтухина и Феклы Степановны Радищевой, вместе с «другой» д. Краснопольем, Аргомаковка тож, тех же помещиков имели 67 дворов в «разноназванном урочище, в котором два копаных пруда» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 6). В 1820-х гг. имение приобретено Алексеем Николаевичем Загоскиным (1771 – до 1846 г.), отцом известного моряка, исследователя Аляски. 14.12.1839 г. имение было заложено в Пензенском приказе общественного призрения. В 1848 г. в сельце кратковременно жил исследователь Аляски Лаврентий Алексеевич Загоскин (1808–1890), которое ему досталось по наследству. В 1850 г. он продал имение и переехал в с. Абакумово Пронского уезда Рязанской губернии в имение жены А.А. Томиловской (сообщение А. Шилина, 2010 г.). Приходом сельцо состояло при храме во имя Иоанна Богослова в с. Богословке. Между 1894 и 1897 гг. в состав села вошли деревни Аргамаковка и Усть-Валяевка. В 1912 г. – селение Валяевка, Краснополье тож, Дурасовской волости Пензенского уезда, 7 крестьянских общин, 100 дворов. В 1920-е гг. основан колхоз имени Калинина. В 1926 г. – центр сельсовета, в 1930 г. – Пензенского района, 120 хозяйств (кроме того, 60 хозяйств в п. колхоза имени Калинина). В 1939 г. – центр Маловаляевского сельсовета Терновского района, колхоз имени Калинина. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз имени Сталина.
Численность населения (по годам): в 1782 – 529 (в т.ч. Аргомаковка), 1864 – 246, 1897 – 1028, 1912 – 511, 1926 – 648, 1930 – 1015 (в т.ч. 260 в поселке колхоза имени Калинина), 1939 – оценочно 483, 1959 – 481, 1979 – 474, 1989 – 449, 1996 – 389 жителей.
ЭЛИТА (Приовражное), русский поселок Богословского сельсовета, к северу от разъезда Пяша. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 182 жителя. Основано в 1990-е гг. как поселок Приоврадное рабочих объединения по выращиванию элитных пород свиней производственного объединения «Пензенское» (ныне ОАО «Пензенское»). Переименован решением Пензенского облисполкома от 22.8.1990 г. На публичной карте Росреестра обозначен как «Приовражный (Элита)» (Андрей Кольчугин, 2013 г.). В 1996 г. – 191 житель.

[bookmark: _Toc194481247]2.3 Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021]
[bookmark: _Toc194481248]2.3.1 Рельеф
[bookmark: _Toc422897022]В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности, в бассейне реки Скачиха.
Река Скачиха в своем течении с севера на юг делит территорию поселения на два водораздельных массива – западный и восточный.
По западной границе территории в том же направлении с севера на юг течет река Вязовка, а с восточной ручей Немцев. Все перечисленные водные артерии по своему течению образуют множество больших и малых прудов.
Западный водораздел наиболее возвышен и обширен и имеет общую покатость к реке Скачиха. Овраги Коровин, Кобылий и другие – глубокие с задернованными склонами, во многих местах изрезанные промоинами, днища оврагов заболочены, по большинству протекают ручьи, образуя небольшие пруды. Большинство оврагов относятся к системе реки Скачиха. Овраги системы реки Вязовка западного водораздела менее продолжительны.
В восточном водоразделе находятся овраги Самородный, Шумятный и другие, которые так же относятся к системе реки Скачиха и имеют такие же характеристики.
Пойма реки хорошо развита, выровнена, широко распространены в ней замкнутые понижения, которые значительно затрудняют использование их в пашне.
Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова описываемой территории. На вершинах водоразделов и очень пологих склонах сформировались светло-серые лесные, светло-серые лесные среднекаменистые, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, выщелоченные, лугово-черноземные среднемощные глинистые и суглинистые почвы.
На пологих и покатых склонах почвы, поврежденные водной эрозией.
В целом по условиям рельефа территория хозяйства вполне пригодная для сельхозпроизводства и применения сельхозмашин за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.

[bookmark: _Toc194481249]2.3.2 Гидрология и гидрография
[bookmark: _Toc422897023]Гидрографическая сеть территории хозяйства представлена реками Скачиха и Вязовка, многочисленными ручьями, наиболее значимый из них - Немцев, впадающими в реки. Из искусственных водоемов имеются пруды.
Река Скачиха течет с севера на юг по глубокому руслу, в некоторых местах заросшей ивой. Река шириной 3-5м, глубиной 0,8-1,0м. Течение быстрое.
Река Вязовка также течет с севера на юг по днищу оврага, шириной 3-4м, глубиной 0,8-1,0м, течение быстрое. По днищу оврага Шаровары протекает ручей Немцев имеет наибольшую протяженность. Еще имеются ручьи, протекающие по днищам оврагов; Коровин, Кобылий, Совместный и т.д. Ручьи имеют постоянное течение, чистую слабоминерализованную воду.
Пруды на территории поселения Богословского сельсовета питаются талыми, дождевыми и родниковыми водами. Овражно-балочная сеть обуславливает хороший дренаж территории, в связи, с чем грунтовые воды на водораздельных участках залегают на глубине 10-15м и на почвообразовательный процесс не влияют. В нижних частях пологих склонов, в пойме реки Скачиха, грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности (0,8-1,5м).
Население использует воду из колодцев и колонок. Вода хорошего качества. В целом водообеспеченность территории хорошая.

[bookmark: _Toc194481250]2.3.3 Геологическое строение территории
[bookmark: _Toc422897024]В целом Пензенская область располагается на Европейской платформе, имеет кристаллический фундамент, территория поселения — это центральная часть области попадает на так называемые поднятия. Чередование опусканий и поднятий, происходивших вследствие тектонических процессов, обуславливало то наступление, то отступание моря. Таким путем в течение многих миллионов лет накапливались осадочные толщи – так называемый платформенный чехол. Осадочные породы заполняли неровности фундамента и в свою очередь, подвергались тектоническим воздействиям. В толще осадочные породы, покрывающих кристаллический фундамент, можно обнаружить морские отложения девонского, каменноугольного, юрского и мелового периодов. Механический состав грунтов территории поселения – преимущественно глина и тяжелые суглинки. Глубина залегания грунтовых вод на существующих селитебных территориях до 5-7м. Средняя глубина промерзания грунтов максимальная из глубин – 66см. Карстовые явления и оползни на территории не наблюдаются.
В целом согласно инженерно-геологическим данным на территории поселения вполне возможно проводить капитальное строительство зданий и сооружений.

[bookmark: _Toc194481251]2.3.4 Полезные ископаемые
Полезные ископаемые, минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства населения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом.
На территории муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области расположены месторождения полезных ископаемых- песка.
 
[bookmark: _Toc194481252]2.3.5 Климат
[bookmark: _Toc422897025]Территория Богословского сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. Зима наступает в третьей декаде ноября и длится более четырех месяцев.
Среднегодовая температура колеблется от 3,2 до 4,6 градусов, температура воздуха в ноябре в пределах - 2,5 - 4,0 градусов, в декабре – 9, -10 градусов. В марте происходит повышение температуры до - 6, -7 градусов.
Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. Абсолютный минимум температуры на территории достигает - 42, - 45градусов.
При поступлении циклонов со Средиземноморья и Южной Атлантики возникают оттепели, в январе и феврале бывают дни с оттепелью, когда температура может достигать 2 - 4 градуса выше нуля.
Типичный весенний месяц - апрель, его средняя температура равна 4,7 градуса, в это время заканчивается таяние снежного покрова, а во второй половине заканчивается оттаивание почвы. В начале мая на территории устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов (вегетационный период), средняя продолжительность которого 135 - 145 дней. Средняя дата безморозного периода приходится на 7 - 10 мая, средняя продолжительность безморозного периода в воздухе на высоте 2м. от почвы равна 130 - 140 дней. Но в разные годы эти значения откланяются от средних величин. Наиболее часто летом отмечается среднесуточная температура воздуха 15- 25 градусов, абсолютный максимум в июле плюс 38 градусов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 11 - 12 градусов, в октябре 3 - 4,5 градусов.
Закономерности по среднегодовому количеству осадков отсутствуют, на возвышенных местах суммы их достигают - 650мм, а на низменных, широких долинах рек – 550 мм. Летом осадков больше, чем в другие сезоны, среднее число дней с дождем летом 12 за месяц, сильные дожди обычно бывают один-два раза каждый месяц. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200% от их среднего значения), а раз в 15-20 лет их месячные суммы могут достигать 120-150мм. Периодически возможны засухи. Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, мощность снежного покрова достигает 35-40см. Годовое количество осадков на территории сопоставимо с величиной испаряемости.

[bookmark: _Toc194481253]2.3.6 Почвы
[bookmark: _Toc422897026]Почвы — это природные образования в результате воздействия на поверхностные слои литосферы воды, воздуха и живых организмов. В соответствии с почвенно-географическим районированием, территория поселения относится к степной области серых лесных, черноземных и каштановых почв субэрального пояса. Серые лесные почвы, в основном находятся под лесами или около них. По степени проявления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. Серые лесные характеризуются низким природным плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и другими органическими удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гуммозного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и для поддержания плодородия необходимо проведение агротехнических мероприятий.

[bookmark: _Toc194481254]2.3.7 Растительность
[bookmark: _Toc422897027]Основными растительными формациями в пределах поселения, являются смешанные и сосновые леса, дубравы и луговые степи.
Растительный покров представлен в основном травянистой растительностью, которая занимает прибалочные и приовражные склоны, в подтопляемых участках распространены низинные луга с болотным разнотравьем. На территории распространены лесопосадки, преимущественно из лиственных пород деревьев. Вдоль русла рек и ручьев, по сырым заболоченным местам растут ольха черная, ива белая и ломкая, изредка тополя. Из кустарников, широко распространены бересклет, жимолость, шиповник, ракитник. Озеленение населенных пунктов сельского поселения сложилось самопроизвольно в течение длительного срока и не имеет организованной культурной структуры.
Ландшафтная структура территории поселения.
В структуре поселения выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами с волнистым или плоским рельефом.
Приусадебные участки домовладений заняты огородами, садами. К долинному типу относятся участки вдоль долины реки и ручьев, на склонах которых разнообразная травянистая растительность используется жителями, как кормовые угодья.
На территории сельского поселения имеются несколько прудов, при условии соответствующего благоустройства водных объектов, их, возможно, использовать, как места отдыха для местных жителей поселения и приезжих любителей природы. Отдельные лесные массивы, на территории поселения, являются рекреационными ресурсами и могут использоваться для организации мест активного отдыха и досуга местного населения.
[bookmark: _Toc194481255]2.3.8 Ландшафтная структура территории поселения
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. Реки Скачиха и Вязовка, многочисленные пруды, в сочетании с окружающим ландшафтом могут быть использованы для организации места для рекреаций кратковременного отдыха. 
[bookmark: _Toc194481256]2.4 Планировочные ограничения использования территории
На территории Богословского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).
Таблица 2.4.1.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	10
	Приаэродромная территория

	11
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

	12
	Охранные зоны железных дорог



[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 
[bookmark: _Toc194481257]2.4.1 Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25

	500
	30


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

[bookmark: _Toc194481258]2.4.2 Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории сельсовета установлены следующие придорожные полосы автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, на участке км 407+818 – км 482+745, расположенном в границах Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.510).

[bookmark: _Toc194481259]2.4.3 Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

[bookmark: _Toc194481260]2.4.4 Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

[bookmark: _Toc194481261]2.4.5 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
На территории сельсовета установлены следующие водоохранные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Водоохранная зона ручья Дальний на территории Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.571).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территории сельсовета установлены следующие прибрежные защитные полосы, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Прибрежная защитная полоса ручья Дальний на территории Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.635).
[bookmark: _Hlk185497239][bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Богословского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.
Таблица 2.4.5.1
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования. 
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь,
км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной
полосы, м

	[bookmark: _Hlk179206691]река Скачиха
(р. Панийка-Скачиха)
	15/81,6
	100
	30

	река Вязовка
	30/171
	100
	30

	ручей Немцев
	7/-
	50
	50

	ручей Дальний
	-
	50
	50

	Иные гидрологические объекты
	-
	50
	50



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc194481262]2.4.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
На территории сельсовета установлены следующие пояса зоны санитарной охраны, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №2719/1, артезианской скважины №2720/2 АО «Васильевская птицефабрика» площадка «Ленинский»;
- Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №2719/1, артезианской скважины №2720/2 АО «Васильевская птицефабрика» площадка «Ленинский» (в 3,1 км по направлению на северо-запад от ориентира жилое, расположенного за пределами участка Пензенский район с. Богословка ул. Солнечная, д. 56);
- Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения - артезианской скважины №2719/1, артезианской скважины №2720/2 АО «Васильевская птицефабрика» площадка «Ленинский» (в 3,1 км по направлению на северо-запад от ориентира жилое, расположенного за пределами участка Пензенский район с. Богословка ул. Солнечная, д.56).
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
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Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-защитных зон источников ионизирующего излучения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
На территории сельсовета установлены следующие санитарно-защитные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Санитарно-защитная зона для площадки производства кондитерских изделий ИП Манукяна А.М. по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Фабричная, 8 (реестровый номер 58:24-6.760);
- Санитарно-защитная зона складского комплекса, состоящего из склада N1, склада N2, склада N3, здания делового управления, расположенный на земельном участке местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1670 м по направлению от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Солнечная, 25 (реестровый номер 58:24-6.795);
- Санитарно-защитная зона для площадки АО "Васильевская птицефабрика" "Инкубаторий", примерно в 3.1 км по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с.Богословка, Солнечная, 56 (реестровый номер 58:24-6.774);
- Санитарно-защитная зона для АО "Пензанефтепродукт" территория автозаправочного комплекса №108, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Спортивная, 17 (реестровый номер 58:24-6.803);
- Санитарно-защитная зона предприятия ИП Черкасова В. А. по производству продуктов крупяной промышленности по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, улица Автомобилистов, д. 30 А/2 (реестровый номер 58:24-6.789);
- Санитарная-защитная зона для ООО "Пензенский завод строительных материалов" по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29 (реестровый номер 58:24-6.731);
- Санитарно-защитная зона АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д.29 (реестровый номер 58:24-6.777).
 

 


[bookmark: _Toc171951502][bookmark: _Toc194481264][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]2.4.8 Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 1 января 2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Таблица 2.4.8.1
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125




Таблица 2.4.8.2
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Богословского сельсовета, должны быть установлены следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:
	№ п/п
	Наименование
	Минимальные расстояния, по обе стороны от оси газопровода
	Реестровый номер

	1
	ГРС с-за «Панкратовский»
	150 
	58:24-6.941

	2
	Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский» (0-0,2 км) Ду -159 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -1968
	100 
	58:24-6.938

	3
	Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский», резервная нитка (1 км) Ду - 219 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -2018
	100
	58:00-6.687

	4
	Магистральный газопровод «Саратов-Горький» Ду 800, Ру-5,4 МПа, (187-199 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -1961
	200
	58:00-6.606 
(На участок оси до ГРС)

	5
	Магистральный газопровод «Починки-Пенза» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (179-193 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2004
	200
	-

	6
	Магистральный газопровод «Починки-Саранск» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (181-195 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2013
	200
	58:00-6.724

	7
	Магистральный газопровод «Починки-Анапа» Ду 1420 мм, Ру - 9,8 Мпа, (202-209 км и 213-219 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2024
	350
	-


[bookmark: _Toc194481265]2.4.9 Приаэродромная территория
[bookmark: _Hlk172556186]Градостроительное развитие приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).
Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приказом Росавиации от 01.03.2024 N 224-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024 №77738) установлена граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза путем наложения границ семи подзон.
В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности):
- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;
- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
- седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
На территории Богословского сельсовета по сведениям ЕГРН установлены следующие подзоны приаэродромной территории с реестровыми номерами:
- Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, реестровый номер 58:00-6.732;
- Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, реестровый номер 58:00-6.729;
- Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, реестровый номер 58:00-6.731;
- Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, реестровый номер 58:00-6.730; 
- Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Пенза, реестровый номер 58:00-6.728.

[bookmark: _Toc194481267]2.4.10 Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
[bookmark: Par0]В целях обеспечения сохранности и государственного учета пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения публично-правовая компания ведет реестр пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения (далее - реестр геодезических пунктов) в электронной форме. Порядок ведения реестра геодезических пунктов, в том числе порядок внесения в него сведений о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения и об их состоянии, особенности учета таких пунктов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий. Сведения о состоянии пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения вносятся в реестр геодезических пунктов по результатам мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения. Мониторинг характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети осуществляется публично-правовой компанией.
Сведения о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения размещаются на федеральном портале пространственных данных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Порядок мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и состав размещаемых сведений об указанных пунктах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.
Порядок обследования, поддержания в надлежащем состоянии, ликвидации и восстановления пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.
Положения частей 1, 2 и 4 статьи 9.2 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются на геодезические сети специального назначения, созданные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов.
В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети устанавливаются охранные зоны. Положение о таких охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.
Возмещение вреда, причиненного пунктам государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, осуществляется в пользу Российской Федерации лицами, причинившими такой вред, в соответствии с гражданским законодательством.
Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в ходе которых выявляются случаи повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех таких случаях.
Порядок уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, публично-правовой компании о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

[bookmark: _Toc192172705][bookmark: _Toc194481268]2.4.11 Охранные зоны железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

[bookmark: _Toc194481269]2.5 Анализ реализации предыдущего генерального плана Богословского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Мероприятиями генерального плана муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области третьего созыва от 27.08.2020 № 79-14/3. 
Генеральный план Богословского сельсовета был разработан ООО «Региональная земельная компания» и утвержден решением Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 27.08.2020 № 79-14/3. 
Территория Богословского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, однако, предусмотренные проектные решения, в целом, не реализованы (таблица 2.5.1). В настоящем проекте генерального плана проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Богословского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

Таблица 2.5.1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Богословского сельсовета, утвержденным Решением Комитета местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области третьего созыва от 27.08.2020 № 79-14/3.

	1. Жилищное строительство:

	Освоение площадок нового жилищного строительства: 
	Не реализован
(2025)

	Участок №1 площадью 26,1 га в северо-восточной части с. Богословка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 300 человек (около 120 участков по 1500 кв.м)
	Не реализован
(2025)

	Участок №2 площадью 15,1 га в северной части с. Богословка, примыкающий к автодороге: в настоящий момент выделено 140 участков под индивидуальное жилищное строительство. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 350 человек
	Не реализован
(2025)

	Участок №3 площадью 34,5 га (под комплексное освоение) в западной части с. Богословка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 400 человек (около 160 участков по 1500 кв.м).
	Не реализован
(2025)

	-Территория среднеэтажной жилой застройки площадью 7,6 га в с. Богословка, на которой построен один дом (бывший ЖК «Солнечный город», работа в настоящий момент заморожена, инвесторы отсутствуют). В соответствии с разработанным Проектом планировки предполагалось строительство восьми 5-тиэтажных многоквартирных домов сложной формы общей площадью 52,0 тыс. кв.м (около 1730 человек);
	Не реализован
(2039)

	- Территория площадью 174,7 га (под комплексное освоение) в северной части с. Малая Валяевка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 2050 человек (около 820 участков по 1500 кв.м
	Не реализован
(2039)

	2. Социальная инфраструктура
	

	Детский сад в с.Богословка 
(объект местного значения муниципального района) 
	Не реализован
(2039)

	Начальная школа в с.Малая Валяевка
(объект местного значения муниципального района)
	Не реализован
(2039)

	Реконструкция досуговых центров: 
	

	Увеличение на 100 мест досугового центра в с. Васильевка
	Не реализован
(2039)

	Увеличение на 100 мест досугового центра в с. Малая Валяевка
	Не реализован
(2039)

	Строительство магазинов и пунктов общественного питания в с. Богословка (встроенные в 1 этажи многоквартирных домов)
	Не реализован
(2039)

	Строительство открытого спортивного сооружения в лесопарковой зоне около пруда площадью 4500 м2
	Не реализован
(2039)

	Строительство открытого спортивного сооружения в 
зоне индивидуальной жилой застройки площадью 2000м2
	Не реализован
(2039)

	Реконструкция открытого спортивного сооружения сооружения в 
зоне индивидуальной жилой застройки площадью 8500м2
	Не реализован
(2039)

	3. Объекты сферы отдыха и туризма 
	

	Организация околоводной рекреации в с.Васильевка в лесопарковой зоне (около пруда)
	Не реализован
(2039)

	Организация околоводной рекреации в с.Богословка в лесопарковой зоне (около пруда)
	Не реализован
(2039)

	Организация околоводной рекреации в с.Малая Валяевка в лесопарковой зоне (около пруда)
	Не реализован
(2039)

	4. Транспортная инфраструктура:

	Формирование улиц и дорог на планируемых к застройке территориях, в.с. Богословка и с. Малая Валяевка
	Не реализован
(2039)

	Строительство объекта автосервиса и мойки в коммунально-складской зоне (северная часть с. Богословки)
	Не реализован
(2039)

	Строительство объекта по обслуживанию автотранспорта в с.Богословка в коммунально-складской зоне (в структуре проектируемого квартала многоквартирных домов)
	Не реализован
(2039)

	Объект придорожного сервиса в зоне транспортной инфраструктуры (вдоль автодороги федерального значения)
	Не реализован
(2039)

	5. Инженерная инфраструктура:

	Сети газоснабжения низкого давления, 1,0 км в п. Волчий
	Не реализован
(2039)

	Котельная 5 МВт В районе ул. Советской

	Не реализован
(2039)

	УРС «Пяша» в зоне инженерной инфраструктуры
(вдоль автодороги федерального значения)
	Не реализован
(2039)

	Объекты системы водоснабжения на части перспективной жилой застройки в с.Богословка и с.Малая Валяевка
	Не реализован
(2039)

	Объекты системы водоотведения на части перспективной среднеэтажной жилой застройки в с.Богословка
	Не реализован
(2039)

	Объекты системы газоснабжения на части перспективной жилой застройки в с.Богословка и с.Малая Валяевка
	Не реализован
(2039)

	Объекты системы электроснабжения на части перспективной жилой застройки в с.Богословка и с.Малая Валяевка
	Не реализован
(2039)


 
[bookmark: _Toc194481270]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Почвы муниципального образования в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Богословского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1.).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Богословского сельсовета.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек р. Панийка-Скачиха.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.


Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Богословского сельсовета расположена в северо-центральной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной ось - Куйбышевская железная дорога. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Богословка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Богословка.
Село Богословка
Территория поселка представляет собой компактное образование, улицы имеют выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов». С городом Пенза автомобильное сообщение осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «с. Арбеково - с. Панкратовка - с. Богословка» - «г. Нижний Новгород - г. Саратов». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр и общественно-деловая застройка сформирована по ул. Советской, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания: школа, фельдшерский пункт, библиотечно-досуговый центр, спортивная площадка, администрация, магазины.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоотведением и системой централизованного теплоснабжения общественной и среднеэтажной жилой застройки.
В индивидуальных жилых домах (усадебного типа) и малоэтажных домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования. 
Село Малая Валяевка
[bookmark: _Hlk124851048]Территория села Малая Валяевка представляет собой компактное образование, вытянутое с севера на юг. В северной части территорию населенного пункта пересекает автомобильная дорога межмуниципального сообщения «Ленинский лесхоз - с.Богословка». Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр не сформирован
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования, и, в частности, пруд на юго-восточной окраине села.
Село Вязовка
[bookmark: _Hlk124866116]Территория села представляет собой компактное образование, вытянутое на юго-восток вдоль реки Вязовка с двух сторон. Связь между частями населенного пункта осуществляется по улице с плотиной через реку Вязовка. Перед плотиной имеется большой пруд с живописными берегами. На юго-восточной окраине села и ниже по течению р. Вязовка имеется вторая плотина, образующая второй пруд. На восточном берегу пруда расположена Никольская Церковь, требующая восстановления.
 Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Внешние связи обеспечивает автодорога (с. Вязовка, -село Васильвка, - деревня Крутец), соединяющая село с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
П. Красная Новь
Территория поселка представляет собой компактное образование, вытянутое на юго-восток вдоль реки Вязовка с северо-восточной стороны. 
 Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представлена единственной улицей, которая имеет выход на дорогу, соединяющую поселок с селом Васильевка. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
Село Васильевка
 Территория села представляет собой компактное образование, вытянутое с севера на юг вдоль реки Вязовка. В районе излучины реки Вязовка сформирован общественный центр села, включающий школу, памятник участникам Великой Отечественной войны, церковь иконы «Неупиваемая Чаша», почту. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
[bookmark: _Hlk124928022][bookmark: _Hlk124863975]Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Внешние связи обеспечивает автодорога, соединяющая село с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
Деревня Крутец
[bookmark: _Hlk124862747]Территория села представляет собой компактное образование, вытянутое с севера на юг вдоль реки Вязовка. общественный центр села, не сформирован. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). К восточной стороне населенного пункта примыкают территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ СНТ «Крутетские сады» и СНТ «Надежда».
Улично-дорожная сеть в связи небольшими размерами населенного пункта состоит из двух улиц, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с территориями садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ СНТ «Крутетские сады» и СНТ «Надежда». Внешние связи обеспечивает автодорога, соединяющая село с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
Поселок Приовражное
[bookmark: _Hlk124865390][bookmark: _Hlk124865596]Территория села представляет собой компактное образование, расположенное вдоль железной дороги Пенза – Ряжск, в районе станции Пяша. С северо-западной стороны поселок непосредственно примыкает к автомобильной дороге федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
К юго-западной стороне поселка примыкает территория разъезда Пяша Рамзайского сельсовета Мокшанского района. Общественный центр села не сформирован. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). 
Улично-дорожная сеть, в связи небольшими размерами населенного пункта состоит из двух улиц, обеспечивающих внешние и внутренние связи. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением-, водоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории населенного пункта нет пригодных участков для рекреационного использования.
Поселок Волчий
Территория поселка представляет собой компактное образование, вытянутое в северо-восточном направлении. Общественный центр села, не сформирован. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). В непосредственной близости от северо- восточной части населенного пункта проходит железная дорога Пенза – Ряжск и населенный пункт станция Рамзай.
Улично-дорожная сеть представлена единственной улицей, которая имеет выход на дорогу, соединяющую поселок с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением. Система централизованного газоснабжения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  
На территории населенного пункта расположены территории ограниченно пригодные для рекреационного использования.
Поселок Ленинский
Территория поселка представляет собой компактное образование, вытянутое на юго-восток вдоль водоемов «Ленинский пруд» и «Фабричный пруд» с двух сторон. Связь между частями поселка осуществляется по плотине «Ленинского пруда». 
Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Внешние связи обеспечиваются по грунтовым дорогам в направлении с. Богословка и автомобильной дороги федерального значения Р-158 «Нижний Новгород- Саратов».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.  
На территории населенного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Богословского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ряд территорий Богословского сельсовета являются потенциально благоприятными для использования в рекреационных целях: пруды в районе села Богословка; пруд на юго-восточной окраине села Малая Валяевка; пруды на реке Вязовка в селе Вязовка; территория прилегающая к реке Вязовка в поселке Красная Новь; территория, прилегающая к реке Вязовка в селе Васильевка; территория вдоль водоемов «Ленинский пруд» и «Фабричный пруд» поселка Ленинский.
Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
Вдоль северной границы сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии направления Пенза – Ряжск Куйбышевской железной дороги.  
2. Воздушный транспорт:
Воздушный транспорт на территории Богословского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт находится примерно в 7 км от границ сельсовета, в городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Богословского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных и межмуниципальных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Богословского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Богословка
	+
	+
(частично)
	+
	+
	+ (частично)
	+

	2
	с. Васильевка
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	п. Волчий
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	4
	с. Вязовка
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	5
	п. Красная Новь
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	6
	д. Крутец
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	7
	с. Малая Валяевка
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	8
	п. Ленинский
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	9
	п. Приовражное
	+
	-
	+
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
[bookmark: _Toc45096705]Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Богословский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек и прудов создает благоприятные условия для их рекреационного использования.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Богословского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Богословского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Богословского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc194481271]2.7 Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc194481272]2.7.1 Баланс территории

[bookmark: _Hlk185497852]Общая площадь в административных границах Богословского сельсовета составляет 18349,98 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Богословского сельсовета по категориям земель (2024 г.) * 
	[bookmark: _Hlk167893679]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	га
	18349,98

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	13323,42

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1673,64

	2.1.1
	с. Богословка
	га
	791,43

	2.1.2
	с. Васильевка
	га
	211,20

	2.1.3
	[bookmark: _Hlk124864666]п. Волчий
	га
	20,15

	2.1.4
	с. Вязовка
	га
	209,84

	2.1.5
	[bookmark: _Hlk124861497]п. Красная Новь
	га
	15,06

	2.1.6
	д. Крутец
	га
	17,72

	2.1.7
	с. Малая Валяевка
	га
	352,80

	2.1.8
	п. Ленинский
	га
	35,65

	2.1.9
	п. Приовражное
	га
	19,79

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	567,06

	4
	Земли лесного фонда 
	га
	2785,86

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Богословского сельсовета 72,61 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 9,12 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Богословского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc194481273]2.7.2 Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории Богословского сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).
Таблица 2.7.2.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2040)

	Жилые зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1407,11
	1324,20

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	2,21
	2,24

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	27,98
	177,41

	Общественно-деловые зоны

	4
	Общественно-деловая зона
	га
	53,20
	56,90

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	5
	Производственная зона
	га
	12,82
	165,34

	6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	2,49
	4,66

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	210,69
	12,70

	Зоны сельскохозяйственного использования

	8
	Зона садоводства, огородничества
	га
	356,67
	356,67

	9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	195,84
	201,13

	Зоны рекреационного назначения

	10
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	18,47

	11
	Зона отдыха
	га
	-
	9,71

	Зоны специального назначения

	12
	Зона кладбищ
	га
	10,91
	18,56

	Иные зоны

	13
	Иная зона
	га
	-
	128,85

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).
[bookmark: _Hlk193892091]Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- для блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
[bookmark: _Hlk186102037]Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; для благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловая зона предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Hlk186102146]Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зоны сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
[bookmark: _Hlk186102177]Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) - территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
[bookmark: _Hlk154333289]Зона отдыха предназначена для размещения объектов активного отдыха и туризма. 
Зоны специального назначения
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Иные зоны
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена исходя из проведенного анализа территории, в котором были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон, оказавших влияние на установление функциональных зон, такие как зоны с особыми условиями использования:
-  береговые полосы,
-  прибрежная защитная полоса,
-  водоохранная зона.
	
[bookmark: _Toc194481274]2.8 Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В соответствии с данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, на территории муниципального образования наблюдается тенденция снижения численности населения. За последние шесть лет численность населения сократилось на 883 человека. В 2019 году численность сельсовета составляла 6750 человек. На 1 января 2024 года численность Богословского сельсовета - 5867 человек (таблица 2.8.1).
Динамика численности населения Богословского сельсовета представлена на рис. 4.

Таблица 2.8.1 
Численность населения Богословского сельсовета
	
	Численность населения на начало года

	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	человек
	6750
	6621
	6483
	5999
	5879
	5867



















Рисунок 4
Динамика численности населения Богословского сельсовета за период с 2019 по 2024 гг.

Динамика численности населения является одним из социально-экономических показателей сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2040 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Богословского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
- на расчетный срок (2040 год)
 
 t, где
Nn - численность населения на начало планируемого периода (5867);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (17);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Богословского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2040 года) составит 5204 человек.
Вместе с тем, в случае реализации планируемых мероприятий по освоению земельных участков численность населения с учетом строительства может составить к 2040 году 10034 человек.
Площадками нового жилищного строительства на 1 очередь освоения станут: 
1. Участок №1 площадью 26,1 га в северо-восточной части с. Богословка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 300 человек (около 120 участков по 1500 кв.м). Данные расчеты требуют уточнения на этапе разработки Проекта планировки территории. 
2. Участок №2 площадью 15,1 га в северной части с. Богословка, примыкающий к автодороге: в настоящий момент выделено 140 участков под индивидуальное жилищное строительство. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 350 человек; 
3. Участок №3 площадью 34,5 га (под комплексное освоение) в западной части с. Богословка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 400 человек (около 160 участков по 1500 кв.м). Данные расчеты требуют уточнения на этапе разработки Проекта планировки территории; 
На расчетный срок зарезервированы следующие участки для жилищного строительства: 
1. Территория среднеэтажной жилой застройки площадью 7,6 га в с. Богословка, на которой построен один дом (бывший ЖК «Солнечный город», работа в настоящий момент заморожена, инвесторы отсутствуют). В соответствии с разработанным Проектом планировки предполагалось строительство восьми 5-тиэтажных многоквартирных домов сложной формы общей площадью 52,0 тыс. кв.м (около 1730 человек); 
2. Территория площадью 176,7 га (под комплексное освоение) в северной части с. Малая Валяевка. По укрупненным подсчетам проектная численность населения на этом участке составит 2050 человек (около 820 участков по 1500 кв.м). Данные расчеты требуют уточнения на этапе разработки Проекта планировки территории.
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Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов. 
Население Богословского сельсовета, в основном, проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками. 
Жилищный фонд Богословского сельсовета составляет около 3235 индивидуальных домов общей площадью 231,3 тыс. кв. м. Порядка 3% имеют износ более 70% и считаются ветхими. 
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, около 60% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба. Все населенные пункты, кроме п. Волчий, подключены к системе газоснабжения. 
На территории с. Богословка и с. Васильевка находятся 19 мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, которые имеют необходимое инженерное обеспечение.
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации. 
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Богословского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства, кроме тех, что предусмотрены ранее утвержденным генпланом, не требуется.
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Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога-это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Богословского сельсовета представлен в таблице 2.10.1.1.
  
Таблица 2.10.1.1 
Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Богословского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2025) 
	№ п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги или кадастровый номер сооружения

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильная дорога федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов»
	00 ОП ФЗ Р-158

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1
	Автодорога «с.Арбеково-с.Панкратовка-с.Богословка»-«г.Нижний Новгород-г.Саратов»
	58-ОП-МЗ-Н-269

	2
	Автомобильная дорога «Подъезд к с.Богословка»
	58-ОП-МЗ-Н-286

	3
	Автомобильная дорога «Ленинский лесхоз-с.Богословка»
	58-ОП-МЗ-Н-277

	4
	Автомобильная дорога по ул. Ленина
	58-ОП-МЗ-Н-380

	Автомобильные дороги местного значения

	1
	Автодорога «Подъезд к п. Волчий»
	58:24:0000000:870

	2
	Автомобильная дорога от ул. Полевая до ул. Автомобилистов
	58:24:0000000:2767

	Частные автомобильные дороги

	1
	Автомобильная дорога
	58:24:0292101:4236 

	2
	Подъездная автодорога км 189,4 магистрального газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск км 76,0 - км 201,0
	58:24:0292301:787

	3
	Подъездная автодорога км 189,4 магистрального газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск км 76,0 - км 201,0
	58:24:0292302:607


Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 18.11.2024 №3-4/3328-р Государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП, в 2024 – 2025гг на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, а также по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не предусмотрены.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Богословского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги федерального и межмуниципального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области представлен в таблице 2.10.1.2.

Таблица 2.10.1.2 
Перечень объектов улично-дорожной сети сельских населенных пунктов 
Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области
	№п/п
	Вид и наименование автомобильной дороги
	Идентификационный номер дороги 
	Эксплуатационные километры

	село Богословка

	1
	ул Ленина
	56-255-807-ОП-МП-01
	1,00

	2
	ул Буденного
	56-255-807-ОП-МП-02
	0,84

	3
	ул Озерная
	56-255-807-ОП-МП-03
	0,20

	4
	ул Суворова
	56-255-807-ОП-МП-04
	0,50

	5
	ул Чкалова
	56-255-807-ОП-МП-05
	0,50

	6
	ул Терешковой
	56-255-807-ОП-МП-06
	0,24

	7
	ул Королева
	56-255-807-ОП-МП-07
	1,6

	8
	ул Садовая
	56-255-807-ОП-МП-08
	1,00

	9
	ул Луговая
	56-255-807-ОП-МП-09
	0,80

	10
	ул Автомобилистов
	56-255-807-ОП-МП-10
	3,10

	11
	ул Солнечная
	56-255-807-ОП-МП-11
	3,50

	12
	ул Суркова
	56-255-807-ОП-МП-12
	1,30

	13
	ул Спортивная
	56-255-807-ОП-МП-13
	0,65

	14
	ул Березовая
	56-255-807-ОП-МП-14
	0,60

	15
	ул Бельденкова
	56-255-807-Оп-МП-15
	0,84

	16
	ул Светлая
	56-255-807-Оп-МП-16
	0,40

	17
	ул Советская
	56-255-807-ОП-МП-17
	2,58

	18
	ул Гагарина
	56-255-807-ОП-МП-18
	0,24

	19
	ул Овражная
	56-255-807-ОП-МП-19
	0,20

	20
	ул Кирова
	56-255-807-ОП-МП-20
	1,00

	21
	ул Пушкина
	56-255-807-ОП-МП-21
	0,60

	22
	ул Банная
	56-255-807-ОП-МП-22
	3,83

	23
	ул Дорожная
	56-255-807-ОП-МП-44
	0,13

	24
	ул. Лесная
	56-255-807-ОП-МП-45
	4,70

	25
	ул Молодежная
	56-255-807-ОП-МП-46
	2,00

	26
	ул Полевая
	56-255-807-ОП-МП-47
	1,30

	27
	ул Радужная
	56-255-807-ОП-МП-48
	5,70

	село Васильевка

	1
	ул Подгорная
	56-255-807-ОП-МП-23
	1,00

	2
	ул Заречная
	56-255-807-ОП-МП-24
	1,00

	3
	ул Токаревка
	56-255-807-ОП-МП-25
	1,00

	4
	ул Новая
	56-255-807-ОП-МП-26
	0,50

	5
	ул Молодежная
	56-255-807-ОП-МП-27
	0,60

	6
	ул Центральная
	56-255-807-ОП-МП-28
	0,80

	7
	ул Гавриловка
	56-255-807-ОП-МП-29
	0,80

	8
	ул Садовая
	56-255-807-ОП-МП-30
	2,00

	9
	ул Набережная
	56-255-807-ОП-МП-31
	1,00

	10
	ул Огородная
	56-255-807-ОП-МП-32
	0,60

	село Малая Валяевка

	1
	ул Центральная
	56-255-807-ОП-МП-33
	3,00

	2
	ул Вишневая
	56-255-807-ОП-МП-34
	1,00

	3
	ул. Нагорная
	56-255-807-ОП-МП-35
	0,50

	4
	ул. Ленинский лесхоз
	56-255-807-ОП-МП-49
	2,00

	5
	ул Полевая
	56-255-807-ОП-МП-50
	0,50

	6
	ул Сиреневая
	-
	0,40

	село Вязовка

	1
	ул Большая Долгая
	56-255-807-ОП-МП-36
	1,00

	2
	ул Малая Долгая
	56-255-807-ОП-МП-37
	1,00

	3
	ул. Куриловка
	56-255-807-ОП-МП-38
	1,00

	4
	ул Ксенофонтовка
	56-255-807-ОП-Мп-51
	1,00

	посёлок Волчий

	1
	ул. Луговая
	56-255-807-ОП-МП-39
	0,85

	деревня Крутец

	1
	ул Зеленая
	56-255-807-ОП-МП-53
	0,80

	2
	ул Полевая
	56-255-807-ОП-МП-40
	2,00

	3
	ул Дачная
	56-255-807-ОП-МП-52
	1,00

	посёлок Ленинский

	1
	 ул. Озерная
	56-255-807-ОП-МП-41
	2,50

	посёлок Приовражный

	1
	ул Железнодорожная
	56-255-807-ОП-МП-42
	1,00

	2
	ул Новая
	56-255-807-ОП-МП-43
	0,50

	посёлок Красная Новь

	1
	ул Лесная
	56-255-807-ОП-МП-54
	0,20


Перевозка пассажиров на территории Богословского сельсовета осуществляется наземным пассажирским транспортом малой вместимости по маршруту, включающему 15 остановочных пунктов. Предоставлением услуг по пассажирским перевозкам занимается ИП Кадильников Евгений Александрович (Вид маршрута № 420 с. Богословка-г. Пенза магазин «ОКЕАН»), ИП Михайлова Светлана Юрьевна (Вид маршрута № 429 с. Васильевка-г. Пенза магазин «ОКЕАН»), ООО «Элит» (Вид маршрута № 418 с. Богословка-Пенза-1).
На территории сельсовета расположены автозаправочные станции: АЗС «Роснефть», АЗС «АЗИМУТ» и Автомобильная газозаправочная станция.

[bookmark: _Toc194481278]2.10.2 Железнодорожный транспорт
Вдоль северной границы сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии направления Пенза – Ряжск Куйбышевской железной дороги.  Протяженность участка железнодорожной линии составляет 20,3 км.  
На этом участке расположены железнодорожные станции Пяша и Рамзай (на станции имеется вокзал) (фактическое местоположение объектов - Рамзайский сельсовет Мокшанского района Пензенской области), а также разъезд Пословка. 
На территории Богословского сельсовета расположен подъездной путь с повышенными путями для разгрузки сыпучих материалов к производственной зоне.

[bookmark: _Toc194481279]2.10.3 Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk179274458]По территории Богословского сельсовета, проходят следующие действующие объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения:
[bookmark: _Hlk185329613]1. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский» (0-0,2 км) Ду -159 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -1968.
2. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский», резервная нитка (1 км) Ду - 219 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -2018.
3. Магистральный газопровод «Саратов-Горький» Ду 800, Ру-5,4 МПа, (187-199 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -1961.
4. Магистральный газопровод «Починки-Пенза» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (179-193 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2004.
5. Магистральный газопровод «Починки-Саранск» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (181-195 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2013.
6. Магистральный газопровод «Починки-Анапа» Ду 1420 мм, Ру - 9,8 Мпа, (202-209 км и 213-219 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2024. (Данный участок составляет часть Восточного коридора системы газопроводов «Южный поток»).

[bookmark: _Toc194481280]2.11 Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

[bookmark: _Toc194481281]2.11.1 Система электроснабжения поселения
[bookmark: _Hlk181019239]На территории Богословского сельсовета осуществляет свою деятельность в области электроэнергетики (оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям) филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».
На территории Богословского сельсовета ресурсоснабжающая организация - ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» (обеспечивающая электроснабжение, действует договорная система расчетов за предоставляемые услуги).
На территории Богословского сельсовета основным источником электроснабжения является электрическая подстанция 110/35/10 кВ «Панкратовка», расположенная по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Дачная, д.1000.
По территории Богословского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения: линии электропередачи 500 кВ; линии электропередачи 220 кВ; линии электропередачи 110 кВ; линии электропередачи 35 кВ; линии электропередачи 10 кВ (таблица 2.11.5.1). 
Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Таблица 2.11.1.1 
Перечень линий электропередач, проходящих по территории
Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области
	№ п/п
	Наименование:

	1
	Линии электропередачи 500 кВ (Электросетевой комплекс ПС-500 кВ "Пенза-2" с прилегающими ВЛ 500 кВ)

	2
	Линии электропередачи 220 кВ (ВЛ-220 кВ "Октябрьская")

	3
	Линии электропередачи 220 кВ (ВЛ-220 кВ "Пенза-Рузаевка")

	4
	Линии электропередачи 110 кВ (ВЛ-110 кВ "Пенза - Каменка")

	5
	Линии электропередачи 110 кВ (ВЛ-110 кВ "Загородная I-II")

	6
	Линии электропередачи 35 кВ (ВЛ-35 кВ "Панкратовка-Прогресс")

	7
	Линии электропередачи 10 кВ (Электросетевой комплекс № 1816 напряжением 6-0,4 кВ ВЛ-10кВ Крутецкая фидер №12 от ПС "Николаевка" Пензенского района Пензенской области)

	8
	Линии электропередачи 10 кВ (Электросетевой комплекс № 1814 напряжением 6-0,4 кВ ВЛ-10кВ Фермерская фидер №1 от ПС "Николаевка")

	9
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Богословская")

	10
	Линии электропередачи 10 кВ (Линия электропередачи воздушная км 151,5 -км 201,0 магистрального газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск км 76,0-км 201,0)

	11
	Линии электропередачи 10 кВ (Линия электропередачи воздушная вдольтрассовая км 181 - км 205,2 газопровода магистрального участок "Починки-Анапа", км 181 – км 295,7)

	12
	Линии электропередачи 10 кВ (Линия электропередачи воздушная км 209,4 газопровода магистрального участок «Починки-Анапа», км 181 – км 295,7)

	13
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10кВ Валяевская фидер №4 от ПС Панкратовка)

	14
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 Валяевский в снт Дубрава-3 Пензенского района, инв. 224-073100151)

	15
	Линии электропередачи 10 кВ (Электросетевой комплекс № 1785 напряжением 10-0,4 кВ Валяевская от ПС «Панкратовка»)

	16
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10кВ Панкратовская от ПС Арбеково-1 Бессоновского района Пензенской области)

	17
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10кВ Полив, с.Богословка Пензенского района Пензенской области)

	18
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Полив)

	19
	Линии электропередачи 10 кВ (Электросетевой комплекс № 1783 напряжением 10-0,4 кВ Совхозная фидер №22 от ПС «Панкратовка»)

	20
	Линии электропередачи 10 кВ (Электросетевой комплекс № 1788 напряжением 6-0,4 кВ ВЛ-10кВ Богословская фидер №21 от ПС Панкратовка Пензенского района Пензенской области)

	21
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 Валяевская)

	22
	Линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №4 "Валяевская" ПС 110/35/10 кВ "Панкратовка" в с. Богословка Пензенского района, инв. 224-073100151)


Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Техническое состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета. 
Мероприятия в области электроснабжения на территории Богословского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc194481282]2.11.2 Система водоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554454]Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области. Услуги водоснабжения, осуществляющие холодное водоснабжение, а также эксплуатирующие централизованные системы водоснабжения, оказывает МУП «Богословка» и организации самоуправления.
Централизованное водоснабжение на территории сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Богословка, с. Малая Валяевка, с. Васильевка, п. Приовражный.
В п. Приовражный инженерное оборудование находится в собственности ОАО «Пензенское предприятие по искусственному осеменению и реализации сельхоз животных». 
В поселках Ленинский, Волчий, Красная Новь, д. Крутец, с. Вязовка источниками водоснабжения служат шахтные колодцы и частные скважины.
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины и с помощью организации каптажей.
Сведения об источниках водоснабжения Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области приведены в таблице 2.11.1.1.




Таблица 2.11.2.1
	№ п/п
	Наименование и вид объекта
	Местоположение, адресное описание
	Основные характеристики объектов
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый номер сооружения

	1
	Водозабор, в составе:
	с. Богословка, ул. Суворова
	

	1.1
	Водонапорная башня №1
	
	объем 25 куб.м
	1984
	58:24:0020107:712

	1.2
	Водонапорная башня №2
	
	объем 25 куб.м
	1984
	58:24:0020107:711

	1.3
	Артезианская скважина
	
	глубина 80 м
	1984
	58:24:0020107:713

	2
	Водозабор, в составе:
	с. Богословка, ул. Королева
	

	2.1
	Артезианская скважина
	
	глубина 80 м
	1984
	58:24:0020102:886

	3
	Водозабор, в составе:
	с. Богословка, ул. Советская
	

	3.1
	Водонапорная башня
	
	объем 150 куб.м
	1980
	58:24:0020205:3055

	3.2
	Насосная станция
	
	пл. 48,6 кв.м.
	1980
	58:24:0020205:3053

	3.3
	Резервуар
	
	объем 500 куб.м
	1980
	58:24:0020205:3056

	3.4
	Резервуар
	
	объем 500 куб.м
	1980
	58:24:0020205:3052

	4
	Водозабор
	с. Богословка, ул. Пушкина
	

	4.1
	Скважина
	
	глубина 80 м
	1984
	58:24:0020205:1749

	5
	Водозабор, в составе:
	
	

	5.1
	Водонапорная башня 
	с. Малая Валяевка
	объем 25 куб.м
	2001
	58:24:0292302:609

	5.2
	Каптаж
	с. Малая Валяевка, ул. Центральная
	объем 182 куб.м
	1975
	58:24:0020508:438

	6
	Водозабор, в составе:
	
	
	
	

	6.1
	Водонапорная башня
	с. Малая Валяевка, ул. Центральная
	объем 25 куб.м
	1975
	58:24:0020502:280

	6.2
	Каптаж
	с. Малая Валяевка
	объем 121 куб.м
	1975
	58:24:0020505:603

	6.3
	Каптаж
	с. Малая Валяевка
	объем 194 куб.м
	1975
	58:24:0020505:602

	7
	Водозабор, в составе:
	с. Васильевка
	

	7.1
	Водонапорная башня
	
	объем 25 куб.м
	1984
	58:24:0284403:244

	7.2
	Артезианская скважина
	
	глубина 240 м
	1979
	58:24:0284403:243

	7.3
	Каптажный колодец
	с. Васильевка, ул.Садовая
	пл. 14 кв.м.
	1978
	58:24:0040205:236

	8
	Водозабор, в составе:
	п.Приовражный, ул. Новая
	

	8.1
	Водонапорная башня
	
	объем 150 куб.м
	1978
	58:24:0020701:524

	8.2
	Водонапорная башня
	
	объем 15 куб.м
	1978
	58:24:0020701:523

	8.3
	Подземный резервуар для питьевой воды
	
	объем 500 куб.м
	1978
	58:00:0000000:22971

	8.4
	Насосная станция
	
	пл. 72,5 кв.м.
	1978
	58:05:0711001:727

	8.5
	Артезианская скважина
	
	-
	-
	-

	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 30 м


Источником водоснабжения многоэтажных зданий «Богословская слобода» служат 6 артезианских скважин (территория с. Рамзай) из них 3 действующих: № 1419, № 1417, № 1421, (три – резервные), насосные станции 1, 2 и 3 подъема, резервуары 500м3, 2 резервуара по 2000 м3, 2 резервуара по 500м3. 
Водопроводные сети системы водоснабжения:
В с. Богословка протяженность водопроводных сетей составляет 26,5 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходил в 1970, 1977, 1980, 1994, 2006 годы, диаметр трубопроводов 75, 90, 100, 150, 200, 300 мм. Материал трубопроводов – чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Исполнение - подземная прокладка. 
На водопроводных сетях имеется 75 смотровых колодцев, 7 пожарных гидрантов, 14 водоразборных колонок. Централизованное водоснабжение в с. Богословка проложено по улицам: Центральная, Садовая, Королева, Спортивная, Бельденкова, Школьная, Березовая, Советская, Луговая, Автомобилистов, Ленина, Молодежная, Озерная, Буденного, Чкалова, Терешковой. Централизованным водоснабжением охвачено 90% территории жилой застройки.
В с. Малая Валяевка протяженность водопроводных сетей около 4,8 км. Строительство наружных водопроводных сетей и ввод в эксплуатацию происходил в 1984 году. Материал трубопроводов – полиэтилен, диаметр – 63, 110, прокладка водопроводов – подземная. Централизованное водоснабжение с. М. Валяевка проходит по улицам: Центральная, Нагорная, Вишневая и обеспечивает водой больше половины домовладений. Уровень износа водопроводных сетей составляет 90%. Ремонт водопроводных сетей осуществляется за счет средств потребителей воды. Часть населения пользуется собственными скважинами и шахтными колодцами. 
В п. Приовражном водопроводные сети протяженностью 600 м диаметром 90 мм находятся в муниципальной собственности и введены в эксплуатацию в 1970г. Уровень износа водопроводных сетей составляет 90 %. 
В с. Васильевка протяженность водопроводных сетей 8,912 км. Строительство наружных водопроводных сетей и ввод в эксплуатацию происходил в 1976, 2006, 2010 годах. Водопроводные сети протяженностью 1,024 км проложены из стальных труб диаметром 80, 76, 63, 50. Водоводы протяженностью 7,888 км проложены из полиэтиленовых труб диаметром 110, 100, 80, 76, 32, 20. Прокладка наружных водопроводных сетей – подземная. Централизованное водоснабжение проходит по улицам: Центральная, Садовая, Набережная, Новая, Молодежная, Подгорная, Заречная, Гавриловка. На сети водопровода установлены смотровые колодцы – 21 шт., задвижки – 12 шт., пожарные гидранты - 2шт. и 5 водоразборных колонок. Централизованным водоснабжением обеспечено 80% населения, 20 % населения пользуется собственными скважинами и шахтными колодцами. 
В водоснабжении муниципального образования выявлены следующие технические и технологические проблемы: 
1. Централизованным водоснабжением охвачены не 100 % застройки Богословского сельсовета. 
2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды. 
3. В с. Богословка три артезианских скважины, резервуары воды (на территории с. Рамзай), требуют обследования и капитального ремонта. Скважина на ул. Королева и водонапорная башня выработали свой нормативный срок. Водопроводные сети, проложенные в 1976 г., 1986 г. требуют замены. 
4. В с. М. Валяевка каптажи введены в эксплуатацию в 1989 году и не обеспечивают водой население села. Трубопроводы водоснабжения, проложенные в 1984 г. требуют замены. 
5. В с. Васильевка две артскважины в нерабочем состоянии. Источником водоснабжения служит каптаж.
Существующая водопроводная система требует реконструкции. Для обеспечения питьевой и технической водой перспективной жилой застройки необходимы новые узлы водозабора и прокладка водопроводных сетей.
Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно- питьевая, противопожарная низкого давления.

[bookmark: _Toc194481283]2.11.3 Система водоотведения поселения
[bookmark: _Hlk193384066][bookmark: _Toc59554455]В настоящее время только центр села Богословка с многоэтажной застройкой имеет развитые канализационные сети с отведением сточных вод в поселковую канализационную сеть, а дальше через КНС в городскую канализацию.
Сети водоотведения с. Богословка являются муниципальной собственностью Богословского сельсовета и эксплуатируются МУП «Богословка».
Общая протяженность канализационных сетей в с. Богословка - 7,93 км. Строительство канализационных сетей и ввод в эксплуатацию происходил в 1994 г. Способ прокладки - подземный, диаметр канализационных эмалированных труб – 300 мм, чугунные напорные диаметром 200 мм.
В настоящее время канализационные сети (на участке от КНС до врезки в городской коллектор) находятся в аварийном состоянии. Необходимо провести капитальный ремонт трубопроводов системы водоотведения на указанном выше участке.
Основная часть жилых домов с. Богословка для водоотведения использует выгребные ямы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации. 
В с. Васильевка от административных зданий, лечебных, учебных, учреждений и учреждений культуры для водоотведения используются жижесборники. Жилые дома частного сектора для водоотведения используют местные выгребы. 
В населенных пунктах с. Малая Валяевка, с. Вязовка, п. Волчий, п. Красная Новь, п. Ленинский, п. Приовражный, д. Крутец системы централизованного водоотведения отсутствуют, для водоотведения используют септики, выгребные ямы и дворовые уборные.
С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства необходимо проведение капитального ремонта напорно-самотечного канализационного коллектора в с. Богословка.

[bookmark: _Toc194481284]2.11.4 Система газоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554456]Газоснабжение населенных пунктов на территории Богословского сельсовета осуществляется от ГРС с-за «Панкратовский» (земельный участок с кадастровым номером 58:24:0292101:213), находящейся на севере от села Богословка.
По территории сельсовета проходит газопровод высокого давления общей протяженностью 19,1 км. На территории сельсовета расположены 85 ПРГ.  
Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. 
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.

[bookmark: _Toc194481285]2.11.5 Система теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554457]Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Богословка, отапливаются многоквартирные жилые дома и общественные здания села Богословка от модульной котельной, мощностью 5 мг Вт. Котельная работает на газообразном топливе. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая подключение к централизованным системам теплоснабжения ООО «Строй-Газ-Сервис».
В с. Малая Валяевка и в с. Васильевка теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.
В большей степени на территории поселения используются установки индивидуального газового отопления и горячего водоснабжения (от печей и котлов на природном газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей).

[bookmark: _Toc194481286]2.11.6 Связь
Телефонная связь Богословского поселения осуществляется от АТС на 1200 номеров, которая находится в здании администрации в селе Богословка, и АТС в селе Васильевка на 50 номеров. На перспективу АТС в селе Богословка имеет еще 1500 резервных номеров.
В населенных пунктах доступна сотовая связь. На территории сельсовета расположены базовые станции сотовой связи.

[bookmark: _Toc194481287]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

[bookmark: _Toc375167333][bookmark: _Toc194481288]2.12.1 Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования установлены статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
[bookmark: dst100164]Существующие объекты образования и воспитания Богословского сельсовета представлены объектами, приведенными в таблице 2.12.1.1:





Таблица 2.12.1.1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	[bookmark: _Hlk185004206]1
	МОБУСОШ им.С.А.Суркова с. Богословка
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с.Богословка, ул. Советская, 7

	2
	Филиал МОБУСОШ им. С.А.Суркова с. Богословка филиал «ООШ с. Васильевка»
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Васильевка, ул. Набережная, 2

	Дошкольные образовательные учреждения

	3
	МБДОУ детский сад с. Богословка
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с.Богословка, ул.Советская, 8


МОБУСОШ им. С.А.Суркова с. Богословка (далее — Школа) расположено в жилом районе села Богословка Большинство семей обучающихся проживают в селе Богословка, 3,5% — в близлежащих поселках: п. Приовражный, с. Малая Валяевка. Школа имеет филиал «ООШ с. Васильевка», в котором обучаются дети с. Васильевка. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.
МОБУСОШ им. С.А.Суркова с. Богословка: численность обучающихся - 568 человек. Проектная вместимость - 1117 учащихся. Школа имеет резерв 549 мест. Количество работников 54. Общая площадь здания 7386,00 кв. м.
Филиал МОБУСОШ им. С.А.Суркова с. Богословка в с. Васильевка: численность обучающихся - 33 человека. Проектная вместимость - 120 учащихся. Школа имеет резерв 87 мест. Количество работников 17. Общая площадь здания 1732,10 кв. м. При школе имеется группа дошкольного воспитания детей с 4-х лет.
Здание школы в с. Богословка, построенное в 1976 году - кирпичное, трехэтажное, с просторными классами, актовым залом, библиотекой, спортивным залом и столовой.
С 2011 года МОБУСОШ с. Богословка имеет филиал «Основная общеобразовательная школа с. Васильевка». Здание школы в с. Васильевка 1986 года постройки - кирпичное двухэтажное, с просторными классами, актовым залом, библиотекой, спортивным залом и столовой. На территории школы есть стритбольная и волейбольная площадки.
Оба здания находятся в удовлетворительном состоянии, ежегодного проводится текущий ремонт классов, кабинетов, спортплощадок, школьной территории. 
МБДОУ детский сад с. Богословка (далее – Детский сад) расположено в жилом районе села Богословка. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 270 мест. Детский сад посещают 196 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Детский сад имеет резерв 74 места. Количество работников 47. Общая площадь здания 1767,80 кв. м.
Здание детского сада двухэтажное кирпичное, снабжено современным оборудованием. Есть прачечная, пищеблок, спальни и игровые комнаты. Для создания комфортных условий работы специалистов имеются медицинский, методический кабинеты, кабинет логопеда и психолога, мини-музей «Вселенная». На участке ДОУ имеются игровое и спортивное оборудование, уголок леса, цветники.
В 2023 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групповых комнат, медкабинета. Материально-техническое состояние соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
В соответствии со Схемой территориального планирования муниципальных образований Пензенского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 №168-16/4 (с последующими изменениями) на территории квартала жилой застройки средней этажности в селе Богословка Богословского сельсовета предусмотрены следующие мероприятия: 
-планируемый для размещения объект дошкольной образовательной организации – детский сад на 120 мест (встроено-пристроеный), этажность 3 этажа, срок реализации 2026-2028.

[bookmark: _Toc194481289]2.12.2 Система здравоохранения
[bookmark: _Toc45096875]Существующие объекты здравоохранения обеспечивают потребность населения Богословского сельсовета в объектах здравоохранения в соответствии с региональными нормативами.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 
Существующие объекты здравоохранения Богословского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.2.1:
Таблица 2.12.2.1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Амбулатория
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Богословка, ул. Советская, д. 5

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Васильевка, ул. Центральная, дом 12

	3
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Малая Валяевка, ул. Центральная, дом 11

	4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Приовражное, ул. Железнодорожная, дом 55



Регулярно в амбулатории ведут прием врачи узкой специализации из Пензенской районной больницы, так же специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Богословского сельсовета могут получить в ГБУЗ «Пензенская РБ». 

[bookmark: _Toc194481290]2.12.3 Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Существующие объекты культуры и искусства Богословского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3.1:

Таблица 2.12.3.1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	МБУК «Богословский ДЦ»
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с.Богословка, ул. Советская, 5

	2
	Филиал «Богословский ДЦ» в с. Малая Валяевка
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с. Васильевка, ул. Центральная, 8

	3
	Филиал «Богословский ДЦ» в с. Васильевка
	Пензенская область, Пензенский район, Богословский сельсовет, с.Малая Валяевка, ул.Центральная, 28В



Досуговые центры (- далее ДЦ) объединяют в себе Дом культуры и сельскую библиотеку. Основной деятельностью ДЦ является предоставление населению услуг информационного, социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством. При ДЦ организованы клубы ветеранов, кружки вокала, кружки разных видов танцев, кружки разного вида спорта. ДЦ тесно сотрудничает со школами. В летние каникулы работает школьный лагерь. С детьми этого лагеря работники ДЦ проводят игры, развлечения, конкурсы, праздничные викторины. 
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из двух основных подсистем: сооружения в различных видах общественного обслуживания (в учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях) и сооружения так называемой сети общего пользования.
Существующие объекты физической культуры и массового спорта Богословского сельсовета представлена объектами, приведенными в таблице 2.12.3.2:

Таблица 2.12.3.2
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	ФОКОТ (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа) - 1
	с. Богословка (на территории школы)

	2
	Спортивные залы – 2
	с. Богословка и с. Васильевка (при школе)

	3
	Футбольное поле - 1
	с. Богословка вдоль ул. Дорожная (не благоустроенное)

	4
	Площадки для игры в волейбол – 2
	с. Богословка и с. Васильевка (на территории школы)

	5
	Площадок для игры в стритбол – 1
	с. Васильевка (на территории школы)



В спортзалах (на спортплощадках) занимаются не только во время учебных занятий, но и после. С детьми занимаются как спортивными направлениями (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), так и оздоровительными.
В МБУК «Богословский ДЦ» установлен стол для игры в бильярд. Для оздоровления детей на территории с. Богословка, с. Васильевка имеются детские игровые площадки. Имеющаяся материально-техническая база не обеспечивает потребности населения в занятиях физической культурой и спортом.
Жители Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области принимают участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в районе, области, становятся призерами соревнований.
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области – цель программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 27.06.2024 г.  № 131. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мероприятий, направленных на решение проблем в развитии спорта в сельской местности.

[bookmark: _Toc194481291]2.12.4 Система торгово-бытового и административного обслуживания
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
Администрация Богословского сельсовета расположена по адресу: с. Богословка, ул. Советская, 5. В здание администрации сельсовета расположен участковый пункт полиции и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «МФЦ Мои Документы». 
На территории сельсовета имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами в с. Богословка и с. Васильевка. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. Население села обеспечивается в полной мере всеми необходимыми продуктами и товарами промышленного производства. На территории сельсовета, расположены объекты, необходимые для жизнедеятельности населения в сфере торговли, связи, кредитно-финансовой сфере, ЖКХ. Имеются организации по ремонту обуви, бытовой техники, парикмахерские, организация, оказывающая ритуальные услуги, торговые объекты (большая часть из них сконцентрирована в центре села Богословка). Услуги общественного питания на территории сельсовета оказывают в с. Богословка и в с. Малая Валяевка.
В сельсовете объекты религиозных организаций (объединений) представлены православным Храмом святых мучениц царицы Александры и великой княгини Елизаветы, расположенным в селе Богословка по улице Солнечная, 306; Церковью Иоанна Богослова расположенной в селе Богословка по улице Буденного, 37; Церковью иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша расположенной в селе Васильевка по улице Центральная, 2; Церковью Николая Чудотворца в селе Вязовка.

[bookmark: _Toc194481292]2.12.5 Места погребения
На территории Богословского сельсовета расположены три кладбища: в селе Богословка и в селе Вязовка, северо-восточнее с. Богословка.
С восточной стороны от с. Богословка находится братская могила убитых здесь революционеров 1905-1907 гг. Изначальный памятник был разрушен вандалами, сохранились только бетонные надгробья, а все таблички с надписями пропали, как и металлическая стелла. В настоящий момент проведены минимальные работы по восстановлению: установлена небольшая стелла и информационный стенд.
Арбековское кладбище – это действующий погост города Пенза. До 1991 года кладбище имело статус сельского. Затем его внесли в список городских погостов Пензы. На сегодняшний день захоронения на Арбековском кладбище не проводятся. Исключение составляют только подзахоронения в могилы близких родственников. Все это осуществляется в пределах установленных оградок и строго при наличии свободного места.

[bookmark: _Toc194481293]2.12.6 Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В настоящее время вывоз ТКО осуществляется ООО «Управление благоустройства и очистки» региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области на территории «Северная зона», в которую входит Пензенский район.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП, на территории Богословского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО не планируются к размещению.
[bookmark: _Hlk170455064]Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Богословского сельсовета, содержатся в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Пензенской области.
В соответствии с постановлением администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 18.04.2019 г. № 92 «Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области», контейнерные площадки и контейнеры расположены в селе Богословка по улице Советская (первая площадка в районе домов № 1 и 2; вторая площадка в районе домов № 3, 4, 6, 9, 10, 16, 17; третья площадка в районе домов № 21, 22, 23, 24, 25).
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.
На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют. 
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.

[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc179901005][bookmark: _Toc194481294]2.12.7 Промышленное и сельскохозяйственное производство
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются: создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции и производства штучных строительных материалов; привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения; тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара; мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.
На территории Богословского сельсовета в промышленном секторе осуществляют свою деятельность организации, различных форм собственности, основными из них являются:
- предприятия добывающей промышленности: ООО «Александровское» (разрабатывает карьер и добывает строительный песок);
[bookmark: _Hlk189556262]- предприятия строительной промышленности: асфальтобетонный завод (производит битуминозные смеси на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков); завод вибропрессованных изделий «GUDROK» (изготавливает бордюрный камень, лоток магистральный, плитка тротуарная, бордюр тротуарный, элементы зданий и сооружений: блоки стеновые).
- предприятие по обработке древесины, производству мебели: фабрика «MDW»; мебельная компания «Зарон»; мебельное предприятие «Skambo»; мебельная фабрика «Son & С»; мебельная фабрика «Мебель Хром», мебельная фабрика «СБ Профит», мебельная фабрика «Мастерская уюта», ​мебельная фабрика «Bavio», пилорама в с. Богословка и индивидуальные предприниматели небольшого производства;
- предприятия пищевой промышленности: кондитерская фабрика «Боса-Нова»; производство продуктов питания АО «Регион-Продукт»; производственный цех ООО «Агропромсервис»; убойный пункт Панкратовский Животноводческое хозяйство; пивоваренный завод ООО «Омега».
На территории Богословского сельсовета расположены следующие сельскохозяйственные предприятия:
- инкубаторий на базе ОАО ПТФ «Васильевская» (ОАО «Группа Черкизово») расположен около п. Ленинский, с выходом на автодорогу федерального значения "Саратов-Н.Новгород". Это один из крупнейших инкубаториев для вывода суточных цыплят бройлеров мощностью на 105 млн. яйцемест в год;
- ООО «Агрофирма «Раздолье» - смешанное сельское хозяйство, овощеводство на территории сельсовета;
- ООО «Нива» - растениеводство, возделывают поля рядом с селом Богословка.
- ООО «Дионис-сервис» - смешанное сельское хозяйство на территории сельсовета;
- зернохранилища в с. Богословка, с. Малая Валяевка и с. Васильевка;
- ОО Конный клуб «Сурский Гунтер» - конюшня, расположенная в с. Богословка, занимается разведением и содержанием лошадей, а также организует обучение верховой езде.
На территории сельсовета имеются КФХ и ЛПХ.
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Богословского сельсовета должны предусматривать мероприятия, направленные на предотвращение отрицательных экологических последствий хозяйственной деятельности, улучшении плодородия, по защите от эрозии.

[bookmark: _Toc194481295]2.15 Рекреация и туризм
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Территория сельсовета обладает хорошим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов и лесных территорий, а также автомобильных дорог федерального, межмуниципального и местного значения, находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов сельсовета.
На территории Богословского сельсовета расположены следующие объекты отдыха и туризма: 
1. База отдыха «Валяевские озера», расположенная в с. Богословка на берегу озера, предлагает отдых в комфортабельных домиках, расположенных на воде и на суше. Территория благоустроена, имеется столовая. 
2. База отдыха «Дубрава», расположена на самой границе с городом Пенза на территории сельсовета, доступность осуществляется со стороны ул. Арбековская г. Пензы. Предназначена для постоянного проживания за городом с полноценным городским комфортом. На территории «Дубравы» построено 8 жилых домов, имеется площадка, позволяющая организовывать игры в волейбол, теннис, бадминтон. 
Анализ сложившейся ситуации в области рекреации и туризма Боголовского сельсовета выявил следующее: наличие неорганизованных мест массового отдыха, благоприятные для развития рекреации территории рек, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме. Рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов, рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
В соответствии с предложениями администрации Богословского сельсовета, физических и юридических лиц в границах Богословского сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:
- в центре с. Богословка на южном берегу пруда планируется формирование функциональной зоны «Зона отдыха» на земельных участках с кадастровыми номерами 58:24:0020203:1428, 58:24:0020203:1400, 58:24:0020203:716;
- формирование функциональной зоны «Зона отдыха» в границах с. Богословка на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292201:406

[bookmark: _Toc194481296]2.15.1 Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Богословского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих некоммерческих товариществах в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С) создает перспективы для развития рекреационной деятельности на территории сельсовета.
Рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов Богословского сельсовета: с. Богословка, с. Васильевка, с. Малая Валяевка, с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв. м на 1 человека.
Внесением изменений в генеральный план Богословского сельсовета предлагается сформировать функциональную зону «Зона озелененных территорий общего пользования»:
- в границах с. Богословка площадью 10,3 га;
- в границах с. с. Васильевка – 0,4 га;
- в границах с. Малая Валяевка площадью 7,6 га;
- в границах п. Приовражное – 0,2 га.

[bookmark: _Toc194481297]2.15.2 Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
[bookmark: _Hlk132038533]Анализ сложившейся ситуации на территории Богословского сельсовета выявил наличие неорганизованных мест массового отдыха, а также, что благоприятные для развития рекреации территории рек, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
 Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом 
СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах прудов.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Богословского сельсовета в с. Богословка на необорудованных территориях по берегам прудов села, обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.

[bookmark: _Toc194481298]2.15.3 Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Богословский сельсовет действует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. на базе филиала муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы им. С.А. Суркова с. Богословка Пензенского района. Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Богословского сельсовета не планируется. 
В соответствии с полномочиями Богословского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc194481299]2.16 Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
Согласно сведениям, предоставленным Министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области, на территории муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области частично расположен объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Сторожевой вал 1676-1680 гг.», границы которого утверждены приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 08.09.2021 № 106-ОД.
Объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования Богословский сельсовет Пензенского района Пензенской области, отсутствуют.
[bookmark: _Toc194481300]2.17 Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
[bookmark: _Hlk185329201]Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Богословского сельсовета расположена особо охраняемая природная территория (далее - ООПТ) - государственный памятник природы областного значения "Арбековский лес" (Весёловское кв 35-39), образованная на основании Решения исполнительного комитета Пензенского областного совета народных депутатов от 23.04.1965 № 222. 
ООПТ «Арбековский лес» - ботанический памятник природы регионального значения. Общая площадь памятника - 280,0 га (площадь памятник на территории Богословского сельсовета – 277,6 га), находится близ северо- западной окраины г. Пенза, часть территории памятника расположена на территории города Пенза. На территории памятника обитают редкие растения: ветреничка алтайская, хохлатка Маршалла, зубянка пятилистная, занесенные в Красную книгу Пензенской области. Имеются участки семенного дуба 2 класса бонитета 80-летнего возраста и ольхи 100-летнего возраста. Памятник имеет природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 7 мая 2018 г. №252-пП (с последующими изменениями) на территории ООПТ и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Сведения об ООПТ «Арбековский лес» внесены в ЕГРН, реестровый номер 58:00-6.338.

[bookmark: _Toc194481301]2.18 Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc194481302]2.18.1 Охрана атмосферного воздуха
На территории Богословского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования и дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены промышленными предприятиями и предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), вокруг объектов и производств, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха (химического, биологического, физического) устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки и объекты обращения с отходами на территории Богословского сельсовета отсутствуют. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc194481303]2.18.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Богословского сельсовета централизованная система канализации расположена в с. Богословка. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
На территории сельсовета расположены гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования отсутствуют. 

[bookmark: _Toc194481304]2.18.3 Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 
- возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc194481305]2.18.4 Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса опасности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
- автомобильные дороги;
- железнодорожный траснпорт;
- производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Богословского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
По территории Богословского сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов». Для автомобильной дороги установлена придорожная полоса «Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, на участке км 407+818 – км 482+745, расположенном в границах Пензенского района Пензенской области» (реестровый номер 58:00-6.510).
Железнодорожный транспорт
Вдоль северной границы сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии направления Пенза – Ряжск Куйбышевской железной дороги.
Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk149550138]По территории сельсовета проходят: 
1. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский» (0-0,2 км) Ду -159 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -1968.
2. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский», резервная нитка (1 км) Ду - 219 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -2018.
3. МГ «Саратов-Горький» Ду 800, Ру-5,4 МПа, (187-199 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -1961.
4. МГ «Починки-Пенза» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (179-193 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2004.
5. МГ «Починки-Саранск» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (181-195 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2013.
6. МГ «Починки-Анапа» Ду 1420 мм, Ру - 9,8 Мпа, (202-209 км и 213-219 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2024.
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и сгорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc194481306]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории Богословского сельсовета отсутствуют.


105






[bookmark: _Toc170230125][bookmark: _Toc194481307][bookmark: _Hlk185330094]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
 В связи с тем, что на территории Богословского сельсовета не планируется размещение объектов местного значения поселения, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий не проводилась.
[bookmark: _Toc110497631][bookmark: _Toc194481308]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (с последующими изменениями) на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км (таблица 5.1).
 В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (с последующими изменениями) на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор), проектный объем транспортировки газа - до 31,5 млрд. куб. метров в год. Основное назначение объекта - обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ (таблица 5.1).












Таблица 5.1
	№
№ п/п
	Вид 
объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Характеристика объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	Транспортная инфраструктура

	11
	Автомобильная дорога федерального
значения
	Реконструкция автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км
	Пензенская область, Пензенский район,
Богословский сельсовет
	ФЗ/
Планируемый к реконструкции /2025
	Протяженность, км
	596,6 
	Не оказывает влияния на территорию сельсовета. Работы проводятся на участке км 13 + 500 - км 617 + 914 протяженностью 596,6 км)
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильн ых дорог федерального значения
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствую
щей
документации,
но не менее 75 м

	Инженерная инфраструктура

	22
	Магистральный газопровод
	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)
	Пензенская область, Пензенский район,
Богословский сельсовет
	ФЗ/
Планируемый к реконструкции /
2026
	проектный объем транспортировки газа, куб. метров в год 
 
	31,5 млрд. куб. метров
	Совершенствование системы газоснабже
ния,
обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) 
	Охранная зона устанавли
вается
проектом
соответствую
щей
документации,
но не менее 25 м

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc194481309]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденной приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 10.10.2024 №23-399 на территории Богословского сельсовета планируется объекты местного значения муниципального района (таблица 6.1):
	Таблица 6.1
	№
№ п/п
	Вид 
объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Характеристика объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	Транспортная инфраструктура

	11
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство детского сада
	Пензенская область, Пензенский район,
Богословский сельсовет
с. Богословка
	МЗ/
Планируемый к размещению /2026-2028
	Количество мест
	120
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	СТП муниципального образования Пензенский район Пензенской области
	не устанавливаются

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).




 


[bookmark: _Toc170230129]
[bookmark: _Toc194481310]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc194481311][bookmark: _Toc495916900]7.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Богословского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления, на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 №112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%, Vкласс – 0,017%.
На территории Богословского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 4 апреля 2024 года №183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года» территории садовых некоммерческих товариществ «Черемушки», «40-лет Октября», «Лесное» Богословского сельсовета подвержены риску возникновения лесных пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
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К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Богословского сельсовета пролегают автомобильная дорога федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов», участок железнодорожной линии направления Пенза – Ряжск Куйбышевской железной дороги, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
На территории Богословского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации, обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах, на железной дороге. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Богословского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
Вдоль северной границы сельсовета проходит однопутный неэлектрифицированный участок железнодорожной линии направления Пенза – Ряжск Куйбышевской железной дороги, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Протяженность участка железнодорожной линии составляет 20,3 км.  
Источники возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта 
Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.
Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыва- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.
С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрывопожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.
Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55 % случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты, показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.
Опасными производственными факторами трубопроводов являются:
- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- пониженная концентрация кислорода;
- дым;
- токсичность продукции.
По территории сельсовета, проходят следующие действующие объекты трубопроводного транспорта газа:
1. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский» (0-0,2 км) Ду -159 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -1968;
2. Газопровод-отвод к с-зу «Панкратовский», резервная нитка (1 км) Ду - 219 мм, Ру-5,4 МПа, категория B-IV; год ввода в эксплуатацию -2018;
3. МГ «Саратов-Горький» Ду 800, Ру-5,4 МПа, (187-199 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -1961;
4. МГ «Починки-Пенза» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (179-193 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2004;
5. МГ «Починки-Саранск» Ду 700, Ру-5,4 МПа, (181-195 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2013;
6. МГ «Починки-Анапа» Ду 1420 мм, Ру - 9,8 Мпа, (202-209 км и 213-219 км) B-IV категория; год ввода в эксплуатацию -2024.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Богословского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Богословского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ). Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
На территории Богословского сельсовета расположены автозаправочные станции: АЗС «Роснефть», АЗС «АЗИМУТ» и автомобильная газозаправочная станция.
Возможные источники ЧС на АЗС: 
- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны); 
- разрушение резервуара; 
- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;
- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;
- отрыв люка резервуара;
- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;
- срыв заливного шланга;
- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;
- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);
- аварийный перелив при наполнении резервуара;
- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;
- аварийный пролив на ТРК;
- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;
- разрушение резервуара.
Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.
Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Богословского сельсовета расположены 14 гидротехнических сооружений.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Богословского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы, могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc194481314]7.4 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Богословского сельсовета расположены 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc194481315]7.5 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Богословского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc194481316]7.6 Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Богословского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc194481317]7.7 Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Богословском  сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав должны быть разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181 с изменениями и дополнениями).
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:
- забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
- использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).
Территория Богословского сельсовета Пензенского района находится в районе выезда Филиала Пожарно-спасательная часть № 50 государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр» (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Ленинский мехлесхоз, 5Г).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
На территории Богословского сельсовета расположены объекты для пожаротушения: пожарные гидранты, пожарные водоемы, водонапорные башни. Перечень объектов для пожаротушения представлен в таблице 7.7.1.

                                                                                                                                    Таблица 7.7.1
	№ п/п
	Местоположение

	Пожарные гидранты

	1
	с. Богословка, ул. Советская, д. 7 (в рабочем состоянии)

	2
	с. Богословка, ул. Советская, д.1 (кран для заправки пожарной машины, в рабочем состоянии)

	3
	с. Васильевка, ул. Набережная (в рабочем состоянии)

	4
	п. Приовражное, ул. Железнодорожная (в рабочем состоянии)

	Пожарные водоемы

	1
	Пруд Средний с. Богословка, ул. Бельденкова

	2
	Пруд с. Богословка, ул. Фабричная

	3
	Пруд в овраге по ул. Бельденкова с. Богословка

	4
	Пруд на ручье Скачиха севернее с. Богословка на 2 км

	5
	Пруд п. Ленинский ул. Озерная

	6
	Пруд с. Вязовка

	7
	Пруд на о.Паника с. Богословка

	8
	Пруд на о. Гортон 5 км юго-западнее с. Васильевка

	9
	Пруд Нижний на р. Крутец

	10
	Пруд в с. М-Валяевка (М-Валяевские озера)

	11
	Пруд в с. М-Валяевка (в селе)

	Водонапорные башни

	1
	с. Богословка, ул. Суворова

	2
	с. Васильевка, ул. Новая

	3
	с. Васильевка ул. Подгорная

	4
	с. М-Валяевка, ул. Центральная

	5
	с. М-Валяевка, ул. Центральная


Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
0. развитие систем водоснабжения;
0. ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.



[bookmark: _Toc193710954]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ села Богословка, села Васильевка, поселка Волчий, села Вязовка, поселка Красная Новь, деревни Крутец, села Малая Валяевка, поселка Ленинский, поселка Приовражное в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Богословка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0292101; 58:24:0020101; 58:24:0020201; 58:24:0020202; 58:24:0020203; 58:24:0292001; 58:24:0292301; 58:24:0020102; 58:24:0020103; 58:24:0020104; 58:24:0020105; 58:24:0020106; 58:24:0020107; 58:24:0020108; 58:24:0020205; 58:24:0292201; 58:24:0291401; 58:24:0290901
	3,82
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	58:24:0292201:406
	8,5957
	Земли населенных пунктов
	Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 07.05.2024 №25/2329

	3
	Земли населенных пунктов
	58:24:0020202:235
	1,31
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	село Васильевка

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0040102; 58:24:0040103; 58:24:0040204; 58:24:0040205; 58:24:0040107; 58:24:0040104; 58:24:0284305; 58:24:0284403; 58:24:0284402
	1,68
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Волчий

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0040301; 58:24:0284403
	2,42
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Вязовка

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0040402; 58:24:0284305; 58:24:0284403
	1,53
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Красная Новь

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0284403; 58:24:0040801
	2,16
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Крутец

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0284402; 58:24:0040901; 58:24:0280301; 58:24:0280101
	0,62
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	9
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:24
	0,04
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	10
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:37
	0,15
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	11
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:118
	0,22
	Земли населенных пунктов
	Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.01.2025 №25/230

	12
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:2
	0,0965
	Земли населенных пунктов
	Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.01.2025 №25/229

	13
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:142
	0,1311
	Земли населенных пунктов
	Решение об учете предложения Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.01.2025 №25/229

	14
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:36
	0,09
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	15
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:35
	0,0746
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	16
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:38
	0,132
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	17
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:33
	0,07
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	18
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:139
	0,2766
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	19
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:31
	0,0732
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	20
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:30
	0,0579
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	21
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:29
	0,0751
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	22
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:99
	0,36
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	23
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:100
	0,14
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	24
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:103
	0,13
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	25
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:6
	0,1948
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	26
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:7
	0,4249
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	27
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:21
	0,12
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	28
	Земли населенных пунктов
	58:24:0040901:22
	0,04
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	село Малая Валяевка

	29
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:56
	0,15
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	30
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:298
	0,12
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	31
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:299
	0,18
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	32
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:55
	0,15
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	33
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:31
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	34
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:32
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	35
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:33
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	36
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:44
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	37
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:43
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	38
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:42
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	39
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:34
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	40
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020504:128
	0,0192
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	41
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020504:320
	0,0907
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	42
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020504:319
	0,0093
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	43
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020504:304
	0,0051
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	44
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:286
	0,0533
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	45
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292302:517
	0,0143
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	46
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:98
	0,0073
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	47
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:5
	0,0396
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	48
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:198
	0,0436
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	49
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:46
	0,1718
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	50
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:233
	0,0015
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	51
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:82
	0,0052
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	52
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:19
	0,0288
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	53
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:20
	0,1361
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	54
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:21
	0,0743
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	55
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:446
	0,0877
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	56
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:447
	0,1128
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	57
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:97
	0,0574
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	58
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:605
	0,0034
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	59
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:23
	0,1557
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	60
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:77
	0,0322
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	61
	Земли населенных пунктов
	58:24:0020505:80
	0,1192
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	62
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:91
	0,0649
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	63
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:71
	0,0867
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	64
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:63
	0,0955
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	65
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:65
	0,1172
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	66
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020505:58
	0,0267
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	67
	Земли населенных пунктов
	Часть участка 58:24:0020506:32
	0,0031
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	68
	Земли населенных пунктов
	58:24:0000000:4354
	0,3134
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	69
	Земли населенных пунктов
	58:24:0290301:551
	0,1125
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	70
	Земли сельскохозяйственного назначения
	58:24:0292302:600
	1,6053
	Земли населенных пунктов
	Решение об учете предложений Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 27.02.2025 №25/1075

	71
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:272
	0,0889
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	72
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:273
	0,1258
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	73
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:143
	0,1138
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	74
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:142
	0,1432
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	75
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:386
	0,10
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	76
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:387
	0,1054
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	77
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:155
	0,0986
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	78
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:156
	0,985
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	79
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:149
	0,1375
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	80
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:148
	0,1375
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	81
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:54
	0,255
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	82
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:399
	0,15
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	83
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292001:400
	0,03
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	84
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	58:24:0292001:35; 58:24:0292001:375
	150,0
	Земли населенных пунктов
	Письмо Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 14.03.2024 №23/262

	85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0292001; 58:24:0020504; 58:24:0020505; 58:24:0292302; 58:24:0020506; 58:24:0290301; 58:24:0292302; 58:24:0290401; 58:24:0020507; 58:24:0292302; 58:24:0020508; 58:24:0020502; 58:24:0020501;
	10,35
	
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Ленинский

	86
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0020301; 58:24:0292101
	0,58
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Приовражное

	87
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть квартала: 58:24:0020701; 58:05:0711001; 58:18:0960508
	0,98
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам





Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, отражен в таблице 8.2.
Таблица 8.2
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, кв.м.
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Богословка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0292101; 58:24:0020101; 58:24:0020201; 58:24:0020202; 58:24:0020203; 58:24:0292001; 58:24:0292301; 58:24:0020102; 58:24:0020103; 58:24:0020104; 58:24:0020105; 58:24:0020106; 58:24:0020107; 58:24:0020108; 58:24:0020205; 58:24:0292201; 58:24:0291401; 58:24:0290901
	4,11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	2
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0292101
	0,15
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	3
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292201:685
	3,0456
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	предложение администрации Богословского сельсовета

	4
	Земли населенных пунктов
	58:24:0292201:239
	3,6852
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	предложение администрации Богословского сельсовета

	село Васильевка

	5
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0040102; 58:24:0040103; 58:24:0040204; 58:24:0040205; 58:24:0040107; 58:24:0040104; 58:24:0284305; 58:24:0284403; 58:24:0284402
	3,56
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Волчий

	6
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0040301; 58:24:0284403
	0,78
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Вязовка

	7
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0040402; 58:24:0284305; 58:24:0284403
	6,57
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Красная Новь

	8
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0284403; 58:24:0040801
	0,30
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	деревня Крутец

	9
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0284402; 58:24:0040901
	0,51
	Земли сельскохозяйственного назначения 
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	село Малая Валяевка

	10
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0292001; 58:24:0020504; 58:24:0020505; 58:24:0292302; 58:24:0020506; 58:24:0290301; 58:24:0292302; 58:24:0290401; 58:24:0020507; 58:24:0292302; 58:24:0020508; 58:24:0020502; 58:24:0020501;
	1,50
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Ленинский

	11
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0020301; 58:24:0292101
	0,31
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	поселок Приовражное

	12
	Земли населенных пунктов
	Часть квартала: 58:24:0020701; 58:05:0711001; 58:18:0960508
	0,18
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам




[bookmark: _Toc194481319]
9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории Богословского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
[bookmark: _Toc194481320]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1
Таблица 10.1
	[bookmark: _Hlk193899148]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2040)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	18349,98
	18349,98

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1673,64
	1841,72

	1.1.1
	с. Богословка
	га
	791,43
	795,13

	1.1.2
	с. Васильевка
	га
	211,20
	209,32

	1.1.3
	п. Волчий
	га
	20,15
	21,79

	1.1.4
	с. Вязовка
	га
	209,84
	204,80

	1.1.5
	п. Красная Новь
	га
	15,06
	16,92

	1.1.6
	д. Крутец
	га
	17,72
	20,72

	1.1.7
	с. Малая Валяевка
	га
	352,80
	516,52

	1.1.8
	п. Ленинский
	га
	35,65
	35,92

	1.1.9
	п. Приовражное
	га
	19,79
	20,60

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	13323,42
	13268,73

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	567,06
	453,67

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	2785,86
	2785,86

	2. Функциональные зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1407,11
	1324,20

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	2,21
	2,24

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	27,98
	177,41

	4
	Общественно-деловая зона
	га
	53,20
	56,90

	5
	Производственная зона
	га
	12,82
	165,34

	6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	2,49
	4,66

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	210,69
	12,70

	8
	Зона садоводства, огородничества
	га
	356,67
	356,67

	9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	195,84
	201,13

	10
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	18,47

	11
	Зона отдыха
	га
	-
	9,71

	12
	Зона кладбищ
	га
	10,91
	18,56

	13
	Иные зоны
	га
	-
	128,85

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	3

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	3
	3

	3.4
	ФАП
	ед.
	3
	3

	3.5
	Врачебная амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.7
	Библиотека
	ед.
	3
	3

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.1
	федерального значения
	км
	8,01
	8,01

	4.1.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	17,07
	17,07

	4.1.3
	местного значения
	км
	4,87
	4,87

	4.1.4
	местного значения поселения (улично-дорожная сеть)
	км
	68,5
	68,5

	4.2
	Протяженность железной 
[bookmark: _GoBack]дороги (железнодорожный путь общего пользования в границах поселения)
	км
	20,3
	20,3

	*с учетом реализации строительства коттежного поселка в северо-восточной части Богословского сельсовета, в границах кадастрового квартала 58:28:0511002, где протяженность УДС может составить 55 км расчитанной в соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования (8 км на 1 кв.км)

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	5
	5

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	8
	8

	5.3
	Каптаж
	ед.
	4
	4

	5.4
	Резервуар
	ед.
	3
	3

	5.5
	Насосная станция
	ед.
	2
	2

	5.6
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	5.7
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	85
	85

	5.8
	Газораспределительная станция
	ед.
	1
	1

	5.9
	Пункт редуцирования газа 
	ед. 
	85
	85

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	3
	3

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	5867
	5204



Численность населения
Ряд 1	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	6750	6621	6483	5999	5879	5867	Годы 

количесво. чел
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