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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 16.11.2011 № 196-82/5 «Об утверждении генерального плана территории Засечного сельсовета Мокшанского района  Пензенской области» (с последующими изменениями). 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 24.06.2024 № 383/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генплан Засечного сельсовета, утвержденный в 2011 году, действует до 2030 года. Внесение изменений в генплан предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2040 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Мокшанского района Пензенской области, администрацией Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены:
1. Документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области четвертого созыва от 11.06.2020 № 476-42/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Мокшанский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Мокшанского района);
- Генеральный план Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 16.11.2011 №196-82/5 «Об утверждении генерального плана Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области (в новой редакции)»;
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 24.05.2019 №450-207/6;
3. Нормативные правовые акты:
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
4. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 26.10.2021 № 907 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района, утвержденные постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 26.10.2021 №908 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области»;
5. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденная постановлением администрации Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 05.05.2017 №49/1;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 №85;
- Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 30.11.2016 №84;
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).



Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.












[bookmark: _Toc178257021]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
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- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
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- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области
«Стратегия социально-экономического развития Мокшанского района
Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года). 
Муниципальные программы:


	
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Основные направления реализации

	1
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
	Финансовое управление администрации Мокшанского района Пензенской области
	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
Реализация подпрограмм:
«Управление муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области»;
«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района Пензенской области»;
«Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Мокшанского района Пензенской области».

	2
	Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
	Организационный отдел администрации Мокшанского района Пензенской области
	Повышение эффективности муниципальной службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.

	3
	Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Администрация Мокшанского района (отдел по реализации молодежной политики, культуре, физической культуре и спорту);

Управление образованием администрации Мокшанского района;
 
Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района;

 Управление социальной защиты населения администрации Мокшанского района
	Создание экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи, а также деятельности детских и молодежных объединений Мокшанского района Пензенской области, развитие физической культуры и спорта среди различных категорий населения Мокшанского района

	4
	Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы
	Администрация Мокшанского района (отдел по реализации молодежной политики, культуре, физической культуре и спорту, отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
	Реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности, единства гражданского общества, а также развитие туристкой деятельности для приобщения граждан к культурному и природному наследию Мокшанского района: сохранение и охрана объектов культурного наследия Мокшанского района, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов

	5
	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
	Администрация Мокшанского района Пензенской области
	Формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, предупреждение коррупционных правонарушений на территории Мокшанского района. 

	6
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
	Администрация Мокшанского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Мокшанского района
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров; минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	7
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Администрация Мокшанского района Пензенской области
	Эффективное управление инвестиционными процессами и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, обеспечение занятости местного населения и сбалансированности бюджета Мокшанского района Пензенской области, решение ряда социальных проблем и снижение социальной напряженности
Реализация подпрограмм:
«Развитие инвестиционного потенциала Мокшанского района»; «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области»; «Развитие торговли в Мокшанском районе Пензенской области»

	8
	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
	Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Мокшанского района Пензенской области
	Решение задач развития систем жизнеобеспечения, в том числе, относящимся к системе обращения отходов производства и потребления, автодорожного хозяйства и системы транспортного обеспечения населения; а так же реформирования и модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает активное воздействие на всю рассматриваемую сферу посредством целевых установок и взаимосвязанного использования различных экономических, правовых и иных механизмов.
Реализация подпрограмм:
«Модернизация систем жизнеобеспечения населения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области»; «Мероприятия межмуниципального характера по охране окружающей среды в Мокшанском районе Пензенской области»

	9
	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
	Администрация Мокшанского района

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мокшанского района Пензенской области» 
(МФЦ)
	Повышение уровня Организации деятельности МАУ «МФЦ Мокшанского района»; противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставление государственных и муниципальных услуг
 


	10
	Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы
	Управление социальной защиты населения администрации Мокшанского района Пензенской области

Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации
Мокшанского района

Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физической культуре и спорту администрации Мокшанского района

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Мокшанского района»

Финансовое управление администрации Мокшанского района

Управление образованием администрации Мокшанского района

Управление образованием администрации Мокшанского района.
	Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения путем модернизации и развития сектора социальных услуг, а так же поддержка семьи, развитие эффективной системы социального обслуживания, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, улучшение демографической ситуации в районе, привлечение специалистов с высшим и средним медицинским образованием для работы в организациях здравоохранения Мокшанского района, рост количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, рост числа волонтеров на территории Мокшанского района.
Реализация подпрограмм:
«Малых дел»; «Оказание адресной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Мокшанского района Пензенской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; «Старшее поколение»

	11
	Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014-2027 годы
	Администрация Мокшанского района Пензенской области (отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Мокшанского района Пензенской области)

Управление по развитию сельского хозяйства малого и среднего предпринимательства администрации Мокшанского района Пензенской области.
	Повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Мокшанского района
Реализация подпрограмм:
 обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы»; «Устойчивое развитие сельских территорий Мокшанского района на 2014–2019 годы и на период до 2027 года»; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Мокшанского района на 2022 год и на плановый период 2023 - 2027 годов»

	12
	Развитие образования в Мокшанском районе на 2014-2027 годы
	Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Мокшанского района, сохранение и укрепление здоровья детей
Реализация подпрограмм:
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Мокшанском районе»; «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мокшанском районе»; «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта»

	13
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Мокшанского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Мокшанского района
Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Мокшанского района
	Сохранение существующих объектов жизнеобеспечения населения и развитие позитивной динамики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, минимизации рисков возникновения аварий


	14
	Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах
	Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Мокшанского района Пензенской области
	Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; развитие производства местных строительных материалов на территории района

	15
	Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы
	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Пензенской области

Отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Мокшанского района Пензенской области
	Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного использования и улучшения земель муниципального района




Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- Постановление администрации Засечного сельсовета № 49/1 от 5.05.2017 года об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»;
- Постановление администрации Засечного сельсовета № 85 от 30.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»;
- Постановление администрации Засечного сельсовета № 84 от 30.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период 2016-2025 годы».


[bookmark: _Toc178257022]2.Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc178257023]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов (таблица 2.1-1).
Административным центром является село Засечное.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Засечное

	2
	село
	Бибиково

	3
	деревня
	Воронцовка

	4
	село
	Сумароково

	5
	село
	Хоненево

	6
	деревня
	Черниговка


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Засечного сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Засечного сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).
Таблица 2.1-2
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Засечный сельсовет
	58:18-3.5


Территория муниципального образования Засечный сельсовет Мокшанского района составляет 16053,35 га. 
Засечный сельсовет входит в состав Мокшанского муниципального района с административным центром – р.п. Мокшан.
Засечный сельсовет граничит:
- на северо-востоке – с Болотниковским сельсоветом Лунинского района;
- на юго-востоке – с Александровским сельсоветом Бессоновского района;
- на юге – с Юровским сельсоветом Мокшанского района;
- на юго-западе – с Богородским сельсоветом Мокшанского района;
- на севере – с Царевщинским сельсоветом Мокшанского района;
- на западе – с Плесским сельсоветом Мокшанского района.

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-3
	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Засечное
	р.п. Мокшан
	г. Пенза

	[bookmark: _Hlk148445966]1.
	с. Засечное
	–
	14,2
	53

	2.
	с. Бибиково
	12,1
	23,8
	57

	3.
	д. Воронцовка
	5,9
	12,5
	51

	4.
	с. Сумароково
	16,4
	28,1
	50

	5.
	с. Хоненево
	22,3
	34
	57

	6.
	д. Черниговка
	12
	23,7
	57

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Симанщина, расположена в с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, на расстоянии 37 км от села Засечное. Ближайший аэропорт находится в г. Пенза.
Местоположение Засечного сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Схема расположения Засечного сельсовета в Мокшанском районе представлена на рисунке 3.
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Рисунок 1
Местоположение Засечного сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]

Местоположение Засечного сельсовета в системе расселения Мокшанского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Засечного сельсовета в Мокшанском районе
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[bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245][bookmark: _Toc178257024]2.2. Объекты культурного наследия.
Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества, включая объекты археологического наследия, связанные с ними территории, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
[bookmark: _Toc8212246]Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области объекты культурного наследия отсутствуют.

[bookmark: _Toc131075389][bookmark: _Toc178257025]2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;
г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257026]2.4. Природные условия и ресурсы территории.

Климат.
Территория сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Зима наступает в третьей декаде ноября и длится более четырех месяцев.
Средняя температура летом составляет +19C, зимой -13C.
Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. 
Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.
Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.
Время вскрытия рек — первая декада апреля.
Продолжительность снежного покрова — 141 день.
Преобладающие ветры – юго-восточного направления. 
Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.
Снежный покров достигает до 29 см. и более. 
В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Гидрография.
Гидрографическая сеть территории поселения представлена реками Керенка, Шукша, Рысевка, Саранка, ручьями и прудами. 
Река Керенка берёт начало юго-восточнее рабочего посёлка Мокшан. Течёт на северо-восток. Устье реки находится у села Хоненево в 59 км от устья Шукши. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна – 137 км². Левый приток Шукши. На реке расположено село Керенка.
Река Шукша – река в России, левый приток Суры, протекает по Мокшанскому, Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области. Начинается близ посёлка Мирный Мокшанского района. Устье реки находится ниже посёлка городского типа Лунино. В основе названия финско-волжское шокш (мар.) – «рукав, приток». На всем протяжении протекает по безлесному открытому плато. Длина реки составляет 84 км, водосборная площадь – 946 км². Правый берег высокий, левый – низкий. Река используется для водоснабжения и орошения. Имеет 5 притоков.
Река Рысевка, как и многие реки Пензенского района имеют равнинный характер с залесенными берегами. Левый приток Шукши. Длина реки составляет 18 км, площадь водосборного бассейна – 157 км².
Река Саранка является правым притоком реки Мокша. Длина реки составляет 17 км, водосборного бассейна – 75,1 км².
Питание водных объектов, смешанное с преобладанием снегового – весной, летом осуществляется в основном за счет подземных источников, грунтовых вод. Устойчивый ледяной покров, как обычно устанавливается во второй половине ноября, отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней, мощность льда от 0,2 до 0,5м, средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. Отдельными зимами ледяной покров на реке не устанавливается. По своему руслу в границах поселения реки образуют несколько прудов, которые обогащают природный ландшафт территории. 
Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4-1
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Керенка
	16
	137
	100
	30

	2
	р. Шукша 
	84
	946
	200
	50

	3
	р. Рысевка
	18
	157
	100
	30

	4
	р. Саранка
	17
	75,1
	100
	30



Почвы.
Почвы - это природные образования в результате воздействия на поверхностные слои литосферы воды, воздуха и живых организмов. 
Преобладающими почвами являются черноземы выщелоченные, по механическому составу – среднегумусные среднемощные, но встречаются тяжелосуглинистые, легкоглинистые, среднесуглинистые и песчаные.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы – темно-серая почва. Аллювиально-луговые почвы располагаются в основном в поймах рек. 
Эрозионные процессы проявляются в незначительных формах. Слабо и среднесмытые почвы используются преимущественно под пашню.  
Почвы Засечного сельсовета в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. 

Рельеф
Территория Засечного сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. 
Склоны, спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. Густота овражно-балочной сети более 0,4 км/кв.км.
Рельеф в основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию линейной эрозии.

Растительность
Территория Засечного сельсовета по ландшафтным особенностям относится к лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности. Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер луговой, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик.
 В поймах рек травянистая растительность представлена пойменными разнотравно-злаковыми группировками. Из злаков преобладают: мятлик луговой, пырей ползучий, типчак. Из разнотравья: полынь горькая или степная, тысячелистник, одуванчик, осока ранняя.
Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и поймах рек и представлена кленом, осиной, березой, дубом, липой, сосной, кустарниками, жимолостью.
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово - разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища.

[bookmark: _Toc178257027]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Засечного сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 106 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. Порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории определен в положениях в отношении каждого вида зон, которые утверждаются Правительством РФ. Для зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), такие положения не утверждаются. До утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями ст.106 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, Правительством РФ для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида. 
Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами, и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) зоны с особыми условиями использования территории, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территории считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч.8 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» до 01.01.2028 зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 01.01.2025 одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
В случае, если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 01.01.2025», либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 01.01.2028, за исключением случая, предусмотренного ч.13 и ч.15 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Засечный сельсовет представлены в таблице 2.5-1.
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Засечный сельсовет.
Таблица 2.5-1
	[bookmark: _Hlk130913247]№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

	4
	Охранные зоны линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Hlk140228755]Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
Согласно требованиям, к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-2.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 2.5-2
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения 

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	Линии электропередач регионального значения

	110
	20


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]Пунктом 10 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 устанавливается подробный перечень параметров, при соблюдении которых в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений. 
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.
В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы отображена в материалах генерального плана в размере:
           1) придорожная полоса (I–II–III категория дороги) – 75 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов";
2) придорожная полоса (IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "р.п. Мокшан - г. Нижний Новгород - г. Саратов" в границах района – автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения;
3) придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "Подъезд к с. Засечное";
-автодорога "Подъезд к д. Воронцовка";
-автодорога "Подъезд к с. Бибиково";
-автодорога "р.п. Мокшан - "г. Нижний Новгород - г. Саратов" - с. Сумароково;
-автодорога "Подъезд к с. Хоненево" – автомобильная дорога местного значения.


Охранные зоны трубопроводов
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
По территории Засечного сельсовета с юга на север, от ГРС Сумароково проходит распределительный газопровод высокого давления регионального значения от с. Сумароково до д. Черниговка, с. Бибиково, с. Хоненево, с. Засечное и далее в северном направлении населенных пунктов соседних сельсоветов.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.  

Охранные зоны объектов магистральных трубопроводов (газопроводов) 
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)». 
По территории Засечного сельсовета проходят действующие магистральные газопроводы (далее - МГ) высокого давления федерального значения: 
- МГ «Саратов-Горький» (ДУ 800мм),
- МГ «Починки-Пенза» (ДУ 700мм), 
- МГ «Починки-Саранск» (ДУ 700мм), 
- часть газопровода-отвода к ГРС «Михайловка» (ДУ 219мм),
- газопровод-отвод к ГРС «Сумароково» (ДУ 159мм),
- МГ «Починки-Анапа» (ДУ 1420мм) имеет статус действующего в составе проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор).
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются: 
- вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 
- вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
- вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны; 
- вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-3.
 Таблица 2.5-3
	Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Керенка
	100
	30

	2.
	р. Шукша
	200
	50

	3.
	р. Рысевка
	100
	30

	4.
	р. Саранка
	100
	30

	5.
	иные гидрологические объекты
	50*
	50*

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации



Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании ст.65 Водного кодекса РФ.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии со ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Засечного сельсовета.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Санитарно-защитные зоны.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Согласно Правилам установления СЗЗ санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  На момент разработки генерального плана проекты СЗЗ на действующие предприятия отсутствуют. Генеральным планом поселения отображены ориентировочные размеры СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры отображены нижеследующие ориентировочные минимальные размеры санитарно-защитных зон.
1. Объекты II класса опасности – 500м:
- скотомогильник с биологической камерой;
- производство асфальтобетона на стационарных заводах.
2. Объекты III класса опасности – 300 м:
- мельницы производительность более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.
3. Объекты IV класса опасности – 100 м:
- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
- тепличные и парниковые хозяйства. 
4. Объекты V класса опасности – 50 м:
- сельские кладбища;
- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.
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Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) 
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 

[bookmark: _Toc178257028]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Засечного сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 16.11.2011 № 196-82/5 «Об утверждении генерального плана территории Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области (в новой редакции)» предусматривал: 
Таблица 2.6-1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)
	Примечание

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 16.11.2011 № 196-82/5 (в новой редакции от 25.08.2022 №235-102/7)

	1. Жилищное строительство:
	

	Не предусматривал
	-
	

	2. Транспортная инфраструктура:
	

	Предусматривал

	Частично
	-реконструкция автодороги Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов»;
-асфальтирование автодороги регионального или межмуниципального значения и подъездных автодорог местного значения.

	3. Инженерная инфраструктура:
	

	Предусматривал
	На стадии реализации
	-строительство магистрального газопровода «Расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» согласно СТП РФ.

	4. Социальная инфраструктура:
	

	Предусматривал
	Частично
	-строительство ФАП в с. Сумароково взамен существующего;
-строительство ФАП в с. Засечное согласно программе Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП в 2022 г.;
-реконструкция Филиала МБУК МЦ РДК в с. Засечное.

	5. Развитие территории сельсовета
	

	Не предусматривал
	-
	

	Объекты производственной деятельности 

	Не реализовано
	-строительство фермы КРС молочных пород (ИП ГКФХ Бердникова О.А.) в с. Хоненево согласно СТП Мокшанского района



Территория Засечного сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения реализованы или реализованы частично (таблица 2.6-1). В настоящем проекте генерального плана проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Засечного сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc178257029]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена северо-восточной части Мокшанского района Пензенской области, состоит из единого массива.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Засечного сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Засечное, д. Черниговка, с. Бибиково, с. Сумароково, с. Хоненево, д. Воронцовка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Шукша, Керенка, Рысевка, Саранка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Засечного сельсовета расположена в северо-восточной части Мокшанского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".
В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Засечное. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Засечное.
с. Засечное
Село находится в 10 км к северу от районного центра, в верховье реки Рысевки и в 8 км от трассы Р-158. Развитие жилой зоны определено в восточном направлении. Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. Село имеет общественно-деловой центр, представленный зданиями школы, администрации, а также культурно-досуговым центром. С западной стороны и на севере расположены территории сельскохозяйственного использования, с южной и восточной стороны примыкают производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водоснабжением. Газифицировано село Засечное полностью. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.
д. Черниговка
с. Бибиково
Территории населенных пунктов граничат друг с другом и представляют собой вытянутую в поперечном направлении от автодороги Р-158 жилую застройку, которая расположена вдоль протекающей через нее реки Рысевка. Расстояние от села Бибиково до автодороги Р-158 составляет 2,5км; от д. Черниговка до автодороги Р-158 – 2,4км. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов). Свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи.
В юго-восточной части д. Черниговка и юго-западной части с. Бибиково примыкает зона сельскохозяйственного использования. 
Населенные пункты электро- и газифицированы. Централизованные системы теплоснабжения и водоснабжения не предусмотрены. 
с. Сумароково
Село находится в 1,5км от главной планировочной оси сельсовета автодороги Р-158.
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. На востоке и с южной стороны располагаются граничащие с населенным пунктом зоны сельскохозяйственного использования.
 Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует.
д. Воронцовка
Населенный пункт находится в 8км от автодороги Р-158 и образован одной улицей с застройкой индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улицы, направление которой увязано с рельефом местности.
Инженерная инфраструктура деревни: центральное электроснабжение; источником водоснабжения служат колодцы и родники; центральное газоснабжение отсутствует; централизованное теплоснабжение отсутствует.
с. Хоненево
Село расположено в 7км от автодороги Р-158. Селитебная застройка расположена по всей территории села вдоль одной улицы. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов). С западной и восточной сторон примыкают зоны сельскохозяйственного использования.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения не предусмотрена. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.


Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Засечного сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Шукша, р. Рысевка).
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в относительной близости от сети федеральных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Засечного сельсовета представлены в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2024 чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Засечное
	228
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	2
	с. Бибиково
	27
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	3
	д. Воронцовка
	3
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	4
	с. Сумароково
	96
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	5
	с. Хоненево
	68
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	6
	д. Черниговка
	32
	+
	-
	-
	+
	-
	-



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Засечный сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Засечного сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Засечного сельсовета конкретизируются предложения СТП Мокшанского района, программ комплексного социально-экономического развития Мокшанского района Пензенской области и Засечного сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc45096705]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc178257030]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

Баланс территории
Общая площадь в административных границах Засечного сельсовета составляет 16053,35га (таблица 2.8-1). 
Наличие и распределение земельного фонда Засечного сельсовета по категориям земель (2024г.)
Таблица 2.8-1
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельского поселения, в том числе: 
	га
	16053,35

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	15044,33

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	593,07

	2.1.1
	с. Засечное
	га
	174,41

	2.1.2
	с. Бибиково
	га
	92,11

	2.1.3
	д. Воронцовка
	га
	9,7

	2.1.4
	с. Сумароково
	га
	187,2

	2.1.5
	с. Хоненево
	га
	56,31

	2.1.6
	д. Черниговка
	га
	73,29

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	38,88

	4.1
	Земли лесного фонда 
	га
	378,04



Из общей площади территории Засечного сельсовета 93,71% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 3,69 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Засечного сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Засечного сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 2.8-2.
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2040)

	1
	Жилые зоны
	га
	553,19
	526,99

	2
	Общественно-деловые зоны
	га
	2,57
	2,57

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	6,6
	2,05

	3.1
	производственная зона
	га
	-
	0,24

	3.2
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	6,6
	1,81

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	101,15
	101,41

	4.1
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	61,66
	60,46

	4.2
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	39,49
	40,95

	5
	Зоны рекреационного назначения
	
	-
	1,09

	6
	Зоны специального назначения
	га
	3,17
	3,17

	6.1
	зона кладбищ
	га
	3,17
	3,17

	7
	Иные зоны
	га
	-
	21,55

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.
Примечание:
Приведенные в данной таблице числа рассчитаны в мапинфо по границе Мокшанского лесничества с реестровым номером 58:00-15.9


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов.
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Засечного сельсовета территории общего пользования представлены выше перечисленными объектами. 

[bookmark: _Toc178257031]2.9. Население и трудовые ресурсы

[bookmark: _Toc178257032]2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Мокшанского муниципального района в целом, так и Засечного сельского поселения в частности.
 По численности населения Засечный сельсовет в разрезе Мокшанского района Пензенской области находится на 1 месте (Таблица 2.9.1-1), среднегодовая численность населения Засечного сельсовета составляет 454 человека.

Численность населения в сельских поселениях Мокшанского района  
Пензенской области на 2024 г. (по данным Росстат)
Таблица 2.9.1-1

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдалось как снижение, так и увеличение численности населения (таблица 2.9.1-2)  

Динамика численности населения Засечного сельсовета 
Таблица 2.9.1-2

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения на 01.01.2024 составляет 454 человека.
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Засечного сельсовета, нет.

Численность населения по населенным пунктам Засечного сельсовета на 01.01.2024
Таблица 2.9.1-3 
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Засечный сельсовет, в том числе:
	16053,35
	454

	1
	с. Засечное
	174,58
	228

	2
	с. Бибиково
	92,96
	27

	3
	д. Воронцовка
	8,32
	3

	4
	с. Сумароково
	188,78
	96

	5
	с. Хоненево
	56,54
	68

	6
	д. Черниговка
	75,17
	32


Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2019 г. по 2024 г. (за последние 6 лет) уменьшилась с 558 человек до 454 человек (таблица 2.9.1-2), это уменьшение произошло за счет естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших. 
Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.

[bookmark: _Toc178257033]2.9.2. Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на первую очередь (2030) и на расчетный срок действия генерального плана - 2044 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. 
Коэффициент естественного прироста(убыли) населения (на 1000 человек) составляет -8,5 (на 1000 человек населения) за 6 лет.
Коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет -5,9 (на 1000 человек населения) за 6 лет. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -14,4.
Прогнозная численность населения Засечного сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
-на первую очередь строительства (2030г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где


Nn –численность населения на начало планируемого периода (454);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (6);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-14,4).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-8,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-5,9).
Прогнозная численность населения Засечного сельсовета на основе указанных показателей на 1 очередь (до 2030года) составит 418 человек.

-на расчетный срок (2044г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где


Nn – численность населения на начало планируемого периода (454);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (20);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-14,4).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-8,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-5,9).
Прогнозная численность населения Засечного сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2044года) составит 341 человек.

[bookmark: _Toc178257034]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)

[bookmark: _Toc178257035]2.10.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.
По состоянию на 01.01.2024 г. в поселении насчитывается 347 домовладений. 
[bookmark: _Hlk148965084][bookmark: _Hlk137029793]В границах Засечного сельсовета, существующий жилищный фонд составляет 27,76 тыс. кв.м общей площади. Из них 26,26 тыс. кв.м составляет индивидуальный тип застройки, 1,5 тыс. кв.м относится к застройке блокированного типа.
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Засечному сельсовету составляет 61,15 кв.м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип).

[bookmark: _Toc178257036]2.10.2. Прогноз развития жилищного комплекса
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Засечного сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный период планирования - 2044 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в 2030 году составит 33,0 кв.м., в 2035 году – 35,0 кв.м. В среднем на одного жителя на расчетный срок (2044 г.) должно приходиться не менее 35,0 кв.м. общей площади. В качестве целевого ориентира настоящей Стратегии взята обеспеченность 31,0 кв. м на душу населения на 2025год.
Расчет требуемого объема жилья для территории Засечного сельсовета проведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями) (таблица 2.10.2-1).

Расчет требуемого объема жилья для территории Засечного сельсовета
Таблица 2.10.2-1
	
	Наименование
 населенных пунктов 
	Потребности
 в жилье на существующее население по расчету, кв.м.
	Население на 1 очередь (2030г.)

	Общая площадь жилья на 1 очередь (2030г.), тыс.кв.м. из расчета 35,0 кв.м. общей площади на 1 человека
	Население 
на 
расчетный
 срок
 (2044г.)

	Общая площадь жилья на расчетный срок (2044г.), тыс.кв.м. из расчета 35,0 кв.м. общей площади на 1 человека 

	1
	с. Засечное
	228 х 30,25=6897
	209 x 33=
	6897
	171 х 35=
	5985

	2
	с. Бибиково
	27 х30,25=816,75
	25 x 33=
	825
	20 х 35=
	700

	3
	д. Воронцовка
	3 х 30,25=90,75
	3 x 33=
	99
	3 х 35=
	105

	4
	с. Сумароково
	96 х 30,25=2904
	88 x 33=
	2904
	72 х 35=
	2520

	5
	с. Хоненево
	68 х 30,25=2057
	63 x 33=
	2079
	51 х 35=
	1785

	6
	д. Черниговка
	32 х 30,25=968
	30 x 33=
	990
	24 х 35=
	840

	
	Всего
	13733,5
	418 x 33=
	13794
	341 x 35=
	11935



Нормативная потребность населения Засечного сельсовета в жилом фонде на      1.01.2024 года – 13,734 тыс. кв.м, при существующем жилом фонде 27,76 тыс. кв.м. На 1 очередь потребность составит 13,794 тыс. кв.м. На расчетный срок потребность составит 11,935 тыс. кв.м. Жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство. 
Новое жилищное строительство на территории сельсовета обеспечивается за счет индивидуального строительства. 
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Засечного сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc178257037]2.11. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc178257038]
2.11.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
В границах муниципального образования объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее:
-ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 37 км от села Засечное.
Выводы:
Отсутствие возможности использования железнодорожного транспорта в целях перевозки пассажиров и грузов затрудняет потенциальное развитие территории сельсовета. 

[bookmark: _Toc178257039]2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Засечного сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.

[bookmark: _Toc178257040]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Засечного сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на незначительном удалении от Засечного сельсовета; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc178257041]2.11.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Засечного сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения поселения (таблица 2.11.4-1). 
Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района.
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Засечного сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2024) **
Таблица 2.11.4-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия/
категория

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель (м)
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Участок автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"
	Мокшанский район, Засечный сельсовет
	Протяженность, км
	12712,38
	Асфальтобетонные /I–II–Ⅲ

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	[bookmark: _Hlk148693704]1
	Автомобильные дороги регионального значения
	Автодорога "р.п. Мокшан - г. Нижний Новгород - г. Саратов" в границах района
	Мокшанский район, Засечный сельсовет
	Протяженность, км
	17,92
	Асфальтобетонные/Ⅳ


	Автомобильные дороги местного значения

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "р.п. Мокшан - "г. Нижний Новгород - г. Саратов" - с. Сумароково
	
Мокшанский район, Засечный сельсовет
	

Протяженность, км
	8,27
	
Асфальтобетонные/
Ⅴ

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Подъезд к с. Засечное"
	
Мокшанский район, Засечный сельсовет
	
Протяженность, км
	1,3
	Асфальтобетонные/
Ⅴ

	3
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога - "Подъезд к с. Хоненево"
	Мокшанский район, Засечный сельсовет
	
Протяженность, км
	5,1
	
Асфальтобетонные/
Ⅴ

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Подъезд к с. Бибиково"
	
Мокшанский район, Засечный сельсовет
	


Протяженность, км
	4
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	5
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Подъезд к д. Воронцовка"
	
Мокшанский район, Засечный сельсовет
	



Протяженность, км
	2,7
	



Асфальтобетонные/
Ⅴ

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.


           
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Засечного сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги регионального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.  
В соответствии с РНГП Пензенской области (раздел 1.2, таблица 1.2.1 (п. 1.1)) минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием в границах Засечного сельсовета соответствует нормативным требованиям (100% в общей протяженности автодорог). 
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Засечного сельсовета выявил следующее:
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия. 
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Засечного сельсовета составляет 21 км, в том числе 19,67 км с щебеночным покрытием, 1,33 км – с асфальтовым (таблица 2.11.4-2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (21 км) и площади всех населенных пунктов (5,96 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 3,52 км/ кв. км.

Таблица 2.11.4-2
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га) (кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	с. Засечное
	174,58 (1,75)
	6,5
	3,71

	2
	с. Бибиково
	92,96 (0,93)
	2,9
	3,12

	3
	д. Воронцовка
	8,32 (0,08)
	0,87
	10,88

	4
	с. Сумароково
	188,78 (1,89)
	7,13
	3,77

	5
	с. Хоненево
	56,54 (0,57)
	1,8
	3,16

	6
	д. Черниговка
	75,17 (0,75)
	1,8
	2,4

	
	Всего
	596,35 (5,96)
	21
	



В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Засечного сельсовета указан в таблице 2.11.4-3.
Таблица 2.11.4-3
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Засечного сельсовета (2024)
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	 Общая протяженность улиц населенного пункта (км.) 

	село Засечное

	1
	Улица в жилой застройке
	Пановка
	0,6

	2
	Улица в жилой застройке
	Молодежная
	1

	3
	Улица в жилой застройке
	Соленовка
	1,1

	4
	Улица в жилой застройке
	Самодуровка
	1,4

	5
	Улица в жилой застройке
	Козовка
	0,7

	6
	Улица в жилой застройке
	Митьковка
	1

	7
	Улица в жилой застройке
	Выселки
	0,7

	
	
	Итого
	6,5

	село Сумароково

	1
	Улица в жилой застройке
	Маливиновка
	0,7

	2
	Улица в жилой застройке
	Лошевка
	0,6

	3
	Улица в жилой застройке
	Жмакинка
	0,8

	4
	Улица в жилой застройке
	Краевка
	0,73

	5
	Улица в жилой застройке
	Сопитовка
	1

	6
	Улица в жилой застройке
	Школьная
	0,45

	7
	Улица в жилой застройке
	Садовая
	0,15

	8
	Улица в жилой застройке
	Молодежная
	0,41

	9
	Улица в жилой застройке
	Новая
	0,6

	10
	Улица в жилой застройке
	Вазилевка
	0,9

	11
	Улица в жилой застройке
	Мира
	0,5

	12
	Улица в жилой застройке
	Совхозная
	0,29

	
	
	Итого
	7,13

	село Бибиково

	1
	Улица в жилой застройке
	Луговка
	1,7

	2
	Улица в жилой застройке
	Центральная
	1,2

	
	
	Итого
	2,9

	деревня Черниговка

	1
	Улица в жилой застройке
	Мокрая
	1

	2
	Улица в жилой застройке
	Большая
	0,8

	
	
	Итого
	1,8

	село Хоненево

	1
	Улица в жилой застройке
	Хоненевская
	1,8

	
	
	Итого
	1,8

	деревня Воронцовка

	1
	Улица в жилой застройке
	Воронцовская
	0,87

	
	
	Итого
	0,87



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- улично-дорожная сеть в основном не имеет твердого покрытия;
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области (см. ниже)
СТП Пензенской области:
[bookmark: _Hlk138063865]СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Засечного сельсовета.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc170230091]Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются. 

[bookmark: _Toc178257042]2.12. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc178257043]2.12.1. Водоснабжение и водоотведение
Анализ сложившейся системы водоснабжения 
Система централизованного водоснабжения существует в с. Засечное, с. Сумароково, с. Хоненево. В с.Бибиково, д.Черниговка, д.Воронцовка централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется из 15 колодцев. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев индивидуального и коллективного пользования.
Характеристики систем водоснабжения на территории поселения:
· водонапорные башни – 2 ед. (с. Сумароково); 
· артезианские скважины – 4 ед. (с. Сумароково, с. Засечное, с. Хоненево);
· водоразборные колонки – 15 ед.;
· частотные преобразователи – 1 ед. (с. Засечное);
· шахтные колодцы – дополнительное водоснабжение.
Балансодержатель водопроводных сетей – администрация Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области. Эксплуатирующая организация - муниципальное унитарное предприятие Мокшанского района Пензенской области «ВодКомСервис». 
Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета – 11,48 км. Износ водопроводной сети – 50 %.
Система водоснабжения Засечного сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 
Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Общая характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Засечного сельсовета
Таблица 2.12.1-1
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Система водоснабжения

	
	
	Система холодного водоснабжения
	Система горячего водоснабжения
	Система технического водоснабжения

	1
	с. Засечное
	Централизованная
	Централизованная система отсутствует. Горячее водоснабжение повсеместно осуществляется от местных водонагревателей, газовых печей или ИТП
	Централизованная система отсутствует

	2
	с. Бибиково
	Централизованная система отсутствует.
	
	

	3
	д. Воронцовка
	Централизованная система отсутствует. 
	
	

	4
	с. Сумароково
	Централизованная
	
	

	5
	с. Хоненево
	Централизованная
	
	

	6
	д. Черниговка
	Централизованная система отсутствует.
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В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.


Сведения о существующих объектах водоснабжения приведены в таблице 2.12.1-2.

[bookmark: _Hlk148971126]Таблица 2.12.1-2
	№
п/п
	Вид объекта*
	Местоположение, адресное описание
	Год ввода в эксплуат.
	Характеристика объекта
	Значение объекта/форма собственности
	Размер охранной, санитарно- защитной зоны, м

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	Объекты водоснабжения

	
	Водозабор№1 в составе:
	с. Засечное 
	

	1
	Скважина №1(ул. Пановка)
	
	1977
	Глубина скважины,м
	220
	МЗ
	50

	
	
	
	
	Производительность, м³/сут
	240
	
	

	
	Водозабор №2
в составе:
	с. Сумароково
	

	2
	Скважина №1(ул. Совхозная)
	
	1972
	Глубина скважины,м
	185
	МЗ
	50

	
	
	
	
	Производительность, м³/сут
	240
	
	

	3
	Скважина №2(ул. Краевка)
	
	1975
	Глубина скважины,м
	185
	МЗ
	50

	
	
	
	
	Производительность, м³/сут
	240
	
	

	4
	Водонапорная башня (ул. Совхозная)
	
	1972
	Объем  куб.м
	15
	МЗ
	-

	5
	Водонапорная башня (ул. Краевка)
	
	1972
	Объем  куб.м
	15
	МЗ
	-

	
	Водозабор №3
в составе:
	с. Хоненево
	

	6
	Скважина №1(ул.Хоненевская)
	
	1976
	Глубина скважины,м
	185
	
МЗ
	50

	
	
	
	
	Производительность, м³/сут
	240
	
	



Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Только около 26 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Засечного сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 50 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 24 % населения Засечного сельсовета получают воду из колодцев.

Характеристика водопроводных сетей муниципального образования
Таблица 2.12.1-3
	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал
исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,
единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с. Засечное

	ул. Молодежная
ул. Соленовка
ул. Выселки
ул. Пановка
ул. Самодуровка
ул. Митьковка
ул. Козовка
	989/110
828/110
236/110
1072/110
830/110
590/110
402/110
	ПВХ,
ПВХ,
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
	2005/30
2005/30
2005/30
2005/30
2009/20
2009/20
2009/20
	37/100
37/100
9/100
23/100
19/100
7/100
6/100
	состояние удовлетворительное

	Итого
	4947м
	 
	
	
	

	с. Сумароково

	ул. Маливиновка
ул. Краевка
ул. Сопитовка
ул. Школьная
ул. Садовая
ул.Молодежная
ул. Совхозная
ул. Мира
ул. Лошевка
ул. Жмакинка
ул. Вазилевка
ул. Новая
	470/90
730/90
850/90
499/90
150/90
413/90
335/90
551/90
-
-
480/90
150/90
	ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ


ПВХ
ПВХ
	1972/80
1972/80
1972/80
1972/80
1972/80
1972/80
1972/80
1972/80


1972/80
1972/80
	6/80
14/100
10/100
8/100
7/100
12/100
15/100
14/100


13/100
4/100
	текущий ремонт в 2019г., 2020г.
заменены трубы – 1500м на ул. Молодежная, Совхозная, Маливиновка, Вазилевка.
В 2021 г. произведен капитальный ремонт водонапорной башни на ул. Совхозная

	Итого
	4628
	
	
	
	

	с. Хоненево

	ул. Хоненевская
	1900/63
	ПВХ
	1975
	65/86
	состояние удовлетворительное, в 2020г. был проведен текущий ремонт водопроводной сети протяженностью 600 м и полная замена водозаборного узла



В результате периодически проводимых работ по капитальному ремонту и замене изношенных участков водопроводных сетей снижается количество аварий водопровода.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Общие выводы:
Системы централизованного водоснабжения не в достаточной степени и действуют только в 3 населенных пунктах. Необходимо строительство дополнительных водозаборных сооружений и прокладки новых водопроводных сетей.
Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. Водоснабжение населенных пунктов возможно только от артезианских скважин, т.к. крупных поверхностных водоисточников нет. Существующие водопроводные сети, построенные в 1970-х г., не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, имеют высокий уровень износа. Имеются сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены, с обустройством водопроводных колодцев и заменой запорной арматуры в колодцах.

Фактическое и прогнозное потребление питьевой воды из систем централизованного водоснабжения
Таблица 2.12.1-4
	Наименование населенного пункта
	
	Наименование показателя

	
	
	Среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление, тыс. м3/год ( 200л/чел в сутки)

	с. Засечное

	факт
	45,6

	
	план
	34,2

	с. Сумароково

	факт
	19,2

	
	план
	14,4

	с. Хоненево

	факт
	13,6

	
	план
	10,2



Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено программой коммунальной инфраструктуры 2016-2020гг. с перспективой до 2025г на базе региональной программы Пензенской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 -2027 годы"
Мероприятия по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры
 (2023-2027 гг.)
На этот период мероприятий по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027гг.) не запланировано.

Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей в населенном пункте: не более 1000 чел. – 5 л/с; от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с.
Расчетное количество пожаров на промышленном предприятии, площадью до 150 га и при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел., принимается 1 пожар с расходом воды 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. На промышленных предприятиях внутреннее пожаротушение осуществляется от собственных систем внутреннего противопожарного водоснабжения.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 20 х 3600) 1000  216 куб. м.
Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и водонапорных башнях на водозаборных узлах. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. 
На водопроводной сети устанавливаются противопожарные гидранты в смотровых колодцах и требуют установки колонки на поверхности.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 2.12.1-5.

Расходы воды на противопожарные нужды
Таблица 2.12.1-5
	№ п/п

	Перечень населенных пунктов
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с 
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Кол/во одновременных пожаров, шт
	Объем воды для тушения пожара, м3 (на 3 часа тушения)
	Предполагаемое хранение основного противопожарного объема воды

	1
	с. Засечное
	-
	5
	1
	54
	

	2
	с. Сумароково
	-
	5
	1
	54
	

	3
	с. Хоненево
	-
	5
	1
	54
	

	4
	д. Воронцовка
	-
	5
	1
	54
	

	5
	с. Бибиково
	-
	5
	1
	54
	

	6
	д. Черниговка
	-
	5
	1
	54
	



Анализ сложившейся системы водоотведения
Система централизованного водоотведения на территории населенных пунктов отсутствует.
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области на       период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории Засечного сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257044]2.12.2. Электроснабжение
Анализ сложившейся системы электроснабжения 
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
· ВЛ-10 кВ протяженностью 54,55 км;
· ВЛ-35 кВ протяженностью 10,05 км.
Все села полностью электрофицированы. 
Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 35/10кВ «Мокшан-Царевщино». Трансформаторные подстанции с различной мощностью от 60 до 250 кВт размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок и обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. 
Характеристики электрических подстанций представлены в таблице 2.12.2-1.
Таблица 2.12.2-1
	Наименование объекта
	Рабочее напряжение (кВ)
	Количество силовых трансформаторов (шт)
	Установленная мощность трансформаторов (МВА)
	Резерв мощности (МВА)

	ПС «Мокшан-Царевщино»
	35/10
	-
	-
	3,8



Организации, обеспечивающие электроснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования: ТНС Энерго.
Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета. Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов и территорий Засечного сельсовета приведены в таблице 2.12.2-2.
[bookmark: _Hlk148973644]Таблица 2.12.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2024 г.
	2044 г.

	1
	с. Засечное
	228 х 950=216600
	171 х 950=162450

	2
	с. Сумароково
	96 х 950=91200
	72 х 950=68400

	3
	с. Хоненево
	68 х 950=64600
	51 х 950=48450

	4
	д. Воронцовка
	3 х 950=2850
	3 х 950=2850

	5
	с. Бибиково
	27 х 950=25650
	20 х 950=19000

	6
	д. Черниговка
	32 х 950=30400
	24 х 950=22800

	
	Всего по сельсовету
	454х950=431300
	341х950=323950


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Засечного сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257045]2.12.3. Теплоснабжение
Анализ сложившейся системы теплоснабжения
Система централизованного теплоснабжения на территории населенных пунктов отсутствует.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. В настоящее время теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на газовом топливе.
Источники тепловой энергии
Существующие источники теплоснабжения на территории Засечного сельсовета, а также основные параметры установленной тепловой мощности котельных, расположенных на территории сельсовета, приведены в таблице 2.12.3-1.
Таблица 2.12.3-1
	Наименование объекта, адрес
	Характеристика котельной
	Характеристика котла
	Схема поставки топлива
	Отапл. объекты, шт.

	
	Кол-во котлов
	Темп-ра  на выходе
	Тип котла
	Установ. мощн.
	Вид топлива
	Расход топлива, м3/ч
	
	

	с. Засечное: ул. Пановка, 15 (МБОУ НШ-ДС с. Засечное); ул. Пановка,11(Филиал МБУК «МЦ районный Дом культуры»)
	2
	60
	«Микро-95»
	95 кВт
	Прир. газ
	10,9
	Газопровод низкого давления с. Засечное
	2 объект (2 организации)

	с. Засечное, ул. Пановка, 8 (Администрация Засечного сельсовета)
	1
	60
	«Конорд» КСц-Г
	25 кВт
	Прир. газ
	2,8
	Газопровод низкого давления с. Засечное
	1 объекта (4 организации)


Котельная в здании администрации по адресу с. Засечное, ул. Пановка, 8, имеет 1 котел КСц-Г «Конорд» производительностью 25 кВт. Общая мощность котельной – 0,021 Гкал/ч. Потребление природного газа котельной на производство тепловой энергии, согласно договору поставки газа, составляет 1,516 тыс.м3 в год, что эквивалентно 11,773 Гкал/год.
В котельной МБОУ НШ-ДС с. Засечное по адресу с. Засечное, ул. Пановка, 15, установлены 2 котла «Микро-95», производительностью 190 кВт. Общая мощность котельной – 0,163 Гкал/ч. Потребление природного газа котельной для отопления здания КДЦ, согласно договору поставки газа, составляет 28,994 тыс.м3 в год, что эквивалентно 225,162 Гкал/год.
В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды.
В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.
Индивидуальные, отдельно стоящие и встроенные газовые котельные Администрации и школы находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.
Тепловые сети систем теплоснабжения
Котельная школы отдельно стоящая, и тепловая энергия в отапливаемые здания поступает по тепловым сетям. Котельная администрации сельсовета встроенная.
Теплоснабжение от отдельно стоящей котельной осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении, проложенным над землей по низким опорам. Протяженность тепловых сетей от котельной до здания школы составляет 30 метров, протяженность до здания к ДК составляет 50 метров. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.
Горячее водоснабжение зданий осуществляется от электрических водонагревателей.
Новое строительство тепловых сетей на территории Засечного сельсовета не планируется. В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Засечного сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257046]2.12.4. Газоснабжение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Засечного сельсовета является уровень газификации населенных пунктов.
Существующее положение
На территории муниципального образования проходит магистральный газопровод и межпоселковый газопровод высокого давления.
Село Засечное, с. Хоненево, с. Сумароково, д. Черниговка, с. Бибиково газифицированы, д. Воронцовка не газифицирована.
Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Источником газоснабжения является ГРС «Сумароково». Газ от ГРС по межпоселковым газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ПРГ населённого пункта, откуда газопроводами низкого давления подается непосредственно потребителям. Дефицита газа сельсовет не имеет.
Анализ сложившейся системы газоснабжения Засечного сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- населенных пунктов сельсовета газифицировано 5 из 6;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области  на       период 2016-2020 годы  с перспективой до 2025 года.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе территорий населенного пункта сельсовета приведены в таблице 2.12.4-1. 
Таблица 2.12.4-1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в газе по укрупненным показателям газопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, куб.м/год

	
	
	2024 г.
	2044 г.

	1
	с. Засечное
	228х 300=68400
	171х 300=51300

	2
	с. Сумароково
	96х 300=28800
	20х 300=6000

	3
	с. Хоненево
	68х 300=20400
	3х 300=900

	4
	д. Воронцовка
	3х 300=900
	72х 300=21600

	5
	с. Бибиково
	27х 300=8100
	51х 300=15300

	6
	д. Черниговка
	32х 300=9600
	24х 300=7200

	
	Всего по сельсовету
	454х300=136200
	341х300=102300



Мероприятия генерального плана
В соответствии с действующей схемой территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта (трубопроводный транспорт газа) на территории Засечного сельсовета планируется строительство магистрального газопровода «Расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)». Протяженность планируемого магистрального газопровода в пределах границ сельсовета составляет 11,9 км.

[bookmark: _Toc178257047]2.12.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Телефонная связь
По территории Засечного сельсовета проложены кабели связи.
Телефонизация населения сельсовета осуществляется от аналоговых телефонных станций (АТС, АТСК). Услуги проводной телефонной связи, кабельного телевидения, интернета оказывает ПАО «Ростелеком».
Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:
· постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;
· телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.
На всей территории сельсовета доступна сотовая связь, услуги которой предоставляют различные операторы, такие как Билайн, МТС, Мегафон и др.
Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:
· повышение степени проникновения сотовой подвижности;
· рост числа абонентов.
Почтовая связь
Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). 
Наличие почтовых отделений в с. Засечное, ул. Пановка, д. 8 и в с. Сумароково, ул. Маливиновка, д. 21 позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Главными направлениями развития почтовой связи являются:
· техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;
· улучшение быстроты и качества обслуживания.
Телевидение и радиовещание
Телевещание на территории Засечного сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Засечного сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc178257048]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Засечного сельсовета приведена в таблице 2.13-1.
[bookmark: _Hlk149048493]Таблица 2.13-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	с. Засечное
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Сумароково
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	с. Хоненево
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Воронцовка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Бибиково
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Черниговка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc178257049]2.13.1. Образование
Анализ сложившейся системы образования сельсовета 
На территории Засечного сельсовета расположена 1 организация начального – дошкольного образования:
- МБОУ НШ – ДС с. Засечное, находящееся по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Засечное, ул. Пановка, 15.
Засечная школа Мокшанского района Пензенской области ведет свою историю с 1929 года, как начальная школа, в 1949 году школа была реорганизована в семилетку, в 1961 году в восьмилетку, 1989 году в неполную среднюю школу, в 2008 году в начальную школу – детсад.
В современном виде здание МБОУ НШ – ДС с. Засечное построено в 1982 году, обшей площадью 572,2 м2. 
Существующая площадь позволяет вести обучение в одну смену.
В МБОУ НШ – ДС с. Засечное активно проводится внеурочная деятельность с учениками и воспитанниками. В школе существуют кружки, как спортивно-оздоровительной направленности, так и познавательные, развивающие, обучающие:
· «Подвижные игры»;
· «Акварель»;
· «Веселый английский»;
· «Умелые ручки»;
· «Мир вокруг нас».
Дети в школе обучаются до четвертого класса.
Здание МБОУ НШ – ДС с. Засечное находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
	Проектная вместимость здания школы составляет 62 человека и имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся. В МБОУ НШ – ДС с. Засечное обучается 15 человек.
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района. 
СТП Мокшанского района:
- строительство общеобразовательных организаций, а также организаций дошкольного и начального образования на территории Засечного сельсовета СТП Мокшанского района не предусматривается. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Засечного сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.

[bookmark: _Toc178257050]2.13.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Анализ сложившейся системы здравоохранения 
В систему здравоохранения Засечного сельсовета входят:
- ФАП, находящееся по адресу: с. Засечное, ул. Пановка, д. 8;
- ФП, находящееся по адресу: с. Сумароково, ул. Маливиновка, д. 21.

Характеристики объектов системы здравоохранения
Таблица 2.13.2-1
	Наименование и адрес объекта
	Год постройки
	% износа / количество произведенных капитальных ремонтов
	Наличие подключения к инженерно-коммунальному обеспечению
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Проектная мощность, посещений в смену

	ФАП с.Засечное
ул. Пановка,8
	1969
	38%/0
	электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение
	1
	
18

	ФП с. Сумароково,
ул. Маливиновка, д.21
	-
	-
	-
	1
	

15


Согласно региональной программе Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП в 2022 г. в с. Сумароково планировалось строительство ФП взамен существующего. Запланированный год завершения мероприятий по объекту – 2023 г.
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители Засечного сельсовета могут получить в р.п. Мокшан. Широкий перечень специализированных услуг предоставляется в г. Пенза.
Выводы:
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.
Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Засечного сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. Согласно СТП Пензенской области строительство объектов здравоохранения на территории сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятий по размещению/реконструкции объектов здравоохранения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc178257051]2.13.3. Культура и досуг
Анализ сложившейся системы культуры и досуга 
Объекты культуры и досуга Засечного сельсовета представлены следующими объектами: 
[bookmark: _Toc45096878]- Филиал МБУК МЦ РДК Дом Культуры в с. Засечное.
Здание ДК было построено в 1968 году проектной вместимостью на 200 мест. Процент износа здания составляет 90%.
Библиотек в сельсовете нет.
Основными задачами в сфере культуры сельсовета являются: 
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей; 
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; 
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; 
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны; 
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
Анализ сложившейся системы культуры и досуга выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифицированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
Планируемое развитие 
Вопросы в области культуры и досуга относятся к полномочиям Мокшанского района. 
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Мокшанского района планируется реконструкция Филиала МБУК МЦ РДК Дом Культуры в с. Засечное.

[bookmark: _Toc178257052]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта 
Объекты физкультуры и спорта на территории Засечного сельсовета представлены в таблице 2.13.4-1.
Объекты физической культуры и спорта
Таблица 2.13.4-1
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
	Площадь, кв.м.
	Местоположение
	Тип покрытия

	Мини-футбольная площадка
	800
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Засечное
	Естественный газон

	Футбольное поле 
	3200
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Сумароково
	Естественный газон

	Волейбольная площадка
	162
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Сумароково
	Естественный газон

	Комплексная площадка
	600
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Сумароково
	Естественный газон


 
[bookmark: _Hlk119922222]Обеспеченность населения спортивными сооружениями для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов физической культуры и спорта на территории Засечного сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc178257053]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]Существующее положение
На территории Засечного сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области» (р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, д. 8).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна;
Выводы:
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района в области социального обслуживания, на территории Засечного сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Засечного сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc178257054]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещение администрации расположено в здании по адресу: с. Засечное, ул. Пановка, д.8.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров; 
- слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Засечного сельсовета.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Засечного сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257055]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета население обслуживает 1 магазин:
- 1 в с. Засечное.
Население других населенных пунктов обеспечивается товарами первой необходимости выездными автолавками.
Объекты коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие полноценного обеспечения услугами коммунально-бытового назначения, недостаточное развитие инфраструктуры и сферы предоставления бытовых услуг в населенных пунктах сельсовета;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- провести обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Засечного сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257056]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Засечного сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257057]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Засечного сельсовета расположено 5 кладбищ (таблица 2.13.9-1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
[bookmark: _Toc45096896]Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют.

Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Кадастровый номер земельного участка
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
кв.м/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Мокшанский район, с. Засечное 
	58:18:0930603:168
	Местного значения поселения
	Класс V
	6714/50

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Мокшанский район, с. Сумароково
	58:18:0940403:207
	Местного значения поселения
	Класс V
	9416/50

	3
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Мокшанский район, с. Бибиково
	-
	Местного значения поселения
	Класс V
	

6500/50

	4
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Мокшанский район, д. Черниговка
	-
	Местного значения поселения
	Класс V
	

5625/50

	5
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Мокшанский район, с. Хоненево
	-
	Местного значения поселения
	Класс V
	

4000/50

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ существующих мест погребения 
Средний процент заполнения кладбищ - 50 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 3,23 га;
Резерв с учетом их заполненной территории составляет 1,62 га.
Для всего сельсовета на расчетный срок до 2044 требуется для захоронений участок общей площадью 0,1га. После 2044 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 1,62 га-0,1 га = 1,52 га. В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Засечного сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257058]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета находятся несколько объектов религиозных организаций (объединений):
-с. Засечное - Храм Покрова Пресвятой Богородицы, каменный, с приделом в трапезной во имя Архистратига Михаила. История строительства данного храма начинается с 1767г. Статус организации – не действующая;
-с. Бибиково - Храм во имя Архистратига Михаила, каменный, трехпрестольный. История храма начинается с 1695г. Статус организации – не действующая;
-с. Сумароково - Храм во имя Казанской иконы Божией Матери, деревянный, с приделами во имя прп. Сергия Радонежского (справа) и свт. и чуд. Николая (слева). История храма начинается с 1789г. Статус организации – не действующая;
-с. Хоненево - Храм во имя Казанской иконы Божией Матери, деревянный, однопрестольный, с отдельно стоящей звонницей. История данного храма начинается с 1753г. Статус организации – не действующая.
Разрушенные строения храмов в с. Засечное, с. Бибиково, с. Хоненево и д. Сумароково стоят по настоящее время.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории Засечного сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257059]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТКО на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории Засечного осуществляется региональным оператором по «Северной зоне» Пензенской области ООО «Управление благоустройства и очистки».
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Засечного сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Засечного сельсовета, содержатся в Приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно Приложению 9.1.1 к Территориальной схеме обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП на территории сельсовета услуги по вывозу отходов не оказываются в 3 населенных пунктах: с. Бибиково, д. Черниговка, д. Воронцовка, по причине ограниченной транспортной доступности и малой численности населения.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Засечного сельсовета, содержатся в Реестре мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области. 
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Реестр мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области приведен в таблице 2.13.11-1.

Таблица 2.13.11-1
	№
п/п
	Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО
	Материал, из которого изготовлен контейнер
	Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО
	Колличество контейнеров на площадке /объем каждого контейнера м3
	Данные об источниках образования ТКО

	1
	с. Засечное
	металл
	ООО «Радикс»
	15/1
	Кладбище;
МБОУ НШ-ДС (ул. Пановка, 15);
ул. Пановка 5,8 ,10,14,23,24;
ул. Соленовка 3,8,11,15,20,21,24,29,31,32,37;
ул.Выселки 4,7,9,10,14;
ул. Митьковка 7;
ул. Молодежная 4,7,16,19,25,28,29,30;
ул. Самодуровка 10,12,19,29,30;
ул. Козовка 3,7.

	2
	с. Бибиково 
	-
	-
	-
	ул. Луговка 4,6,16,23.

	3
	с. Сумароково
	-
	-
	-
	ул. Жмакинка 4;
ул. Совхозная 3;
ул. Мира 5;
ул. Краевка 13.

	4
	с. Хоненево 
	-
	-
	-
	ул. Хоненевская 6,27,59,66.

	5
	д. Черниговка 
	-
	-
	-
	ул. Мокрая 1,8,20;
ул. Большая 17.



Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Засечного сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Засечного сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в Приложении 3 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Засечного сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно Приложению В1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Засечный сельсовет относится к Северной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Засечного сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
[bookmark: _Hlk116635370]Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Засечного сельсовета направляются на Лунинскую перегрузку и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе.
Мероприятия генерального плана
На территории Засечного сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc178257060]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc136002521]
[bookmark: _Toc178257061]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Сельскохозяйственное производство является главной составляющей Засечного сельсовета Мокшанского района. От состояния сельского хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села.
На территории Засечного сельсовета осуществляют свою деятельность организации, различных форм собственности, основными из них являются:
- КФХ «Возрождение» (растениеводство),
- КФХ Екименко Т.Л. (растениеводство),
- КФХ Комбарова (животноводство),
- ООО «НИВА» (растениеводство),
- КФХ Вирясов М.С. (пчеловодство),
- КФХ Павлов С.Г. (выращивание плодовых и ягодных культур),
- КФХ Пахомов С.И.(выращивание однолетних культур).
Основными производителями животноводческой продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления, что связано с трудностями, возникающими при реализации. 
Сведения о животноводстве сельсовета (существующее положение)
Таблица 2.14.1-1
	Виды с/х животных
	2021 г.
КФХ/ЛПХ
	2022 г.
КФХ/ЛПХ
	2023 г.
КФХ/ЛПХ
	2024 г.
КФХ/ЛПХ

	Крупный рогатый скот
	77
	46
	50
	50

	Свиньи
	200
	200
	200
	92

	Овцы и козы
	1170
	1170
	1170
	1170

	Лошади
	4
	4
	4
	4

	Птицы
	3187
	3187
	3187
	3018


Выводы:
- для эффективного ведения животноводства необходимо строительство современных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих объектов, с целью повышения конкурентной способности сельскохозяйственной продукции;
- содействие повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Мокшанского района в с. Хоненево планируется строительство фермы КРС молочных пород (ИП ГКФХ Бердникова О.А.)

[bookmark: _Toc178257062]2.15. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc178257063]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Засечного сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с учетом местных ландшафтных особенностей и потребности населения в данных территориях общего пользования в границах сельских поселений.
Планируемое развитие:
На территории Засечного сельсовета выделение территорий рекреационного назначения планируется в с. Засечное площадью 1,09га.

[bookmark: _Toc178257064]2.15.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
На территории Засечного сельсовета создание мест массового отдыха населения не предусматривается.

[bookmark: _Toc178257065]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Засечный сельсовет летние оздоровительные лагеря, в том числе работающие на базе общеобразовательных учреждений отсутствуют.
Для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательных организаций оздоровительные лагеря с дневным пребыванием не функционируют;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района, на территории Засечного сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Засечного сельсовета мероприятия в области организации объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc178257066]2.15.4. Туризм
Засечный сельсовет обладает большим туристским потенциалом. Ключевые объекты туристического интереса в Засечном сельсовете: 
- в 4 населенных пунктах сельсовета сохранились строения храмов:
1. с. Засечное - Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
2. с. Бибиково - Храм во имя Архистратига Михаила;
3. с. Сумароково - Храм во имя Казанской иконы Божией Матери;
4. с. Хоненево - Храм во имя Казанской иконы Божией Матери;
- в центре села Засечное находится памятник русским воинам. Шесть богатырских статуй расположены неподалёку от детского сада и школы. Своим расположением образуют широкий заросший кустами портал (вход) в сторону детской площадки. В каждой фигуре читается характер воина: мудрый, мрачный, добродушный. Группу трёх воинов в левой части памятника можно считать утраченными;
- рядом с богатырским памятником в с. Засечное находится памятник бойцам Великой отечественной войны;
- ландшафты наиболее крупных рек Шукша и Рысевка, а также многочисленных прудов;
- лесные массивы, граничащего с сельсоветом Мокшанского лесничества;
- рыбопромысловые объекты.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. 
Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- Засечный сельсовет Мокшанского района Пензенской области обладает достаточным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик;
- имеется потенциал для развития пешего туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- привлечение инвестиций для развития промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Мокшанского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Мокшанского района, на территории Засечного сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Засечного сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc178257067][bookmark: _Toc121908430]2.17. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc178257068]2.17.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Засечного сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Засечного сельсовета проходят автодороги федерального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, достаточно высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
[bookmark: _Hlk149550138]По территории Засечного сельсовета проходит действующий магистральные газопроводы высокого давления федерального значения, а также газопроводы высокого давления. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc178257069]2.17.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Засечном сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Засечного сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Засечного сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257070]2.17.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
[bookmark: _GoBack]Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета отмечаются водная эрозия и образование оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc178257071]2.17.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Засечного сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Засечного сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Засечного сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 6).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории Засечного сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Засечном сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Засечного сельсовета проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 

[bookmark: _Toc178257072]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, отсутствуют.
[bookmark: _Toc178257073]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области, отсутствуют.


[bookmark: _Toc178257074][bookmark: _Toc121908431]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Инженерная инфраструктура

	1
	Магистральный газопровод 
	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)
	Пензенская область, район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; район Малосердобинский, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Ключевской сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет; район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет; район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Ленинский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Мичуринский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Старокаменский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к размещению
	-
	Обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями)
	Охранная зона 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) магистрального трубопровода (от 100 до 350 метров)

	2
	Автомобильная дорога
	Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов
	Пензенская область, район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет, сельское поселение Бессоновский сельсовет; район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет; район Малосердобинский, сельское поселение Ключевский сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Малосердобинский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции
	-
	Положительное влияние на социально-экономическое развитие прилегающих территорий
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями)
	Придорожная полоса (I–II–Ⅲ категория дороги) – 75 м от полосы отвода дороги

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




Магистральный газопровод. Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)

В Пензенской области данный газопровод будет проложен по следующим территориям:
- район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; 
- район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; 
- район Малосердобинский, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Ключевской сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет; 
- район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет; 
- район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Ленинский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Мичуринский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Старокаменский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет.
Статус магистрального газопровода – объект федерального значения.
Функциональная зона (за исключением линейных объектов) – не устанавливается.
Планируемые зоны с особыми условиями использования (охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны)) устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 8 сентября 2017г. №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов»:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
Зоны минимальных расстояний согласно СП № 36.133.30.2012 «Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)», устанавливаются в зависимости от классификации магистрального трубопровода и диаметра труб, используемых при его строительстве.
Сведения о границах охранных зон минимальных расстояниях указываются в проектной документации магистрального газопровода, а также отображаются в документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.
Сведения о границах указанных минимальных расстояний отображаются на публичных кадастровых картах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1. Обоснование выбранного варианта размещения планируемых объектов на территории Засечного сельсовета.

Расширение ЕСГ России (строительство системы газопроводов «Южный коридор») – масштабный проект ОАО «Газпром», который позволит обеспечить регионы центральной и южной частей России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы, улучшить условия проживания населения. Система газопроводов «Южный коридор» пройдет по территории восьми российских регионов и будет состоять из двух составляющих: Западного маршрута и Восточного маршрута. 
На первом этапе реализации проекта будет проложен Западный маршрут, который пройдет по территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. На втором этапе будут построены объекты Восточного маршрута, который протянется через Нижегородскую область, Республику Мордовия, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую области и соединится с Западным маршрутом на территории Ростовской области и Краснодарского края.
Расположение магистрального газопровода, а также автодороги Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов» отображено в схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области).

5.2. Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территорий, используемых для их размещения.

Система газопроводов «Южный коридор» :
- позволит существенно повысить темпы газификации территорий, социально-экономического развития, коммунального хозяйства;
- способствует развитию промышленности и открытию новых производств, созданию новых рабочих мест; 
- направлен на укрепление энергетических потенциалов регионов.
























[bookmark: _Toc178257075]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

	№ п.п.
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Планируемый срок реализации
	Характеристики ЗОУИТ
	Документ территориального планирования

	1
	Районные и межпоселковые дома культуры и
библиотеки, музеи
муниципального района
	Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» в с. Засечное
	реконструкция
	Мокшанский район, с. Засечное, ул. Пановка, 11
	2021-2025
	Установление ЗОУИТ не
требуется
	Схема территориального планирования Мокшанского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области четвертого созыва от 11.06.2020 № 476-42/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Мокшанский район Пензенской области» (с последующими изменениями)

	2
	Развитие молочного скотоводства
	Ферма КРС (ИП ГКФХ Бердникова О.А.)
	строительство
	Мокшанский район, с. Хоненево
	2018-2023 гг.
	Установление ЗОУИТ требуется*
	


* Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями), для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

[bookmark: _Toc178257076]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc178257077]7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc178257078][bookmark: _Toc495916900]7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Засечного сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Засечного сельсовета в реестре не значатся.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 N 112-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года" был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0%. 
На территории Засечного сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 8, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Засечного сельсовета населенные пункты, подверженные угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров, отсутствуют. 
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
[bookmark: _Hlk149549383]Засечный сельсовет находится в районе выезда 34 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Мокшан, ул. Урожайная 19).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
На территории сельсовета находятся 2 пожарных гидранта и 1 естественный водоем.

[bookmark: _Toc178257079]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Засечного сельсовета существует 5 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета функционирующих, либо законсервированных скотомогильников нет.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Засечном сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Засечном сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc178257080]7.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (с. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Засечного сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета пролегает автомобильная дорога федерального значения Р-158, аварии на которой могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
На территории Засечного сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Засечного сельсовета железнодорожные линии отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Засечного сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Засечного РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
 Согласно Протоколу заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области от 17.12.2021 № 8 утвержден перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории Пензенской области. На территории Засечного сельсовета в такой перечень вошла Газораспределительная станция «Сумароково» (ГРС Сумароково) Пензенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» транспортировка природного газа.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Засечного сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Засечного сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257081]7.5. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc178257082]7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Засечного сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257083]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Засечном сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Засечного сельсовета обеспечивают:
- 34 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Урожайная, д. 19.
- добровольная пожарная команда администрации Засечного сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: с. Засечное.
На территории Засечного сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарным гидрантом. На территории сельсовета находятся 2 пожарных гидранта и 1 естественный водоем.
Схемой территориального планирования Пензенского района и Пензенской области на территории сельсовета мероприятий по строительству пожарных депо не запланировано. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
СТП Пензенской области не планируется к размещению пожарные депо в Засечном сельсовете.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

[bookmark: _Toc178257084]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ всех населенных пунктов Засечного сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Засечное

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:18:0930602;
58:18:0400101;
58:18:0400103;
58:18:0930603;
58:18:0400102
 
	0,88
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	село Сумароково

	2
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:18:0450101:61 
	0,001
	Категория не меняется/
Для ведения личного подсобного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0940402;
58:18:0450101;
58:18:0940403;
58:18:0450103;
58:18:0450104
	2,12
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Черниговка

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0370103;
58:18:0940301;
58:18:0370104
	2,28
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	село Бибиково

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0940301;
58:18:0370101;
58:18:0370102;
58:18:0370104
	1,79
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	село Хоненево

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0940501;
58:18:0460103
	0,23
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Воронцовка

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0930603
	0,39
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Засечное

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
 58:18:0400101;
58:18:0400103;
58:18:0940201;
58:18:0400201;
58:18:0400102
	0,71
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Сумароково

	2
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:18:0450104;
58:18:0450103;
58:18:0450101
	0,53
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	деревня Черниговка

	3
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:18:0370101;
58:18:0370104;
58:18:0940301;
58:18:0370103
	0,43
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Бибиково

	4
	-
	-
	-
	-
	-

	село Хоненево

	5
	-
	-
	-
	-
	-

	деревня Воронцовка

	6
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:18:0440301
	0,84
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли лесного фонда
	часть территории кадастрового квартала 
58:18:0440301
	0,97
	Земли лесного фонда
	корректировка /уточнение границы



[bookmark: _Toc178257085]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
	
На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.

[bookmark: _Toc178257086]10. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2044)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	16053,35
	16053,35

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	593,07
	596,36

	1.2.1
	с. Засечное
	га
	174,41
	174,58

	1.2.2
	с. Бибиково
	га
	92,11
	92,96

	1.2.3
	д. Воронцовка
	га
	9,7
	8,32

	1.2.4
	с. Сумароково
	га
	187,2
	188,78

	1.2.5
	с. Хоненево
	га
	56,31
	56,54

	1.2.6
	д. Черниговка
	га
	73,29
	75,17

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	15044,33
	15014,34

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	38,88
	64,62

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	378,04
	378,04

	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	553,19
	526,99

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	2,57
	2,57

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	6,6
	2,05

	2.3.1
	производственная зона
	га
	-
	0,24

	2.3.2
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	6,6
	1,81

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	101,15
	101,41

	2.4.1
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	61,66
	60,46

	2.4.2
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	39,49
	40,95

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	-
	1,09

	2.6
	Зоны специального назначения
	га
	3,17
	3,17

	2.6.1
	зона кладбищ
	га
	3,17
	3,17

	2.7
	Иные зоны
	га
	-
	21,55

	
	
	
	
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	-
	-

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	2
	2

	3.5
	Амбулатория
	ед.
	-
	-

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	2
	2

	3.7
	Магазины
	ед.
	1
	1

	3.8
	Библиотека
	ед.
	-
	-

	3.9
	Отделение банка
	ед.
	-
	-

	3.10
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	73
	73

	4.1.2
	федерального значения
	км
	12,71
	12,71

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	17,92
	17,92

	4.1.4
	местного значения (подъезды к населенным пунктам)
	км
	21,37
	21,37

	4.2
	Улично-дорожная сеть
	км
	21
	21

	
	
	
	
	

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	4
	4

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	2
	2

	5.3
	Газораспределительная станция
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции 
	ед.
	15
	15

	5.5
	Электроподстанции
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	5
	5

	6.2
	Скотомогильники(ликвидированные)
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	2
	2

	7.2
	Пожарный кран
	ед.
	2
	2

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	454
	341

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,03
	0,02

	8.3
	Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	0,77
	0,57

	
	
	
	
	

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд, всего
в том числе:
	тыс.м²
	27,76
	11,94



численность населения, чел.	
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