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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.12.2018 № 331-62/6 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области (в новой редакции)».
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 02.02.2024 № 58/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
Разработчик проекта изменений в генеральный план - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»).
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генплан Варыпаевского сельсовета, утвержденный в 2018 году, действует до 2038 года. Внесение изменений в генплан, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2038 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП                                        «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 16.07.2021 №168-16/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.12.2018 № 331-62/6 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области (в новой редакции)»;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 23.12.2019 №33-7/7 (в новой редакции);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района);
-Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района, утвержденные постановлением администрации Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 27.08.2021 №33 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (далее – МНГП Варыпаевского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.


Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана
Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc191038831]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 №4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 № 144-рП (ред. от 28.11.2023, с изм. от 26.01.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 № 4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района
«Стратегия социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года)», утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области. 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Варыпаевского сельсовета
-Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 20.10.2016 №39 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2025 годы»;
[bookmark: _Hlk160191895][bookmark: _Hlk160191958]- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденная постановлением администрации Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 08.02.2016 №9 «Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 20.10.2016 №38 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»;
- Решение Комитета местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва от 10.08.2022 № 166-43/7 «Об утверждении Правил благоустройства территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области».


[bookmark: _Toc191038832]2. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc191038833]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 2 населенных пункта (таблица 2.1-1).
Администрация сельсовета расположена в с. Варыпаево.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Варыпаево

	2
	село
	Волхон-Умет


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Варыпаевского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Варыпаевского сельсовета внесены в ЕГРН с реестровым номером 58:13-3.1. Территория муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района составляет 12704,85 га. 
Варыпаевский сельсовет входит в состав Пензенского муниципального района с административным центром – село Кондоль.
Варыпаевский сельсовет граничит:
-на севере – с Кондольским сельсоветом Пензенского района;
-на востоке – с Синодским сельсоветом Шемышейского района;
-на юге – Ключевским и Дружаевским сельсоветами Малосердобинского района.
района.
Таблица 2.1-2
	Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Варыпаево
	с.Кондоль
	г. Пенза

	[bookmark: _Hlk148445966]1.
	с. Варыпаево
	–
	25
	82

	2.
	с. Волхон-Умет
	6,3
	19
	77

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшие объекты железнодорожного сообщения: жд/ст. Кромщино (42 км) жд/ст. Колышлей (65 км); жд/ст.  Саловка (37 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.
Местоположение Варыпаевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 2.1-1.
Местоположение Варыпаевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенского района представлено на рисунке 2.1-2.
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Рисунок 2.1-1
Местоположение Варыпаевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
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15
Рисунок 2.1-2
Местоположение Варыпаевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенского района
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[bookmark: _Toc531846857][bookmark: _Toc191038834][bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245]2.1. Историко-культурные данные
[bookmark: _Toc531846858][bookmark: _Toc191038835]2.1.1. Историческая справка
Варыпаево (Варыпаево Второе, Воздвиженское, Крестовоздвиженское), русское село, центр Варыпаевского сельсовета. До 1920-х именовалось Варыпаевым Вторым, в отличие от Троицкого-Варыпаева (ныне с. Луначарское Лопатинского района). Поселено в начале 18 в. как д. Альшанка, Варыпаево тож. В 1748 г. показана в Узинском стане Пензенского уезда за капитаном ландмилицкого Сергиевского драгунского полка Никифором Матвеевичем Варыпаевым, у него 37 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 329-330 об.). Он был женат на Елене (Алене) Савичне, урожденной Ермолаевой, которой земля в качестве приданого была дана отцом, пензенским дворянином Саввой Ермолаевым. Существуют и два придания о первых владельцах. По первому – село основано «вором Паевым», отличившимся на службе у Петра Первого, по другому, – Паев был дворянином, который, оказавшись в немилости у царя, поселился на реке Няньге, где его крестьяне варили смолу, а на смоляных бочках писали «Варил Паев» (В.А. Бутов, «Мужицкая летопись»).
В 1747 г. в д. Варыпаево 12 дворов. Большинство поселенцев были переведены из Симбирского уезда (с. Козьмодемьянского, Саплевка тож, с. Архангельского, Голодяевка тож, с. Никольского, Варыпаевка тож), а также д. Змиевки Нижнеломовского уезда и других. Крестовоздвиженская церковь построена в 1765 г.
С 1780 г. – Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – владение статского советника и кавалера Никифора Михайловича Заварицкого (1763-1829) и супруги его Федоры Николаевны, 66 дворов, каменная церковь (вероятно, строилась), дом господский деревянный, пашни – 2297, сенных покосов – 1119, лесу – 838 десятин. «При господском доме сад иррегулярный с плодовитыми деревьями, на речке Няньге имеется пруд и при оном мучная мельница о двух поставах с толчеями», крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, л. 108-108 об.). В том же 1795 г. село Воздвиженское, Вырыпаево тож, – владение графини Анны Никифоровны Головкиной с прочими владельцами, за ней 43 двора, 171 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №35). По другому источнику, по пятой ревизии (1795 г.) село Воздвиженское, Варыпаево тож, показано как «вотчина поручика Матвея Никифоровича Варыпаева», за ним 383 души обоего пола (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75, лл. 573-597 об.). Следующий владелец, его сын Александр (род. в 1803 г.) был женат на Елизавете Аполлоновне Бекетовой и стал крестным отцом будущего великого историка Ключевского, родившегося в с. Воскресенском Пензенского уезда, где у А.Н. Заварицкого было одно из имений. В 1814-1820 гг. построена каменная церковь во имя Воздвижения Креста Господня с отдельно стоящей каменной колокольней.
Перед отменой крепостного права с. Крестовоздвиженское показано за Алек. Ник. Заварицким, 372 ревизских души крестьян, 57 ревизских душ дворовых, 160 тягол (барщина), у крестьян 103 двора на 18,4 десятины усадебной земли, 858 десятин пашни, 160 дес. сенокоса, у помещика 3328,5 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 320 дес., сверх того 105 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №15). В 1859 г. действовал винокуренный завод. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Заварицкого землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр Петровского уезда, 142 двора, церковь, школа, в 4-х верстах – винокуренный завод. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалась 161 крестьянская семья, в них грамотных – 98 человек, рабочих лошадей – 139, коров – 101, безлошадных семей – 66, без коров – 66; на одну ревизскую душу приходилось 4,5 десятины пашни; за селом числилось 490 рублей недоимок. В 1902 г. работала земско-общественная (на средства земства и крестьянской общины) школа, 51 мальчик, 9 девочек, учительница, законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 7 мальчиков, 1 девочка (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 426). В 1905 г. в селе произведен расстрел казаками двух крестьян, участников антиправительственного аграрного движения (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а, лл.3-5). В 1911 г. – 186 дворов, церковь, земская школа. В 1914 г. – 180 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В 1939 – центр сельсовета Кондольского района. В 1955 году – в составе Волхон-Уметского сельсовета, совхоз «Организатор».
В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Организатор». Концы села – Елшанка (Ялшанка) – южная часть села, Голодяевка – правобережная часть, Совхоз «Организатор» (24.11.1966 г. в состав села включена его центральная усадьба). Тогда же 24.11.1966 г. в черту села включена деревня Лихачевка. Родина Василия Алексеевича Бутова, руководителя лекторской группы Пензенского обкома КПСС, краеведа, после августа 1991 г. одного из инициаторов создания в области Социалистической партии трудящихся и воссоздания областной организации КПРФ, организатора и редактора газеты первой в Пензенской области оппозиционной патриотической газеты, автора исследования о родном селе и первых двух публикаций о месте рождения и детских годах Л.А. Руслановой (Прасковьи Андриановны Лейкиной). Родина узника фашистского лагеря Освенцим Николая Ивановича Масленникова, автора воспоминаний о побеге из Освенцима («Смерть победившие») и учебника по математике.
Численность населения (по годам): в 1747 – 80, 1762 – 219, 1795 – 383, 1859 – 876, 1877 – 819, 1894 – 837, 1897 – 871, 1902 – 868, 1911 – 1033, 1914 – 1005, 1921 – 1392, 1926 – 1386 (в т.ч. Мельница – 16, Лесничество – 23), 1939 – 1333 (в т.ч. 233 – в пос. Совхоз «Организатор»), 1959 – 1026, 1970 – 1144, 1979 – 1000, 1989 – 1042, 1996 – 1015 жителей.
Волхон-Умёт (Волконский Умет, Волхонский выселок, Александровка, Волхон-Умет), русская деревня Волхонщинского, затем Варыпаевского (с 14.12.1977) сельсоветов, в 5 км к северо-западу от Варыпаево. Основана помещиком как почтовый стан на пензенско-саратовской большой дороге, выселок из села Волхонщино, в Петровском уезде. В 1776 году населенный пункт именовался «Умет в степи на столбовой дороге». Такие почтовые станции существовали на дороге Саратов – Москва в селах Танеевка, Пелетьма, Озёрки, Борисовка (ныне Ленино), Кондоль, Ключи (Малосердобинский район). Умет – здесь: станция, постоялый двор в степи. С 1780 года деревня входила в состав Петровского уезда Саратовской губернии. Перед отменой крепостного права сельцо Александровка показано за помещиком Львовым, у него 314 ревизских душ крестьян, 24 р.д. дворовых людей, 170 тягол (барщина), 1102,16 дес. удобной земли, сверх того 49,25 дес. неудобной земли, у крестьян 97 дворов на 81 десятине усадебной земли, 1176 дес. пашни, 101,1 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №33).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика князя Львова землю в собственность.  В 1877 – Варыпаевской волости Петровского уезда Саратовской губернии, 141 двор. 2 ветряные мельницы. В 1894 году в населенном пункте насчитывалось 136 крестьянских семей, в них грамотных – 45 человек, рабочих лошадей – 156, коров – 132, безлошадных семей – 26, без коров – 15; на одну ревизскую душу приходилось 4,3 десятины пашни; за селом числилось 300 рублей недоимок. В 1911 – 165 дворов, церковь во имя Алексея Божьего человека (деревянная, построена в 1904), церковноприходская школа. В 1914 – д. Александровка, 159 дворов. В 1921 – 2-й Варыпаевской волости, Петровского уезда, 187 дворов. В 1939 – центр сельсовета. В 1955 году – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Карла Маркса.
Численность населения (по годам): в 1795 – 100 (оценочно), 1859 – 672, 1877 – 635, 1894 – 761, 1897 – 757, 1911 – 950, 1914 – 950, 1921 (янв.) – 1074, 1926 – 1071, 1930 – 1110, 1939 – 643, 1959 – 368, 1979 – 261, 1989 – 222, 1996 – 235 жителей.
[bookmark: _Toc191038836]2.2. Объекты культурного наследия
Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов Российской Федерации, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
На территории сельсовета объекты культурного наследия отсутствуют.
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Климат
По своему географическому положению территория Варыпаевского сельсовета входит в зону лесостепи с умеренно – континентальным климатом, значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и почвы.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9C. 
Средняя продолжительность безморозного периода - 186 дней. 
Среднегодовая норма осадков 420 мм. 
Преобладающее направление ветров в весенний и летний период юго-западное и западное. Осенью и зимой - южное и юго-западное.
В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер выпадения осадков, быстрое снеготаяние.
В целом природно-климатические условия благоприятны для созревания основных сельскохозяйственных культур.
Гидрография.
Гидрографическая сеть территории представлена реками Няньга, Сердоба и искусственными водоемами. По днищам оврагов и балок, протекают ручьи. Река Няньга является притоком реки Узы, течет с юга на север по территории сельсовета, в восточной его части. Русло реки узкое, извилистое, берега местами обрывистые. Глубина реки местами достигает 1 – 2 м. Река образует небольшую пойму 200 – 300 м. В юго-западной части сельсовета протекает р. Сердоба. Ее протяженность 2,5 км. Течет она с юга на юго – запад по западной границе сельсовета.
В питании рек главную роль играют талые снеговые воды, поэтому на весенний период приходится основная масса годового стока. В летний период года реки поддерживаются родниковыми и дождевыми водами. Гидрографическая характеристика рек приведена в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1.
	№ п/п
	Наименование рек
	Реестровый номер береговой линии в ЕГРН
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км

	1
	р. Няньга 
	58:00-5.4
	66
	992

	[bookmark: _Hlk148693419]2
	р. Сердоба 
	58:17-5.1
	160/103
	4040/1790


На территории сельсовета имеется несколько артскважин, которые являются основными источниками водоснабжения населения.
Рельеф
Рельеф территории сельсовета представляет собой пологоволнистую равнину, рассеченную речными долинами и овражно-балочной сетью. С юга на север в восточной части сельсовета протекает река Няньга, русло которой соприкасается с множеством промоин, лощин и оврагов, последние в свою очередь имеют много ответвлений, образуя тем самым на территории сельсовета сложившуюся овражно-балочную сеть.
Западная часть территории - выровненная поверхность с водораздельным плато и склонами восточной и юго-восточной экспозиций к р. Няньга. Восточная часть территории, в отличие от западной, несколько приподнята, эрозионные процессы развиты слабее, вследствие ее облесенности.
В целом по условиям рельефа территория муниципального образования вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы эрозии.
Почвы.
Преобладающими почвами являются черноземы сильновыщелоченные и выщелоченные, среднегумусные, среднемощные, глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.
Мощность гумусового горизонта от 56 до 80 см. Содержание гумуса колеблется от 4 до 8%.
Указанные почвы наиболее благоприятны для ведения сельского хозяйства.
Темно-серые, серые лесные оподзоленные, лесные, светло-серые лесные оподзоленные почвы занимают незначительную часть территории сельсовета. По механическому составу серые лесные почвы среднесуглинистые. Средняя мощность гумусового горизонта от 30 до 50 см. Содержание гумуса – 4%.
В пойме реки Няньга сформировались аллювиальные слоистые дерновые почвы.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в агротехнических мероприятиях направленных на предотвращение отрицательных экологических последствий хозяйственной деятельности, улучшении плодородия, по защите от эрозии.
Растительность
[bookmark: _Toc8212248]Растительный покров представлен разнотравно-злаково-типчаковой степью.
Кроме типчака встречаются: пырей ползучий, мятлик луговой, кострец безостый, тимофеевка степная и другие; из бобовых – клевер белый, клевер розовый, мышиный горошек, люцерна желтая и другие. Из разнотравья – тысячелистник, одуванчик, лапчатка гусиная, василек, цикорий, тмин и другие.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесополосах, по оврагам, поймам рек, на землях лесного фонда (Ленинское лесничество Пензенской области) и представлена березой, липой, кленом, ольхой, ивняком. Основной лесной массив находится в восточной части сельсовета. Основная лесообразующая порода – дуб, осина и береза.
В пойме реки Няньга растительность в основном разнотравно-злаково-болотная.
Особо охраняемые природные территории.
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлены категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;
г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Федерального закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038838]2.4. Планировочные ограничения использования территории
Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным Кодексом, федеральными законами.
На территории Варыпаевского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par0]Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия). В случае, если зона с особыми условиями использования территории возникает в силу федерального закона, принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории не требуется. 
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;
3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;
4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.
В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в ЕГРН. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из ЕГРН, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в ЕГРН, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Варыпаевского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4-1).


Таблица 2.4-1
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог 

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи 

	5
	Водоохранная зона 

	6
	Прибрежная защитная полоса 

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны 

	8
	Санитарно-защитная зона 

	9
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)


Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района».
[bookmark: _Toc187400853][bookmark: _Toc191038839]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1-1. 


Таблица 2.4.1-1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 7, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов                               (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий электропередач, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ «В. Умет», Пензенская область, Пензенский район (реестровый номер 58:13-6.43);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ «В.Умет - М. Сердоба» (реестровый номер 58:13-6.10);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ «В.Умет-Даниловка» (реестровый номер 58:13-6.48);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ «Кондоль-В.Умет» (реестровый номер 58:13-6.24);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 907 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №2 «Марьинская» от ПС «В-Умет» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.46);
- Охранной зоны объектов электросетевого комплекса № 906 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №1 «Полив» от ПС «В.Умет» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.42);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 908 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №3 «В.Уметская» ПС «В.Умет» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.14);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 911 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №12 «С.Александровка» от ПС «Кондоль» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.38);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 909 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №8 «Комплекс» от ПС «В.Умет» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.15);
- Охранной зоны объектов электросетевого комплекса № 910 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №9 «Варыпаевская» от ПС «В.Умет» Пензенского района Пензенской области (реестровый номер 58:13-6.29);
[bookmark: _Toc187400854][bookmark: _Toc191038840]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог.
Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. 
Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Установление границ придорожных полос автомобильных дорог и их использование осуществляется в соответствии с Земельным кодексом, законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.
По территории Варыпаевского сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» (категория IБ; II; III), для данной автодороги установлена придорожная полоса, сведения о которой внесены в ЕГРН (реестровый номер 58:00-6.510 в границах Пензенского района Пензенской области).
Для автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «г. Нижний Новгород - г. Саратов» - с. Варыпаево» (категория IV) и автомобильной дороги местного значения Подъезд к селу Волхон-Умет (категория V) придорожныe полосы не устанавливаются.


[bookmark: _Toc187400855]
[bookmark: _Toc191038841]2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
[bookmark: _Toc36131794][bookmark: _Toc36132722]Охранная зона газопроводов
В целях безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения в соответствии с земельным законодательством устанавливаются охранные зоны газопроводов.
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.
Решение об установлении, изменении и о прекращении существования охранной зоны газопровода газораспределительной сети принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительным органом власти федеральной территории, уполномоченными на принятие решения об установлении, изменении и о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории.
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. 
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых Правилами охраны газораспределительных сетей и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона газопровода высокого давления, протяженностью 5279 п.м. (реестровый номер 58:00-6.5);
- Охранная зона газопровода, протяженностью 8969 м (реестровый номер 58:00-6.3);


Охранная зона магистральных трубопроводов (газопроводов)
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На территории Варыпаевского сельсовета установлены следующие охранные зоны магистральных газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона «Линейное сооружение – магистральный газопровод «Саратов – Горький» (реестровый номер 58:00-6.507);
[bookmark: _Toc187400856][bookmark: _Toc191038842]2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
Правила охраны линий и сооружений связи вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская обл., Пензенский р-н, Варыпаево с, Центральная ул. 4 (реестровый номер 58:13-6.194);
- Охранная зона линий и сооружений связи - Линия связи волоконно-оптическая магистрального газопровода Саратов - Горький на участке Починки - Саранск км 76,0 - км 201,0 (реестровый номер 58:00-6.658);
- Охранная зона объекта «Линейное сооружение – магистральный газопровод «Саратов – Горький» от 122 км до 606,8 км (Кабельные линии связи на участке к с-з Kаменка до неуправляемого усилительного пункта - 50.1 км, термокамера (НУП 4/2) , термокамера (НУП 3/2))» (реестровый номер 58:00-6.674).
[bookmark: _Toc187400857][bookmark: _Toc191038843]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно статье 106 Земельного кодекса Российской Федерации водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду ч. 19 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется.
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В соответствии с п.17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 статья 65 Водного кодекса Российской Федерации): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Береговая полоса
Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании сведений ЕГРН и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.4.5-1
Таблица 2.4.5-1
	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса (м)
	Береговая полоса, м

	
	
	Ширина, (м)
	Реестровый номер в сведениях ЕГРН
	Ширина, (м)
	Реестровый номер в сведениях ЕГРН
	

	1
	р. Сердоба
	200
	58:00-6.454
	50
	58:00-6.453
	20

	2
	р. Няньга
	200
	58:00-6.623
	50
	58:00-6.615
	20

	3
	Иные гидрологические объекты*
	50
	-
	50
	-
	5

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.


[bookmark: _Toc187400858][bookmark: _Toc191038844]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006       № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.
Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых установленными СанПиН.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. 
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне - осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени.
На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Основные мероприятия на территории ЗСО
Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.
Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.
Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
Мероприятия по первому поясу
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
[bookmark: Par2]Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 
Мероприятия по второму поясу
Кроме вышеуказанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:
а) не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
б) подлежат выполнению мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжении
Мероприятия по первому поясу
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
[bookmark: Par6]Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.
Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.
При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, вышеуказанных для по второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжении в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:
- запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
- санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.


Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч. 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Варыпаевского сельсовета в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
[bookmark: _Toc187400859][bookmark: _Toc191038845]2.4.7. Санитарно-защитная зона.
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»« (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Согласно Правилам установления СЗЗ санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018        №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
На момент разработки генерального плана проекты СЗЗ на действующие предприятия отсутствуют.
[bookmark: _Toc187400860][bookmark: _Toc191038846]2.4.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
[bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]Согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство Российской Федерации в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было.
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в ЕГРН.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблицах 2.4.8-1; 2.4.8-2 («СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85»).

Таблица 2.4.8-1
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св.600 до 800
	св.800 до 1000
	св.1000 до 1200
	св.1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м, по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 2.4.8-2 
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св.800 до 1000
	св.1000 до 1200
	св.1200 до 1400
	300 и менее
	св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125


На территории сельсовета установлена зона минимальных расстояний объекта «Линейное сооружение – магистральный газопровод «Саратов – Горький» от 122 км до 606,8 км», сведения о которой внесены в ЕГРН с реестровым номером - 58:00-6.606.
[bookmark: _Toc191038847]2.5. Сведения о мероприятиях в отношении расположенных (планируемых к размещению) на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района из схем территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, муниципального района
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями) на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области предусмотрена реконструкция автомобильной дороги федерального значения:
Автомобильная дорога 1Р 158 (Р-158) Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) (Нижегородская область, Арзамасский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лукояновский районы, г.Нижний Новгород, Починковский, Шатковский районы, Пензенская область, Бессоновский, Иссинский, Кондольский, Малосердобинский, Мокшанский, Пензенский районы, Республика Мордовия, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский районы, Саратовская область, Аткарский район, г.Петровск, Петровский, Саратовский, Татищевский районы), реконструкция автомобильной дороги на участке км 13+500 – км 617+914 протяженностью 596,6 км, строительство нового обхода от развязки с автомобильной дорогой А-158 Нижний – Новгород до примыкания к автомобильной дороге «Урал» на северо-востоке при выходе из города в сторону Самары.
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.08.2024 № 2288-р на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области предусмотрено расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) (проектный объем транспортировки газа - до 31,5 млрд. куб. метров в год).
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области планируется к размещению объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар (Пожарное депо на 2 автомобиля в с.Варыпаево).
[bookmark: _Toc191038848]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Варыпаевского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Анализ реализации планируемых на территории Варыпаевского сельсовета мероприятий, предусмотренных генеральным планом, утвержденным решением Комитета местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.12.2018 № 331-62/6 представлен в таблице 2.6-1.


Таблица 2.6-1
Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области
	Наименование объекта
	Содержание мероприятий
	Реализация
	Планируется к реализации

	
	
	Степень реализации
(дата)
	Проведенные мероприятия
	

	1. Жилищное строительство: Не предусматривалось

	2. Транспортная инфраструктура:

	Улица Дорожная в с.Волхон –Умет
	Улучшение транспортного сообщения посредством: - ремонта существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;
- замена грунтового покрытия улиц и дорог на дороги с твердым покрытием (на первом этапе на щебеночное покрытие, на втором на асфальтобетонное).
	реализовано 
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части посредством грейдерования
	Ежегодные мероприятия

	Улица Голодяевка, с.Варыпаево
	
	реализовано
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части посредством грейдерования
	Ежегодные мероприятия

	мост по ул.Садовая, с.Варыпаево
	
	не реализовано
	-
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния

	мост по ул.Бутырки с.Варыпаево Умет
	
	не реализовано
	-
	улучшение транспортно-эксплуатационного состояния

	3. Инженерная инфраструктура:

	Водонапорная башня в с.Варыпаево, по ул.Школьная, напротив дома №16
	Увеличения объемов подачи воды населению: 
	реализовано
	Замена водонапорной башни по программе «Чистая вода» (2022)
	-

	4. Социальная инфраструктура:

	Средняя общеобразовательная школа с.Варыпаево.
	Реконструкция крыши
	не реализовано
	-
	-

	Храм Воздвижения Креста Господня
	Строительство (восстановление) объекта отправления культа
	не реализовано
	-
	восстановление объекта отправления культа

	5. Развитие территории сельсовета: Не предусматривалось

	6. Объекты производственной деятельности: Не предусматривалось

	7. Рекреация и туризм: Не предусматривалось


[bookmark: _Toc191038849]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на южную часть Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур почвы нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы.
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и для поддержания плодородия необходимо проведение агротехнических мероприятий.
В целях градостроительного развития Варыпаевского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Варыпаево и с. Волхон-Умет.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон реки Няньга.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1
	2
	3

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	1
	2
	3

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096697]Территория Варыпаевского сельсовета расположена в южной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является Федеральная дорога «г.Нижний  Новгород – г. Саратов» и автодорога «г. Н. Новгород – г. Саратов» - с. Варыпаево». В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Варыпаево. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Варыпаево.
с. Варыпаево
Село расположено по обеим берегам р. Няньга. Основная часть села находится на левобережье. Въезд в село осуществляется с автодороги «г. Н. Новгород – г. Саратов» - с.Варыпаево». На въезде в 80 е годы прошлого столетия сформирована относительно новая застройка из блокированных 2-х квартирных жилых домов. Село имеет сформированный общественный центр. Центр сформирован вокруг аллеи с мемориальным памятником и представлен объектами социальной инфраструктуры, комунально-бытового обслуживания: школа, культурно-досуговый центр, спортивная площадка, сельская администрация. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения предусмотрена в центральной части села. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Историческим местом села является Храм Воздвижения Креста Господня и территория, прилегающая к нему, расположенные на правом берегу реки Няньга рядом с прудом, в восточной части села.
с. Волхон-Умет
Село представляет собой компактное образование, расположенное в 800-х метрах вдоль Федеральной дороги «г.Нижний Новгород – г. Саратов». Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). В северо- западной и восточной части села расположены пруды. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
По совокупности природных факторов на территории Варыпаевского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтной оси: р. Няньга.
[bookmark: _Toc45096699]Населенные пункты располагаются в близости от сети федеральных и местных дорог.
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Варыпаевского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.
Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Численность населения на 01.01.2024 чел.
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Варыпаево
	408
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Волхон-Умет
	78
	+
	-
	+
	+
	-
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Варыпаевского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Варыпаевского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Варыпаевского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc45096705]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.


[bookmark: _Toc191038850]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Варыпаевского сельсовета составляет 12704,85 га (таблица 2.8-1).
Таблица 2.8-1
Наличие и распределение земельного фонда
Варыпаевского сельсовета по категориям земель (2024 г.)*
	№
п/п
	Категории земель
	Площадь 

	
	
	га
	%

	1
	Общая площадь муниципального образования, в том числе: 
	12704,85
	100,00

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10312,16
	81,17

	2.1
	Земли населенных пунктов
	374,42
	2,94

	2.1.1
	с. Варыпаево (административный центр)
	305,23
	2,40

	2.1.2
	с. Волхон-Умет
	69,19
	0,54

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	40,48
	0,32

	4.1
	Земли лесного фонда
	1977,79
	15,57

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели*


Из общей площади территории Варыпаевского сельсовета 81,17% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 2,94 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Варыпаевского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Варыпаевского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 2.8-2.


Таблица 2.8-2
Функциональные зоны Варыпаевского сельсовета
	№ п/п
	Показатели
	Площадь*, га

	
	
	существующее положение (2024)
	расчетный срок (2038)

	1
	Жилые зоны
	376,93
	280,30

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	376,35
	279,71

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	0,57
	0,59

	2
	Общественно-деловые зоны
	4,60
	6,91

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	-
	0,89

	3.1
	Зона инженерной инфраструктуры
	-
	0,89

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	14,78
	34,37

	4.2
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	14,78
	34,37

	5
	Зоны рекреационного назначения
	2,26
	1,98

	5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	-
	1,98

	6
	Зоны специального назначения
	2,26
	3,25

	6.1
	Зона кладбищ
	2,26
	2,95

	6.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	-
	0,30

	7
	Иные зоны
	-
	60,50

	*Расчет площадей выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, а также с измененными смежными функциональными зонами.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).
[bookmark: _Toc191038851]2.9. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc191038852]2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Пензенского муниципального района в целом, так и Варыпаевского сельского поселения в частности.
По численности населения Варыпаевский сельсовет в разрезе Пензенского района Пензенской области находится на последнем (17 месте) (рисунок 2.9.1-1), среднегодовая численность населения Варыпаевского сельсовета составляет 486 человек.
Рисунок 2.9.1-1
Численность населения в сельских поселениях Пензенского района
Пензенской области на 01.01.2024 г. (по данным Росстат)

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается устойчивое снижение численности населения Варыпаевского сельсовета (таблица 2.9.1-1)
Таблица 2.9.1-1
Динамика численности населения Варыпаевского сельсовета
	Наименование
	Годы

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Постоянное население*, чел
	749
	735
	725
	714
	676
	635
	612
	585
	508
	486

	*Данные по сведениям Росстат


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения на 01.01.2024 составляет 486 человек.
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Варыпаевского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 2.9.1-2
Численность населения по населенным пунктам Варыпаевского сельсовета на 01.01.2024 
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	1
	Варыпаевский сельсовет, в том числе:
	374,42
	486

	[bookmark: _Hlk160527817]1.1
	с. Варыпаево
	305,23
	408

	1.2
	с. Волхон -Умет
	69,19
	78



Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения.
Необходимо отметить, что численность населения с 2015 г. по 2024 г. (за последние 10 лет) уменьшилась с 749 человек до 486 человек (на 35%)(таблица 2.9.1-1), это уменьшение произошло за счет естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших.
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 2.9.1-2).
Рисунок 2.9.1-2
Динамика численности населения Варыпаевского сельсовета

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.
[bookmark: _Toc191038853]2.9.2. Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на первую очередь (2028) и на расчетный срок действия генерального плана - 2038 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2020, 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2020, 2025, 2030, 2035 годы составляет -4,4, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –5,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -9,9.
Прогнозная численность населения Варыпаевского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
-на первую очередь (2028г.)
 
, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (486);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (4);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,9).
 ,где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,4);
Кмигр_прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,5).
Прогнозная численность населения Варыпаевского сельсовета на основе указанных показателей на 1 очередь  (до 2028года) составит 467 человек.

-на расчетный срок (2038г.)
, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (467);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,9).
, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,4);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,5).
Прогнозная численность населения Варыпаевского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2038года) составит 423 человек
[bookmark: _Toc191038854]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc191038855]2.10.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 
В границах Варыпаевского сельсовета, существующий жилищный фонд, на данный момент, полностью обеспечивает потребности населения. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип) – 274 ед.;
- индивидуальные жилые дома, блокированного типа – 73 ед.;
- малоэтажные многоквартирные жилые дома – 2 ед..
[bookmark: _Toc191038856]2.10.2. Прогноз развития жилищного комплекса
Ввиду тенденции по уменьшению численности населения новое жилищное строительство на территории сельсовета не планируется. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
В текущих условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Варыпаевского сельсовета. 
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
- капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
- благоустройство и обеспечение жилого фонда современным инженерным оборудованием, независимо от формы собственности.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
В случае строительства новых жилых домов, преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc191038857]2.11. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc191038858]2.11.1. Железнодорожный транспорт
На территории Варыпаевского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Железнодорожная инфраструктура расположена удаленно.
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организацию пассажирских перевозок находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc191038859]2.11.2. Водный транспорт
[bookmark: _Toc45096725][bookmark: _Hlk160526694]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Варыпаевского сельсовета отсутствуют. Речные и морские транспортные узлы расположены удаленно.
Существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов.
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc191038860]2.11.3. Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc45096727]На территории Варыпаевского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.
Авиационные транспортные узлы расположены на незначительном удалении от Варыпаевского сельсовета. Вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc191038861]2.11.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Варыпаевского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения поселения (таблица 2.11.4-1). 
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района.


Таблица 2.11.4-1
Перечень автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Варыпаевского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2024)*
	№ п/п
	Вид и наименование объекта
	Идентификационный номер
	Протяженность объекта, км
	Вид покрытия/ категория

	
	
	
	общая (по данным ФГИС СКДФ)
	по территории сельсовета
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	[bookmark: _Hlk148693704]1
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»
	00 ОП ФЗ Р-158
	584,364
	9,3
	Асфальтобетонные/ IБ; II; III

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	2
	Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «г. Нижний Новгород - г. Саратов» - с. Варыпаево»
	58-ОП-МЗ-Н-271
	7,007
	7,007
	Асфальтобетонные/ IV

	Автомобильные дороги местного значения

	3
	Автомобильная дорога местного значения Подъезд к селу Волхон-Умет
	56-255-811-ОП-МП-16
	1,25
	1,25
	Щебень, песок/ V

	* Данные по автомобильным дорогам приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.


Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Варыпаевского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги федерального и межмуниципального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
В соответствии с РНГП Пензенской области (раздел 1.2, таблица 1.2.1 (п. 1.1)) минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием в границах Варыпаевского сельсовета соответствует нормативным требованиям (100 % в общей протяженности автодорог).
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Варыпаевского сельсовета выявил следующее:
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия. 
Необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Варыпаевского сельсовета составляет 14,76 км (таблица 2.11.4-2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (14,76 км) и площади всех населенных пунктов (3,744 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 3,94 км/ кв. км.
Таблица 2.11.4-2
	№ п/п
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая,
(га) (кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети, (км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети, (км/кв. км)

	1
	с. Варыпаево
	305,23 (3,052)
	12,76
	4,18

	2
	с. Волхон -Умет
	69,19 (0,692)
	2,00
	2,89

	
	Всего
	374,42 (3,744)
	14,76
	3,94


В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Варыпаевского сельсовета указан в таблице 2.11.4-3.
Таблица 2.11.4-3*
	№ п/п
	Наименование объекта
	Идентификационный номер
	Вид покрытия
	Общая протяженность улиц населенного пункта (км.) 

	с.Варыпаево

	1
	Улица Бутырки
	56-255-811-ОП-МП-12
	Щебеночное
	2,12

	2
	Улица Голодяевка
	56-255-811-ОП-МП-11
	Щебеночное
	1,62

	3
	Улица Елшанка
	56-255-811-ОП-МП-14
	Грунтовое
	1,30

	4
	Улица Зелёная
	56-255-811-ОП-МП-05
	Щебеночное
	0,345

	5
	Улица Лихачевка
	56-255-811-ОП-МП-15
	Грунтовое
	1,93

	6
	Улица Молодёжная
	56-255-811-ОП-МП-09
	Бетонные плиты
	0,65

	7
	Улица Новая
	56-255-811-ОП-МП-06
	Щебеночное
	0,20

	8
	Улица Подгорная
	56-255-811-ОП-МП-8
	Бетонные плиты
	0,50

	9
	Улица Полевая
	56-255-811-ОП-МП-10
	Бетонные плиты, Грунтовое
	0,85

	10
	Улица Поповка
	56-255-811-ОП-МП-13
	Грунтовое
	0,40

	11
	Улица Рабочая
	56-255-811-ОП-МП
	Щебеночное
	0,20

	12
	Улица Садовая
	56-255-811-ОП-МП-07
	Щебеночное, грунтовое
	1,585

	13
	Улица Советская
	56-255-811-ОП-МП-01
	Асфальтобетонное
	0,30

	14
	Улица Центральная
	56-255-811-ОП-МП-03
	Асфальтобетонное
	0,46

	15
	Улица Школьная
	56-255-811-ОП-МП-02
	Асфальтобетонное
	0,30

	
	Итого
	
	
	12,76

	с.Волхон-Умет

	1
	Улица Дорожная
	56-255-811-ОП-МП-16
	Щебеночное 
	2,00

	
	Итого
	
	
	2,00

	Всего
	
	14,76

	* Данные по сведения ФГИС СКДФ


Существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие объектов в области транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области (СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Варыпаевского сельсовета).
Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc191038862]2.12. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc191038863]2.12.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Система централизованного водоснабжения существует в с. Варыпаево и с.Волхон-Умёт.
Система водоснабжения Варыпаевского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения Варыпаевского сельсовета являются муниципальной собственностью Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
В селе Варыпаево находятся 4 артезианские скважины и 1 каптаж. На территории села Волхон-Умет источником водоснабжения является 1 артезианская скважина. 
Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 90%).
Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах:
-индивидуальные и блокированные жилые дома – 311;
-многоквартирные жилые дома – 2;
-объекты социальной инфраструктуры (школа, ФАП) – 2.
Таблица 2.12.1-1
Общая характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Варыпаевского сельсовета
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Система водоснабжения

	
	
	Система холодного водоснабжения
	Система горячего водоснабжения
	Система технического водоснабжения

	1
	с.Варыпаево
	Частично централизованная 
	Централизованная система отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.
	Централизованная система отсутствует

	2
	с.Волхон-Умёт
	Централизованная
	
	


В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины, с помощью организации каптажей.
Сведения о водозаборах приведены в таблице 2.12.1-2.


[bookmark: _Hlk148971126]Таблица 2.12.1-2
	№
п/п
	Вид объекта*
	Местоположение, адресное описание
	Год ввода в эксплуат.
	Характеристика объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель

	1
	Водозабор№1 в составе:
	с. Варыпаево, в районе ул. Молодёжная 1
	

	1.1
	Скважина 
	
	1985
	Производительность м3/ч
	10

	1.2
	Водонапорная башня
	
	2023
	Объем куб.м
	25

	2
	Водозабор №2 в составе:
	с. Варыпаево, в районе ул. Школьная 17
	

	2.1
	Скважина 
	
	1977
	Производительность м3/ч
	10

	2.2
	Водонапорная башня
	
	2022
	Объем куб.м
	25

	3
	Водозабор№3 в составе:
	с. Варыпаево, в районе ул. Садовая 1
	

	3.1
	Скважина 
	
	1974
	Производительность м3/ч
	5

	3.2
	Водонапорная башня
	
	1974
	Объем куб.м
	15

	4
	Водозабор№4 в составе:
	с. Варыпаево, в районе ул. Голодяевка 28
	

	4.1
	Каптаж 
	
	1987
	Производительность м3/ч
	5

	4.2
	Водонапорная башня
	
	1987
	Объем куб.м
	15

	5
	Водозабор№5 в составе:
	с. Волхон-Умёт, в районе  ул. Дорожная 
	

	5.1
	Скважина 
	
	1974
	Производительность м3/ч
	10

	5.2
	Водонапорная башня
	
	1974
	Объем куб.м
	15

	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 30 м


Водопроводные сети проложены из чугунных (5%) и полиэтиленовых (95%) труб диаметром от 32 до 110 мм.
Водопроводными сетями охвачено 90% территории жилой застройки. 
В рамках государственной программы «Чистая вода» проведен капитальный ремонт водонапорной башни и водопровода от скважины до башни для водозабора №1 (2023 г), для водозабора №2 (2022 г).
Системы централизованного водоснабжения в достаточной степени обеспечивает в населенные пункты водой. Состояние системы водоснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта 
Организовать I и II пояс зон санитарной охраны реконструируемого ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
Системы водоотведения
Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Часть жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом.
Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.
[bookmark: _Toc191038864]2.12.2. Электроснабжение
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
· ВЛ-110 кВ В.Умёт – М.Сердоба; 
· ВЛ-110 кВ В.Умёт – Даниловка
· ВЛ-110 кВ Кондоль – В.Умёт
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 
На территории сельсовета расположены: электрическая подстанция ПС 110/10 кВ «Волхон-Умёт» (по западной стороне с. Волхон-Умёт); 15 трансформаторных подстанций на 10/04 кВт. 
Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета.
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
Мероприятия в области электроснабжения на территории Варыпаевского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc191038865]2.12.3. Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение осуществляется с. Варыпаево для объектов социальной инфраструктуры (школа, ДК, администрация) от модульной котельной по ул.Центральная, дом 3 А
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.
Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия в области теплоснабжения на территории Варыпаевского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc191038866]2.12.4. Газоснабжение
Газоснабжение населенных пунктов Варыпаевского сельсовета осуществляется от АГРС «Гремяченский» (расположена по северной стороне с. Ключи, Малосердобинского района, Пензенской области).
По территории сельсовета проходит сеть газопроводов высокого и среднего давления. Все населенные пункты сельсовета полностью газифицированы.
Рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Мероприятия в области газоснабжения на территории Варыпаевского сельсовета не планируются. 
[bookmark: _Toc191038867]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Варыпаевского сельсовета приведена в таблице 2.13-1.


[bookmark: _Hlk149048493]Таблица 2.13-1.
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Начальная школа
	Основная школа
	Средняя школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Участковый пункт полиции

	с. Варыпаево
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	с. Волхон-Умёт
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc191038868]2.13.1. Образование
Общеобразовательные организации
[bookmark: _Hlk149040300]На территории Варыпаевского сельсовета действует 1 общеобразовательная организация: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа (с.Варыпаево, ул. Школьная, 1А).
Здание школы возводилось с 1964 – 1975 года по типовому проекту двухэтажным на 480 ученических мест.
Проектной вместимость 484 мест (по факту 29 места). В школе функционируют кружки дополнительного образования.
Здание общеобразовательной организации находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Проектная вместимость школы имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся (455 мест). В связи с этим, строительство новых объектов общеобразовательных организаций на территории Варыпаевского сельсовета не требуется.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района. Строительство общеобразовательных организаций на территории Варыпаевского сельсовета СТП Пензенского района не предусматривается. 
В соответствии с полномочиями Варыпаевского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
[bookmark: _Toc45096870]На территории поселения отсутствуют дошкольные образовательные учреждения (детский сад).
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области дошкольного образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. Строительство дошкольной образовательной организации на территории Варыпаевского сельсовета СТП Пензенского района не предусматривается. 
В соответствии с полномочиями Варыпаевского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.
[bookmark: _Toc191038869]2.13.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]На территории Варыпаевского сельсовета функционирует 1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с.Варыпаево, относящиеся к ГБУЗ «Пензенская районная больница».
ФАП представляет собой современный пункт модульного типа, обеспечивающий доступность первичной медицинской помощи для населения, оборудованный всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и диагностики заболеваний, включая кабинет врача, кабинет медсестры, кабинет для процедур, и т.д. (электричество и водоснабжение). ФАП возведен в 2022 в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», целью которой является обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям поселения.
Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Варыпаевского сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.
[bookmark: _GoBack]Вместе с тем, необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту. Рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. СТП Пензенской области мероприятиями в области здравоохранения на территории Варыпаевского сельсовета не планируется строительство объектов здравоохранения.
В соответствии с полномочиями Варыпаевского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.
[bookmark: _Toc191038870]2.13.3. Культура и досуг
Объекты культуры и досуга Варыпаевского сельсовета представлены следующими объектами: 
[bookmark: _Toc45096878]- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Варыпаевский поселенческий досуговый центр« – с.Варыпаево, ул. Центральная, 3 (вместимость 220 чел., 1964 год постройки); 
- Варыпаевский филиал муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района» с.Варыпаево, ул.Центральная, 3 (фонд библиотеки 9178 единиц);
- Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Варыпаевский поселенческий досуговый центр« – с. Волхон-Умет, ул. Дорожная, 59а (вместимость 50 чел). 
Основными задачами в сфере культуры сельсовета являются: 
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей; 
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; 
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; 
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны; 
- развитие системы кинообслуживания населения, организация кино-клубов познавательной направленности.
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифицированных кадров в системе культуры и досуга. 
В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования рекомендуется размещать 1 дом культуры на административный центр сельского поселения и филиалы дома культуры в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт). В настоящее время все населенные пункты Варыпаевского сельсовета обеспечены объектами культуры и досуга.
Вопросы в области культуры и досуга относятся к полномочиям Пензенского района. 
СТП Пензенского района мероприятия в области культуры и досуга на территории сельсовета не предусмотрены.
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов культуры и досуга на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038871]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Объекты физкультуры и спорта на территории Варыпаевского сельсовета представлены спортзалом при школе в с. Варыпаево, а также спортивной площадкой и стадионом.
[bookmark: _Hlk119922222]Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования.
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов физической культуры и спорта на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038872]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]Система социального обслуживания населения является основным звеном в общей системе социальной защиты и социального обеспечения граждан, предоставления социальных услуг и дополнительных мер социальной поддержки населению, удовлетворении потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в уходе с учетом их индивидуальных потребностей.
На территории Варыпаевского сельсовета социальная поддержка граждан осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (село Кондоль, ул.Осипова, д. 46).
Необходимо:
- проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Варыпаевского сельсовета не планируется. 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc191038873]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещения администрации расположены в здании в с.Варыпаево, ул. Центральная, 4.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта.
Рекомендуется:
- провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
Имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Варыпаевского сельсовета.
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038874]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета население обслуживают 3 магазина. Предприятия торговли равномерно распределены на территории сел. Население села обеспечивается в полной мере всеми необходимыми продуктами и товарами промышленного производства.
Предприятия общественного питания и коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
[bookmark: _Hlk119926879]- инфраструктура торговли и коммунально-бытового обслуживания населения развита слабо;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Варыпаевского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc191038875]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. Население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
В с.Варыпаево почтовое отделение, мобильный офис «Сбербанка» (по графику).
В с.Волхон-Умёт услуги по доставке посылок почтой.
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038876]2.13.9. Места погребения
На территории Варыпаевского сельсовета расположено 2 кладбища, общей площадью 2,26 га (таблица 2.13.1-9).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc45096896]Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1.
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Площадь объекта, га/ заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Варыпаевский сельсовет,
с.Варыпаево (западнее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,8/80

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Варыпаевский сельсовет,
с.Волхон-Умет (западнее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,46/62

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Средней процент заполнения кладбищ - 71 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 2,26 га;
Резерв с учетом их заполненности составляет 0,65 га.
В соответствии с данными о смертности сельсовета на расчетный срок до 2038 требуется для захоронений участок общей площадью 0,05 га. После 2038 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 0,60 га. В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038877]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) представлена православной религиозной организацией – приход Крестовоздвиженского молитвенного дома с.Варыпаево (с.Варыпаево, ул. Центральная, 5, год постройки здания 1977).
Мероприятия в области размещения объектов религиозных организаций (объединений) на территории Варыпаевского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc191038878]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В настоящее время вывоз ТКО осуществляется ООО «Управление благоустройства и очистки» региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области на территории «Северная зона», в которую входит Пензенский районы.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП, на территории Варыпаевского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО не планируются к размещению.
[bookmark: _Hlk170455064]Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Варыпаевского сельсовета, содержатся в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Пензенской области.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Варыпаевского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
На территории Варыпаевского сельсовета отсутствуют:
- несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки;
- источники образования и объекты приема медицинских отходов;
- места размещения биологических отходов
На территории Варыпаевского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.
[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc191038879]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc191038880]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Основным видом производства для муниципального образования является сельское хозяйство по направлению растениеводство.
На территории Варыпаевского сельсовета свою деятельность осуществляют производственные сельскохозяйственные предприятия: Филиал ООО «Курск Агроактив»; ООО «Альянс-Агро»; Филиал ООО «Раздолье».
Промышленные предприятия на территории сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038881]2.15. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc191038882]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Варыпаевского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Рекомендуется организация озелененных территорий общего пользования в селах Варыпаево и Волхон-Умёт с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений (12 кв.м на 1 чел).
На территории Варыпаевского сельсовета в с. Варыпаево предусматривается выделение озелененных территорий общего пользования населения площадью 1,98 га.
[bookmark: _Toc191038883]2.15.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Рекомендуется:
- организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегу пруда (таблица 2.15.2-1);
- обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах р. Няньга.
[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 2.15.2-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2024)
	Расчетный срок(2038)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв.м на посетителя)/ размещение в зоне отдыха (8 кв.м на посетителя))

	с.Варыпаево
	-
	0,4 га


Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха с площадью 0,4 га на территории Варыпаевского сельсовета в с.Варыпаево.
[bookmark: _Toc191038884]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
На территории муниципального образования Варыпаевский сельсовет на базе образовательной организации МБОУСОШ с. Варыпаево (Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Варыпаево) в летний период функционирует лагерь с дневным пребыванием: «Солнышко».
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Варыпаевского сельсовета не планируется. 
В соответствии с полномочиями Варыпаевского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.
[bookmark: _Toc191038885]2.15.4. Туризм
Территория Варыпаевского сельсовета в виду своего географического положения и природного климатических особенностей пригодна для развития сельского и лесного туризма, при условии инвестиционных вложений.
Приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее время становится развитие сельского туризма как сектора современной туристской индустрии. Варыпаевский сельсовет Пензенского района Пензенской области обладает достаточным природным и культурно-историческим потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик.
Для развития туризма необходимо привлечение инвестиций, а также привлечение населения к туристической деятельности, информирование и просвещение в сфере сельского туризма.
На основе проведенного анализа и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2035 г. предлагаются следующие мероприятия по развитию туризма в сельсовете:
- развитие оздоровительного, сельского и промыслового туризма;
- расширение сети придорожного туристического бизнеса;
- формирование туристической инфраструктуры: гостиниц, кемпингов, гостевых домиков, предприятий общественного питания, предприятий по производству и реализации сувенирной продукции, транспортного обслуживания туристов.
В соответствии с полномочиями Варыпаевского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc191038886]2.16. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также такие объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, на территории Варыпаевского сельсовета отсутствуют. 
[bookmark: _Toc191038887]2.17. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc191038888][bookmark: _Toc495916900]2.17.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Варыпаевского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Варыпаевского сельсовета не значатся.
Природные пожары
Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.
Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории, и многих других.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» лесной фонд Пензенской области отнесен к среднему классу природной опасности (III), что свидетельствует о средней опасности в лесах области.
На территории Пензенской области пожароопасный период начинается одновременно со сходом снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля. Заканчивается пожароопасный период с наступлением установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах, как правило, вторая или третья декада октября. По среднестатистическим данным, продолжительность пожароопасного периода колеблется в пределах 6 месяцев.
В границах Варыпаевского сельсовета земли лесного фонда Ленинского и Шемышейского лесничеств. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров: для Ленинского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,6; для Шемышейского лесничества установлен средний класс природной пожарной опасности - III,0
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», с.Варыпаево включено в перечень населенных пунктов Пензенской области, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.
Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают:
- добровольная пожарная команда администрации Варыпаевского сельсовета, располагающаяся в с. Варыпаево, с необходимыми средствами тушения пожаров до прибытия пожарных расчетов пожарной части, расположенной в с. Кондоль и других пожарных расчетов.
[bookmark: _Hlk149549383]Варыпаевский сельсовет находится в районе выезда 30 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Саратовская, 110).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния.
В настоящее время на территории сельсовета находятся 1 пожарный гидрант (в с.Варыпаево, ул.Центральная, 3), 5 водонапорных башен.
[bookmark: _Toc191038889]2.17.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами «СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство. Санитарные правила. Ветеринарные правила» (утв. Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 N 11, Минсельхозпродом России 18.06.1996 N 23).
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Варыпаевского сельсовета существует 2 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета имеется действующий скотомогильник.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Варыпаевском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Варыпаевском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
[bookmark: _Toc191038890]2.17.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Варыпаевского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
По территории Варыпаевского сельсовета проходит автодорога федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов», аварии на которой могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от от 29.08.2024 № 2288-р, запланированы мероприятия по реконструкции автомобильной дороги 1Р 158 (Р-158) Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу).
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Варыпаевского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Варыпаевского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории Варыпаевского сельсовета проходят магистральный газопровод «Саратов – Горький», магистральный газопровод «Починки – Анапа», аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Варыпаевского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Варыпаевского сельсовета БОО отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038891]2.17.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc191038892]2.17.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Варыпаевского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038893]2.17.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Варыпаевского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Варыпаевского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038894]2.17.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения.
В этих целях в Варыпаевского сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Варыпаевского района обеспечивают:
[bookmark: _Hlk120885579][bookmark: _Hlk120096760] - 30 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Саратовская, 110).
- добровольная пожарная команда администрации Варыпаевского сельсовета, располагающаяся в с. Варыпаево.
На территории Варыпаевского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарным гидрантом. Также на территории сельсовета находятся 5 водонапорных башен, 1 естественных водоема.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
Схемой территориального планирования Пензенского района и Пензенской области на территории сельсовета запланировано строительство пожарного депо на 2 автомобиля.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc191038895]2.18. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc191038896]2.18.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Варыпаевского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Варыпаевского сельсовета проходит автодорога федерального значения, автомобильные дороги регионального (межмуниципального) и местного значения; интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на территории сельсовета представлены предприятиями по выращиванию зерновых и кормовых культур. Мощность этих предприятий не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
[bookmark: _Hlk149550138]По территории Варыпаевского сельсовета проходит действующий магистральный газопровод высокого давления федерального значения Саратов-Горький, а также проектируемый объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc191038897]2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.4. Планировочные ограничения использования территории.
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Варыпаевского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc191038898]2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
[bookmark: _Toc191038899]2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета отсутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м.
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Варыпаевского сельсовета по водоотведению удовлетворительное. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Варыпаевского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют.
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории Варыпаевского сельсовета расположен действующий скотомогильник.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Варыпаевском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Варыпаевского сельсовета проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc191038900]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Планируемые для размещения на территории Варыпаевского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.
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[bookmark: _Toc121908431][bookmark: _Toc191038901]4. Сведения о планируемых для размещения на территории Варыпаевского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Варыпаевского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

	1
	Магистральный газопровод
	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)
	область Пензенская,
район Пензенский, сельское поселение Варыпаевский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к размещению/ 2035
	-
	Обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ
	Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства РФ от от 29.08.2024 № 2288-р
	Охранна зона 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) магистрального трубопровода (350 метров по обе стороны от оси газопровода)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты транспортной инфраструктуры

	2
	Автомобильная дорога 
	Автомобильная дорога 1Р 158 (Р-158) Нижний Новгород – Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу)
	область Пензенская,
район Пензенский, сельское поселение Варыпаевский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции/ 2030
	-
	Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы 
	Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями)
	Придорожные полосы в размере:
- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров - для автомобильных дорог третьей категории




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	3
	Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар
	Пожарное депо
	Пензенская область, 
Пензенский район, 
Варыпаевский сельсовет,
с. Варыпаево
	РЗ/ планируемый к размещения/ 2038
	Общественно-деловая зона
	Обеспечение пожарной безопасности
	Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями)
	-

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc191038902]5. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границ села Варыпаево, села Волхон-Умёт в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в ЕГРН в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам естественных и искусственных объектов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 5-1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 5-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, кв.м.
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с.Варыпаево

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:13:0450301
58:13:0452001
58:13:0020101
58:13:0020201
58:13:0020202
58:13:0020203
58:13:0020301
58:13:0020401
58:13:0451601
58:13:0450601
	9,06
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	с.Волхон-Умёт

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:13:0270101
58:13:0270102
58:13:0450301
58:13:0450101
58:13:0450202
	3,11
	Земли населенных пунктов
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам










Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 5-2.
Таблица 5-2
	№ п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с.Варыпаево

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0020202
58:13:0020203
	1,01
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	2
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:13:0450301
58:13:0452001
58:13:0020101
58:13:0020201
58:13:0020202
58:13:0020203
58:13:0020301
58:13:0020401
58:13:0451601
58:13:0450601
	15,55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам

	3
	Земли населенных пунктов
	часть территории Ленинское лесничество в Пензенской области 58:00-15.7
	0,85
	Земли лесного фонда
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	с.Волхон-Умёт

	4
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0270101
58:13:0270102
58:13:0450301
58:13:0450101
58:13:0450202
	4,79
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по искусственным и природным объектам
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7. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 6-1.
Таблица 6-1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2038)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	12680,70
	12704,85

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	384,45
	374,42

	1.2.1
	с.Варыпаево
	га
	313,58
	305,23

	1.2.2
	с.Волхон_Умёт
	га
	70,87
	69,19

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	10299,20
	10312,16

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
	га
	36,70
	40,47

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	1960,30
	1977,79

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны:
	га
	376,93
	280,30

	2.1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	376,35
	279,71

	2.1.2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	0,57
	0,59

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	4,60
	6,91

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	-
	0,89

	2.3.1
	производственная зона
	га
	-
	-

	2.3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,89

	2.3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	-

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	14,78
	34,37

	2.4.1
	зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
	га
	-
	-

	2.4.2
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	14,78
	34,37

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	-
	1,98

	2.5.1
	зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	-
	1,98

	2.5.2
	зона отдыха
	га
	-
	-

	2.6
	Зоны специального назначения
	га
	2,26
	3,25

	2.6.1
	зона кладбищ
	га
	2,26
	2,95

	2.6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	0,30

	2.7
	Иные зоны
	га
	-
	60,50

	1
	2
	3
	4
	5

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	-
	-

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	3
	3

	3.4
	ФАП
	ед.
	1
	1

	3.5
	Амбулатория
	ед.
	0
	0

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	3.7
	Магазины
	ед.
	2
	2

	3.8
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	3.9
	Отделение банка
	ед.
	1
	1

	3.10
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	-
	-

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	32,31
	32,31

	4.1.2
	федерального значения
	км
	9,3
	9,3

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	7,007
	7,007

	4.1.4
	местного значения поселения
	км
	1,25
	1,25

	4.2
	Улично-дорожная сеть
	км
	14,76
	14,76

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	4
	4

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	5
	5

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	15
	15

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	2
	2

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	1
	1

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	1
	1

	7.2
	Пожарный кран
	ед.
	-
	-

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	-
	-

	7.4
	Пожарный водоем
	ед.
	-
	-

	7.5
	Естественный водоем
	ед.
	-
	-

	7.6
	Пожарный пирс
	ед.
	-
	-

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	486
	423

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,04
	0,03

	8.3
	Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	1,3
	1,1

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд
	тыс.м²
	21,5
	21,5



численность населения, чел.	30589
5867
3537
3140
2769
2507
2257
2213
2219
1647
1582
1430
1075
834
796
645
486
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