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Введение
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.11.2020 № 101/26-7 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области» (В редакции, утвержденной Приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 23.03.2023 № 23-59 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области»).
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 118/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
Разработчик проекта изменений в генеральный план - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»).  
Расчетные периоды проекта генерального плана:
- первый этап реализации – 2030 г.;
- расчетный период планирования – 2040 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
‑ Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»); 
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 N 273 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)";
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденная решением Собранием представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 № 168-16/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.11.2020 № 101/26-7 (В редакции, утвержденной Приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 23.03.2023 № 23-59 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области»);
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденные приказом  Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 16.10.2023 № 23-214 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований  Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района, утвержденные постановлением главы администрации Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 30.07.2021 № 178 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (далее – МНГП Мичуринского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.
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Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана
Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения;
- сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;
- приведение документов территориального планирования в соответсвие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования федерального и регионального уровней.
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1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями); 
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями).
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экологическое благополучие»;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»;
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.
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Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836]Электроснабжение
- Государственная программа Пензенской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области», утвержденная Законом Пензенской области от 24.04.2024 №4272-ЗПО (с последующими изменениями); 
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Об утверждении Схемы и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]Газоснабжение
[bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Об утверждении региональной программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);
-Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]Демография
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области об утверждении паспорта государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.12.2023 № 1260-пП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями); 
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 № 135-пП (с последующими изменениями).
Культура
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
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- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 N 4181-ЗПО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Пензенского района на долгосрочную перспективу до 2035 года.
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Пензенском районе реализуются следующие муниципальные программы (таб. 1.1).
Таблица 1.1
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Основные направления реализации

	Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенского района Пензенской области»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района
	· Создание условий для повышения энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы.
· Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог 
· Реализация подпрограмм:
· «Развитие сети автомобильных дорог на территории Пензенского района Пензенской области;
· «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Пензенском районе Пензенской области»;
· «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пензенском районе Пензенской области»;
· «Повышение безопасности дорожного движения в Пензенском районе Пензенской области»

	Муниципальная программа Пензенского района Пензенской области 
«Социальная поддержка граждан в Пензенском районе»
	Управления социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области
	· Состоит из 5 подпрограмм: «Доступная среда в Пензенском районе», «Социальная поддержка детей Пензенского района», «Старшее поколение Пензенского района», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере», «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Пензенского
· Программы направлены на интеграцию и адаптацию социально незащищённых групп населения, обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни, на социальную поддержку граждан. 

	Муниципальная целевая программа Пензенского района «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация мероприятий по гражданской обороне в Пензенском районе»
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Пензенского района
	· Снижение риска пожаров, сокращений числа погибших и получивших травмы людей, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Обеспечение защиты населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
· Реализация подпрограмм:
· «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
· «Организация мероприятий по гражданской обороне».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие культуры и туризма Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия, организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенского района, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие библиотечного дела в Пензенском районе»;
· «Развитие культурно - досуговой деятельности Пензенского района»;
· «Эффективное развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»;
· «Развитие туризма в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенском районе»;
· «Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенском районе»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений
	· Повышение инвестиционной привлекательности Пензенского района, развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, рост их количества
· Реализация подпрограмм:
· «О развитии инвестиционного потенциала Пензенского района Пензенской области»; 
· «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений

Отдел архитектуры и строительства администрации Пензенского района
	· Создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации объектов, находящихся в собственности Пензенского района. Внедрение ресурсосберегающих технологий при капитальном ремонте объектов собственности Пензенского района.
· Увеличение доли земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости и земельных участках.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности Пензенского района Пензенской области»,
· «Об управлении собственностью Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района
	· Устойчивое развитие сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
· «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
· «Развитие мясного скотоводства»;
· «Поддержка малых форм хозяйствования»;
· «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;
· «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»;
· «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие образования в Пензенском районе»
	Отдел образования администрации
Пензенского района
	· Повышение доступности качественного образования, создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пензенском районе.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
· «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенском районе»;
· «Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов»;
· «Совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях Пензенского района»;
· «Формирование у учащихся и воспитанников стремления укреплять своё здоровье, развивать физические способности»;
· «Мероприятия в сфере образования».

	Муниципальная программа Пензенского района «Молодежь Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи
· Реализуемые подпрограммы:
· «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
· «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи»;
· «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области»
	Организационный отдел администрации Пензенского района
	· Повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления, развитие и повышение эффективности муниципальной службы.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Пензенском районе»;
· «Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пензенского»

	Муниципальная программа Пензенского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
	Финансовое управление администрации Пензенского района
	· Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
· Реализация подпрограмм:
· «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»;
· «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»;
· «Обеспечение деятельности Финансового управления Пензенского района Пензенской области»;
· «Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг для нужд Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области»
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Пензенского района 
	· Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области

	Муниципальная программа Пензенского района «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района на 2020-2025 годы»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района

Управление социальной защиты населения администрации Пензенского района

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района

	· Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Пензенского района.
· Создание комфортных условий жизнедеятельности в Пензенском районе.
· Реализация подпрограмм:
· «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Пензенского района».
· «Создание и развитие инфраструктуры на территории Пензенского района»

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенском районе»
	Администрация Пензенского района Пензенской области
	· Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.
· Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.



Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Мичуринского сельсовета
1. Постановление администрации Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 29.11.2016 № 273 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы».
2. Постановление администрации Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 31.12.2015 № 153/39-6 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года».
3. Постановление администрации Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 09.01.2017 № 1-1 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2016 – 2035 годы».
[bookmark: _Toc199152012]
2. Анализ факторов, влияющих на развитие территории
[bookmark: _Toc199152013]2.1. Местоположение в системе расселения 
Муниципальное образование Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее - Мичуринский сельсовет, сельсовет) расположено в северной части Пензенского района Пензенской области. Общая площадь территории Мичуринского сельсовета составляет 8179,83 га.
Мичуринский сельсовет граничит: на севере, северо-востоке с городом Пенза; на востоке с Засечным сельсоветом Пензенского района Пензенской области; на юго-востоке, юге с Воскресеновским сельсоветом Пензенского района Пензенской области; на юге, юго-западе, западе с Саловским сельсоветом Пензенского района Пензенской области; на северо-западе, севере с Богословским сельсоветом Пензенского района Пензенской области. 
Расстояние от административного центра сельсовета – п. Мичуринского, до города Пенза – 4 км. Ближайшая железнодорожная станция Кривозёровка (Кривозеровка) расположена в 0,5 км от административного центра сельсовета – поселка Мичуринского.
На территории сельсовета находятся два населенных пункта: ж/д ст. Кривозеровка, п. Мичуринский. Административным центром сельсовета является поселок Мичуринский. 
Основные внешние транспортные связи Мичуринского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального и местного значения.
По территории Мичуринского сельсовета проходят: 
- автомобильная дорога федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза»; 
- автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Мичурино»;
- автомобильная дорога регионального значения от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная (г. Пенза).
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Мичуринского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в непосредственной близости от автодороги федерального значения. Все это, с учетом природных факторов, может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.  
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Генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет
Пензенского района Пензенской области

1
Местоположение Мичуринского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 1.
Рисунок 1
Схема расположения Мичуринского сельсовета в Пензенском районе
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По численности населения Пензенский район Пензенской области находится на 1 месте из 27 муниципальных районов Пензенской области (рисунок 2).
Рисунок 2
Численность населения в муниципальных районах Пензенской области на 1 января 2024 г.
(по данным Пензастат)

По численности населения Мичуринский сельсовет в разрезе Пензенского района Пензенской области находится на восьмом месте (рисунок 3), среднегодовая численность населения Мичуринского сельсовета составляет 3140 человек.
Рисунок 3
Численность населения в сельских поселениях Пензенского района
Пензенской области на 1 января 2024 г. (по данным Росстат)

[bookmark: _Toc199152014]2.2. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав Мичуринского сельсовета входят 2 населенных пункта, административным центром является п. Мичуринский (таблица 2.2-1).
Таблица 2.2-1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	поселок
	Мичуринский

	2
	железнодорожная станция
	Кривозеровка


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Мичуринского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе населенного пункта п. Мичуринский внесены в Единый государственный реестр недвижимости с учетным номером 58:24-4.154 (далее – ЕГРН), сведения о границе населенного пункта ж/д ст. Кривозеровка внесены в ЕГРН с учетным номером 58:24-4.151.

[bookmark: _Toc199152015]2.3. Природно-климатические условия
Климат 
Мичуринский сельсовет входит в зону лесостепи с умеренно-континентальным климатом. Самым жарким месяцем является июль (+19º), а самым холодным – январь (-17°), нередки понижения температур и до -25 - -27. Минимум января составил -42°. Продолжительность безморозного периода до 140 дней. Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября (23) и заканчиваются в начале второй декады мая (11).
Среднегодовое количество осадков до 549 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодный период осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Число дней со снежным покровом - 148, мощность его в среднем 29 см. Глубина промерзания почвы 82 см. Полное оттаивание почвы - 24 апреля. Продолжительность перехода от устойчивого покрова до наступления спелости почвы - 17 дней.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
В целом климатические условия сельсовета при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
Геологическое и гидрологическое строение территории 
В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности, в бассейне реки Сура и реки Пенза. 
Река Пенза в своем течении с юга на восток делит территорию поселения на два водораздельных массива – западный и восточный. Западная часть и восточная часть представлена выровненным водоразделом с уклоном к р. Пенза, западная часть с более пологим рельефом. 
Северо-западный водораздел более возвышен и обширен, имеет общую покатость к реке Пенза.  Имеются овраги: Брусочный, Бабошный, Волчий, Пугай и др., они глубокие с задерновыми склонами. Большинство оврагов относятся к системе реки Пенза.
Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова описываемой территории. На вершинах водоразделов и очень пологих склонах сформировались светло-серые лесные, среднекаменистые, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, выщелоченные, лугово-черноземные среднемощные глинистые и суглинистые почвы. На пологих и покатых склонах почвы, поврежденные водной эрозией.
В целом по условиям рельефа территория хозяйства вполне пригодная для сельхозпроизводства и применения сельхозмашин за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Территория района имеет двухъярусное геологическое строение. Нижний структурный ярус – палеозойский фундамент, верхний структурный ярус – толща осадочных пород мезокайназойского возраста. Складчатый фундамент залегает на глубину до 230 м. Мезокайназойские образования представлены отложениями карбона, юры и мела.
Образования среднего карбона (С2) повсеместно распространены в районе и представлены известняками, в нижней части разреза трещинами. Мощность отложений 62 м. Абсолютная отметка кровли – 2,0 м. На размытой поверхности карбона залегает нерасчлененный комплекс обложений верхней юры и неокомского яруса нижнего мела, которые представлены глинами плотными, мергелистыми с подглинистыми прослоями песчаника и песка. Мощность комплекса 130 м. Абсолютная отметка залегания кровли 100 м.
Выше залегают отложения аптского яруса нижнего мела представленные глиной плотной мощностью 45 м. Отложения нижнего мела перекрыты глиной и суглинками четвертичного периода.
Первый водоносный горизонт приурочен к четвертичным образованиям, имеет мощность 5-7 м, дренируется оврагами и балками. Питание идет за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды грунтового типа. Глубина залегания 3-5 м. обладают малой водообильностью. Горизонт не используется ввиду возможности загрязнения. Второй от поверхности водоносный горизонт заключен в трещиноватых известняках нерасчлененного комплекса. Горизонт вскрыт на глубине 100 м.
Водоупором служат плотные глины. Горизонт напорный, величина напора 90м. Дебит скважины до 10 м3/ч. Воды пресные по составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые.
Гидрографическая сеть территории сельсовета представлена реками Пенза, Ардым, многочисленными ручьями и естественными и искусственными водоемами. В северо-западной части имеется старое русло реки Пенза. Гидрографическая характеристика приведены в таблице 2.3-1.
 На территории имеются естественные водоемы и искусственные водоемы, вода которых используется для хозяйственных нужд. 
Площадь искусственных водоемов составляет 28 га.
Также имеются ручьи, протекающие по днищам оврагов. Ручьи имеют постоянное течение, чистую воду.
Овражно-балочная сеть обуславливает хороший дренаж территории, в связи, с чем грунтовые воды на водораздельных участках залегают на глубине 10-15 м и на почвообразовательный процесс не влияют. В нижних частях пологих склонов, в пойме реки Пенза, грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности (0,8-1,5м).
Гидрографическая характеристика рек приведена в таблице 2.3-1.
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	№ п/п
	Название
	Речная система
(куда впадает)
	Длина водотока,
км
	Площадь
водосбора, 
кв. км

	1
	р. Пенза
	река Сура в 615 км от устья
	78
	1370

	2
	р. Ардым
	река Пенза в 5,8 км от устья
	40
	329

	3
	руч. Ржавец         
	р. Пенза в 4 км от устья
	7
	-
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Территория Мичуринского сельсовета, относится к территориям, обеспеченным водными ресурсами. Население для питьевых целей пользуется водой артезианских скважин и водопроводом. 
Почвенные ресурсы
На территории Мичуринского поселения представлено 26 разновидностей почв. Ведущее место среди почв хозяйства занимают почвы серые лесные, черноземы, луговые и аллювиальные. По механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые. Светло-серые лесные почвы располагаются в южной части территории Мичуринского поселения. Чернозем, выщелоченный среднегумусный, мощный встречается в западной части территории поселения, севернее реки Ардым. 
Мощность гумусового горизонта равна 87%. Механический состав почв – тяжелосуглинистый. Соединение гумуса в пахотном слое 6,7%. Бонитет – 76 балла.
Чернозем, выщелоченный среднегумусный, среднемощный. Данный вид почвы занимает западную часть территории поселения, южнее реки Малиновка. Мощность гумусового горизонта равна 72-73%. Механический состав почв – тяжелосуглинистый.  Соединение гумуса в пахотном слое 7,8-8,4%. Бонитет – 76 балла.
Чернозем типичный. Этот вид почвы встречается на юго-западе территории поселения, а также в ее центральной части. Средняя мощность гумусового горизонта равна 90%. Механический состав почв – глинистый.  Соединение гумуса в пахотном слое 7,1%. Бонитет – 76 балла.
Аллювиальные почвы. Данный вид почвы встречается по всей территории поселения в прирусловых и центральных поймах рек Пенза, Ардым. Некоторые участки этой почвы подвержены постоянному и достаточно длительному затоплению талыми водами при постоянном неглубоком залегании грунтовых вод.
Прирусловые песчаные отложения. Данный вид почвы встречается в прибрежных районах реки Пенза на всем ее протяжении. 
Выходы материнских пород. Участок этого вида почвы находится на юго-востоке территории. 
Смытые и намытые почвы оврагов и балок. Данные почвы располагаются, по всей территории поселения с запада на восток. Днища оврагов и балок чаще заполнены насосами, являющимися продуктами осыпей и эрозии. Используются земли оврагов и балок как естественные сенокосы и пастбища. Механический состав почв – различный.
Лесосырьевые ресурсы
Территория сельсовета обладает запасами лесных ресурсов, которые занимают около 20% территории сельсовета.
Леса на территории сельсовета расположены преимущественно в центральной части. Леса представлены в основном дубом, березой, кленом, ивняком и др.
 Общая площадь лесов и древесно-кустарниковой растительности Мичуринского сельсовета составляет 1661,7 га (на основе пространственных данных векторной модели).
Леса Мичуринского сельсовета относятся к Веселовскому участковому лесничеству Ленинского лесничества (рисунок 4). Разделение лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства от 22.12.2008 № 402, с приказом Управления лесами Пензенской области от 28.09.2007 № 67 «Об определении количества участковых лесничеств на территории Пензенской области, установления границ и кадастровых номеров лесных участков».

Рисунок 4
Поквартальная карта-схема подразделения лесов Ленинского лесничества
[image: Лесничество_Мичуринский]

На территории Мичуринского сельсовета лесоперебатывающая инфраструктура отсутствует.
По целевому назначению леса Мичуринского сельсовета относятся к зеленым зонам:
 - леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды).
Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом. 
Весь лесной фонд Ленинского лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (п. 4 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации).
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют. 
На основе анализа сельсовета, территорий, предлагаемых к созданию памятников природы местного значения, не выявлено.
Минерально-сырьевые ресурсы
По данным администрации сельсовета месторождения полезных ископаемых федерального и регионального значения на территории сельсовета отсутствуют, минерально-сырьевых ресурсов местного значения не имеется. 
[bookmark: _Toc199152016]2.4. Современное использование территории
Мичуринский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения, малой плотностью населения, с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории (около 69,5% территории сельсовета).
На территории Мичуринского сельсовета расположено 2 населенных пункта. По состоянию на 01.01.2024 в сельсовете проживает 3140 человек.
Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами –насчитывает 372 дома, общей площадью – 37 000 кв. м, а также малоэтажными (двухэтажными) многоквартирными жилыми домами – насчитывает 545 квартир, общей площадью - 28000 кв. м. 
[bookmark: _Hlk121132889]По территории Мичуринского сельсовета проходят магистральные газопроводы федерального значения: 
- Саратов-Горький;
- Починки-Пенза;
- Починки-Саранск;
- газопровод-отвод г. Пенза, ГРС-5;
- газопровод-отвод с-з Ардымский.
Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи и электросвязи.
Социальная инфраструктура Мичуринского сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Большую часть территории Мичуринского сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является растениеводство. Сельскохозяйственные предприятия на территории сельсовета отсутствуют. Растениеводством и животноводством занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.
Территория Мичуринского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть представлена реками: р. Пенза, р. Ардым, руч. Ржавец. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют. 
На территории Мичуринского сельсовета расположены объекты специального назначения: 2 сельских кладбища. Одно из них, «Веселовское», не действующее (заполненность 100%).
По сведениям администрации Мичуринского сельсовета на территории расположена одна добровольная пожарная охрана (п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1), пожарного депо на территории нет.
[bookmark: _Toc199152017]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Мичуринского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территории:
- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранная зона магистральных трубопроводов;
- охранная зона сетей газораспределения;
- охранная зона линий и сооружений связи; 
- охранная зона канализационных сетей и сооружений;
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
- зоны затопления и подтопления;
- санитарно-защитные зоны;
- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
- приаэродромная территория.
[bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]Охранные зоны инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
[bookmark: _Hlk140228755]Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.4.2 
Таблица 2.4.2
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	110
	20



б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
С 01.09.2023 вступают в силу изменения в постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, в соответствии с которыми в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
[bookmark: Par13]Пунктом 10 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 устанавливается подробный перечень параметров, при соблюдении которых в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений. 
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов магистральных трубопроводов (газопроводов) 
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)». 
По территории Мичуринского сельсовета проходят магистральные газопроводы федерального значения: 
- Саратов-Горький;
- Починки-Пенза;
- Починки-Саранск;
- газопровод-отвод г. Пенза, ГРС-5;
- газопровод-отвод с-з Ардымский.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются: 
- вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 
- вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
- вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны; 
- вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.


Охранные зоны сетей газораспределения 
Охранные зоны сетей газораспределения проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
По территории Воскресеновского сельсовета проходят газопроводы местного значения муниципального района. 
Для газораспредельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На территории с. Мичуринский расположена АТСК на 1100 номеров. Имеется 4 вышки сотовой связи. 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны 
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Согласно Правилам установления СЗЗ санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  На момент разработки генерального плана проекты СЗЗ на действующие предприятия отсутствуют. Генеральным планом поселения отображены ориентировочные размеры СЗЗ согласно СанПиН 2.2 1121.1.1200-03.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 № 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).
На территории Мичуринского сельсовета имеются объекты, для которых генеральным планом установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
Класс опасности III - 300 м:
- промышленные объекты по производству бетона и бетонных изделий, а также иных штучных строительных изделий (изготовление бордюрного камня, тротуарной плитки, др.).
Класс опасности IV - 100 м:	
- карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины;
- сборка мебели с лакировкой и окраской;
- производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий;
- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;
- стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта.
- автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;
- канализационные очистные сооружения.
Класс опасности V – 50 м:
- сельские кладбища;
[bookmark: i386691]- малые предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;
- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Зоны затопления и подтопления
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон затопления, подтопления устанавливаются статьей 67.1. Водного Кодекса Российской Федерации
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Сведения об установленных на территории сельсовета зонах и подтопления представлены в таблице 2.5-2.
Таблица 2.5-2
Сведения об установленных на территории сельсовета зонах затопления и подтопления
	Населенный пункт
	Наименование водного объекта
оказывающего негативное
воздействие
	Зоны затопления
	Зоны подтопления

	
	
	Сведения о постановке границ зон затопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН
	Сведения о постановке границ зон подтопления в ЕГРН
	Дата внесения сведений в ЕГРН

	п.Мичуринский
	р. Пенза
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 159
	12.10.2020
	Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.05.2020 № 273
	08.06.2020-09.06.2020



Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-3.

Таблица 2.5-3
[bookmark: _Toc36131812][bookmark: _Toc36132740]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Мичуринского сельсовета
	№
п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,
кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1
	р. Пенза
	78
	1370
	200
	50

	2
	р. Ардым
	40
	329
	100
	30

	3
	руч. Ржавец
	7
	-
	50
	50



Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду ч.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с ч.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч.15 ст. 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании ст.65 Водного кодекса РФ.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3) [footnoteRef:2]. Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО). [2:  Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 01.03.2027.] 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Мичуринского сельсовета.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) 
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров. 
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Придорожные полосы автомобильных дорог 
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Распоряжением Росавтодора от 08.12.2020 № 3731-р «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-208 Тамбов - Пенза на участке км 124+000 - км 193+449, расположенном в границах Белинского района Пензенской области, на участке км 193+449 - км 230+272, расположенном в границах Каменского района Пензенской области, на участке км 230+272 - км 278+150, расположенном в границах Пензенского района Пензенской области» установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения, проходящей по территории сельского поселения (реестровый номер 58:00-6.511). 
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 

Приаэродромная территория
Градостроительное развитие приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).
Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приказом Росавиации от 01.03.2024 N 224-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024 №77738) установлена граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза путем наложения границ семи подзон.
В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности):
- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;
- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
- седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
[bookmark: _Toc199152018]
2.6. Сведения о мероприятиях в отношении расположенных (планируемых к размещению) на территории поселения объектов федерального, регионального, местного значения муниципального района из схем территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, муниципального района
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями):
- расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор);
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями)
- предусматривается реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-208 Тамбов - Пенза (Пензенская область, Белинский, Каменский районы, г. Пенза, Пензенский район, Тамбовская область, Гавриловский, Кирсановский районы, г. Рассказово, Рассказовский район, г. Тамбов, Тамбовский район), на участке км 4 + 450 - км 278 + 000 протяженностью 275,3 км, категория IБ;
Схема территориального планирования Пензенской области:
-Строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения на 600 посещений в смену в п. Мичуринский;
-Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в п. Мичуринский.
Схема территориального планирования Пензенского района:
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 130 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
[bookmark: _Hlk167977844]-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
 -строительство детского сада на 100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство встроенного детского сада на 30 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство встроенного детского сада на 40 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (5 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство детского сада на 250 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 250 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (10 район);
-строительство детского сада на 250 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (11 район);
[bookmark: _Hlk163741177]-строительство детского сада на 320 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
-строительство детского сада на 120 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
-строительство школы на 1100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (5 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство школы на 850 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
[bookmark: _Hlk167979098]-строительство школы на 500 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (11 район);
[bookmark: _Hlk163747537]-строительство школы на 1100 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
-строительство плавательного бассейна в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-планируемое к размещению спортивное сооружение в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-планируемое к размещению спортивное сооружение в п. Мичуринский, район («город-курорт Юга»).
[bookmark: _Toc199152019]2.7. Анализ реализации предыдущего генерального плана Мичуринского сельсовета и другой планировочной документации
Последняя редакция генерального плана муниципального образования Мичуринский сельсовет утверждена Приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 23.03.2023 № 23-59 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Мичуринский сельсовет Пензенского района Пензенской области»).
Необходимо отметить, что с момента утверждения прежней редакци генплана до момента внесения в него изменений прошел всего 1 год, за который было реализовано строительство водопровода и части объектов водоснабжения.
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856][bookmark: _Toc199152020]2.8. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Местоположение Мичуринского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким и сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Территория Мичуринского сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Ветровой режим Мичуринского сельсовета умеренный. Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Мичуринского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.8-1).

Таблица 2.8-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны, придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные  пункты Мичуринского сельсовета: п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Пенза и Ардым.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096697][bookmark: _Toc45096696]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Мичуринского сельсовета расположена в северо-центральной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью Куйбышевская железная дорога. В структуре современного расселения доминирует административный центр – поселок Мичуринский. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является п. Мичуринский.
п. Мичуринский
Территория поселка представляет собой компактное образование, центральная улица имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза».
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр и общественно-деловая застройка сформирована по ул. Центральной, где размещены объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания: школа, фельдшерский пункт, библиотечно-досуговый центр, спортивная площадка, администрация, магазины.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением и централизованным водоотведением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории послека расположены объекты и территории для рекреации и отдыха населения. 
ж/д ст. Кривозеровка
Территория ж/д ст. Кривозеровка представляет собой компактное образование, с северо-востока на юго-запад населенного пункта проходит Куйбышевская железная дорога, а также располагается ж/д станция «Кривозеровка». Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр сформирован по ул. Главная, где размещены объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением и централизованным водоотведением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории населенного пункта расположены объекты и территории для рекреации и отдыха населения.
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Мичуринского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]На территории сельсовета на озере Сенотово, расположенном в п. Мичуринском и на пруду Мичуринский, расположенном в п. Мичуринском, находятся неблагоустроенные территории, которые местные жители используют для отдыха и купания в летний период. 
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
По территории Мичуринского сельсовета проходит Куйбышевская железная дорога и располагается железнодорожная станция Кривозеровка. 
2. Воздушный транспорт:
Воздушный транспорт на территории Мичуринского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт находится в непосредственной близости от границ сельсовета, в городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Мичуринского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Мичуринского сельсовета представлены в таблице 2.8-2.
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2024, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	п. Мичуринский
	2960
	+
	-
	+
	+
	+
	+

	2
	ж/д ст. Кривозеровка
	480
	+
	-
	+
	+
	+
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Мичуринский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- отсутствие полезных ископаемых, пригодных для использования в промышленности и строительстве;
- нехватка мест приложения труда в границах Мичуринского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Мичуринского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Мичуринского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.
[bookmark: _Toc199152021]
3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc199152022]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Мичуринского сельсовета составляет 8179,83 га (таблица 3.1-1).
Наличие и распределение земельного фонда Мичуринского сельсовета
по категориям земель, 2024 г.*
Таблица 3.1-1
	[bookmark: _Hlk160464119]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Земли поселения, в том числе: 
	га
	8179,83

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	2963,34

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	3133,00

	
	п. Мичуринский
	га
	3109,77

	
	ж/д ст. Кривозеровка
	га
	23,22

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	442,45

	4
	Земли лесного фонда 
	га
	1635,48

	5
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	5,52

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Мичуринского сельсовета 36,2% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 38,3% - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Мичуринского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Мичуринского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2040)

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	га
	2597,87
	1762,93

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1597,13
	1100,51

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	373,49
	35,18

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	3,28
	3,28

	4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	га
	623,92
	623,96

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	га
	130,4
	970,45

	5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	га
	-
	880,04

	6
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	130,04
	90,41

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
	га
	550,88
	556,08

	7
	Производственная зона
	га
	372,29
	377,49

	8
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,8
	0,8

	9
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	177,79
	177,79

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	га
	432,65
	437,74

	10
	Зона садоводства, огородничества 
	га
	424,99
	430,09

	11
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	7,65
	7,65

	
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	га
	268,10
	257,89

	12
	Зоны рекреационного назначения
	га
	268,10
	257,89

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	га
	9,91
	9,91

	13
	Зона кладбищ
	га
	9,91
	9,91

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями) и Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 N 273 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)".
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- выделение зон в границах населенных пунктов под комплексное жилищное строительство;
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения. 
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Мичуринского сельсовета территории общего пользования представлены вышеуказанными объектами. 
[bookmark: _Toc199152023]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории Мичуринского сельсовета особые экономические зоны отсутствуют. 
[bookmark: _Toc199152024]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc199152025]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
Численность населения на 01.01.2024 составляет 3140 человек (таблица 3.3.1-1), в том числе трудоспособного 1338 человек, старше трудоспособного возраста - 681 человек (таблица 3.3.1-3). 
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Мичуринского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 3.3.1-1
Численность населения по населенным пунктам Мичуринского сельсовета на 01.01.2024 
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Мичуринский сельсовет, в том числе:
	8179,83
	3140

	1
	п. Мичуринский
	725,6
	2960

	2
	ж/д ст. Кривозеровка
	23,47
	480


Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2011 г. по 2021 г. (за последние десять лет) увеличилась с 2160 человек до 2505 человек (таблица 3.3.1-2), это увеличение произошло за счет увеличения потока прибывших. В 2021 году смертность превысила рождаемость в 1,95 раз, в результате чего увеличение численности населения за счет естественного прироста не наблюдается (таблица 3.3.1-3). 
Таблица 3.3.1-2
Динамика численности населения Мичуринского сельсовета* 
	Наименование
	Годы

	
	Единица измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2024
на
01.01

	Мичуринский
сельсовет, всего
	человек
	2160
	2217
	2342
	2495
	2704
	2521
	2533
	2523
	2474
	2422
	3140

	* На основании данных Мичуринского сельсовета и статистических данных на 2024 г.



Таблица 3.3.1-3
Динамика возрастной структуры населения Мичуринского сельсовета*
	Численность населения по возрастным группам

	Наименование
	Единица измерения
	2020
	2021

	младше трудоспособного возраста
	человек
	471
	486

	в трудоспособном
возрасте
	человек
	1293
	1338

	старше трудоспособного возраста
	человек
	658
	681

	Рождаемость
	человек
	27
	20

	Смертность
	человек
	36
	39

	* На основании данных администрации Мичуринского сельсовета на 2021 г.


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 5, рисунок 6).
Рисунок 5
Динамика численности населения Мичуринского сельсовета

Рисунок 6
Возрастная структура населения Мичуринского сельсовета на 01.01.2021
[image: ]

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.


[bookmark: _Toc199152026]3.3.2. Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2040 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за, 2025, 2030,2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Мичуринского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2040г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (3140);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (16);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Мичуринского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2040года) составит 2807 человек.
[bookmark: _Hlk168388423]Однако учитывая, что в сельсовете определены новые территории для жилищного строительства (рисунок 7) перспективная численность населения, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству жилья на указанных территориях, на расчетный срок определяется с учетом населения новых территорий (таблица 3.3.2-1).

Таблица 3.3.2-1
Прогнозная численность населения на территориях сельсовета, определенных для строительства жилья
	[bookmark: _Hlk168051842]№ на схеме ГП
(рисунок 7)
	Наименование территорий
	Площадь территории, га
	Количество населения

	1
	«район «Юго-западный»
	715,6
	118413

	2
	-
	104,86
	2622

	3
	-
	254,95
	6374

	4
	-
	90,95
	2273

	5
	-
	83,26
	2082

	6
	-
	32,96
	824

	7
	Район «город-курорт Юга»
	880,04
	28330

	8
	-
	38,96
	974

	
	Всего по сельсовету
	2 054,13
	161 892



Рисунок 7
Перспективные территории для жилищного строительства на территории Мичуринского сельсовета
[bookmark: _Toc199152027][image: Рисунок7]
3.3.3. Трудовые ресурсы и занятость1
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[bookmark: _Toc45096713]Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность трудоспособного населения Мичуринского сельсовета на 01.01.2021 составляла 1338 человек или 53,4% от численности населения (таблица 3.3.3-1). 
Таблица 3.3.3-1
Трудовые ресурсы сельского поселения, чел.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021 г.

	Численность постоянного населения, всего, из нее:
	чел.
	2541

	моложе трудоспособного возраста
	чел.
	486

	трудоспособного возраста
	чел.
	1338

	старше трудоспособного возраста
	чел.
	681



Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- приблизительно 15% трудоспособного населения осуществляет трудовые миграции за пределы Мичуринского сельсовета и Пензенского района в наиболее развитые и привлекательные места приложения труда в системе рыночных отношений, а также из-за нехватки мест приложения труда в границах Мичуринского сельсовета  и Пензенского района;
- сложность трудоустройства специалистов, не задействованных в сфере сельского хозяйства;
- снижение объемов сельскохозяйственного производства, увеличение числа убыточных сельскохозяйственных предприятий, свертывание социальной сферы и других секторов сельской экономики ведет к сокращению рабочих мест и к быстрому росту безработицы, разбалансированности региональных рынков аграрного труда по объему и составу трудовых ресурсов.
Выводы:
- управление социальной инфраструктурой и трудовыми ресурсами сельских территорий должно быть направлено на формирование эффективной миграции, сохранение и привлечение молодежи на село и в целом повышение качества жизни сельского населения. 
- необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в Мичуринском сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи, создание центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста, повышение предпринимательской активности населения, производительных и высокотехнологичных производств в структуре экономики, сокращение отставания уровня жизни значительной части населения от уровня жизни жителей городов.
[bookmark: _Toc199152028]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc199152029]3.4.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]В границах Мичуринского сельсовета, существующий жилищный фонд, на данный момент,  составляет 65 тыс. кв.м общей площади. Весь жилой фонд находится в индивидуальной собственности, жилые дома муниципальной собственности на территории сельсовета не зарегистрированы.
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Мичуринскому сельсовету составляет 24 кв.м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);
- малоэтажные многоквартирные жилые дома.
Количество квартир в многоквартирных домах – 545, общей площадью 28 тыс. кв.м.
Количество индивидуальных домов – 372, общей площадью 37 тыс. кв.м.
Аварийное и ветхое жилье с износом более 70% составляет от общей площади жилого фонда около 4%.  На территории поселка Мичуринский население в основном проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками, имеется семь двухэтажных многоквартирных жилых дома. На ж/д ст. Кривозеровка население в основном проживает в девяти двухэтажных многоквартирных жилых домах, остальная часть населения в домах частной застройки с небольшими приусадебными участками.
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 100 % - подключение к электроснабжению, 99 % - к газоснабжению, около 95% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба. Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение. Многоквартирные жилые дома ж/д ст. Кривозеровка  имеют центральное водоотведение через очистные сооружения  г. Пенза, водоснабжение  жителей  ж/д ст. Кривозеровка  осуществляет ООО «Горводоканал».
[bookmark: _Toc199152030]3.4.2. Прогноз развития жилищного комплекса
Развитие жилищного строительства на территории Мичуринского сельсовета будет происходить за счет освоения новых территорий. Общая площадь жилья на перспективу, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству жилья на указанных территориях, на расчетный срок определяется с учетом населения новых территорий (таблица 3.4.2-1).
Таблица 3.4.2-1
	[bookmark: _Hlk168391069]№ на схеме ГП
(рис 7)
	Наименование территорий
	Площадь территории, га
	Количество населения
	Общая площадь жилья на перспективу

	1
	«район «Юго-западный»
	715,6
	118413 (согласно мастер-плану)
	3 747 476 (согласно мастер-плану)

	2
	-
	104,86
	2622*
	91 770

	3
	-
	254,95
	6374*
	223 090

	4
	-
	90,95
	2273*
	79 555

	5
	-
	83,26
	2082*
	72 870

	6
	-
	32,96
	824*
	28 840

	7
	«город-курорт Юга»
	880,04
	28330**
	991 550

	8
	-
	38,96
	974*
	34 090

	
	
	Всего по сельсовету
	161 892
	5 269 241

	*из расчета 40 га на 1000чел
** из расчета 65 чел на 1га (средняя расчетная плотность по табл Ж.2 для малоэтажной модели)


[bookmark: _Toc199152031]
3.5. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc199152032]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
По территории сельсовета проходит Куйбышевская железная дорога, направление Пенза – Ртищево, дорога многопутная, электрифицированная. На территории сельсовета расположены железнодорожные остановочные пункты: «254 км» и «Кривозеровка». 
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее:
- железная дорога, проходящая в границах населенных пунктов Мичуринского сельсовета, может способствовать экономическому росту, развитию производства, бизнеса и социальной сферы, а также существенно влиять на качество жизни населения.
Выводы:
- необходимо установление санитарного разрыва от железнодорожных путей. 
[bookmark: _Toc199152033]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc199152034]3.5.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Мичуринского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 10 км, в городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены в непосредственной близости от Мичуринского сельсовета; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc199152035]3.5.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Мичуринского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения поселения (таблица 3.5.4-1). 
По территории сельсовета проходят:
- автомобильная дорога федерального значения Р-208 «Тамбов-Пенза»;
- автомобильная дорога регионального значения от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная (г. Пенза);
- автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Мичурино».
Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам местного значения поселения.
По состоянию на 01.01.2025 на территории Мичуринского сельсовета протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе:  
- федерального значения ~ 9 км;
- регионального или межмуниципального значения ~ 5,1 км;
- местного значения поселения ~ 0,86 км.
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Таблица 3.5.4-1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Мичуринского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Р-208 «Тамбов – Пенза»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность (в т.ч. по территории сельсовета), км
	334,108 (9,0)
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	1
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	От ул. 40 лет Октября до ул. Центральная 
(г. Пенза)
	г. Пенза, Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность (в т.ч. по территории сельсовета), км
	8,182 (1,1)
	Усовершенствованный

	2
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	«Подъезд к с. Мичурино»
	г. Пенза, Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	4,0
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги местного значения поселения

	1
	Автомобильная дорога местного значения
	«Подъезд к с. Александровка»
(КН58:24:0000000:4251)
	Пензенский район, п.Мичуринский сельсовет, Саловский сельсовет
	Протяженность (в т.ч. по территории сельсовета), км
	1,27 (0,86)
	Усовершенствованный

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.



На территории Мичуринского сельсовета 1 мостовое сооружение 1983 года постройки (п. Мичуринский, ул. Дорожная), бесхозные мостовые сооружения отстутствуют.
В соответствии с нормативами минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения поселения с твердым покрытием в п. Мичуринском составляет 4,6 км/кв.км, в ж/д ст. Кривозеровка – 8,9 км/кв.км, что соответствует нормативным требованиям. 
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Мичуринского сельсовета выявил следующее:
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия.
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство подъездов с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов. 
Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2025 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Мичуринского сельсовета составляет 36,03 км (таблица 3.5.4-3), из которых улицы с усовершенствованным покрытием составляют 97,3 %. 
В настоящее время на территории Мичуринского сельсовета велосипедные дорожки отсутствуют. Пешеходные тротуары на территории сельсовета не предусмотрены.
Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Мичуринского сельсовета представлен в таблице 3.5.4-4.


Таблица 3.5.4-4
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Мичуринского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	п. Мичуринский

	1  
	Улица в жилой застройке
	ул. Дорожная
	Протяженность, км
	1,6
	Усовершенствованный

	2 
	Улица в жилой застройке
	ул. Совхозная
	Протяженность, км
	1,1
	Усовершенствованный

	3 
	Улица в жилой застройке
	ул. Новая
	Протяженность, км
	0,62
	Усовершенствованный

	4 
	Улица в жилой застройке
	ул. Молодежная
	Протяженность, км
	0,942
	Усовершенствованный

	5 
	Улица в жилой застройке
	ул. Сельская пл.
	Протяженность, км
	0,26
	Усовершенствованный

	6 
	Улица в жилой застройке
	ул. Соломатиной
	Протяженность, км
	1,811
	Усовершенствованный

	7 
	Улица в жилой застройке
	ул. Экспериментальная
	Протяженность, км
	0,635
	Усовершенствованный

	8 
	Улица в жилой застройке
	ул. Озерная
	Протяженность, км
	1,039
	Усовершенствованный

	9 
	Улица в жилой застройке
	ул. Набережная
	Протяженность, км
	1,1
	Усовершенствованный

	10 
	Улица в жилой застройке
	ул. 8 Марта
	Протяженность, км
	1,0
	Усовершенствованный

	11 
	Улица в жилой застройке
	ул. Макарова
	Протяженность, км
	2,28
	Усовершенствованный

	12 
	Улица в жилой застройке
	ул. Центральный проезд
	Протяженность, км
	0,25
	Усовершенствованный

	13 
	Улица в жилой застройке
	ул. Приозерная
	Протяженность, км
	0,5
	Усовершенствованный

	14 
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	Протяженность, км
	3,539
	Усовершенствованный

	15 
	Улица в жилой застройке
	ул. Школьная
	Протяженность, км
	0,306
	Усовершенствованный

	16 
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	Протяженность, км
	1,624
	Усовершенствованный

	17 
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовое кольцо
	Протяженность, км
	1,4
	Усовершенствованный

	18 
	Улица в жилой застройке
	ул. Старославянская
	Протяженность, км
	0,728
	Усовершенствованный

	19 
	Улица в жилой застройке
	ул. Зеленая
	Протяженность, км
	1,577
	Усовершенствованный

	20 
	Улица в жилой застройке
	ул. Ботаническая
	Протяженность, км
	1,311
	Усовершенствованный

	21 
	Улица в жилой застройке
	ул. Светлая
	Протяженность, км
	2,158
	Усовершенствованный

	22 
	Улица в жилой застройке
	ул. Солнечная
	Протяженность, км
	0,802
	Усовершенствованный

	23 
	Улица в жилой застройке
	ул. Ягодная
	Протяженность, км
	0,5
	Усовершенствованный

	24 
	Улица в жилой застройке
	ул. Мира
	Протяженность, км
	0,632
	Усовершенствованный

	25 
	Улица в жилой застройке
	ул. Фроловой
	Протяженность, км
	0,896
	Усовершенствованный

	26 
	Улица в жилой застройке
	ул. Полевая
	Протяженность, км
	0,408
	Усовершенствованный

	27 
	Улица в жилой застройке
	ул. Ломовская
	Протяженность, км
	0,363
	Усовершенствованный

	28 
	Улица в жилой застройке
	от ул. Зеленодольская – до автодорога Р-208 "Тамбов - Пенза" Пензенского района Пензенской области (КН58:00:0000000:22749)
	Протяженность, км
	3,618
	Усовершенствованный

	29 
	Улица в жилой застройке
	от «ул. Зеленодольская - автодорога Р-208 "Тамбов - Пенза" до ул. Мереняшева (КН58:24:0292401:1638)
	Протяженность, км
	0,537
	Усовершенствованный

	30 
	Улица в жилой застройке
	от мкр. «Юго-западный» до ул. Зеленодольская 
(КН58:24:0292401:1236)
	Протяженность, км
	0,355
	Усовершенствованный

	
	ИТОГО
	
	Протяженность, км
	33,891
	

	ж/д ст. Кривозеровка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Главная
	Протяженность, км
	0,496
	Усовершенствованный

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Южная
	Протяженность, км
	1/0,437
	Усовершенствованный/ Переходный

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Луговая
	Протяженность, км
	0,243
	Без покрытия

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Озерная
	Протяженность, км
	0,297
	Без покрытия

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Железнодорожная
	Протяженность, км
	1,1
	Усовершенствованный

	
	ИТОГО
	
	Протяженность, км
	2,136
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** На основании Постановления администрации Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 18.09.2020 № 185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области».



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- 2,7 % улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (0,98 км);
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не соответствует нормативным требованиям и приводит к увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
Выводы:
- необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будет содействовать обеспечению транспортной доступности, безопасности передвижения, улучшения качества жизни населения и привлекательности территории для застройщиков.
Развитие улично-дорожной сети в районах планируемой застройки необходимо осуществлять на основе проектов планировки указанных территорий. 
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области автомобильного транспорта предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, Пензенского района, с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
Планируемые мероприятия в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями):
- реконструкция автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза (Пензенская область, Белинский, Каменский районы, г. Пенза, Пензенский район, Тамбовская область, Гавриловский, Кирсановский районы, г. Рассказово, Рассказовский район, г. Тамбов, Тамбовский район), на участке км 4 + 450 - км 278 + 000 протяженностью 275,3 км, категория IБ.
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области строительства и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети представлены в таблице 3.5.4-5.

[bookmark: _Toc45096735]Таблица 3.5.4-5
[bookmark: _Toc34837300]Сведения о планируемых объектах местного значения поселения в области транспорта
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	п. Мичуринский

	1
	Автомобильная дорога
	Автомобильная дорога
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	3,7
	Планируемый к размещению
	2040

	2
	Автомобильная дорога
	Автомобильная дорога
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский «Города-курорта Юга»
	Протяженность, км
	4,0
	Планируемый к размещению
	2025-2027

	3
	Улица в жилой застройке
	Улицы в жилой застройке
	Пензенский район, п.Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	1,02
	Планируемый к размещению
	2040

	4
	Улица в жилой застройке
	Улично-дорожная сеть района «Юго-западный»
	Пензенский район, п.Мичуринский сельсовет, 
жилой район 
«Юго-западный»
	Протяженность, км
	Согласно проекту планировки
	Планируемый к размещению
	2040

	5
	Улица в жилой застройке 
	Улично-дорожная сеть «Города-курорта Юга»
	Пензенский район, п.Мичуринский сельсовет,
«Города-курорта Юга»
	Протяженность, км
	Согласно проекту планировки
	Планируемый к размещению
	2040

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.



Пассажирский транспорт
Существующее положение
Регулярные пассажирские перевозки на территории Мичуринского сельсовета осуществляются общественным транспортом. В целом объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельсовета. 
[bookmark: _Toc45096731]На территории Мичуринского сельсовета организовано движение внутреннего и внешнего общественного транспорта. Населенные пункты сельсовета соединены с областным центром рейсовыми маршрутами (п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка). Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Автотранспортные предприятия на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют.
Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется межмуниципальными регулярными автобусными маршрутами (таблица 3.5.4-6). Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках (таблица 3.5.4-7), которые находятся на территории Мичуринского сельсовета. 
Таблица 3.5.4-6
Информация по регулярным пригородным (межмуниципальным) пассажирским перевозкам
	№
п/п
	Наименование маршрута
	Вид сообщения/ обслуживающая организация
	Вид маршрута
	Наименование населенных пунктов в Мичуринском сельсовете, по которым проходит маршрут

	1
	Маршрут № 2А «Арбеково – ст. Кривозеровка»
	ООО «Дилижанс»
	Городской
	ж/д ст. Кривозеровка

	2
	Маршрут 
«ст. Пенза-1 – п. Мичуринский»
	ИП Куликов А.Е.
	Пригородный
	ж/д ст. Кривозеровка, 
п. Мичуринский

	* В соответствии с данными Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок от 08.07.2022).


[bookmark: _Toc45096733]Таблица 3.5.4-7
Перечень остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
	№
п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Назначение
объекта
	Значение объекта

	1
	Остановка «Станция Кривозеровка» 
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, ж/д ст. Кривозеровка 
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения

	2
	Остановка
 «8 Марта» (Мичуринский) 
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, 
п. Мичуринский 
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения

	3
	Остановка «Магазин Стрелец»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, 
п. Мичуринский 
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения

	4
	Остановка «с/х Мичуринский»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, 
п. Мичуринский 
	Остановка общественного транспорта
	МЗ поселения



Объекты хранения и обслуживания автотранспорта
Существующее положение
Станции технического обслуживания и ремонта индивидуальных автомобилей, а также автозаправочные станции расположены в г. Пенза (около 2 км). В границах населенных пунктов п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка размещаются гаражи (гаражи-стоянки), принадлежащие гражданам. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области хранения и обслуживания автомобильного транспорта на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc199152036]3.6. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc199152037]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
Существующее положение
В населенных пунктах на территории Мичуринского сельсовета осуществляется централизованное водоснабжение путем подачи воды из городского водопровода в водопроводные сети сельсовета.
Инженерные системы и сети водоснабжения п.Мичуринский и ж/д ст.Кривозеровка находятся в собственности Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
Услуга водоснабжения на териритории населенных пунктов Мичуринского сельсовета оказывается ООО «Горводоканал».
В систему водоснабжения населенных пунктов Мичуринского сельсовета входят:
- в п.Мичуринский: 5 артезианских скважин, 2 водонапорные башни, 16 км водопроводных сетей (на сетях: 22 смотровых колодца, 13 задвижек, 3 пожарных гидранта, 6 водозаборных колонок);
- в ж/д ст.Кривозёровка: 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни, 6 км водопроводных сетей.
В настоящее время, в связи с несоответствием показателей качества воды действующим требованиям артезианские скважины системы водоснабжения Мичуринского сельсовета не эксплуатируются.
Существующая система водоснабжения населенных пунктов Мичуринского сельсовета создана в 1980-1989 г.; прокладка трубопровода – подземная, материал труб – чугун, полиэтилен.
Система водоснабжения Мичуринского сельсовета объединенная для хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд.
Анализ сложившейся системы водоснабжения выявил следующее: 
- часть жилой застройки населенных пунктов Мичуринского сельсовета не охвачена централизованным водоснабжением;
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды; 
- система водоснабжения на территории Мичуринского сельсовета имеет высокий уровень износа;
- отсутствие установленных зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.
Выводы:
- необходимо предусмотреть поэтапную замену участков существующей водопроводной сети в целях улучшения показателей качества питьевой воды; 
- для предотвращения ухудшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием артезианских скважин, водозаборных сооружений и водопроводных труб; 
- необходимость в подготовке паспортов зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения;
- существующая водопроводная система требует реконструкции. Для выполнения основных поставленных задач: бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета, обеспечения питьевой и технической водой перспективной жилой застройки необходимы новые узлы водозабора и прокладка водопроводных сетей.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоснабжения предлагается с учетом мероприятий, и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
- строительство водопроводных сетей на территории, определенной для нового жилищного строительства, с обеспечением расчетных объемов потребления.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водопотребления в разрезе территорий перспективного жилищного строительства, в случае реализации инвестиционных проектов по их освоению, Мичуринского сельсовета на расчетный срок (2040 г.)приведены в таблице 3.6.1-1.
Таблица 3.6.1-1
	[bookmark: _Hlk168408008]№ на схеме ГП(рис.7)
	Наименование населенного пункта и территорий
	Объемы водопотребления  по укрупненным показателям водопотребления  на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, литров в сутки

	1
	«район «Юго-западный»
	16 577 820

	2
	-
	367 080

	3
	-
	892 360

	4
	-
	318 220

	5
	-
	291 480

	6
	-
	115 360

	7
	район «город-курорт Юга»
	3 966 200

	8
	-
	136 360

	Всего по сельсовету по новым территориям
	22 664 880

	Существующая застройка п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка
	392 980

	С учетом территорий существующей застройки территорий п. Мичуринский и ж/д ст. Кривозеровка
	23 057 860


Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса - 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 куб.м.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоснабжения на территории Мичуринского сельсовета не предусматриваются.
Существующая система водоотведения
В настоящее время централизованной системой канализации оборудована территория многоквартирной жилой застройки в центре п. Мичуринский и малая часть индивидуальной жилой застройки по ул. Экспериментальной и ул. Центральной. Остальные индивидуальные жилые дома имеют выгребные ямы.
На ж/д ст. Кривозеровка многоквартирная жилая застройка имеет централизованную канализационную сеть. Сточные воды от зданий самотечной канализационной сетью отводятся в приемный резервуар насосной станции, подключенной к городским канализационным сетям. Индивидуальные жилые дома ж/д ст. Кривозеровка имеют выгребные ямы.
Действующие очистные сооружения расположены в п. Мичуринский (ул. Набережная, 1а), очищенные воды от которых попадают в реку Пенза. Не работающие механические очистные сооружения расположены по адресу п. Мичуринский (ул. Садовая, северо-восточнее дома № 73).
Анализ сложившейся системы водоотведения Мичуринского сельсовета выявил следующее:
- территория Мичуринского сельсовета частично оборудована централизованной системой канализации;
- на необорудованных территориях для утилизации хозяйственно-бытовых стоков используются выгребные ямы или надворные уборные. 
Выводы:
- необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций;
- существует необходимость строительства новых канализационных сетей, устройств водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, а также очистных сооружений;
- в населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоотведения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водоотведения в разрезе населенных пунктов и территорий Мичуринского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-3.
Таблица 3.6.1-3
	[bookmark: _Hlk168565280]№ на схеме ГП(рис.7)
	Наименование населенного пункта и территорий
	Объемы водоотведения по укрупненным показателям водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, литров в сутки

	1
	«район «Юго-западный»
	16 577 820

	2
	-
	367 080

	3
	-
	892 360

	4
	-
	318 220

	5
	-
	291 480

	6
	-
	115 360

	7
	Район «город-курорт Юга»
	3 966 200

	8
	-
	136 360

	Всего по сельсовету по новым территориям
	22 664 880

	Существующая застройка п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка
	392 980

	С учетом территорий существующей застройки территорий п. Мичуринский и ж/д ст. Кривозеровка
	23 057 860


Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования устанавливаются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения на территории Мичуринского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc199152038]3.6.2. Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение Мичуринского сельсовета, производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения. Все населенные пункты сельсовета электрифицированы.
Источниками электроснабжения территории Мичуринского сельсовета являются подстанции ПС 110/10 кВ «Кривозерье-Тяговая» (Мичуринский сельсовет, ж/д ст. Кивозеровка, зу 58:24:0200101:10), ПС 110/35/10 кВ "Цветочная" с двухцепным заходом ВЛ-110кВ " ТЭЦ-2-Цветочная" и ВЛ-110кВ "Новозападная-Цветочная" (Мичуринский сельсовет, зу 58:24:0292401:39) и сеть ТП 10/04 кВ. Трансформаторные подстанции полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты.
По территории сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ.
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета.
Перечень существующих объектов электроснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.2-1. 

[bookmark: _Toc45096855]Таблица 3.6.2-1
Перечень существующих объектов электроснабжения 
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Характеристика объекта
	Процент износа, %
	Значение объекта 

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Электрическая подстанция
	ПС 110/10 кВ «Кривозерье-Тяговая»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, ж.д. ст. Кривозеровка
зу 58:24:0200101:10
	Мощность, МВА
	63,5
	-
	Региональное значение

	
	
	
	
	Количество трансформаторов, ед.
	2
	
	

	2
	Электрическая подстанция
	ПС 110/35/10 «Цветочная»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
зу 58:24:0292401:39
	Мощность, МВА
	50-
	-
	Региональное значение

	
	
	
	
	Количество трансформаторов, ед.
	2
	
	

	3
	Линии электропередачи
110 кВ
	ВЛ 110 «Пенза-2- Ардым»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	4,9
	-
	Региональное значение

	4
	
	ВЛ 110 «Пенза-2- Водозабор»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	13,1
	-
	Региональное значение

	5
	
	ВЛ 110 «Пенза-2- Кривозеровка тяговая»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	12,7
	-
	Региональное значение

	6
	
	ВЛ 110 «Пенза-2- Новозападная»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	11,6
	-
	Региональное значение

	7
	
	ВЛ 110 «Пенза-2- Юбилейная»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	11,9
	-
	Региональное значение

	8
	
	ВЛ 110 кВ «Пенза-2 - ГПЗ-24» с отпайками I цепь, II цепь
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	13,4
	-
	Региональное значение

	9
	
	ВЛ 110 «Веселовка 1,2» в пролетах опор № 76а-№73
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	1,8
	-
	Региональное значение

	10
	Линии электропередачи
35 кВ
	ВЛ 35 «Цветочная-Саловка»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	10,4
	29
	Региональное значение

	
	
	ВЛ 35 «Кривозеровка тяговая-опора 15 II цепь»
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Протяженность, км
	2,1
	6
	Региональное значение

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы электроснабжения Мичуринского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования
Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов и территорий Мичуринского сельсовета приведены в таблице 3.6.2-2.
Таблица 3.6.2-2
	[bookmark: _Hlk168402783]№ на схеме ГП(рис.7)
	Наименование населенного пункта и территорий
	Потребность в электрической энергии  по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	

	1
	«район «Юго-западный»
	112 492 350

	2
	-
	2 395 900

	3
	-
	6 055 300

	4
	-
	2 159 350

	5
	-
	1 977 900

	6
	-
	782 800

	7
	Район «город-курорт Юга»
	26 913 500

	8
	-
	782 800

	Всего по сельсовету по новым территориям
	153 559 900

	Существующая застройка п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка
	2 666 650

	С учетом территорий существующей застройки территорий п. Мичуринский и ж/д ст. Кривозеровка
	156 226 550


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc199152039]3.6.3. Теплоснабжение
Существующее положение 
[bookmark: _Toc45096857]Объекты социальной инфраструктуры оборудованы децентрализованными системами отопления.
Теплоснабжение жилых домов и квартир поселка Мичуринский и ж/д. ст. Кривозеровка осуществляется от котлов индивидуального отопления. 
Перечень существующих объектов теплоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.3-1. 

Таблица 3.6.3-1
Перечень существующих объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1
	-
	Количество котлов, шт/
мощность, кВт/час
	1/ 50 общая
	Местного значения муниципального района

	2
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский, ул. Новая, 6а
	-
	Количество котлов/
мощность, кВт/час
	1/ 75 общая
	Местного значения муниципального района

	3
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский, ул. Дорожная ,5б 
	-
	Количество котлов/
мощность, кВт/час
	2/ 190 общая
	Местного значения муниципального района

	4
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 7а
	-
	Количество котлов/
мощность, кВт/час
	1/ 50 общая
	Местного значения муниципального района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы теплоснабжения:
- на территории Мичуринского сельсовета отсутствует централизованная система теплоснабжения;
- существующие источники теплоснабжения (котельные) на территории Мичуринского сельсовета находятся в собственности организаций и отапливают объекты социальной сферы;
- существующие котельные не имеют резерва мощности для подключения новых потребителей. 
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc199152040]3.6.4. Газоснабжение
Существующее положение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Мичуринского сельсовета, является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от газопровода-отвода на ГРС Пенза 5 федерального значения, с которой газ поступает потребителям по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Все населенные пункты газифицированы на 100%.
По территории Мичуринского сельсовета проходят магистральные газопроводы федерального значения и распределительные газопроводы регионального значения:
- Саратов-Горький;
- Починки-Пенза;
- Починки-Саранск;
- газопровод-отвод г. Пенза, ГРС-5;
- газопровод-отвод с-з Ардымский;
- газопровод распределительный высокого давления от ГРС Пенза 5 к п. Мичуринский;
- газопровод распределительный высокого давления от ГРС Пенза 5 к с. Засечное Засечного сельсовета Пензенского района;
- газопровод распределительный высокого давления от ГРС-5 до теплиц с. Кривозерье;
- газопровод распределительный высокого давления к коттеджному поселку «Яблони-парк»;
- газопровод распределительный среднего давления к коттеджному поселку «Дубрава».
Все населенные пункты сельсовета полностью газифицированы. 
Анализ сложившейся системы газоснабжения Мичуринского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- все населенные пункты сельсовета полностью газифицированы;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области газоснабжения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, региональной программой «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы» и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта):
- расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе территорий населенного пункта сельсовета приведены в таблице 3.6.4-1. 
Таблица 3.6.4-1
	[bookmark: _Hlk168565653]№ на схеме ГП(рис.7)
	Наименование населенного пункта и территорий
	Потребность по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства, куб. м/год

	
	
	

	1
	«район «Юго-западный»
	26 050 860

	2
	-
	576 840

	3
	-
	1 402 280

	4
	-
	500 060 

	5
	-
	458 040

	6
	-
	181 280

	7
	район «город-курорт Юга»
	6 232 600

	8
	-
	214 280

	Всего по сельсовету по новым территориям
	35616240

	Существующая застройка п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка
	617 540

	С учетом территорий существующей застройки территорий п. Мичуринский и ж/д ст. Кривозеровка
	36 233 780


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Мичуринского сельсовета не планируются. 
[bookmark: _Toc199152041]3.6.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Существующие объекты связи представлены автоматическими телефонными станциями (АТС), базовыми станциями сотовой связи (вышки сотовой связи), почтовыми отделениями, пунктом коллективного доступа, а также линиями связи. 
Действующие АТС оснащены современным электронным оборудованием. 
На территории муниципального образования услуги сотовой связи оказывают следующие операторы:
- ПАО «Теле2»;
- ПАО «МТС»;
- ПАО «ВымпелКом»;
- ПАО «Мегафон».
Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100 %. 
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Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС).
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Анализ сложившейся системы связи и телекоммуникаций Мичуринского сельсовета выявил следующее: 
- техническое состояние линий связи, в основном, удовлетворительное; 
- проводится разработка мероприятий, направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета; 
- уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 100 %. 
Выводы: 
- требуется развитие сетей кабельного телевидения и проводного вещания. 
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории Мичуринского сельсовета находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.
[bookmark: _Toc199152042]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Мичуринского сельсовета приведена в таблице 3.7-1
[bookmark: _Toc45096866]Таблица 3.7-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	п.Мичуринский
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	ж/д. ст. Кривозеровка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc199152043]
3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
[bookmark: _Hlk168474467]Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, непосредственно примыкающих данной застройке действующая школа вместимостью 425 учащихся будет обеспечивать потребность населения на расчетный срок. В связи с этим, мероприятий по увеличению вместимости существующей школы не требуется.
Развитие территорий в планировочных районах «Юго-западный» и «город-курорт Юга» согласно СТП Пензенского района, потребует реализации следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk120542449]-строительство школы на 1100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (5 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство школы на 800 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство школы на 600 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство школы на 850 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство школы на 500 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (11 район);
[bookmark: _Hlk168407477]-строительство школы на 1100 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, непосредственно примыкающих данной застройке действующий детский сад вместимостью 120 мест не будет обеспечивать потребность населения на расчетный срок. В связи с этим, необходимы мероприятий по строительству дополнительных детских садов в соответствии нормативами градостроительного проектирования. По предварительным расчетам, для обозначенных территорий, в случае реализации строительства жилья потребуется обеспечение местами в детских садах для 320 детей. Т.е дополнительно к 120 имеющимся местам следует обеспечить 200 мест.
Развитие территорий в планировочных районах «Юго-западный» и «город-курорт Юга» согласно СТП Пензенского района, потребует реализации следующих мероприятий:
-строительство детского сада на 130 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (1-2 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (3 район);
-строительство детского сада на 100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
 	-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство встроенного детского сада на 30 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство встроенного детского сада на 40 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (4 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (5 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (6 район);
-строительство детского сада на 100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 100 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 250 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (7 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (8 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 200 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (9 район);
-строительство детского сада на 150 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (10 район);
-строительство детского сада на 250 мест в п. Мичуринский, район «Юго-западный» (11 район);
-строительство детского сада на 320 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
-строительство детского сада на 120 мест в п. Мичуринский («город-курорт Юга»);
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования 
Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, непосредственно примыкающих данной застройке действующая система дополнительного образования не будет обеспечивать потребность населения на расчетный срок. По предварительным расчетам, для обозначенных территорий, в случае реализации строительства жилья потребуется создать на расчетный срок- 372 места, из них 241 место в общеобразовательной организации и 131 вне общеобразовательной организации.
Развитие территорий в планировочных районах «Юго-западный» и «город-курорт Юга» согласно СТП Пензенского района потребует реализации следующих мероприятий:
 -в районе «Юго-западный» необходимо создание мест дополнительного образования для 9120 детей в школах и 4912 вне школ;
-в районе «город-курорт Юга» необходимо создание мест дополнительного образования для 2182 детей в школах и 1175 вне школ.
В случае развития территории на участках №3,4 согласно рис.7 потребуется создание мест дополнительного образования общей вместимостью на расчетный срок - 1044 мест. Из них в школах 679 мест и вне школ 365 мест.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.
[bookmark: _Toc199152044]
3.7.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Существующее положение
Медико-санитарная помощь на территории Мичуринского сельсовета обеспечивается учреждениями здравоохранения, расположенными в п. Мичуринский.
 Существующие объекты здравоохранения: 
- фельдшерско-акушерский пункт ж/д ст. Кривозеровка, ул. Озерная, 13; 
- врачебная амбулатория, п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1 (20 посещений в смену).
Скорая медицинская помощь населению сельсовета оказывается Подстанцией СМП № 8, с 2 общепрофильными выездными фельдшерскими БСМП, дислоцирующейся на территории, с. Кондоль, ул. Мира, 1 (Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 №155 «О реализации на территории Пензенской области порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н (с последующими изменениями)). 
В настоящее время в системе здравоохранения Мичуринского сельсовета медицинская эвакуация пациентов (пострадавших) осуществляется с использованием наземного транспорта. Воздушные суда для оказания медицинской помощи в экстренной форме не используются.
На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.
Анализ сложившейся системы здравоохранения выявил следующее:
- по данным Региональной стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года расчет потребности количества выездных бригад скорой медицинской помощи Пензенского района соответствует нормативным потребностям населения;
- дефицит квалифицированных кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объектах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. 
Согласно СТП Пензенской области на территории сельсовета планируется:
-Строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения на 600 посещений в смену в п. Мичуринский;
-Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в п. Мичуринский;
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.
[bookmark: _Toc199152045]3.7.3. Культура и досуг
Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, непосредственно примыкающих данной застройке на участках №5,6,8 согласно рис.7 действующее учреждение культуры – «Мичуринский поселенческий библиотечно-досуговый центр», год постройки – 1971, вместимость зала 150 мест с библиотекой площадью 20 кв.м, количество единиц хранения 3,5 тыс. ед., количество читательских мест – 3, не будет обеспечивать потребность населения на расчетный срок. По предварительным расчетам, для обозначенных территорий, в случае реализации строительства жилья потребуется обеспечение библиотеками на 15 тысяч единиц хранения и 13 читательских мест.
[bookmark: _Hlk120695685]Развитие территорий в планировочных районах «Юго-западный» и «город-курорт Юга», потребует реализации следующих мероприятий:
[bookmark: _Hlk168559560] -в районе «Юго-западный» и в районе «город-курорт Юга» необходимо обеспечение населения объектами культуры и досуга в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
-в случае развития территории на участках №3,4 согласно рис.7 потребуется обеспечение населения библиотеками в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Согласно СТП Пензенской области на территории сельсовета строительство объектов культуры и досуга не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области культуры и досуга не планируются.
[bookmark: _Toc199152046]3.7.4. Физическая культура и массовый спорт
[bookmark: _Hlk120695813]Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, непосредственно примыкающих данной застройке на участках №5,6,8 согласно рис.7 действующее здания и сооружения спортивного назначения на территории сельсовета представленные спортивными залами и открытыми спортивными площадками МОБУ СОШ п. Мичуринский, ул. Дорожная, 5А, а также открытыми спортивными площадками на территории п. Мичуринский не будут обеспечивать потребность населения на расчетный срок. В связи с этим, необходимы мероприятий по строительству дополнительных спортивных сооружений
[bookmark: _Hlk120695855]Согласно Схеме территориального планирования Пензенского района предусматривается:
[bookmark: _Hlk121125619]-строительство плавательного бассейна в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-планируемое к размещению спортивное сооружение в п. Мичуринский, район «Юго-западный»;
-планируемое к размещению спортивное сооружение в п. Мичуринский, район («город-курорт Юга»).
Мероприятия генерального плана
Планируется размещение спортивного сооружения в п. Мичуринский на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0341801:4104 площадью 66956 кв.м (срок реализации 2030 г.). Мероприятия в области физической культуры и спорта представлены в таблице 3.7.4-1.

Таблица 3.7.4-1
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения в области физической культуры и спорта
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, 
адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Универсальный инновационный хоккейно-футбольный спортивно-игровой комплекс
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, з.у. с кадастровым номером 58:24:0341801:4104 площадью 66956 кв.м
	Площадь - 66956 кв.м**
	Планируемый к размещению
	2030

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc199152047]3.7.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]Существующее положение
На территории Мичуринского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (с. Кондоль, ул. Осипова, 46).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна;
Выводы:
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Мичуринского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Мичуринского сельсовета не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc199152048]3.7.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещения администрации расположены в отдельном здании в п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Мичуринского сельсовета.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Мичуринского сельсовета в объектах, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования исходя из потребности 6 кв.м на человека. В администрации Мичуринского сельсовета приходится более 6 кв.м на 1 человека.
На основании расчета можно сделать вывод о соблюдении нормативной обеспеченности площадями указанного объекта и отсутствия необходимости строительства новых объектов или реконструкции существующих. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Мичуринского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc199152049]3.7.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
[bookmark: _Hlk119926879]- инфраструктура торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания обеспечивает потребности населения. 
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- провести обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc199152050]3.7.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Мичуринского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc199152051]3.7.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Мичуринского сельсовета расположено 2 кладбища, общей площадью   9,43 га (таблица 3.7.9-1).
[bookmark: _Toc45096896]Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 

Таблица 3.7.9-1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский «Покровское»
	Местного значения поселения
	Класс V
	3,7/40

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
750 м севернее трассы Р-208 «Тамбов - Пенза» или
«Веселовское кладбище» 
	Местного значения поселения
	Класс V
	5,73/100

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ существующих мест погребения выявил следующее:
- процент заполнения кладбища расположенного вблизи от границы п. Мичуринский или «Покровское» составляет 40 % (резерв 2,2 га); заполнение кладбища расположенного 750 м севернее трассы Р-208 «Тамбов - Пенза» или «Веселовское кладбище» составляет 100% (резерв 0,0 га);
- территориальные зоны кладбищ сельсовета поставлены на кадастровый учет;
- проекты по установлению санитарно-защитных зон кладбищ не разработаны.
Выводы:
- рекомендуется разработать проекты по установлению санитарно-защитных зон всех кладбищ.
- рекомендуется создание защитных посадок по периметру кладбищ и декоративных насаждений по основным аллеям и местам захоронения с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища.
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk168579059]Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Мичуринского сельсовета в местах погребения на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и общего коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения). 
[bookmark: _Hlk168581674]Для существующей застройки п. Мичуринский, ж/д ст. Кривозеровка и территорий, с населением на расчетный срок 2807 человек потребность в местах захоронения при среднем коэффициенте смертности на 2025-2030 годы 12,8 количество умерших может составить 36 чел. в год. До 2030 года количество умерших может составит 6х36= 216 человек, что потребует территории 0,08га. К 2030 году, при реализации строительства жилья на участках №5,6,8 согласно рис.9 население может достигнуть 7000 человек. Для указанного населения на расчетный срок при коэффициенте смертности на 2030-2040 годы 11,3 количество умерших может составить 79 чел. в год. До 2040 года количество умерших может составит 10х79 = 790 человек, что потребует территории 0,3 га. в итоге на расчетный срок потребуется 0,38 га. При резерве 2,2 га на население указанной территории не требуется дополнительно выделять участок для кладбища. При этом резерв уменьшится и составит 1,83 га.
Для планировочного района «город-курорт Юга».
[bookmark: _Hlk168585289]С учетом реализации застройки жилого района «город-курорт Юга» до 2035 года население может составить 28330 человек. Для указанного населения на расчетный срок,   при коэффициенте смертности на 2035-2040 годы 10,4, количество умерших может составить 295 чел. в год. До 2040 года количество умерших может составить 5х295= 1473 человек, что потребует территории 0,544 га. 
Для участков №3 и 4( рис.7)
С учетом реализации застройки на указанных участках 2035 года население может составить 8647 человек. Для указанного населения на расчетный срок, при коэффициенте смертности на 2035-2040 годы 10,4, количество умерших может составить 90 чел. в год. До 2040 года количество умерших может составит 5х90= 450 человек что потребует территории   0,17 га. 
Учитывая территориальную близость жилого района «город-курорт Юга» и участков №3 и 4 к существующей застройке возможно использование кладбища п. Мичуринский, имеющего резерв 1,83 га для обеспечения захоронения умершего населения расчетный срок. При этом, резерв кладбища после таких захоронений уменьшится и составит на расчетный срок - 0,714 га. 
[bookmark: _Hlk120635423]Для планировочного района «Юго-западный»
Рядом расположенное «Веселовское кладбище» заполнено на 100%. 
[bookmark: _Hlk168586681]В случае реализации застройки жилого района «Юго-западный» до 2035 года население может составить 122868 человек. Для указанного населения на расчетный срок, при коэффициенте смертности на 2035-2040 годы 10,4, количество умерших может составить 1 278 чел. в год. До 2040 года количество умерших может составить 5х1278= 6390 человек что потребует территории 2,36 га. 
Учитывая, что для захоронения умершего населения жилого района «Юго-западный» потребуется территории 2,36 га. Резерва кладбища п. Мичуринский 0,714 га недостаточно, в связи с этим следует предусмотреть в сельсовете территории для кладбища не менее 1,7 га на расчетный срок до 2040 года.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом предусматривается земельный участок для расширения существующих кладбищ/для размещения нового кладбища площадью 0,4 га.
[bookmark: _Toc199152052]3.7.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета ведется строительство православного Храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мичуринский Пензенского района Пензенской области.
Религиозный объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0130304:282, по адресу: Пензенская область, р-н Пензенский, п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 17.
Сведения об объекте представлены в таблице 3.7.10-1.

Таблица 3.7.10-1
Сведения об объекте в области религиозных организаций (объединений)
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, 
адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта*


	Прочие объекты обслуживания

	1
	Объект религиозной организации (объединения)

	Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
	Пензенская область, р-н Пензенский, п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 17
	Площадь - 300 кв.м**
	Существующий и строящийся

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.



[bookmark: _Toc199152053]3.7.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Твердые коммунальные отходы
На территории Мичуринского сельсовета деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов связана в основном с обращением с твердыми коммунальными отходами и направлена на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.06.2024 № 495-пП (далее – Схема ТКО).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» складирование крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется потребителями на специальных площадках для складирования КГО. На территории сельсовета отсутствуют места накопления КГО. Крупногабаритные отходы с территории поселения вывозятся специализированной организацией на Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе Пензенской области.
В Мичуринском сельсовете действует контейнерная система накопления, сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов. 
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Мичуринского сельсовета содержаться в приложении 9.1.1 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Северная зона)» Схемы ТКО.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.
Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Согласно Схеме ТКО (приложение 5: рисунок 3), территория Мичуринского сельсовета относится к северной зоне деятельности региональных операторов Пензенской области. В соответствии с данными Действующей схемы потоков ТКО (Северная зона) (приложение 12.2 Схемы ТКО) твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Мичуринского сельсовета направляются на полигон ТКО, расположенный по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, ул.Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления) на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
На территории Мичуринского сельсовета объекты приема медицинских отходов отсутствуют. 
Биологические отходы
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.
На территории Мичуринского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 	
Мероприятия генерального плана
На территории Мичуринского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.
[bookmark: _Toc199152054]3.8. Предприятия промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйства
[bookmark: _Toc199152055]3.8.1. Агропромышленный комплекс
Существующее положение
На территории сельсовета имеются небольшие сельхозпредприятия, среди которых: ООО «Мичуринский», «Пензаагропромсад», которые не являются градообразующими, так как привлекают мало трудоспособного населения.
Производителями сельскохозяйственной продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления. На территории поселения зарегистрировано 2 КФХ.
Анализ сложившейся системы промышленного комплекса выявил следующее:
- очень низкая эффективность использования сельскохозяйственного потенциала; 
- отсутствие крупных производств по переработке продукции маслосемян подсолнечника и сахарной свеклы, молока и мяса; 
- прибыль сельскохозяйственных предприятий невысока; 
- отсутствие логистического центра оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией.
Планируемое развитие
Индекс производства продукции сельского хозяйства к 2030 году должен составить 115% к уровню 2006 года.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc199152056]3.8.2. Производственные территории
Существующее положение
На территории Мичуринского сельсовета промышленность развита слабо и в основном связана с переработкой сельскохозяйственной продукции, деревообработкой, строительством, добычей полезных ископаемых, логистикой.
Анализ сложившейся системы промышленного комплекса выявил следующее:
- ограниченное развитие промышленности замедляет экономический рост сельсовета и существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
- необходимо принятие мер по максимальному использованию потенциала федеральных и региональных программ в сфере развития отдельных видов экономической деятельности стимулирование роста производства в пищевой промышленности.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области промышленности в соответствии с полномочиями сельсовета на территории Мичуринского сельсовета не планируются.
Планируемое развитие
По предложениям инвесторов на территории сельсовета планируется размещение объектов производственной деятельности (таблица 3.8.2-1)

Таблица 3.8.2-1
	[bookmark: _Hlk121389273]№ п/п
	Наименование объекта*
	Назначение объекта
	Местоположение
объекта
	Основные характеристики объекта
	Вид планируемой зоны с особыми условиями

	1
	Производство мелкоштучных строительных материалов / деревообрабатывающее производство
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Западная часть Мичуринского сельсовета, северная сторона автомобильной дороги федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза» 
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 1 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	2
	Строительство производственно-складских объектов
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения, возвращение производственных территорий в оборот
	Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, 
ул. Набережная, 30, земельный участок 58:24:0341801:4777, 58:24:0341801:4778, 58:24:0341801:4779
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 5,56 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	3
	Строительство производственно-складских объектов
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Мичуринский сельсовет,
 в границах земельных участков 
58:24:0361301:6
58:24:0375002:10 58:24:0375002:6 58:24:0375002:14
58:24:0375002:136
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 46,67 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	4
	Строительство производственно-складских объектов, объектов придорожного сервиса
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Мичуринский сельсовет,
южная часть кадастрового квартала 58:24:0292303
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории
 230 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	5
	Организация карьера по добыче полезных ископаемых
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Мичуринский сельсовет,
часть земельного участка с кадастровым номером 58:24:0000000:2831 
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 
8,1 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	6
	Строительство транспортно-логистического узла со складскими помещениями
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Мичуринский сельсовет,
земельные участки с кадастровыми номерами
58:24:0377401:116
58:24:0377401:115
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 
27,2 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	7
	Организация карьера по добыче полезных ископаемых
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Мичуринский сельсовет,
земельные участки с кадастровыми номерами
58:24:0292303:180
58:24:0292303:181
	Согласно рабочему проекту, общая площадь территории 
14,9 га**
	Устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее – 100 м

	*В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
**Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc199152057]3.9. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc199152058]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Мичуринского сельсовета благоустроенные озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения отсутствуют.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения.
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования, мест кратковременного отдыха населения в жилых и других функциональных зонах
Планируемое развитие
Планируемое развитие озелененных территорий общего пользования предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Таблица 3.9.1-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования
	Населенный пункт
	Для существующей застройки (01.01.2022), га
	1 очередь
(2030), га
	Расчетный срок
(2040), га

	п.Мичуринский*
	2,43
	2,92
	2,67

	ж/д ст. Кривозеровка**
	0,58
	0,53
	0,47

	* Рекомендуется формирование озелененной территории общего пользования площадью не менее: 2,92 га в п. Мичуринский
** Рекомендуется формирование озелененной территории общего пользования площадью не менее: 0,47 га ж/д ст. Кривозеровка



Мероприятия генерального плана
Генеральным планом Мичуринского сельсовета предусматривается выделение озелененных территорий общего пользования и мест кратковременного отдыха населения в следующих населенных пунктах: 
п. Мичуринский: 
- восточная часть кадастрового квартала с номером 58:24:0341802, площадью 4,2 га;
- ж/д ст. Кривозеровка.
На территории Мичуринского сельсовета необходимо в составе жилых и иных зон предусматривать выделение озелененных территорий общего пользования и мест кратковременного отдыха населения п. Мичуринский и ж/д ст. Кривозеровка в соответствии с нормативными потребностями, указанными в таблице 3.9.1-1.
Мероприятия генерального плана
В целях создания условий для отдыха населения предлагается размещение объекта кратковременного отдыха населения в восточной части кадастрового квартала с номером 58:24:0341802.
Мероприятия в области организации мест кратковременного отдыха населения представлены в таблице 3.9.1-1.
Таблица 3.9.1-1
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения в области организации мест кратковременного отдыха населения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, 
адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Восточная часть кадастрового квартала с номером 58:24:0341802
	Подтип пешеходной зоны - сеть улиц, площадей, набережных (пешеходный маршрут).
 Площадь территории - 4,2 га.**
Продолжительность работы – круглогодичный.
	Планируемый к размещению
	2030

	2
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Планировочный район «Юго-западный»
	Подтип пешеходной зоны - сеть улиц, площадей, набережных (пешеходный маршрут).
Площадь территории - на 1 очередь 33,1 га;
- на расчетный срок 82,84 га.** Продолжительность работы – круглогодичный.
	Планируемый к размещению
	2040

	3
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Планировочный район «город-курорт Юга»
	Подтип пешеходной зоны - сеть улиц, площадей, набережных (пешеходный маршрут).
Площадь территории - на 1 очередь 11,55 га;
- на расчетный срок 29,0 га.** Продолжительность работы – круглогодичный.
	Планируемый к размещению
	2040

	4
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Жилой район на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0341802:333
	Подтип пешеходной зоны - сеть улиц, площадей, набережных (пешеходный маршрут).
Площадь территории - на 1 очередь 0,7 га;
- на расчетный срок 0,17 га.** Продолжительность работы – круглогодичный.
	Планируемый к размещению
	2040

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc199152059]3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
На территории сельсовета благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения;
 - отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.). 
Выводы: 
- требуется организация и оборудование пляжей в связи с неудовлетворительным состоянием мест для купания и отдыха;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 

Таблица 3.9.2-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	Наименование территорий
	Для существующей застройки (01.01.2022)
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2040)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования/размещение в зоне отдыха)

	п. Мичуринский  и ж/д ст. Кривозеровка
	-334 кв.м/-672 кв.м
	-385 кв.м/-768 кв.м
	-352 кв.м/-704 кв.м

	Жилой район «Юго-западный»
	-
	7362 кв.м (0,74 га)
	18410 кв.м (1,84 га)

	Жилой район «город-курорт Юга»
	-
	2568 кв.м (0,26 га)
	6464 кв.м (0,65 га)

	Жилой район на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0341802:334
	-
	683 кв.м (0,07 га)
	1701 кв.м (0,17 га)



Мероприятия генерального плана
Рекомендуется размещение мест массового отдыха населения вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху. Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха необходимо производить в соответствии с нормативными потребностями, указанными в таблице 3.9.2-1.
 В целях обеспечения отдыха населения планируется создание территорий общего пользования в п. Мичуринский.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области организации мест массового отдыха населения представлены в таблице 3.9.2-2.

Таблица 3.9.2-2.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения поселения в области организации мест массового отдыха населения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, 
адресное описание
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	Общественные пространства

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Юго-западная часть кадастрового квартала с номером 58:24:0341801 п. Мичуринский, ул. Озерная, западнее д. 10
	Площадь территории - 5,5 га
	Планируемый к размещению
	2030

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Планировочный район «Юго-западный»
	Площадь территории - на 1 очередь 0,74 га;
- на расчетный срок 1,84 га.**
	Планируемый к размещению
	2040

	3
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Планировочный район «город-курорт Юга»
	Площадь территории - на 1 очередь 0,26 га;
- на расчетный срок 0,65 га.**
	Планируемый к размещению
	2040

	4
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Жилой район на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0341802:334
	Площадь территории - на 1 очередь 0,07 га;
- на расчетный срок 0,17 га.**
	Планируемый к размещению
	2040



Для жилых районов «Юго-западный», «город-курорт Юга» и района на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0341802:333 конкретные места размещения в пределах указанных территорий должны определятся проектами планировки территорий.

[bookmark: _Toc199152060]3.9.3. Места отдыха детей в каникулярное время
На территории сельсовета расположены детские оздоровительные лагеря «Долина дружных», «Березка», «Аист», «Огонек», «Дубки». 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- целесообразна организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий и поддержания территории в нормативном состоянии;
- целесообразно использовать существующие детские лагеря для организации отдыха детей в каникулярное время учитывая их территориальную принадлежность к Мичуринскому сельсовету. 
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания мест отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. 
СТП Пензенского района не предусматривает создания мест отдыха детей в каникулярное время.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.
[bookmark: _Toc199152061]3.9.4. Туризм
Мичуринский сельсовет обладает незначительным туристским потенциалом. На территории сельсовета отсутствуют, памятники природы, а также объекты современного искусства. Расположенный на территории сельсовета объект культурного наследия регионального значения Могила полного кавалера орденов Славы А.И. Короткова (1919-1982), расположенный в Пензенская область, г. Пенза, Весёловское кладбище, мог бы служить местом поклонения и уважения героям Великой Отечественной войны.
По состоянию на 01.01.2022 в сельсовете гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения отсутствуют.
Благоприятные климатические условия, высокий уровень хозяйственной освоенности территории, наличие автомобильных дорог федерального и местного значения муниципального района, рек (р.Пенза, р.Ардым), прудов и живописных природных ландшафтов, может способствовать развитию таких видов туризма, как культурно-познавательный, экологический, сельский и спортивный (водный, зимний спорт, охота и рыболовство).
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления.
Одной из основных особенностей сельского туризма является необходимость развития маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа. Организованные туристические маршруты могут предусматривать также посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости населения сельсовета. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- несмотря на природный потенциал Мичуринского сельсовета, туризм не развит;
- имеется потенциал для развития промыслового туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- рекомендуется организация туристического маршрута с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для организации промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
С учетом СТП Пензенского района и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2035 г., сельсовет может стать частью туристического маршрута Пензенского района. Дополнить туристический маршрут могут крупные пруды, а также живописные природные ландшафты.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Мичуринского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc199152062]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.
[bookmark: _Toc199152063]3.10.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, а также такие объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют. 
[bookmark: _Toc199152064]3.11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc495916900][bookmark: _Toc199152065]3.11.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Мичуринского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН (Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.03.2020 № 159; Приказ Верхне-Волжского бассейнового водного управления от 19.05.2020 № 273). в зоны затопления (подтопления) реки Пенза на территории Мичуринского сельсовета попадает часть территории п. Мичуринский.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут является грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденного распоряжением Губернатора Пензенской области от 14.03.2024 г., 112-р дифференцируется по классам пожарной опасности. 
На территории Мичуринского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 20.03.2025 г. №296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года» территория СНТ «Южное» Мичуринского сельсовета подвержена угрозе лесных пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают:
- добровольная пожарная команда администрации Мичуринского сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1;
- 5 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (далее также – «5 ПСЧ»), дислоцирующаяся по адресу: г. Пенза, ул. Перспективная, 1. Ежесуточно на дежурство заступают 10 человек личного состава, в расчёте находится 2 единицы пожарно-спасательной техники;
- 30 пожарно-спасательная часть, по охране с. Кондоль и Пензенского района Пензенской области. Пожарная часть располагается в с. Кондоль.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом, на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
[bookmark: _Toc199152066]3.11.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Мичуринского сельсовета существуют 2 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Действующие и законсервированные скотомогильники на территории сельсовета отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Мичуринском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Мичуринском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc199152067]3.11.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Мичуринского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожных путях, находящихся на территории Мичуринского сельсовета, находятся на минимальном уровне, в связи с развитой железнодорожной инфраструктурой.
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
На территории Мичуринского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют, воздушный коридор не выделялся. Ближайший аэропорт в городе Пенза находится в непосредственной близости от границ сельсовета.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории района. 
По территории сельсовета, в его северо-центральной части проходит автомобильная дорога федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза» по которой может осуществляться: 
- транспортировка хлора в контейнерах;
- транспортировка аммиака в цистернах;
- транспортировка нефтепродуктов в цистернах;
- транспортировка СУГ в цистернах.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения.
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.
[bookmark: _Toc36208238]На территории Мичуринского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Состав сил и средств ТП РСЧС Пензенской области, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза», представлен в таблице 3.11.3-1.
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	Границы участка ответственности ФАД
	Аварийно-спасательные формирования, личный состав/тех.
	Подразделения пожарной охраны, личный состав/тех.
	Станции скорой медицинской помощи, личный состав/тех.
	Подразделения ДПС ГИБДД, личный состав/тех.
	Росавтодор, личный состав/тех.
	Итого, личный состав/ тех.
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Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Мичуринского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Мичуринского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
В соответствии с данными «Паспорта безопасности территории муниципального образования Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области» взрыво-, пожаро - опасные объекты не территории Мичуринского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Мичуринского сельсовета гидродинамически опасные объекты нет отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Мичуринского сельсовета БОО отсутствуют.
[bookmark: _Toc199152068]3.11.4. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc199152069]3.11.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Мичуринского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc199152070]3.11.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Мичуринского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Мичуринского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc199152071]3.11.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Мичуринском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Согласно расписанию выезда подразделений Пензенского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Пензенского района, утвержденному главами сельских администраций Пензенского района 07.02.2020, территорию Мичуринского сельсовета прикрывают следующие подразделения пожарной охраны:
1. ДПК администрации Мичуринского сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: п. Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1;
2. 5 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (далее также – «5 ПСЧ»), дислоцирующаяся по адресу: г. Пенза, ул. Перспективная, 1. Ежесуточно на дежурство заступают 10 человек личного состава, в расчёте находится 2 единицы пожарно-спасательной техники;
3. 30 пожарно-спасательная часть, по охране с. Кондоль и Пензенского района Пензенской области. Пожарная часть располагается в с. Кондоль.
В состав Мичуринского сельсовета входят населенные пункты: железнодорожная станция Кривозеровка и поселок Мичуринский. Расстояние по маршруту следования от места дислокации 5 ПСЧ до п. Мичуринский – 11 км, до ж.д. станции Кривозёровка – 9 км. Время прибытия 5 ПСЧ к п. Мичуринский и к ж.д. станции Кривозёровка соответствует предъявляемым требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
На территории Мичуринского сельсовета находятся следующие садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан: СНТ «Здоровье», СНТ «Здоровье-2», СНТ «Здоровье-3», СНТ «Зори», СНТ «Мичуринец», СНТ «Южное», СНТ «Южное-1», СНТ «Декоративные культуры», СНТ «Приозерное». Расстояние по маршруту следования от места дислокации 5 ПСЧ до данных объединений граждан превышает 20 км. Время прибытия 5 ПСЧ к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории Мичуринского сельсовета, не соответствует предъявляемым требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Территории новых планировочных районов п. Мичуринский – район «Юго-западный» (кадастровый квартал номер 58:24:0292401) и «город-курорт Юга» (кадастровые квартала номер 58:24:0361301 и 58:24:0375002) входят в зону нормативного времени прибытия 5 ПСЧ.
Расстояние по маршруту следования от места дислокации 5 ПСЧ до:
1. нового планировочного района «Юго-западный» (кадастровый квартал номер 58:24:0292401) составляет около 11 км;
1. нового планировочного района «город-курорт Юга» (кадастровые квартала номер 58:24:0361301 и 58:24:0375002) составляет около 10 км;
1. нового жилого района 58:24:0341802 составляет около 10 км.
Вышеуказанные расстояния соответствуют предъявляемым требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В целях повышения реагирования пожарно-спасательных подразделений, при условии реализации первого (по 31 декабря 2025 года) и второго (по 31 декабря 2035 года) этапов проектных мероприятий генерального плана, рекомендуется создание дополнительного подразделения пожарной охраны.
[bookmark: _Hlk120885579]Для защиты жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Пензенского района действует 30 пожарно-спасательная часть, по охране с. Кондоль и Пензенского района Пензенской области. Пожарная часть располагается в с. Кондоль.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
Схемой территориального планирования Пензенского района и Пензенской области на территории сельсовета мероприятий по строительству пожарных депо не запланировано. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc199152072]3.12. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc199152073]3.12.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Мичуринского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Мичуринского сельсовета проходит автодорога федерального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, деревообработкой, строительством, добычей полезных ископаемых, логистикой.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
По территории Мичуринского сельсовета проходят магистральные газопроводы федерального значения: 
- Саратов-Горький;
- Починки-Пенза;
-Починки -Саранск;
- газопровод-отвод г. Пенза, ГРС-5;
- газопровод-отвод с-з Ардымский.
На территории сельсовета проходят три распределительных газопровода высокого давления протяженностью 2,5 км, 2,4 км, 1,1 км. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc199152074]3.12.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Мичуринском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Территория Мичуринского сельсовета частично оборудована централизованной системой канализации. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малые очистные сооружения.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Мичуринского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc199152075]3.12.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений, на проведение внутрихозяйственных работ связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивируемых земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 (ред. от 07.03.2019) "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель")
[bookmark: _Toc199152076]3.12.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют промышленные предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
по почвам и воде - промышленные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Мичуринского сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Территория Мичуринского сельсовета частично оборудована централизованной системой канализации. Объекты производственной зоны и жилой зоны, необорудованные централизованной системой канализации, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Мичуринского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Мичуринского сельсовета содержаться в приложении 9.1.1 «Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Северная зона)» Схемы ТКО.
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенского района, на территории Мичуринского сельсовета действующие скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Мичуринском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Железнодорожный транспорт
Воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивается уровнем потребления природных ресурсов и уровнем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Установлены санитарные разрывы от железнодорожных путей.  
Трубопроводный транспорт
По территории Мичуринского сельсовета проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 


[bookmark: _Toc199152077]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Сведения о планируемых для размещения на территории Мичуринского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1 
	Автомобильная дорога
	Автомобильная дорога
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории транспортными связями
	Обеспечение территории транспортными связями проектируемых объектов
	Не устанавливается

	2 
	Автомобильная дорога
	Автомобильная дорога
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет 
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории транспортными связями
	Повышение транспортной доступности отдаленных территорий населенного пункта
	Не устанавливается

	3 
	Улица в жилой застройке
	Улицы в жилой застройке
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории транспортными связями 
	Повышение транспортной доступности отдаленных территорий населенного пункта
	Не устанавливается

	4 
	Улица в жилой застройке
	Улицы в жилой застройке
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, 
жилой район 
«Юго-западный»
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории транспортными связями 
	В соответствии с проектом планировки территории
	Не устанавливается

	5 
	Улица в жилой застройке
	Улицы в жилой застройке
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
[bookmark: _Hlk168587492]жилой район «город-курорт Юга»
	Планируемый к размещению
	-
	Обеспечение территории транспортными связями 
	В соответствии с проектом планировки территории
	Не устанавливается

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)
(в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	Универсальный инновационный хоккейно-футбольный спортивно-игровой комплекс
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, з.у. с кадастровым номером 58:24:0341801:4104 площадью 66956 кв.м 
	Планируемый к размещению
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Создание благоприятных условий для спорта и отдыха населения
	Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016 - 2026 годы» (Утверждена Постановление №273 от 29.11.2016г)
	Не устанавливается

	Общественные пространства

	1
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
 восточная часть кадастрового квартала с номером 58:24:0341802
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Мероприятия генерального плана
	Не устанавливается

	2
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, планировочный район «Юго-западный»
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	3
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, планировочный район «город-курорт Юга»
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	4
	Пешеходная зона
	Объект кратковременного рекреационного отдыха
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет, кадастровый квартал с номером 58:24:0341802
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	Места массового отдыха населения

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Согласно рабочему проекту, общей площадью территории 5,5 га
	Не устанавливается

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, планировочный район «Юго-западный»
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	3
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
п. Мичуринский, планировочный район «город-курорт Юга»
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	4
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Организованный пляж / набережная
	Пензенский район, Мичуринский сельсовет,
кадастровый квартал с номером 58:24:0341802
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание условий для отдыха населения
	Расчет в соответствии с НГП Пензенской области
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc199152078]5. Сведения о планируемых для размещения на территории Мичуринского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Мичуринского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 5-1.
Таблица 5-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1
	Автомобильная дорога
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-208 Тамбов - Пенза (Пензенская область, Белинский, Каменский районы, г. Пенза, Пензенский район, Тамбовская область, Гавриловский, Кирсановский районы, г. Рассказово, Рассказовский район, г. Тамбов, Тамбовский район), на участке км 4 + 450 - км 278 + 000 протяженностью 275,3 км, категория IБ
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции/2025
	-
	Не оказывает влияния на территорию сельсовета. Работы проводятся на участке км 4 + 450 - км 278 + 000 протяженностью 275,3 км
	СТП РФ в области федерального транспорта
	Придорожная полоса установлена Распоряжением Росавтодора от 08.12.2020 № 3731-р (реестровый номер 58:00-6.511)

	Инженерная инфраструктура

	1
	Магистральный газопровод
	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)
	Пензенская область,
Мичуринский сельсовет
	ФЗ /планируемый к размещению/ 2026
	-
	Обеспечение надежного газоснабжения 
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 25 м

	Объекты в области образования

	Общеобразовательные организации

	1
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 1100 мест 
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский, район «город-курорт Юга»,
58:24:0375002
	МЗ района /планируемый к размещению/
2025-2027
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	2
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 1100 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 1-2 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется
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	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 800
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 3 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	4
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 600
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 4 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	5
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 600
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 5 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	6
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 800
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 6 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	7
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 800
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 7 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	8
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 600
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 8 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	9
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 850
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 9 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	10
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательной организации
	Строительство
школы на 500
мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный» 11 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки малоэтажным жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами общего образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	Организации дошкольного образования

	1
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 320 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский
(«город-курорт Юга»)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2025-2027
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	2
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 120 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский
(«город-курорт Юга»)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2025-2027
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	3
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 130 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский,
район «Юго-западный»
1-2 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	4
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
1-2 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	5
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
1-2 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	6
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 1-2 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	7
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
3 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	8
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, район «Юго-западный»
3 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	9
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 100 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
4 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	10
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
4 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	11
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
встроенного
детского сада
на 30 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный»
4 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	12
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
встроенного
детского сада
на 40 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 4 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	13
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 5 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	14
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, район «Юго-западный» 6 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	15
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 6 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	16
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 100 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский, район «Юго-западный» 7 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	17
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 100 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 7 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	18
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 250 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 7 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	19
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 8 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	20
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 8 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	21
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 9 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	22
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 9 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	23
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 200 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 9 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	24
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 150 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 10 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	25
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Строительство
детского сада
на 250 мест
	Пензенский район,
Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский,
район «Юго-западный» 11 район
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки малоэтажным жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Обеспечение новых жилых территорий объектами дошкольного образования
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивное сооружение
	Строительство плавательного бассейна
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
(район «Юго-западный», 6район)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами физической культуры и спорта
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	2
	Спортивное сооружение
	Спортивное сооружение 
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
(район «Юго-западный», 3район)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами физической культуры и спорта
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	3
	Спортивное сооружение
	Спортивное сооружение 
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
(«город-курорт Юга»)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Обеспечение населения объектами физической культуры и спорта
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	4
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
(район «Юго-западный», 5район)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами физической культуры и спорта
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	5
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский
(район «Юго-западный», 11район)
	МЗ района /планируемый к размещению/
2030-2032
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами физической культуры и спорта
	СТП Пензенского района
	установление ЗОУИТ
не требуется

	Объекты в области здравоохранения

	1
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Строительство поликлиники для обслуживания взрослого населения на 600 посещений в смену
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский
	РЗ /планируемый к размещению/
2027
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами здравоохранения
	СТП Пензенской области
	установление ЗОУИТ
не требуется

	2
	Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену
	Пензенская область, Пензенский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичуринский
	РЗ /планируемый к размещению/
2027-2028
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Обеспечение населения объектами здравоохранения
	СТП Пензенской области
	установление ЗОУИТ
не требуется

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
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6. Перечень предложений по созданию объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района на территории Мичуринского сельсовета
(предложения по планируемым объектам подготовлены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе)
Таблица 6-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

	1
	Объект, связанный с производственной деятельностью
	Строительство производственно-складских объектов, объектов придорожного сервиса
	Мичуринский сельсовет,
южная часть кадастрового квартала 58:24:0292303
	Частная собственность/планируемый к размещению/
2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100 м

	Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

	1
	Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева
	Производство мелкоштучных строительных материалов/ деревообрабатывающее производство
	Западная часть Мичуринского сельсовета, северная сторона автомобильной дороги федерального значения Р-208 «Тамбов – Пенза»
	Частная собственность/планируемый к размещению/2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление  заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100 м

	2
	Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности)
	Организация карьера по добыче полезных ископаемых
	Мичуринский сельсовет,
часть земельного участка с кадастровым номером 58:24:0292303:180
58:24:0292303:181
	Частная собственность/планируемый к размещению/2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление  заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100м

	3
	Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности)
	Организация карьера по добыче полезных ископаемых
	Мичуринский сельсовет,
часть земельного участка с кадастровым номером 58:24:0000000:2831
	Частная собственность/планируемый к размещению/2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100м

	4
	Объект, связанный с производственной деятельностью
	Строительство производственно-складских объектов
	Мичуринский сельсовет,
 в границах земельных участков 
58:24:0361301:6
58:24:0375002:10 58:24:0375002:6 58:24:0375002:14
58:24:0375002:136
	Частная собственность/планируемый к размещению/
2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100 м

	5
	Объект, связанный с производственной деятельностью
	Строительство транспортно-логистического узла со складскими помещениями
	Мичуринский сельсовет,
земельные участки с кадастровыми номерами
58:24:0377401:116
58:24:0377401:115
	Частная собственность/планируемый к размещению/
2042
	Производственная зона
	Создание рабочих мест, улучшение экономической базы поселения
	Заявление заинтересованного лица
	Санитарно-защитная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 100 м

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc199152080]7. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом не предусматривается изменение границ населенных пунктов на территории Мичуринского сельсовета, затрагивающее включение и/или исключение земельных участков.
[bookmark: _Toc199152081]8. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2040)

	Территории

	1
	Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе:
	га
	8179,83
	8179,83

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	3098,61
	3133,00

	Категории земель

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 
	га
	2997,72
	2963,34

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	3098,61
	3133,00

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	442,48
	442,48

	5
	Земли лесного фонда
	га
	1635,49
	1635,49

	8
	Итого земель в административных границах
	га
	8179,83
	8179,83

	Жилищный фонд (жилищное строительство)

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв.м
	37
	-

	2
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв.м
	28
	-

	3
	Общий показатель
	тыс. кв.м
	65
	390,2

	Транспортная инфраструктура

	1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	56,8
	56,8

	1.1
	федерального значения
	км
	9
	9

	1.2
	регионального или межмуниципального значения
	км
	2,3
	2,3

	1.3
	улично-дорожная сеть
	км
	35,7
	35,7

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водопотребление, всего
	л/сут.
	350700
	23057860

	1.1
	среднесуточное потребление на 1 человека
	куб. м/сут.
	-
	-

	1.2
	протяженность сетей, всего
	км
	19,5
	-

	2
	Водоотведение, всего
	куб. м/сут.
	350700
	23057860

	2.1
	среднесуточное водоотведение на 1 человека
	куб. м/сут.
	-
	-

	2.2
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	3
	Энергопотребление, всего 
	тыс. кВт*ч/год
	2379750
	156226550

	3.1
	потребление электроэнергии на 1 человека
	тыс. кВт*ч/год
	-
	-

	3.2
	протяженность сетей, всего
	км
	81,9
	-

	4
	Газопотребление, всего
	тыс. куб. м/год
	751500
	36233780

	4.1
	потребление газа на 1 человека
	тыс. куб. м/год
	-
	-

	4.2
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	5
	Теплопотребление, всего
	тыс., Гкал
	-
	-

	5.1
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	6
	Связь и телекоммуникация, емкость номеров
	ед.
	-
	-

	6.1
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	1
	Образование твердых коммунальных отходов (ТКО)
	тонн/год
	-
	-

	Объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

	1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	1.1
	дошкольные образовательные организации
	ед./мест
	1/120
	25/1340/

	1.2
	общеобразовательная организация
	ед./мест
	1/425
	10/3850

	1.3
	организации дополнительного образования
	ед./мест
	-/-
	-/-

	Объекты здравоохранения

	1
	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условия дневного стационара
	ед./койко-мест
	-
	2/(200;600)

	1
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП)
	ед./ количество посещений в смену
	2/20
	-

	2
	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (подтанции скорой помощи)
	ед.
	-
	1

	Объекты культурно-досугового назначения

	1
	Объекты культурно-просветительного назначения
	ед./ фонд библиотек, тыс. ед.
	1/3,5
	-

	2
	Объекты культурно-досугового (клубного типа)
	ед./вместимость
	1/150
	-

	Объекты физической культуры и спорта

	1
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	ед./ единовременная пропускная способность
	-
	3/-

	2
	Спортивное сооружение
	ед./ площадь плоскостных спортивных сооружений, кв.м
	-
	3/-

	Объекты, обеспечивающие деятельность органов власти

	1
	Административное здание
	ед.
	1
	1

	Места погребения

	1
	Кладбище
	ед./площадь, га
	2/9,43
	2/9,91

	Места массового отдыха населения

	1
	Пляж, место массовой околоводной рекреации
	ед./площадь, кв.м
	-
	4/-

	2
	Пешеходная зона
	ед./площадь, кв.м
	-
	4/-

	3
	Детский оздоровительный лагерь 
	ед./вместимость
	5/-
	-



численность населения, тыс.чел.	



























Пензенский	Каменский	Бессоновский	Городищенский	Сердобский	Нижнеломовский	Кузнецкий	Никольский	Мокшанский	Белинский	Колышлейский	Земетчинский	Башмаковский	Лунинский	Шемышейский	Бековский	Сосновоборский	Пачелмский	Тамалинский	Неверкинский	Лопатинский	Спасский	Камешкирский	Наровчатский	Иссинский	Малосердобинский	Вадинский	66.409000000000006	48.393999999999998	44.901000000000003	45.418999999999997	44.283000000000001	35.594999999999999	33.481000000000002	27.53	23.532	23.699000000000002	20.513000000000002	18.952000000000002	19.102	15.622999999999999	14.346	13.474	13.512	12.972	12.659000000000001	13.081	11.327	10.833	9.8949999999999996	9.7560000000000002	8.2680000000000007	7.9589999999999996	7.1529999999999996	



численность населения, чел.	



























Засечный	Богословский	Кондольский	Ермоловский	Старокаменский	Саловский	Альферьевский	Мичуринский	Воскресеновский	 Леонидовский	Ленинский	Большееланский	Оленевский	Покрово-Березовский	Кучкинский	Краснопольский	Варыпаевский	р.п Золотаревка	30589	5867	3537	2769	2257	2507	2213	3140	2219	1430	1582	1647	1075	834	796	645	486	2816	




Численность населения, чел.	











2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2024	2160	2217	2342	2495	2521	2533	2523	2474	2422	2412	3140	
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