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[bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области от 13.05.2010 № 99-23/5 «Об утверждении генерального плана территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области».
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 02.02.2024 № 60/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Дубровского сельсовета, утвержденный в 2010 году, действует до 2030 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2030 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Спасского района Пензенской области, администрацией Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Спасского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области от 20.07.2011 №692-74/2 «Об утверждении Схемы территориального планирования Спасского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Спасского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области от 13.05.2010 № 99-23/5 «Об утверждении генерального плана территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области»;
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития муниципального образования ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов муниципального образования;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации муниципального образования;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc181108572]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 28.11.2023, с изм. от 26.01.2024) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 №226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
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- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Спасского района Пензенской области

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Спасском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 20.11.2013 № 604 (с последующими изменениями);
2. Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики Спасского района Пензенской области» в новой редакции, утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 28.12.2018 № 453 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Спасском районе Пензенской области» в новой редакции, утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 28.02.2014 №77 (с последующими изменениями).
4. Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Спасском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 01.11.2013 №545 (с последующими изменениями).
5. Муниципальная программа «Развитие образования в Спасском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 30.12.2021 №428 (с последующими изменениями).
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Спасском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 26.04.2016 №144 (с последующими изменениями).
7. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Спасском районе Пензенской области» в новой редакции, утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 15.05.2015 №264 (с последующими изменениями);
8. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Спасского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Спасского района Пензенской области от 26.12.2019 №361 (с последующими изменениями).
9. Стратегия социально-экономического развития Спасского района Пензенской области на долгосрочную перспективу до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области от 19.11.2014 № 386-44/3(с последующими изменениями)
 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области

- Муниципальная программа Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области № 83 от 29.11.2019 (с последующими изменениями);
- Муниципальная программа Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Дубровском сельсовете Спасского района Пензенской области на 2016-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области № 29 от 15.06.2015 в новой редакции;
- Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области от 25.10.2016 № 57 (с последующими изменениями);
- Постановление администрации Дубровского сельсовета № 61 от 26.09.2019 «О новой редакции приложения, утвержденного постановлением администрации Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области от 18.06.2013 № 43 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области».

[bookmark: _Toc181108573]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc181108574]2.1. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области (далее – Дубровский сельсовет, сельсовет) расположено в центральной части Спасского района Пензенской области. Территория Дубровского сельсовета состоит из единого массива.
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 4 населенных пункта (таблица 2.1.1).
Административным центром является с. Дубровки.
Таблица 2.1.1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Цепаево

	2
	село
	Дубровки

	3
	поселок
	Красный Восток

	4
	деревня
	Ермолаевка



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Дубровского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Дубровского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), реестровый номер 58:02-3.4.
Площадь территория Дубровского сельсовета Спасского района составляет 8514,55 га. 
Дубровский сельсовет граничит:
- на север-западе с Беднодемьяновским сельсоветом Спасского района;
- на севере– с Кошелевским сельсоветом Спасского района;
- на востоке и юго-востоке – с Веденяпинским сельсоветом Спасского района;
- на юге– с Рузановским сельсоветом Спасского района;
- на западе – с Татаро-Шелдаисским сельсоветом Спасского района.
Местоположение Дубровского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Расстояние от села Дубровки до административного центра района – города Спасск 15 км, до областного центра – г. Пенза 140 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в поселке городского типа Торбеево Торбеевского района Республики Мордовия на расстоянии 34 км от села Дубровки.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
Рисунок 1
Местоположение Дубровского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области.
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Рисунок 2

Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Местоположение Дубровского сельсовета в Спасском районе представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Дубровского сельсовета в Спасском районе
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[bookmark: _Toc8212244][bookmark: _Toc181108576]2.2.1. Историческая справка.
[bookmark: _Toc375167313]Цепаево  — село в Спасском районе Пензенской области России. Входит в состав Дубровского сельсовета. Село находится в северо-западной части Пензенской области, в лесостепной зоне, в пределах северной окраины Керенско-Чембарской возвышенности, на левом берегу реки Шелдаис, к западу от автотрассы М5, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к юго-востоку от города Спасска, административного центра района. 
Дубровки - самое большое село по числу жителей в Спасском районе. Расположено село на автотрассе «Москва-Челябинск».
Географическая местность представляет собой лесостепь, пересеченную глубокими и мелками оврагами. На территории и в окрестностях села находятся несколько глубоких оврагов, обозначенных на планах села еще в 18 веке. Среди них Орловский, Обратиловский овраги и другие безымянные.
Существует версия, что название село получило от дубовых лесов, расположенных вокруг села. Остатки этих лесов сохранились до сих пор, а один из них носит название Дубрава.
Старожилы помнят, что в недалеком прошлом село носило другое название – Девичьи Дубровки, а еще раньше – Новодевичьи Дубровки. В народе сохранилась легенда о происхождении этого села.
Легенда рассказывает о том, что село принадлежало помещику, у которого было несколько дочерей. После смерти отца они решили дать вольную своим крепостным крестьянам. И за это люди увековечили память о добрых девицах в названии села.
Но исторические факты полностью опровергают ее. В разных документах встречаются несколько названий данного села: Красное, Дубрав, Красные Дубровки, Новодевичьи Дубровки, Дубровки.
Земля и крестьяне с. Дубровки в далеком прошлом принадлежали Московскому Новодевичьему монастырю, которому принадлежала и деревня Цепаево (в настоящее время входит в состав с. Дубровки). Это подтверждают и архивные документы. В «Записи с книг Мещерского уезду письма, и меры, и межевания Володимира Новосильцева да подъячева Петра Зкильева» (от 1669 г.) говорится, что указанные царские чиновники по повелению царя Алексея Михайловича выехали в село Богданово в вотчину Московского Новоспасского монастыря (ныне г. Беднодемьяновск) и деревни Дерябкино и Хомутовку для описания крестьян и бобылей, а так же измерить пашню, лес, сенокосы и другие угодья, ограничить монастырскую вотчину.
При описании границ вотчины с восточной стороны они записали:«…едучи по Наровчатской дороге в Керенск, столб дубовый подле Наровчатской дороги, а на нем грачев, а подле столба яма, в ней уголья и изгарины железные, направо – земля Спаса Нового монастыря село Богданово, а налево за Наровчатскою дорогою земля Новодевичьего монастыря села Дубрав. На межевании присутствовал служка Московского Новодевичьего монастыря Гаврила Логинов. Он оспаривал границы, но впоследствии с помощью сторонних людей полюбовно договорились о границах».
В середине XVIII в. село получило новое название – Красное. Вероятно, это название созвучно слову «красивое». 
В XIX в. село стало именоваться Новодевичьи Дубровки, что лишний раз подтверждает принадлежность его к Новодевичьему монастырю.
Московский Новодевичий монастырь был основан в 1524 г. великим князем Василием III в память о возвращении в состав Русского государства города Смоленска, который был отторгнут Литвой. Монастырь был построен как крепость для защиты государства от литовских интервентов.
Ныне Новодевичий монастырь является филиалом Государственного Исторического музея.
Крестьяне с. Дубровки находились в крепостной зависимости от Новодевичьего монастыря до 26 февраля 1764 г., когда был издан царский указ о конфискации всех  церковных и монастырских земель и имений, Дубровские крестьяне перешли в разряд экономических, а затем и государственных.
С конца XVIII в. Дубровки являлись волостным селом в составе Наровчатского уезда с волостным правлением наряду с другими 15 населенными пунктами: Монастырское, Веденяпино, Ахлебинино, Козловка, Пополутовка, Мещерино, Невежино, Ключи, Цепаево, Алексеевка, Гребенщиково, Ишкино, Видовка, Козинка, Ермолаевка.
После реформы 1861 г. в селах Дубровской волости распространилось охотничество. Малоземелье крестьян, недостаток рабочего скота приводили к тому, что крестьяне искали источники посторонних заработков, так как занятие только земледелием не давало возможности даже прокормить семью, а ведь надо было еще платить всевозможные подати, налоги. Значительная часть трудоспособного мужского населения вынуждена была уходить на заработок на различные промыслы: на рыбный – в Астрахань, на Каспий; на нефтяные - в г. Баку, г. Грозный и др. 
В 1877 г. в с. Дубровки была открыта школа – единственная на всю волость. Она была начальной, обучались в ней только мальчики. Немного позднее была открыта школа в селе Монастырском. В 1880 г. в этих школах было 4 учителя и 113 учеников. Позднее одна из них, в Монастырском, была закрыта.
В 1913 г. в с. Дубровки была создана библиотека, фондом которой пользовались около 400 читателей.
Кардинальные изменения в жизнь крестьян Дубровской волости внесла Октябрьская революция 1917 г. 10 января 1918 г. был организован Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  В августе 1918 г. был создан комитет бедноты.
Все проявления крестьянского недовольства объявлялись кулацкими и эсеровскими мятежами и подавлялись жесточайшим образом.  
19 июля 1918 г. в селе Дубровки была создана большевистская партийная ячейка.
14 сентября 1919 г. возникла первая комсомольская организация, в которую вошли 19 юношей и девушек. В марте 1919 г. была создана коммуна «Спартак». Она была создана на бывших землях помещика Ахлебинина.
Происходят изменения в культурной и социальной жизни жителей Дубровки. В 1918 г. в селе были открыты медицинская амбулатория, изба-читальня, клуб коммунистов. При клубе был организован драматический кружок и открыт кинематограф.
В 1931 г. в составе Дубровской волости существовал целый ряд сельских советов: Александровский, Веденяпинский, Дубровский, Монастырский, Цепаевский. Позднее, примерно в 1932-1933 гг., бывшая Дубровская волость была передана из Наровчатского в состав Беднодемьяновского района. Накануне Великой Отечественной войны на территории бывшей Дубровской волости был создан целый ряд колхозов. Непосредственно на территории с. Дубровки были созданы четыре колхоза – «Ким», «Спартак», «Ударник», «Красный Восток». В деревне Цепаево был создан колхоз «Новая заря». В Дубровках была образована машинно-тракторная станция, которая обслуживала 18 близлежащих колхозов.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 
Из колхозов ушли на фронт большинство трудоспособных мужчин.
Из села Дубровки на фронт ушли примерно 600 человек, не вернулись в родное село 234 человека. Многие из них были удостоены правительственных наград. Уроженцы с. Дубровки участвовали в сражениях на многих фронтах и практически во всех крупных операциях.
Жители села не забывают подвиг своих земляков, совершенный в годы Великой Отечественной войны. В 1985 г. к 40-летию Победы над фашисткой Германией в селе Дубровки в парке Победы был открыт памятник погибшим землякам. На мраморных плитах, расположенных у подножия памятника, высечены имена земляков, отдавших свои жизни во имя Великой Победы.
Красный Восток - посёлок в Спасском районе Пензенской области. Входит в состав Дубровского сельсовета. Находится в северо-западной части Пензенской области на расстоянии приблизительно 14 км на юго-восток от районного центра города Спасска на правом берегу реки Шелдаис. Основан в период коллективизации. В 1950-х годах работал колхоз «Путь к коммунизму». В 2004 году 20 хозяйств. Численность населения: 189 человек (1939 год), 135 (1959), 72 (1979), 61 (1989), 78 (1996). Население составляло 61 человек (русские 98 %) в 2002 году, 52 — в 2010.
Ермолаевка — деревня в Спасском районе Пензенской области России. Входит в состав Дубровского сельсовета. Деревня находится в северо-западной части Пензенской области, в лесостепной зоне, в пределах северной окраины Керенско-Чембарской возвышенности, на правом берегу реки Шелдаис, к западу от автотрассы М5, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к юго-востоку от города Спасска, административного центра района. 

[bookmark: _Toc8212246][bookmark: _Toc181108577]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021]
[bookmark: _Toc181108578]2.3.1. Рельеф
Рельеф территории представляет возвышенную равнину, значительно расчлененную оврагами и рекой Шелдаис на ряд водоразделов. Река Шелдаис протекает с юго-запада на восток и разделяет территорию сельсовета на северную и южную части.  Северная часть территории представлена водораздельными плато и довольно короткими водораздельными склонами юго-восточной экспозиции, которые в свою очередь рядом оврагов разделяются на мелкие увалы, придавая поверхности волнисто-увалистый характер. Овраги здесь глубоко врезаются в водораздельные плато высотой 220-230 м. Южная половина территории представлена, в основном, длинными пологими водораздельными склонами северо-западной экспозиции и частично выровненными водораздельными плато. Все овраги большой протяженности с покатыми и крутыми, иногда обрывистыми склонами. Часть оврагов с незадернованными и слабо задернованными склонами. По днищам глубоких оврагов текут ручьи.
На водораздельных плато в значительной степени выражен микрорельеф в виде неглубоких блюдцеобразных понижений, где получили развитые серые и светло-серые лесные поверхностно-глееватые почвы.
Долина речки Шелдаис представлена поймой, ширина которой сильно варьирует от 50 до 250 м. Характеризуется хорошо выраженным микрорельефом типа бугорков, кочек, потяжин, понижений. Берега речки Шелдаис асимметричны; левый берег более высок с сильно изрезанными крутыми и обрывистыми склонами особенно возле села Дубровки, где отмечаются крупные действующие овраги с высокими, обрывистыми склонами, у подножия которых выходят грунтовые воды в виде ключей. Правый берег характеризуется более пологими склонами. 
В целом по условиям рельефа территория муниципального образования Дубровский сельсовет вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.  

[bookmark: _Toc422897022][bookmark: _Toc181108579]2.3.2. Гидрология и гидрография
[bookmark: _Toc422897023]Гидрографическая сеть сельсовета представлена р. Шелдаис, р. Пчелатка, руч. Келда, руч. Паничка, овражными ручьями и прудами. Речка Шелдаис протекает в центральной части муниципального образования Дубровский сельсовет с юго-запада на восток, протяженностью 11 км. Пойма реки неширокая, местами периодически заливается талыми водами. 
Оценивая агроклиматические факторы, можно сделать выводы, что при благоприятных условиях сельскохозяйственными предприятиями могут быть получены высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Гидрографическая характеристика рек и ручьев приведена в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1
	N п/п
	Наименование
	Куда впадает
	Протяженность, км
	Водосборная площадь, кв. км

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Шелдаис
	р. Мокша
	53
	460

	2
	р. Пчелатка
	р. Шелдаис
	3,4
	-

	3
	руч. Келда
	р. Шелдаис
	12
	50

	4
	руч. Паничка
	р. Шелдаис
	4,0
	-



[bookmark: _Toc181108580]2.3.3. Геологическое строение территории
Территория района расположена на северной окраине Керенско-Чембарской возвышенности и представляет собой возвышенную крупно-волнистую равнину. Наиболее высокими являются восточная и южная часть района, принадлежащие к системе водораздельных увалов, разделяющих разделы рек Волги и Дона (с абсолютными отметками 200 – 227 м). Наибольшие отметки (220 – 230 м над уровнем моря) располагаются в районе сел Ахлебинино, Веденяпино, Баранчеевка и др. Минимальные отметки приурочены к долине р. Парца на северо-западе района 140 – 145 м и долине р. Шелдаис – 150 – 160 м.
Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов. Разработка гидрографической сети, хотя и ослаблено, продолжается и в настоящее время, склоновая эрозия местами весьма интенсивна. Широкие увалистые междуречные пространства разбивается сетью оврагов и балок на ряд более мелких водоразделов.
Водоразделы и их склоны осложнены отрицательными формами рельефа – так называемыми суффозионными блюдцами, на северо-западе многие из них заполнены водой, образуя озера.
Склоны овражно-балочного комплекса иногда сложены гравитационными формами – небольшими оползнями, осыпями в местах обрывистых склонов. В устьях малых эрозионных форм нередко прослеживаются конусы выноса различных размеров.
Речная сеть района относительно разветвлена и принадлежит бассейну р. Мокши. Наиболее крупными реками района являются - реки Шелдаис и Парца. Остальные речки являются их притоками и протекают по днищам оврагов и балок. Два уровня пойменных террас, прослеживающихся в долинах рек, имеют ровную поверхность, слабо наклоненную по долине в сторону течения, местами пойма заболочена.
Над урезом воды поймы соответственно возвышаются на 0,5 – 1,5 м и 3 – 5 м. Низкая пойма преимущественно имеет ширину 16 – 20 м. Ширина высокой поймы наибольших значений достигает в среднем течении р. Шелдаис до 1 – 1,5 км. Здесь же прослеживается надпойменная терраса. Поверхность террасы пологая, слабо расчленена многочисленными ложбинами стока.
[bookmark: _Toc422897024]
[bookmark: _Toc181108581]2.3.4. Климат
Климат - континентальный умеренных широт, с умеренно-жарким летом и холодной зимой. На территории наблюдаются резкие колебания температуры воздуха. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой -12ºС (абсолютный минимум -45ºС), самый жаркий месяц июль, со среднемесячной температурой +19,1ºС (абсолютный максимум +38ºС).
Среднегодовая температура воздуха +3,7ºС. Продолжительность вегетационного периода составляет 180 дней (с 18.04 по 12.10). Период активной вегетации равен 135 дням. Средняя продолжительность безморозного периода 130 дней. Первые заморозки отмечаются 20 сентября, а последние 17 мая.
Средние даты образования устойчивого снежного покрова 25 октября, схода снежного покрова – 4 апреля. Средняя высота снежного покрова 35 см, глубина промерзания почвы 80 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 136 дней.
Полное оттаивание почвы обеспечивается к 24 апреля. Среднегодовое количество осадков составляет 538мм. Количество осадков за вегетационный период – 317мм. В период сева озимых культур (август-сентябрь) выпадает 115мм осадков. В холодный период (ноябрь – март) 220мм. Запасы продуктивной влаги на начало вегетации 155мм. 
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 60 – 70%. Наибольшая среднемесячная относительная влажность отмечается в холодные месяцы и составляет 84%, наименьшая в жаркие месяцы 55%. Относительная влажность за вегетационный период составляет 60%. В отдельные годы наблюдается отклонение качества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии.
Преобладающее направление ветра в летний период - северо-западное, северо-восточное и западное, в зимний – южное и юго-западное, суховейных ветров – юго-восточное. Среднее число дней с суховеями – 50, период действия суховейных ветров с мая по август.
[bookmark: _Toc422897025]
[bookmark: _Toc181108582]2.3.5. Почвы
Почвенный покров территории представлен черноземами выщелоченными, типичными, лугово-черноземными и аллювиальными почвами. По слабопологим (1-2) склонам, различных экспозиций на площади 398 га выделены слабосмытые почвы, что составляет 4 %. По пологим (3-5)–среднесмытые-146 га, что составляет 2 %, сильносмытые- 476 га, что составляет 6 %. Не смытые почвы занимают 7122 га, что составляет 88 %. 
По механическому составу выделены преимущественно глинистые разновидности. 
Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 74 баллов, в среднем по району   71 балл.   
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

[bookmark: _Toc422897026][bookmark: _Toc181108583]2.3.6. Растительность
[bookmark: _Toc422897027]Территория сельсовета находится в зоне умеренно-континентального климатического пояса. Относится к лесостепной зоне, лесостепному району европейской части РоссийскойФедерации.
Земли лесного фонда на территории сельсовета занимают 293,96 га, что составляет 3,4 % от общей площади территории сельсовета. Леса на территории Дубровского сельсовета относятся к Вадинскому-Беднодемьяновскому-Кудеяровскому участковому лесничеству Ломовского лесничества. 
Растительный покров представлен древесной и растительной формациями. Естественно травянистая растительность сохранилась небольшими участками по склонам и днищам оврагов и балок, в пойме реки Шелдаис и в долинах овражных ручьев. Древесно-кустарниковая растительность произрастает в лесах, встречается в лесополосах, на склонах и днищам оврагов и балок; представлена дубом с примесью сосны, березы, клена, дикой яблони и других, имеет почвозащитное и водоохранное значение.
Луговая растительность располагается в местах с близким уровнем залегания грунтовых вод. На суходольных лугах и пастбищах растет пырей ползучий, мятлик луговой, клевер, тимофеевка, типчак и другие. На увлажненных и среднеувлажненных участках лугов и пастбищ преобладает злаковая и бобовая растительность. В пониженных местах речных долин, имеющих избыточное увлажнение, встречается осока, камыш. 
 
[bookmark: _Toc181108584]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Дубровского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Дубровского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1
Виды зон с особыми условиями использования территорий 
Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Санитарно-защитная зона


[bookmark: _Hlk140228755]
Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc181108585]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1. 














Таблица 2.4.1.1.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1-1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: _Hlk181174357]На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий электропередач, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона ВЛ-35 кВ "Б.Демьяновск-Веденяпино-К.Никольск" (реестровый номер 
58:02-6.16);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 96 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10кВ ф-р №2 АВМ от ПС 35/10 кВ "Веденяпино" (реестровый номер 58:02-6.14);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 98 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р №7 "Дубровки" от ПС 35/10 кВ "Веденяпино" (реестровый номер 58:02-6.13);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 103 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10кВ ф-р №15 "Орошение" от ПС 35/10 кВ "Веденяпино" (реестровый номер 58:02-6.67);
- Охранная зона электросетевого комплекса № 104 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф-р № 16 СТФ от ПС 35/10 кВ "Веденяпино" (реестровый номер 58:02-6.61);
- Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 124, Пензенская обл., Спасский р-н, 484 км трассы "Урал" (реестровый номер 58:02-6.47);
- Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №46 в с. Дубровки Спасского района, инв. 224-063100309 (реестровый номер 58:02-6.76);
- Охранная зона объекта: "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №124 в с. Дубровки Спасского района (ПАО "Ростелеком") (реестровый номер 58:02-6.288).

[bookmark: _Toc181108586]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый правовой режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и одорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории сельсовета установлены следующие придорожные полосы автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Граница придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке: км 466+540 - км 503+000 (реестровый номер 58:02-6.74).

[bookmark: _Toc181108587]2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона газопровода высокого и низкого давления, протяженностью 10704 м, инвентарный номер 56:206:002:000053790 (реестровый номер 58:02-6.21);
- Охранная зона «Линейное сооружение-межпоселковый газопровод высокого давления», расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, с. Дубровки-Монастырское (реестровый номер 58:02-6.296);
- Охранная зона «Межпоселковый газопровод высокого давления», расположенный по адресу: Пензенская область, р-н Спасский, с Дубровки, с Веденяпино (реестровый номер 58:02-6.304);
- Охранная зона газопровода (реестровый номер 58:02-6.319);
- Охранная зона газопровода высокого и низкого давления, протяженностью 11153 м, инвентарный номер 56:206:002:000053780 (реестровый номер 58:02-6.29).
 
[bookmark: _Toc181108588]2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона Волп К708 05004 – гр. ЦФ ОК-16 т. 3, F- 232,2 КМ (реестровый номер 58:00-6.515);
- Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа СЗО, по адресу Пензенская область, Спасский район, Монастырское с., Школьная ул., 18 (реестровый номер 58:02-6.214);
- Охранная зона ВОЛС ПАО «Мегафон» в Пензенской области до клиента ООО «Дубровки». Пензенская обл., Спасский р-н, с. Дубровки (от муфты около элеватора до ул. Новая) (реестровый номер 58:02-6.211);
- Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа СЗО, по адресу Пензенская область, Спасский район, Дубровки с., Новая ул., 26 (реестровый номер 58:02-6.206);
- Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа СЗО, по адресу Пензенская область, Спасский район, Новозубово с., Новая ул., 1 (реестровый номер 58:02-6.205);
- Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи ОАО "МегаФон" на участке Мокшан-Спасск Пензенской области (реестровый номер 58:02-6.72).
 
[bookmark: _Toc181108589]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Дубровского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1. 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и ручьев, 
расположенных на территории Дубровского сельсовета
	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Шелдаис
	200
	50

	2.
	р. Пчелатка
	50
	50

	2.
	руч. Келда
	100
	30

	3.
	руч. Паничка
	50
	50

	4.
	иные гидрологические объекты
	50
	50



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В соответствии с ч.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc181108590]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc181108591]2.4.7. Санитарно-защитная зона.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
[bookmark: _GoBack]На территории сельсовета для автозаправочного комплекса установлена по сведениям ЕГРН санитарно-защитная зона для АО "Пензанефтепродукт" территория автозаправочного комплекса №94 Пензенская область, Спасский район, с.Дубровки, 483 км+600м справа Федеральная а/дорога М5 "Урал"с реестровым номером 58:02-6.195.
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[bookmark: _Toc181108592]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Дубровского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области от 13.05.2010 № 99-23/5 «Об утверждении генерального плана территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области» предусматривал следующие мероприятия по дальнейшему развитию территории сельсовета: 
- изменение границ населенных пунктов в связи с включением в черту населенных пунктов участков под жилищное строительство;
- размещение участка для компостирования твердых бытовых отходов на площади 0,5 га;
- инвестиционная площадка под строительство свиноводческого комплекса на 20 тыс. голов;
- в поселке Красный Восток молочно строительство молочно-товарной фермы на базе существующей фермы;
- строительство АЗС на площади 0,3 га за счет земель сельхозназначения;
- формирование двух участка под зону отдыха - правый берег реки Шелдаис, около поселка Красный Восток и западную сторону пруда, расположенного к северу от межселенной дороги Дубровки - Цепаево. 
В основном территория Дубровского сельсовета развивалась в соответствии с планируемыми мероприятиями действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения реализованы частично. В настоящем проекте изменений в генеральный план проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Дубровского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc181108593]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база. При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые. 
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.
Территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, составляют 88,4 % от общей площади территории сельсовета. 
Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства составляют 92,0 % и в настоящее время заняты пахотными землями – это почвенный покров с уклоном до 1º, с уклоном 1º-3º и 3º-5º - категория несмытых, слабосмытых почв.
Территория неблагоприятная для ведения сельского хозяйства составляет 8,0 % — это почвенный покров с уклоном 5º-7º – категория среднесмытых почв и смытые почвы оврагов и балок.
Оценка градостроительного потенциала территории
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]В целях градостроительного развития Дубровского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Цепаево, с. Дубровки, п. Красный Восток, д. Ермолаевка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится водоохранная зона реки Шелдаис.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством



Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Дубровского сельсовета расположена в центральной части Спасского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автодорога М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Дубровки. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Дубровки.
с. Дубровки.
Территория села представляет вытянутую с двух сторон автодороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск застройку. Село имеет сформированный общественный центр. Центр сформирован вокруг аллеи с мемориальным памятником и представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания: школа, культурно-досуговый центр, ФАП, почта, здание администрации, магазины, отделение банка. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро -, водо- и газоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Через село с юго-запада на восток протекает р. Шелдаис.  
Важным духовным центром является церковь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенная в центральной части села. 
с. Цепаево.
Территория представляет собой компактное образование, расположенное к западу от села Дубровки. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро -, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
п. Красный Восток.
Территория представляет собой компактное образование. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро - и водоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
д. Ермолаевка.
Территория представляет собой компактное образование, расположенное к юго-западу от села Дубровки.
В северной части села протекает р.Шелдаис.

Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096698]По совокупности природных факторов на территории Дуброского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Шелдаис).

[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных и местных дорог.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
[bookmark: _Toc45096702]Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Дубровского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2.
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2024 чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Цепаево
	95
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Дубровки
	644
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	п. Красный Восток
	25
	-
	-
	+
	+
	-
	+

	4
	д. Ермолаевка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc45096705]
Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Дубровский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к части населенных пунктов сельсовета, к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Дубровского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Дубровского сельсовета конкретизируются предложения СТП Спасского района, программ комплексного социально-экономического развития Спасского района Пензенской области и Дубровского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc181108594]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

[bookmark: _Toc181108595]2.7.1. Баланс территории
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Общая площадь земель в административных границах Дубровского сельсовета составляет 8514,55 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Дубровского сельсовета по категориям земель (2024г.) *
	[bookmark: _Hlk180679495]№
п/п
	Категории земель
	Общая площадь

	
	
	га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	7523,86
	88,4

	2.1
	Земли населенных пунктов
	476,33
	5,6

	2.1
	с. Цепаево
	68,05
	-

	2.2
	с. Дубровки
	363,77
	-

	2.3
	п. Красный Восток
	23,06
	-

	2.4
	д. Ермолаевка
	21,45
	-

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	220,40
	2,6

	4
	Земли лесного фонда 
	293,96
	3,4

	
	Итого земель
	8514,55
	

	Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели.



Из общей площади территории Дубровского сельсовета 88,4% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 5,6 % - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Дубровского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc181108596]2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границы сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).

Таблица 2.7.2.1.
	[bookmark: _Hlk181104960]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2030)

	Жилые зоны

	1
	[bookmark: _Hlk180657575]Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	314,03
	436,16

	Общественно-деловые зоны

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	6,05
	5,55

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3
	Производственная зона
	
	5,72
	5,79

	4
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	1,48
	9,81

	Зоны сельскохозяйственного использования

	5
	Зона сельскохозяйственных угодий
	
	124,69
	11,47

	6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	23,83
	49,28

	Зоны специального назначения

	7
	Зона кладбищ
	га
	1,85
	1,85

	Иные зоны

	8
	Иная зона
	га
	-
	13,77

	 Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,  религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственная зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны специального назначения
	Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	
Иные зоны
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена исходя из проведенного анализа территории, в котором были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон, оказавших влияние на установление функциональных зон, такие как зоны с особыми условиями использования:
-  береговые полосы,
-  прибрежная защитная полоса,
-  водоохранная зона.

[bookmark: _Toc181108597]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В последние годы наблюдалось снижение численности населения Дубровского сельсовета (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1
Динамика численности населения Дубровского сельсовета*
	Наименование
	Годы

	
	Единица измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Дубровский
сельсовет, всего
	человек
	915
	901
	901
	863
	856
	836
	819
	792
	775
	764

	Смертность
	человек
	19
	7
	13
	13
	15
	14
	24
	11
	13
	1

	Рождаемость
	человек
	9
	2
	6
	3
	4
	3
	-
	1
	-
	-

	Миграционный прирост
	человек
	0
	-9
	-8
	-23
	1
	-9
	-6
	-12
	-10
	-

	* На основании данных администрации Дубровского сельсовета 



Среднегодовая численность населения сельсовета составляет 842 человека за последние 10 лет. Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
В таблице 2.8.2 представлена численность населения по населенным пунктам Дубровского сельсовета.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 2.8.2
Численность населения по населенным пунктам Дубровского сельсовета на 01.01.2024
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Дубровский сельсовет, в том числе:
	8514,55
	764

	1
	с. Дубровки
	384,83
	644

	2
	с. Цепаево
	70,12
	95

	3
	п. Красный Восток
	26,98
	25

	4
	д. Ермолаевка
	22,47
	-



Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естестенной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2015 г. по 2024 г. (за последние 10 лет) уменьшилась с 915 человек до 764 человека (таблица 2.8-1), это уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения. 
По результатам данных за 10 лет, коэффициент рождаемости составил 3,3, а коэффициент смертности 15,4. В среднем за указанный период смертность превысила рождаемость в 4,6 раза (рисунок 4).
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 5).

  Рисунок 4
Динамика естественного прироста (убыли) населения по годам
[bookmark: _Hlk180760256]

Рисунок 5
Динамика численности населения Дубровского сельсовета




Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 4,6 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2030 год, на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030 годы.
Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030 гг. составляет -4,3, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –5,2. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -9,5.
Прогнозная численность населения Дубровского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n= Nn              t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (764);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (6);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,5).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-4,3);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–5,2).
Прогнозная численность населения Дубровского сельсовета на основе указанных показателей до 2030 года составит 718 человек.

[bookmark: _Toc181108598]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
[bookmark: _Hlk148965084][bookmark: _Hlk137029793]Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. В границах Дубровского сельсовета существующий жилой фонд, на данный момент, составляет 25,7 тыс. кв. м общей площади. Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Дубровскому сельсовету составляет 33,6 кв. м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
Население в основном проживает в жилых домах индивидуальной застройки с большими приусадебными участками. На территории села Дубровки имеются 4 двухэтажных многоквартирных жилых дома.
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение. Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
[bookmark: _Toc162343211][bookmark: _Toc175068869]Прогноз развития жилищного комплекса
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Дубровского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный период планирования - 2030 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года», обеспеченность жильем в 2030 году – 33,0 кв.м. В среднем на одного жителя на расчетный срок (2030 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв. м общей площади.
Расчет требуемого объема жилья для территории Дубровского сельсовета проведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями) (таблица 2.9.1).
Таблица 2.9.1
Расчет требуемого объема жилья для территории Дубровского сельсовета
	
	Наименование
населенных пунктов 
	Потребности
 в жилье на существующее население по расчету, кв.м.
	Население на 2030г.

	Общая площадь жилья на 2030г., тыс.кв.м. из расчета 33,0 кв.м. общей площади на 1 человека

	1
	с. Дубровки
	644*30,5 = 19642
	644*0,94 = 605 
	605*33 = 19965

	2
	с. Цепаево
	95х30,5 =2898
	95*0,94 = 89
	89*33 = 2937

	3
	п. Красный Восток
	25х30,5 = 763
	25*0,94 = 24
	24*33 = 792

	4
	д. Ермолаевка
	0х30,5 = 0
	0*0,94 = 0
	0*33 = 0

	
	Всего
	23303
	718
	23694



Нормативная потребность населения Дубровского сельсовета в жилом фонде на 01.01.2024 года – 23,3 тыс. кв. м, при существующем жилом фонде 25,7 тыс. кв.м. На расчетный срок (2030 г.) потребность составит 23,7 тыс.кв.м., при существующем жилом фонде 25,7 тыс. кв.м. Жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Дубровского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc181108599]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc181108600]2.10.1. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
[bookmark: _Hlk181176486]Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Дубровского сельсовета, составляет автомобильная дорога общего пользования федерального значения (таблица 2.10.1.1). 
Таблица 2.10.1.1.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск
	00 ОП ФЗ М-5 (Е30, АН6, АН7, АН9, СНГ)


Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильной дороге федерального значения и подъездам. К с. Цепаево подъезд от с. Дубровки осуществляется по дороге с твердым щебеночным покрытием протяженностью 2 км, к п. Красный Восток – по дороге с твердым покрытием протяженностью 2 км, к д. Ермолаевка – по грунтовой дороге протяженностью 2,5 км.
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство участка км 466 - км 487 в обход г. Спасска, Пензенская область. (Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 466- км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область), 2019-2025 гг.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
[bookmark: _Hlk181176908]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Дубровского сельсовета составляет 14,89 км (таблица 2.10.1.2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (14,89 км) и площади всех населенных пунктов (504,4 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 0,03 км/ кв. км.
Таблица 2.10.1.2
Улично-дорожная сеть по населенным пунктам Дубровского сельсовета
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	с. Цепаево
	70,12
	2,5
	-

	2
	с. Дубровки
	384,83
	10,39
	-

	3
	п. Красный Восток
	26,98
	2,0
	-

	4
	д. Ермолаевка
	22,47
	-
	-

	
	Всего
	504,4
	14,89
	0,03


В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Дубровского сельсовета указан в таблице 2.10.1.3.
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Таблица 2.10.1.3
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Дубровского сельсовета (2024)
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги или улицы 
	Идентификационный
номер 
	Протяженность, м
	Ширина проезжей части
	Площадь, кв.м

	
	
	
	всего
	с твердым покрытием
	с асфальтированным покрытием
	
	с асфальтированным
покрытием

	с. Дубровки

	1
	 ул. Верхняя
	56-206-680 ОП МП 01
	360
	
	360
	3,5 м.
	1260

	2
	ул. Нижняя
	56-206-680 ОП МП 02
	550
	550-щебень
	
	3,5 м.
	1925

	3
	 ул. Школьная
	56-206-680 ОП МП 03
	500
	348-щебень
	
	3,5 м.
	1218

	4
	ул. Молодежная
	56-206-680 ОП МП 04
	152
	152-щебень
	
	3,5 м.
	532

	5
	ул. Центральная
	56-206-680 ОП МП 05
	360
	
	360
	3,5 м.
	1260

	6
	ул. Комсомольская
	56-206-680 ОП МП 06
	210
	210-щебень
	
	3,5 м.
	

	7
	ул. Луговая
	56-206-680 ОП МП 07
	300
	
	
	3,5 м.
	

	8
	ул. Красаевка
	56-206-680 ОП МП 08
	800
	
	
	3,5 м.
	

	9
	 ул. Новая
	56-206-680 ОП МП 09
	860
	
	860
	3,5 м.
	3010

	10
	 ул. Большая Дорога
	56-206-680 ОП МП 10
	1030
	
	1030
	3,5 м.
	34505

	11
	ул. Нагорная
	56-206-680 ОП МП 11
	400
	
	
	3,5 м.
	

	12
	ул. Пионерская
	56-206-680 ОП МП 12
	690
	
	
	3,5 м.
	

	13
	ул. Пролетарская
	56-206-680 ОП МП 13
	680
	
	
	3,5 м.
	

	14
	ул. Деревня
	56-206-680 ОП МП 14
	300
	
	
	3,5 м.
	

	15
	ул. Выселки
	56-206-680 ОП МП 15
	250
	
	
	3,5 м.
	

	16
	ул. Советская
	56-206-680 ОП МП 16
	800
	
	
	3,5 м.
	

	17
	ул. Московская
	56-206-680 ОП МП 17
	300
	
	
	3,5 м.
	

	18
	ул. Ключи
	56-206-680 ОП МП 18
	600
	
	
	3,5 м.
	

	19
	ул. Заречная
	56-206-680 ОП МП 19
	630
	
	
	3,5 м.
	

	20
	ул. Совхозная
	56-206-680 ОП МП 20
	370
	
	
	3,5 м.
	

	21
	ул. Набережная
	56-206-680 ОП МП 21
	250
	
	
	3,5 м.
	

	с. Цепаево

	1
	ул.  Цепаево
	56-206-680 ОП МП 01
	2500
	
	
	3,5 м.
	

	п. Красный Восток

	1
	ул.   Красный Восток
	56-206-680 ОП МП 01
	2000
	
	
	3,5 м.
	




Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- улично-дорожная сеть в основном не имеет твердого покрытия;
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.

[bookmark: _Toc181108601]2.10.2. Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории Дубровского сельсовета отсутствует.
[bookmark: _Toc181108602]2.10.3. Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт на территории Дубровского сельсовета отсутствует.

[bookmark: _Toc162343214][bookmark: _Toc175068872][bookmark: _Toc181108603]2.10.4. Водный транспорт
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Дубровского сельсовета отсутствуют. 

[bookmark: _Toc162343215][bookmark: _Toc175068873][bookmark: _Toc181108604]2.10.5. Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc45096727]На территории Дубровского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. 

[bookmark: _Toc181108605]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]
[bookmark: _Toc181108606]2.11.1. Система водоснабжения поселения
Система централизованного водоснабжения существует в с. Дубровки, с. Цепаево и п. Красный Восток. д. Ермолаевка не имеет централизованной системы водоснабжения. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от артезианских скважин и колонок.
Дубровский сельсовет является достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
На территории сел проложена водопроводная сеть, протяженностью 26,5 км, причем 90% домовладения обеспечиваются водой непосредственно в домах, остальные через колонки. Источником водоснабжения с. Дубровки являются 1 артезианская скважина (год бурения 1993, глубиной 220 м, оборудована погружным насосом марки ЭЦВ-6-16-140), 1 водозаборный узел, с. Цепаево - 1 артезианская скважина (год бурения 1993, глубиной 220 м, оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 10-80), п. Красный Восток - 1 артезианская скважина (год бурения 1993, глубиной 220 м, оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 10-80).
На территории Дубровского сельсовета расположены 4 водонапорных башни.
Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют во всех населенных пунктах Дубровского сельсовета (в д. Ермолаевка нет действующих систем водоснабжения ввиду отсутствия проживающего населения). Водоснабжение населенных пунктов возможно только от артезианских скважин, т.к. крупных поверхностных водоисточников нет. Существующие водопроводные сети, построенные в 1970-х гг., имеют большой процент износа. 
Водоснабжение части населения осуществляется от собственных ВЗУ.

[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc181108607]2.11.2. Система водоотведения поселения
Система централизованного водоотведения в населенных пунктах Дубровского сельсовета отсутствует. 
На территории Дубровского сельсовета действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф. 
Мероприятия по строительству системы централизованного водоотведения на территории Дубровского сельсовета не предусмотрены.
[bookmark: _Toc59554455]
[bookmark: _Toc181108608]2.11.3. Система газоснабжения поселения.
Газоснабжение населенных пунктов Дубровского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Шелдаис», расположенной западнее с. Русский Шелдаис Спасского района Пензенской области.
По территории сельсовета проходит газопровод высокого давления протяженностью 21,3 км. Село Дубровки и с. Цепаево газифицированы. 
Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
[bookmark: _Toc59554456]
[bookmark: _Toc181108609]2.11.4. Система теплоснабжения поселения.
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. 
Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.
В большей степени на территории поселения используются установки индивидуального газового отопления и горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc59554457][bookmark: _Toc181108610]2.11.5. Система электроснабжения поселения
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ-35 кВ "Б.Демьяновск-Веденяпино-К.Никольск";
- ВЛ-10 кВ "Орошение";
- ВЛ-10 кВ "Дубровки";
- ВЛ-10 кВ СТФ;
- ВЛ-10 кВ АВМ.
С. Дубровки, с. Цепаево, п. Красный Восток электрифицированы, в д. Ермолаевка электроснабжение отсутствует.
Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 35/10 кВ «Веденяпино» через 19 понизительных трансформаторных подстанций закрытого типа на напряжении 10/4кВ.
Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
[bookmark: _Hlk181019239]В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- Реконструкция участка (вынос) ВЛ-35 кВ «Беднодемьяновск – Веденяпино» (Вынос участка ВЛ-35 кВ «Беднодемьяновск – Веденяпино» с территории застройки) протяженностью 1,591. Срок реализации 2021-2024. Территориальная сетевая компания, реализующая проект - филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».
В соответствии со Схемой территориального планирования Спасского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области от 20.07.2011 № 692-74/2 «Об утверждении Схемы территориального планирования Спасского района Пензенскорй области» (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция ВЛ 10 кВ N15 "Орошение", планируемый срок реализации - 2022-2030 гг. 
 
[bookmark: _Toc181108611]2.11.6 Система телефонизации и связи
Телефонизация сел осуществляется от местной АТС, расположенной в селе Дубровки. АТСК-50/200 обеспечивает абонентов в селе Дубровки на 130 номеров, в селе Цепаево на 5 номеров, в поселке Красный Восток – 1 номер. Услуги проводной телефонной связи, кабельного телевидения, интернета оказывает ПАО «Ростелеком».
По территории сельсовета проходят следующие объекты связи:
- линейно-кабельное сооружение связи ОАО "МегаФон" на участке Мокшан-Спасск Пензенской области;
- магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская область, Спасский район, Монастырское с., Школьная ул., 18;
- магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская область, Спасский район, Дубровки с., Новая ул., 26;
- магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская область, Спасский район, Новозубово с., Новая ул., 1.
В населенных пунктах доступна сотовая связь. На севере с. Дубровки расположена вышка сотовой связи, опреатор - Т2. 

[bookmark: _Toc181108612]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решенной. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc181108613]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Спасского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Спасского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Спасского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 2.12.1.1.
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	1
	МБОУ СОШ с. Дубровки 
	с. Дубровки, ул.Новая, д.26

	Дошкольные образовательные учреждения

	2
	Дошкольная разновозрастная группа МБОУ СОШ с. Дубровки 
	с. Дубровки, ул.Новая, д.26



[bookmark: _Hlk181178871]Проектная мощность общеобразовательного учреждения составляет 192 места, количество обучающихся составляет 41 человек. Здание общеобразовательной организации находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения составляет 15 мест, посещают учреждение 10 детей.
Организации дополнительного образования на территории муниципального образования отсутствуют. Система дополнительного образования в Дубровском сельсовете имеет перспективы развития, учитывая наличие значительных резервов площадей существующей школы и библиотечно-культурного центра в с. Дубровки.
[bookmark: _Toc181108614]2.12.2. Система здравоохранения.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 
В систему здравоохранения Дубровского сельсовета входит ФАП в с. Дубровки на 15 посещений в смену, расположенный по адресу: с. Дубровки, ул. Новая, д. 5а и ФП в с. Цепаево, расположенный по адресу: ул. Цепаево, д. 39.
[bookmark: _Hlk181178923] Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Дубровского сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.
Необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту.

[bookmark: _Toc181108615]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для муниципального образования – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Объекты системы культуры, в том числе физической культуры и спорта представлены следующими объектами:
- филиал № 3 МБУК «КДЦ Спасского района Пензенской области» в с. Дубровки, расположенный по адресу: с. Дубровки, ул. Новая, д. 5. Всестимость - 300 человек;
- филиал № 3 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Спасского района Пензенской области» в с. Дубровки Спасского района Пензенской области, расположенный по адресу: с. Дубровки, ул. Новая, д. 5;
- многофункциональная спортивная площадка, расположенная по адресу: с. Дубровки, ул. Новая.

[bookmark: _Toc181108616]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета, в с. Дубровки, расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения:
- администрация Дубровского сельсовета – с. Дубровки, ул. Новая, д.13;
- почтовое отделение № 442610– с. Дубровки, ул. Новая, д.13;
- отделение банка (дополнительный офис Сбербанк России № 8624/0271) – с. Дубровки, ул. Новая, д. 6;
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - с. Дубровки, ул. Новая, д. 28;
- Памятник Погибшим Воинам - с. Дубровки, ул. Новая, д. 5;
- магазин «Медовик» - с. Дубровки, ул.Новая, д. 1;
- магазин ИП Курносова С.Н. - с. Дубровки, ул.Новая, д.7;
- магазин ИП Мещерин Ю.Н. - с. Дубровки, ул.Новая, д.8.

[bookmark: _Toc181108617]2.13. Места погребения
На территории Дубровского сельсовета расположено 2 кладбища, общей площадью   1,54 га.
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
[bookmark: _Hlk149053027]
Таблица 2.13-1.
Перечень существующих мест погребения.
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Спасский район,
Дубровский сельсовет,
с.Дубровки (западнее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,29/92

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Спасский район,
Дубровский сельсовет,
с.Цепаево (западнее села)
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,25/90

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




[bookmark: _Toc181108618]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонней организации ООО "МЕХУБОРКА - ПЕНЗА".
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Дубровского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Дубровского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Дубровского сельсовета, содержатся в приложении 7 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложение 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Дубровского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk139881204][bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Дубровского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Дубровского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно приложению 19 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Дубровский сельсовет относится к Западной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Дубровского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
Мероприятия генерального плана
На территории Дубровского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc162343234][bookmark: _Toc175068891][bookmark: _Toc181108619]2.15. Производственная и сельскохозяйственная база

[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc162343235][bookmark: _Toc175068892][bookmark: _Toc181108620]2.15.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство.

Основным видом производства для муниципального образования является сельское хозяйство. 
Основными из производственных предприятий на территории сельсовета являются:
- ООО «Дубровки» (комбикормовый завод). Выращивание зерновых и технических культур. Количество работников - 38 человек;
- ООО «Дубровский элеватор» (хранение зерна).  Предоставление услуг в области растениеводства. Количество работников – 10 человек;
- Животноводческая ферма КФХ Дибировой З.К. КРС – 70, в том числе 20 коров. Количество работников – 1 человек.
Наиболее приоритетными территориями для развития сельскохозяйственной и производственной деятельности являются с. Дубровки.
 Таблица 2.15.1.1
 Сведения о животноводстве сельсовета (существующее положение)
	
№ п/п
	Виды с/х животных
	Кол-во, голов

	1
	КРС – всего
	198

	2
	в том числе коровы
	65

	3
	Свиньи
	123

	4
	Овцы
	268

	5
	Лошади
	3

	6
	Птицы
	4050



[bookmark: _Toc181108621]2.16. Рекреация и туризм
Территория сельсовета обладает незначительным рекреационным потенциалом. Это связано с отсутствием крупных водных объектов и лесных территорий.
Дубровский сельсовет обладает большим туристским транзитным потенциалом. Через Дубровский сельсовет проходит автомобильная дорога федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее время становится развитие сельского и экологического туризма как сектора современной туристской индустрии. Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области обладает достаточным природным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик.
Выводы:
- необходимо привлечение инвестиций для развития промыслового туризма; 
- требуется привлечение населения к туристической деятельности, проведение мероприятий по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие.
На основе проведенного анализа и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 г. предлагаются следующие мероприятия по развитию туризма в сельсовете:
- включение территории сельсовета в новые экскурсионные маршруты в качестве мест отдыха;
- развитие событийного туризма;
- развитие оздоровительного, сельского и промыслового туризма;
- расширение сети придорожного туристического бизнеса;
- формирование туристической инфраструктуры: гостиниц, кемпингов, гостевых домиков, предприятий общественного питания, предприятий по производству и реализации сувенирной продукции, транспортного обслуживания туристов.
Мероприятия генерального плана.
В соответствии с полномочиями Дубровского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc181108622]2.16.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Дубровского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов.
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с. Дубровки с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв. м на 1 человека.

[bookmark: _Toc181108623]2.16.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов (таблица 2.16.2-1.);
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 2.16.2.1.
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха

	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2024)
	Расчетный срок
(2035)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв. м на посетителя)


	Дубровский сельсвоет
	-
	2872 кв. м



Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Дубровского сельсовета около пруда, расположенного западнее с. Дубровки.
[bookmark: _Toc181108624]2.16.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
На территории муниципального образования Дубровский сельсовет может быть организован летний оздоровительный лагерь на базе школы. Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- здание школы, находится в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующего здания школы.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Спасского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Спасского района, на территории Дубровского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Дубровского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc181108625]2.17. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc181108626]2.17.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области отсутствуют объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 
На территории муниципального образования Дубровский сельсовет Спасского района Пензенской области отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области.

[bookmark: _Toc181108627]2.18. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Дубровского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc181108628]2.19. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc181108629]2.19.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Дубровского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции и скотоводством.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых коммунальных отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc181108630]2.19.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В Дубровском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению - удовлетворительное. На территории Дубровского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc181108631]2.19.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc181108632]2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия IV -V класса вредности с СЗЗ 50-100 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.  
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Дубровского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно данным ГБУ ПО «Спасская райСББЖ», скотомогильники на территории Дубровского сельсовета Спасского района отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc181108633]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Планируемые для размещения на территории Дубровского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc170230125]
[bookmark: _Toc181108634]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Планируемые для размещения на территории Дубровского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230127][bookmark: _Toc181108635]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
[bookmark: _Hlk181019081]
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство участка км 466 - км 487 в обход г. Спасска, Пензенская область. (Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 466- км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область), 2019-2025 гг. (таблица 5.1-1).
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция участка (вынос) ВЛ-35 кВ «Беднодемьяновск – Веденяпино» (Вынос участка ВЛ-35 кВ «Беднодемьяновск – Веденяпино» с территории застройки) протяженностью 1,591. Срок реализации 2021-2024. Территориальная сетевая компания, реализующая проект - филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» (таблица 5.1-1).



Таблица 5.1.

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Характеристика объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	1
	Автомобильная дорога федерального
значения
	Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –Челябинск:
 строительство участка км 466 - км 487 в обход г. Спасска, Пензенская область
	Пензенская область, Спасский район,
Дубровский сельсовет
	ФЗ/
Планируемый к размещению/
2019-2025
	Протяженность, км
	9,34

	Улучшение транспортной доступности
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильн ых дорог федерального значения
	Придорожная полоса устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 75 м

	2
	Линии электропередачи 35 кВ
	Реконструкция участка (вынос) ВЛ-35 кВ «Беднодемьяновск – Веденяпино»
	Пензенская область, Спасский район,
Дубровский сельсовет
	РЗ/Планируемый к реконструкции/
2021-2024
	Протяженность, км
	1,591
	Преодоление дефицита генерирующих и сетевых мощностей, технологическое обновление энергетического комплекса.
	Обеспечение электроснабжением социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов
	Охранная зона 15 м





[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc181108636]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.
В соответствии со Схемой территориального планирования Спасского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Спасского района Пензенской области от 20.07.2011 № 692-74/2 «Об утверждении Схемы территориального планирования Спасского района Пензенскорй области» (с последующими изменениями) на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области предусмотрены следующие мероприятия:
- реконструкция ВЛ 10 кВ N15 "Орошение", планируемый срок реализации - 2022-2030 гг. (таблица 6.1).

	Таблица 6.1.

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Характеристика объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	1
	Линии электропередачи 10 кВ
	Реконструкция ВЛ 10 кВ N15 "Орошение"
	Пензенская область, Спасский район,
Дубровский сельсовет
	МЗ/Планируемый к реконструкции/
2022-2030
	Протяженность, км
	0,35
	технологическое обновление энергетического комплекса
	СТП Спасского района Пензенской области
	Охранная зона 10 м
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[bookmark: _Toc181108637]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc181108638][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Дубровского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Дубровского сельсовета в реестре не значатся.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Дубровского сельсовета Спасского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 № 112-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года" был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%. Vкласс-0,017%.
На территории Дубровского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 2, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Дубровского сельсовета нет населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc181108639]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Дубровского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленны:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
На территории Дубровского сельсовета пролегает автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал», аварии на которой могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Дубровского отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Дубровского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Дубровского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
К взрывоопасным объектам относятся АЗС и АГЗС. На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Основные опасности АГЗС связаны с обращением на ней значительных количеств СУГ. Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
На территории Дубровского сельсовета расположен и действует 1 объект АЗС- АЗС № 94 Роснефть, которая осуществляет транспортировку, хранение и сбыт нефтепродуктов. АЗС расположена на 483 км автомобильной дороги федерального значения – М-5 «Урал», к северу от с. Дубровки.
Возможные источники ЧС на АЗС: 
- разрыв или разгерметизация ж/дорожной цистерны (автоцистерны); 
- разрушение резервуара; 
- нарушение правил техники безопасности при осмотре, обслуживании резервуаров, запорной арматуры и технологического оборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при выполнении огневых работ;
- отрыв трубы для слива и залива жидкой фазы;
- отрыв люка резервуара;
- обрыв трубы для транспортировки жидкой фазы на сливной эстакаде;
- срыв заливного шланга;
- повреждение труб или вентилей в помещении насосной;
- разгерметизация системы трубопроводов (коррозия, брак строительно-монтажных работ, дефект труб, механические повреждения);
- аварийный перелив при наполнении резервуара;
- разгерметизация автоцистерны, топливного резервуара;
- аварийный пролив на ТРК;
- пролив топлива из бензобака автомобиля при столкновении;
- разрушение резервуара.
Опасными участками на территории АЗС являются: резервуарный парк, площадка для АЦ, заправочная площадка с ТРК.
Максимальная площадь разлива будет в пределах границы площадки АЦ.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Дубровского сельсовета расположено 1 гидротехническое сооружение на ручье Паничка. На территории сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Дубровского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc181108640]7.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc181108641]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500).
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Дубровского сельсовета расположены 2 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Дубровском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Дубровском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc181108642]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Дубровского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc181108643]7.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Дубровского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc181108644]7.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии со ст. 68 ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (с последующими изменениями) на территориях сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К наружному противопожарному водоснабжению относятся:
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) пожарные резервуары.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каж-дом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (с последующими изменениями)).
[bookmark: _Hlk120885579]На территории Дубровского сельсовета расположены объекты для пожаротушения:
- пожарный гидрант, с. Дубровки, ул. Нижняя, около жилого дома № 2;
- водонапорная башня с. Цепаево, ул. Цепаево, около жилого дома № 68;
- влдонапорная башня п. красный Восток, ул. Красный Восток, около жилого дома № 5;
- водозаборный узел на ручье в с. Дубровки, ул. Ключи.
Водоем (пруд), из которых производится забор воды для пожаротушения расположен к западу от с. Дубровки на руч. Паничка. Подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием отсутствует.
Дубровский сельсовет находится в районе выезда 20 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Спасск, ул. Ленина, 104.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

[bookmark: _Toc181108645]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ села Дубровки, села Цепаево,поселка Красный Восток и деревни Ермолаевка в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.










Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1.
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, кв.м.
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Дубровки

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0120101
	4,72
	Земли населенных пунктов 
	предложение администрации Дубровского сельсовета

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0100401
	2,71
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0170101
	1,08
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0140103
	0,37
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0280101
	0,44
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0280201
	1,13
	Земли населенных пунктов 
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка 58:02:0000000:22
	1,25
	Категория не меняется/ размещение автодороги Москва-Самара
	корректировка /уточнение границы

	село Цепаево

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0120101
	4,26
	Земли населенных пунктов 
	предложение администрации Дубровского сельсовета

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0280301
	2,18
	Земли населенных пунктов 

	корректировка /уточнение границы

	10
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка 58:02:0280301:94
	0,01
	Категория не меняется/для размещения подземных трубопроводов (водопровод)
	корректировка /уточнение границы

	поселок Красный Восток

	11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала 58:02:0170101 

	3,73
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	12
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка 58:02:0280501:27
	0,13
	Категория не меняется/для размещения подземных трубопроводов (водопровод)
	корректировка /уточнение границы

	деревня Ермолаевка

	13
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0140103
	0,22
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	14
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть кадастрового квартала
58:02:0280401
	0,01
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы




Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Дубровки

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0100401
	0,04
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0170101
	0,14
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0140103
	0,13
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0280101
	3,66
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0280201
	9,22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	часть земельного участка 58:02:0000000:21
	1,11
	Категория не меняется/ размещение автодороги Москва-Самара
	корректировка /уточнение границы

	
	
	
	
	
	

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка 58:02:0140103:123
	18,45
	Категория не меняется/ Для сельскохозяйственного использования
	корректировка /уточнение границы

	село Цепаево

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0280301
	3,08
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка 58:02:0120101:200
	5,36
	Категория не меняется/ Для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	поселок Красный Восток

	
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0170101
	0,47
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть земельного участка 58:02:0170101:48
	7,31
	Категория не меняется/ Для сельскохозяйственного производства
	корректировка /уточнение границы

	деревня Ермолаевка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть кадастрового квартала
58:02:0280401
	1,24
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы



[bookmark: _Toc181108646]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории Дубровского сельсовета отсутствуют исторические посления федерального и регионального значения.

[bookmark: _Toc181108647]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2030)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	8514,55
	8514,55

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	504,40
	476,33

	1.2.1
	с. Дубровки
	га
	384,83
	363,77

	1.2.2
	с. Цепаево
	га
	70,12
	68,05

	1.2.3
	п. Красный Восток
	
	26,98
	23,06

	1.2.4
	д. Ермолаевка
	
	22,47
	21,45

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	7495,79
	7523,86

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
	га
	220,40
	220,40

	1.4
	Земли лесного фонда
	га
	293,96
	293,96

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	314,03
	436,16

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	6,05
	5,55

	2.3
	Производственная зона
	га
	5,72
	5,79

	2.4
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	1,48
	9,81

	2.5
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	124,69
	11,47

	2.6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	23,83
	49,28

	2.7
	Зона кладбищ
	га
	1,85
	1,85

	2.8
	Иная зона
	га
	-
	13,77

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	Объекты физической культуры и спорта
	ед.
	1
	1

	3.5
	Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
	ед.
	1
	1

	3.6
	ФАП, ФП
	ед.
	2
	2

	3.7
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	3.8
	Магазины
	ед.
	3
	3

	3.9
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	3.10
	Отделение банка
	ед.
	1
	1

	3.11
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	22,49
	31,89

	4.1.2
	федерального значения
	км
	7,6
	17,0

	4.1.3
	местного значения (улично-дорожная сеть)
	км
	14,89
	14,89

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	3
	3

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	4
	4

	5.3
	Водозабор
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	19
	19

	5.5
	Пункт редуцирования газа
	ед.
	8
	8

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	2
	2

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	1
	1

	7.2
	Естественный водоем
	ед.
	1
	1

	8. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	764
	718



количество родившихся 	человек	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	9	2	6	3	4	3	0	1	0	0	количество умерших	человек	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	19	7	13	13	15	14	24	11	13	1	годы

умершие, родившиеся



Численность населения, чел.	






2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	915	901	901	863	856	836	819	792	775	764	
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