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[bookmark: _Hlk178774685][bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области, утвержденного решением комитета местного самоуправления Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района  Пензенской области шестого созыва от 19.10.2017 № 380-71/6 (с последующими изменениями, в новой  редакции, утвержденной  от 26.12.2020 № 143-23/7). 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 20.09.2024 №627/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Старозахаркинского сельсовета, утвержденный в 2017 году, действует до 2037 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2037 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Шемышейского района Пензенской области, администрацией Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;
При разработке генерального плана были учтены следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Шемышейского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Шемышейского района Пензенской области от 20.07.2021 №410-46/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования Шемышейского района Пензенской области»;
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области, утвержденный решением комитета местного самоуправления Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района  Пензенской области шестого созыва от 19.10.2017 № 380-71/6 
(с последующими изменениями, в новой  редакции, утвержденной  от 26.12.2020 №143-23/7);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc184976496]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р 
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 №780-пП 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
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[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 №1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 №4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 №308-р.
Газоснабжение
-Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями); 
-Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 №700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 №903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 №801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 №344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 №752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №805-пП 
(с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 №414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
(с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 
№804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 №712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 №112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 
№743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 №354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 №135-пП (с последующими изменениями);

- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 №429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП 
(с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30;
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№3081-р;
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 №1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 №872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 №644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 22.12.2005 №934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 №681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Шемышейского района

1.Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Шемышейском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №882 (с последующими изменениями);
2.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Шемышейском районе Пензенской области в 2014-2027 годах», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №884 (с последующими изменениями).
3.Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и туризма Шемышейского района на 2014 -2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №880 (с последующими изменениями).
4.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Шемышейском районе на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 11.11.2013 №900 (с последующими изменениями).
5.Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса и обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Шемышейского района Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 08.11.2013 №890 (с последующими изменениями).
6.Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шемышейского района на 2014-2027 года», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 13.11.2013 №844 (с последующими изменениями).
7.Муниципальная программа «Развитие образования в Шемышейском районе на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №881(с последующими изменениями).
8.Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и туризма Шемышейского района на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №880 (с последующими изменениями).
9.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Шемышейском районе на 2014-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 21.10.2013 №844 (с последующими изменениями).
10.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Шемышейском районе Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013 №883 (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Старозахаркинского сельсовета
- Постановление администрации Старозахаркинского сельсовета №50 от 15.10.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области на период 2020-2027 годы»;
- Постановление администрации Старозахаркинского сельсовета №87а от 11.11.2023 «Об утверждении Прогноза социально- экономического развития Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

[bookmark: _Toc184976497]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc184976498]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО 
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 3 населенных пункта (таблица 1).
Административным центром является с. Старое Назимкино.
Таблица 1.
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Старое Назимкино

	2
	село
	Старое Захаркино

	3
	село
	Наумкино


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Старозахаркинского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Старозахаркинского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2).
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Старозахаркинский сельсовет
	58:28-3.4


Территория муниципального образования Старозахаркинскийсельсовет Шемышейского района составляет 9468,09 га. 
Старозахаркинскийсельсовет граничит:
· на севере – с Усть-Узинским сельсоветом Шемышейского района Пензенской          области;
· на востоке – рабочим поселком Шемышейка Шемышейского района Пензенской       области;
· на юге – с Воробьевским сельсоветом Шемышейского района Пензенской области;
· на юго-западе – с Кондольским сельсоветом Пензенского района Пензенской   области;
· на севере-западе – со Стародемкинским сельсоветом Шемышейского района  Пензенской области.
Таблица 3.
Транспортная доступность административного центра муниципального образования.
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции
	41

	От ближайшего аэропорта
	33

	От районного центра (автодорога)
	13

	От областного центра (автодорога)
	45



Местоположение Старозахаркинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 

Рисунок 1
Местоположение Старозахаркинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           

34


[image: K:\GP\Shemysheika_RN\StaroZaharkinsky_SS\Tabs\для картинки местоположения Пояс записка\Старозахар в Пенз обл.jpg]
17
Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Местоположение Старозахаркинского сельсовета в системе расселения Шемышейского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Старозахаркинского сельсовета в Шемышейском  районе
[image: K:\GP\Shemysheika_RN\StaroZaharkinsky_SS\Tabs\для картинки местоположения Пояс записка\Старозах в Шемышейском р-не.jpg]
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[bookmark: _Toc8212244]
Историческая справка
Старое Назимкино (Архангельское, Назимкина), мордовское-эрзя село, центр Старозахаркинского сельсовета, в 7 км к западу от районного центра, на левом берегу Няньги. На 01.01.2004 – 189 хозяйств, 495 жителей. Названо по имени поселенца «старым» во второй половине 18 века для отличия от села Новое Назимкино Малосердобинского района. В отказной книге в октябре 1695 года в Узинском стане упоминается «мордовская деревня Назимки Сергамасова с товарыщи», которая и стала нынешним Старым Назимкино. В 1709 году – д. Назимкина на р. Нянге Узинского стана Пензенского уезда, 55 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 18 ясаков, душ мужского пола – 90, женского – 62; в 1718 году – 48 дворов, душ мужского пола – 58, женского – 63; деревня пострадала в августе 1717 года во время «кубанского погрома», взято в полон 26 мужчин, 23 женщины, убито 4 мужчины и одна женщина, кроме того, один мужчина убит между 1709 и 1718 гг. от «разбойников калмык» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 656-661). В 1748 году – д. Назимкина Узинского стана Пензенского уезда, 130 ревизских душ ясачной некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 252 об.-258).
В середине 18 века часть жителей, вероятно, в награду за крещение, получила земли на 
р. Сердобе, где основала Новое Назимкино. С 1780 года – село Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 году – село Архангельское, Назимкино тож, казенных крестьян, 84 двора, 
190 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 9). В 1877 году – Старозахаркинской волости, 170 дворов, церковь. В 1911 году – 246 дворов, церковь. В 1921 году в селе 300 дворов. 
В 1955 году – Наумкинского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Свобода». В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза имени XXI съезда КПСС.
Численность населения (по годам): в 1709 – 152, 1718 – 121, 1748 – около 260, 1795 – около 380, 1859 – 889, 1877 – 1166, 1884 – 1229, 1897 – 1499, 1911 – 1875, 1914 – 2405, 1921 – 2110, 1926 – 2123, 1930 – 1841, 1939 – 1079, 1959 – 861, 1979 – 647, 1989 – 529, 1996 – 527 жителей.

Старое Захаркино (Захаркина, Вежнянга), мордовское-эрзя село Старозахаркинского сельсовета, центр сельсовета в 3 км к юго-востоку, в селе Старое Назимкино. На 01.01.2004 – 313 хозяйств, 721 житель. Расположено по обоим берегам р. Веж-Няньги, левого притока Няньги, бассейн Узы. Основано не позднее 1689 года алаторской ясачной мордвой, за которую бил челом об отводе земли новокрещенец Захарка Челпанов (Холмогоровы, 1891, с. 254). В 1697 году упоминается как д. Вежнянга. В 1709 году – д. Захаркина Узинского стана Пензенского уезда, 111 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 48 ясаков без четверти, душ мужского пола – 300, женского – 165; в 1718 году – 75 дворов, душ мужского пола – 161, женского – 103; деревня сильно пострадала в августе 1717 года во время «кубанского погрома», взято в полон 75 мужчин, 71 женщина, убито трое мужчин и три женщины; кроме того, между 1709 и 1718 гг. «побито от разбойников» четверо мужчин и 2 женщины («а по осмотру оная деревня Захаркина в приход кубанских татар разорена и строение вызжено без остатку, а оставшие ясачники строятца дворами вновь») (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 661-673).
В 1748 году – д. Захаркина Узинского стана Пензенского уезда, 204 ревизских души некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 222 об.-230). С 1780 года – Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 году – село Архангельское, Захаркино тож, казенных крестьян, 140 дворов, 381 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 8). В конце 18 века добавлено определение «старое» для отличия от выселка Новозахаркино, что ныне в Петровском районе Саратовской области, основан в 1789 году (Горцев, с. 77). В 1877 году – волостной центр, 246 дворов, церковь, школа. В 1902 году работала земская образцовая школа (110 мальчиков, 5 девочек, учитель, законоучитель), в 1902 году школу закончили 7 мальчиков, 2 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 425). В 1911 году – волостной центр, 415 дворов, церковь, земская школа, почтовая контора. 12.02.1918 года в Старозахаркинской волости установлена Советская власть. В 1921 году в селе 450 дворов. В 1955 году. – центральная усадьба колхоза «Большевик». Родина Героя Советского Союза Василия Сергеевича Агеева (1925–2002), сержанта, командира противотанкового орудия, отличился в боях за освобождение Чехословакии.
Численность населения (по годам): в 1709 – 465, 1718 – 264, 1748 – около 408, 1795 – около 762, 1859 – 1305, 1877 – 1668, 1884 – 1997, 1897 – 2432, 1902 – 2515, 1911 – 3020, 1914 – 3350, 1921 – 3750, 1926 – 3155, 1930 – 3300, 1939 – 1972, 1959 – 1813, 1970 – 1710, 1979 – 1523, 1989 – 900, 1996 – 793 жителя.

Наумкино (Нянга), мордовское-эрзя-русское село Старозахаркинского сельсовета, в 4 км к западу от районного центра, на правом берегу Няньги. На 01.01.2004. – 165 хозяйств, 384 жителя. Основано до 1697 году мордвой во главе с Наумкой Литяшевым и называлось по р. Няньгой. «Мордовская деревня Наумкина, из которой ездят в Саратов дорогою», – так говорится в ревизских сказках 1723 года. В 1709 году – д. Наумкина на р. Узе Узинского стана Пензенского уезда, 42 двора ясачной мордвы, платившей подати с 14 ½ и ⅛ ясака, душ мужского пола – 73, женского – 53; в 1718 году – 25 дворов, душ мужского пола – 39, женского – 30; деревня пострадала в августе 1717 года во время «кубанского погрома», взято в полон мужчин – 34, женщин – 25, убито двое мужчин и три женщины (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 649-655 об.). В 1747 году – Узинского стана Пензенского уезда, 118 ревизских душ новокрещеной мордвы (ф. 350, оп.  2, е.хр. 2573, лл. 485-498 об.). По переписи 1748 года – 114 ревизских душ новокрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 101-108 об.).
С 1780 года – Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 году в д. Наумкиной казенных крестьян насчитывалось 64 двора, 197 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №109). Около 1850 года на карте Менде, на северной окраине с. Наумкино показана салотопня, а на южной – поташня (место получения из древесного угля поташа для последующего производства мыла). В 1877 году – Старозахаркинской волости, 159 дворов. Крестьяне жили бедно: в 1900 году сумма недоимок по всем сборам составляла 6327 рублей, или 1 руб. 95 коп. на десятину надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов, 1901). В 1902 году работала земская образцовая школа (129 мальчиков, 43 девочки, учитель, 2 помощницы учителя, законоучитель). В 1902 году школу закончили 13 мальчиков, 7 девочек (Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания. Саратов, 1903. С. 425). В 1921 году – 370 дворов. Между 1921 и 1926 гг. образовано несколько выселков из Наумкино, отсюда снижение числа жителей в селе. В 1955 году – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Сталина. Родина полного кавалера ордена Славы Алексея Сергеевича Чехманова (1920-1982), рядового, разведчика.
Численность населения (по годам): в 1709 – 126, 1718 – 69, 1748 – около 228, 1762 – 220, 1795 – около 394, 1859 – 1292, 1877 – 1460, 1884 – 1547, 1897 – 1773, 1900 – 1942, 1914 – 2109, 1921 – 2541, 1926 – 2085, 1930 – 2001, 1939 – 1153, 1959 – 990, 1979 – 722, 1989 – 496, 1996 – 413 жителей.
[bookmark: _Toc184976500]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021]
[bookmark: _Toc184976501]2.3.1. Рельеф
[bookmark: _Toc422897022]Территория сельсовета расположена на юго-западном склоне Приволжской возвышенности и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение.
Через всю территорию сельсовета протекает река Няньга и делит ее на две части. Восточная часть от р. Няньга представляет собой равнину с небольшим уклоном северо - западной экспозиции, которая на юго-востоке переходит в возвышенность, а на западе постепенно в пойму р. Няньга. На северо-востоке основной массив переходит менее крутым склоном в пойму реки Уза. Пойма рек Няньга и Узы представлена слабоволнистыми равнинами с многочисленными микропонижениями, в которых застаивается вода, что влияет на образование болотного типа почвы. Северная часть характеризуется небольшой выравненностью. Водораздел слабопологим склоном переходит в пойму реки Вежняньга. Южная часть характеризуется небольшой расчлененностью овражно-балочной сети.
В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.

[bookmark: _Toc184976502]2.3.2. Гидрология и гидрография
[bookmark: _Hlk178849811]Гидрографическая сеть территории сельсовета представлена большим количеством открытых водных источников. По восточной границе сельсовета с юга на север протекает самая большая река – Уза, являющаяся левым притоком реки Суры. Имеет быстрое течение, ширина от 20 до 50 м. В Узу впадает р. Няньга, которая протекает с юга на северо-восток. На северо - западе территории сельсовета протекает река Вежняньга, течет с юго-запада на северо-восток и впадает в реку Няньга. Река маловодная, течение быстрое, питается за счет прибрежных ключей и ручьев. По западной границе Старозахаркинского сельсовета протекает река Урлейка. По днищу оврага Моховой протекает р. Кундолей. По днищам оврагов и балок в весеннее время протекают небольшие ручьи, которые питают реки в весенний период.
Население для питьевых целей использует родниковую воду и воду шахтных колодцев. Зеркало вод в колодцах опущено на различную глубину. В пониженных местах грунтовые воды залегают на глубине 1 - 2 м. Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.
Грунтовые воды на водоразделах залегают на значительной глубине (10-20 м) и не оказывают влияния на процесс почвообразования.
[bookmark: _Toc422897023]
[bookmark: _Toc184976503]2.3.3. Геологическое строение территории
[bookmark: _Toc422897024]Пензенская область располагается на Европейской платформе, имеет кристаллический фундамент.  Территория сельсовета - центральная часть области, попадает на Токмовский свод с общим названием - поднятия. Чередование опусканий и поднятий, происходивших вследствие тектонических процессов, обуславливало то наступление, то отступание моря. Таким путем в течение многих миллионов лет накапливались осадочные толщи – так называемый       платформенный чехол. 
Осадочные породы заполняли неровности фундамента и, в свою очередь, подвергались тектоническим воздействиям. В толще осадочных пород, покрывающих кристаллический фундамент, можно обнаружить морские отложения девонского,    каменноугольного, юрского и мелового периодов. Механический состав грунтов территории сельсовета – преимущественно глина и тяжелые суглинки. Глубина залегания грунтовых вод на существующих селитебных территориях 5-7 м. Средняя глубина промерзания грунтов максимальная из глубин – 0,66 м. Карстовые явления и оползни на территории не наблюдаются.
В целом, согласно инженерно-геологическим данным на территории сельсовета возможно проводить капитальное строительство зданий и сооружений.

[bookmark: _Toc184976504]2.3.4. Климат
[bookmark: _Toc422897025]Климат территории муниципального образования умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой – 13ºС. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 420-470 мм, за вегетационный период от 210 до 220 мм. Преобладающее направление ветров юго-западное и южное. Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек – первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова – 
131 день. Среднегодовая норма осадков – 512 мм. Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с. Преобладающие ветры – юго-западного направления. Грунт зимой промерзает на глубину от 74 см до 1,5 м, а в отдельные годы до 2,0 м. Снежный покров достигает на открытых местах до 
36 см, на защищенных – до 60 см и более. В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.


[bookmark: _Toc184976505]2.3.5. Почвы
[bookmark: _Toc422897026]Почвенный покров территории муниципального образования неоднороден. В различной степени почвенный состав сельсовета, представлен черноземами, серыми лесными и аллювиальными почвами. Незначительную часть занимают луговые почвы и солонцы.
По кислотности почв преобладают слабокислотные и среднекислотные почвы. По содержанию фосфора, преобладает низкое их содержание. По содержанию калия в почвах преобладают почвы с повышенным содержанием калия.
На территории сельсовета развиты процессы водной эрозии. По пологим (2-3) склонам северо-западной, северо-восточной и юго-восточной экспозиции на площади выделены почвы, подверженные слабой водной эрозии; средней водной эрозии; по сильнопокатым (7-15) склонам оврагов и балок сильной водной эрозии.
Из состава также выделены почвы, подверженные водной эрозии и дефляционно - опасные.
Механический состав почв глинистый, среднесуглинистый и тяжелосуглинистый.
[bookmark: _Hlk178862297]Почвы муниципального образования в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

[bookmark: _Toc184976506]2.3.6. Растительность
[bookmark: _Toc422897027]По характеру растительности территория сельсовета относится к зоне северной лесостепи Поволжья. Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками в пойме рек, на склонах и днищах оврагов и балок, в населенных пунктах. Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер белый и розовый, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик. По сухим днищам оврагов и балок среди злаков преобладают овсяница луговая, костер безостый, ежа сборная, мятлик луговой; из бобовых – клевер луговой, ползучий, чина луговая, горошек мышиный и люцерна хмелевидная. Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового. В местах с постоянным увлажнением развиваются болотистые луга, в травостое которых преобладают различные виды осок. Древесная растительность представлена небольшими массивами. В лесах преобладают широколиственные породы: дуб, клен, вяз, береза, осина. Из кустарников наиболее распространены орешник, терн, шиповник. В поймах рек по сырым и влажным местам растут ольха, ива, черемуха и др. Основная площадь лесов принадлежит Гослесфонду.

[bookmark: _Toc184976507]2.3.7. Ландшафтная структура территории поселения
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. Реки Уза и Няньга можно использовать для долгосрочной организации отдыха. Река Вежняньга является маловодной, но в сочетании с окружающим ландшафтом может быть использована для организации места для рекреаций кратковременного отдыха. 

[bookmark: _Toc184976508]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Старозахаркинского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 4).
Таблица 4.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Старозахаркинскийсельсовет Шемышейского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	10
	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

	11
	Зоны затопления и подтопления

	12
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети



[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc184976509]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 5. 






Таблица 5.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	110
	20

	220
	25



б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 5, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

[bookmark: _Toc184976510]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый правовой режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и одорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc184976511]2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

[bookmark: _Toc184976512]2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

[bookmark: _Toc184976513]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Старозахаркинского сельсовета представлены в таблице 6.
 Таблица 6. 
Сведения о воодоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь,
км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной
полосы, м
	
Примечание

	[bookmark: _Hlk179206691]река Уза
	126/3982
	200
	50
	-

	река Няньга
	66/992
	200
	50
	-

	река Вежняньга
	20/240
	100
	30
	-

	река Кундолей
	8/-
	50
	50
	-

	река Урлейка
	13/45,6
	100
	30
	

	ручей Кула
	8/-
	50
	50
	

	
прочее
	
-
	
50
	
-
	Примечание: отображены в соответствии со статьей
65 Водного Кодекса Российской Федерации



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc184976514]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.



Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc184976515]2.4.7. Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
На момент разработки генерального плана в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о СЗЗ Старозахаркинского сельсовета с реестровым номером 58:28-6.447.

[bookmark: _Toc184976516][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]2.4.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), 
с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица 7.
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 8. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125



	В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о следующих зонах с особыми условими  использования территорий:
[bookmark: _Hlk178860700]- Зона минимальных расстояний объекта «Газопровод – отвод с. Наумкино» - реестровый номер 58:28-6.420;
- Зона минимальных расстояний объекта «Газопровод – отвод подземной прокладки и ГРС» - реестровый номер 58:28-6.421;
- Зона минимальных расстояний объекта «Газопровод – отвод колхоза им. Чапаева» - реестровый номер 58:00-6.593.

2.4.9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.
Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.
Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.
Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений.
Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.
Принятие решения о прекращении существования охранной зоны не требуется.
С заявлением об установлении или изменении охранной зоны обращается организация наблюдательной сети.
Охранная зона считается установленной, измененной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.
Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.
Предельные размеры охранной зоны составляют:
[bookmark: Par1]а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается или изменяется охранная зона, обозначается на местности специальным информационным знаком, который устанавливается в границах охранной зоны и на котором размещается следующая информация:
а) наименование стационарного пункта наблюдений;
б) наименование и контактная информация организации наблюдательной сети, обеспечивающей функционирование стационарного пункта наблюдений;
в) сведения о границах охранной зоны и ограничениях, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 06.01.1983 №19».
В границах охранной зоны запрещается:
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается или изменяется охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 Положения.
[bookmark: Par9]При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 Положения, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.
Соблюдение установленных в границах охранных зон ограничений является обязательным при использовании земельных участков и водных объектов.
Выявление случаев нарушения режима охранной зоны осуществляется территориальным органом с учетом информации, направляемой организацией наблюдательной сети.

2.4.10. Зоны затопления и подтопления
Согласно статье 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса:
1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

2.4.11. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
[bookmark: Par0]В целях обеспечения сохранности и государственного учета пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения публично-правовая компания ведет реестр пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения (далее - реестр геодезических пунктов) в электронной форме. Порядок ведения реестра геодезических пунктов, в том числе порядок внесения в него сведений о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения и об их состоянии, особенности учета таких пунктов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий. Сведения о состоянии пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения вносятся в реестр геодезических пунктов по результатам мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения. Мониторинг характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети осуществляется публично-правовой компанией.
Сведения о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения размещаются на федеральном портале пространственных данных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Порядок мониторинга характеристик пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и состав размещаемых сведений об указанных пунктах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.
Порядок обследования, поддержания в надлежащем состоянии, ликвидации и восстановления пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.
Положения частей 1, 2 и 4 статьи 9.2 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются на геодезические сети специального назначения, созданные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов.
В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети устанавливаются охранные зоны. Положение о таких охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.
Возмещение вреда, причиненного пунктам государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, осуществляется в пользу Российской Федерации лицами, причинившими такой вред, в соответствии с гражданским законодательством.
Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в ходе которых выявляются случаи повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, обязаны уведомлять публично-правовую компанию обо всех таких случаях.
Порядок уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, публично-правовой компании о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

[bookmark: _Toc184976517]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Старозахаркинского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Мероприятиями генерального плана муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области, утвержденного решением комитета местного самоуправления Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области шестого созыва от 19.10.2017 №380-71/6 (с последующими изменениями, в новой редакции, утвержденной от 26.12.2020 №143-23/7) предусмотрен к размещению современный коттеджный поселок с объектами социальной инфраструктуры и зоной рекреации.
[bookmark: _GoBack]Объект будет расположен в северо-восточной части Старозахаркинского сельсовета, в границах кадастрового квартала 58:28:0511002. Территорию ограничивают с юго-запада автодорога «г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино», с севера и запада река Няньга, с востока и юго-востока река Уза. Предусматривается размещение на данной территории 1546 домов (ориентировочное количество жителей 4600 человек).
Особенностью данной территории будет являться близость водных объектов и наличие ручьев в северной части территории.
На планируемой территории коттеджного поселка планируется размещение улиц в жилой застройке, строительство плоскостного спортивного сооружения, дошкольного и общеобразовательного учреждений, кроме того в зоне рекреации будет сформирована благоустроенная территория с прудом, парком, детскими площадками.
Указанное мероприятие находится в стадии реализации.

[bookmark: _Toc184976518]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Почвы муниципального образования в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Старозахаркинского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 9).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все села сельсовета: Старое Назимкино, Старое Захаркино, Наумкино
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория, прилегающая к  рекам:  Уза, Няньга, Вежняньга.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно-защитные зоны объектов и придорожные полосы.



Таблица 9.
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Старозахаркинского сельсовета расположена в западной части Шемышейского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автомобильная дорога общего пользования регионального   значения Пенза - Шемышейка. В структуре современного расселения, исходя из наличия объектов обслуживания населения, ни одно из сел нельзя выделить как доминирующее. Все населенные пункты имеют примерно равное удаление от планировочной оси. Вместе с тем, с. Старое Назимкино, расположенное между селами Старое Захаркино и Наумкино и имеющее сними удобные транспортные связи, можно назвать планировочным центром сельсовета только исходя из его местоположения. 

с. Старое Назимкино
Территория села представляет, вытянутую с левой стороны вдоль реки Няньга, застройку. Улично дорожная сеть имеет непосредственный выход на автодорогу Пенза - Шемышейка в северо-восточной части села. В юго-западной части улично-дорожная сеть имеет выход на северо-запад в сторону села Старое Захаркино и на юго-восток в сторону села Наумкино.  Общественный центр представлен в виде Дома культуры, но не сформирован в архитектурно-планировочном отношении. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

с. Старое Захаркино
Территория села представляет, вытянутую с левой и правой стороны вдоль реки Вежняньга, застройку. Улично дорожная сеть имеет непосредственный выход на автодорогу Пенза -Шемышейка в северо- восточной части села. В юго-восточной части улично-дорожная сеть имеет выход на юго-восток в сторону с. Старое Назимкино и с. Наумкино.  Общественный центр представлен в виде общеобразовательной школы и мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., но не сформирован в архитектурно-планировочном отношении. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

с. Наумкино
Территория села представляет, вытянутую с правой стороны вдоль реки Няньга, застройку. Улично дорожная сеть имеет непосредственный выход на автодорогу Пенза - Шемышейка в северо- восточной части села. В центральной части села улично-дорожная сеть имеет выход на северо-запад в сторону с. Старое Назимкино, а на юго-восток в сторону автодороги Кондоль -Шемышейка.  Общественный центр представлен в виде Храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и здания детского сада (не действует), но не сформирован в архитектурно-планировочном отношении. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным 
электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Старозахаркинского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие рек Вежняньга, Няньга, Уза. 
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в непосредственной близости от автодороги регионального значения  Пенза - Шемышейка.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Старозахаркинского сельсовета представлены в таблице 10.






Таблица 10.
	№
п/п
	
Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2024 чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Старое Назимкино
	418
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Старое Захаркино
	448
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	с. Наумкино
	335
	+
	-
	+
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Старозахаркинскийсельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Старозахаркинского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Старозахаркинского сельсовета конкретизируются предложения СТП Шемышейского района, программы комплексного социально-экономического развития Шемышейского района Пензенской области и Старозахаркинского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc45096705]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc184976519]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование

[bookmark: _Toc184976520]2.7.1. Баланс территории

Общая площадь в административных границах Старозахаркинского сельсовета составляет 9468,09 га (таблица 11).




Таблица 11.
Наличие и распределение земельного фонда
Старозахаркинского сельсовета по категориям земель (2024 г.)*
	[bookmark: _Hlk167893679]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	га
	9468,09

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	7922,62

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1385,56

	2.1.1
	с. Старое Назимкино
	га
	857,54

	2.1.2
	с. Старое Захаркино
	га
	322,38

	2.1.3
	с. Наумкино
	га
	205,64

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	42,13

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	58,56

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	58,24

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Старозахаркинского сельсовета 83,7% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 14,63% - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Старозахаркинского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc184976521]2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 12).





Таблица 12.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2037)

	1
3
	Жилые зоны
	га
	1313,47
	1313,47

	2
	Общественно-деловые зоны
	га
	18,03
	18,03

	3
	Производственная зона
	га
	1,10
	1,10

	4
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	34,25
	35,22

	5
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	59,26
	95,24

	6
	Зоны рекреационного назначения
	га
	82,03
	111,04

	7
	Зона кладбищ
	га
	3,57
	3,57

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 №10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственная зона
 Производственная зона предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

Зона транспортной инфраструктуры
 Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона кладбищ
	Функциональная зона предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	
[bookmark: _Toc184976522]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
За последние семь лет численность населения постоянно снижается. В 2017 году численность была 1497 человек. На 1 января 2024 года снизилась до 1189 человек. Снижение составило 308 человек (8%).
Таблица 13. 
Численность населения Старозахаркинского сельсовета
	
	Численность населения на начало года

	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	человек
	1406
	1352
	1345
	1260
	1205
	1189



Рисунок 4
 Динамика численности населения Старозахаркинского сельсовета за период с 2019 по 2024 гг.



Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2037 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населениясоставляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Старозахаркинского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

- на расчетный срок (2037 год)
 
 t, где
Nn - численность населения на начало планируемого периода (1189);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (13);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Старозахаркинского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035 года) составит 1086 человек.
Вместе с тем, в случае реализации строительства коттежного поселка в северо-восточной части Старозахаркинского сельсовета, в границах кадастрового квартала 58:28:0511002 с численностью населения, по предварительным расчетам, 8000 человек, общая прогнозная численность населения сельсовета составит 9086 человек.

[bookmark: _Toc184976523]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
- проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
На территории Старозахаркинсого сельсовета жилищный фонд составляет 39900 кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 28,3 кв.м. на человека. Аварийное и ветхое жилье составляет от общей площади жилого фонда около 1500  кв.м. Процент износа аварийного и ветхого жилья - 80%.
Водоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется через водопроводную сеть. Налажено автобусное сообщение всех населённых   пунктов   с районным центром 
р.п. Шемышейка. Услугами телефонной связи пользуются более 98% населения, имеется выход в Интернет. В населенных пунктах установлены таксофоны.
В личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории сельсовета, имеется скот: КРС – 410 гол., коров – 182 гол., свиньи – 360 гол., овцы и козы – 120 гол., птица – 4785 гол., пчелы - 150 семей.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Старозахаркинского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства, кроме тех, что отведены под строительство коттеджного поселка, не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc184976524]2.10. Транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc184976525]2.10.1. Автомобильный транспорт
Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения по территории Старозахаркинского сельсовета не проходят.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.04.2008 №269-пП
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» 
(с последующими   изменениями) на   территории   Старозахаркинского   сельсовета   проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:


Таблица 14.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.
	№  п/п
	Наименование автомобильной дороги
общего пользования регионального и межмуниципального значения*
	Идентификационный номер

	     1
	Автодорога «г. Пенза - р.п. Шемышейка -
с. Лопатино»
	            58-ОП-РЗ-К-161

	
	
	            58-ОП-РЗ-К-283

	
	
	            58-ОП-РЗ-К-342

	   2
	Автодорога «с. Кондоль - р.п.
Шемышейка»
	58-ОП-РЗ-К-276
58-ОП-РЗ-К-341

	   3
	Автодорога «Подъезд к с. Старое Демкино»
	58-ОП-МЗ-Н-346



Государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП, предусмотрена реконструкция в 2024 – 2025 гг. автомобильной дороги «г. Пенза - р.п. Шемышейка - 
с. Лопатино», проходящей по территории Пензенского, Шемышейского и Лопатинского районам.
Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 21.10.2024 №3-4/2889-р на территории Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2025 году не предусмотрена.
Таблица 15.
Проектируемые автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района
	№  п/п
	Наименование автомобильной дороги
общего пользования местного значения муниципального района
	Протяженность

	  1
	«Автомобильная подъездная дорога к площадке по выращиванию индейки Р28 в районе с. Старое Захаркино Шемышейского района пензенской области»
	0,8 км


Проектируемая подъездная автомобильная дорога примыкает к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автодорога «г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино». Строительная длина автомобильной дороги 0,8 км, число полос движения – 2.
Площадь зоны планируемого размещения автомобильной дороги составляет примерно 
0,97 га. Планируемый линейный объект относится к автомобильным дорогам IV категории. 
Всего под строительство автомобильной дороги необходимо отвести ориентировочно 
0,97 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. 
По территории Старозахаркинского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:
Таблица 16.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области
	№
п/п
	Месторасположение автодороги
	Категория
автодороги
	Протяженность
	Идентифи-
кационный
номер
автодороги

	
	
	
	а/б
покрытие,
п. м.
	Грун
товое,
п. м.
	Всего
п. м.
	

	1
	ул. Садовая
с.Наумкино Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	
	3000,0

	3000,0

	56 259 825 ОП МП-1

	2
	ул. Ивана Пиянзина 
с.Старое Назимкино Шемышейского района Пензенской области
	Местного значения
	 
	2760,0

	2760,0

	56 259 825
ОП МП-2

	3
	ул. Юбилейная 
с.Старое Назимкино  Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	3000

	
	3000,0

	56 259 825
ОП МП-3

	4
	ул. Ашанина 
с.Старое Назимкино Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	
	2500,0

	2500,0

	56 259 825
ОП МП-4

	5
	ул. Нагорная 
с.Старое Захаркино Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	
	3000,0

	3000,0

	56 259 825
ОП МП-5

	6
	ул. Колхозная 
с.Старое Захаркино
Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	
	3000,0

	3000,0

	56 259 825
ОП МП-6

	7
	ул. Луговая
с.Старое Захаркино
Шемышейского района Пензенской области
	Местного
значения
	
	3000,0

	3000,0

	56 259 825
ОП МП-7

	8
	площадь Школьная 
с.Старое Захаркино Шемышейского района Пензенской области
	Местного значения
	 
	2500,0

	2500,0

	56 259 825
ОП МП-8

	9
	автомобильная дорога а/д
 «с. Кондоль-р.п. Шемышейка» - «с. Наумкино-с. Ст. Назимкино - с. Ст. Захаркино»
	Местного значения
	5953

	
	5953

	56 259 825
ОП МП-9

	10
	 автомобильная дорога 
« Подъезд к с. Старое Захаркино»
ул. Орлова
	Местного значения
	2000

	-

	2000


	56 259 825
ОП МП-10

	11
	 Автомобильная дорога 
«Подъезд к с.Наумкино»
ул. Алексея Чехманова
	Местного значения
	2505

	500

	3005

	56 259 825
ОП МП-11

	12
	 переулок Мостовой
с.Старое Назимкино Шемышейского района Пензенской области
	Местного значения
	 

	500

	500

	56 259 825
ОП МП-12

	13
	переулок Мирный
с.Старое Захаркино
Шемышейского района Пензенской области
	Местного значения
	 

	1000

	1000

	56 259 825
ОП МП-14

	14
	переулок Речной
с. Старое Захаркино
Шемышейского района
Пензенской области
	Местного значения
	
	1000

	1000

	56 259 825
ОП МП - 15

	
	ИТОГО
	
	
	
	36 218
	



Общая протяженность дорог в границах населенных пунктов общего пользования составляет 36,218 км. Налажено автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным центром 
р.п. Шемышейка.
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р.
[bookmark: _Toc184976526]2.10.2. Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт на территории Старозахаркинского сельсовета отсутствует.
[bookmark: _Toc184976527]2.10.3. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями) на территории Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области нет существующих и планируемых к размещению магистральных нефтепроводов, магистральных нефтепродуктопроводов, нефтеперекачивающих станций.
[bookmark: _Hlk179274458]По территории сельсовета, проходят следующие действующие объекты трубопроводного транспорта газа:
[bookmark: _Hlk179214406]1. Газопровод – отвод к ГРС колхоза имени Чапаева (характеристики: Ду – 273 мм, 
Ру – 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985);
2. Газопровод – отвод к ГРС «Наумкино» (характеристики: Ду – 159 мм, Ру- 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985).
3. Газораспределительная станция «Наумкино», II класс опасности (характеристики: входное Ру-5,5 МПа, выходное Ру – 0,6 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 150 метров, охранная зона составляет 100 метров, год ввода в эксплуатацию – 1985).

[bookmark: _Toc184976528]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.
Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453]
[bookmark: _Toc184976529]2.11.1. Система водоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554454]В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
Источником водоснабжения на территории Старозахаркинского сельсовета служат подземные воды. Система централизованного водоснабжения существует во всех населенных пунктах сельсовета. Водоснабжение населённых пунктов поселения осуществляется через водопроводную сеть протяженностью 12,6 км. Инженерные системы и сети водоснабжения находятся в собственности Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области. Источниками водоснабжения сел служат каптажи и водонапорные башни.

[bookmark: _Toc184976530]2.11.2. Система водоотведения поселения
[bookmark: _Toc59554455]В   соответствии   со      статьей   2   Федерального   закона   от   07.12.2011   №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения.
В настоящее время на территории сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые здания и здания культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.

[bookmark: _Toc184976531]2.11.3. Система газоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554456]Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в т.ч. деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
В соответствии с классификацией, приведенной в Своде правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42- 01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 №780, 
с последующими изменениями), на территории Старозахаркинского сельсовета находятся следующие сети газораспределения и газопотребления:
· высокого давления (рабочее давление в газопроводе свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно);
· низкого давления (рабочее давление в газопроводе до 0,005 МПа включительно);
· пункты редуцирования газа (далее -  ПРГ): в с. Наумкино – 2 ед., в с. Старое Назимкино – 4 ед., в с. Старое Захаркино – 2 ед.
Все населенные пункты сельсовета газифицированы.
Организация,	обеспечивающая  газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

[bookmark: _Toc184976532]2.11.4. Система теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554457]Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 №280), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более.
На территории Старозахаркинского сельсовета отсутствует система централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.
На территории Старозахаркинского сельсовета имеются две модульные котельные, расположенные в с. Старое Захаркино и с. Наумкино.

[bookmark: _Toc184976533]2.11.5. Система электроснабжения поселения
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование.
 Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории Старозахаркинского сельсовета нет.
По территории Старозахаркинского сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
1. ВЛ-35 кВ «Шемышейка-Назимкино»;
2. ВЛ-35 кВ «Кондоль – Назимкино»;
3. ПС 35/10 кВ «Назимкино»;
4. ВЛ-10 кВ Наумкинская фидер №17 от ПС «Назимкино»;
5. ВЛ-10 кВ Захаркинская фидер №6 от ПС «Назимкино» Шемышейского района Пензенской области;
6. ВЛ-10 кВ Ворошиловская фидер №2 от ПС «Назимкино»;
7. ВЛ-10 кВ Воробъевская фидер №18 от ПС «Назимкино» Шемышейского района Пензенской области;
8. ВЛ-10 кВ Демкинская фидер №14 от ПС «Назимкино» Шемышейского района Пензенской области;
9. ВЛ-10 кВ Дружба фидер №9 от ПС «Назимкино» на железобетонных и деревянных опорах, на железобетонных основаниях от опоры 221 до опоры 498;
10. ВЛ-10 кВ Полив фидер №8 от ПС «Назимкино»;
11. ВЛ-10 кВ Санаторная фидер №16 от ПС «Назимкино» Шемышейского района Пензенской области.
На территории сельсовета имеется одна электрическая подстанция ПС 35/10 кВ «Назимкино» в с. Старое Назимкино.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы.

[bookmark: _Toc184976534]2.11.6. Связь
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно- кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты	инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовые отделения, базовые станции. Услугами телефонной связи пользуются более 98% населения, имеется выход в Интернет. В населенных пунктах установлены таксофоны.

2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc184976535]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Шемышейского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Шемышейского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Шемышейского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 17.
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	1
	Филиал МБОУ СОШ с. Старое Демкино в селе Старое Захаркино 
	с. Старое Захаркино,
пл. Школьная, д. 1

	Дошкольные образовательные учреждения

	2
	Сведения о наличии дошкольных организациях на территории сельсовета отсутствуют 
	-



[bookmark: _Toc184976536]2.12.2. Система здравоохранения
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти  Пензенской области. 
В настоящее время Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шемышейская участковая больница» представлена круглосуточным и дневным стационарами, койками стационара на дому и амбулаторно-поликлинической сетью. В учреждениях здравоохранения района работают 157 человек, в том числе 31 врачей, 71 средних медицинских работников.
На территории сельсовета расположены следующие объекты здравоохранения:
0. Фельдшерско-акушерский пункт – с. Старое Назимкино, ул. Юбилейная, 4б.
0. Фельдшерско-акушерский пункт – с. Наумкино, ул. А. Чехманова, дом 2в.
0. Фельдшерско-акушерский пункт – с. Старое Захаркино, ул. Школьная, д.1.

[bookmark: _Toc184976537]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для сельского поселения  – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Система культуры, в том числе физической культуры и спорта представлена  следующими объектами:
1. СДК с. Старое Назимкино, ул. Юбилейная, д. 4а.
2. Библиотеки - с. Старое Назимкино, ул. Юбилейная, с. Старое Захаркино,  
пл. Школьная, д. 1.
3. Спортивный зал школы в с. Старое Захаркино, пл. Школьная, д. 1.
В целях выполнения  требований нормативов градостроительного проектирования необходимо предусмотреть размещение открытых спортивных площадок:
- в с. Старое Захаркино - 450 кв.м;
- в с. Старое Назимкино - 420 кв.м;
- в с. Наумкино - 340 кв.м.

[bookmark: _Toc184976538]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета, расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения:
- Село Старое Назимкино – администрация сельсовета, дом культуры, 1 магазин;
- Село Старое Захаркино – отделение почты, 2 магазина;
- Село Наумкино – отделение почты, 2 магазина.

[bookmark: _Toc184976539]2.13. Места погребения
На территории сельского поселения расположены 3 кладбища: два кладбища за границами населенных пунктов с. Старое Захаркино, с. Наумкино, одно кладбище в  черте            населенного пункта с. Старое Назимкино.

[bookmark: _Toc184976540]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП, на территории Старозахаркинского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируются к размещению.
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.1 (Северная зона).
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.2 (Северная зона).
В настоящее время вывоз ТКО осуществляется ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» на полигон ТКО, расположенный по адресу: Шемышейский  район, 4 км северо-западнее рп.Шемышейка.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют. 
Биологические отходы
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk170401072]Согласно Приложению 12.6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области определена перспективная схема потоков твердых коммунальных отходов, определены места перегрузки, сортировки, утилизации и размещения твердых бытовых отходов Старозахаркинского сельсовета. Указанные места расположены в районе с. Степановка Бессоновского района Пензенской области (МСК, мощностью 410000 т/г, объект утилизации мощностью 125000 т/год, полигон ТКО, мощностью 245000 т/год).
Мероприятия генерального плана
На территории Старозахаркинского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.
[bookmark: _Toc184976541]2.15. Рекреация и туризм
Территория сельсовета обладает хорошим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием водных объектов и лесных территорий, а также автомобильных дорог «г. Пенза - 
р.п. Шемышейка - с. Лопатино» и «с. Кондоль - р.п. Шемышейка», находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов сельсовета.

[bookmark: _Toc184976542]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Старозахаркинского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования равной 
12 кв.м на 1 человека в границах:
 - в с. Старое Захаркино-0,54 га;
- в с. Старое Назимкино-0,5 га;
- в с. Наумкино- 0,4 га.

[bookmark: _Toc184976543]2.15.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Выводы: 
[bookmark: _Hlk179206745]- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам рек Уза и Няньга;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом 
СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах р. Уза.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Старозахаркинского сельсовета в с. Старое  Назимкино.
[bookmark: _Toc184976544]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Старозахаркинский сельсовет действует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» при филиале МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Старое Захаркино, ул. Школьная, д. 1. Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Шемышейского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Шемышейского района, на территории Старозахаркинского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Старозахаркинского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc184976545]2.16. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области объектов культурного наследия нет.
[bookmark: _Toc184976546]2.17. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Старозахаркинского сельсовета нет особо охраняемых природных территорий.
[bookmark: _Toc184976547]2.18. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc184976548]2.18.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Старозахаркинского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; 
- ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc184976549]2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Старозахаркинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета нет объектов утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc184976550]2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 
- возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc184976551]2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 

Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Старозахаркинского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk149550138]По территории сельсовета проходят: 
1. Газопровод – отвод к ГРС колхоза имени Чапаева (характеристики: Ду – 273 мм, 
Ру – 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985);
2. Газопровод – отвод к ГРС «Наумкино» (характеристики: Ду – 159 мм, Ру- 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985).
3. Газораспределительная станция «Наумкино», II класс опасности (характеристики: входное Ру-5,5 МПа, выходное Ру – 0,6 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 150 метров, охранная зона составляет 100 метров, год ввода в эксплуатацию – 1985).
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
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Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и згорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 


[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc184976552]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

На территории Старозахаркинского сельсовета планируется для размещения объект местного значения поселения – улица в жилой застройке в селе Старое Назимкино в границах размещения коттеджного поселка.
[bookmark: _Toc170230125]
Таблица 18
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Обоснование
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Срок реализации
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	1
	Улица в жилой застройке
	Строительство улицы в жилой застройке
	Улучшение условий проживания населения
	Пензенская обл., Шемвшейский р-н, Старозахаркинский с/с, с. Старое Назимкино
	Планируемый к размещению
	Для линейных объектов не определяется
	2027
	Не требуется установление охранной зоны










[bookmark: _Toc184976553]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения Старозахаркинского сельсовета в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план направлен на обеспечение возможности развития экономики в целом, с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально- экономического развития.
В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области даны предложения по планируемым для размещения объектам местного значения в следующих областях - автомобильные дороги местного значения.
Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с повышением уровня жизни и условий проживания населения, а также на развитие социальной инфраструктуры.
В целом, улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:
- обеспечению безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения;  
- снижению числа дорожно-транспортных происшествий;
- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;
- развитию дорожной сети сельской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении.
Размещаемый объект отображен на Карте планируемого размещения объектов местного значения.
Перечень планируемых объектов местного значения Старозахаркинского сельсовета приведен в таблице 1 раздела 1 Положения о территориальном планировании.
Таким образом, размещаемый объект местного значения окажет положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечит повышение уровня жизни населения, повышение привлекательности поселения для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности, увеличения инвестиционной привлекательности, создаст условия для дальнейшего стабильного развития территории сельсовета.
Размещение объекта на территории поселения не приведет к изменениям сложившегося строения Старозахаркинского сельсовета, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования.
[bookmark: _Toc170230127]
[bookmark: _Toc184976554]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Старозахаркинский сельсовет Шемышейского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения. 
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Старозахаркинского сельсовета не планируются объекты регионального значения.
Государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП, предусмотрена реконструкция в 2024 – 2025 гг. автомобильной дороги «г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино», проходящей по территории Пензенского, Шемышейского и Лопатинского районам (таблица 19).
Таблица 19. 
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование
объекта
	Назначение
объекта
	Статус 
объекта
	Характеристика объекта
	Местоположение
объекта
	Срок
реализации
	Программы,
обоснования

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	 Количественный показатель
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Автомобильная 
дорога
	Реконструкция
автомобильной
дороги
«г. Пенза – 
р.п. Шемышейка – 
с. Лопатино» км
0+000 – км 4+500
Пензенского 
района
Пензенской области
	Организация
транспортного
обслуживания
	Планируемый 
к
реконструкции
	Протяженность,
км
	4,500
	Пензенская область,
Пензенский
район, 
Засечный сельсовет,
г. Пенза

	2023 - 2025
	Усовершенствование
системы
дорожного
движения










[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc184976555]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Шемышейского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Шемышейского района Пензенской области четвертого созыва от 20.07.2021 №410-46/4 на территории Старозахаркинского сельсовета планируется объекты местного значения муниципального района (таблица 20):
	Таблица 20. 
	№
п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта и местоположение объекта
	Назначение объекта/ Характеристика объекта**
	Функциональная зона
	Статус объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование выбранного варианта размещения
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района в сфере образования 

	1
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада
	Дошкольное образование/
1 объект
площадь земельного участка – не менее 1,4 га
вместимость 360 мест
	Общественно-деловые зоны
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	 Необходимость обеспечения населения объектами дошкольного образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
	не устанавливаются

	2
	Общеобразователь ная организация
	Строительство школы
	Общее образование/1 объект
площадь земельного участка – не менее 2,0 га
500 мест
	Общественно-деловые зоны
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость обеспечения населения объектами общего образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
	не устанавливаются

	Объекты физической культуры и массового спорта

	3
	Спортивное сооружение

	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)
	Физическая культура и спорт/
Для выполнения нормативов комплекса ГТО (I – XI ступени)
площадь земельного участка – не менее 1,5 га
	Общественно-деловые зоны
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость обеспечения населения объектами  спорта  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
	не устанавливаются
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[bookmark: _Toc184976556]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc184976557][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Старозахаркинского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям ЕГРН на территории Старозахаркинского сельсовета установлены зоны затопления и подтопления с реестровыми номерами 58:28-6.330, 58:28-6.313, 58:28-6.314, 58:28-6.315.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления» возможно затопление части территории с. Старое Захаркино рекой Веж-Няньгой.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 №112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%, Vкласс – 0,017%.
На территории Старозахаркинского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 №183-пП 
«О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Старозахаркинского сельсовета села Старое Захаркино и Старое Назимкино, подвержены угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc184976558]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 
№362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Старозахаркинского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Старозахаркинского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Старозахаркинского отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Старозахаркинского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Старозахаркинского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории сельсовета, проходят следующие действующие объекты трубопроводного транспорта газа:
1. Газопровод – отвод к ГРС колхоза имени Чапаева (характеристики: Ду – 273 мм, 
Ру – 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985);
2. Газопровод – отвод к ГРС «Наумкино» (характеристики: Ду – 159 мм, Ру- 5,4 МПа, категория В-IV, зона минимально допустимых расстояний – 100 метров по обе стороны от оси газопровода (200 метров), год ввода в эксплуатацию - 1985).
3. Газораспределительная станция «Наумкино», II класс опасности (характеристики: входное Ру-5,5 МПа, выходное Ру – 0,6 МПа, зона минимально допустимых расстояний – 
150 метров, охранная зона составляет 100 метров, год ввода в эксплуатацию – 1985).
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Старозахаркинского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Старозахаркинского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc184976559]7.3. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc184976560]7.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Старозахаркинского сельсовета существуют 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Старозахаркинском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Старозахаркинском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc184976561]7.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Старозахаркинского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc184976562]7.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Старозахаркинского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc184976563]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Старозахаркинском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1. реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
1. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
1. разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
1. разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
1. установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
1. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
1. обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
1. организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
1. социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №181 с изменениями и дополнениями).
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:
-забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
	-использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым  водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).
Старозахаркинский сельсовет расположен в западной части Шемышейского района Пензенской области.
Административный центр сельсовета - с. Старое Назимкино. Расстояние до районного центра – 13 км, до областного центра – 45 км.
Площадь территории Старозахаркинского сельсовета составляет 9468,09 га. Численность населения на 01.01.2024 год составляет 1189 человек.
Территория Старозахаркинского сельсовета Шемышейского района находится в районе выезда 43 пожарно - спасательной части 1 пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, р.п. Шемышейка, ул. Ленина, 46).
На территории Старозахаркинского сельсовета находится одно подразделение пожарной охраны – добровольная пожарная команда администрации Старозахаркинского сельсовета, дислоцирующееся в с. Старое Назимкино.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
8. развитие систем водоснабжения;
8. ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

[bookmark: _Toc184976564]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом не предусматривается изменение границ населенных пунктов сельсовета.
[bookmark: _Toc184976565]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории Старозахаркинского сельсовета отсутствуют исторические посления федерального и регионального значения.
[bookmark: _Toc184976566] 10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 21.
Таблица 21.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2037)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	9468,09
	9468,09

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1385,56
	1385,56

	1.1.1
	с. Старое Назимкино
	га
	857,54
	857,54

	1.1.2
	с. Старое Захаркино
	га
	322,39
	322,39

	1.1.3
	с. Наумкино
	га
	205,63
	205,63

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	8011,83
	7922,62

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	41,16
	42,13

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	29,56
	58,56

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	-
	58,24

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	1313,47
	1313,47

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	18,03
	18,03

	2.3
	Производственная зона
	га
	1,10
	1,10

	2.4
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	34,25
	35,22

	2.5
	Зоны сельскохозяйственного
использования
	га
	7956,32
	-

	2.6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	59,26
	95,53

	2.7
	Зоны рекреационного назначения
	га
	82,03
	111,04

	2.8
	Зона кладбищ
	га
	3,57
	3,57

	2.9
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,06
	-

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	-
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	3
	4

	3.5
	Участковая поликлиника
	ед.
	-
	-

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	2
	2

	3.7
	Магазины
	ед.
	7
	5

	3.8
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.2
	регионального значения
	км
	20,83
	20,83

	4.1.3
	местного значения
	км
	36,2
	91,0*

	4.1.4
	местного значения муниципального района
	км
	-
	0,8

	*с учетом реализации строительства коттежного поселка в северо-восточной части Старозахаркинского сельсовета, в границах кадастрового квартала 58:28:0511002, где протяженность УДС может составить 55 км расчитанной в соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования (8 км на 1 кв.км)

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	-
	-

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	6
	7

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	17
	18

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	3
	3

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	1
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	1189
	9086



Численность населения
Численность населения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1406	1352	1345	1260	1205	1189	
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