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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва № 206-41/7 от 28.02.2022. 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 13.05.2025 № 414/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Леонидовского сельсовета, утвержденный в 2022 году, действует до 2042 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2042 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно- территориальном устройстве Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
1. Документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области в редакции, утвержденной Приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области № 23-399 от 10.10.2024 «О внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области», утвержденной решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 № 168-16/4 (с последующими изменениями)» (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва № 206-41/7 от 28.02.2022 (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 15.11.2016 № 226-41/6 (с последующими изменениями);
3. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (далее – МНГП Пензенского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района, утвержденные Постановлением администрации Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 15.09.2021 № 97 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области».
4. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденная решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области шестого созыва от 18.02.2016 № 168-29/6;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2016-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 29.12.2016     № 351;
- Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 29.12.2016 № 350;
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc178257021][bookmark: _Toc197350614][bookmark: _Toc226723380]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
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Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 10.07.2025) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», паспорт утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Молодежь и дети», паспорт утвержден Министерством просвещения Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», паспорт утвержден Министерством строительства Российской Федерации в декабре 2024г (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экологическое благополучие», паспорт утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система», паспорт утвержден Министерством транспорта Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экономика данных», паспорт утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030).
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
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- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года» от 12.04.2025 № 908-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839][bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района
 Пензенской области
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Пензенского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 04.08.2020 № 89-8/4 (с последующими изменениями).
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Пензенском районе, реализуются следующие муниципальные программы.

	Наименование муниципальной программы Пензенского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Основные направления реализации

	1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области» 
2014-2027гг.


	Администрация Пензенского района Пензенской области 
	-Отдел экономики и предпринимательства администрации Пензенского района Пензенской области 
	- формирование положительного инвестиционного имиджа Пензенского района путем формирования благоприятного общественного мнения в целях вовлечения бизнеса в экономику Пензенского района;
-развитие механизма имущественной поддержки субъектов малого и среднего
Предпринимательства;
-информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.


	2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Пензенском районе»
2014-2027гг.

	Администрация Пензенского района Пензенской области 

	-Отдел образования администрации Пензенского района Пензенской области; 
-Управление социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области; 
-Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района Пензенской области; 
-Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области; 
-Правовой отдел администрации Пензенского района;
организационный отдел администрации Пензенского района; 
-Отдел имущественных и земельных отношений администрации Пензенского района;
-Филиал ГКУ ПО «ЦЗН Пензенской области» по г. Пензе и Пензенскому району (по согласованию);
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» (по согласованию);
-ОМВД России по Пензенскому району (по согласованию);
-Органы местного самоуправления поселений (по согласованию).
	- снижение уровня преступности в Пензенском районе;
- снижение масштабов незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков в Пензенском
районе;
- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления Пензенского района, на повседневную жизнь граждан.



	3.   Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Пензенского района»
2014-2027гг.

	Администрация
Пензенского района Пензенской области 
	-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Пензенского района Пензенской области» (по согласованию);
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пензенского района» (по согласованию);
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района» (по согласованию);
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района» (по согласованию).
	-сохранение и развитие любительского художественного творчества, фольклора, традиционных культур;
-совершенствование художественно-эстетического восприятия подрастающего поколения;
-повышение уровня удовлетворенности граждан района качеством предоставления муниципальных услуг и популяризации библиотеки среди населения;
- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;
- обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов как части отечественного и мирового культурного наследия;
- внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы для оперативного доступа к информации и предоставления ее в удобной для пользователя форме;
- модернизация и развитие материально-технической базы библиотеки.

	4.   Муниципальная программа 
«Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области»
2014-2022гг.

	 Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Пензенского района)
	- Отдел образования администрации Пензенского района;
-Отдел архитектуры и строительства администрации Пензенского района
	- создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом Пензенского района Пензенской области с использованием всех современных методов;
- обеспечение эффективной деятельности администрации Пензенского района Пензенской области в сфере регулирования земельных и имущественных отношений;
- приведение объектов в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;
- увеличение поступления доходов в бюджет Пензенского района Пензенской области;
- обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в муниципальной собственности Пензенского района Пензенской области.


	5.   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенской области»
2014-2024гг.


	Администрация
Пензенского района Пензенской области
	-МОБУ СОШ с. Константиновка;
-МОБУ СОШ с. Ленино;
-Филиал МОБУ СОШ с. Богословка;
-МДОБУ д/с с. Ленино;
МДОБУ д/с с. Саловка;
-МОБУ СОШ с. Большая Елань;
-Филиал МОБУ СОШ с. Кондоль;
-МОБУ СОШ с. Оленевка;
-МОБУ ООШ с. Надеждино;
-МОБУ СОШ р.п. Золотаревка;
-МОБУ СОШ с. Ермоловка;
-МДОБУ д/с с. Константиновка;
-МДОБУ д/с с. Большая Елань;
-МОБУ ООШ с. Краснополье;
МОБУ СОШ с. Кондоль;
-МОБУ СОШ с. Засечное;
-МДОБУ д/с № 2 с. Кондоль.
	- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам между поселениями в границах Пензенского района;
- приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями;
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для населения;
- повышение безопасности транспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог общего пользования местного значения на состояние окружающей среды;
- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
-развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Пензенского района за счет реализации энергосервисных контрактов;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, строительстве, промышленности и на транспорте;
- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;
- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Пензенского района Пензенской области;
- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления Пензенского района с правоохранительными органами, населением по формированию действенной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории района;
- повышение ответственности водителей автотранспортных средств при осуществлении перевозок;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

	6.  Муниципальная программа «Молодежь Пензенского района»
2014-2026гг.

	Администрация
Пензенского района Пензенской области 
	-Отдел образования администрации Пензенского района; 
-МБУК «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Пензенского района» (по согласованию)
	- создание правовых, экономических и организационных условий для вовлечения молодежи в трудовую, экономическую и социально-полезную деятельность, развитие деятельности детских и молодежных организаций и объединений Пензенского района.

	7.  Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе»
2014-2027гг.


	Отдел образования администрации Пензенского района
	-Финансовое управление администрации Пензенского района;
-муниципальные образовательные учреждения Пензенского района, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Отдел образования администрации Пензенского района

	- модернизация образовательных программ и технологий обучения, развития инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей;
- формирование на районном уровне эффективной системы общего образования, подготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров;
- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования;
- развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни. 

	8.  Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области
2014-2026гг.

	Администрация
Пензенского района Пензенской области (организационный отдел)
	МАУ МФЦ Пензенского района (по согласованию)
	- информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Пензенском районе;
- информационно-методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Пензенском районе;
- внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы;
- совершенствование взаимодействия органов МСУ с общественными объединениями, организациями, учреждениями и гражданами, предприятиями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории Пензенского района;
-поощрение и поддержка деятельности различных организаций, учреждений, предприятий и отдельных граждан Пензенского района.

	9.  Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»
2014-2024гг.

	Администрация
Пензенского района Пензенской области
	-

	- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- обеспечение эффективной деятельности отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района Пензенской области в сфере развития сельского хозяйства;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

	10.  Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе» 
2014-2022гг.

	Администрация
Пензенского района Пензенской области
	-Отдел образования Пензенского района;
-МБУК «МЦРБ»;
-МБУК «РЦНХТ»;
-МБУК «МЦРДК».
	- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления Пензенского района на областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
-совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

	11. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенском районе»
2014-2024гг.

	Управление социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области

	-
	- создание условий на объектах социальной сферы жизнедеятельности для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп;
- создание благоприятных условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование организационных, правовых, социально-экономических условий по повышению качества жизни граждан пожилого возраста;
- рост количества молодых семей, работников бюджетной сферы, многодетных семей, улучшивших жилищные условия; повышение уровня жизни граждан на селе, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот;
- создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Пензенского района переданных полномочий.

	12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
2014-2027гг.

	Финансовое управление администрации Пензенского района Пензенской области
	-Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Пензенского района Пензенской области»;
-Администрация Пензенского района Пензенской области
	- оптимизация управления муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенского района Пензенской области;
- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

	13. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района Пензенской области»
2020 - 2025 гг.

	Администрация Пензенского района Пензенской области
	-Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района Пензенской области;
-Управление социальной защиты Пензенского района Пензенской области;
-Отдел ЖКХ и муниципального хозяйства администрации Пензенского района Пензенской области.
	- сохранение и увеличение общей численности населения Пензенского района;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Пензенского района;
- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Пензенском районе.

	14. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация мероприятий по гражданской обороне в Пензенском районе»
	Администрация Пензенского района Пензенской области
	-
	- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах Пензенского района путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- организация мероприятий по гражданской обороне.




2. [bookmark: _Toc178257022][bookmark: _Toc197350615][bookmark: _Toc226723381][bookmark: _Toc178257023]Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc226723382]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 4 населенных пункта (таблица 2.1-1).
Административным центром является железнодорожная станция Леонидовка.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	железнодорожная станция
	Леонидовка

	2
	село
	Леонидовка

	3
	поселок
	Вольный

	4
	поселок
	Пролетаровка


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Леонидовского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Леонидовского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).
Таблица 2.1-2
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Леонидовский сельсовет
	58:24-3.3


Территория муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района составляет 13322,09 га. 

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Чемодановским и Степановским сельсоветами Бессоновского района, рабочим поселком Золоторевка Пензенского района, Канаевским сельсоветом Городищенского района, Усть-Узинским сельсоветом Шемышейского района, Засечным сельсоветом Пензенского района. 

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-3
	Наименование транспортного узла
	Наименование населенного пункта
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции (автодорога)
	железнодорожная станция Леонидовка
	0,43

	
	село Леонидовка
	5,8

	
	поселок Вольный
	5,2

	
	поселок Пролетаровка
	39

	От ближайшего аэропорта (автодорога)
	железнодорожная станция Леонидовка
	32

	
	село Леонидовка
	36

	
	поселок Вольный
	36

	
	поселок Пролетаровка
	37

	От районного центра (автодорога)
	железнодорожная станция Леонидовка
	74

	
	село Леонидовка
	80

	
	поселок Вольный
	79

	
	поселок Пролетаровка
	81

	От областного центра (автодорога)
	железнодорожная станция Леонидовка
	23,3

	
	село Леонидовка
	29,6

	
	поселок Вольный
	28,9

	
	поселок Пролетаровка
	27,6

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru



Местоположение Леонидовского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.	

Схема расположения Леонидовского сельсовета в Пензенском районе представлена на рисунке 3. 
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Местоположение Леонидовского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
Рисунок 1

[image: ]
34



22
Модель проектной системы расселения Пензенской области
Рисунок 2
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Схема расположения Леонидовского сельсовета в Пензенском районе
Рисунок 3
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[bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245][bookmark: _Toc178257024][bookmark: _Toc197350616][bookmark: _Toc226723383]2.2. Объекты культурного наследия.
[bookmark: _Toc8212246]К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc226723384]2.2.1. Перечень объектов историко – культурного наследия.
Согласно Перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пензенской области, на территории муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области расположены следующие объекты культурного наследия:
- «Городище «Золотаревское»» (Пензенская область, Пензенский район, в 1,5 км западнее р.п. Золотаревка). 
Объект культурного наследия федерального значения (археологический памятник) включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 
Граница территории объекта культурного наследия (реестровый номер 58:00-8.1) установлена приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 30.12.2019 № 172-ОД «Об установлении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Городище «Золотаревское»» и правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия». 
На территории муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов, отсутствуют. 

[bookmark: _Toc131075389][bookmark: _Toc178257025][bookmark: _Toc197350617][bookmark: _Toc226723385]2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района располагаются особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) регионального значения:
1. памятник природы «Золотаревский сосновый бор» (реестровый номер 58:24-6.433). Установлена постановлением Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».
Площадь ООПТ составляет 123,00 га. Профиль ООПТ – ботанический, ведомственная принадлежность – ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» Пугачевское участковое лесничество».
Ценность представляют наиболее старовозрастные участки сосняка возрастом 140-150лет. Сосняк представляет научный интерес не только из-за хорошей жизненности сосны, имеющей высоту от 30 до 35 метров с диаметром ствола 60-75см. но и из-за своей пространственной и возрастной структуры. На территории соснового бора расположено заповедное сфагновое болото, из редких растений, произрастающих на территории можно отметить водяной орех Спрыгина, прострел раскрытый (сон-трава), занесенный в красную книгу, большое количество различных мхов из родов плевроциум, дикранум, политрихум. Экологическое значение сфагновых болот очень велико. Занимая возвышенные части водоразделов, сложенные водонепроницаемыми породами, они играют огромную роль в пополнении запасов подземных вод, а в итоге в питании родников и рек. Кроме того, они являются резерватами местообитаний специфичных только для них видов растений, беспозвоночных и птиц. Особая среда обитания создается в окнах открытой воды, которые образуются из-за разрывов сплавины. Вода здесь обычно насыщена органикой и имеет кислую реакцию, она является благоприятной средой для обитания многочисленных видов водорослей, что в свою очередь создает богатую кормовую базу для рыб.
2. памятник природы «Ясеневая дубрава» (реестровый номер 58:00-6.329). Установлена постановлением Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».
Площадь ООПТ составляет 100,00 га. Профиль ООПТ – ботанический, ведомственная принадлежность – ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество» Пугачевское участковое лесничество».
Ценность участка – популяция ясеня обыкновенного, находящаяся на восточной границе ареала этого вида. Насаждения порослевого происхождения в возрасте 80–110 лет состоят из липы сердцевидной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного и осины. Популяция ясеня полночленная: наряду с деревьями в возрасте 60–80 лет имеется подрост широкого спектра возрастов. На территории памятника обитают редкие растения, занесённые в Красную книгу Пензенской области: ветреница лесная, пальчатокоренник пятнистый, хохлатки Маршалла и средняя.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
- проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
- производство взрывных работ;
- формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
- строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений, промышленных объектов, строительство и размещение рекреационных объектов;
- проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
- пуск палов;
- выпас скота;
- сенокошение;
- распашка и коренное улучшение лугов;
- проведение мелиоративных работ;
- любительское рыболовство;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
- устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
- применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
- пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, и указателей;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
На территории памятников природы разрешены:
1. Осуществление мероприятий:
- по противопожарному обустройству лесов и по лесовосстановлению по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по благоустройству;
- по восстановлению нарушенных экосистем, аллей, экологических троп, включая восстановление породного состава древесно-кустарниковой растительности и удаление древесно-кустарниковой растительности, не являющейся объектом охраны, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации или проекта по реконструкции, восстановлению;
- по капитальному и текущему ремонту, реконструкции строений, сооружений, гидротехнических сооружений, малых архитектурных форм, скульптурных композиций, являющихся неотъемлемой частью памятника природы, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации.
2. Проведение научно-исследовательских работ:
- мониторинг состояния окружающей среды;
- изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
- сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
- проведение стационарных научных исследований.
3. Эколого-просветительская деятельность:
- проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- организация и обустройство экологических учебных троп;
- съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.
4. Рекреационная деятельность:
- прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.
Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории регионального значения, не ограничивается.
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2.4.1. Климат
Территория Леонидовского сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. В связи с небольшими размерами территории области в целом климатические различия несущественны.
Среднегодовая температура колеблется от 3,2 до 4,6 градусов, температура воздуха в ноябре в пределах - 2,5 - 4,0 градусов, в декабре - 9, -10 градусов. В марте происходит повышение температуры до - 6, -7 градусов.
Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. Абсолютный минимум температуры на территории достигает - 32, - 35градусов.
При поступлении циклонов со Средиземноморья и Южной Атлантики возникают оттепели, в январе и феврале бывают дни с оттепелью, когда температура может достигать 2 - 4 градуса выше нуля.
Типичный весенний месяц - апрель, его средняя температура равна 4 - 7 градуса, в это время заканчивается таяние снежного покрова, а во второй половине заканчивается оттаивание почвы. В начале мая на территории устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов (вегетационный период), средняя продолжительность которого 135 - 145 дней. Средняя дата безморозного периода приходится на 7 - 10 мая, средняя продолжительность безморозного периода в воздухе на высоте 2м. от почвы равна 130 - 140 дней. Но в разные годы эти значения откланяются от средних величин. Наиболее часто летом отмечается среднесуточная температура воздуха 15 - 25 градусов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 11 - 12 градусов, в октябре 3 - 4,5градусов.
Закономерности по среднегодовому количеству осадков отсутствуют, на возвышенных местах суммы их достигают 650 мм, а на низменных, широких долинах рек – 550 мм. Летом осадков больше, чем в другие сезоны, среднее число дней с дождем летом 12 за месяц, сильные дожди обычно бывают один-два раза каждый месяц. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200% от их среднего значения), а раз в 15 - 20 лет их месячные суммы могут достигать 120 - 150 мм. Периодически возможны засухи. Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, мощность снежного покрова достигает 35 - 40см. Годовое количество осадков на территории сопоставимо с величиной испаряемости.

2.4.2. Гидрография
В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району Сурско-Хоперского артезианского бассейна.
Реки сельского поселения, как и многие реки Пензенского района, имеют равнинный характер с заселенными берегами, течения их спокойные, русла неглубокие, ширина на своем протяжении меняется от двух до трех метров. Водотоки от родников и ручьи впадают в реку, ручьи имеют постоянное течение и чистую воду. В целом на территории поселения грунтовые воды подходят близко к поверхности.
Гидрографическая сеть представлена рекой Медоевка, рекой Инра, ручьями Лемзяй, Алтай и Круглый. На территории сельсовета имеются озера и пруды. С южной стороны территория Леонидовского сельского поселения ограничена Сурским водохранилищем.
Река Медоевка – небольшая река, протекающая через село Золотаревка (где на ней устроен пруд) и впадающая в Сурское водохранилище. Устье Медоевки образует широкий и очень мелкий залив.
Река Инра – левый приток реки Вядя, берет начало в селе Леонидовка и протекает мимо сел Лопатки и Чемодановка. Устье находится в 16 км по левому берегу р. Вядя. 
Ручей Круглый – один из водотоков Леонидовского сельсовета Пензенского района.
Ручей Лемзяй – протекает в глубоком овраге, который при впадении в Сурское водохранилище образует бухту.
Наиболее крупное озеро на территории Леонидовского сельсовета находится вблизи п. Вольный и имеет название «Мертвое» (круглое). Озеро строго округлой формы. Озеро имеет искусственное происхождение - образовалось после добычи торфа в первой половине 20 века. Представляло собой сфагновое болото, известное как Леонидовский торфяник. Это была большая залежь верхового торфа, в результате чего здесь началась разработка торфа.
Озеро бессточное. Для исключения паводковых смывов озеро обваловано защитными насыпями.
Сурское водохранилище построено на слиянии двух рек Суры и Узы. Его верхняя часть оказывается раздвоенной на два залива это наиболее мелководные части водохранилища. По причине того, что урез воды рассматриваемого водоема доходит до коренных берегов в формирование береговой линии, пляжей и донных отложений происходит за счет продуктов, слагающих их пород. По правому берегу водохранилища в пределах поселения от верховий до устья реки Медоевка берега сложены опоками и опоковидными песчаниками с прослойками песков и глин, поэтому берег и дно здесь каменистые, малопригодные для организации пляжей. По своему течению река Медоевка образует пруды, самый значительный из которых расположен на территории рабочего поселка Золотаревка.  Вниз от реки Медоевка на протяжении почти пяти километров, берег водохранилища сложен песками надпойменной террасы, в этой зоне дно и берега песчаные, особенно благоприятные для рекреационных целей. Территориально Сурское водохранилище входит в третью зону рыбоводства, по классификации вода водохранилища относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе.

Гидрографические характеристики основных рек Леонидовского сельсовета приведены в таблице 2.4-1.
Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4-1
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Медоевка
	12
	80
	100
	30

	2
	р. Инра
	24
	133
	100
	30

	3
	руч. Лемзяй
	5
	-
	50
	50

	4
	руч. Круглый
	4
	-
	50
	50

	5
	водоемы
	-
	-
	50
	50


[bookmark: _Toc51252103][bookmark: _Toc194674251][bookmark: _Toc197347992]За период весеннего половодья, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая общий подъем воды не превышает 2-3 метров. Летом и зимой водность рек значительно уменьшается, наступает межень – питание рек осуществляется в основном за счет подземных источников, грунтовых вод. Устойчивый ледяной покров, как обычно устанавливается во второй половине ноября, отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней, мощность льда от 0,2 до 0,5м. отдельными зимами ледяной покров на реке не устанавливается.

2.4.3. Почвенно – растительные условия
[bookmark: _Toc18913377]На территории поселения преобладают серые лесные почвы, которые в основном находятся под лесами или около них. По степени проявления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. Серые лесные характеризуются низким природным плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и другими органическими удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом сосновых и смешанных лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. Смытые (эродированные) почвы распространены на территории поселения повсеместно. На их развитие оказывают влияние различные факторы, в том числе и связанные с распашкой склонов и вырубкой лесов.
В целом почвы приусадебных участков, в границах территории   поселения, песчаные с высоким уровнем грунтовых вод и нуждаются в применении особой агротехники по повышению их плодородия, пригодны для выращивания овощей, ягод, условно-пригодные для выращивания фруктовых деревьев. Обследование почв приусадебных участков в районе жд. ст. Леонидовки показало, что 25% проб почвы исследуемого поселения не соответствует установленным нормам. Превышения предельно допустимых концентраций наблюдаются по подвижным формам цинка и подвижным формам меди. На территориях лесных кварталов, прилегающих к площадкам уничтожения химического оружия, выявлены случаи превышения допустимого содержания тяжелых металлов и мышьяка в растительной продукции.
Вдоль русла рек Инра и Медоевка, которые занимает сравнительно небольшую площадь, произрастают на обрывистых берегах ива, береза, липа, ель, сосна. Зеленые насаждения на территории населенных пунктов – это газоны у здания станции, сквер около библиотечного центра, сквер у школы, уличное поселковое озеленение.  Растительный покров представлен в основном травянистой растительностью, которая занимает прибалочные и приовражные склоны, в подтопляемых участках распространены низинные луга с болотным разнотравьем. 
Основная часть территории сельского поселения занята лесами Ахунского лесничества. Наиболее возвышенные части лесных кварталов заняты сосновыми лесами, сосновые леса являются самыми древними на рассматриваемой территории. Видовое разнообразие деревьев этой зоны тесно связано с плодородием почв. Сложные сосняки с дубом и липой, с ярко выраженным подлеском, занимают наиболее плодородные участки, на более бедных почвах их сменяют сосняки липовые. Среди лесных экосистем сосновые леса играют особую роль с точки зрения охраны биоразнообразия не только для данной территории, но и Пензенской области в целом.

2.4.4. Рельеф
Территория поселения расположена на западных склонах Приволжской возвышенности, в бассейне реки Суры. 
Реки Инра и Медоевка делят территорию поселения на два водораздельных массива – западный и восточный. Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную реками Инрой и Медоевкой, восточная часть представлена более выровненным водоразделом с уклоном к рекам, западная с более крутым рельефом, имеются ручьи, которые образуют небольшие овраги, потоки воды многочисленных родников стекают в реку. На вершинах водоразделов и пологих склонах образовались светло-серые лесные, среднекаменистые, темно-серые лесные, глинистые и суглинистые почвы. Пологие и покатые склоны повреждены водной эрозией, наблюдаются оползневые явления. Река Инра по своему течению образует небольшие пруды, основная часть, которых расположена в границах населенного пункта ж/д ст. Леонидовка. Южная часть территории достаточно обширна, имеет общий уклон к водохранилищу, северная часть гораздо возвышена.  Овраги глубокие и средней глубины с задернованными склонами, изрезанные промоинами. Основная часть сельского поселения занята лесами.
В структуре поселения выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные. Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами с волнистым или плоским рельефом. Приусадебные участки домовладений заняты огородами, садами. К долинному типу относятся участки вдоль долины реки и ручьев, на склонах которых разнообразная травянистая растительность используется жителями, как кормовые угодья. На территории поселения около п. Вольное имеется большой пруд, который можно использовать, как место отдыха для жителей поселения. Лесные массивы, кольцом окружающие поселение, богатая растительность, ягодные, грибные места, лесные луга, прибрежная зона водохранилища - это все является рекреационными ресурсами и может использоваться для организации мест активного отдыха и досуга местного и регионального значения.

2.4.5. Лесосырьевые ресурсы
Леса Леонидовского сельсовета относятся к Веселовскому участковому лесничеству Ленинского лесничества и Засурско-Леонидовскому и Пугачевскому участковому лесничеству Ахунского лесничества.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями) (статья 111), Федеральным Законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (статья 8) (с последующими изменениями), приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» (с последующими изменениями) установлены категории защитных лесов с учетом правового режима.
Лесной фонд Ленинского лесничества, расположенный на территории Леонидовского сельсовета, относится к 3 классу бонитета (защитные леса). По природной пожарной опасности леса относятся к 4 классу. Преобладающая древесная порода – ольха черная.
Шкала эстетической оценки таких лесов содержит следующие характеристики: 
- насаждения 3 класса бонитета с участием ольхи и осины до 5 единиц состава при средней ширине и длине крон, густом или угнетенным подростом и подлеске; участок частично захламлен (до 5 куб.м/га);
- имеются открытые пространства больших размеров с конфигурацией границ простой формы; водные пространства обрамлены мало декоративной растительностью; участки без древесной растительности, заросшие кустарниками.
Лесной фонд Ахунского лесничества, расположенный на территории Леонидовского сельсовета, относится к лесам 1 и 2 класса бонитета (защитные леса). Преобладающая древесная порода – сосна, ель, береза, дуб. По природной пожарной опасности леса относятся к нескольким классам в соответствии с перечнем объектов загорания.
Шкала эстетической оценки таких лесов содержит следующие характеристики:
Хвойные и лиственные насаждения 1 и 2 классов бонитета с длинными и широкими кронами деревьев, здоровым и красивым подлеском и подростом средней густоты; участок с хорошей проходимостью, не захламленный;
Площадь до 1 га (прогалины, поляны) хорошо дренированные свежие и сухие почвы; участки площадью от 1 до 3 га со сложными, извилистыми границами, хорошо выраженным рельефом, декоративными опушками, имеются единичные декоративные деревья или сформировавшиеся древесно-кустарниковые группы; небольшие красочные водоемы с ясно выраженными берегами, обрамленными декоративной растительностью.
Санитарное состояние лесов обоих лесничеств удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнений. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Весь лесной фонд обоих лесничеств может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 
Согласно ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями) определены следующие виды использования лесов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
6.1) осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;
11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
11.1) осуществление изыскательской деятельности;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.

2.4.6. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства сельсовета, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

[bookmark: _Toc178257027][bookmark: _Toc197350619][bookmark: _Toc226723387]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Леонидовского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Леонидовского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.5.1-1).

2.5.1. Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Леонидовский сельсовет.
Таблица 2.5.1-1
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	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	3
	Охранная зона линий и сооружений связи

	4
	Водоохранная зона

	5
	Прибрежная защитная полоса

	6
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	7
	Приаэродромная территория

	8
	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

	9
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

	10
	Санитарно-защитная зона 



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей). 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5.1-2.
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Охранные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 2.5.1-2
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
На территории Леонидовского сельсовета установлены следующие охранные зоны для электрической подстанции и линий электропередач напряжением от 10 кВ и более, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона объекта: Кабельные линии 10 кВ, дисп. наим. КЛ-10 кВ: ПС 110/10 кВ Леонидовка Тяговая - опора ВЛ-10 кВ СХ-2 (реестровый номер 58:24-6.994);
- Охранная зона воздушной и кабельной линии электропередач  протяженностью 6100 м (реестровый номер 58:24-6.154);
- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) Резервная линия электроснабжения 10 кВ по территории войсковой части 21222 (от наружного ограждения войсковой части до ТП) (реестровый номер 58:24-6.146);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 – Кижеватово (реестровый номер 58:05-6.509);
- Охранная зона ВЛ 35 кВ (реестровый номер 58:00-6.10);
- Охранная зона ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 Поселковая ПС 35/10 кВ Золоторевка в р.п. Золоторевка Пензенского района, инв. 224-063100346(реестровый номер 58:24-6.564);
- Охранная зона объекта «ВЛ 110 кВ «ПС Водозабор – ПС ОУХО»», расположенная: Пензенская область, Пензенский район, ст. Леонидовка, ул. Промышленная, 18 (реестровый номер 58:24-6.56);
- Охранная зона Воздушной линии электропередач  протяженностью 8000 м. (реестровый номер 58:00-6.274);
- Охранная зона ВЛ 10 кВ (реестровый номер 58:24-6.152);
- Охранная зона объекта Электросетевой комплекс №1997 напряжением 6-0,4 кВ ВЛ-10 кВ Леонидовская от ПС Леонидовка-тяговая (реестровый номер 58:24-6.396);
- Охранная зона объекта: Кабельные линии 10 кВ, дисп. наим. КЛ-10 кВ: ПС 110/10 кВ Леонидовка Тяговая -опора ВЛ-10 кВ СХ-1 (реестровый номер 58:24-6.954);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1 - Кижеватово" (реестровый номер 58:24-6.348);
- Охранная зона резервной линии электроснабжения 10 кВ от ПС Золотарёвка до Войсковой части (реестровый номер 58:00-6.32);
- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ 10 кВ ПС «ОУХО» - КНС 1, расположенная: Пензенская область, Пензенский район, ст. Леонидовка, улица Магистральная, 7 (реестровый номер 58:24-6.130);
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ СХ-2 ПС 110/10 кВ Леонидовка Тяговая - ЦРП-10 (реестровый номер 58:24-6.742);
- Охранная зона объекта ВЛ-10кВ Чемодановская-2 от ПС Птицефабрика Бессоновского района Пензенской области (реестровый номер 58:00-6.164);
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ СХ-1 ПС 110/10 кВ Леонидовка Тяговая - ЦРП-10 (реестровый номер 58:24-6.743);
- Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ 110 кВ ПС Кижеватово - ПС УХО(реестровый номер 58:00-6.275).

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.  
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
-Охранная зона "Внутрипоселковый газопровод р.п. Золотаревка Пензенского района, Пензенской области" (реестровый номер 58:00-6.611).
- Охранные зоны газопровода низкого давления до границы земельного участка (реестровые номера: 58:24-6.1013, 58:24-6.171, 58:24-6.912).

Охранная зона линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
На территории Леонидовского сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:
-Охранная зона кабеля связи от промышленной зоны ОУХО до КНС-2 (реестровый номер 58:24-6.124);
-Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) кабеля ВОЛС АТС-55 г.Пенза – до промышленной зоны ОУХО по территории Пензенского района (реестровый номер 58:00-6.245);
-Охранная зона кабеля связи ВОЛС в составе: ПнзО-Леонидовка –муфта ВОЛС Заречный – Ахуны, код участка: LWFL2RUPNZ300415 в Пензенской области, Пензенский район для предоставления услуг связи (реестровый номер 58:00-6.750).

Водоохранные зоны и прибрежная защитная полоса
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Леонидовского сельсовета представлены в таблице 2.5-3

[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования Леонидовский сельсовет. 
Таблица 2.5.1-3
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Береговая полоса

	река Медоевка
	12/80
	100
	30
	10

	река Инра
	24/133
	100
	30
	10

	Ручей Лемзяй
	5/-
	50
	50
	5

	Ручей Круглый
	4/-
	50
	50
	5

	Сурское (Пензенское) водохранилище
	35/13800
	200
	50
	20

	прочее
	-
	50
	50
	Примечание: отображены в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации


Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с ч. 16.4 ст. 65;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2025 № 21). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Приаэродромная территория
Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с последующими изменениями), земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Градостроительное развитие в приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138).
На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности). 
Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза, в зону действия которой попадает территория муниципального образования, установлена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 01.03.2024 № 224-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза».
В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности: 
1)	первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 
2)	вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 
3)	третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 
4)	четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 
5)	пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 
6)	шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7)	седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
На территории муниципального образования Леонидовский сельсовет по сведениям ЕГРН установлены следующие подзоны приаэродромной территории с реестровыми номерами:
- 58:00-6.732 (Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза);
- 58:00-6.729 (Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза);
- 58:00-6.731 (Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза);
- 58:00-6.730 (Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Пенза);
- 58:00-6.728 (Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Пенза).

Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
Постановлением РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» утверждено «Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (с последующими изменениями).
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных. 
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
Согласно ст. 105 Земельного кодекса зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов, является зоной с особыми условиями использования территорий.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (с последующими изменениями), утверждено Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее – Положение).
В соответствии с п.12 Положения на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона 
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Срок действия документа – до 01.03. 2028 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

[bookmark: _Toc178257028][bookmark: _Toc197350620][bookmark: _Toc226723388]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Леонидовского сельсовета и другой планировочной документации
 Генеральный план Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва № 206-41/7 от 28.02.2022 предусматривал:
Таблица 2.6-1
	
п/п

	Вид
объекта
	
Местоположение планируемого объекта

	
Статус объекта

	Функциональная зона
(за исключением линейных объектов)
	
Параметры
Объекта

	
Информация о реализации

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водозабор
	Пензенский район, Леонидовский сельсовет,
жд.ст. Леонидовка
	Планируемый к размещению
	Жилая зона
	-
	Не реализовано

	Транспортная инфраструктура

	2
	Автозаправочная станция
	Пензенский район, Леонидовский сельсовет,
жд.ст. Леонидовка
	Планируемый к размещению
	Зона транспортной инфраструктуры
	-
	Не реализовано

	Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

	3
	Предприятие текстильной, легкой промышленности

	Пензенский район, Леонидовский сельсовет,
жд.ст. Леонидовка
	Планируемый к размещению
	Зона режимных территорий

	Максимальная производительность линии при одном проходе тресты (конопляной соломы) через линию, 2.5 тонн/час)
	Реализовано
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[bookmark: _Toc178257029][bookmark: _Toc197350621][bookmark: _Toc226723389][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но значительная часть территории сельсовета занята лесами, поэтому развитие сельского хозяйства сильно ограничено и носит локальный характер.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория сельсовета расположена на склонах Приволжской возвышенности в бассейне реки Суры и представляет собой ландшафт слабоволнистой равнины. Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.
 Территория сельсовета на 79 % от общей площади занята лесами и разделена реками Инра и Медоевка на два водораздельных массива – западный и восточный. Восточная часть имеет относительно спокойный рельеф с уклонами к рекам, западная – с более крутым рельефом, имеются ручьи, образующие овраги. Южная часть сельсовета имеет общий уклон к водохранилищу. Склоны подвержены водной эрозии. Почвы преобладают светло-серые и темно-серые лесные, среднекаменистые, глинистые и суглинистые часто с повышенным показателем кислотности. В совокупности данные факторы позволяют сделать вывод о том, что развитие сельского хозяйства в Леонидовском сельсовете не имеет благоприятных условий, однако в границах поселения имеется большой рекреационный потенциал.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Леонидовского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: жд.ст. Леонидовка, с. Леонидовка, п. Вольный, п. Колос, п. Пролетаровка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон реки Инра.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся зоны с особыми условиями использования территорий.
Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Леонидовского сельсовета расположена в северо-восточной части Пензенского района Пензенской области. В структуре современного расселения доминирует административный центр – жд.ст. Леонидовка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура. 

жд.ст. Леонидовка
Территория села представляет собой компактное образование, треугольной формы, и разделенное проходящими через поселение железнодорожными путями на два контура. Западная граница станции примыкает к границе сельсовета, северо-восточная часть села граничит с зоной садоводства, южная и юго-восточная части населенного пункта ограничены зоной специального назначения.
Селитебная застройка увязана с транспортной сетью населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Общественно-деловой центр сформирован не обособлено и представлен магазинами, школой, библиотекой, отделениями банка и почты, зданием администрации сельсовета.
Село электро- и газифицировано, присутствует централизованное водоснабжение. Централизованное водоотведение в селе отсутствует. Система теплоснабжения децентрализована.

с. Леонидовка
Территория села имеет сильно вытянутую форму по направлению с севера на юг и расположено на левом берегу реки Инра, повторяя траекторию ее русла.  Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами. Транспортная сеть представлена несколькими улицами и увязана с рельефом местности. Свободные от застройки территории заняты огородами. Общественно-деловой центр отсутствует.
Северо-восточная часть села примыкает к зоне садоводства.
Село электро- и газифицировано, централизованное водоснабжение и водоотведение в селе отсутствует. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

п. Вольный
Населенный пункт расположен в северо-восточной части Леонидовского сельсовета. Поселок имеет вытянутую форму с северо-запада на юго-восток. Северная и юго-восточная части поселка примыкают к границам сельсовета. Жилая застройка занимает северную и центральную части поселения. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Общественно-деловой центр отсутствует.
Село газо- и электрифицировано, централизованное водоснабжение и водоотведение отсутствуют. Система теплоснабжения децентрализована, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.

п. Пролетаровка
Территория поселка расположена в северной части сельсовета, имеет сильно вытянутую форму по направлению с севера на юг, северо-западная и юго-восточная части населенного пункта примыкают к границам муниципального образования Леонидовского сельсовета, а северо-восточная часть – граничит с зоной садоводства. Поселение распложено вдоль русла на правом берегу реки Инра. Селитебная зона расположена на всей территории поселка и разделена транспортной сетью, которая представлена одной улицей, на две части в равных пропорциях. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Общественно-деловой центр отсутствует.
Село электро- и газифицировано, централизованное водоснабжение и водоотведение в селе отсутствует. Система теплоснабжения децентрализована.

Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Леонидовского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Инра, р. Медоедовка, Сурское водохранилище). 
Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты Леонидовского сельсовета: жд.ст. Леонидовка, с. Леонидовка, п. Вольный, п. Пролетаровка располагаются на значительном удалении от сети федеральных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Леонидовского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	жд.ст.
	Леонидовка
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	село
	Леонидовка
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	3
	поселок
	Вольный
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	4
	поселок
	Пролетаровка
	+
	-
	-
	+
	-
	-



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, рекреационный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Леонидовский сельсовет имеет благоприятные условия для развития рекреационной деятельности;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
[bookmark: _Toc45096705]- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Леонидовского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Леонидовского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc178257030][bookmark: _Toc197350622][bookmark: _Toc226723390]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.8.1. Баланс территории
Общая площадь в административных границах Леонидовского сельсовета составляет 13322,09 га (таблица 2.8-1). 
Наличие и распределение земельного фонда Леонидовского сельсовета по категориям земель (2025г.)
Таблица 2.8-1
	№
п/п
	Категории земель*
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельского поселения, в том числе: 
	га
	13322,09

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	1031,37

	2.1
	Земли населенных пунктов:
	га
	407,32

	2.1.1
	железнодорожная станция Леонидовка
	га
	282,39

	2.1.2
	село Леонидовка
	га
	50,48

	2.1.3
	поселок Вольный
	га
	38,82

	2.1.4
	поселок Пролетаровка
	га
	35,63

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	1312,33

	4.1
	Земли лесного фонда
	га
	10529,37

	5.1
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-

	6.1
	Земли водного фонда
	га
	17,46

	*Площади категорий земель и населенных пунктов указаны в соответствии с сведениями о границах муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 58:24-3.3) 27.04.2019 с учетом изменений от 01.11.2024.
Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Граница муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области была скорректирована 01.11.2024 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) с целью приведения границ в соответствие с фактическим расселением сельсовета. Значения площадей территории муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района и категорий земель указаны в соответствии с актуальными сведениями из ЕГРН на текущий момент проектирования. 
Из общей площади территории Леонидовского сельсовета 7,74 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 3,06 % - земли населенных пунктов, 79,04 % - земли лесного фонда.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Леонидовского сельсовета в сельскохозяйственном отношении низкая. 
Леонидовский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения со средней плотностью населения, с наличием свободных территорий под развитие жилой и производственной зон.

2.8.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Расчетный срок 

	Жилые зоны

	1
	Жилые зоны
	га
	382,77
	362,76

	Общественно-деловые зоны

	2
	Общественно-деловые зоны
	га
	6,92
	4,2

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3
	Производственная зона
	га
	0,76
	72,07

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	10,42

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	35,59
	38,96

	Зоны сельскохозяйственного использования

	6
	Зона садоводства, огородничества
	га
	113,69
	109,82

	7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	0,82
	6,41

	Зоны рекреационного назначения

	8
	Зона отдыха
	га
	-
	23,21

	Зона лесов

	9
	Зона лесов
	га
	-
	170,54

	Зоны специального назначения

	10
	Зона кладбищ
	га
	5,66
	5,66

	11
	Зона режимных территорий
	га
	917,2
	847,91

	12
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,06
	0,06

	Иные зоны

	13
	Иные зоны
	га
	-
	8,34

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
	Зона инженерной инфраструктуры – это зона размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры.
Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зоны сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.

Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. Такие зоны обеспечивают сохранение и восстановление окружающей среды, поддержание экологического баланса, создавая благоприятные условия для жизни человека. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Зона отдыха - предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона лесов
Данные зоны предназначены для обеспечения правовых условий сохранения и воспроизводства лесов.
Зоны специального назначения
Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
Зона режимных территорий – в состав таких территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.
Зона складирования и захоронения отходов – предназначена для размещения и функционирования объектов размещения отходов производства и потребления, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других территориальных зонах.
Иные зоны
Функциональная зона предназначена для территорий общего пользования, в границах которых возможно:
- размещение автомобильных дорог, проездов, объектов инженерной инфраструктуры;
- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории;
- общее пользование водными объектами (использование территории, примыкающей к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования)
- территории в границах санитарно-защитных зон (за пределами границ объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны).

[bookmark: _Toc178257031][bookmark: _Toc197350623][bookmark: _Toc226723391]2.9 Население и трудовые ресурсы

[bookmark: _Toc178257032][bookmark: _Toc197350624][bookmark: _Toc226723392]2.9.1 Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
Динамика изменения численности населения Леонидовского сельсовета по годам.
Таблица 2.9.1-1.
	№ п/п
	Наименование
	Число жителей, чел.

	
	Годы
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 

	
	Леонидовский сельсовет, всего
	2057
	2056
	2060
	2003
	2187

	1
	жд.ст. Леонидовка
	2038
	2037
	2041
	1984
	2168

	2
	с. Леонидовка
	9
	9
	9
	9
	9

	3
	п. Вольный
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	п. Пролетаровка
	9
	9
	9
	9
	9


В целом в Леонидовском сельсовете наблюдается отрицательная динамика по численности населения.

[bookmark: _Toc178257033][bookmark: _Toc197350625][bookmark: _Toc226723393]2.9.2 Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана – 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее – Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы. 
Средний коэффициент естественного прироста (убыли) за 2025, 2030, 2035 годы (на 1000 человек населения) составляет -8,2; средний коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) составляет 7,1, при этом средний коэффициент смертности (на 1000 человек населения) – 15,3, а коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) – -7,9. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, за последние пять лет численность населения в целом по сельсовету снизилась на 427 человека.  
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -8,2.
Прогнозная численность населения Леонидовского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2035г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn – численность населения на начало планируемого периода (2187);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (10);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-16,1).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир – коэффициент естественного прироста населения (-8,2);
Кмигр прир – коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-7,9).
Прогнозная численность населения Леонидовского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035года) составит 1859 человека.
Анализ численности населения сельсовета за последние годы выявил рост, однако, на основе современных показателей естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших, можно сделать вывод, что численность населения к 2035 году уменьшится. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
 
[bookmark: _Toc178257034][bookmark: _Toc197350626][bookmark: _Toc226723394]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

[bookmark: _Toc178257035][bookmark: _Toc197350627][bookmark: _Toc226723395]2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
[bookmark: _Toc45096715]Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем. В совокупности это оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
На территории сельсовета жилой фонд состоит из муниципального и частного.
На территории Леонидовского сельсовета общая площадь жилых помещений по состоянию на 1. 01. 2026 года составляет – 42,35 тыс.м², из них муниципальный жилой фонд составляет 347,9 м². В среднем на одного жителя приходится 19,4 м² общей площади жилых помещений. 
Характеристика жилого фонда приведена в таблице 2.10.1-1.
Таблица 2.10.1-1
	Наименование
	Жилой фонд

	
	Индивидуальный жилой фонд:
	Муниципальный жилой фонд:

	
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, м²

	жд.ст. Леонидовка
	755
	42000,1
	1
	347,9

	с. Леонидовка
	31
	-
	-
	-

	п. Вольный
	12
	-
	-
	-

	п. Пролетаровка
	17
	-
	-
	-

	Итого
	42348


Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда сельсовета. Вместе с тем на территории Леонидовского сельсовета происходит активное освоение свободных территорий в большей степени под индивидуальное жилищное строительство.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc178257037]2.11. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc178257038]Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.

[bookmark: _Toc197350628][bookmark: _Toc226723396]2.11.1. Железнодорожный транспорт
В границах Леонидовского сельсовета расположены следующие железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
· двухпутный электрифицированный участок «Пенза – Кузнецк» на пути направления «Пенза – Сызрань».
К железнодорожному участку «Пенза – Кузнецк» примыкает железнодорожный участок необщего пользования, протяженностью 1040 м.
В границах муниципального образования расположены промежуточная железнодорожная станция с вокзалом «Леонидовка».
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р на территории сельсовета не предусмотрены мероприятия в области железнодорожного транспорта.

[bookmark: _Toc178257039][bookmark: _Toc197350629][bookmark: _Toc226723397]2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Леонидовского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc178257040][bookmark: _Toc197350630][bookmark: _Toc226723398]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Леонидовского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза, примерно в 30 км.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc178257041][bookmark: _Toc197350631][bookmark: _Toc226723399]2.11.4. Автомобильный транспорт
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, расположенных на территории Леонидовского сельсовета, приведен в таблице 2.11.4-1.

Таблица 2.11.4-1
	
	Вид объекта*
	Наименование объекта/иденти-фикационный номер
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта**

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель (км)
	Вид покрытия/категория

	

	[bookmark: _Hlk148693704]

	1
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога «п. Ахуны – с. Золоторевка»
	Пензенский район Леонидовский сельсовет
	Протяженность, км
	9,987
	Асфальтобетонные/Ⅳ

	2
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога «Подъезд к станции Леонидовка»
	Пензенский район Леонидовский сельсовет
	Протяженность, км
	0,461
	Асфальтобетонные/Ⅳ

	3
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога «р.п. Золотаревка – станция Шнаево»
	Пензенский район Леонидовский сельсовет
	Протяженность, км
	4,875
	Асфальтобетонные/Ⅴ

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.


Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Засечного сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги регионального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.

Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
На территории Леонидовского сельсовета на территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения:

Перечень автомобильных дорог (улиц) Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области
Таблица 2.11.4-2
	Наименование дороги
	Протяженность(м)
	Ширина автодороги в м

	жд. ст. Леонидовка
	
	

	1.
	ул. Заовражная
	3246
	4,5

	2.
	ул. Южная
	1796
	4,5

	3.
	ул. Школьная
	1316
	4,5

	4.
	ул. Северная
	2073
	4,5

	5.
	ул. Новая
	868
	4,5

	6.
	ул. Рабочая
	947
	4,5

	7.
	ул. Лесная
	960
	4,5

	8.
	ул. Узкоколейная
	897
	4,5

	9.
	ул. Дачная
	2668
	4,5

	итого
	14771

	с. Леонидовка
	
	

	1.
	ул. Зеленая
	1353
	4,5

	итого
	1353

	п. Вольный
	
	

	1.
	ул. Привольная
	809
	4,5

	2.
	ул. Заовражная
	465
	4,5

	итого
	1274

	п. Пролетаровка
	
	

	1.
	ул. Заречная
	1270
	4,5

	итого
	1270

	ВСЕГО по муниципальному образованию*
	18668


Значительная часть автодорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.
Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а также за его пределами.
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района автомобильные дороги федерального значения отсутствуют.
По данным Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (письмо № 3-4/2111-р от 01.07.2025) на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями), строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не планируется. 
Согласно материалам генерального плана Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва от 28.02.2022 № 206-41/7 на территории сельсовета планируется строительство автозаправочной станции в северной части населенного пункта железнодорожная станция Леонидовка.

[bookmark: _Toc51252121][bookmark: _Toc194674271][bookmark: _Toc197350632][bookmark: _Toc226723400]2.11.5. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области магистральные трубопроводы отсутствуют.
На территории сельсовета проходят распределительные трубопроводы высокого давления. 

[bookmark: _Toc178257042]2.12. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.
Согласно статье 9.2 Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;
б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;
в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;
г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;
2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.
В организации инженерно-коммунального обслуживания довольно важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 
Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 

[bookmark: _Toc197350633][bookmark: _Toc226723401][bookmark: _Toc178257043]2.12.1. Водоснабжение 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
Источником водоснабжения на территории сельского поселения служат подземные воды, водоснабжение осуществляется от каптажа. Централизованными сетями водопровода охвачены объекты соцкультбыта, школа, фельдшерско-акушерский пункт и частная застройка жд.ст. Леонидовка. На территории муниципального образования отсутствует централизованная система водоснабжения отсутствует в населенных пунктах: п. Пролетаровка и п. Вольный, с. Леонидовка, жители частного сектора используют воду из родников и колодцев.
Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни Рожновского. Транспортировка воды от источника к водопотребителям осуществляется водопроводной сетью, общей протяженностью по селу 15км. На существующий момент 90% домовладений обеспечены централизованным водоснабжением.
Система водоснабжения состоит из ВЗУ и водопроводных сетей.
В состав водозаборного узла входят:
1) каптаж, расположенный по адресу: с. Леонидовка, ул. Зеленая;
2) 2 накопительных башни высотой 12 м, емкостью бака по 25 м3 каждая;
3) водопроводные сети.
Кольцевые водопроводные сети проложены из ПВХ трубопроводов общей протяженностью 17,0 км. Износ существующих водопроводных сетей не известен, так как инвентаризация водопровода не производилась.
На территории сельсовета расположен объект, подлежащий региональному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов (родников) – родник «Семь ручьев». В состав родника входит каптаж и водопроводные сети в ЛПДС «Пенза».
В настоящее время водопровод находится в собственности муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области. Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования – ММУП ЖКХ «Леонидовка».
Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:
- Износ артезианских скважин;
- Износ водозаборных колонок;
- Износ водопроводных сетей.
Наибольший износ сетей приходится на водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные средней степенью износа сетей. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.
Действующая система водоснабжения, находится в удовлетворительном состоянии.
Для устойчивого функционирования и повышения надежности систем водоснабжения в соответствии с действующими нормативами предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию существующих систем, обеспечивающих централизованное водоснабжение населения и социально значимые объекты бюджетной сферы. Применение новых технологий и материалов позволит значительно сократить финансовые затраты при проведении реконструкции и модернизации, а также в разы увеличить сроки службы реконструируемых объектов. Предложения включают в себя также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению затрат на производство и передачу воды, снижению потерь и непроизводительных расходов при передаче воды потребителям, а также сокращению расхода воды на собственные нужды предприятий:
- установка приборов учета на водозаборных сооружениях;
 - замена существующих насосов на энергоэффективные, применение частотных преобразователей;
 - ремонт и очистка каптажа;
- установка на водозаборных узлах резервных источников энергоснабжения; 
- проведение работ по реконструкции и замене изношенных основных водоводов, предлагается заменить изношенные трубы из ПНД;
- проведение работ по замене запорной арматуры на водозаборных устройствах.
Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей позволит значительно уменьшить потери воды и повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению и социально значимым объектам бюджетной сферы, повысить надежность работы систем водоснабжения, качество питьевой воды.
Предлагается выполнить следующие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации существующих линейных объектов систем водоснабжения:
- выполнить работы по реконструкции существующих изношенных водоводов и водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб.
- произвести замену изношенной сетевой арматуры с установкой арматуры из материалов нового типа;
- провести ремонт и переоборудование существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;
- полностью оборудовать индивидуальными приборами учета (ИПУ) частный жилой фонд для учета и контроля фактического потребления ресурсов;
-провести ревизию водопроводных сетей с целью выявления и исключения незаконного водопользования.
Планируемое развитие
Планируемое развития определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025, утвержденной решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области шестого созыва № 168-29/6 от 18.02.2016 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 -2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).
Мероприятия по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры
 (2023-2027 гг.)
На этот период мероприятий по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027гг.) не запланировано.

2.12.2. Водоотведение
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения. 
На территории населенных пунктов Леонидовского сельсовета система централизованного водоотведения отсутствует.
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории Леонидовского сельсовета не планируются.

Расходы воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225 (с последующими изменениями) исходя из численности населения и территории объектов. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимается в зависимости от числа жителей, проживающих в данной зоне: не более 1000 чел. – 5 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой не более 2 этажей) или 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями высотой 3 этажа и выше); от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с (при застройке зданиями и сооружениями как высотой не более 2 этажей, так и высотой 3 этажа и выше). Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. чел. расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с.
Для жилых и общественных зданий или сооружений I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 - 2 часа (п.5.17 СП), а максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть: 24 ч - в населенных пунктах с числом жителей более 5 тыс. чел. и на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности; 36 ч - на промышленных предприятиях со зданиями или сооружениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности; 72 ч - в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел. и на сельскохозяйственных предприятиях (п. 5.18 СП).
Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов (за исключением случаев, для которых настоящим сводом правил установлены иные требования) на один пожар должен приниматься для здания или сооружения, требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 и 4 из этих же правил.
Противопожарный водопровод в населенных пунктах следует принимать низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления, как правило, принимают на производственных объектах согласно нормативным документам для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи 10 м при максимальном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания или сооружения.
Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог, проездов и подъездов для пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий или сооружений; допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода (не более двух) с учетом требований п. 8.5 СП и принятия мер против замерзания воды в них. 
Установка пожарных гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на водопроводном вводе в здание или сооружение не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Допускается предусматривать прокладку рукавных линий по проездам и подъездам для пожарной техники.
Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований к ним. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
При прокладке линий противопожарных водопроводов под землей или в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При наземной и надземной прокладке водопровода пожарные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом конструктивное исполнение пожарных гидрантов и отключающей арматуры, а также условия их размещения должны исключать замерзание воды при отрицательных температурах наружного воздуха. 
Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел - не менее 75 мм. Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, в емкостях (резервуарах) систем водоснабжения следует предусматривать пожарный объем воды. Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям, указанным в таблице 1 раздела 5 СП. Примечание: при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, рассчитанного на основе таблицы 1 раздела 5 СП. 
Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м до населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., а также до промышленных и сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с. Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденной постановлением администрации Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 03.03.2014г. № 18 (с последующими изменениями) в целях обеспечения противопожарной безопасности на территории ст. Леонидовка имеется 45 пожарных гидранта, которые установлены на водопроводных сетях в специальных колодцах.
Планируемое развитие 
Планируемое развития определено Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025, утвержденной решением Комитета местного самоуправления Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области шестого созыва № 168-29/6 от 18.02.2016 на базе региональной программы Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 -2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 02.03.2023 № 128-пП (с последующими изменениями).
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунальной инфраструктуры на территории Леонидовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257044][bookmark: _Toc197350634][bookmark: _Toc226723402]2.12.3. Электроснабжение
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории Леонидовского сельсовета нет.
По территории Леонидовского сельсовета Пензенского района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ 10 кВ;
- ВЛ 35 кВ;
- ВЛ 110 кВ.
Электроснабжение муниципального образования осуществляет филиал ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».
Потребность населения сельсовета в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в основном от тяговой подстанции «ПС 110 кВ Леонидовка тяговая», трансформаторная мощность которой составляет 32 МВА расположенной в северной части жд.ст. Леонидовка.
В юго-западной части станции Леонидовка расположена электрическая подстанция «ПС 110 кВ УХО», трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. 
На территории сельсовета числится 11 трансформаторных подстанций.
Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энерго Пенза». 
Воздействие системы электроснабжения Леонидовского сельсовета на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 
Мероприятия в области электроснабжения на территории Леонидовского сельсовета не планируются.
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Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СниП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СниП 41-02-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280 (с последующими изменениями), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более. 
Система централизованного теплоснабжения на территории населенных пунктов отсутствует.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. В настоящее время теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на газовом топливе.
Теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от индивидуальных отопительных котлов, в населенном пункте в жд.ст. Леонидовка на территории школы расположена котельная МОБУ СОШ в ст. Леонидовка, работающая на газовом топливе. Котельная школы отдельно стоящая, и тепловая энергия в отапливаемые здания поступает по тепловым сетям. Характеристики объекта теплоснабжения указаны в таблице 2.12.4-1.

Характеристика объектов теплоснабжения муниципального образования 
Леонидовский сельсовет.
Таблица 2.12.4-1
	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное

	жд.ст. Леонидовка
	
	

	ул. Узкоколейная, 36
	«Универсал», 200 кВт.
	Газ


[bookmark: _Hlk120871630][bookmark: _Toc178257046][bookmark: _Toc197350636]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Леонидовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc226723404]2.12.5. Газоснабжение
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, включая деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
По территории поселения проходят распределительные газопроводы высокого давления. 
Объект, снабжающий Леонидовский сельсовет природным газом – ГРС «Чемодановка».
В настоящее время газифицирована жд.ст. Леонидовка; п. Вольный, п. Пролетаровка, с. Леонидовка используют газ привозной в баллонах. 
[bookmark: _Toc194674276][bookmark: _Toc197348013]На территории Леонидовского сельсовета организация, обеспечивающая газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Леонидовского сельсовета мероприятий в области газоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc178257047][bookmark: _Toc197350637][bookmark: _Toc226723405]2.12.6. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи – объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовое отделение в жд.ст. Леонидовка, ул. Северная, 163.
Телевещание на территории Леонидовского сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области связи и телекоммуникации на территории Леонидовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257048][bookmark: _Toc197350638][bookmark: _Toc226723406]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Леонидовского сельсовета приведена в таблице 2.13.1-1.

[bookmark: _Toc178257049][bookmark: _Toc197350639][bookmark: _Toc226723407]2.13.1. Образование
Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения об общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области.
Перечень образовательных учреждений Леонидовского сельсовета
Таблица 2.13.1-1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Год строительства
	Вместимость проектная/фактическая

	Общеобразовательные учреждения
	
	

	1
	[bookmark: _Toc225350223]МОБУ СОШ ст. Леонидовка
	жд.ст. Леонидовка, ул. Узкоколейная, 36
	1994
	185/-

	Дошкольные образовательные учреждения
	
	

	1
	МБДОУ Детский сад ст. Леонидовка Пензенского района
	жд.ст. Леонидовка, ул. Октябрьская, 21 
	2009

	280/-



Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете, не отвечает социальным запросам;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Мероприятия генерального плана
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
Согласно перечню планируемых мероприятий СТП Пензенского района действия в области образования на территории сельсовета не планируются.
В соответствии с полномочиями Леонидовского сельсовета мероприятия в области дошкольного и школьного образования не планируются.

[bookmark: _Toc178257050][bookmark: _Toc197350640][bookmark: _Toc226723408][bookmark: _Toc45096875]2.13.2. Здравоохранение
Согласно Приказу Минздрава России от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению осуществляется в медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (далее - медицинские организации).
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается:
1) в амбулаторных условиях, в том числе:
- в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее структурном подразделении;
- по месту жительства (пребывания) пациента - при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников и обучающихся;
- по месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климатогеографических условий, при организации профилактических мероприятий, включая место работы, учебы граждан, при организации культурно-массовых и спортивных мероприятий;
2) в условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами (акушерками), другими медицинскими работниками со средним профессиональным образованием или с высшим образованием (уровень бакалавриата) фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья поликлиник;
2) первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-терапевтами участковыми цехового врачебного участка, врачами общей практики (семейными врачами) врачебных амбулаторий, врачебных здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, кабинетов, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), центров здоровья поликлиник и отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых;
3) первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-специалистами поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Первый уровень оказания медицинской помощи на территории муниципального образования Леонидовский сельсовет представлен доврачебной первичной медико-санитарной помощью, которая оказывается в помещении врачебной амбулатории «Леонидовская амбулатория», расположенном по адресу: Пензенская область, Пензенский район, жд.ст. Леонидовка, ул. Школьная, 48. 
Первичная врачебная и доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в центральной районной больнице: ГБУЗ «Пензенская РБ». 
ГБУЗ «Пензенская РБ» включает в себя здания лечебно диагностического назначения, административно- хозяйственного назначения, имеет собственные котельные, аптеку, пищеблок, овощехранилище, прачечную, гаражи, автономное аварийное электрообеспечение.
Круглосуточную стационарную помощь население получает в:
1) Стационаре № 1 (с. Кондоль, ул. Мира, 1):
· Отделение терапии – 15 коек;
· Отделение сестринского ухода — 7 коек.
2) Стационаре № 2 (г. Пенза, Сухумский пр-д, 8):
· Отделение терапии – 30 коек;
· Отделение неврологии — 30 коек;
Амбулаторную помощь можно получить в:
· Поликлинике № 1 (с. Кондоль, ул. Мира, 1) (на 152 посещения);
· Поликлинике № 2 (г. Пенза, Сухумский пр-д, 8) (на 336 посещений);
· Поликлинике № 3 (с. Засечное Пензенского района, ул. Звёздная, 2А (г. Спутник)) (на 291 посещение).
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объектах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области.
Согласно СТП Пензенской области в Леонидовском сельсовете Пензенского района планируется строительство объекта здравоохранения – врачебная амбулатория площадью 340 кв.м.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Леонидовского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc178257051][bookmark: _Toc197350641][bookmark: _Toc226723409]2.13.3. Культура и досуг
Сеть учреждений культуры и искусства сформирована, исходя из социальной и нормативной потребности в объектах культуры.
Система культуры на территории сельсовета представлена следующими объектами:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Леонидовский поселенческий досуговый центр» (год постройки – 1972 г, год проведения реконструкции здания – 2010г, количество зрительских мест – 120 ед., количество посадочных мест – 63 ед., общая площадь здания – 502,8 кв.м.) (жд.ст. Леонидовка, ул. Школьная, 48);
- Библиотека (количество читательских мест – 4 ед.) (жд.ст. Леонидовка, ул. Школьная, 48).
В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали. Также в здании ДЦ проводятся занятия дополнительного образования.
Вопросы в области культуры относятся к полномочиям Пензенского района. 
Мероприятия, проводимые в сфере культуры могут предусматриваться СТП Пензенского района Пензенской области.
Согласно СТП Пензенского района Пензенской области, в Леонидовском сельсовете Пензенского района не планируются к строительству объекты в области культуры.
[bookmark: _Toc178257052]
[bookmark: _Toc197350642][bookmark: _Toc226723410]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Спортивная база на территории Леонидовского сельсовета представлена в таблице 2.13.4.-1.

Перечень основных спортивных объектов, расположенных на территории 
Леонидовского сельсовета
Таблица 2.13.4.-1
	№ п.п.
	Наименование объекта и организации физкультуры и спорта 

	Адрес размещения
	Вид деятельности, объем оказываемых услуг

	1
	2
	3
	4

	Открытые плоскостные спортивные сооружения

	1. 
	Пришкольный стадион МОБУ СОШ ст. Леонидовка
	жд.ст. Леонидовка, ул. Узкоколейная, 36
	Развлечение, оздоровление, занятие спортом


Для спортивной подготовки школа обладает достаточной материальной базой: спортивный зал, футбольный стадион, гимнастический городок, баскетбольная площадка, беговая дорожка, туристическое снаряжение.
В школе реализуется проект «Спортивный чемпионат школы», в рамках которого проводятся общешкольные чемпионаты по различным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, лыжным гонкам, баскетболу, шахматам и шашкам.
В спортивном зале (спортплощадке) школы ст. Леонидовка проводятся различного рода мероприятия спортивного характера, в том числе районные соревнования и т.п.
На базе школы проводят секции различных направлений: легкая атлетика, «Богатырь», баскетбол, лыжный спорт.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Пензенского района Пензенской области, в Леонидовском сельсовете Пензенского района не планируются к строительству объекты в области физкультуры и спорта.

[bookmark: _Toc178257053][bookmark: _Toc197350643][bookmark: _Toc226723411]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]На территории Леонидовского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляют:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района» (с. Кондоль, ул. Осипова, д. 46).
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Леонидовского сельсовета не планируется.

[bookmark: _Toc178257054][bookmark: _Toc197350644][bookmark: _Toc226723412]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположены объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти:
- здание администрации Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области по адресу: жд.ст. Леонидовка, ул. Южная, 78.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Леонидовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257055][bookmark: _Toc197350645][bookmark: _Toc226723413]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Леонидовского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257056][bookmark: _Toc197350646][bookmark: _Toc226723414]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
На территории поселения имеются объекты по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг, объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов (таблица 2.13.8-1).
Непроизводственные объекты по предоставлению 
населению услуг (наиболее значимые)
Таблица 2.13.8-1
	№
	Наименование
	Местоположение объекта

	1
	МФЦ
	жд.ст. Леонидовка, ул. Южная, 78

	2
	Отделение банка
	жд.ст. Леонидовка, ул. Школьная, 48


Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Леонидовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257057][bookmark: _Toc197350647][bookmark: _Toc226723415]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Леонидовского сельсовета расположено 1 сельское кладбище, входящее в реестр мест захоронений на территории Пензенского района Пензенской области (таблица 2.13.9-1).
[bookmark: _Toc45096896]
Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№ п/п
	Перечень кладбищ
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	1
	жд.ст. Леонидовка (58:24:0400201:3)
	Пензенская область, Пензенский район, Леонидовский сельсовет, примерно в 340 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами ориентира, адрес ориентира: ст. Леонидовка, ул. Заовражная, д.88а
	4,44

	
	Итого:
	4,44 га 


Средний процент заполнения кладбищ – 50 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 4,44 га.
Резерв территорий захоронения составляет 2,22 га.
Для всего сельсовета на расчетный срок до 2035 требуется для захоронений участок общей площадью 0,3 га. После 2035 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 2,22 га-0,3 га = 1,92 га. В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.
На территории Леонидовского сельсовета примерно в 300 м на северо-запад от с. Леонидовка расположено 1 архивное кладбище, ранее имеющее статус сельского. На сегодняшний день захоронения на данном кладбище не проводятся. Исключение составляют только подзахоронения в могилы близких родственников. Все это осуществляется в пределах установленных оградок и строго при наличии свободного места.
На текущий момент планирования на территории Леонидовского сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия генерального плана
Мероприятиями генерального плана не предусмотрено размещение новых мест захоронения на территории Леонидовского сельсовета.

[bookmark: _Toc178257058][bookmark: _Toc197350648][bookmark: _Toc226723416]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
Согласно ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции органа религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 
Органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.
Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности.
Сведения о вероисповедании могут также содержаться в наименованиях юридических лиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Иные юридические лица, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, не вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.
Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
В соответствии с ст. 21 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (с последующими изменениями) в собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
На территории сельсовета находится один объект религиозной организации (объединения):
– «Храм святого благоверного князя Александра Невского» ст. Леонидовка Пензенского района Пензенской области. Был заложен в 1998г., освящен 27 апреля 2024 г.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории Леонидовского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257059][bookmark: _Toc197350649][bookmark: _Toc226723417]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории Пензенской области определен ряд перспективных объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. Согласно перечню данных объектов, на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района не предусмотрены такие объекты.
Согласно действующей схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.2 (Северная зона) отходы поступают на полигон ТКО по адресу г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5, географические координаты 53.231607, 45.20543. Данным координатам соответствует земельный участок с кадастровым номером 58:29:2001003:5486. 
Данные о расположении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.1 (Северная зона).
Сведения о населенных пунктах с нерегулярной транспортной доступностью, а также не охваченных организованным сбором ТКО, указаны в приложении 9.6 к территориальной схеме. Согласно данному приложению на территории Леонидовского сельсовета не охвачены организованным сбором ТКО следующие населенные пункты: п. Вольный, п. Пролетаровка.
Реестр мест накопления ТКО, эксплуатируемых структурами Министерства обороны Российской Федерации на территории Пензенской области, указан в приложении 9.7 к территориальной схеме. На территории сельсовета расположен 1 полигон, эксплуатируемый структурами Министерства обороны Российской Федерации.
Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, содержатся в приложении 10.1 схемы ТКО. На территории сельсовета расположен 2 полигона захоронения и хранения отходов.
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.2 (Северная зона).
Требования к оборудованию и содержанию контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов определены СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (с последующими изменениями) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления.
В случае если обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления.
В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, орган местного самоуправления запрашивает позицию территориального органа Роспотребнадзора.
По результатам рассмотрения заявки органом местного самоуправления принимается решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Основные требования к размещению контейнерных площадок:
Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение c 3-х сторон высотой не менее 1 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Расстояние от контейнерных или специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах – не менее 15 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, но не более чем на 25%.
Владелец контейнерной или специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.
Транспортирование крупногабаритных отходов (КГО) со специальной площадки к месту осуществления деятельности по обращению с отходами должно проводиться с использованием специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным знаком, на объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Леонидовского сельсовета отсутствуют.
Вывоз ТБО на территории поселения осуществляется на подготовленную контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов с санитарно - защитной зоной согласно СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 - 500м.северо-западнее жд. ст. Леонидовка с последующей перегрузкой и вывозом с территории поселения. 
Мероприятия генерального плана
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc178257060][bookmark: _Toc197350650][bookmark: _Toc226723418][bookmark: _Toc136002521]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
Муниципальные образования Пензенской области, исходя из экономической специфики деятельности, делятся на три группы: преимущественно промышленная; преимущественно сельскохозяйственная; смешанная. 
Пензенский район отнесен к смешанной группе. Они характеризуются развитой отраслью сельского хозяйства и наличием перерабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, товаров народного потребления, а также строительной индустрии. Продукция указанных отраслей имеет устойчивый спрос, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Имеют достаточно высокую степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Основные стратегические направления развития муниципальных образований смешанной группы:
- стимулирование развития приоритетных отраслей и бюджетообразующих предприятий, модернизация промышленного производства, повышение производительности труда;
- рост конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;
- развитие производственной и потребительской кооперации, предприятий перерабатывающей промышленности;
- увеличение плотности малого и среднего бизнеса: крестьянских фермерских хозяйств, мини-ферм, тепличных хозяйств, логистических структур и других форм;
- реализация инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства;
- устойчивое развитие территорий, обеспечение занятости и повышения уровня и качества жизни населения.

[bookmark: _Toc178257061][bookmark: _Toc197350651][bookmark: _Toc226723419]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района функционирует производство импортозамещающей продукции из лубяных культур ООО «МИК». Максимальная производительность линии при одном проходе тресты (конопляной соломы) через линию, 2.5 тонн/час) на территории Леонидовского сельсовета.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257062][bookmark: _Toc197350652]Генеральным планом Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области не предусмотрено мероприятий в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

[bookmark: _Toc226723420]2.15. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc178257063][bookmark: _Toc197350653][bookmark: _Toc226723421]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории сельсовета благоустроенные озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения сформированы в жд.ст. Леонидовка. В районе Леонидовского поселенческого досугового центра сформирован сквер, в районе здания школы расположена аллея, где установлен мемориал Памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники.
 Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест кратковременного отдыха населения, как в границах селитебных зон, так и вне. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня. 
Выводы: 
- рекомендуется развить рекреационный потенциал выделенных озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.
Мероприятия генерального плана
Генеральным планом мероприятий, направленных на развитие рекреации и туризма на территории Леонидовского сельсовета не запланировано.

[bookmark: _Toc178257064][bookmark: _Toc197350654][bookmark: _Toc226723422]2.15.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
- отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.).
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов; 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc178257065]Генеральным планом размещение мест массового отдыха населения на территории Леонидовского сельсовета не запланировано. 

[bookmark: _Toc197350655][bookmark: _Toc226723423]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Детские летние оздоровительные учреждения представлены, главным образом, лагерями для школьников с дневным пребыванием, работающими в дни школьных каникул.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Леонидовский сельсовет осуществляет деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей – оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Цветик-семицветик» на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы ст. Леонидовка.
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Леонидовского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области мест массового отдыха на территории Леонидовского сельсовета не предусмотрены.
[bookmark: _Toc178257066][bookmark: _Toc197350656][bookmark: _Toc226723424]2.15.4. Туризм
Территория сельсовета обладает большим рекреационным потенциалом. Это связано с наличием крупных водных объектов, лесных территорий и непосредственной близостью их к городу Пенза.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. 
Сельский туризм является не просто отраслью туристической индустрии, но выполняет следующие важные социально-экономические функции:
- создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской молодежи и женщин;
- обустройство сельских территорий;
- комплексное использование природных и культурных потенциалов сельских территорий.
Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности проживания в сельской местности.
Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Леонидовского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Леонидовского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc178257067][bookmark: _Toc197350657][bookmark: _Toc226723425][bookmark: _Toc121908430]2.16. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc178257068][bookmark: _Toc197350658][bookmark: _Toc226723426]2.16.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Леонидовского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc178257069][bookmark: _Toc197350659][bookmark: _Toc226723427]2.16.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение 
На территории сельсовета ситуация по водоотведению имеет неудовлетворительное состояние. Централизованная канализационная сеть на территории Леонидовского сельсовета отсутствует.
Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257070][bookmark: _Toc197350660][bookmark: _Toc226723428]2.16.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образование оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 781 (срок действия документа ограничен 01.09.2031) «Об утверждении правил проведения рекультивации и консервации земель».

[bookmark: _Toc178257071][bookmark: _Toc197350661][bookmark: _Toc226723429]2.16.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве – автомобильные дороги;
· по почвам и воде – производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Леонидовского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 9.1-9.1.3). Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов указаны в приложении 10.1 Схемы ТКО.
Состояние скотомогильников
На текущий момент планирования на территории Леонидовского сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Леонидовского сельсовета проходят объекты трубопроводного транспорта: распределительные газопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 


3. [bookmark: _Toc178257072][bookmark: _Toc197350662][bookmark: _Toc226723430]Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области, отсутствуют.

4. [bookmark: _Toc226723431]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области, отсутствуют.

5. [bookmark: _Toc178257074][bookmark: _Toc197350665][bookmark: _Toc226723432]Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Таблица 5-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Объекты здравоохранения

	





1
	Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь

	Врачебная амбулатория
	Пензенская область, Пензенский район, Леонидовский сельсовет, жд. ст. Леонидовка
	РЗ/ планируемый к размещению/
2029

	Жилые зоны
	Организация оказания населению медицинской помощи
	Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями)
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


[bookmark: _Toc178257075][bookmark: _Toc197350666]
6. [bookmark: _Toc226723433]Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Пензенского района Пензенской области, на территории Леонидовского сельсовета не планируются объекты местного значения муниципального района.

7. [bookmark: _Toc226723434][bookmark: _Toc178257077][bookmark: _Toc197350667]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc226723435]7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные – это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc178257078][bookmark: _Toc197350668][bookmark: _Toc226723436][bookmark: _Toc495916900]7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);

- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Леонидовского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН на территории Леонидовского сельсовета зоны затопления и подтопления отсутствуют. 
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», подверженные риску затопления, подтопления на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
[bookmark: _Hlk149549383]Природные пожары – лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 26.03.2026 № 212-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2026 года», на территории Леонидовского сельсовета подвержены угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров следующие населенные пункты: жд.ст. Леонидовка, с. Леонидовка.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Территория Леонидовского сельсовета находится в районе выезда пожарного подразделения пожарной охраны ДПК администрации Леонидовского сельсовета (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, жд.ст. Леонидовка. На вооружении 1 пожарный автомобиль АРС-14, в зимний период находится на улице и не функционирует.
Дежурство осуществляет 1 водитель дома на телефоне (АРС стоит во дворе дома водителя по адресу: Пензенская область, Пензенский район, жд.ст. Леонидовка, ул. Рабочая, 5).
На вооружении 2 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления по Пензенской области находится АЦ-5,5-40 УРАЛ (5557), АЦ-6,0-40 КАМАЗ (43118) в боевом расчете и АЦ-40 ЗИЛ (130)63Б в резерве. Численность личного состава на дежурных сутках до 8 человек.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля. В соответствии с требованием пункта 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна осуществляться на расстоянии не более 200 метров от каждого объекта защиты.
На территории Леонидовского сельсовета имеются источники наружного противопожарного водоснабжения – 46 пожарных гидрантов.

[bookmark: _Toc178257079][bookmark: _Toc197350669][bookmark: _Toc226723437]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Леонидовского сельсовета расположено 1 кладбище традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных
Исходя из статистики в Леонидовском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений
Исходя из статистики в Леонидовском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc178257080][bookmark: _Toc197350670][bookmark: _Toc226723438]7.4. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Леонидовского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах;
- авариями на железнодорожных путях.
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Леонидовского сельсовета проходят следующие линейные объекты транспортной инфраструктуры:
- автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «п. Ахуны – с. Золотаревка»;
- автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Подъезд к сатнции Леонидовка»;
- автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «р.п. Золотаревка – станция Шнаево».
Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне. Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области проходит железнодорожный участок общего пользования Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:
- двухпутный электрифицированный участок «Пенза – Кузнецк» на пути направления «Пенза – Сызрань».
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.1996 № 305 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Программа) предусматривалось строительство объектов по уничтожению химического оружия. Территория Леонидовского сельского поселения входит в зону защитных мероприятий объекта по уничтожению химического оружия. 
Программой определялись сроки реализации, согласно которым с 1998 г. по 2015 г. проводились проектно-изыскательские работы, с 2002 по 2013 гг. - капитальное строительство объектов промышленной зоны, 2016 год - капитальное строительство полигонов захоронения отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия.
Согласно Программе, были разработаны следующие мероприятия:
- мероприятия по обеспечению безопасности хранения и уничтожения химического оружия, а также безопасности при проведении работ по конверсии или уничтожению объектов по его производству и разработке;
- мероприятия по созданию государственной системы мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при проведении работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия на объектах по хранению химического оружия и объектах по уничтожению химического оружия, работ по конверсии или уничтожению объектов по его производству и разработке, а также работ по ликвидации последствий деятельности указанных объектов;
- мероприятия по охране здоровья персонала объектов по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия, объектов по его производству и разработке, а также граждан, проживающих и работающих в зонах защитных мероприятий, и членов международных инспекционных групп Организации по запрещению химического оружия;
- иные мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры территории проведения работ, подготовки кадров для осуществления работ, по информационному обеспечению деятельности и международному сотрудничеству в целях выполнения Программы.
На экологии района деятельность объекта не отразилась, проектные решения по оформлению технологического процесса уничтожения химического оружия на объекте обеспечили его безопасность для окружающей среды (использование эффективных систем очистки газовых выбросов, замкнутый технологический цикл по воде, совершенные системы активной и пассивной безопасности). 
Максимальное распространение загрязняющих веществ от данного объекта по воздуху не превышает 2 километров, а загрязнения по воде полностью исключены, поэтому даже при самых неблагоприятных условиях вредного воздействия на территорию поселения данный объект не оказывает. Во всех регионах, где находятся объекты по хранению и уничтожению химического оружия, действуют центры по обеспечению государственного экологического контроля и мониторинга этих объектов. Силами природоохранной службы на протяжении всего периода работы такого объекта проводится экологический контроль и мониторинг окружающей среды.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО – научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Леонидовского сельсовета РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории сельсовета проложены газопроводы высокого давления. 
На территории Леонидовского сельсовета возможно возникновение на электроэнергетических системах в связи с перегрузкой электропотребителями, износом оборудования, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи. На территории поселения расположены две электрические подстанции: 
- тяговая подстанция «ПС 110 кВ Леонидовка тяговая», трансформаторная мощность которой составляет 32 МВА расположенной в северной части жд.ст. Леонидовка;
-  электрическая подстанция «ПС 110 кВ УХО», трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты – это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Леонидовского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО – предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Леонидовского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее – АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее – ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc178257082][bookmark: _Toc197350672][bookmark: _Toc226723440]7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Леонидовского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257083][bookmark: _Toc197350673][bookmark: _Toc226723441]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Леонидовском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Территория Леонидовского сельсовета находится в районе выезда пожарного подразделения пожарной охраны ДПК администрации Леонидовского сельсовета (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, жд.ст. Леонидовка. На вооружении 1 пожарный автомобиль АРС-14, в зимний период находится на улице и не функционирует.
Дежурство осуществляет 1 водитель дома на телефоне (АРС стоит во дворе дома водителя по адресу: Пензенская область, Пензенский район, жд.ст. Леонидовка, ул. Рабочая, 5).
На вооружении 2 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления по Пензенской области находится АЦ-5,5-40 УРАЛ (5557), АЦ-6,0-40 КАМАЗ (43118) в боевом расчете и АЦ-40 ЗИЛ (130)63Б в резерве. Численность личного состава на дежурных сутках до 8 человек.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
На территории Леонидовского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
Согласно СТП Пензенской области размещение пожарных депо на территории Леонидовского сельсовета не планируется. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


8. [bookmark: _Toc178257084][bookmark: _Toc197350674][bookmark: _Toc226723442]Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Внесением изменений в Генеральный план предусматривается изменение границ населенных пунктов Леонидовского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется
	Цель планируемого использования земельных участков

	железнодорожная станция Леонидовка 

	1
	
Земли населенных пунктов
	Земельный участок:
58:24:0120501:404
58:24:0120501:31
58:24:0120501:32
58:24:0120501:33
58:24:0120501:34
58:24:0120501:78
58:24:0120501:98
58:24:0120501:35
58:24:0120501:37
58:24:0400101:544
Часть земельного участка:
58:24:0120501:4
58:24:0120501:6
58:24:0120501:70
	



5,17







0,39
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:24:0400301
58:24:0120401 
58:24:0120501
58:24:0400101
58:24:0400201
	2,27
	земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	село Леонидовка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала:
58:24:0400301
58:24:0120201
	0,54
	земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	поселок Вольный

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть земельного участка:
58:24:0120101:1
	0,2
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала: 
58:24:0400301
58:24:0120101
	0,1
	земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы

	поселок Пролетаровка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть кадастрового квартала
58:24:0120601
	0,001
	Земли населенных пунктов
	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 
	[bookmark: _Toc178257085][bookmark: _Toc197350675]№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	железнодорожная станция Леонидовка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Часть земельного участка:
58:24:0400301:1592
	0,12
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала: 58:24:0120401
58:24:0400301
58:24:0120501
58:24:0400101
58:24:0120506
58:24:0190301
	2,89
	земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	Часть земельного участка:
58:24:0400101:10
	0,07
	категория не меняется
	корректировка /уточнение границы

	село Леонидовка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала:
58:24:0400301
58:24:0120201
	1,09
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Вольный

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала 58:24:0120101
	2,01
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Пролетаровка

	1
	Земли населенных пунктов
	Часть кадастрового квартала 58:24:0120601
	5,26
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы




[bookmark: _Toc226723443]9. Перечень земельных участков, для которых устанавливается функциональная зона «Зона лесов», с указанием планируемой категории земель и планируемого использования

Генеральным планом, по обращению заинтересованного лица (Администрация Пензенского района Пензенской области), предусматривается установление функциональной зоны «Зона лесов» в отношении перечня земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) (см. Приложение 1, 2 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области). 
Перечень земельных участков, для которых устанавливается функциональная зона «Зона лесов», с указанием планируемой категории земель и планируемого использования, отражен в таблице 9.1.
Сведения о земельных участках отображены в материалах по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план Леонидовского сельсовета в рамках процедуры включения непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда в соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ). 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы земель лесного фонда и исключаются из границ земель сельскохозяйственного назначения, отражен в таблице 9.1.
Таблица 9.1
	№
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель по данным ЕГРН
	Категория земель, перевод в которую планируется
	Планируемое использование земельных участков
	Основание

	1
	58:24:0400301:2126
	72,44
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли лесного фонда/ вывод данного земельного участка из сельскохозяйственного оборота в под ведение лесного хозяйства
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения от 01.11.2025 № 25/6538

	2
	58:24:0400301:2130
	55,18
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли лесного фонда/ вывод данного земельного участка из сельскохозяйственного оборота в под ведение лесного хозяйства
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения от 01.11.2025 № 25/6538

	3
	58:24:0400301:2127
	39,6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли лесного фонда/ вывод данного земельного участка из сельскохозяйственного оборота в под ведение лесного хозяйства
	Ведение лесного хозяйства
	Решение об учете предложения от 01.11.2025 № 25/6538

	4
	Часть кадастрового квартала 58:24:0400301
	3,31
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли лесного фонда/ вывод части территории из сельскохозяйственного оборота в под ведение лесного хозяйства
	Ведение лесного хозяйства
	Согласно п.6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ


Вышеуказанные земельные участки расположены в северо-восточной части территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области. Правообладатель - администрация Пензенского района Пензенской области.
Указанные земельные участки сельскохозяйственного назначения невозможно использовать в сельскохозяйственном обороте, так как на них произрастает древесно-кустарниковая растительность на протяжении более 20 лет, с высотой деревьев более 5 м, плотным густым покрытием, смешанного типа (березы, клены, сосны, осины, орешник и т.п.). 
Кроме того, в связи с длительным неиспользованием в сельскохозяйственном обороте данных земельных участков, типом почв, плодородие почв снизилось, понизился балл бонитет почвы. В соответствии с заключением Пензенского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России» на земельных участках с кадастровыми номерами 58:24:0400301:2126, 58:24:0400301:2130, 58:24:0400301:2127 нецелесообразно выращивание сельскохозяйственных культур: агрохимические показатели почв на данных земельных участках характеризуются как очень низко- и низкоплодородные (см. Приложение 3 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области). Из-за отсутствия попадания прямых солнечных лучей, а также достаточного количества воздуха. часть земельных участков заболочены. Большая часть земельных участков является смежными с землями лесного фонда, труднодоступными для проезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники, имеют небольшую площадь, чересполосицу, удаленности от продуктивных сельскохозяйственных угодий, что также не представляет инвестиционной привлекательности для крупных сельскохозяйственных предприятий, а также для небольших хозяйствующих субъектов.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что мероприятие по выводу данных участков из сельскохозяйственного оборота под другую деятельность, а именно под ведение лесного хозяйства является целесообразным.
Перевод данных земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию земли лесного фонда проводится с учетом распоряжения Правительства Пензенской Области от 28.10.2025 № 964-рП «О переводе земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области в лесной фонд (см. Приложение 4 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области).

[bookmark: _Toc226723444]10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
	
На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.

[bookmark: _Toc178257086][bookmark: _Toc197350676][bookmark: _Toc226723445]11. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 11.1.
Таблица 11.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025год)
	Расчетный срок (2035год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	13322,09
	13322,09

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	407,32
	404,54

	1.2.1
	железнодорожная станция Леонидовка
	га
	282,39
	287,14

	1.2.2
	село Леонидовка
	га
	50,48
	49,93

	1.2.3
	поселок Вольный
	га
	38,82
	37,11

	1.2.4
	поселок Пролетаровка
	га
	35,63
	30,36

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	1031,37
	855,32

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	1312,33
	1321,65

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	10529,37
	10699,91

	1.5
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	23,21

	[bookmark: _GoBack]1.6
	Земли водного фонда
	га
	17,46
	17,46

	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	382,77
	362,76

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	6,92
	4,2

	2.3
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	114,51
	116,23

	2.3.1
	Зона садоводства, огородничества
	га
	113,69
	109,82

	2.3.2
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	0,82
	6,41

	2.4
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	36,35
	121,45

	2.4.1
	Производственная зона
	га
	0,76
	72,07

	2.4.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	10,42

	2.4.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	35,59
	38,96

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	-
	23,21

	2.5.1
	Зона отдыха
	
	-
	23,21

	2.6
	Зона лесов
	га
	-
	170,54

	2.7
	Зоны специального назначения
	га
	922,92
	853,63

	2.7.1
	Зона кладбищ
	га
	5,66
	5,66

	2.7.2
	Зона режимных территорий
	га
	917,2
	847,91

	2.7.3
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,06
	0,06

	2.8
	Иные зоны
	га
	-
	8,34

	
	
	
	
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	3.4
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.5
	Врачебная амбулатория
	ед.
	1
	2

	3.6
	Поликлиника (амбулатория)
	
	-
	-

	3.7
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	
	
	
	
	

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	33,99
	33,99

	4.1.1
	федерального значения
	
	-
	-

	4.1.2
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	15,32
	15,32

	4.1.3
	местного значения (подъезды к населенным пунктам)
	км
	-
	-

	4.1.4
	Улично-дорожная сеть
	км
	19,11
	19,11

	4.2
	Протяженность железных
дорог (в границах поселения):
	км
	26,86
	26,86

	4.2.1
	Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)
	км
	4,16
	4,16

	4.2.2
	Железнодорожные линии необщего пользования
	км
	22,7
	22,7

	
	
	
	
	

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	-
	-

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	2
	2

	5.3
	Водозабор
	ед.
	1
	1

	5.4
	Насосная станция
	ед.
	1
	1

	5.5
	КОС
	ед.
	-
	-

	5.6
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	ед.
	9
	9

	5.7
	Трансформаторные подстанции 
	ед.
	11
	11

	5.8
	Электроподстанции
	ед.
	2
	2

	5.9
	Источник тепловой энергии
	ед.
	1
	1

	5.10
	ГРС
	ед.
	-
	-

	5.11
	НПС
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	2
	2

	6.2
	Скотомогильники (ликвидированные)
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	2
	2

	
	
	
	
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	46
	46

	7.2
	Пожарная часть
	ед.
	-
	-

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	2187
	1859

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,16
	0,14

	
	
	
	
	

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд (существующее положение):
	тыс.м²
	42,35
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[bookmark: _Toc226723446]12. Приложение
Приложение 1
- Решение об учете предложения в проекте генерального плана (внесения изменений в генеральный план) муниципального образования Леонидовский сельсовет Пензенского района Пензенской области от 01.11.2025 № 25/6538.
Приложение 2
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки с кадастровыми номерами 58:24:0400301:2126, 58:24:0400301:2130, 58:24:0400301:2127.
Приложение 3
- Заключение Пензенского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России» от 15.10.2025 № 226.
Приложение 4
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.10.2025 № 964-рП «О переводе земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области в лесной фонд». 
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MUHHUCTEPCTBO
I'PAJOCTPOUTEJILCTBA
N APXUTEKTYPBI 1.0O. rnassl [lensenckoro paiiona
MEH3EHCKOH OBJIACTH [Tensenckoii obnactu
(Munrpax Ilensenckoi obnactu) Kuproxuny 1.A.

yn. CyBoposa, 1. 156, r. Ilensa, 440008
ten. (8412) 22-25-85,
e-mail: info@mingrad.pnzreg.ru
https://mingrad.pnzreg.ru/

or __Of A4. 2085 Ne 26 | 6538
Ha Ne oT

PEHIEHUE
00 yueTe nmpeaio:xKeHHi B IPOeKTe reHepajbHoOro miana
(BHeceHHs N3MEHEHHUIT B reHepaIbHBIN [JIaH) MyHHIHIAJILHOTO o0pa3oBaHHuA
JleonnaoBekmii ceabcoBeT Ilensenckoro paiiona Ilensenckoii obaacTu

B cooTBeTCTBHH ¢ I'pajocTpouTelbHBIM KomekcoMm Poccuiickont ®enepalui,
3axoHoM Ilensenckoit o6mactu ot 24.11.2021 Ne 3765-3T10 «O mepepacmpeeeHUH
OTHENBHLIX MOJHOMOYUH B cdepe IpaJOCTPOUTENLHON [EsITebHOCTH ¥ 3€MEJIbHBIX
OTHOIIEHWH MEXIy OpraHaMd MECTHOrO  CaMOyIpaBIeHWs W  OpraHaMu
rocyIapcTBeHHON BracTy IleH3eHCKOH obmacTi» (C MOCHeAyIOmUMM HU3MEHEHHUSIMU),
T[TonosxxeEHeM o MUHHCTEPCTBE TIPaJOCTPOUTENBCTBA M apXUTEKTyphbl [leHseHcKoH
06MacTy, yTBEepXKIeHHEIM TocTaHoBNeHreM [IpaButenbcrsa IlensencKoi o0macT OT
30.08.2024 Ne 658-nl1 «O6 yTeepkmenunt Ilonoxenns o MHUHHCTEPCTBE
IpalOCTPOMTENECTBA U apXUTEKTYphl [leHseHCKOM o6nacTi» (¢ mociemyroLUMHU
M3MEHEHMSIMH), TPUHAMAST BO BHHMAHME I[POTOKOJ KOMHCCHM IO PacCMOTPCHHIO
sasBleHUil (QU3MYECKUX W IOPUAMYECKHMX JIAI B IIPOCKTE TIEHEPAIbHOTO [IaHa
(BHECeHWs W3MEHEHWil B TeHEepaNbHBIA IUIaH) IOCENEHMs, TOPOJCKOro OKpyra
[Memzenckoit o6mact oT 24.10.2025 Neo 35, 3asgBineHne aAMUHUCTpALMK TIEH3CHCKOIO
pationa ITensenckoit o6macta (BX. ot 20.10.2025 Ne 23-2162);

1. YuecTb Ipe/IoXKeHHE B IPOEKTE FeHePANbHOro IiaHa (BHECCHU W3MEHEeHUHN
B TeHepalbHBI IIAH) MYHHIMIATLHOTO 00pasoBaHMs JIEOHUTOBCKUM CENBECOBET
[lenzenckoro paifoHa paitona IleHsenckod o0mactTd, B 9acTH YCTaHOBICHMS
DYHKITMOHANBHON 30HBI «30HA JIECOB» UL 3€MENBHEIX YJacTKOB C KaJacTpPOBLIMH
HoMepamm:  58:24:0400301:2126, 58:24:0400301:2130, 58:24:0400301:2127 1pu
TIOJTOTOBKE TPOEKTAa TeHEpANbHOro IUiaHa (BHECEHMS H3MEHEHHH B reHepabHbIH
IaH) MyHHIMIOATBHOrO oOpasoBaHus JI€OHHIOBCKMM CENBCOBET [TenzeHCKOTO
pafiona Ilemsenckoi oOmacTd, paspabarsiBaemMoro Ha —OCHOBAHHMM  TpHKasa
MHUHHACTEPCTBA TPalOCTPOUTENBCTBA M apXUTeKTyps! Ilensenckoi o0yacTH OT
13.05.2025 Ne 414/011L

2. OTBETCTBEHHOCTD 32 YUeT TPEIOKEHHS yKa3aHHOTO PernIenys BO3I0OXKUTE Ha
TIepBOro 3aMeCTUTesl MHUHUCTPa IPafoCTPOUTENIBCTBA U APXUTCKTYpPLI [Ten3eHcKoIl
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obnactu.

Bwmecte ¢ TeM coollaeM cleayoiee.

I[IpaBoBOe peryIupOBAHME OTHOLICHHUH, CBSI3AHHBIX C MCIIOMB30BAHIEM JIECHBIX
pECypcoB, OCHOBBIBAETCS Ha MPUHIUNE IPHOPUTETA NyONVYHBIX MHTEPECOB H
Tpe/rosaraeT, B YaCTHOCTH, OOeCleYeHHe COXPAaHHOCTH JIECHOIO donma, ero
pAIMOHANBHOE KCIONB30BaHKue U 3G (PEeKTHBHOE BOCIPOU3BOACTBO, OTBETCTBEHHOCTH
CyOBEKTOB XO3SMCTBEHHON JEATENBHOCTH, CBI3aHHOH C HCIIOJIb30BAHMEM JICCOB.
C yueToM 0CO0OTO 3Ha4eHHsA JECHOTO (hOHZIA JIECHOE 3aKOHOAATENLCTBO M MHBIC
peryIHpyIOLIye JIeCHbIe OTHONIEH!S. HOPMATHBHEIE TPABOBBIE AKThI OCHOBBIBAIOTCS HA
TIPUHIIMIIAX, TlepedUCIeHHBIX B cTaThe 1 JlecHoro xogexca Poccutickoit @enepanum.

K 4uciy Takux MPUHIUIIOB OTHECEHBI, B YaCTHOCTH, NMPMHLKIIBI COXPaHCHUS
cpefooOpasyioliiX,  BOJOOXDAHHBIX,  3alIUTHEIX,  CAHUTAPHO-TMIMCHUHECKHX,
03JJOPOBUTENLHEIX M HHBIX TONE3HBIX (QYHKIMH JIeCOB B WHTEpecax obecredeHus
IIpaBa KaXIoro Ha GNarompUATHYIO OKDPYXKAIOUTYIo CPely, COXpaHCHHS JIeCOB, B TOM
qHclie TIOCPEACTBOM KX OXPaHBI, 3aUIATHL, BOCIHPOM3BOICTBA, JIECOPa3BE/ICHM,
MCIIOTB30BAHMS TI0 IIeJIeBOMY HazHadeHuIo (MyHKTHI 2, 5, 9 crareu 1 JIecHoro Konekca
Poccuiickoit Demeparun).

Ha ocuoBanuu mynkra 1 cratsy 27 JlecHOro Kopekca Poccuiickont ®enepanu
MCIIONB30BaHMe JIECOB MOXKET OrpaHWUMBATBCA TOJIBKO B Clydyasx U B MOPsAKe,
KOTOpEIE MPeIyCMOTPEHBI JIECHBIM KOJIEKCOM, APYrIMH (henepajibHBIMU 3aKOHAMU.

B cuny gactu 1 crareu 10 JlecHoro xosekca Poccuitckoit Deneparmu Jeca,
PACIIONOXKEHHbIe Ha 3eMJIAX JIeCHOro (oHIa, MENATCA Ha TP BHAA: 3AMUTHBIC,
SKCILIyaTalllOHHEIE U PE3EPBHBIE JIeca.

Crtatbeii 111 Jlecmoro xopmekca Pocculickodr ®Pemepalii yCTaHOBIIEHBI
KAaTeTOPUM 3allMTHBIX JIECOB. B 3alMTHBIX JecaX 3amlpellaeTcs OCYMICCTBICHUE
JeATENPHOCTA, HECOBMECTUMOM C WX [EJICBBIM Ha3HAYEHHWEM W TIONE3HBIMU
OYHKIMAMM, @ TaKXe HM3MEHEHHMe LIeIeBOrO HasHA4YeHWs JIECHBIX y4aCTKOB, Ha
KOTOPBIX ~ DACIONOXEHBl ~ 3alUTHBIE  Jeca, 3a  MCKIIOWCHHEM  ClIyHacs,
IIpeLyCMOTPEHHBIX (eneparbHBIMI 3aKOHAMU (aactu 6 u 7 crateu 111 JlecHoro
xomekca Poccuiickoit ®eneparuu). Buibl HCIONB30BAaHUS JIECOB, HOIYCTHMMBLIE K
0C)/I.HCCTB.H6HHIO B 3alllMTHBIX JICCAX, paCHOHO)KeHHBIX Ha 3eMJIAX JICCHOTO dgmma,
OTIpeIeNIAIOTCS JIECOXO3MCTBEHHBIMY PErTTaMEHTaMHU JIECHUICCTB (vacTp 4 craTeu 111
Jlecroro xomekca Poccuiickoit denepanun).

[lepedenb HEKAMUTAILHEIX CTPOEHVH, COOPY)KEHUH, HE CBA3AHHBIX C CO3AHUEM
NecHOM MHQPACTPYKTYphl, NS 3aMTHBIX JIECOB, SKCILTyaTal[MOHHBIX JIECOB,
pesepBHBIX JIECOB yTBepxkaaercs [IpaBuTensCTBOM Poccniickoit Menepanuut (4acThb 3
cratbu 21.1 Jlecmoro xomekca Poccuiickoit ®Denepanuu). PacropsKeHHEM
ITpaBuTenscTBa Poccmiickodt ®enepauuy OT 23.04.2022 Ne 999-p yTBepKIEH
IlepeueHh HEKAMTAIBHBIX CTPOEHMH, COOPYKEHMH, HE CBS3HHBIX C CO3/IAHUEM
JleCHOH HUHPPACTPYKTYPBL, UL 3AIIUTHBIX JICCOB, IKCILTyaTAllHOHHBIX JIECOB.

B COOTBETCTBMHM CO CBEIECHMSIMM IOpTajia ITPOCTPAHCTBEHHBIX —HMAHHBIX
HammoHambHasi CHCTeMa ITPOCTPAHCTBEHHBIX JIAHHBIX B TPAHMLAX  3EMCILHBIX
yHaCTKOB:

- ¢ KaJacTpOBBIMH HOMepaMHu 58:24:0400301:2133, 58:24:0400301:2128,
58:24:0400301:2129 mpoxomuT, B TOM YKCIe OXPaHHAs 30Ha Kabels CBA3H «BOJIC B
coctage: ITu3O-JleonumoBka —Mmybra BOJIC 3apednpit — AXYyHBI, KOX y4acTka:
LWFL2RUPNZ300415 B [Ilemsenckoit ob6nacty, Ilemsenckuit pailoH U
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TIpeIOCTaBNIEH s yCIIyT CBsi3im» (peectposslit HoMep 58:00-6.750);

- ¢ kamacTtpoBeiM HoMepoM 58:24:0400301:2131 mnpoxomur, B TOM HHCIE
oxpannas 3o0Ha oObekta BJI-10kB UYemopanosckas-2 ot [IC «lIrunedabpuxar
Becconosckoro paitona ITenszenckoit oGnactu (peectposbrid Homep 58:00-6.164);

VuuTeiBasg H3JI0KEHHOE, BHECEHUWE K3MEHEHWU B TEHEpaJbHBIM IIIaH
MYHHITUIIATEHOTO oOpa3oBanus JleoHunoBckuil censcoBer [leHseHnckoro paiiona
[len3eHcKoOM 00MACTH, B YaCTH YCTAHOBICHHS (YHKIIMOHAILHOM 30HBI «30HA JIECOBY
VIS 3eMeNbHBIX YyYacTKOB C KaJgacTpoBBIMU HomepaMmu: 58:24:0400301:2133,

58:24:0400301:2128, 58:24:0400301:2129, 58:24:0400301:2131 ne mnpencraBisieTCs
BO3MOJKHBIM.

Munuctp ATl UranpaHues

VYpasosa E.B.
8(8412) 22-25-96

/kmmxm«m WU.H.
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1OAI10C 1HMCNORAIHE Opralia PErHCTPALMH IpAD
Brimicka 13 EHIOro rocyjapcTBEHHOr0 peecTpa HEABIKHMOCTH 00 06LeKTe He/IBHKHMOCTH

CBeJicHUs 0 XapaKTCPUCTHKAX 0GBCKTa HEABIKUMOCTH

Ha ocuosammi 3anpoca ot 16.10.2025, moctynueimero 1a pacemotperne 16.10.2025, coobaem, 4To cOrNacto 3anucsm EAUIOro rocynapeTBeHHOro peectpa HE/IBHKHMOCTH:

Pasgen 1 Jler 1

3eMeNBHEIH y4acTOK

BHJI 00BEKTa HEJIBIKHMOCTH

JIuct Ne 1 pasyena 1 | Bcero Jiictos pasjerna 1: 3 | Bcero pasaenos: 7 | Beero yictos BeimuckH: 20

16.10.2025T. Ne KYBH-001/2025-192246163

KajacTpoBklii HOMep:

58:24:0400301:2126 -}

Homep KafacTpoBOro KBapTaina:

58:24:0400301

Jlara IpUCBOEHHS KanacTPOBOIO HOMepa:

22.09.2025

Palice IPUCBOCHHKI TOCYIapCTBEHHBIN yYCTHBIH HoMEp:

JaHHBIC OTCYTCTBYIOT

MecTononoxeHue:

Ten3erckas 06nacts, M.p-H [eH3eHckuii

Inomans:

724393 +/- 178.1

Ka/1acTpoBas CTOMMOCTS, py6.:

5650265.4

KajjactpoBble HOMEPA PACIIONOKEHHBIX B MPe/eiax 3CMEIbHOTo
y4acTka 06BEKTOB HEIBHKIMOCTH:

laHHBIE OTCYTCTBYIOT

Ka/iacTpoBbIC HOMCPA 0GBEKTOB HCABHKHMOCTH, H3 KOTOPBIX
o6pa3oBaH OGBEKT HEIBUKHMOCTH:

[JaHHbIE OTCYTCTBYIOT

KapacTpoBble HOMepa 06pa3oBaHHbIX 06BEKTOB HENBIKHMOCTH:

JIaHHBIC OTCYTCTBYIOT

Kareropus 3emenb:

3eMITH CembCKOX03HCTBEHHOrO Ha3HAYEHHS

Bu/1pl paspemICHHOT0 HCTIONb30BAHUA:

CenbCKOX03HCTBCHHOE MCIOB30BaHHE

CBeICHHA O KaJaCTPOBOM HHIKCHCPE!

Viutuaa Esrenus Cepreesra, Ne 1862, 8 CPO AKU "Tlosoiise", CHUJIC 15697400701, norosop Ha
BBITIONHCHUC KaAaCTPOBEIX padoT oT 21.07.2025 Ne Ne0855300003925000072, fata 3aBepIueHus KaAaCTpOBBIX
pabor: 18.09.2025

CBeJicHHUA O Jlecax, BOAHBIX 0GbCKTaX H 00 HHBIX NPHPOJHBIX
06BEKTaX, PACONOXKEHHBIX B MPEENax 3eMeIIbHOr0 yuacTka:

J(QHHEIE OTCYTCTBYIOT

CBe/ICHUS O TOM, YTO 3CMEJIBHBII YHaCTOK IONHOCTIO PACIOIONKCH
B IPaNHIAX 30HbI C 0COBBIMH YCTOBUIMH HCTIONB30BAHKS
TepPHUTOPHH, TePPUTOPHH 0GBEKTa KyIETyPHOIO HACICIUA,
My6IMYHOrO CEPBUTYTA:

laHHBIC OTCYTCTBYIOT

JIOKYMEHT MOAMUCAH

MOJTHOC HAHMEHOBAHHE JIOIDKHOCTH

T DAEKTPOHHO TIOITTHCLIO
Cepruuncar: 0091 AAFSAS99S07BCTEGDIOD2DFAOSZFOA
Brancnei: OEEPATIHAS CTYAKBA TOCYAAPCTBEHHON MHULMANE], aMuus

PEFHCTPALIH, KATACTPA H KAPTOTPADHH
Jciicrairrenca: ¢ 16.09.2025 o 10.12.2026
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Jlucr 2

3CMETBHEIH YUaCTOK

BUJI 06BCKTa HCABHOKHMOCTH

| Jlvet Ne 2 pasnena | |

Bcero nincror pasnena 1: 3 |

Bceero pasnenos: 7 ] Bcero sicros Bemmckm: 20

]

16.10.2025r. Ne KYBH-001/2025-192246163

Kanacrpossiit Homep:

[58:24:0400301:2126

CaezeHuUs 0 TOM, 9TO 3eMeBHBI YYaCTOK paCMONIONKCH B FPaHHIaxX
0Cc0B0H 3KOHOMHIECKOI 30HE, TEPPUTOPHH OTIEPEKAIOLICTO
Pa3BUTHSA, 30HEI TEPPHTOPHATBHOTO Pa3BUTHA B PoccHitcKoil
Denepannu, HropHOH 30HEL:

JIaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CBeleHHS 0 TOM, 9TO 3CMENBHEIH y1acTOK PacmonoXeH B rpaHuLax
0¢000 oxpaHseMoit IpUpOHOit TEPPUTOPHH, Baiikansckoit
[IPUPOIHOM TCPPUTOPHH U €€ IKONOTHIECKHX 30H, JIECOTApKOBOM
3CIEHOM [OACE, OXOTHHYLETO YIONbA, JIECHHYECTBA"

JaHHbIE OTCYTCTBYIOT

CBepeHus 0 pacionoXeHHH 3eMebHOro y4acria i (Hiu)
PACII0I0KCHHOIO Ha HeM 06BEKTa HENBHXHMOCTH B [PaHULIAX
TEPPUTOPHH, B OTHOINCHHH KOTOPOIi IPUHATO PCILUEHHE 0
PC3CPBHPOBAIIHH 3eMCITh JUIS FOCYAAPCTBEHHEIX HMITH
MYHHIMOATEHEX HYXT!

JAHHBIC OTCYTCTBYIOT

Caenenus o PE3yNnpTaTax MpoBeAeHus TOCYIapCTBEHHOro
3EMEIBHOTO Haasopa:

JAaHHbIC OTCYTCTBYIOT

CeeneHus 0 pacnonoxeH 1 3eMelbHOro Y4acTka B rpaHuuax
TCPPHUTOPHUH, B OTHOWCHHH KOTOPOIT yTBEPAKICH NPOEKT MEXKEBAMIS
TEPPUTOPHH:

MEXKEBAHHA TCPPUTOPHH

10.09.2025, 1326

3emennuslii yuactok paciionaracres PaHULAX TCPPUTOPHH, B OTHOLICHHH KOTOPOH yTBEPACH HPOGKT

VCI0BHEIH HOMEp 3eMeNBHOrO yaacTKa:

13V

CBelICHUS O OPHHATHM aKTa U1 (i) 3aKTr0YeHHH JIOroBOpa,
OpCoYyCMAaTPHBAIONMX NPCAOCTABICHHE B COOTBETCTRHH C
SCMCJILHBIM 32KOHOAATC/IECTBOM HCITONHHMTENBHBIM OPIaHoM
TOCYNAapCTBENIBIM OPraHOM BIACTH HWIIH OPraHOM MECTHOrO
CaMOYMpaBITeHHs, HAXOAAWErOCs B TOCYAAPCTBEHHOI HITH
MYHHUHIIATBHO COBCTBEHHOCTH 3€MENBHOIO YYacTKa UL
CTPOHTENBECTBA HACMHOTO {OMA COLHANLHOTO HCIIONIL30BAHUA HIIH
|HAEMHOrO 10Ma KOMMEPYECKOT0 HCIIONMB30BAHHA

JaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CreacHus o TOM, 4TO 3CMENbHBIH Y4aCTOK HJIH 3€MEIIbHBIC Y4acTKu
06pa305am,1 Ha OCHOBAHHH PCILICHUSA 00 u3BATHH 3€MEIBHOIO
Y4acTka H (HJTPI) PaCMOIOKEHHOI0 Ha HEM 00BEKTAa HCABMIXKHMOCTH
JHJH rOCYIApCTBEHHBIX MITH MYHHIHNAIBHBIX HYX:

JaHHEBIC OTCYTCTBYIOT

MOJTHOC HAMMEHOBAHHE JIOIDKHOCTH

JOKYMEHT MOAMHICAH
T SJEKTPOHHOI NOAMCHIO
Ceprugiar: 009] AAFS5A599507RC7E6D39D2DFANS2F9A
Brnanencu: GEAEPATILHAS CITYIBA TOCYJAPCTBEHHOI

PECHCTPALIH, KAJACTPA H KAPTOIPA®DIHI
\ Acitctsurencr: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026

HHUNMAITBL, haMuITUs
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Jlucr 3

3cMeNBHBII y4acToK

BH/JI 00BEKTa HCIBHXXHMOCTH

JInct Ne 3 paspena 1 l Bceero ymicToB pasgena 1: 3 [ Bcero pasjenos: 7 | Bcero nucToB Beimucku: 20 |

16.10 2025r. Ne KYBH-001/2025-192246163

KapacrpoBslii HOMep: I

58:24:0400301:2126

Caezneus 0 ToM, 9TO 3eMeNbHBLH y4acToK 06pa3oBall U3 3¢MCIb HIH
3EeMEJI+HOT'0 YYacTKa, FOCYAapCTREHHAs COOCTBEHHOCTh Ha KOTOPHIC
HE pasrpaHHYeHa:

3eMenpHbIi yyacTok 06pa3soBaH H3 3eMelb HITH 3eMEIIBIION0 YYaCTKa, TOCYIapCTBEHHAS COOCTBCHHOCTD Ha
KOTOpBIC He pasrpannyena. B coorsercrauy ¢ desepanbibiM 3akoHoM 0T 25 oktabpsa 2001 . Ne 137-03 "O
BBE/CHHH B JIeHCcTBHE 3emenniioro kojekca Poccniickoif degepanun” opran Anvurnctpamms Ilensenckoro
paitora [Nensenckoii 061aCTH YIIONHOMOYCH HA PACTIOPKCHHE TAKUM 3€MEIBHBIM Y4aCTKOM.

TPaHK Il 3€MEJIBHBIX Y4aCTKOB:

CBC}IC){HH O HAIMYIHH 3€MENBHOTO CITOpa O MECTOMONIOKCHHH JaHHBIE OTCYTCTBYIOT

Craty¢ 3anmch 06 06bEKTe HeIBHKMMOCTH:

Caezenus 06 06BCKTE ICABIKXHMOCTH HMCIOT CTaTycC "aKkTyanbusle"

Ocobbie 0TMETKH:

Caeaenus 06 OrpaHHYCHHSX NPaBa Ha 0GBCKT HCABWKAMOCTH, 0BPEMEHEHHAX JAHHOrO 06BEKT, 11e
3apCrHCTPHPOBAHHEIX B PEECTPE NPaB, OrPaHHYEHHIT PaB U oDpeMeHeHnii HeABMKUMOTO HMYILIECTBA: BU
orpanudenus (00pEMEHENHS): OTPaHHIEHH IPaB HA 3eMENbLHBIH Y4aCTOK, TPEAYCMOTpEHHEIE CTaTheil 56
3emeneHoro koackea Poccniickoit deacparmn; cpok meitctau: ¢ 22.09.2025; peKBH3HTEL
[OKYMCHTa-0CHOBAHHS: IPHKa3 MHHHCTEPCTRA JIECHOr0, OXOTHHYBEIO XO34HCTBA H IPUPONOHOIL30BaHMA
[Meuzerickoii obuactu or 13.02.2024 No 15-21/1 "O BHECCHHH H3MCHCHHUI B OTAENbHBIE PHKA3ET
MuHHCTEpCTRA HECHOTO, OXOTHHYBETO X035 CTBa M MpHpogonons3oBanus [lensenckoii obnactu ot
13.02.2024 Ne 15-21/1 Beimar: MHIHCTCPCTBO JICCHOrO, OXOTHHYBCTO X0344CTBA M NPUPONONONE30BaHUS
[Tensenckoit obnacTu. BUI orpaHuucHis (OOPCMCHCHMS): OTPAHHYCHUS [IPAB Ha 3eMENBHBIIA YUacToK,
npeaycMoTperHble cratheit 56 3emensroro kogexca Poceuiickoii Mepepaunu; Cpok AEHCTBHA: C
22.09.2025; pecKBU3UTEI AOKYMCHTa-0CHOBAHUA: IpHKa3 "O6 yCTaHOBNEHHH MPUA3POAPOMHOM TeppPHTOPHH
aspojipoma rpaxiadckoil apuanuu [ensa” ot 01.03.2024 Ne 224-T1 oynan: DeaepanbHOE areHTCTBO
BO3AYLIHOI'O TPAHCIOPTA. BUX OTPAHUYEHNUSA (0OPEMCHCHHUA): OTPRHHICHHSA (IPAB HA 3EMENbHBIA YYaCTOK,
[peyCMOTperible cTaThbeit 56 3eMensoro koaekca Poccuiickoi Pegepaunu; Cpok AeHCTBUS: C
22.09.2025; pexBU3HTEl ROKYMCHTa-0CHOBAHILL: MPHKa3 "O6 yCTanoBReNHH MPHadpOAPOMHOH TeppPHTOPHY
aspojpoma rpaxaanckoii asannu IMexsza" ot 01.03.2024 Ne 224-T1 seijan: OejepaibHOe areHTCTBO
BO3/IyIHOI'0 TPaHCIIOPTa; npuka3 "O6 ycTaHOBIEHMH IPHAIPOIPOMHOI TEPPHUTOPHH a3POIPOMA FPASKAAHCKOM
asuauuu [lensa" ot 01.03.2024 Ne 224-TI Brijzan: OefepanbHOe aTeHTCTBO BO3MYIHOTO TPAHCIOPTA.
3cMeNBHEIR yHaCTOK MOLICHKHT CHSTHIO C FOCY[apCTBCHHOIO KafaCTPOBOrO YYCTA IO HCTCUCHUM [ATH ACT
CO [IHS CrO TOCYAapCTBEHHOIO KAACTPOBOI0 Y4YETa, CCIIH Ha HErO HC OYAyT 3aperHCTPUPOBAHEI [paga,
Cae/tetins, 11e0OX0MMMEIE JUTH 3amToNTHerus pasena: 2 - CBe/IeHHA 0 3aperiCTPHPOBAHHEIX NPABAX, OTCYTCTBYIOT.

Honyqarem, BBIITHCKH !

MHHHCTEPCTBO TPAROCTPOHTCIECTRA M apXHTCKTYphl [lenseHckoil obnactu

JOKYMEHT NOJITACAH
JIEKTPOHHOMI MOAMTHCHIO

Cepritduwar: 0091AAFSAS599507BCTE6D3ID2ZNDFANS2FIA

TMOJTHOC HAMMCHOBAHHME JIOJIDKHOCTH Bragenew: ®EJEPATILHAS CITYIKBA TOCYIAPCTBEHHOH HHHUIIHAJTBI, (i)aMHﬂPlS{

PETHCTPAL[MI, KAJACTPA I KAPTOTPADHIT
\ [ecifcteuTencs: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026
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Paspen3 Jlncr 4

Bermrcka U3 Eaumnoro rocynapcrscmmro peecTpa HCABHIKHMOCTH 06 obbekTe HeBHKMMOCTH

Onucanye MCCTOMOI0KCHIHA 3CMCIIBIOTO YUACTKa

3eMenbiblii y4acToK

BUJL, 0OBEKTa HeIBIKUMOCTH
If JIucr No 1 pasgena 3 | Beero nuctoB pasjena 3: 1 | Bcero paspienos: 7 Bcero JHCTOB BHIMHCKH: 20 4]
16.10.2025r. Ne KYBHU-001/2025-192246163
KajacTpoBbli HOMEp: [58:24:0400301:2126
IInan (4ePTEX, CXeMa) 3eMEIBHOTO yIacTid

acmrab 1:9000

JOKYMEHT [TOJITUCAH

ALK TPOHHOM MTOAMUCHIO

Ceprithrkar: 0091 AAFS5A599507TRC7E6D39D2DFADS2ZFOA
Bnanenew: ®EJEPANIBHASA CITYIKBA FOCYAAPCTBEHHOH

PECHCTPALIHH, KAJACTPA H KAPTOTPADHIA
L Jleiicturene: ¢ 16.09.2025 no 10. 12.2026

TNOJIHOC HAUMMEHOBAHUC JIOIHKHOCTH

HHHALMANE], HAMMIML
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Punuan I'[Y6H HYITI0-

npaBoBoii kommanuu "Pockanactp" o en3enckoii obmactu

110J1110¢ HAHMCHOBAIIHC Oprana perHcTpanHH 1pan

Brrmucka u3 Equnoro rocyaapCTBCHHOro peecTpa HEABHIKHMOCTH 00 0OBeKTe HEBHKHMOCTH

CBCL[CIIHH O XapaKTCpHCTHKAX oObexTa HEABHOKHMOCTH

Ha ocrosaumu sarpoca ot 16.10.2025, noctymueurero na paceMotpetine 16.10.2025, cooburaem, yto cornacio 3anucaM EAmioro rocynapcTBeHIION0 peecTpa HEABHKHMOCTH:

Pazmen 1 Jlner |

3eMeNbHBIH YJacTOK

BHI 00BEKTa HEIBHXXHMOCTH

[ JInct Ne 1 paspena 1 | Bcero nmcron paszgena 1: 3 ] Bcero pasjenos: 7 | Bcero nxcToB BhimmckH: 12

16.10.20251. Ne KYBH-001/2025-192245744

KapacrpoBslii HOMEp:

58:24:0400301:2127 - _

HOMGP KaJacTpOBOIro Kpaprajia:

58:24:0400301

L[ara NPUCBOCHHA KaJaCTpOBOTr0 HOMEpa:

22.09.2025

Panee npycBOCHHEIN rOCYNapCTBEHHBIH YUCTHBIH HOMEp:

JIAHHBIE OTCYTCTBYIOT

MecCTOnOJI0MKEHHE:

Tlensenckas obnacth, M.p-H [IeH3cHCKHH

ITnonmaas:

396035 +/- 5506

KagacrpoBast cToMMOCTE, pyb.:

3089073

KZILLHCTPOB[)IB HOMEDPA PaclOIOKEHHBIX B Ipeaciiax 36MCJIIBHOIO
ydacTKa 00BEKTOB HENBHYKHMOCTH

JAHHBIC OTCYTCTBYIOT

KapmactpoBbic HoMepa 06BCKTOB HCABMKHMOCTH, H3 KOTOPBIX
06pa3oBaH 00bCKT HCABHKHMOCTH:

JAHHBIE OTCYTCTBYKOT

Kagactposeic HoMcpa 06pa30BaHHEIX 00BEKTOB HEBHXKHMOCTH:

JaHHBIE OTCYTCTBYIOT

Kareropus 3emens:

3eMIIH CeNbCKOX03SHCTREHHOI0 Ha3HAYEHH ST

Buasr PaspEmICHHOro HCIOJIB30BaAHMA:

CeNbCKOX03AHCTBEHHOE HCIOJIB30BAHHE

CeeneHus 0 KalaCTPOBOM HHKEHEpE:

CrpauxoB Anekceil Anexcanposud, Ne 2588, B ACPO "BOKH", CHHJIC 11889592217, norosop na
BBIMONHCHUC KaJacTpOBEIX padoT oT 21.07.2025 Ne 0855300003925000072, nata 3aBepiieHHa KanacTPOBBIX
pabort: 18.09.2025

CaeeHHst 0 Hecax, BOMHBIX 00BEKTax H 00 HHBIX IPHPOIHBIX
06BeKTax, PACIOI0KEHBIX B IPEJIeNiaX 3eMEBHOT0 yJacTKa:

JAaHHBIC OTCYTCTBYIOT

B rpaHHIaX 30HEI C 0COOBIMH YCIOBUAMH HCOONL30BALMS
TCPPUTOPHH, TCPPHTOPHH 06BCKTA KyIBTYPHOTO HAC/IEL s,
MyOIHYHOIO CEPBUTYTA!

CeepcHus o TOM, 49TO 3EeMEJILHBIH Y4YacTOK MOJNHOCTBI) PACHONOXEH |HaHHBIE OTCYTCTBYIOT

JOKYMEHT [MOANNUCAH

SJIEKTPOHHON MOAMHCHIO

CepTisdikat: 0091 AAF5A599507BC7E6D39D2DFAD52F9A

ITOITHOC HAMMEHOBAHHE JIOJDKHOCTH

Bnageneu: GEAEPANTLHAS CITYKEA TOCYJAPCTBEHHOH HHHLHAJIBI, ¢EMPUIH51

PECHCTPALIIH, KADACTPA I KAPTOTPADHH
\__ Jciicrantenca: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026 J
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Jluer 2

3eMebHBIH y9acTok

BHJ 0OBCKTa HCABUKHUMOCTH

I JInct Ne 2 pasgena 1 I Bcero nucrtos

pasnena 1:3 l Bcero paspenos: 7 Bcero JHCTOB BBIMHCKH: 12

16.102025r. Ne KYBH-001/2025-192245744

Kapacrposblii Homep:

|58:24:0400301:2127

CBelieHHs O TOM, YTO 3EMENBHBIH YIACTOK PACHONOXKEH B FPaHHLAX
0c060H 3KOHOMHYECKOH 30HbI, TCPPHTOPHHM OINESPEKAIOLIETO
Pa3BHTH, 30HBI TEPPUTOPHANILHOIO pa3BUTHA B Poccuiickoi
DejlepaudH, HIOpHOIi 30HEL:

HOaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CBenegus O TOM, 9TO 3¢MENBHBIA YYaCTOK PACMo/IoXKeH B IpaHHIjax
0c000 0XpaHAEMOH NPHPOIHOH TeppUTOpHH, BakKkaisckoi
OpPHPOTHOM TEPPUTOPHHU U €€ IKONOTHUECKHX 30H, JIECOTAPKOBOM
3ENIEH €M I105Ce, OXOTHHYBETO YIofibs, JICCHHYCCTRA:

JIAHHbBIE OTCYTCTBYIOT

Cre/JieHHst O PaCHOJIOXKCHHUH 3EMCIIBHOTO YYACTKA M {HJIN)
PACIIOXOXXCHHOIO Ha HCM 00BCKTa HEABKMXKUMOCTH B FPaHHLAX
TCPPHTOPHH, B OTHOMIECHUH KOTOPO# IPHHATO PELICHHE O
pPE3epEHPOBaHHH 3EMENb AT TOCYRAaPCTBEHHEIX HITH

JAHHBIC OTCYTCTBYIOT

MYHHLIMIAJIBHEIX HYXK:
Ceenenua o pesynpraTax NPOBEACHHS MOCYIAPCTBEHIIONO
3EMETEHOIO Hazopa:

JanHple OTCYTCTBYIOT

CBeleHHsL O PacIONOKEHHH 3EMENBHOIO YYaCTKa B IPAHUIAX
TCPPUIOPHMH, B OTHOLIEI WM KOTOPOH YTBepIKICH MPOEKT MEXCBAIIHSI
TeppHIOPHH:

3eMenbHBIH YYaCTOK pacIioNIaracTest B rPaHMLAX TCPPHTOPHH, B OTHOLIGHHH KOTOPOH YTREpX/IeH MPOeKT
MCIKCBaHHS TCPPHTOPHHU

10.09.2025, 1326

VenoBEBIi HHOMEpP 3CMCIIEHOI0 y4acTKa:

:3V1

CaelIcHHA O IPHHATHH aKTa M (WIH) 3aKII0YCHHH JOTOBODA,
[pey CMATPHBAIOIIHX IPCAOCTABICHHE B COOTBETCTBHH C
3CMCHBHEIM 3aKOHOJATENBCTROM HCIIOIHHTENBHEIM 0PraHoM

{FOCYAaPCTBEHIIBIM OPraliOM BJACTH HJIXM OPraHioM MECTHOro

CaMOy[IPaBIIEHHU A, HAXOAALUETOCS B TOCYNAPCTBEHHOMA HIIH
MYHHLHIATEHOH COOCTBEHHOCTH 3EMENBHOr0 y4acTKa I
CTPOHTEALECTBA HAEMHOIO {OMA COLUATHHOIO HCIIONB30BAHHS HIIM
HACMIIOIO JIOMd KOMMEPYECKOr0 HCIOIB30BAHM:

JaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CieieH|s 0 TOM, YTO 3CMCIBHBIH Y4aCTOK HIIH 3CMCJIBHBIC YYaCTKH

06paBOBaHBI Ha OCHOBAlUU PCUICHUA 00 H3BATHH 3EMETBHOIO
y4acTka 1 (PIJ'IH) PaCIIOIOXKECHHOIO HAa HEM obbekTa HCABMXKHUMOCTH

AT TOCYAAPCTBEHHBIX MM MYHHIHIAJIBHEIX HYXKT:

HaHHBIE OTCYTCTBYIOT

JOKYMEHT IMOJNUCAH

DNEKTPOHHOH TTOIHCHIO

ITOJTHOC HAMMCHOBAHHME JIOMKHOCTH

T
Ceprudurar: 0091 AAF5A559507BCTE6D3IN2DFANS2FIA
Bragencu: ®EAEPANBHAA CIIVHEA FOCYAAPCTBEHHOW WHHIHAIBI, q)ﬂMHJTHX

PECHCTPALIN, KADACTPA 11 KAPTOTPADIH
Jeiicrasrene: ¢ 16.09.2025 no 10,12.2026 y,
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JIucr 3

3eMEIBHBIN yIacTOK

-

BUI oGbeKTa HEellB HOKMMOCTH

TTuct Ne 3 pasnena 1 |

=

Beero nmcron paszena 1: 3 l

Bcero pasaenos: 7 | Beero McToB BeUCKH: 12

]

KapacTpoBbLi HOMED:

[58:24:0400301:2127

ElQZOZSE Ne KYBI-001/2025-192245744

3eMelIBHOTO y4acTKa, l"OCleapCTBCHHaH coDCTBCHHOCTE Ha KOTOpBIC
HE pazrpaﬂu'{eua:

CeeacHHS O TOM, 9TO SCMSHBHHﬁ YY4acToK 06[)3301321[] {3 3¢MCIIb HITH

SeMCIIBIEI yuacToK 06pa3soBall U3 3CMEIb HTH 3CMENBHOTO y4acTKa, rocygapcTBeHHad coBCTBEHHOCTD HA
KOTOpBIC HE pasrpaHiicHa. B coorBeTcTBHH ¢ De/CPAIBHBIM 3aKONOM OT 25 oxraGps 2001 © Ne 137-03 "0
BBE/ICHHN B IGHCTBHE 3eMenBHOoro Kojexca Poccuiickoit Penepanun’ oprai AJMHHHACTPAHA TleH3eHcKoro
paitoHa [lex3enckoii 06nacTy ynojaHOMO4er Ha pacIIOPSIKEHME TAKHM 3eMeNbHBIM YJaCTKOM.

Ceenenud 0 HAIMYHU 3€MCJIBHOTO cropa o MECTOMOIOXKEITHH
rpaHMIl 3eMENbHBIX y‘laCTKOBZ

JaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CratyC 3amHucH 06 06BeKTe HENBHKHMOCTH!

Cgepcius 06 06beKTe HEIBIKNMOCTH HMCIOT CTATYC "aKTyansHeIe”

Oco6ble OTMETKH:

Caeetiusi 06 orpaHHdeiuax upasa OGBCKT HE/BIKHUMOCTH, 0OPEMCHCHMAX JlaHHoro 06beKTa, He
3aperHCTPUPOBAHHBIX B peCCTpe I1par, orpaHHdcHHi npas U oBpeMeHeHHI HEIBIKHMOTO HMYILLECTBA: BUJL
orpatHieHus (oBpeMenenus): OrpaHHHeHii 1pas [1a 3eMepHBIH yI1acTok, Tpe/Ly CMOTPEHHBIE crateeit 56
3eMCENBHOrO KOACKCa Poccuitckoii demepaiyu;, CpoK JIEHCTBHA: C 22.09.2025; peKBH3UTHI
J(OKYMCHTa-OCHOBAHILA: CBHJCTCIBCTBO O [OCY/apCTBEHHON perucTpauin opasa OT 25.02.2009 Ne 531479
BuI@aH: YIIPaBICHUE dejepalibHOA pCrucTpaIMOHHOM cityK0Bl 110 [len3enckoii o6macTH; MpyKas oT
05.02.2015 Ne 100 BBIIAH! TeppuTOpHANLHOE YIPABICHHE epcpanbHOTO arCHTCTBA N0 yIpaBIeHHIo
FOCYHApCTBCHIIBIM HMYLICCTBOM B TersencKoii 06NacTH. B OTPAIHHCIHA (oGpeMeneHys): OTPatacitl
1IpaB Ha 3CMEJlbHbIH Y4acTOxK, 11pe /Ly CMOTPCHHbIC crarheii 56 3eMelbHOI0 KOACKCa Poccuiickoii ®enepanuu;
CpOK HEHCTBHUS: C 22.09.2025; peKBU3UTHL JOKYMEHTA-0CHOBAHMA: IPUKA3 MHUHUCTEPCTBA JIECHOTO,
OXOTHHYBETO XO3AHCTBA U MpHpPOIOTONL30BAIA [NenscucKkod 00MacTH OT 13.02.2024 Ne 15-21/1 "0
BHCCCHMM M3MCHEHHIL B OTHCIIBHBIC [IPHKASEL MUHHCTCPCTRA ASCHOTO, OXOTHHIBETO X035HCTBA H
TIpUPO/IONIONB30BAHHS [euscHcKkoi 06MacTH OT 13.02.2024 Ne 15-21/1 BblAaH: MUHHCTEPCTBO JIECHOTO,
OXOTHHUBEr0 XO3AHCTBA 1 TIPHPO/IONONEIOBANHA [Mensenckoii 06TacTH. 3eMeTBHEH y3acToK HOATIEXHT
CHATHIO C FOCYAAPCTBCHIIONO KagacTpoBoro yucTa M0 MCTCYCHUM IATH JICT CO JHS CrO TOCY/IapCTBCHHON®
KaJACTPOBOLO Y4CTa, CCil Ha HCTO HE GyJLyT 3aperucTpUPOBAHLI IPABa. CpelieHusA, He0OXOMMBIS ATIA
saronHenus pasjiena: 2 - CeieHus o 3aperHCTPHPOBAHHEIX TIPABAX, OTCYTCTBYIOT.

HOH}"{HTCHB BEITTHCKH!

MHHHCTEPCTBO TPAJlOCTPOHTENILCTEA 1 APXHUTEKTYPHI TMen3eHCKoi 00IacTH

JOKYMEHT NOANUCAH

3AEKTPOHHOI1 MOAMICHIO

TOJTHOC HaMMEHOBAHUE JIOJDKHOCTH

1
Cepritmkat: 0091 AAF5A599507BC7E6D3‘?D2DFADSZ’.F‘)A

Branencu: GEAFEPANIBHAS CITYXKBA FOCYAAPCTBEHHON WHHLAAJIBI, d)aMHnmI

PECUCTPALIHH, KALACTPA 1L KAPTOTPA®@UIT
JleftcTanTencH: € 16.09.2025 no 10.12.2026





image16.jpeg
Pazgen 3 Jlucr 4
Beirmicka u3 EQiHOro rocy1apcTBCHHOr0 PCCCTpa HEABMIKUMOCTH 06 00BEKTE HEABHKUMOCTH

Qnucalie MCCTONONOXKCHHA 3CMENBLIIOro y‘laCT[Ch

3eMeNbHBIH YYaCTOK
B 00BHEKTa HCIBHXHMOCTH

r Jluct No 1 paspena 3 | Bcero suctoB paszena 3: 1 | Bcero paspenos: 7 Bcero IMCTOB BLIIHCKH: 12 J
16.10.2025r. Ne KYBHU-001/2025-192245744
KamacTpoBbIi HOMED: |58:24:0400301:2127

[lnad (4epTex, CXeMa) 3EMEIILHOTO yIacTka

Macmrrab 1:7000

JOKYMEHT MOANHCAH

T SAEKTPOHHOI MOAMTHCHIO
Cepriskar: 0091 AATSA599507BCTE6D39D2DFA052FIA
MOTHOE HAUMEHOBAaHHE JIOIDKHOCTH Brageneu: OFIEPATILHAS CITVIBA FOCYJAPCTBEHHOM HBMLHATE!, HaMHTHS

PEFHCTPALIHH, KADACTPA M KAPTOTPA®HIL
Jlciicraurenes: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026
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Punman ny6IHIHO-Ip

ABOBOI KOMITAHHK "Pockamactp" 1o Iensencioit obracty

ToJinoe naHMenosanue opramu PeruCTpaumy npas

Bermncka H3 EZ{HI[OFO TOCYAapCTBEHHOTO peecTpa HeNBHXHMOCTH 00 obrexre HEABHKHMOCTH

CBCHCHH}[ O XapaKTCPHCTHKAX. obbekTa HECABHXXHMOCTH

Ha oc i o mess====—aiuu 3anpoca ot 16.10.2025, HOCTYNHBINEro Ha paccMotpere 16, 10.2025, coob1aeyM, YTo coraco 3anucsm Enunoro TOCYAapCTBEHNOTO peecTpa HEABHKHMOCTH:
3

Pazgen 1 Jluer 1

3eMenbHEIH yaacTok

BHJI 0ObeKTa HEABHXXHMOCTH

Bcero micros pasgena 1: 3 ,

Beero pasgenos: 7 ,

Bcero nmcros Bemuckn: 16

]

L Jluer No 1 pasgena 1 |

16.10202- St Ne KYBH-001/2025-192245818

KagacTp O == blil HOMep:

58:24:0400301:2130 7

58:24:0400301

HOMCp KA, ———= LaCTPOBOr0 KBapraJa:

Z[a'ra npuHC——— BICHHT KagacTtpoBoro HOMepa:

22.09.2025

Paiee TIpHL " BOCHHB [T TOCyNapCTBEHHEI YYCTHEIH HoMep:

aHHbI& OTCYTCTBYIOT

MecTorTO /I co——» SKCHUE ;

Poccuiickas Denepauns, Hersencias obnacts, paiton [lenseHcku

H

Inomane:

551761 +/- 153.11

KanacTpoB —————==25 CTONMOCTS, py6.:

4303735.8

Ka)_(ac"rpOB === 1C HOMEpa PACIONIOKEHHBIX B npexenax 3eMCIBHOro

JaHHBIE OTCYTCTBYIOT

Y4acTka 06—:531(['03 HEBHXXHMOCTH:
KaﬂachoBZ)_{C HOMEpa 06’bCI\TOB [IC;I[BH)KP[MOCTH, H3 KOTOple
obpasopaH e=—— OLeKT HCABIKHMOCTH:

AaHHBIC OTCYTCTBYIOT

Kajactpo B E=———1 € HOMepa 06pa3oBaHHbIX 06beKTOR HENBKHMOCTH:

JAaHHEBIE OTCYTCTBYIOT

i 3emunu CeNbCKOXO03AMCTBEHHOrO Ha3HaYeHus

Karteropmst =——= €MellL:

CCJIBCKDXOHH:'{CTBCHHOB HCIIOJB30BaHHE

€HHO i 0 .
BH,HBI pa3p=m TO F CIIOJIE30BAHHS

Ceenenns O EAnacTpPoBOM HHXKEHepe:

| Ynuruna Esrenmns Cepreesha, No 1862, 8 CPO AKH "MHosomxpe"

pa6or: 18.09.2025

, CHUJIC 15697400701, ZOTOBOp Ha

BBIOIHCHIE KaJACTPOBKIX padoT ot 21.07.2025 No N90855300003925000072, AlaTa 3aBEPIICHHA KaJacTPOBbIX

Chenema O TICCaX, BOAHBIX 00BCKTAX H 06 HHBIX [IPHPOIHEIX
06beKTax, P ===— CTIOOKEIHBIX B MPEALIAX 3eMEIBHOND y4acTka:
>

Z@HHBIC OTCYTCTBYIOT

CeecHis © ————— 1T OM, YTO 3eMCIbHBI} Y4aCTOK IOJIHOCTBIO pacoonoxen
B rpaHHLAX F=— OHSI C OCOBBIMU yCHOBHAMI HCIONbL30BaHKS
TEPPUTOPHH, "TEPPHTOPHH 00beKTa KyTBTYpHOrD Hacenms,
HyﬁanHOI‘O ——— CDBHTYTa:

JaHHBIC OTCYTCTBYIOT

JOKYMEHT MOAITMCAH
SIEKTPOHHOIT HOAMTHChLIO

T
Ceprudumar: 0091 AAF5A599507BCTE6DIOD2 DFA052F9A

TMOJTHOE HaWMCHOBaHHe JOJDKHOCTH

Bnagencu: O®EFPANIBHAS CITVIKBA TFOCYAAPCTBEHHOM

HHHLMATEL, haMumus

[eitctaurenen: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026

PEFHMCTPALIMH, KAJJACTPA 1 KAPTOIPADHH
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JIuer 2

3CMENBIIBII y4acTOK

B 06BCKTA HEIBIKMMOCTH

_r Jluct Ne 2 paspena 1 | Beero siuctos pasaena 1: 3 | Bcero pa3nenos: 7

Bcero nucToB Beinucki: 16

16.10-1025r. Ne KYBH-001/2025-192245818

Kanacipossiit Homep: [58:24:0400301:2130

Ommhﬂmﬂ«m O TOM, 4YTO 3eMeNEHBIH YYacCTOK pacnoJIOKCH B IPaHMLAX |TaHHBIC OTCYTCTBYIOT
0c060F 3KOHOMHYECKOH 30HBI, TEPPUTOPHH OTEPEKAIOMICIO
PasBU TS, 30HEI TEPPUTOPHATIEHOTO Pa3BHTHA B PoccHitckoit
DefePITMH, HIOPHON 30HEL

CBeAeTHA O TOM, 4TO 3EMENBHBIN YYaCTOK PACIIONOXKCH B PAHKLAX |JAHHEIC OTCYTCTBYIOT
0c060 DXpaHseMOit PHPoHOIT TeppuTopHH, Baiikanbckoit
HPHPOIHOH TEPPHTOPHHU H €€ IKONOTHIECKHX 30H, JIECONapKOBOM
3€JIEHOM I1051C€, OXOTHHYBET0 YTO/Ibs, JIECHHYECTBA:

Ceejie1ust O PACTIONIOKCHHH 3eMENBHOTO y4acTka H (Hu) JIaHHBIE OTCYTCTBYIOT
PAcIOTIDKEHHOr0 Ha HeM 00BEKTa HCABIKUMOCTH B IPAHULAX
TEpPUIDPHH, B OTHOIICHHH KOTOPOii IPHHATO PELICHHE O
pe3epBIPOBAHIH 3eMeJTb UL TOCYIapCTBEHHBIX HITH
MYHHITMATEHBX HYKL:

CBCCEHS O PE3yNETaTax NPOBEACUHS TOCYAAPCTECHIIONO [NAHHBIE OTCYTCTBYIOT
3EMENBHOTO Haa30pa:

CBetesis O PaCONOKCHUH 3CMENBHOIO YYacTKa B MPAHHLAX IaHHBIC OTCYTCTBYIOT
TCPPHTOPHH, B OTHOIIEHHH KOTOPOil YTBEPX/ICH MPOCKT MEXKCBAHUS

TEPPHTOPHH:

YenoBHsIi HOMEp 3eMCITBHOIO ydacTka: IAIHEIC OTCYTCTBYIOT
CeeeHAs O NPUHATHY KTa i (W) 3aKII0YCHUH JOrOBOpa, laHHBIE OTCYTCTBYIOT

IIPe/lyCMATPHBAIOIIMX MPENOCTARICHHE B COOTBCTCTBHH C
3eMENBHEIM 32KOHOAATENECTEOM HCIIOMHHTENEHEIM OPraHoM
TOCY/apPCTBEHHBIM OPratioM BIACTH HITH OPTaHOM MCCTHOTO
CaMOyIIPaBICHUA, HAXOAAMErOCA B TOCYAapCTBEHHON WIH
MYHHUHMOIATBHOH COBCTBEHHOCTH 3eME/IBHOIO y4acTKa JUIs
CTPOHTELCTBA HACMHOTO JIOMa COUMATHHOIO HCIONB30BAHHS I
HAaeMHOCO JI0Ma KOMMEPYECKOTO HCIIONb30BAHHS:

CBEIEHHS O TOM, 4TO 3CMCITbHBII YHACTOK MM 3eMEMBHBIC YYACTKH |(aHHBIE OTCYTCTBYIOT
06pa3oBaHbl HA OCHOBAHMU PCLICHHS 00 H3BATUU 3EMETEHOMO
y4acTka ¥ (HJIM) pacrioNoKeHHOTO Ha HeM 00BeKTa HEBIKUMOCTH
JUTst TOCYIapCTBEHHBIX HITH MYHHIIHIANBHBIX HYXI:

HE pasrpaHKden:

OWOHOE:E O TOM, 4TO 3CMCIIHBLI y4acTok Omﬁnwomwm M3 3¢MCTb HIH | 3CMCIBHBLH y4acToK OQCQuOWNI H3 3CMC/Tb UM 3CMCIIBHOIO y4acTka, rocy1apCcTBCHHas OOQOHNOEIOOHV Ha
3CMCNIBHOrO Y4acTKa, FOCY apCTBEHHAs COOCTRENOCTS {1a KOTOPLIC |KOTOpBle He pasrpanuvena. B cooTercrsm ¢ Depepannibiv 3akoroM ot 25 okTA6pa 2001 ©. Ne 137-03 "O
BBC/ICHUH B ACiCTBAC 3emenbHoro Kozekea Poceriickoit deneparun” opran Aamummctpars [lensenckoro
paitona [Mensenckoft 06MacTH YIoNHOMOUEN Ha PaCIOPSUKERHE TAKHM 3eMeNbHBIM YIACTKOM.

JIOKYMEHT MOAMMCAH
3MEKTPOHHOI MOIITHCHIO
Cepriuncar: 0091 AAFSAS99507BCTR6DIID2DFA0S2FIA

~

MOJNHOG HAMMEHOBAHHE JIOJDKHOCTH Brazene: GEAEPATILHASI CITYKEBA TOCYAAPCTBEHHOI

MHHLHATTBL, GaMHIus

PEFHCTPALIH, KAIACTPA 1 KAPTOMPAIIH
\_Jleiicraurenc: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026
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Jlucr 3

3eMeIbIbIH yJacToK

BHI ob0beKTa HCIOBIDKHMOCTH

I

JIuct Ne 3 pazpena 1 I

Bcero nmucToB paszena 1: 3 I

Bcero pasnenos: 7 Bcero nucroB BeIMUCKH: 16

16.10 .2025r. Ne KYBH-001/2025-192245818

KagacTpoBeId HOMEP:

|58:24:0400301:2130

CpelicHHA O HATHYHU 3EMEIBEHOIO CIiopa O MECTOITOIOXCHHH
TpaHH Il 3¢MCIIBHBIX YYaCTKOB!

JAHHEIC OTCYTCTBYIOT

CraTy ¢ 32IHCH 06 00BEKTE HEABHKHMOCTH:

CaeicHHA 00 00BCKTC HCABHKUMOCTH HMCIOT CTaTycC "aKkTyasbHblc"

QOcobBle 0TMETKH:

CaejicHHs 00 OrpaHHUYCHUSX NpaBa Ha OOBCKT HCIBIDKMMOCTH, OOPEMCHEHHAX JAaHHOTO 00BEKTa, HE
3aperHCTPHPOBAHHEIX B pEECTpe MPaB, OrpaHHten il npas H obpeMenenni HeBIKHMOr0 HMYINECTBA: BH/
orpanudeus (06peMerieIts): Orpannuyens Mpas Ha 3eMeNbHBI YIaCTOK, MPELyCMOTpEHHbIE CTaTheH 56
3emenpHOro Kogekca Poccuiickoii denepanuu; cpok geicTus: ¢ 22.09.2025; pexBU3UTH
JIOKYMCHTa-0CHOBaHUS: [IpHKa3 MUHHCTCPCTBA IECHOr0, OXOTHHYBCIO XO3SICTBA U PHPOIOIIOTb30BAHHSA
ITenscHckoit o6macty ot 13.02.2024 Ne 15-21/1 "O BHCCCHHM M3MCHCHHI B OTACIBHBIC MPHKA3BI
MHuHHCTEPCTBA JICCHOTO, OXOTHHYBLCIO XO3MHCTBA H IPUPOXONoap30Bamus [leH3eHckoi 06nacTH ot
13.02.2024 Ne 15-21/1 Beian: MHHHCTCPCTBO NICCHOIO, OXOTHUYBCIO XO3AHCTBA H HPUPOAONOIB30BAHHA
ITen3eHckoii o6nmacT. 3eMebHBINH YHaCTOK MOMICKUT CHATHIO C FOCYAAapCTBEHHOIO KaacTPOBOTO y4eTa 110
MCTCUCHMH [IATH JICT CO JIHSI €0 rOCYIapCTBCHHOTO KaJACTPOBOTO YUCTa, ECIM Ha HEro He OyayT
3aperucTprpoBansl 1pasa. CBeucHUs, HEOOXOMMMBIE I 3aronHeHus pasaena: 2 - CBeaeHus o
3apcruc1‘pnp03al-mblx IpaBax, OTCYTCTBYHOT.

[Tosy4garellb BBITHCKH:

MP{IIHCTGPCTBO rpaloCTPOHTEIIECTBA M apXHTEKTYPEI IMensenckoit obnacti

HOOKYMEHT MNOANMHACAH

DNEKTPOHHO MOAMHCLIO

MOTHOC HAMMCHOBAHHUE NOJDKHOCTH

]
Ceprindmxar: 0091AAF5AS599507BC7EGD39D2DFADS2FOA

Branencu: ®EAEPANILHAS CITYIKBA FOCYAAPCTBEHHON MHHALHAAIE], (L)HMHJTHH

PEFHCTPALIMH, KAJACTPA I KAPTOIPA®DIIA
JAeiictairrenes: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026 )
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EPPUTOPMAABOTO MAAHKPOBAHM
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Pasmen 3 Jlucr 4

Boinucka u3 Eguioro rocyiapCTBCHIIOIO peeccrpa HCIABHXKHMOCTH 00 00BeKTC HCABHKHMOCTH

Onucanye MECTOMOIOMKCHHSA 3CMENIBLIOr0 YJacTKa

3eMeNBHBIH y4aCTOK
B 0GBCKTA HCIBIDKMMOCTH

[ JIuct Ne 1 pasgena 3 | Bcero mcToB pasfiena 3: 1 [ Beero pasyienos: 7 Bcero JIMCTOR BBIMHCKHU: 16 |
16.10..025r Ne KYBI-001/2025-192245818
KajgacCipoBbli HOMED: |58:24:0400301:2130

Inaex(uepTex, CXeMa) 3€MENBHOr0 yJacTka

\

Macurrab 1:20000

JOKYMEHT MOAITUCAH

| IEKTPOHHOI MOAMUCHIO
Cepridkar: 0091 AAFSAS99507BCTESD30DIDFAO52F9A

TMTOJTHOE HAMMEHOBAHHWE JIOJDKHOCTH Bnancacu: PEAEPATIBHAS CITYKBA FOCVﬂAPCT'BEHHOﬁ
PEHMCTPALIMI, KAIACTPA M KAPTOTPA®HI
Jleiictsutenen: ¢ 16.09.2025 no 10.12.2026 W,

MHALMANEL, (HaMITHs
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MHHHCTEPCTBO
CEJIbCKOI'O X0351iiCTBA
POCCHICKOI ®EJEPALHH

TNEH3EHCKHUH OUTHA
PEIEPAJIBHOIO TOCYJAPCTBEHHOTO Anmunuctpanus

BIOPKETHOT'O YYPEXKAEHHST TTeuzenckoro paf,']o].[a
«ATPOXUMMYECKASI CJTY)KBA

POCCHH» Ilenzenckoit o6nactu

440034, r. Tensa, yn. Kanumisa, crp. 150
Ten: (8412)32-30-66, dakc:32-30-66

E-mail: penza@rosah.ru
LA %o T2

3axkJouenue

Crenpanucramu  Ilensenckoro ¢Gunpana OI'BY «PocArpoxumciysx6ax
TIPOBEZICHO MOYBEHHOE obcrnenoBanue 3€MEIBHEBIX Y4aCTKOB
CENBCKOXO3AHCTBEHHOTO  HASHAYeHWs,  3apOCLINX JPEBECHO-KYCTapHUKOBO
PacTHTENEHOCTEIO Gonmee uveMm Ha 75%, Ha mpemmer uenecoo6pasHocTn
RANbHEHINero  MCIIONB30BAHMS 71 BHIPALIMBAHUS CeNBCKOXO03AHCTBEHHEIX
KyJIBTYp.

Ha ocHOBaHHH HMEFOIIEXCS JAHHEIX 110 ArpOXMMHYECKUM IIQKA3aTeNIM MTOYBEI Ha
SEMEJILHBIX yUACTKAX, YKa3aHHBIX B [IPUITOMKEH Y 2, XapaKTePU3yIOTCs KaK OUYCHD
HH3KO- U HUSKOIIONOPOAHEIE. Ha NaHHBIX 3eMeNBHBIX yUacTKax Heleecoo6pasHo
(PKOHOMHUHECKH HEBBIrOAHO) BHIPALUBAHME CeJIBCKOXO3AHCTBEHHEIX KYIBTYP.

XapaKkTepuCTHKA 3eMeNbHEIX YUACTKOB CEbCKOXO3SHCTBEHHONO Ha3HaYeHHs
npencrasnera B [punosxenuu 2.

AT S
Mupexrtop I'Ieygg

s

®TBY «Poék!

5O
RS
=

/4,3/’
7l Ipkaes B.H.
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Ten3eHCKuit padoH Tlpunosxenue 2

Ne | Kanactpossiii Homep | Ilmomap, Tumn no4sel N P,0s | K;O Pu | Tymyc Cepa
n/n ra

1 58:24:0400301:2133 35,8 Cepast necHast 60 15 85 4,5 0,6 1,6
2 58:24:0400301:2129 65,1 Cepast JiecHas 106 14 50 43 0,6 1,6
3 58:24:0400301:2126 72,4 Caerto-cepast IeCcHast 51 20 55 4,5 0,7 2.0
4 58:24:0400301:2130 552 CaeTnio-cepast JIeCHast <42 20 100 4,0 0,7 2,0
5 58:24:0400301:2127 39,6 Cepast AeCHas 56 20 55 4,7 LS 1,6
6 58:24:0400301:2131 54,6 Cepast JlecHast 63 20 70 4,6 1.5 1,6
7 58:24:0400301:2128 50,1 Csaetio-cepasl tecHast 42 42 125. 4,5 0,7 1.7
W 58:24:0400301:2132 70,3 Cepast necHast 46 30 85 4,1 0,6 2.0

Opxaes B. H.
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MPABUTEJbCTBO NEH3EHCKOM OBJIACTH

PACHOPAXKXEHMUE
28 okTsa0pst 2025 1. Ne  964-pIl
r. Ilensa

O nepeBojie 3eMeIb CeJbCKOX03s5IiiCTBEHHOT0 Ha3HAYEHHSI
Ilen3enckoii 06.1acTH B JecHo# GoH

B coorserctBuM ¢ myHkToM 5 wactd 1 crateu 7 ®enepaabHOro 3akoHa
ot 21.12.2004 Ne 172-@3 "O mnepeBozie 3eMeb MM 3eMENbHBIX YYaCTKOB U3 OIHON
Kareropun B apyryw" (mamee - 3akOH O IepeBOojie) MEpeBOA  3eMellb
CEITbCKOXO3SICTBEHHBIX YrOJNH MIIM 36MENbHBIX y4aCTKOB B COCTABE TAKHX 3eMENb
U3 3eMellb CebCKOXO3SIHCTBEHHOrO HA3HAYCHHS B APYTYIO KATETOPUIO JOIYCKACTCS
B MCKJIFOUHMTEIIBHBIX CITy4asix, CBS3aHHBIX, B TOM YHCIIE, C BKJIFOYCHHEM HEMPUTOIHBIX
IUTSL OCYIIECTBIICHHSI CEIbCKOXO035HCTBEHHOTO IIPOM3BO/ICTBA 3eMEIlb B COCTAB 3eMellb
JiecHoro QoHa.

CornacHo cratbe 4 3aKOHA O MEPEBOJE MEPEeBOJ] 3eMEIbHBIX Y4aCTKOB OJHOI
KaTeropuyd B JAPYTYI0 JONYCKAaeTcs B Clydac YCTAHOBICHHS COOTBETCTBHUS
HCIPAIIMBAEMOTr0 LEICBOT0 HA3HAYCHUS 3EMEJIBHBIX YYAaCTKOB YTBEP)KICHHBIM
JIOKyMEHTaM TEPPUTOPUAIILHOTO [IIAHMPOBAHHS, K KOTOPBIM OTHOCSITCS TeHepalIbHbIC
UTaHBI MyHHULUNATBHBIX 00pa30BaHMiA.

Ha Teppurtopun ITeH3eHCKOIl 001aCTH €IMHYIO TOCYJAPCTBEHHYIO IOIHTUKY
B 00J1aCTH MOHUTOPHHI'A COCTOSIHHS TI0YB, COXPAHEHHUS TLIOJOPOIHS, BOCIIPON3BOJICTBA
U PALHOHAILHOTO HCIONB30BAHUS 3EMEIb CEIbCKOXO3SHCTBEHHOrO HA3HAYCHUS
peanuzyer Iensenckuii pruman ®T'BY "PocArpoxumenyx6a" (MHH 5032004656).

B OTHOLICHHH apeHIyeMbIX 3EMEIbHBIX YYAaCTKOB CEIbCKOXO3SHCTBEHHOTO
Ha3HA4YCHHS HA OCHOBaHWH 3allpOCOB aKIMOHEpHOro obmecra "OOGnacTHOM
arponpoMsiiuieHHbI  xonmuHr" (mamee - AO "OAIIX") (MHH 5836648185)
0 1[e/1ecO00PasHOCTI/HELIEIeCO00PA3HOCTH HX HCIIONB30BAHHS [T CEIIbCKOXO3SHCTBEHHOIO
TIPOM3BOZICTBA MOJTy4eHb! 3akmoueHus [Tersenckoro ¢rmana GI'BY "PocArpoxivcyxoa',
COINIACHO KOTOPBIM HEHPUTOAHBIME JUIS CEIbCKOXO3SHCTBEHHOIO HPOM3BOJCTBA
npu3HaHbel 92 ydactka ofmel miomaasio 18200 ra; mpurognsiMu - 115 ydacTkoB
o6mieit miomaneio 12930 ra.

OpraHamMu MECTHOTO CaMOYHPAaBICHUS 13 92 3eMeNbHBIX YIaCTKOB COTJIACOBAH
nepeBos B oTHomeHun 70 yuactkoB. AO "OAIIX" B OTHOMmEHHMH Bcex
22 HEeCOTITaCOBAHHBIX 3EMENBHBIX YJYACTKOB HANPABHII 3asBICHHSA O PACTOPKCHHH
JIOTOBOPOB apPEH/IBI B OPTaHBl MECTHOTO CAMOYIIPABICHHS.
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B MunucrepcTBO rpaJjocTpOUTENILCTBA M apXUTeKTyphl [leH3eHnckoi obiactu
B IeJISIX TepeBoja B 3emin JsiecHoro ¢onma AO "OAIIX" nonaHel oOpaiieHus
00 u3MeHeHNM (YHKIHOHAIBHBIX 30H 3€MEIbHBIX YYaCTKOB U BHECCHHH
COOTBETCTBYIOIIIMX ~ W3MCHEHHMil B  TCHEpAIbHbIE  IUIAHBI ~ MYHHIHIAIBHBIX
obpasoBanuii ITensenckoii obmacti B oTHOmeEHnH 70 3eMeIbHBIX y4acTKOB OOmeit
miomazaeio 10050 ra.

MUHHCTEPCTBOM TPaJOCTPOUTENBCTBA M apXUTEKTYphl [leH3eHckoi obmacti
u3 70 noaHHbIX oOpateHuii o 41 3eMenbHOMY ydacTKy obmieii miomaspio 4590 ra
MPHHATBL pEIIeHnsT 00 ydeTe MNPEIIOKEHHH B NPOEKTaX TIeHEpalbHBIX IUIAHOB,
no 27 3eMelbHBIM yudacTkaM oOmieit miomanpio 4827 ra NPUHATHL pELICHUS
0 HEBO3MOXKHOCTH ydYeTa NMpEUIOKEHHH B NMPOEKTaX I'€HEpPAIbHBIX TUIAHOB B CBSI3U
C pACHOJOXKEHHEM Ha HHMX OXPaHHBIX 30H MHKEHEPHBIX KOMMYHHKAIMI.
He nony4ens! perienus 1o 2 3eMelbHbIM ydacTKaM o01ieii miomapio 632 ra.

Ha 3 3emenbHBIX ydYacTKaX BBIABICHBI (DAKThl HE3aKOHHON BBIPYOKH
JIPEBECHHBI:

-B Kysneukom paifone (¢ kamactpoBeiM HomepoM 58:14:0100201:116,
miomansio 610,8 ra);

-B HukombckoM paifoHe (¢ KamacTpoBbIM HOMepoM 58:22:0271701:372,
miomanasio 12,6 ra);

-B 3eMeTYMHCKOM paiioHe (c KazacTpoBelM HomepoMm 58:08:0510801:3,
mnomaasio 103,9 ra).

B oTHOmIEHMHM 3apOCIIMX 3€MEJIbHBIX YYAaCTKOB CEJIbCKOXO3SHCTBEHHOrO
Ha3HaueHus, Haxomsamuxcsi B coOctBemHoctn AQO "OAIIX", Ha OCHOBaHWH
3ampoca oOmiecTBa ObUIM  HOJNyYeHbl 3akimioyeHus IleHseHckoro —¢uimana
OI'BY "PocArpoxumciyxb6a”, COIJIaCHO KOTOPBhIM HETIPUTOIHBIMHU
JUIL  CeNTbCKOXO3SHCTBEHHOTO IIPOM3BOJACTBA HpH3HaHBI 129 yuacTkoB 0OmIei
rionaabio 12383 ra; mpuroHeIMH - 55 ydacTkoB o6mieil miomanbio 4565 ra.

B nensx mepesoma B 3emuu JiecHoro ¢ounaa u3 momanHeix AO "OAIIX"
ob6pamieHnii 06 N3MEHEHHH (YHKIIMOHAIBHBIX 30H 3€MENbHBIX YYaCTKOB U BHECEHHH
COOTBETCTBYIOIIMX M3MEHEHHil B reHepasbHbIe IUIAHBI MyHHMIUIAIBHBIX 00pa30BaHUI
TlenseHckoit obnmactn oOpaiieHuii B OTHOWIGHMH 129 3eMeNbHBIX y4acTKOB
MUHHCTEPCTBOM TPaOCTPOUTENIBCTBA U ApXUTEKTYpbI [IeH3eHCKoit 0bnacTu:

- 1o 71 3eMenbHOMY y4acTKy oOmiei momanpio 4564 ra NpUHATH PEIICHUS
00 ydere pe/UIoKeHH B IIPOEKTaX TeHePaIbHBIX IIAHOB;

- 1o 21 3eMenbHOMY y4acTKy oOwiel miomanpio 5735 ra NPUHATHI PeLIeHUs.
0 HEBO3MOXKHOCTH ydYeTa MPEIJIOKEHHH B NMPOEKTAaX I'€HEPalbHBIX IJIAHOB B CBSA3H
C PACIIOJIOKEHUEM HA HUX OXPAHHBIX 30H HH)KEHEPHBIX KOMMYHHKALHIL.

He mnomydensl peuieHus 00 y4eTe/HEBO3MOXKHOCTH ydeTa IPEIOKCHUIT
B TIPOGKTaX TEHEPANbHBIX IUIAHOB MO 37 3eMeNbHBIM ydacTKaM oOmei
riomazasio 2082 ra.

KpoMe 3eMeNbHBIX Y4acTKOB, HAaXOMSIIMXCS B COOCTBEHHOCTH JHMOO apeHue
AO "OAIIX", aAMHMHHCTpaUMSMH MYHHLHUIATBHBIX pPAfOHOB CaMOCTOSTEIBHO
NpOBOMHMTCA ~ paboTa,  HampaBlIeHHas  HAa  IEPEBOJ  HMHBIX  yYacTKOB
CEIbCKOXO3AICTBEHHOTO ~ HA3HAUCHHs, HENMPUIOAHBIX  JUIL  OCYIIECTBICHHS
CeIbCKOXO3AICTBEHHOTO  MPOM3BOJICTBA, 3apOCIIMX JIECHOH pPacTUTENbHOCTBIO,
B COCTaB 3eMeJIb JIECHOTO (POHA.
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ITo maHHBIM OPraHOB MECTHOTO CaMOYIPABJICHHs, HA OCHOBAHHH HMX 3allPOCOB
0 1enecoo0pa3sHOCTH/HEeLEenecOOOPa3HOCTH HCIIONb30BAHHS 3€MEIbHBIX YYaCTKOB
JUISL CeIBCKOXO3SHCTBEHHOTO MPOU3BOJCTBA IONYYSHBI 3aKiioueHus [leHseHckoro
¢ummana  OI'BY  "PocArpoxmmciyx0a"”, COrIacHO KOTOPBHIM —HEHNPHIOAHBIMU
JUIL  CEeJIbCKOXO3SHCTBEHHOTO IPOM3BOJCTBA IpPU3HAHBI 57 yuyacTKoB oOmieit
mnomaasio 2603,8 ra; npuroaHsiMu - 122 yyactka obuieit miomaaso 5065,5 ra.

B MunucrepcTBO rpajocTpoOUTENIbCTBA M apXUTeKTyphl [leH3eHckoi obiactu
B IIeJX IepPeBOjid B 3EMIIH JICCHOTO (OHJA aIMUHHCTPAIMAMH MYHHUIMIIATbHBIX
paiioHOB TONaHBl OOpamieHHsi 00 M3MEHeHMH (YHKIMOHAIBHBIX 30H 3EMENbHBIX
Y4YacTKOB M BHECEHMM COOTBETCTBYIONIMX W3MEHEHHIl B TIEHEpalbHbIC ILIaHBI
MYHHIMIAIBHBIX 00pa3oBanHuii [TeH3eHCKOI 001acT B OTHOIIECHHH 164 3eMeNbHBIX
ydacTka obuieii momansio 7114,52 ra.

MUHHCTEPCTBOM TPafOCTPOUTENBCTBA M ApPXUTEKTYphl I1eH3eHCKoH obmacTi
MPUHATHL pPEIIeHHs 00 ydeTe MNpPeUIOKEHHH B TPOEKTaX TI'eHEpalbHBIX IIAHOB
mo 30 3eMenbHBIM y4yacTkam oOmeif miomaapo 1683,2 ra NMPUHATH peIIeHUs
00 ydere MHpEUIOKEHHWII B MPOEKTaX TeHepalbHBIX IUIaHOB. [lo 9 3eMenbHBIM
yuacTkam obwieit miomanpo 367,95 ra NpUHATHL PELICHUs] O HEBO3MOXKHOCTH y4eTa
MpPEeIJIOKEHUH B IPOEKTaX TIeHepalbHBIX IUIAHOB, B TOM WYHCIE, B CBS3H
C PACIIOJIOKEHUEM Ha HUX OXPAHHbIX 30H HH)KEHEPHBIX KOMMYHHKAIMH.

1. PexomennoBath riaBaMm Hukosbckoro, Ilenzenckoro, CocHOBOGOpCKOro
paiionoB Ilensenckoii oGiactu NMOBTOpPHO pacemorpers obpaiienuss AO "OAIIX"
0 COIVIACOBAHHH NEPEBOJIA 3eMEJIbHBIX YYAaCTKOB CEIILCKOXO3SHCTBEHHOIO Ha3HAYCHNUS,
3apOCIINX JIGCHOH pAaCTHTENIBHOCTHIO, B 3€MJIM JIECHOTO (OHNA, B OTHOLICHWH
KOTOPBIX AaHbl 3akimoueHust [Tensenckoro ¢uimana ®I'BY "PocArpoxumciyxba"
0 HEeleneco00pa3sHOCTH MX UCHOJIb30BAHUS B CEIbCKOXO3SHCTBEHHOM IPOU3BOJCTBE.
Cpoxk: 30.10.2025.

2. MUHHCTEpCTBY ~ IPAJOCTPOMTENBCTBA M APXUTEKTYpbl  IleH3eHCKoit
obnactu (Utanesiaues A.I1.) paccmorpers Bce noganusie obpamenust AO "OAIIX"
¥ aIMUHUCTPALMSIMA MyHHULMIAJIBHBIX paifoHoB [len3eHckoii o6actu 06 ycTaHOBICHUN
(yHKUMOHATBHOH 30HBI  JICOB M BHECEHHM COOTBETCTBYIOLIMX H3MEHEHHH
B Ie€HepallbHble IUIaHBI MYHUIMIIAIBHBIX 00pa3oBaHui - cenbcoBeToB IleH3eHCKOM
00J1aCTH B OTHOLICHMH 3EMENIBbHBIX YYaCTKOB, 110 KOTOPHIM JaHbI 3aKIIIOYCHUS
Iensenckoro ¢umana OIBY  "PocArpoxumciyxba" o HewenecoodpasHOCTH
HX MCIIOJIb30BaHMS B CEIILCKOXO035HCTBEHHOM Npor3BojcTie. Cpok: 10.11.2025.

3. PexomennoBate pykoBoautenro AO "OAIIX" Bo B3auMojeHCTBHU
¢ AO '"Tasnpom rasopacnpenenenue Ilensa", ¢pumanom ITAO "Poccern Bosra" -
"Ilen3ad’nepro” OpPraHM30BaTh TPOBEJCHHE pA3ENOB 3EMENBHBIX  YJacTKOB
CEITbCKOXO3SICTBEHHOTO HA3HAYCHMS, MOJUICKAINX IIEPEBOLY B 3EMIIH JIECHOTO
doHma, B HENAX HCKIIOYEHHS M3 HHUX TIPOXOXKACHHE JIMHEHHBIX OOBEKTOB,
B TOM YHCIIE 3EMENIBHOTO y4acTKa C KajacTpoBeiM HOMepom 58:08:0510801:3,
PACTIONIOKEHHOTO HA TEPPUTOPHH 3eMEeTUYMHCKOro paifona IleHs3eHckoit oOmacTw.
Cpoxk: 21.11.2025.
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4. PexomennoBats rimaBam 3emerdnHckoro, CocroBobopckoro, Kysuerxoro
paiionoB ITeH3eHcKoii 06/1acTH OBTOPHO 1o1aTh B MUHHCTEPCTBO IPalOCTPOUTEIBCTBA
u apxurtektypbl ITeHseHcKoi 06nacTu obpalieHns 06 YCTaHOBNCHHH (yHKIMOHATBHOI
30HBI JIECOB M BHECEHHH COOTBETCTBYIOIIMX HM3MCHEHHH B TI'€HEpalbHBIC IIaHBI
MYHMIMNAIbHBIX 00pa3oBaHuii - cenbcoBeToB IleH3eHCKOH 00JacTH B OTHOIICHHH
3EMEJIbHBIX YYacTKOB, PACIOJOXKEHHBIX Ha TEPPUTOPHH 3EMETYMHCKOTO paioHa
Tlensenckoit obmactu (¢ kazactpoBbiMu HoMepamu 58:08:0510801:3, 58:08:0510801:4),
CocHoBobopckoro paitona IleH3eHckoil 06iacTH (C KaJacTPOBBIMH HOMEpaMU
58:26:0100701:119, 58:26:0011205:260), Ky3neukoro paiiona [lenzenckoii obnactu
(¢ xamactpoBeiM HomepoM 58:14:0100201:116), B mensx uX mepeBoja B 3eMIH
necuoro ¢oua. Cpok: 27.10.2025.

5. MHHHCTEpCTBY ~ IDajgOCTPOUTENBCTBA W apXUTEKTypsl  [IeH3eHCKOI
obnactu (Mranbsuues A.JI) HOBTOPHO paccMOTPeTh HANpaBICHHbIC OOpaIlCHUs
00 yCTaHOBJIEHHM (YHKIHOHANBHOI 30HBI JIECOB M BHECEHHH COOTBETCTBYIOLINX
HU3MEHEHMl B reHepalbHblC IUIAHBl MYHHIMNATbHBIX 00pPa30BaHHIl - CEIBCOBETOB
INen3enckoit 00macTH B OTHOLIGHMM 3EMENBHBIX YYaCTKOB, PACTIONOKEHHBIX
Ha TeppHTOpHH 3eMeTYMHCKOTo paifoHa ITeH3eHCKoil obmacTn (C KagacTPOBBIMH
Homepamu  58:08:0510801:3,  58:08:0510801:4),  CocHoBOGOpcKOro  paiioHa
Tlensenckoit  obmact (¢ KamacTpoBbIMH  Homepamu  58:26:0100701:119,
58:26:0011205:260), Kysneukoro paiiona Ilensenckoit obmactu (€ KagacTpOBBIM
HoMepoM 58:14:0100201:116), B mensx MX TepeBoja B 3eMJIM JIGCHOTO (oHIA.
Cpox: 10.11.2025.

6. PekoMeHI0BaTh  TJIaBaM  aJIMHHHCTPALMii MyHHMIMNAJIBHBIX  paifoHOB
Ilensenckoit obnactu Bo B3aumojeicteuu ¢ AO "l'asnpom rasopacrpejencHue
ITen3a", ¢ummanom ITAO "Poccern Bomara" - "Ilenzadnepro" mpoBecTH pasaelns
3eMEJIbHBIX yYaCTKOB CEIbCKOXO3SHCTBEHHOIO Ha3HAYCHMS, MOMISKAIIHUX HEPEBOLY
B 3€MJIM JIECHOTO (DOHIA, B LENAX HCKIIOUEHHUs NMPOXOXKACHHS HA HUX JIMHEHHBIX
o6bekToB. Cpok: 01.12.2025.

7. PexomenioBaTh  TIJIaBaM  QJMMHUCTPAlMi  MyHHLUNAIBHBIX  paiOHOB
TMensenckoit  obmactu  Bo  B3aumojeiictBun ¢ [leHseHckuM  duimanom
OI'BY "PocArpoxumciysxba" MOBTOPHO pacCMOTPETh BOIPOC O LeaecoodpasHocTh/
HEIIeJIecO00Pa3HOCTH HCTIONb30BAHHS JUISl CENbCKOXO3SHCTBEHHOTO MPOM3BOJICTBA
3eMebHBIX ~ y4aCTKOB €  KajacTpoBeiMH  HoMmepamu  58:25:0060304:34
(Cepnobcekuii paiion Iensenckoii o6nactn), 58:26:0100701:119, 58:26:0011205:260
(CocuoBobopckuii paiion [lensenckoii o6mactu). Cpok: 10.11.2025.

8. PexomenzioBath riaBe Hukosbekoro paiiona Ilensenckoit obnactu Jlunusoii JI.B.
NPUBECTH AJPECHYI0 YacTh 3EMEIbHOTO yYacTKa C KaJaCTPOBBIM HOMEPOM
58:22:0271701:372 B coorBeTcTBHE C  (DAKTUYECKHM  MECTONONOKEHHEM.
Cpok: 31.10.2025.

9. MUHHCTEpCTBY ~ TPAJOCTPOMTENBCTBA M APXUTEKTYpBhl  IleH3eHCKOit
obnactu (Mranbsxues A.I1.) BHeCTH H3MEHEHNs B TeHEpaIbHbIE IUIaHbI MyHULIMIAIBHBIX
00pa30BaHMii - CETTLCOBETOB:

- BecconoBckoro paiiona Ilenszenckoit o6nactu, Hukonsckoro paiiona
TMenseHckoif  o0macTH B YacTH  yCTaHOBINEHMA  (DYHKIMOHATBHBIX  30H
11 41 3eMeNbHOrO y4acTKa CeIbCKOXO3SHCTBEHHOTO HA3HAYCHHS, B OTHONICHHH
KOTOpBIX Ha ocHoBauuu obOpamenuii AO "OAIIX" wu agMuHECTpaumii
MYyHHIIIATBHBIX paiioHoB ITeH3eHCKO# 00JlacTH NPHHATHI pelieHus o6 ydere
MPEIOKEHUH B IPOEKTaX FeHePAIbHBIX IIAHOB CelbcoBETOB [lensenckoii obmactu,
B LIEJISIX MX MEpeBo/a B 3eMJ JiecHoro ponza. Cpok: 30.12.2025;
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- HapoBuarckoro paiiona, HuxnenomoBckoro paiiona, MokmaHckoro paiiona,
TTauenmckoro paiona, KysHenkoro paiona, Bajgunckoro paiiona, JlonmatuHckoro
paiiona, Illemsiueiickoro paiiona, Kamemkupckoro paiiona IleHseHckoil oGiactu
JUIs 74 3eMeNbHBIX YYaCTKOB CEJIbCKOXO3SHCTBEHHOr0 HA3HAYCHHUs, B OTHOLICHUH
KOTOpbIX Ha oOcHOBaHmu oOpamenunii AO "OAIIX" wu agMuHHCTpanui
MYHHLMIAIBHBIX paifoHOB IIeH3eHCKOW 00nacT NpPHHATHI pelIeHus 00 ydere
MPEJUIOKEHHI B IPOCKTaX I'eHEPaIbHBIX IUIAHOB CelbcoBeTOB IleH3eHCKol obnacTy,
B LIEJISIX MX IepeBojia B 3emiin JiecHoro ¢pouna. Cpok: 30.12.2026;

- HapoBuarckoro paiiona, HuknenomoBckoro paitona, MokiaHckoro paiiona,
IMauenvckoro paiiona, KysHenkoro paiiona, JlyHMHCKOro paiioHa, 3eMETYMHCKOTO
paiiona, Hukonbeckoro paifona, HeBepkunckoro paiiona, IleH3eHckoro paiioHa,
Becconosckoro paiiona, CocHoBoGopckoro paiiona, Ceprodekoro paitona, Kamernckoro
paiiona, lllemsimeiickoro paitona, Kamemkupckoro paitona Ilensenckoit obmactu
UL 55 3eMENBbHBIX YYacTKOB CEIbCKOXO3SIICTBEHHOTO HA3HAYEHHs, B OTHOLICHHU
KOTOPBIX Ha oOcHOBaHMM oOpamenuii AO "OAIIX" wu agMHHUCTpauuid
MyHHIMIAIBHBIX paiioHoB ITeH3eHCKOH 00JIacTH NPHHATHI pelieHus o6 ydere
MPEUIOKEHHH B IPOEKTaX IeHepaIbHbIX IUIAHOB CelbcoBeTOB IleH3eHcKoi obmacTy,
B IIEJISIX MX IepeBojia B 3emin JiecHoro ¢onaa. Cpok: 30.12.2027.

10. PexoMeHI0BaTh IlIaBaM MYHHIHUIAIBHBIX paiioHOB IleH3eHckoil obmact,
pykoBoauteno AO "OAITX" npoaomkuTh paboTy Mo ONpe/IeeHHIo U (HOPMUPOBAHUIO
nepeyHst HeUCIob3yEeMbIX 3eMEJIbHBIX YYACTKOB CEJIbCKOX03sHCTBEHHOIO Ha3HAYEHHUS,
3apOCIIMX  JPEBECHOH  PACTHTENBHOCTBIO, C  NPUMEHEHHEM  KOCMHYECKOro
MOHHMTOPHHIa 3eMejb U HANpaBIeHHIO NAHHOrO mepeuHs B [leH3eHckuil ¢uman
OI'BY "PocArpoxumciyx0a" Ui TIOMy4eHHs 3aKIIOUCHHsS O IelecooOpasHocTH/
HEIleNIeco00PasHOCTH MX HCTIONb30BAHHS JUISl CeTbCKOXO03AHCTBEHHOTO TIPOM3BOJICTBA.
Cpok: 10.12.2025.

11. PexomeHa0BaTh I7aBaM MyHHLHMNAIBHBIX paitoHOB [leH3eHckoit obnactu,
pykoomutemo AO "OAIIX" Ha OCHOBaHMM TIOTy4e€HHOH HHMOpMaLHK
ot ITensenckoro ¢punuana PI'BY "PocArpoxumciyx0a" B COOTBETCTBUH € IyHKTOM 10
pacropspkeHust  1mojath  oOpamieHMs B MMHHCTEPCTBO — I'PaJOCTPOUTEIBCTBA
u apxutekTypsl [lensenckoit obmacti 00 yCTaHOBICHHMH (YHKIIMOHAIBHOI 30HBI
JICOB M BHECEHHUM COOTBETCTBYIOLIIMX M3MEHEHMHl B TeHepajbHble IUIaHbI
MyHHIHIAIBHEIX 00pa3oBanmii. Cpok: 15.12.2025.

12. PekoMeHIOBATh IIaBaM MYHULMIIATBHBIX pailoHOB ITeH3eHCKO# obmacTi
HAlpaBuTh B MHHHCTEPCTBO CeNIbCKOro  Xo3stiictBa IleH3eHckoil — obGiactu
UHGOPMALMIO O 3EMENBHBIX YYaCTKaX, 3apOCIIMX APEBECHOH pPacTUTEIbHOCTBIO,
JUISL OLICHKH CTENEeHH uX 3aneceHHoctH. Cpok: 10.12.2025.

13. PekoMeHIOBaTh I7laBaM MYHUIHIIATBHBIX pailoHOB ITeH3eHCKoil obmacTi
nojaBaTh B MHUHHCTEPCTBO T'OCYNapCTBEHHOrO MMyIiecTBa IleH3eHCKO# obnacTu
XOJaTaiiCcTBa 0 NepeBOie 3eMEIIbHBIX Y4aCTKOB CEIbCKOX03SHCTBEHHOIO Ha3HAUSHHs
B 3emu JtecHoro (ouna. Cpok: B Teuenue 10 qHeH ¢ MOMEHTa BHECEHUS M3MEHEHHI
B TGHEpaJbHbIC IUIaHBl MYHHIMIAIBHBIX 00pa30BaHHil - CelbCcOBETOB [IeH3eHCKOM
ob6macTH.
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14. MUHHCTEpCTBY TOCYJapCTBEHHOTO uMyinecTBa IIeH3eHCKOH —o6iacTi
(KyaunoB A.M.) HOArOTOBHTB M COTJIACOBATH C MPOKypatypoii ITensenckoit obmactu
npoeKkT mocTaHoBieHust IlpaButenbctBa IleH3eHCKoi o0mactd 0 mepeBoje
3eMeJIbHBIX YYAaCTKOB CEIbCKOXO035HCTBEHHOTO Ha3HAYEHHs B 3€MJIH JIECHOTO (hoHaa
NP BHECEHWH COOTBETCTBYFOIIUX M3MEHEHHI B T'eHEPaIbHbIC IUIAHbI MYHUIIUIIAIBHBIX
oOpa3oBaHMii - cenbcoBEeTOB IleH3eHCKOH 00MAacTH M TOCTYIUIEHMM XOJATaiiCTB
ot AO "OAIIX", anMuHHCTpaLMil MyHULUNIAIBHBIX paiioHOB IleH3eHckol obnactu.
Cpok: B TeueHHEe 2 MECAIIEB CO JHA MOCTYILICHUs XONaTaiCTB.

15. KoHTpOb 32 HCIIOJIHEHHEM HACTOSIIEr0 pPAacClOPSHKEHUS BO3JIOKHUTH
Ha Ilpencenarens Ipasutenscra [lenseHckoit obmacTu.

BpeMeHHO HCTIONHSAIOMIHNI 005A3aHHOCTH
HpCI[CCJZ[aTCIIﬂ HpaBI/ITEHBCTB a
ITen3eHckoii o6acT
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