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[bookmark: _Hlk148692421]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области третьего созыва от 22.06.2020 г. № 59-16/3 «Об утверждении генерального плана территории муниципального образования «Телегинский сельсовет» Колышлейского района Пензенской области».
Основанием для проведения работ по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 05.02.2025 № 70/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, утвержденный в 2020 году, действует до 2040 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2040 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Колышлейского района Пензенской области, администрацией Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории муниципального образования. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;
При разработке генерального плана была учтена следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Колышлейского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Колышлейского района от 22.12.2011 № 686-74/2 (с последующими изменениями) (далее - СТП Колышлейского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план территории муниципального образования «Телегинский сельсовет» Колышлейского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области третьего созыва от 22.06.2020 г. № 59-16/3 «Об утверждении генерального плана территории муниципального образования «Телегинский сельсовет»  Колышлейского района Пензенской области»;
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития муниципального образования ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов муниципального образования;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации муниципального образования;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального образования, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc209693409]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года»;
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 01.03.2023 N 144-рП (ред. от 10.07.2025) «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».



Национальные проекты
- Национальный проект «Семья», паспорт утвержден 20.12.2024 г. протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», паспорт утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Молодежь и дети», паспорт утвержден Министерством просвещения Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», паспорт утвержден Министерством строительства Российской Федерации в декабре 2024г (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экологическое благополучие», паспорт утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект ««Эффективная транспортная система», паспорт утвержден Министерством транспорта Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Экономика данных», паспорт утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», паспорт утвержден Министерством экономического развития Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030);
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (сроки реализации проекта – 01.01.2025-31.12.2030).

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]
Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019 г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).

Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№ 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).


Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Колышлейского района Пензенской области
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.10.2013 № 454-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
2. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колыrrrлейского района», утверждённая постановлением Администрации Колышлейского района от 28.10.2013 № 456-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 24.02.2015 № 79-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Кололышлейском районе», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 № 459-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
5. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области» утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.10.2013 № 452-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
6. Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.10.2013 № 455-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
7. Муниципальная программа «Развитие образования в Кололышлейском районе Пензенской области», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 № 460а-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 № 463-п (с последующими изменениями) (период реализации 2014-2027 гг.);
9. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 22.03.2023 № 74-п (с последующими изменениями) (период реализации 2023-2027 гг.);
10. Стратегия социально-экономического развития Колышлейского района
Пензенской области на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области четвертого созыва от 20.02.2020 № 324-38/4.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
- Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016- 2026 годы», утвержденная постановлением администрации Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 25.01.2017 № 2;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 21.12.2016 № 81;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016- 2026 годы», утвержденная постановлением администрации Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 25.01.2017 № 3;
- «Схема водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 26.12.2013 № 35 (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc209693410]2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc209693411]2.1. Административно-территориальное устройство
Муниципальное образование Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области (далее – Телегинский сельсовет, сельсовет) расположено в северной части Колышлейского района Пензенской области. Территория Телегинского сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с запада на восток.
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 13 населенных пунктов (таблица 2.1.1).
Административным центром является с. Телегино.
Таблица 2.1.1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Телегино

	2
	село
	Бекетовка

	3
	село
	Белокаменка

	4
	деревня
	Большая Александровка

	5
	деревня
	Жукова Поляна

	6
	село
	Крутец

	7
	деревня
	Ленино

	8
	село
	Раевка

	9
	село
	Малая Александровка

	10
	деревня
	Манцеровка

	11
	село
	Приволье

	12
	деревня
	Толузаково

	13
	село
	Халтурино



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Телегинского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Телегинского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), реестровый номер 58:12-3.2.
Площадь территория Телегинского сельсовета Колышлейского района составляет 27618,66 га. 
Телегинский сельсовет граничит:
- на западе, северо-западе и севере – с Покрово-Арчадинским сельсоветом Каменского района Пензенской области;
- на севере - с Кучкинским и Большееланским сельсоветами Пензенского района Пензенской области;
-на востоке – с Краснопольским сельсоветом Пензенского района Пензенской области;
-на юго-востоке – с Покрово-Березовским сельсоветом Пензенского района Пензенской области;
-на юге – с Пограничным, Березовским, Потловским сельсоветами Колышлейского района Пензенской области;
-на юго-западе, западе – с Потловским сельсоветом Колышлейского района Пензенской области.
Местоположение Телегинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Расстояние от с. Телегино до административного центра района - р.п. Колышлей составляет 29 км, до областного центра - г. Пенза - 53 км. Ближайшая железнодорожная станция – Колышлей расположена в р.п. Колышлей в 28 км от с. Телегино, ближайший аэропорт в - г. Пенза на расстоянии 58 км.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
На модели проектной системы расселения Пензенской области определены центры и подцентры Пензенской системы расселения:
- Региональный (областной) центр - г. Пенза - многофункциональный центр, с развитыми производственными, научно-образовательными, транспортными, деловыми, социальными и культурными функциями;
- 5 межрайонных центров системы расселения, обусловленные их транспортно-географическим положением: на северо-западе области - р.п. Земетчино и Нижний Ломов, на востоке - г. Кузнецк, на юго-западе - г. Сердобск, в центральной части - г. Каменка, г. Пенза;
- центры районных систем расселения - выступают центры муниципальных районов, обеспечивающих хозяйственно-управленческие, транспортные, социокультурные функции по обслуживанию подчиненной им территории. 
Колышлейский район входит в зону влияния г. Пензы как межрайонного центра системы расселения, обусловленную его транспортно-географическим положением.
Планировочная структура Колышлейского района представляет планировочную структуру лучевого типа с центром в р.п. Колышлей. Кроме главного планировочного центра в планировочной структуре района имеются еще четыре второстепенных планировочных центра с. Трескино, с. Березовка, с. Колтовское, с. Красная Горка.
Существующий транспортный каркас района обеспечивает связи района через автодороги федерального, регионального значения с соседними районами области - Сердобским, Каменским, Пензенским и Малосердобинским и с областями - Саратовской и Тамбовской, а также через автодороги межмуниципального и местного значения со всеми населенными пунктами района.


Рисунок 1
Местоположение Телегинского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области 
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Рисунок 2

Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Местоположение Телегинского сельсовета в Колышлейском районе представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Телегинского сельсовета в Колышлейском районе
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[bookmark: _Toc8212243][bookmark: _Toc209693412]2.2. Историко-культурные данные
[bookmark: _Toc8212244][bookmark: _Toc209693413]2.2.1. Историческая справка.
[bookmark: _Toc375167313]Бекетовка (Богородское), русское село Телегинского сельсовета, в 8 км от него, в 3 км к югу от с. Телегино, на правом берегу Хопра, на восточной опушке рощи. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 26 жителей. Основана между 1718 и 1747 гг. на правом берегу Хопра. В 1747 г. – село Богородицкое, Бекетовка тож, Завального стана Пензенского уезда, поручика Матвея Никифоровича Бекетова (63 ревизских души), большинство крестьян из сел Козлиха и Митино Арзамасского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 25-27 об.). В переписи 1762 г. показана за недорослем Алексеем Бекетовым, в 1782 г. – за Анной Бекетовой, в 1785 г. – за Алексеем Матвеевичем Бекетовым (у него здесь 128 ревизских душ). В 1790 г. село Богородское, Бекетовка тож, было во владении помещиков Алексея Матвеевича, Анны Матвеевны Бекетовых, Степаниды Васильевны Федоровой, Анны Васильевны Жмакиной и Николая Ивановича Алферова, 155 дворов, усадебной земли – 131 дес., пашни – 3264, сенных покосов – 1356, леса – 573, всего – 5619 десятин. Расположение: «На правом берегу Хопра, на коей пруд и мучная мельница о трех поставах с толчеею, церковь о двух этажах: в нижней – Чудотворца Николая, а в верхнем – Рождества Пресвятой Богородицы, три дома господских – деревянные, при одном – сад с плодовитыми деревьями; ветряная мельница об одном поставе… Земля – чернозём, урожай хлеба средствен, а травы – хорош; лес строевой дубовый, березовый и осиновый, между коим и дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 14 об.).
До 1789 г. на левом берегу Хопра построена «новопоселенная д. Бекетовка» Пензенского уезда. В 1790 г. эта новопоселенная д. Бекетовка и д. Дертевка показаны за Марией Степановной Дертевой, а также Алексеем Матвеевичем и Анной Матвеевной Бекетовыми, в обоих селениях 130 дворов, 66 десятин усадебной земли, пашни – 3315 дес., леса – 142 дес., всего – 7940 дес.; на р. Хопёр пруд и мучная мельница о двух поставах с толчеей; крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 107, л. 14 об.).  1800-1809 гг. построена каменная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы вместо прежней деревянной, перенесенной на кладбище. В 1856 г. утвержден проект на постройку новой каменной церкви, вокруг храма появилась железная ограда на каменном фундаменте, сооруженная на средства мещанина, церковного старосты Матвея Сабуренкова.
Перед отменой крепостного права помещиками показаны: 1) наследники Бекетовы,  у них вместе с деревней Петровской 378 ревизских душ крестьян, 97 ревизских душ дворовых людей, 164 тягла (барщина), у крестьян 98 дворов на 68,2 десятины усадебной земли, 1833 дес. пашни, 321 дес. сенокоса, у помещиков 2296 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 503 дес., сверх того 74 дес. неудобной земли; 2) Николай Алекс. Бекетов, 160 ревизских душ крестьян, 40 ревизских душ дворовых людей, 70 тягол (барщина), у крестьян 46 дворов на 17 десятинах усадебной земли, 747 дес. пашни, 100 дес. сенокоса, у помещика 690 дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№76, 81). В этот период шло переселение крестьян из с. Бекетовки в д. Петровку (см.).
В 19 – начале 20 в. – волостной центр Пензенского уезда, церковь, волостное правление; в 1864 г. – ярмарка на Троицу, винокуренный завод, мельница, к 1877 г. добавилось 2 лавки. В 1894 г. работало земское училище. В 1902 г.  при селе находилось землевладение дворянина Михаила Григорьевича Акимова (411 дес.). В 1910 г. – 2 общины, 85 дворов, земская школа, имение Голицыной, водяная мельница, валяльное заведение, кузница, кирпичный сарай, поташня, 2 лавки. 20.3.1918 г. в Бекетовской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости. В 1930 г. – Телегинского сельсовета, 126 дворов. В деревню мальчиком приезжал будущий поэт Александр Блок (его мать была Бекетовой). В близлежащей роще в середине 1980-х гг. был поставлен памятник Блоку-мальчику (в середине 1990-х гг. сломан вандалами).
Численность населения (по годам): в 1747 – около 126, 1785 – около 250, 1790 – 753, 1864 – 277, 1877 – 280, 1910 – 423, 1926 – 573, 1930 – 540, 1939 – 294, 1959 – 271, 1979 – 100, 1989 – 44, 1996 – 27 жителей.
Белокаменка (Васильевка), русское село, бывшего Белокаменского сельсовета (административный центр находился в с. Халтурино, в 2 км от Белокаменки). На 1.1.2004 г. – 51 хозяйство, 86 жителей. Отделение сельского производственного кооператива «Луч». Образовалась от слияния деревень Новая Белокаменка, Васильевка и трех Трофимовок (в конце 1920-х гг.). На плане 1790 г. показано сельцо Белокаменка, Васильевка тож. Оно поселено в конце 18 в. помещиком Василием Сабуровым на берегу ручья Белые Камни (ныне Белоомутовка). В 1896 г. работало земское училище. В 1902 г. построена деревянная церковь во имя иконы Казанской Богородицы. В 1910 г. – Дертевской волости Пензенского уезда, одна крестьянская община, 180 дворов, земская школа, 4 ветряных мельницы, овчинное заведение, 2 кузницы, кирпичный сарай, 3 лавки. 28.5.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости. С 1928 г. – Телегинского района, в 1959-89 гг. – Телегинского сельсовета. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Искра социализма». 22.12.2010 г. Белокаменский сельсовет упразднен, с передачей его территории Телегинскому сельсовету. Родина Героя Советского Союза, ефрейтора, понтонера понтонно-мостового батальона Василия Ивановича Суворова (1921–1990), отличившегося при подготовке переправ через Днепр, Буг, Вислу, Одер, Дунай, Эльбу.
Численность населения (по годам): в 1790 – нет сведений, 1864 – 196, 1877 – 660, 1910 – 1197, 1926 – 1216, 1930 – 1361, 1939 – 620, 1959 – 382, 1979 – 81, 1989 – 92, 1996 – 73 жителя.
Большая Александровка (Александровка, Хопер), русская деревня Телегинского сельсовета, в 10 км к северо-востоку от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 4 жителя. Основана помещиком в составе Пензенского уезда в первой половине 19 в. Приходская Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1911 г. – Еланской волости Пензенского уезда, одна крестьянская община, 87 дворов. В 1926 г. – центр Больше-Александровского сельсовета Телегинской укрупненной волости. В 1930, 1939 гг. – Толузаковского сельсовета Телегинского района, в 1955 г. – Телегинского, 1959 г. – Крутцовского сельсоветов. В 1955 г. – центральная усадьба совхоза «Хопер».
Численность населения (по годам): в 1864 – 303, 1911 – около 546, 1926 – 530, 1930 – 561, 1939 – 267, 1959 – 170, 1979 – 40, 1989 – 4, 1996 – 10 жителей.
Жукова поляна (Жуковка, Синеомутовка), русская деревня Телегинского сельсовета, в 10 км к юго-западу от с. Крутец, на левом берегу Хопра при впадении в него р. Синеомутовки. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 17 жителей. Основана помещиком в Пензенском уезде между 1795 и 1864 гг. Часть этой деревни называлась в 1864 г. Синеомутовкой. Приходская церковь во имя Рождества Христова находилась в с. Бекетовке. В 1910 г. – Бекетовской волости Пензенского уезда, 47 дворов, кузница, кирпичный сарай, лавка. В 1926 г. – Надеждинского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 59 дворов. В 1930, 1955 гг. – Телегинского сельсовета и района, в 5 км от Телегино.
Численность населения (по годам): в 1864 – 566, 1910 – 261, 1926 – 342, 1930 – 341, 1939 – 248, 1959 – 160, 1979 – 66, 1989 – 25, 1996 – 20 жителей.
Крутец (Новая Оленевка, Болдырево, Васильевское, Ильич), русское село, бывший центр сельсовета, в 28 км к северу-северо-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 346 хозяйств, 848 жителей. Поселено полковником И.И. Аленевым на правом берегу р. Крутец между 1710 и 1718 гг. В 1790 г. селение состояло из двух деревень; 1) д. Крутец помещиков Алениных (см. Оленевка Пензенского района); 2) д. Крутец Василия Яковлевича и Матрены Петровны Болдыревых, 37 дворов на правом берегу речки Крутец, «на коей мельница об одном поставе», «земли – чернозем, урожай хлеба средствен, а травы – хороши»; часть земли, «на которой роща» также принадлежала Болдыреву (116 дес., в т.ч. лес – 106 дес.), крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 14). Наследники Аленева продали имение В.Я. Болдыреву и другим помещикам. В 1747 г. – с. Богородицкое, Крутец тож, Завального стана Пензенского уезда, помещиков: вдовы Марии Ивановны Кологривовой (4 ревизской души), недоросля Алексея Васильевича Ивашева (61), всего 65 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 28-31 об.). В 1804 г. построена каменная церковь во имя Трех Святителей (по другим сведениям, во имя св. Василия Великого).
В 1877 г. здесь церковь и школа. В 1896 г. работало земское училище. В 1910 г. – волостной центр Пензенского уезда, 2 крестьянских общины, 184 двора, имения Голицыной, Васильчикова, Михайлова, земская школа, мельница с нефтяным двигателем, ветряная мельница, овчинное заведение, кузница, кирпичный сарай, 7 лавок. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости Пензенского уезда, 283 двора; при селе – совхоз «Крутцовский», 24 двора. В 1955 г. – центр сельсовета Телегинского района, центральная усадьба колхоза имени Ленина. Между 1959 и 1979 гг. в черту села включена Центральная усадьба совхоза имени Ильича. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза имени Ильича. (Ильич – народное имя организатора СССР Владимира Ильича Ленина). В конце 1990-х гг. – центральная усадьба сельскохозяйственного товарищества имени Ильича на базе одноименного совхоза. Автобусное сообщение с Пензой и районным центром. Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Крутцовский сельсовет упразднен, с передачей его территории Телегинскому сельсовету.
Численность населения (по годам): в 1747 – около 130, 1790 – оценочно 407, 1877 – 650, 1897 – 850, 1910 – 882, 1926 – 1302 (в т.ч. в пос. совхоза – 62), 1930 – 1303, 1939 – 1186, 1959 – 657, 1979 – 993, 1989 – 963, 1996 – 924 жителя.
Ленино (Александровка, Березовка), русская деревня Телегинского сельсовета, в 4 км к югу от него, на правом берегу р. Березовке. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 38 жителей. Основана между 1789 и 1864 гг. помещиком как Александровка, выселок из с. Телегино. В 1911 г. – Крутцовской волости Пензенского уезда, одна община, 57 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости. Ленино и Березовка слились после 1930 г. под названием Ленино. В 1955 г. – Телегинского района, совхоз имени Ильича (Ильич – народное прозвище организатора СССР Владимира Ильича Ленина).
Численность населения (по годам): в 1864 – 119, 1911 – 362, 1926 – 417, 1930 – 416, 1939 – 257, 1959 – 166, 1979 – 143, 1989 – 67, 1996 – 58 жителей.
Раевка (Успенское, Ивановка, Надеждино), русское село Телегинского сельсовета, в 7 км к юго-востоку от него, в степи, у ручья Козырка. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 8 жителей. Существует с середины 18 в. сначала как хутор секунд-майора Александра Степановича Соловцова. С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1786 г. имение купил прапорщик Иван Александрович Зеленский, и населенный пункт стал именоваться д. Ивановкой (126 жителей). На плане уезда 1789 г. село не показано. На карте Генерального межевания 1790 г. - «д. Ивановка». В 1795 году – д. Ивановка прапорщицы Варвары Михайловны Зеленской, 12 дворов, 58 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №120). Около 1830 г. его приобрел помещик Раевский, после него был помещик Токарский. С постройкой в 1846 г. помещицей В.А. Раевской деревянной Успенской церкви – с. Успенское, Раевка тож. Среди владельцев села был Святослав Афанасьевич Раевский, попавший в ссылку за распространение стихотворения Лермонтова «На смерть поэта». В селе имелось две крестьянские общины от двух помещиков.
Перед отменой крепостного права показано за Раевским, 117 ревизских душ крестьян, 38 ревизских душ дворовых людей, 45 тягол на барщине, у крестьян 34 двора на 17 десятинах усадебной земли, 500 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, у помещика 985 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 20 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №80). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Раевского землю в собственность. В 1911 г. в селе 93 двора (74 – в первой, 19 – во второй общинах), церковь; 320 дес. посева, в т.ч. 177 – на надельной земле, 41 – на купленной; 130 рабочих лошадей, 131 корова, около 550 овец; 23 железных плуга, 4 молотилки, 6 веялок. В 1914 г. – церковноприходская школа. В 1926 г. – волостной центр Сердобского уезда. В 1939, 1955 гг. – также центр сельсовета. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Путь к коммунизму». До 1930-х гг. в селе сохранялся двухэтажный помещичий дом Раевских, парк, два сада, бассейн владельца усадьбы. По преданию, рядом с домом была могила любимого помещичьего кобеля Угара.
Численность населения (по годам): в 1786 – 126, 1795 – около 116, 1859 – 305, 1889 – 453, 1911 – 624, 1926 – 759, 1939 – оценочно 611, 1959 – 218*, 1979 – 149, 1989 – 175, 1996 – 46 жителей.
Малая Александровка (Александровка, Телегинский выселок), русское село Телегинского сельсовета. Расположена на южной окраине с. Телегино, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 33 жителя. В 1877, 1910 гг. – бывшая помещичья деревня Бекетовской волости Пензенского уезда, кирпичный завод. В 1910 г. – д. Александровка, 39 дворов, в 7 верстах винокуренный завод. В 1926 г. – Телегинского сельсовета Телегинской укрупненной волости. В 1955 г. – д. Александровка Телегинского сельсовета и района.
Численность населения (по годам): в 1864 – 119, 1877 – 148, 1910 – 253, 1926 – 393, 1930 – 368, 1939 – 247, 1959 – 335, 1979 – 111, 1989 – 55, 1996 – 39 жителей.
Манцеровка (Мантуровка, Кривка), русская деревня Телегинского сельсовета. Фактически северная окраина с. Телегино. На 1.1.2004 г. – 68 хозяйств, 143 жителя. Д. Мантуровка, Кривка тож, основана около 1790 г. помещиками Мартыновыми, Мантуровым и Кривским в Пензенском уезде. В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской волости того же уезда, 2 крестьянских общины, 42 двора. В 1926 г. – центр Мантуровского сельсовета Пензенского уезда. В 1930 г. – Кучкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Телегинского сельсовета и района, совхоз «Хопер».
Численность населения (по годам): в 1864 – 215, 1911 – 269, 1926 – 246, 1930 – 293, 1939 – оценочно 198, 1959 – 397, 1979 – 226, 1989 – 193, 1996 – 158 жителей.
ПРИВОЛЬЕ (Крутец), русское село Телегинского сельсовета, в 5 км к северо-востоку от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 127 жителей. Основано в первой половине 19 в. Приходская Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1910 г. – Крутцовской волости Пензенского уезда, 19 дворов, имение Медведева, лавка. В 1926 г. – Тогайского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 30 дворов. В 1930 г. – Толузаковского сельсовета Телегинского района, в 1959 г. – Крутцовского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1864 – 353 (вместе с Тагайкой), 1910 – 93, 1926 – 181, 1930 – 200, 1939 – 108, 1959 – 97, 1979 – 184, 1989 – 153, 1996 – 150 жителей.
Телегино, русское село, центр сельсовета. Расположено вдоль правого берега Хопра, в 24 км к северу от пос. Колышлей, в 4 км от шоссе Пенза – Сердобск. На 1.1.2004 г. – 318 хозяйств, 854 жителя. Основано на земле, принадлежавшей в 1680 г. помещику Алексею Телегину и однодворцам. В 1747 г. – д. Телегина Завального стана Пензенского уезда, однодворца (1 ревизская душа), комиссара Ивана Назаровича Арцыбашева (25), солдата лейб-гвардии Измайловского полка Козьмы Борисовича Третьякова (22), вдовы Арины Петровны Третьяковой (22), подполковника Ивана Константиновича Шеншина (55), всего 126 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 18-24 об.). В 1785 г. показано за помещиками Петром Алексеевичем Бестужевым-Рюминым (41 ревизская душа), Иваном Петровичем Воейковым (82), Семеном Никитичем Зиновьевым (40), Семеном Ивановичем Кологривовым (46), Александром Александровичем Репьевым (44), а также Ушаковыми Дмитрием и Александром Петровичами (116 ревизских душ). Основное занятие жителей – земледелие. В 1790 г. в д. Телегино у Ивана Петровича Воейкова крестьян 102 двора, под усадебной землей – 56 десятин, пашни – 3884 дес., земля – черной, «урожай хлеба и трав – средствен», леса – 610 дес., всей земли – 7335 дес., лес дровяной, крестьяне на оброке и пашне; в селе было некоторое количество однодворцев (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 14).
Перед отменой крепостного права часть крестьян принадлежала Петру Петровичу Воейкову, у него крестьян – 136 душ мужского пола, дворовых – 6, дворов – 32, 620 десятин удобной земли, у крестьян – 350 дес., крестьяне отрабатывали барщину (59 тягол); у князя Ивана Ивановича Мансырева 173 души мужского пола крестьян (75 тягол отбывали барщину), 43 дворовых человека, 55 дворов (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№11,74). В 1847 г. основан конный завод князем Николаем Никифоровичем Мансыревым, в 1858 г. у него на заводе 5 племенных жеребцов, 37 маток для выведения рысистых и упряжных лошадей улучшенных пород, кроме того, на незаводских лошадей – 53 («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). В 1877 г. в селе церковь, школа, 2 лавки, небольшой поташный завод. К середине 19 в. часть крестьян образовала д. Александровку на южной окраине села. Церковный храм во имя св. Архистратига Михаила, деревянный, построен в 1871 г. В приходе в начале 20 в. состояли деревни Толузаковка, Синявка, Александровка (за Хопром). В 1910 г. пензенский мещанин Трофим Николаевич Кособоков пожертвовал храму 1500 рублей на вечное поминовение завещателя и его родных. Из кустарных промыслов развивалось пухопрядение, в 1902 г. из 275 дворов им занимались в 247.
В 1877, 1910 гг. – Бекетовской волости Пензенского уезда, в 1877 г. – церковь, школа, 2 лавки, поташный завод. В 1910 г. – 5 крестьянских общин, 313 дворов, в 5,5 верстах – винокуренный завод; крупнейшие помещики – Сабуренков, Манягин, земская школа, 2 мельницы с нефтяными двигателями и 6 – ветряных, шерсточесалка, овчинное заведение, 2 кузницы, пекарня, 6 лавок. В 1918 г. – волостной центр. 3.4.1918 г. в Телегинской волости Пензенского уезда установлена Советская власть. В 1926 г. – центр Телегинской укрупненной волости Пензенского уезда, 451 двор. В 1932-59 гг. – районный центр Средневолжской, Куйбышевской, Тамбовской, Пензенской областей. В 1933 г. численность населения района составляла 85 тыс. человек. В 1955 г. – центральная усадьба колхозов имени Полины Осипенко, имени Ворошилова, «Стахановец», «Большевик». В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Телегинский». С 1995 г. – ассоциация крестьянских хозяйств «Телегинская» на базе одноименного совхоза (полеводство), животноводство (мясо-молочного направления), 9 фермерских хозяйств. Завод мясокостной муки. Рыбхоз. Участковая больница, средняя школа, дом культуры, детский сад, библиотека, аптека, 6 магазинов, почта, линейно-технический узел связи, филиал Сбербанка. При школе общественный краеведческий музей. Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Родина Героя Советского Союза, гвардии старшего сержанта, помощника командира взвода автоматчиков Василия Григорьевича Кочерова (1921–1944), отличившегося в боях при форсировании Днестра и освобождении Тернопольской области. К западу от села есть холм – пристанище атамана Кудеяра, в полночь он выходит на эту гору с саблей.
Численность населения (по годам): в 1747 – около 252, 1785 – около 740, 1790 – 957, 1864 – 1075, 1877 – 1192, 1897 – 1593, 1910 – 1804, 1926 – 2105, 1930 – 1960, 1939 – 2187 (или 1884), 1959 – 1199, 1979 – 1034, 1989 – 880, 1998 – 885 жителей.
Толузаково (Толузаковка, Талузаково, Колоколовка), русская деревня Телегинского сельсовета, в 3 км к северо-западу от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Основана в первой половине 19 в. помещиком Пензенского уезда. В 1864 г. имелась мельница. Приходская церковь во имя Архангела Михаила находилась в с. Телегино. В 1910 г. – Бекетовской волости Пензенского уезда, одна община, 68 дворов, имение Медведева, водяная мельница, 2 кузницы, лавка. Между 1910 и 1926 гг. в черте села, предположительно, оказался пос. «За Хопром». В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости Пензенского уезда, 96 дворов. В 1930, 1955 гг. – Телегинского сельсовета и района, в 5 км от Телегино. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Сталина. В 1959 г. – селение Крутцовского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1864 – 214, 1910 – 411, 1926 – 512, 1930 – 508, 1939 – 205, 1959 – 149, 1979 – 30, 1989 – 5, 1996 – 4 жителя.
Халтурино (Отделение совхоза имени Халтурина, Халтурный) русское село, центр Телегинского сельсовета. В 3 км к западу от Белокаменки. На 1.1.2004 г. – 198 хозяйств, 501 житель. Известен с 1926 г. как «Совхоз при деревне Сабуровке» Сабуровского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 4 двора. Степан Халтурин - революционер-народник, в честь которого был назван сначала совхоз. В 1939 г. – центральная усадьба свиносовхоза имени Халтурина Наркомата сельского хозяйства РСФСР, Телегинского района, земельный фонд 5478 га, 358 рабочих и специалистов, 37 тракторов, 9 комбайнов, 8 грузовых автомашин, 254 головы КРС, 2519 свиней (Пензенская область.  Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Луч». В 1959 г. – Колтовского, в 1989 г. – Телегинского сельсоветов. В начале 21 в. – центральная усадьба сельского производственного кооператива «Луч» на базе бывшего одноименного совхоза.
Численность населения (по годам): в 1926 – 6, 1939 – 498, 1959 – 382, 1979 – 522, 1989 – 434, 1996 – 608 жителей.




[bookmark: _Toc8212246][bookmark: _Toc209693414]2.3. Природные условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc422897021][bookmark: _Toc209693415]2.3.1. Рельеф
Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.
Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов.
Территория Телегинского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.
Наиболее крупными оврагами являются: Песчанка, Телегинский, Попов, Березовский, Озерный овраг.

[bookmark: _Toc422897022][bookmark: _Toc209693416]2.3.2. Гидрология и гидрография
В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территория сельсовета сравнительно богата.
Гидрографическая сеть Телегинского сельсовета представлена водными объектами: рекой Хопер, протяженностью 27,2 км, относящейся к бассейну реки Дон; рекой Тагайка –левый приток р. Хопер, протяженностью 5,4 км; рекой Люляйка – правый приток р. Хопер, протяженностью 9,5 км; рекой Крутец левый приток р. Хопер, протяженностью 17,4 км; рекой Синеомутовка, протяженностью 6,0 км, ручьями, питающими реки (таблица 2.3.2.1).

Таблица 2.3.2.1
Гидрографическая характеристика рек и ручьев Телегинского сельсовета
	N п/п
	Наименование
	Куда впадает
	Протяженность, км
	Водосборная площадь, кв. км

	1
	р. Хопер
	р. Дон
	27,2
	-

	[bookmark: _Hlk148693419]2
	р. Синеомутовка
	р. Хопер
	6,0
	-

	3
	р. Крутец
	р. Хопер
	17,4
	-

	4
	р. Тагайка
	р. Хопер
	5,4
	-

	5
	р. Люляйка
	р. Хопер
	9,5
	-

	6
	иные гидрологические объекты
	-
	17,8
	-



Река Хопер является самой крупной рекой района, протекающая в западной части сельсовета. Река многоводна, имеет хорошо разработанное русло. Глубина реки от 0,5 до 5 м, ширина от 3 до 15 м. Река образует пойму. Правый берег реки Хопер большей частью крутой, а левый – более пологий.
Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового.
Река Синеомутовка не имеет постоянного течения. Она бывает полноводна только во время весеннего паводка.
В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока. 
Гидротехнические сооружения:
- на территории Телегинского сельсовета около с. Приволье два пруда; 
- на р. Люляйка (Синявский пруд).;
- на территории Телегинского сельсовета (овраг Безымянный р. Синеомутовка, севернее с. Халтурино) пруд площадь зеркала 17,8 га.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 
Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

[bookmark: _Toc422897024][bookmark: _Toc209693417]2.3.3 Климат
Климат Телегинского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.
Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его 13,2. Разница между температурами соседних месяцев невелика, и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10 % лет теплее бывает август, а в 5 %  июнь.
Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум  в январе.
Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С – 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С – 136 дней.
Телегинский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения. Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа. Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.
[bookmark: _Toc422897025]
[bookmark: _Toc422897026][bookmark: _Toc209693418]2.3.4. Растительность
[bookmark: _Toc422897027]Территория Телегинского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.
Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Хопер. Древесная растительность представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы
На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга, в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 
Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

[bookmark: _Toc203559640][bookmark: _Toc209693419]2.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства сельсовета, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории Телегинского сельсовета западнее с. Телегино расположены месторождения песка строительного: «Телегинское-1», «Телегинское-2».
На территории сельсовета расположен песчаный карьер «Телегинский» (тяжелые дорожные пески, площадь – 14 га, участок 58:12:7002001:213).
С целью добычи песка открытым способом (устройства песчаного карьера) на территории Телегинского сельсовета внесением изменений в генеральный план предусматривается установление функциональной зоны «Произволственная зона» на земельные участки с кадастровыми номерами 58:12:7002001:483, 58:12:7002001:484, расположенные в границах участка недр «Телегинский».
Места разработок иных полезных ископаемых отсутствуют. Их потенциал не обследован.

[bookmark: _Toc209693420]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Телегинского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории Телегинского сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 2.4.1).
Таблица 2.4.1
Виды зон с особыми условиями использования территорий 
Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Охранная зона железных дорог


[bookmark: _Hlk140228755]
Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc209693421]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей).  
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.4.1.1, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п. 8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
[bookmark: _Hlk209092175][bookmark: _Hlk181174357]На территории Телегинского сельсовета установлены следующие охранные зоны для электрической подстанции и линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона электросетевой комплекс ПС "Телегино", Пензенская область, Колышлейский район (реестровый номер 58:12-6.87);
- Зона с особыми условиями использования территорий - Линейное сооружение ВЛ-220 кВ "Сердобск - Пенза-2" (реестровый номер 58:00-6.180);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ "Пенза-2 - Колышлей" участок "Пенза - Телегино" (реестровый номер 58:12-6.42);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ "Компрессорная-Колышлей" (реестровый номер 58:12-6.65);
- Охранная зона ВЛ-110 кВ "Колышлей - Телегино" (реестровый номер 58:12-6.89);
- Охранная зона ВЛ-35кВ "Телегино - Колтовское" (реестровый номер 58:12-6.92);
- Охранная зона ВЛ-35кВ "Телегино-Краснополье" (реестровый номер 58:12-6.102);
- Охранная зона ВЛ-35 кВ "Телегино-Кучки" (реестровый номер 58:12-6.70);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 862 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер 15 "МКМ" от ПС "Телегино" Колышлейского района, Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.116); 
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 865 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №11 ""Телегинская"" от ПС ""Телегино" Колышлейского района, Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.19);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 863 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №13 "Ильичевская" от ПС "Телегино" Колышлейского района, Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.22);
- Охранная зона объекта: "Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 "Ильичевская" Протяженность 0,857 км" (реестровый номер 58:12-6.345);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса ЭСК № 866 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №10 "Хопровская" от ПС "Телегино" Колышлейского района, Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.50);
- Охранная зона объектов электросетевого комплекса № 864 напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ фидер №12 "Табаковская" от ПС "Телегино" Колышлейского района, Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.62).
На территории Телегинского сельсовета установлены охранные зоны ТП и охранные зоны для линий электропередач напряжением мене 1 кВ, сведения о которых внесены в ЕГРН.

[bookmark: _Toc209693422]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями).
Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (с последующими изменениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями).
На территории сельсовета установлены следующие придорожные полосы автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260 на участке км 22+731 – км 67+749, расположенном в границах Колышлейского района Пензенской области (реестровый номер 58:12-6.409). 

[bookmark: _Toc209693423]2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
На территории сельсовета установлены следующие охранные зоны газопроводов, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона газопровода высокого давления. Общая протяженность 3904 м. Диаметр от 89 мм., до 159 мм (реестровый номер 58:12-6.68);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода - Пензенская область, Колышлейский район, с. Белокаменка (реестровый номер 58:12-6.54);
- Охранная зона газопровода высокого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. Халтурино, ул. Юрия Гагарина (реестровый номер 58:12-6.399);
- Охранная зона объекта газораспределения «Межпоселковый газопровод высокого давления» с кн 58:24:0000000:1840 (реестровый номер 58:12-6.394); 
- Охранная зона "Газопровод высокого давления (III очередь), подземной и воздушной прокладки, диаметром 76 мм.", расположенный по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с.ТЕЛЕГИНО (реестровый номер 58:12-6.382);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062780 (реестровый номер 58:12-6.37);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода - Пензенская область, Колышлейский район, с. Белокаменка (реестровый номер 58:12-6.115);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода - Пензенская область, Колышлейский район, с. Белокаменка (реестровый номер 58:12-6.1);
- Охранная зона объекта газораспределения: "Газопровод высокого давления на с. Покровская-Арчада СПК "Покровское" (реестровый номер 58:00-6.681);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:0062710 (реестровый номер 58:12-6.103);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062870 (реестровый номер 58:12-6.108);
- Охранная зона газопровода высокого, низкого давления. Общая протяженность 2993,2 м. Диаметр от 57 мм., до 102 мм (реестровый номер 58:12-6.110);
- Охранная зона газопровода низкого давления. Общая протяженность 3330 м. Диаметр от 57 мм., до 219 мм (реестровый номер 58:12-6.121);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода низкого давления-Пензенская обл,Колышлейский район,с.Телегино,от ШРП примерно в 20м по направлению на север от д.№19 по ул.Дорожная по улицам Дорожная,Рабочая,Заводская,Маслозаводская,Мостовая (реестровый номер 58:12-6.122); 
- Охранная зона существующего газопровода высокого и низкого давления протяженностью 11211 м, расположенного по адресу: Пензенская область, р-н Колышлейский, с. Телегино, с. Малая Александровка, от точки врезки в подземный газопровод высокого давления примерно в 5 м. по направлению на восток от д. № 36 по ул. Центральная, с. Телегино по улицам Центральная, Садовая, Полевая, Огородная, с. Телегино и по улице Широкая, с. Малая Александровка (реестровый номер 58:12-6.362);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода низкого давления-Пензенская область, Колышлейский район, с. Крутец, от ШРП примерно в 40 м по направлению на восток от д. № 17 по ул. Школьная до котельной на территории школы(ул. Школьная, 11) (реестровый номер 58:12-6.40);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода высокого и низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062880 (реестровый номер 58:12-6.44);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода низкого давления - Пензенская область, Колышлейский район, с. Крутец, от ШРП примерно в 30 м по направлению на восток от д. № 58 по ул. Садовая по ул. Садовая (реестровый номер 58:12-6.5);
- Зона с особыми условиями использования территории газопровода низкого давления инвентарный номер 56:233:002:00062850 (реестровый номер 58:12-6.55).

[bookmark: _Toc209693424]2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
[bookmark: _Hlk209092187]На территории Телегинского сельсовета установлены следующие охранные зоны линий и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН:
- Охранная зона объекта связи ВОЛС "г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3 (БС 58-050) - Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, 10 (БС 58-651)" (реестровый номер 58:00-6.308);
- Охранная зона Волоконно-оптической линии связи Пенза-Колышлей-Сердобск (реестровый номер 58:12-6.310);
- Охранная зона кабеля связи ПАО "Ростелеком"«Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО» по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Крутец с, Ленина ул 16 (реестровый номер 58:12-6.300);
- Охранная зона кабеля связи ПАО "Ростелеком" Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Крутец с, Школьная ул 11 (реестровый номер 58:12-6.328).

[bookmark: _Toc209693425]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Телегинского сельсовета представлены в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и ручьев, 
расположенных на территории Телегинского сельсовета
	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1
	р. Хопер
	200
	50

	2
	р. Синеомутовка
	100
	30

	3
	р. Крутец
	100
	30

	4
	р. Тагайка
	50
	50

	5
	р. Люляйка
	50
	50

	6
	иные гидрологические объекты
	50
	50



Согласно ст. 106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п. 19 ст. 106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
В соответствии с ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (ч.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc209693426]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2026 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc203559648][bookmark: _Toc209693427]2.4.7. Санитарно-защитная зона.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.09.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п. 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории Телегинского сельсовета расположены объекты, для которых необходима разработка и установление санитарно-защитных зон.

[bookmark: _Toc209693428]2.4.8. Охранные зоны железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

[bookmark: _Toc209693429]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Телегинского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области третьего созыва от 22.06.2020 г. № 59-16/3 «Об утверждении генерального плана территории муниципального образования «Телегинский сельсовет» Колышлейского района Пензенской области» предусматривал следующие мероприятия по дальнейшему развитию территории сельсовета: 
1. Корректировка периметра границ следующих населенных пунктов:
- д. Жукова Поляна, предусматривающая: 	включение территорий, общей площадью 10 га, с переводом из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов; 	исключения территорий, общей площадью 1,7 га, с переводом из состава земель населенных пунктов в состав земель сельскохозяйственного назначения.
- 	с. Раевка, предусматривающая: 	включение территорий, общей площадью 0,6 га, с переводом из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов; 	исключения территорий, общей площадью 10,1 га, с переводом из состава земель населенных пунктов в состав земель сельскохозяйственного назначения.
- 	с. Приволье, предусматривающая: 	включение территорий, общей площадью 4,4 га, с переводом из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов; 	исключения территорий, общей площадью 3,4 га, с переводом из состава земель населенных пунктов в состав земель сельскохозяйственного назначения.
2. Изменение функционального зонирования территорий населенных пунктов муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону застройки индивидуальными домами для населенных пунктов: с. Приволье, д. Жукова Поляна, с. Раевка.

[bookmark: _Toc209693430]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база. При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые. 
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.
Территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения, составляют 95,93 % от общей площади территории сельсовета. 
Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства составляют большую часть земель сельскохозяйственного назначения и в настоящее время заняты пахотными землями. Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и для поддержания плодородия необходимо проведение агротехнических мероприятий.
Территория неблагоприятная для ведения сельского хозяйства — это почвенный покров с уклоном 5º-7º – категория среднесмытых почв и смытые почвы оврагов и балок.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Телегинского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6.1).
Перспективными в отношении создания качественно новой жилищной среды является село Телегино и село Крутец, отчасти это связано с близостью расположения к автомобильной трассе  Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260, и наличием в них полной номенклатуры необходимой социальной инфраструктуры.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится водоохранная зона рек, расположенных на территории сельсовета.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.



 Таблица 2.6.1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством



Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Телегинского сельсовета расположена в северной части Колышлейского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автодорога «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260». В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Телегино. Так же можно выделить с. Халтурино, с. Крутец.
В населенных пунктах сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Телегино.

с. Телегино.
Территория села вытянута с северо-востока на юг и расположена в 2,7 км от автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260», вдоль русла реки Хопер. 
Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) и малоэтажными многоквартирными домами с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. 
Село имеет общественно-деловой центр, представленный зданиями школы, почты, администрации, культурно-досуговым центром, имеется ФАП, молебный дом и магазины. 
В центральной части поселения, а также с западной и юго-западной сторон расположены территории сельскохозяйственного использования.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. В селе расположена отдельно стоящая газовая модульная котельная, предназначенная для теплоснабжения здания школы и дома культуры. Централизованная канализация отсутствует.

с. Бекетовка.
Территория села вытянута с севера на юг, расположена в южной части сельсовета. Юго-восточная часть села примыкает к руслу реки Хопер. Территория села расположена на незначительном удалении - 3,65 км от автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260».
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) и малоэтажными многоквартирными домами.
Свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

с. Белокаменка
Село расположено в западной части Телегинского сельсовета на восточном берегу р. Синеомутовка. Граница населенного пункта состоит из двух контуров, разделенных автодорогой «с. Телегино – с. Белокаменка».
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Сформированного общественно-делового центра село не имеет. В населенном пункте имеется почтовое отделение.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи.
Инженерная инфраструктура: село электро-, водо- и газифицировано. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа, электричества или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

д. Большая Александровка
Территория поселения представляет собой компактное образование, расположенное в северо-восточной части Телегинского сельсовета.
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Общественно-деловой центр отсутствует.
Улично-дорожная сеть представлена двумя улицами.
Инженерная инфраструктура: село электрифицировано, централизованное водо- и газоснабжение отсутвует. Системы централизованного теплоснабжения и канализации не предусмотрены. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется с помощью газа, электричества и твердого топлива.

д. Жукова Поляна
Территория поселения представляет собой компактное образование, расположенное в южной части Телегинского сельсовета на расстоянии 3 км западнее автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260».
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов). Свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами.
Общественно-деловой центр отсутствует.
Улично-дорожная сеть представлена двумя улицами, в полной мере обеспечивающими внутренние связи в селитебной застройке.
Инженерная инфраструктура: село электрифицировано, централизованное водо- и газоснабжение отсутвует. Системы централизованного теплоснабжения и канализации не предусмотрены. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется с помощью газа, электричества и твердого топлива.


с. Крутец
Село имеет вытянутую форму по направлению с юга на восток и расположено в 3,5 км от главной планировочной оси сельсовета – автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260». Граница села увязана с рельефом местности, поскольку располагается вдоль русла реки Крутец и частично пересекает его в центральной части села.
Существующая застройка расположена по всей территории села и представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села.
Село имеет общественно-деловой центр, представленный зданиями школы, культурно-досуговым центром, почты, имеются магазины и ФАП.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Системы централизованного теплоснабжения и канализации не предусмотрены. В селе расположена отдельно стоящая газовая модульная котельная, предназначенная для теплоснабжения здания школы и дома культуры.

д. Ленино
Населенный пункт представляет собой компактное образование и находится в южной части сельсовета. Местоположение отдалено от главной планировочной оси сельсовета – автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260».
Поселение образовано одной улицей с застройкой индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улицы, направление которой увязано с рельефом местности.
Общественно-деловой центр отсутствует.
Инженерная инфраструктура: село электрифицировано, централизованное водо- и газоснабжение отсутвует. Системы централизованного теплоснабжения и канализации не предусмотрены. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется с помощью газа, электричества и твердого топлива.

с. Раевка
Село расположено в 1,6 км от автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260» и имеет вытянутую форму по направлению с юга на восток.
Селитебная застройка расположена по всей территории села вдоль одной улицы и представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов).
Общественно-деловой центр отсутствует.
Инженерная инфраструктура: село электро-, водо- и газифицировано. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа, электричества или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

с. Малая Александровка
Территория села представляет собой компактное образование, находящееся в центральной части Телегинского сельсовета. От главной планировочной оси - автодорога «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260», село удалено значительно.
Селитебная застройка расположена по всей территории села вдоль одной улицы и представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов).
Общественно-деловой центр отсутствует.
Инженерная инфраструктура: село электро-, водо- и газифицировано. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа, электричества или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

д. Манцеровка
Территория населенного пункта находится северо-восточнее от административного центра сельсовета. В южной части граница поселения примыкает к границам с. Телегино.
Селитебная застройка расположена по всей территории деревни. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории деревни.
Общественно-деловой центр отсутствует.
 В Западной части к границе поселения примыкает зона инженерной инфраструктуры, в пределах которой расположена электрическая подстанция.
Инженерная инфраструктура: село электро-, водо- и газифицировано. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа, электричества или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

с. Приволье
Село расположено вдоль автодороги «Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260» южнее от дорожного полотна.
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) и расположена неравномерно по территории села.
Общественно-деловой центр отсутствует.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц, обеспечивающих внешние и внутренние связи.
Инженерная инфраструктура: село электро-, водо- и газифицировано. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа, электричества или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует.

д. Толузаково
Территория поселения представляет собой компактное образование, расположенное в северо-восточной части Телегинского сельсовета.
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов). Жилая застройка расположена в западной и восточной частях территории поселения.
Общественно-деловой центр отсутствует.
Улично-дорожная сеть представлена одной улицей.
Инженерная инфраструктура: село электрифицировано, централизованное водо- и газоснабжение отсутвует. Системы централизованного теплоснабжения и канализации не предусмотрены. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется с помощью газа, электричества и твердого топлива.

с. Халтурино
Село расположено в западной части Телегинского сельсовета. Восточная часть села граничит с руслом реки Синеомутовка.
Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) и малоэтажными многоквартирными домами с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. 
Село имеет общественно-деловой центр, представленный зданием школы, культурно-досуговым центром, имеется ФАП и магазины. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. Централизованная канализация отсутствует. В селе расположена отдельно стоящая газовая модульная котельная, предназначенная для теплоснабжения здания школы и дома культуры.

Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096698]По совокупности природных факторов на территории Телегинского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Хопер, р. Крутец, р. Синеомутовка, р. Люляйка).

Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных и местных дорог.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
[bookmark: _Toc45096702]Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Телегинского сельсовета представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2
Обеспеченность инженерной инфраструктурой населенных пунктов 
на территории Телегинского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение
	централизованная канализация

	1
	с. Телегино
	+
	+
	+
	+
	-

	2
	с. Бекетовка
	+
	-
	+
	+
	-

	3
	с. Белокаменка
	+
	-
	+
	+
	-

	4
	д. Большая Александровка
	-
	-
	-
	+
	-

	5
	д. Жукова Поляна
	+
	-
	-
	+
	-

	6
	с. Крутец
	+
	+
	+
	+
	-

	7
	д. Ленино
	-
	-
	-
	+
	-

	8
	с. Раевка
	+
	-
	+
	+
	-

	9
	с. Малая Александровка
	+
	-
	+
	+
	-

	10
	д. Манцеровка
	+
	-
	+
	+
	-

	11
	с. Приволье
	-
	-
	+
	+
	-

	12
	д. Толузаково
	-
	-
	-
	+
	-

	13
	с. Халтурино
	+
	+
	+
	+
	-


[bookmark: _Toc45096705]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Телегинский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к части населенных пунктов сельсовета, к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Телегинского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Телегинского сельсовета конкретизируются предложения СТП Колышлейского района, программ комплексного социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области и Телегинского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc209693431]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc209693432]2.7.1. Баланс территории
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Общая площадь земель в административных границах Телегинского сельсовета составляет 27618,66 га (таблица 2.7.1.1).
Таблица 2.7.1.1
Наличие и распределение земельного фонда Телегинского сельсовета по категориям земель(2025г.)*
	[bookmark: _Hlk180679495]№
п/п
	Категории земель
	Общая площадь

	
	
	га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	26505,01
	95,97

	2
	Земли населенных пунктов
	805,77
	2,92

	2.1
	с. Телегино
	156,66
	-

	2.2
	с. Бекетовка
	30,11
	-

	2.3
	с. Белокаменка
	54,43
	-

	2.4
	д. Большая Александровка
	23,96
	-

	2.5
	д. Жукова Поляна
	35,19
	-

	2.6
	с. Крутец
	203
	-

	2.7
	д. Ленино
	21,64
	-

	2.8
	с. Раевка
	33,72
	-

	2.9
	с. Малая Александровка
	29,36
	-

	2.10
	д. Манцеровка
	53,79
	-

	2.11
	с. Приволье
	35,35
	-

	2.12
	д. Толузаково
	36,75
	-

	2.13
	с. Халтурино
	91,82
	-

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	180,97
	0,65

	4
	Земли лесного фонда
	127,3
	0,46

	
	Итого земель
	27618,66
	100

	*Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Из общей площади территории Телегинского сельсовета 95,97 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 2,92 % - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Телегинского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

[bookmark: _Toc209693433]2.7.2. Функциональное зонирование

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границы сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории сельсовета выделены следующие функциональные зоны (таблица 2.7.2.1).

Таблица 2.7.2.1
[bookmark: _Hlk121990488]Перечень функциональных зон, установленных на территории Телегинского сельсовета*
	[bookmark: _Hlk181104960]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2040)

	Жилые зоны

	1
	[bookmark: _Hlk180657575]Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	782,15
	780,86

	Общественно-деловые зоны

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	15,93
	15,22

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3
	Производственная зона
	га
	25,48
	34,61

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	3,79

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	48,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования

	6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	26505,01
	-

	7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	179,34
	157,97

	Зоны рекреационного назначения

	8
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	0,82

	Зоны специального назначения

	9
	Зона кладбищ
	га
	7,39
	7,39

	10
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	3,6
	3,9

	Иные зоны

	11
	Иная зона
	га
	-
	2,08

	 *Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,  религиозных организаций для населения, многофункциональных зданий и комплексов.
Допускается размещать религиозные организации, отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- для блокированной жилой застройки: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Hlk186102146]Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
	
Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий, также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – зона, занятая объектами(предприятиями) сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.
[bookmark: _Hlk186102190]Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.




Зоны специального назначения
	Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления.
	
Иные зоны
Иная зона установлена для ограничения градостроительной деятельности и иного нерационального использования отдельных территорий поселения. Зона установлена исходя из проведенного анализа территории, в котором были выявлены неблагоприятные факторы для ее использования и наличия зон, оказавших влияние на установление функциональных зон, такие как зоны с особыми условиями использования:
-  береговые полосы,
-  прибрежная защитная полоса,
-  водоохранная зона.
[bookmark: _Toc209693434]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
В последние годы наблюдалось снижение численности населения Телегинского сельсовета (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1
Динамика численности населения Телегинского сельсовета*
	Наименование
	Ед. измерения, чел
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Телегинский сельсовет
	человек
	2085
	1972
	1911
	1873
	1735
	1727

	* На основании данных администрации Телегинского сельсовета



Среднегодовая численность населения Телегинского сельсовета составляет 1884 человека за последние 6 лет. Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
В таблице 2.8.2 представлена численность населения по населенным пунктам Телегинского сельсовета.
Таблица 2.8.2
Динамика численности населения Телегинского сельсовета по населенным пунктам*
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения, чел
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Телегинский сельсовет, в том числе
	человек
	2085
	1972
	1911
	1873
	1735
	1727

	1
	с. Бекетовка
	человек
	7
	6
	3
	3
	3
	3

	2
	д. Ленино
	человек
	19
	19
	13
	13
	11
	10

	3
	с. Раевка
	человек
	12
	11
	10
	10
	9
	8

	4
	с. Малая Александровка
	человек
	15
	19
	17
	14
	11
	14

	5
	д. Манцеровка
	человек
	98
	103
	102
	98
	98
	89

	6
	с. Белокаменка
	человек
	58
	49
	44
	61
	39
	39

	7
	с. Приволье
	человек
	87
	82
	80
	79
	73
	75

	8
	с. Телегино
	человек
	758
	726
	715
	696
	658
	660

	9
	д.Большая Александровка
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	д. Толузаково
	человек
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	с. Халтурино
	человек
	338
	313
	283
	302
	292
	271

	12
	д. Жукова Поляна
	человек
	9
	9
	9
	9
	8
	8

	13
	с. Крутец
	человек
	682
	634
	634
	587
	532
	549

	* На основании данных администрации Телегинского сельсовета



Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2020 г. по 2025 г. (за последние 6 лет) уменьшилась с 2085 человек до 1727 человек, это уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения (рис. 4). 

Рисунок 4
Динамика численности населения Телегинского сельсовета


Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.
Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2040 год, на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2025 год.
Целевыми показателями Стратегии являются: коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы. составляет -8,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет -6,7.
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -15,2.
Прогнозная численность населения Телегинского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

Nt+n= Nn              t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (1727);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (15);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-15,2).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-8,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–6,7).
Прогнозная численность населения Телегинского сельсовета на основе указанных показателей до 2040 года составит 1364 человека.

[bookmark: _Toc209693435]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
[bookmark: _Hlk148965084][bookmark: _Hlk137029793]Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. В границах Телегинского сельсовета существующий жилой фонд составляет 51,6 тыс. м2 общей площади. 
Жилая площадь, приходящаяся на 1 человека 30 м².
Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
Население в основном проживает в жилых домах индивидуальной застройки с большими приусадебными участками. На территории Телегинского сельсовета расположены 2 двухэтажных многоквартирные жилых дома, по адресу: с. Телегино, ул. Заводская, 1, 2, площадь жилого фонда 1700,2 м2.
Характеристика жилого фонда представлена в таблице 2.9.1.









Таблица 2.9.1
Характеристики жилого фонда
	Наименование
	с. Бекетовка
	д. Ленино
	с. Раевка
	с. Малая Александровка
	д. Манцеровка
	с. Белокаменка
	с. Приволье
	с. Телегино
	д. Большая Александровка
	д. Толузаково
	с. Халтурино
	д. Жукова
Поляна
	с. Крутец

	Жилой фонд, всего:
	51600

	Количество домов, ед.
	2
	6
	6
	8
	39
	18
	27
	256
	0
	1
	114
	4
	239

	Общая площадь, м²
	84 
	246
	221
	360
	2028
	1278
	1253
	19915 
	0
	46
	7594
	172
	18403

	Индивидуальный жилой фонд:
	51600

	Количество домов, ед.
	2
	6
	6
	8
	39
	18
	27
	256
	0
	1
	114
	4
	239

	Общая площадь, м²
	84 
	246
	221
	360
	2028
	1278
	1253
	19915 
	0
	46
	7594
	172
	18403

	Муниципальный жилой фонд:
	-

	Количество домов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая площадь, м²
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ветхий и аварийный фонд:
	

	Количество домов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая площадь, м²
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средняя обеспеченность, общ. Площадь, м²/чел: 30


Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение. Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Телегинского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc209693436]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc209693437]2.10.1. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
[bookmark: _Hlk181176486]Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Телегинского сельсовета, составляет автомобильная дорога общего пользования федерального значения протяженностью 16,0 км. (таблица 2.10.1.1). 
Таблица 2.10.1.1
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260
	00 ОП ФЗ Р-207



Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 25.07.2024 № 518-пП (с последующими изменениями) по территории Телегинского сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения протяженностью 2,74 км (таблица. 2.10.1.2.).

Таблица 2.10.1.2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	«Подъезд к с. Телегино»
	56-ОП-МЗ-Н-125



По территории Телегинского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Колышлейский район» Пензенской области общей протяженностью 28,45 км (таблица 2.10.1.3).

Таблица 2.10.1.3
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Колышлейский район» Пензенской области
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	с Телегино - с Белокаменка
	56 633 151 ОП МП-04

	Подъезд к с Бекетовка
	56 633 151 ОП МП-12

	Подъезд к д Алексеевка 1-ая
	56 633 151 ОП МП-05

	Подъезд к с Крутец
	56 633 151 ОП МП-07

	с Крутец - д Ленино
	56 633 151 ОП МП-10

	Подъезд к с М. Александровка
	56 633 151 ОП МП-13

	Подъезд к с Приволье
	56 633 151 ОП МП-14

	Подъезд к с.Раевка
	-



По территории Телегинского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Телегенского сельсовета Колышлейского района Пензенской области общей протяженностью 1,41 км (таблица 2.10.1.4).

Таблица 2.10.1.4
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Телегенского сельсовета Колышлейского района Пензенской области*
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Подъезд к кладбищу
	56 633 428 ОП МП-46

	Подъезд к водонапорной башне
	56 633 428 ОП МП-49

	Подъезд к водонапорной башне
	56 633 428 ОП МП-48

	Подъезд к кладбищу
	56 633 428 ОП МП-47

	* по данным Федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов



Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
По данным, предоставленным администрацией Колышлейского сельсовета, на 2026-2027 гг. запланирован ремонт участка автомобильной дороги «с. Телегино – с. Белокаменка», протяженностью 4,022 км.
[bookmark: _Hlk181176908]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Телегинского сельсовета составляет 41,06 км (таблица 2.10.1.4). 
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Телегинского сельсовета указан в таблице 2.10.1.5.







Таблица 2.10.1.5
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов
 Телегинского сельсовета (2025)
	№ п/п
	Вид объекта
	Наименование объекта
	 Общая протяженность улиц населенного пункта (м) 

	село Телегино


	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Центральная
	810

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Полевая
	450

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Дорожная
	1200

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Маслозаводская
	265

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. Заводская
	350

	7
	Улица в жилой застройке
	ул. Рабочая
	450

	8
	Улица в жилой застройке
	ул. Школьная
	255

	9
	Улица в жилой застройке
	ул.Переулок Школьный
	412

	10
	Улица в жилой застройке
	ул. Молодежная
	495

	11
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	1600

	12
	Улица в жилой застройке
	ул. Больничная
	255

	13
	Улица в жилой застройке
	ул. Мостовая
	500

	14
	Улица в жилой застройке
	ул. Новая
	270

	15
	Улица в жилой застройке
	ул. Огородная
	500

	16
	Улица в жилой застройке
	ул. Почтовая
	330

	Всего
	8442

	с. Крутец


	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	800

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Ленина
	700

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Молодежная
	800

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Новая
	1100

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	600

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. Совхозная
	–

	7
	Улица в жилой застройке
	ул. Школьная
	–

	Всего
	4000

	с. Манцеровка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	685

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Кучкинская
	210

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Электрическая
	575

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Луговая
	800

	Всего
	2270

	с. Белокаменка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул.Верхняя Белокаменка
	1000

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Нижняя Белокаменка
	765

	Всего
	1765

	с. Халтурино

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Центральная
	780

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Зеленая
	625

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	578

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Набережная
	700

	5
	Улица в жилой застройке
	ул. Юрия Гагарина
	780

	6
	Улица в жилой застройке
	ул. 8 Марта
	635

	Всего
	4098

	д. Жукова Поляна

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Жуковская
	580

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Лесная
	–

	Всего 
	580

	с. Приволье

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Дорожная
	375

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Полевая
	500

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Центральная
	750

	Всего 
	1625

	д. Большая Александровка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Подгорная
	570

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Дорожная
	1200

	Всего 
	1770

	с. Раевка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Раевская
	910

	Всего
	910

	д. Ленино

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Песчанская
	600

	Всего
	600

	д. Толузаково

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Дачная
	405

	Всего
	405

	с. Бекетовка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Бекетовская
	1000

	Всего
	1000

	с. Малая Александровка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Широкая
	1000

	Всего
	1000

	Итого, по сельсовету
	28465


Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- улично-дорожная сеть в основном не имеет твердого покрытия;
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: 
- расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений;
- 	ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; 
- 	замена грунтового покрытия улиц и дорог на дороги с твердым покрытием (на первом этапе на щебеночное покрытие, на втором на асфальтобетонное);
- 	обеспечение сохранности покрытия автомобильных дорог местного значения. 
Стоянка и хранение автомобилей на территориях индивидуальной жилой застройки предусматривается в границах приусадебных участков. Специальная техника, ведомственные и грузовые автомобили располагаются на территориях и гаражах в границах земельных участков организаций ими владеющих. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного и грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб, включая развитие единого парковочного пространства в рамках реализации генерального плана предусматривают сохранение существующей система стоянки и хранения автотранспорта, без выделения дополнительных мероприятий, однако необходимо продолжить проведение комплекса мероприятий направленного на
1) 	организацию мест стоянки и хранения при проведении нового промышленного и гражданского строительства, реновации существующих территорий с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения и выполнения нормативов; 
2) 	благоустройство территории стоянки и хранения автотранспорта.
Развитие системы транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки на территории и через территорию муниципального образования, должно идти в рамках развития межмуниципального сообщения района и Пензенской области, отдельных мероприятий по развитию транспорта общего пользования в рамках реализации генерального плана не предусмотрено.

[bookmark: _Toc209693438]2.10.2. Железнодорожный транспорт
Объекты железнодорожного транспорта на территории Телегинского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc209693439]2.10.3. Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт на территории Телегинского сельсовета отсутствует.

[bookmark: _Toc162343214][bookmark: _Toc175068872][bookmark: _Toc209693440]2.10.4. Водный транспорт
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Телегинского сельсовета отсутствуют. 

[bookmark: _Toc162343215][bookmark: _Toc175068873][bookmark: _Toc209693441]2.10.5. Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc45096727]На территории Телегинского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. 
[bookmark: _Toc209693442]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453][bookmark: _Toc209693443]2.11.1. Система водоснабжения поселения
Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Телегинского сельсовета являются артезианские воды.
Телегинский сельсовет является достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Централизованное водоснабжение на территории Телегинского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах:
- с. Телегино, 
- д. Манцеровка, 
- с. Халтурино,
- с. Приволье,
- с. Крутец,
- с. Раевка,
- с. Бектовка,
- с. Белокаменка.
Система водоснабжения Телегинского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области. Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение на территории Телегинского сельсовета – СПОК «Телегино», СОПК «Крутец», СОПК «Белокаменка».
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни Рожновского. 
На территории Телегинского сельсовета имеются 11 артезианских скважин, 11 водонапорных башен.
Во всех остальных населенных пунктах Телегинского сельсовета, где централизованное водоснабжение отсутствует, население использует воду из родников и колодцев.
Общая протяженность водопроводных сетей в Телегинском сельсовете составляет 41,3 км.
Характеристика водозаборных сооружений Телегинского сельсовета представлена в таблице 2.11.1.1.
Таблица 2.11.1.1
Характеристика водозаборных сооружений Телегинского сельсовета
	Наименование водозаборного сооружения / адрес
	Краткое описание сооружения
(основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, глубина залегания скважин, характеристики насосного оборудования и др.)
	Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту) м³/сут.
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Наличие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения (паспорта)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.

	Водонапорная башня, с. Телегино 200 м. на северо-запад от дома № 2 по ул. Почтовая
	объем 25 м3
	–
	1972
	–
	–

	Водонапорная башня, с. Телегино 200 м. на северо-запад от дома № 9 по ул. Новая
	объем 25 м3
	–
	1980
	–
	–

	Водонапорная башня, с. Телегино 500 м. на северо-запад от дома №2 по ул. Заводская
	объем 25 м3
	–
	1972
	–
	–

	Водонапорная башня, д. Манцеровка 100 м. на северо-восток от дома № 34 по ул. Луговая
	объем 25 м3
	–
	1972
	–
	–

	Водонапорная башня, с. Приволье 200 м. на северо-восток от дома №8 по ул. Полевая
	объем 25 м3
	–
	1978
	–
	–

	Водонапорная башня с.Крутец
	-
	–
	1971
	–
	–

	Водонапорная башня с.Крутец 500 м. на запад от административного здания, ул.Ленина д.1
	объем 25 м3
	–
	1971
	–
	–

	Водонапорная башня с. Белокаменка
	объем 25 м3
	–
	–
	–
	–

	Водонапорная башня с. Халтурино
	объем 25 м3
	–
	–
	–
	–

	Водонапорная башня с. Бекетовка
	объем 25 м3
	–
	–
	–
	–

	Водонапорная башня с. Раевка
	объем 25 м3
	–
	–
	–
	–

	Артезианская скважина №174 (МТМ), с. Телегино, в 300 м на запад от дома по ул. Молодежная,18
	86 м
	–
	1972
	–
	–

	Артезианская скважина №632 (Тех. комплекс), с. Телегино, в 300 м насеверо- запад от дома по
ул. Новая ,9
	70 м
	–
	1980
	–
	–

	Артезианская скважина №25 (Стройцех), с. Телегино
	86 м
	–
	1972
	–
	–

	Артезианская скважина №190 д. Манцеровка, в 100 м на северо-восток от дома по ул. Луговая,34
	94 м
	–
	1972
	–
	–

	Артезианская скважина №575 с. Приволье, в 200 м на северо-восток от дома по ул. Полевая,8
	50 м
	–
	1978
	–
	–

	Артезианская скважина, с. Хултурино, в 380 м на запад от дома по ул. Центральная,10
	180 м
	–
	1981
	–
	–

	Артезианская скважина №1, с. Крутец, в 500 м на запад от адм. здания по ул. Ленина,1
	85 м
	–
	1960
	–
	–

	Артезианская скважина №2, с. Крутец, в 500 м на запад от адм. здания по ул. Ленина,1
	85 м
	–
	1971
	–
	–

	Сооружение водозаборное, с. Белокаменка , ул. Верхняя Белокаменка д.22
	120 м. (глубина)
	–
	1997
	–
	–

	Артезианская скважина с. Бекетовка
	–
	–
	–
	–
	–

	Артезианская скважина с. Раевка
	–
	–
	–
	–
	–



Характеристика водопотребления на территории муниципального образования представлена в таблице 2.11.1.2.

Таблица 2.11.1.2
Характеристика водопотребления на территории Телегинского сельсовета
	.№ п/п
	Потребитель (группа потребителей)
	Водопотребление, м³

	
	
	Среднесуточное
	Годовое

	1.
	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	0,3
	109,5

	2.
	Многоквартирная жилая застройка
	2,6
	949

	3.
	Объекты коммерческой деятельности
	0,1
	36,5

	
	Всего
	3
	1095


Характеристика водопроводных сетей муниципального образования представлена в таблице 2.11.1.3.

Таблица 2.11.1.3
Характеристика водопроводных сетей Телегинского сельсовета
	.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал
исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	Всего по сельсовету, в т.ч.:
	41300
	–
	–
	–
	–

	с. Телегино
	11170
	–
	–
	–
	–

	
	60/90
600/50 
	металл
	1972
	–
	–

	
	520/100
	чугун
	1972
	–
	–

	
	1420/60
5430/100
80/20
800/110
	асбоцемент
	1980
	–
	–

	с.Приволье
	2200
	–
	–
	–
	–

	
	1800/100
400/40
	полиэтилен
	1978
	–
	–

	с.Крутец
	2100/1100
	полиэтилен
	1971
	–
	–

	д. Манцеровка
	1100
	–
	–
	–
	–

	
	900/100
200/80
	полиэтилен
	1972
	
	

	с. Белокаменка
	4000 
	–
	–
	–
	–

	с. Халтурино
	7000
	–
	–
	–
	–

	с. Бекетовка
	1500 
	–
	–
	–
	–

	с. Раевка
	1500
	–
	–
	–
	–



[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc209693444]2.11.2. Система водоотведения поселения
Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество многоквартирных жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.
[bookmark: _Toc59554455][bookmark: _Toc209693445]2.11.3. Система газоснабжения поселения
Организация, обеспечивающие газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Газоснабжение населенных пунктов Телегинского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции «Березовский», расположенной восточнее с. Березовка Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.
По территории Телегинского сельсовета проходит газопровод высокого давления общей протяженностью 39 км.
С. Бекетовка, с. Раевка, с. Малая Александровка, д. Манцеровка, с. Белокаменка, с. Приволье, с. Телегино, с. Халтурино, с. Крутец газифицированы. На территории сельсовета расположены 19 ПРГ.  
Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
[bookmark: _Toc59554456][bookmark: _Toc209693446]2.11.4. Система теплоснабжения поселения
Централизованная система теплоснабжения в населенных пунктах Телегинского сельсовета отсутствует.
Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе. 
На территории сельсовета используются установки индивидуального газового отопления и горячего водоснабжения.
На территории Телегинского сельсовета расположены 3 котельных (таблица 2.11.4.1).
Муниципальная модульная котельная, расположенная по адресу: с. Телегино, ул. Центральная пл., д.1А, оборудована двумя котлами и обслуживает МОУ СОШ с. Телегино и Телегинский БДЦ. 




	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Наименование и количество подключенных объектов капитального строительства
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с.Телегино
	
	
	
	
	
	

	Котельная МОУ СОШс.Телегино ул.Центральная площадь д. 1
	1 котел АОГВ производительность 96 кВт
	природный газ
	2005г.,
26%
	–
	–
	–

	с.Халтурино
	
	
	
	
	
	

	Котельная ООШ с.Халтурино ул.Садовая д.37
	6 котлов КЧМ-5 производительность 50 кВт
	природный газ
	2001 г.,
34%
	–
	–
	–

	с.Крутец
	
	
	
	
	
	

	Котельная ООШ с.Крутец ул.Ленина д.12
	2 котла ТВГ-4 производительность 4,3 МВт
	природный газ
	2002 г.,
32%
	–
	–
	–


Таблица 2.11.4.1
Характеристика объектов теплоснабжения Телегинского сельсовета
[bookmark: _Toc59554457][bookmark: _Toc209693447]2.11.5. Система электроснабжения поселения
Электроснабжение Телегинского сельсовета осуществляется от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения. Основным источником электроснабжения является ПС «Телегино», расположенная западнее д. Манцеровка, также имеются 46 трансформаторных подстанций. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. Состояние сетей удовлетворительное.
Все населенные пункты электрифицированы, резервное питание отсутствует.  Электроснабжение территории сельсовета осуществляется от 1 электроподстанции и в каждом населенном пункте имеются свои трансформаторы различной мощности, которые питают жилые дома, артезианские скважины и другие объекты. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энегро Пенза».
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ-220 кВ «Сердобск - Пенза-2»;
- ВЛ-110 кВ «Пенза-2 – Колышлей» участок «Пенза – Телегино»;
- ВЛ-110 кВ «Компрессорная-Колышлей»;
- ВЛ-110 кВ «Колышлей – Телегино»; 
- ВЛ-35кВ «Телегино – Колтовское»;
- ВЛ-35кВ «Телегино-Краснополье»; 
- ВЛ-35 кВ «Телегино-Кучки»;
- электросетевые комплексы напряжением 10-6-0,4 кВ ВЛ 10 кВ.
[bookmark: _Hlk192156307][bookmark: _Toc209693448]2.11.6 Система телефонизации и связи
Основным оператором, оказывающим услуги на основе систем фиксированной связи, является филиал ПАО «Ростелеком». Он является оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования.
В границах Телегинского сельсовета доступна сотовая связь. На территории населенного пункта расположены 4 базовые станции сотовой связи.
Основным оператором почтовой связи является АО «Почта России» (УФПС Пензенской области – филиал АО «Почта России»). Филиалы АО «Почта России» - отделения почтовой связи расположены в с. Телегино, с. Крутец, с. Халтурино. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
По территории Телегинскогосельсовета проходят следующие объекты связи:
- ВОЛС «г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3 (БС 58-050) - Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная, 10 (БС 58-651)»;
- Волоконно-оптическая линия связи Пенза-Колышлей-Сердобск;
- кабель связи ПАО «Ростелеком»«Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО» по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Крутец с, Ленина ул 16;
- кабель связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа СЗО, по адресу: Пензенская обл, Колышлейский р-н, Крутец с, Школьная ул 11.
 На территории Телегинского сельсовета на северо-западе от с. Телегино расположен объект филиала «Пензенский областной радиотелевизионный передающий центр» ФГУП «РТРС».

[bookmark: _Toc209693449]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решенной. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc209693450]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Колышлейского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Колышлейского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Колышлейского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 2.12.1.1
Существующие объекты образования и воспитания
	№
	Наименование объекта
	Год постройки и ввода в эксплуатацию
	Проектная / фактическая
мощность
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	[bookmark: _Hlk182403098]1
	МОУ СОШ с. Телегино
	1983
	300/84
	Пензенская область, Колышлейский район, с. Телегино, пер. Школьный, 5

	2
	МОУ ООШ с. Крутец
	1974
	320/48
	Пензенская область, Колышлейский район, с. Крутец, ул. Школьная, 11

	3
	филиал МОУ СОШ с. Телегино - ООШ с. Халтурино
	1990
	112/18
	Пензенская область, Колышлейский район, с. Халтурино, ул. Садовая, 31



[bookmark: _Hlk181178871]Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 732 места, количество обучающихся составляет 150 человек. Здания общеобразовательных организаций находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Организации дополнительного образования на территории муниципального образования отсутствуют. Система дополнительного образования в Телегинском сельсовете имеет перспективы развития, учитывая наличие значительных резервов площадей существующих школ и домов культуры в с. Телегино, с. Крутец, с. Халтурино.
[bookmark: _Toc209693451]2.12.2. Система здравоохранения.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 
В систему здравоохранения Телегинского сельсовета входит:
- ФАП с. Халтурино, расположенный по адресу: с. Халтурино, ул. Садовая д.33;
- ФАП с. Крутец, расположенный по адресу: с. Крутец, ул. Ленина д.16;
- ФАП с. Телегино, расположенный по адресу: с. Телегино ул. Больничная, д. 8.
[bookmark: _Hlk181178923]Необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту.

[bookmark: _Toc209693452]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для муниципального образования – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Объекты системы культуры, в том числе физической культуры и спорта представлены следующими объектами:
- Филиал № 12 с. Крутец МУК МЦ РДК Колышлейского района Пензенской области, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Крутец, ул. Ленина, д. 1 (зрительских мест – 70);
- филиал №13 с. Телегино МУК МЦ РДК Колышлейского района Пензенской области, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Телегино, пл. Центральная, д. 1 (зрительских мест – 120);
  - филиал №14 с. Белокаменка МУК МЦ РДК Колышлейского района Пензенской области, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Халтурино, ул. Садовая, д. 17 (зрительских мест – 50); 
- филиал №14 в с. Телегино Муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека Колышлейского района Пензенской области" Колышлейского района Пензенской области, расположенный по адресу: Пензенская область, с. Телегино, Центральная пл., 1 (читательских мест - 30).
[bookmark: _Hlk182403330][bookmark: _Hlk182391923]Объекты физической культуры и спорта на территории Телегинского сельсовета представлены спортивными площадками при школах.

[bookmark: _Toc209693453]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Администрации Телегинского сельсовета Колышлейского района расположена по адресу: Пензенская область, с. Телегино, ул. Почтовая, д.2. 
На территории сельсовета осуществляют торговую деятельность 8 торговых точек, осуществляющих торговлю повседневными товарами:
- в с. Телегино - 3 магазина;
- в с. Халтурино – 2 магазина;
- в с. Крутец - 3 магазина.
На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание три отделения Почты России в с. Телегино, с. Крутец, с. Халтурино.
В с. Телегино расположен объект религиозных организаций (объединений) - молебный дом., расположенный по адресу: Пензенская область, с. Телегино ул. Дорожная д. 4.

[bookmark: _Toc209693454]2.13. Места погребения
На территории Телегинского сельсовета расположено 6 кладбищ, общей площадью   7,39 га.
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
На территории поселения расположено 6 кладбищ (таблица 2.13.1):
- западнее с. Крутец (земельный участок с кадастровым номером 58:12:7201002:105);
- юго-западнее с. Малая Александровка;
- севернее с. Телегино (земельные участки с кадастровыми номерами 58:12:6801003:192, 58:12:6801003:154);
- восточнее с. Приволье;
- около Михайловских прудов;
- восточнее д. Белокаменка.
[bookmark: _Hlk149053027]











Таблица 2.13.1
Перечень существующих мест погребения Телегинского сельсовета
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет,
западнее с. Крутец
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,38

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет,
юго-западнее с. Малая Александровка
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,25

	3
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет, севернее с. Телегино 
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,57

	4
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет, восточнее с.Приволье

	Местного значения поселения
	Класс V
	0,48

	5
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет, восточнее с. Белокаменка
	Местного значения поселения
	Класс V
	2,36

	6
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Телегинский сельсовет, около Михайловских прудов 
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,34

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).





[bookmark: _Toc209693455]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории Телегинского сельсовета действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Муниципальное образование относится к Южной зоне деятельности региональных операторов. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи регионального оператора - ООО «Каменское жилищно-коммунальное хозяйство».
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями), на территории Телегинского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Телегинского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП (далее - Территориальная схема обращения с отходами на территории Пензенской области).
  Согласно приложению 12.3 действующая схема потоков твердых коммунальных отходов (Южная зона) Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области отходы Телегенского сельсовета поступают на полигон ТКО по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, ул.Осенняя, 5, 1.1 км от трассы М5, географические координаты 53.231607, 45.20543. 
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО (Южная зона) приведены в приложении 9.1.1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области на территории Телегинского сельсовета не планируется размещение объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. 
Мероприятия генерального плана
На территории Телегинского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc162343234][bookmark: _Toc175068891][bookmark: _Toc209693456]2.15. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc136002521][bookmark: _Toc162343235][bookmark: _Toc175068892][bookmark: _Toc209693457]2.15.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.
В целом экономическое развитие сельсовета носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
На территории Телегинского сельсовета осуществляют свою деятельность следующие промышленные предприятия:
-  ООО «Завод по производству мясокостной муки»;
- ООО «Вектор+»;
- ООО «Песчаный карьер».
Основным видом производства для муниципального образования является сельское хозяйство. Основные направления сельского хозяйства на территории Телегинского сельсовета: растениеводство, рыбоводство. 
На территории Телегинского сельсовета осуществляют свою деятельность следующие сельскохозяйственные предприятия:
- ООО «ТРАСТАГРО-НИВА 2»;
- ООО «Агро Эко Пенза»;
- ООО Рыбхоз «Телегинский»;
- КФХ Подгорнов А.С.,
- КФХ Чиченков М.М.

[bookmark: _Toc209693458]2.16. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc209693459]2.16.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Телегинского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов, привлекающих для отдыха выходного дня.
Расположенная в границах Телегинского сельсовета особо охраняемая природная территория регионального значения «Белокаменский парк» способствует развитию экологического туризма на территории сельсовета.
Рекомендуется развивать рекреационный потенциал выделенных озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.
Внесением изменений в генеральный план Телегинского сельсовета предлагается сформировать функциональную зону «Зона озелененных территорий общего пользования»:
- в границах с. Белокаменка площадью 0,8 га.

[bookmark: _Toc209693460]2.16.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек, прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Для развития мест массового отдыха населения на территории Телегинского сельсовета:
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов, рек (таблица 2.16.2.1);
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 2.16.2.1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2025)
	Расчетный срок
(2040)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв. м на посетителя)


	Телегинский сельсвоет
	-
	5456 кв. м



Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Телегинского сельсовета около прудов, рек.
[bookmark: _Toc209693461]2.16.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
На территории Телегинского сельсовета организованы летние оздоровительные лагеря на базе школ в с. Телегино - ДОЛ «Парус» при МОУ СОШ с. Телегино, с. Крутец – ДОЛ «Солнышко» при МОУ ООШ с. Крутец, с. Халтурино – ДОЛ «Чайка» при ООШ с. Халтурино - филиале МОУ СОШ с. Телегино. Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Колышлейского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Колышлейского района, на территории Телегинского сельсовета не планируется. 
В соответствии с полномочиями Телегинского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc209693462]2.17. Историко-культурное наследие

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc209693463]2.17.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области расположен объект культурного наследия регионального значения «Мемориал А.Н. и Н.Н. Бекетовым и А. Блоку» (Пензенская область, Колышлейский район, 52 км от г. Пензы, «Бекетовская роща»). Объект культурного наследия включен в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, решением исполнительного комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 699 «О дополнительном включении в список памятников истории и культуры, подлежащих охране как местного значения».
На территории муниципального образования Телегинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области расположен выявленный объект культурного (археологического) наследия «Телегино 1, селище», включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области.

[bookmark: _Toc209693464]2.18. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Телегинского сельсовета располагается особо охраняемая природная территория (далее - ООПТ) регионального значения «Белокаменский парк» (реестровый номер 58:12-9.1). Установлен Решением исполнительного комитета Пензенского областного совета народных депутатов от 25.11.1987 №502. Площадь ООПТ составляет 42 га. Профиль ООПТ – ботанический.
Парк создавался в 1720-1730 гг. Большая часть насаждений естественного происхождения. Насаждения искусственного происхождения созданы из сосны обыкновенной и веймутовой, лиственницы сибирской, тополя белого, черного, бальзамического, ивы белой.
Нормативная основа функционирования ООПТ:
- Решением исполнительного комитета Пензенского областного совета народных депутатов от 25.11.1987 № 502;
- Постановление Правительства Пензенской обл. от 07.05.2018 N 252-пП (ред. от 24.07.2023) «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области».
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:
- проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
- производство взрывных работ;
- формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;
- строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений, промышленных объектов, строительство и размещение рекреационных объектов;
- проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
- пуск палов;
- выпас скота;
- сенокошение;
- распашка и коренное улучшение лугов;
- проведение мелиоративных работ;
- любительское рыболовство;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
- устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
- применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;
- пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков, и указателей;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;
- иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
На территории памятников природы разрешены:
1. Осуществление мероприятий:
- по противопожарному обустройству лесов и по лесовосстановлению по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по благоустройству;
- по восстановлению нарушенных экосистем, аллей, экологических троп, включая восстановление породного состава древесно-кустарниковой растительности и удаление древесно-кустарниковой растительности, не являющейся объектом охраны, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации или проекта по реконструкции, восстановлению;
- по капитальному и текущему ремонту, реконструкции строений, сооружений, гидротехнических сооружений, малых архитектурных форм, скульптурных композиций, являющихся неотъемлемой частью памятника природы, по согласованию с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на основании разработанной проектной документации.
2. Проведение научно-исследовательских работ:
- мониторинг состояния окружающей среды;
- изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
- сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
- проведение стационарных научных исследований.
3. Эколого-просветительская деятельность:
- проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
- проведение учебно-познавательных экскурсий;
- организация и обустройство экологических учебных троп;
- съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.
4. Рекреационная деятельность:
- прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.
Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории регионального значения, не ограничивается.

[bookmark: _Toc209693465]2.19. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc209693466]2.19.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Телегинского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых коммунальных отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc209693467]2.19.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов сельского являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В Телегинском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению - удовлетворительное. На территории Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям. 
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
На территории сельсовета имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc209693468]2.19.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 N 781 «Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель».

[bookmark: _Toc209693469]2.19.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III -V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.  
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых коммунальных отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Телегинского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют. Данные о местах накопления, погрузки и вывоза ТКО содержатся в приложении 9.1.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Состояние скотомогильников
На территории Телегинского сельсовета скотомогильники отсутствуют
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85 %, шум - 49,5 %.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc209693470]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории Телегинского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc170230125][bookmark: _Toc209693471]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения на территории Телегинского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230127][bookmark: _Toc209693472]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

[bookmark: _Hlk181019081]Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения на территории Телегинского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc209693473]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района на территории Телегинского сельсовета отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230129][bookmark: _Toc209693474]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
[bookmark: _Toc495916900][bookmark: _Toc209693475]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Телегинского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Телегинского сельсовета в реестре не значатся.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Телегинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года» территория с. Малая Александровка подвержена угрозе ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc209693476]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Телегинского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловлены:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
На территории Телегинского сельсовета пролегает участок автомобильной дороги федерального значения Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260, аварии на которой могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.

Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Телегинского сельсовета отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Телегинского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Телегинского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
На территории Телегинского сельсовета отсутствуют пожаро- и взрывоопасные объекты.

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты — это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария — это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Телегинского сельсовета расположено 4 гидротехнических сооружений. На территории сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Телегинского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc209693477]7.2.1. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc209693478]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500).
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Телегинского сельсовета расположено 6 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Телегинском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Телегинском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc209693479]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Телегинского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc209693480]7.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр (ред. от 12.04.2023) и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Телегинского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc209693481]7.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии со ст. 68 ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (с последующими изменениями) на территориях сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К наружному противопожарному водоснабжению относятся:
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) пожарные резервуары.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с последующими изменениями)).
По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Пензенской области, на 2025 г. на территории Телегинского сельсовета отсутствуют подразделения, имеющие лицензию на тушение пожаров.
Телегинский сельсовет находится в районе выезда 29 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Южная, 8А).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
[bookmark: _Toc209693482]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом предусматривается изменение границ с. Бекетовка, с. Раевка, с. Малая Александровка, с. Белокаменка, д. Манцеровка, с. Приволье, с. Телегино, д. Толузаково, с. Халтурино, с. Крутец  в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
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	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Бекетовка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:0401001, 58:12:7002001
часть земельного участка
58:12:0401001:51
	0,53
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	д. Ленино

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Раевка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:7101001, 58:12:4101002, 58:12:0410101,
земельный участок
58:12:4101002:113
	1,06
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	с. Малая Александровка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:7002001
	0,21
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	с. Белокаменка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:6801002, 58:12:0502001, 58:12:6801001, 58:12:7001001, 58:12:0502001, 58:12:0501001
	1,98
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	д. Манцеровка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:2901001, 58:12:6801003
часть территории земельного участка 58:12:0000000:40
	1,69
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	с. Приволье

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:4001001, 58:12:7201001
	1,21
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	с. Телегино

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:12:5101001, 58:12:6801003, 58:12:7002001, 58:12:5102001
	2,1
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	д. Большая Александровка

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Толузаково

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:12:0520101, 58:12:6801003
	0,61
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	с. Халтурино

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:12:5501001, 58:12:6801002, 58:12:0502001
	1,14
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы

	д. Жукова Поляна

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Крутец

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:12:7201001, 58:12:2101005, 58:12:7201002, 58:12:2101003
часть земельного участка 58:12:2101005:26, 58:12:2101005:16, 58:12:2101003:38658:12:2101003:385
	8,59
	Земли населенного пункта
	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Бекетовка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:12:0401001, 58:12:7002001
	0,13
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Ленино

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Раевка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:12:7101001, 58:12:0410101
	0,85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Малая Александровка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:7002001, 58:12:2801001
	0,7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Белокаменка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:0501001, 58:12:0502001, 58:12:6801002, 58:12:6801001, 58:12:7001001
	3,64
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Манцеровка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:6801003, 58:12:2901001
	1,51
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Приволье

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:4001001, 58:12:7201001
	1,86
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Телегино

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:6801003, 58:12:5101001, 58:12:7002001
	1,61
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Большая Александровка

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Толузаково

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:0520101, 58:12:6801003
	0,98
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	с. Халтурино

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:5501001, 58:12:6801002, 58:12:7001001
	3,19
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	д. Жукова Поляна

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Крутец

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 58:12:7201001, 58:12:2101002, 58:12:2101005, 58:12:7201002
часть земельного участка 58:12:0000000:42, 58:12:0000000:118858:12:7201001:247
	4,67
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы



[bookmark: _Toc209693483]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Телегинского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
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Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025)
	Расчетный срок (2040)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	27618,66
	27618,66

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	805,77
	805,75

	1.1.1
	с. Телегино
	га
	156,66
	157,15

	1.1.2
	с. Бекетовка
	га
	30,11
	30,51

	1.1.3
	с. Белокаменка
	га
	54,43
	52,77

	1.1.4
	д. Большая Александровка
	га
	23,96
	23,96

	1.1.5
	д. Жукова Поляна
	га
	35,19
	35,19

	1.1.6
	с. Крутец
	га
	203
	206,92

	1.1.7
	д. Ленино
	га
	21,64
	21,64

	1.1.8
	с. Раевка
	га
	33,72
	33,93

	1.1.9
	с. Малая Александровка
	га
	29,36
	28,86

	1.1.10
	д. Манцеровка
	га
	53,79
	53,96

	1.1.11
	с. Приволье
	га
	35,35
	34,7

	1.1.12
	д. Толузаково
	га
	36,75
	36,39

	1.1.13
	с. Халтурино
	га
	91,82
	89,77

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	26505,01
	26492,4

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
	га
	180,97
	193,21

	1.4
	Земли лесного фонда
	га
	127,3
	127,3

	2. Функциональные зоны

	Жилые зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	782,15
	780,86

	Общественно-деловые зоны

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	15,93
	15,22

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	2.3
	Производственная зона
	га
	25,48
	34,61

	2.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	3,79

	2.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	48,6
	-

	Зоны сельскохозяйственного использования

	2.6
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	26505,01
	-

	2.7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	179,34
	157,97

	Зоны рекреационного назначения

	2.8
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	0,82

	Зоны специального назначения

	2.9
	Зона кладбищ
	га
	7,39
	7,39

	2.10
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	3,6
	3,9

	Иные зоны

	2.11
	Иная зона
	га
	-
	2,08

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Общеобразовательная организация
	ед.
	3
	3

	3.2
	Клубные учреждения
	ед.
	3
	3

	3.3
	Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	3
	3

	3.5
	Отделение связи
	ед.
	3
	3

	3.6
	Магазины
	ед.
	8
	8

	3.7
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	
	

	4.1.1
	федерального значения
	км
	16,0
	16,0

	4.1.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	2,74
	2,74

	4.1.3
	местного значения района
	км
	28,45
	28,45

	4.1.4
	местного значения поселения
	км
	1,41
	1,41

	4.1.5
	местного значения (улично-дорожная сеть)
	км
	41,06
	41,06

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Водонапорные башни
	ед.
	11
	11

	5.2
	Артезианские скважины
	ед.
	11
	11

	5.3
	Электрические подстанции
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	46
	46

	5.5
	Пункты редуцирования газа
	ед.
	19
	19

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	6
	6

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	-
	-

	7.2
	Пожарные резервуары
	ед.
	-
	-

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	1727
	1364



Численность населения, чел.	






2020	2021	2022	2023	2024	2025	2085	1972	1911	1873	1735	1727	
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