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Положение о территориальном планировании:
Текстовая часть:
Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании.
Графические материалы:
1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.
2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.
3. Карта функциональных зон поселения.
Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.
Приложение 2. Материалы по обоснованию:
Текстовая часть:
Пояснительная записка. Материалы по обоснованию. 
Графические материалы:
1. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 
2. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 13.01.2022 № 133/34-7 «Об утверждении генерального плана территории Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (далее - генеральный план, изменения в генеральный план).
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 04.08.2025 № 743/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
Разработчик - государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ»).  
Расчетные периоды генерального плана:
- первый этап реализации – 2032 г.;
- расчетный период планирования – 2042 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены Администрациями Большееланского сельсовета и Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
[bookmark: _Hlk119057944]Изменения в генеральный план выполнены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
-  Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Водного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);
-  Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.
При разработке проекта изменений генерального плана были учтены следующие документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 03.07.2012 № 45-7/3 «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план территории муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 13.01.2022 № 133/34-7 (с последующими изменениями);
- Правила землепользования и застройки территории Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.02.2022 № 16(с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденные постановлением Администрации Пензенского района Пензенской области от 31.08.2021 № 48 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пензенского района Пензенской области» (далее – МНГП Большееланского сельсовета);
- Иная градостроительная документация (правила землепользования и застройки поселения, документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения.


[bookmark: _Toc217134878]Цели и задачи выполнения работы по подготовке проекта генерального плана
Цели работы по подготовке проекта генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- установление границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc217134879]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями); 
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями).
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт которого утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт которого утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.
[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]Электроснабжение
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р;
- Государственная программа Пензенской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области», утвержденная Законом Пензенской области от 24.04.2024 №4272-ЗПО (с последующими изменениями); 
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Об утверждении Схемы и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
[bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]-Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 (с последующими изменениями);
Демография
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области об утверждении паспорта государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.12.2023 № 1260-пП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (с последующими изменениями);
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р (с последующими изменениями).
Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).


Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Пензенского района на долгосрочную перспективу до 2035 года.
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Пензенском районе реализуются следующие муниципальные программы (таб. 1.1).
Таблица 1.1
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Основные направления реализации

	Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенского района Пензенской области»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района
	· Создание условий для повышения энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы.
· Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог 
· Реализация подпрограмм:
· «Развитие сети автомобильных дорог на территории Пензенского района Пензенской области;
· «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Пензенском районе Пензенской области»;
· «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пензенском районе Пензенской области»;
· «Повышение безопасности дорожного движения в Пензенском районе Пензенской области»

	Муниципальная программа Пензенского района Пензенской области 
«Социальная поддержка граждан в Пензенском районе»
	Управления социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области
	· Состоит из 5 подпрограмм: «Доступная среда в Пензенском районе», «Социальная поддержка детей Пензенского района», «Старшее поколение Пензенского района», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере», «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Пензенского
· Программы направлены на интеграцию и адаптацию социально незащищённых групп населения, обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни, на социальную поддержку граждан. 

	Муниципальная целевая программа Пензенского района «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация мероприятий по гражданской обороне в Пензенском районе»
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Пензенского района
	· Снижение риска пожаров, сокращений числа погибших и получивших травмы людей, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Обеспечение защиты населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
· Реализация подпрограмм:
· «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
· «Организация мероприятий по гражданской обороне».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие культуры и туризма Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия, организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенского района, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие библиотечного дела в Пензенском районе»;
· «Развитие культурно - досуговой деятельности Пензенского района»;
· «Эффективное развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»;
· «Развитие туризма в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенском районе»;
· «Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенском районе»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений
	· Повышение инвестиционной привлекательности Пензенского района, развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, рост их количества
· Реализация подпрограмм:
· «О развитии инвестиционного потенциала Пензенского района Пензенской области»; 
· «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений

Отдел архитектуры и строительства администрации Пензенского района
	· Создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации объектов, находящихся в собственности Пензенского района. Внедрение ресурсосберегающих технологий при капитальном ремонте объектов собственности Пензенского района.
· Увеличение доли земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости и земельных участках.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности Пензенского района Пензенской области»,
· «Об управлении собственностью Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района
	· Устойчивое развитие сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
· «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
· «Развитие мясного скотоводства»;
· «Поддержка малых форм хозяйствования»;
· «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;
· «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»;
· «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие образования в Пензенском районе»
	Отдел образования администрации
Пензенского района
	· Повышение доступности качественного образования, создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пензенском районе.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
· «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенском районе»;
· «Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов»;
· «Совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях Пензенского района»;
· «Формирование у учащихся и воспитанников стремления укреплять своё здоровье, развивать физические способности»;
· «Мероприятия в сфере образования».

	Муниципальная программа Пензенского района «Молодежь Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	· Создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи
· Реализуемые подпрограммы:
· «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
· «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи»;
· «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области»
	Организационный отдел администрации Пензенского района
	· Повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления, развитие и повышение эффективности муниципальной службы.
· Реализуемые подпрограммы:
· «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Пензенском районе»;
· «Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пензенского»

	Муниципальная программа Пензенского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
	Финансовое управление администрации Пензенского района
	· Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
· Реализация подпрограмм:
· «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»;
· «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»;
· «Обеспечение деятельности Финансового управления Пензенского района Пензенской области»;
· «Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг для нужд Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области»
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Пензенского района 
	· Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области

	Муниципальная программа Пензенского района «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района на 2020-2025 годы»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района
Управление социальной защиты населения администрации Пензенского района
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района
	· Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Пензенского района.
· Создание комфортных условий жизнедеятельности в Пензенском районе.
· Реализация подпрограмм:
· «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Пензенского района».
· «Создание и развитие инфраструктуры на территории Пензенского района»

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенском районе»
	Администрация Пензенского района Пензенской области
	· Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.
· Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.



Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Большееланского сельсовета
1. Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области  на период 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 2016 г.
2. Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 2016 г.
3. Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 2016 г.
4. «Схема водоснабжения и водоотведения Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Большееланского сельсовета от 12.04.2022 № 26.


[bookmark: _Toc217134880]2. Анализ факторов, влияющих на развитие территории
[bookmark: _Toc217134881]2.1. Местоположение в системе расселения 
Муниципальное образование Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее - Большееланский сельсовет, сельсовет) расположено в северо-западной части Пензенского района Пензенской области. Территория Большееланского сельсовета состоит из одного массива, вытянутого с северо-запада на юго-восток. Общая площадь территории Большееланского сельсовета составляет 21542,54 га. 
Большееланский сельсовет граничит с землями Саловского сельсовета, Оленевского сельсовета, Краснопольского сельсовета, Кучкинского сельсовета, Ермоловского сельсовета и Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области.
Основные внешние транспортные связи Большееланского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения поселения.
Расстояние от села Большая Елань до административного центра муниципального района с. Кондоль - 50 км, до областного центра г. Пенза - 33 км. Железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги расположены в ж/д ст. Ардым Ленинского сельсовета Пензенского района Пензенской области, в ж/д ст. Аленевка Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
На территории сельсовета находятся шесть населенных пунктов: село Большая Елань, село Надеждино, деревня Ханеневка, деревня Ахлебиновка, поселок Лисовка, деревня Михайловка. Административным центром сельсовета является село Большая Елань.
Местоположение Большееланского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1. 
По территории Большееланского сельсовета проходят:
- автомобильная дорога федерального значения Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260;
- автомобильная дорога межмуниципального значения «г. Тамбов - г. Пенза» - р.п. Колышлей - г. Сердобск - р.п. Беково» - с. Кучки – «г. Тамбов - г. Пенза»;
- автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Большая Елань»;
- автомобильная дорога местного значения поселения «Надеждино-д. Михайловка»;
- автомобильная дорога местного значения поселения «Подъезд к д. Ахлебиновка»;
- автомобильная дорога местного значения поселения «г. Тамбов - г.Пенза - р.п. Колышлей - г. Сердобск - р.п. Беково - с. Большая Елань - д. Ахлебиновка».
Кроме того, вдоль восточной границы Большееланского сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения Р-158 – «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов».
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Большееланского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в непосредственной близости от автодорог федерального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.
Местоположение Большееланского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.
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Рисунок 1
Местоположение Большееланского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
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Рисунок 2
[image: ]Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Рисунок 3
Схема расположения Большееланского сельсовета в Пензенском районе
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По численности населения Пензенский район Пензенской области находится на 1 месте из 27 муниципальных районов Пензенской области (рисунок 4).
Рисунок 4
Численность населения в муниципальных районах Пензенской области на 1 января 2025 г.
(по данным Пензастат)

По численности населения Большееланский сельсовет в разрезе Пензенского района Пензенской области находится на 10 месте (рисунок 5).
Рисунок 5
Численность населения в сельских поселениях Пензенского района
Пензенской области на 1 января 2025 г. (по данным Пензастат)

[bookmark: _Toc217134882]2.2. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав Большееланского сельсовета входят 6 населенных пунктов, административным центром является с. Большая Елань (таблица 2.2-1).
Таблица 2.2-1
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село 
	Большая Елань 

	2
	деревня
	Ахлебиновка

	3
	поселок
	Лисовка

	4
	деревня
	Михайловка

	5
	село
	Надеждино

	6
	деревня
	Ханеневка


Законом Пензенской области от 02.11.2004 №  690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Большееланского сельсовета с их описанием. Сведения о границах муниципального образования внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровым номером 58:24-3.7 от 05.04.2022 г.
Сведения о границах населенных пунктов д. Ахлебиновка, с. Большая Елань, п. Лисовка, с. Надеждино, д. Ханеневка, д. Михайловка внесены в ЕГРН (таблица 2.2-2). 
Таблица 2.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Сведения о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	д. Ахлебиновка
	58:24-4.147

	2
	с. Большая Елань
	58:24-4.148

	3
	п. Лисовка
	58:24-4.144

	4
	с. Надеждино
	58:24-4.146

	5
	д. Ханеневка
	58:24-4.145

	6
	д. Михайловка
	58:24-4.149


[bookmark: _Toc217134883]2.3. Природно-климатические условия
Климат
Большееланский сельсовет входит в зону лесостепи с умеренно-континентальным климатом. Самым жарким месяцем является июль (+19º), а самым холодным – январь (-13°), нередки понижения температур и до -25 - -27. Минимум января составил -35°. Продолжительность безморозного периода до 150 дней. Заморозки в среднем начинаются в третьей декаде сентября (23) и заканчиваются в начале второй декады мая (11).
Вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. 
Среднегодовое количество осадков колеблется от 480 до 500 мм. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодный период осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Число дней со снежным покровом - 141, мощность его в среднем 29 см. Глубина промерзания почвы 81 см. Полное оттаивание почвы - 24 апреля. Продолжительность перехода от устойчивого покрова до наступления спелости почвы - 17 дней.
Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
В целом климатические условия благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур; в целом благоприятны для возделывания озимых и яровых культур, особенно пшеницы, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Геологическое и гидрологическое строение территории 
[bookmark: _Toc82956162][bookmark: _Toc82956301][bookmark: _Toc82956717]Территория Большееланского сельсовета расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
[bookmark: _Toc82956163][bookmark: _Toc82956302][bookmark: _Toc82956718]Территория Большееланского сельсовета представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму, незначительную часть территории сельского поселения занимают леса.
Несмотря на то, что территория сельсовета в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства.
Минерально-сырьевые ресурсы в Большееланском сельсовете не представлены. 
Гидрографическая сеть территории Большееланского сельсовета представлена реками Елань, Малая Елань, Лисовка многочисленными ручьями и прудами. В своем начале течение рек спокойное, русла неглубокие, извилистые, ширина меняется от двух до трех метров. На своем протяжении многочисленные водотоки от родников и ручьев впадают в реки, ручьи имеют постоянное течение. По своему руслу в границах Большееланского сельсовета реки образовывают многочисленные пруды, которые обогащают природный ландшафт территории.
Реки Большееланского сельсовета, как и многие реки Пензенского района, имеют равнинный характер с залесенными берегами. За период весеннего половодья, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая общий подъем воды не превышает 2-3 метров. Летом и зимой водность рек значительно уменьшается, наступает межень – питание рек осуществляется в основном за счет подземных источников, грунтовых вод. Устойчивый ледяной покров, как обычно устанавливается во второй половине ноября, отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней, мощность льда от 0,2 до 0,5м. отдельными зимами ледяной покров на реке не устанавливается.
На территории сельсовета созданы искусственные водоемы, вода которых используется для хозяйственных нужд. 
Гидрографическая характеристика рек приведена в таблице 2.3-1.
[bookmark: _Toc45095105][bookmark: _Toc45096680][bookmark: _Toc45097402]Таблица 2.3-1
	№ п/п
	Название
	Речная система
(куда впадает)
	Длина водотока,
км
	Площадь
водосбора, 
кв. км

	1
	р. Елань
	река Пенза в 33 км от устья
	34
	379

	2
	р. Малая Елань
	Река Лисовка 
	11
	-

	3
	р. Лисовка
	река Елань в 9 км от устья
	15
	150


Территория Большееланского сельсовета, относится к территориям, обеспеченным водными ресурсами. 
Население для питьевых целей пользуется водой артезианских скважин и водопроводом. 

Почвенные ресурсы
В соответствии с почвенно-географическим районированием, територия Большееланского сельсовета относится к степной области серых лесных, черноземных и каштановых почв суббореального пояса. Серые лесные почвы, в основном находятся под лесами или около них. По степени проявления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. Серые лесные характеризуются низким природным плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и другими органическими удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории Большееланского сельсовета разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории Большееланского сельсовета развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Лесосырьевые ресурсы
Территория сельсовета обладает сравнительно небольшими запасами лесных ресурсов, которые занимают около 2,8  территории сельсовета.
Леса расположены в северной и северно-западной частях Большееланского сельсовета. Основные лесообразующие породы – дуб черешчатый, сосна обыкновенная, береза повислая, осина, липа сердцевидная, клен остролистный. Преобладают широколиственные леса, преимущественно дубравы, а также мелколиственные леса – березняки и осинники, наиболее возвышенные части лесных кварталов заняты сосновыми лесами. На территории Большееланского сельсовета по состоянию на 01.01.2025 года земли лесного фонда составили 608,74 га.
Леса Большееланского сельсовета относятся к ГКУ ПО «Ахунско-ленинскому лесничеству» - Ленинский отдел, Веселовское участковое лесничество. (рисунок 5). Разделение лесничества произведено в соответствии с приказом Федерального Агентства лесного хозяйства от 22.12.2008 № 402, с приказом Управления лесами Пензенской области от 28.09.2007 № 67 «Об определении количества участковых лесничеств на территории Пензенской области, установления границ и кадастровых номеров лесных участков».
Леса имеют большое экологическое и эстетическое значение. На территории Большееланского сельсовета лесоперебатывающая инфраструктура отсутствует.
По целевому назначению леса сельсовета относятся к ценным:
 - лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях.
Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом.
Весь лесной фонд Большееланского лесничества может использоваться в рекреационных целях – для оздоровительного, активного и тихого прогулочного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (п. 4 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации).


Ресурсы флоры и фауны
Территория Большееланского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Вдоль русла рек и ручьев, по сырым заболоченным местам растут ольха черная, ива белая и ломкая, изредка тополя. Из кустарников широко распространены бересклет, жимолость, шиповник, ракитник. Озеленение населенных пунктов Большееланского сельсовета сложилось самопроизвольно в течение длительного срока и не имеет организованной культурной структуры. 
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Для нераспаханных участков характерны представители фауны: обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, а так же заяц-русак и лисица. 
Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, чибисы, коростель, жаворонки, перепела, утки, цапля.
В реках и водоёмах распространены окунь, лещ, щука, карп.
Особо охраняемые природные территории
В границах муниципального образования Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области располагается особо охраняемая природная территория «Еланские степи» на основании Постановления Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 ЗС. 
Минерально-сырьевые ресурсы
По данным администрации сельсовета месторождения полезных ископаемых федерального и регионального значения на территории сельсовета отсутствуют, минерально-сырьевых ресурсов местного значения не имеется. 
[bookmark: _Toc217134884]2.4. Современное использование территории
Большееланский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения, малой плотностью населения, с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории (около 93,7 % территории сельсовета).
На территории Большееланского сельсовета расположены 6 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2025 г. в сельсовете проживает 1610 человек.
Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами и насчитывает – 517 домов. Из них 313 индивидуальных и 204 многоквартирных, общей площадью - 42000 кв. м. 
Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи и электросвязи.
Социальная инфраструктура сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Большую часть территории сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является растениеводство и животноводство. Сельскохозяйственные предприятия размещены в с. Большая Елань и с. Надеждино. Растениеводством и животноводством занимаются так же личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.
Территория Большееланского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть представлена реками: р. Елань, р. Малая Елань, р. Лисовка многочисленными ручьями и прудами. На территории Большееланского сельсовета расположены объекты специального назначения: 2 сельских кладбища. 
В границах Большееланского сельсовета объектов культурного наследия не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc217134885]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Большееланского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территории:
- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранная зона сетей газораспределения;
- охранная зона линий и сооружений связи; 
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
[bookmark: _Toc36131786][bookmark: _Toc36132714][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]- санитарно-защитные зоны.
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
По территории Большееланского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 500 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, а также располагается ПС 35/10 кВ и трансформаторные подстанции.
Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-1. 
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]Таблица 2.5-1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	35
	15


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
[bookmark: Par13]В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны сетей газораспределения 
Охранные зоны сетей газораспределения проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
По территории Большееланского сельсовета проходят газопроводы местного значения муниципального района. 
Для газораспредельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
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Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».
На территории Большееланского сельсовета расположены объекты связи, в том числе кабельные и воздушных линий связи и линии радиофикации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Придорожные полосы автомобильных дорог 
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Распоряжением Росавтодора от 29.10.2020 № 3279-р «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке км 320+900 - км 359+276, расположенном в границах Иссинского района Пензенской области, на участках км 359+276 - км 392+199, км 407+490 - км 407+818, расположенных в границах Мокшанского района Пензенской области, на участке км 392+199 - км 407+490, расположенном в границах Бессоновского района Пензенской области, на участке км 407+818 - км 482+745, расположенном в границах Пензенского района Пензенской области, на участке км 482+745 - км 516+000, расположенном в границах Малосердобинского района Пензенской области» установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения, проходящей по территории сельского поселения.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения определяется приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с последующими изменениями). В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.
Санитарно-защитные зоны 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 № 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).
На территории Большееланского сельсовета имеются объекты, для которых генеральным планом установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
Класс III - 300 м: 
- зоны сельскохозяйственного производства для выращивания птицы. 
Класс IV - 100 м: 
- карьер, предприятие по добыче щебня.
Класс V - 50 м: 
- КФХ; 
- сельские кладбища;
- малые предприятия и цеха малой мощности по производству пищевых продуктов;
- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (безмалярно-жестяных работ);
- мойка автомобилей до двух постов;
- автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы);
- автомобильные газозаправочные станции, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, коттеджной застройки, садовые и огородные земельные участки, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-2.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Таблица 2.5-2
[bookmark: _Toc36131812][bookmark: _Toc36132740]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Большееланского сельсовета
	№
п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,
кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1
	р. Елань
	34
	379
	100
	30

	2
	р. Малая Елань
	15
	-
	100
	30

	3
	р. Лисовка
	11
	150
	100
	30



Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Береговая полоса
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и  организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Объем основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Большееланского сельсовета.


[bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856][bookmark: _Toc217134886]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Местоположение Большееланского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким и сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Территория Большееланского сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Ветровой режим Большееланского сельсовета умеренный. Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.
В границах Большееланского сельсовета имеются территории, занятые заброшенными объектами сельского хозяйства (животноводческие фермы, зернохранилища).
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Большееланского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).


Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Большееланского сельсовета: деревня Ахлебиновка, село Большая Елань, поселок Лисовка, деревня Михайловка, село Надеждино, деревня Ханеневка, за границами зон с особыми условиями использования.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относятся территории водоохранных зон рек Большая Елань, Лисовка, Малая Елань.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Большееланского сельсовета, расположена в северо-западной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автомобильная дорога федерального значения Р-207 Пенза - Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260.
В структуре современного расселения доминируют административный центр – село Большая Елань. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Большая Елань.
с. Большая Елань
[bookmark: _Hlk119060341]Село Большая Елань является административным центром Большееланского сельсовета. Территория села Большая Елань представляет собой компактное образование, с восточной стороны села проходит автомобильная дорога федерального значения Р-207 Пенза - Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр сформирован по ул. Советской и ул. Торговой, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным водоотведением, электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения обеспечивает общественные здания, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
д. Ахлебиновка
Территория села представляет собой компактное образование, центральная улица имеет выход на автомобильную дорогу местного значения поселения «Подъезд к д. Ахлебиновка».
Селитебная застройка расположена по всей территории деревни. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Общественный центр, общественно-деловая застройка и объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории д. Ахлебиновка отсутствуют.
п. Лисовка
Территория п. Лисовка представляет собой компактное образование, ул. Дачная имеет выезд на автомобильную дорогу федерального значения Р-207 Пенза - Балашов – Михайловка – автомобильная дорога А-260. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами.
Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Население обеспечено питьевой водой через колодцы.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории поселка отсутствуют.
д. Михайловка
Территория деревни представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по автомобильной дороге местного значения «Надеждино – д. Михайловка». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами.
Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена водо- и электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
с. Надеждино
Территория села представляет собой компактное образование, с западной стороны к селу подходит автомобильная дорога федерального значения Р-207 Пенза - Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260. Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Сформированного общественного центра нет. 
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным, электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения и водоотведения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
д. Ханеневка
Территория деревни представляет собой компактное образование, с восточной стороны села подходит автомобильная дорога федерального значения Р-207 Пенза - Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-260. Селитебная застройка расположена по всей территории села. 
Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения и водоотведения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют. 
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Большееланскеого сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
На территории Большееланского сельсовета железнодорожные станции отсутствуют.
Ближайшие железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги расположены в ж/д ст. Ардым Ленинского сельсовета Пензенского района Пензенской области, в ж/д ст. Аленевка Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
2. Воздушный транспорт:
Ближайший аэропорт находится примерно в 33 км, в областном центре городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Большееланского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети федеральных, региональных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Большееланского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.
Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2021, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	д. Ахлебиновка
	40
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Большая Елань
	1085
	+
	частично
	+
	+
	частично
	+

	3
	п. Лисовка
	2
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	4
	д. Михайловка
	3
	-
	-
	+
	+
	-
	+

	5
	с. Надеждино
	487
	+
	частично
	+
	+
	-
	+

	6
	д. Ханеневка
	95
	+
	-
	+
	+
	-
	-


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов в границах сельсовета.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие централизованного теплоснабжения во всех насленных пунктах сельсовета; 
- отсутствие территорий для рекреации и отдыха населения;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Большееланского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Большееланского сельсовета конкретизируются предложения документов территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Большееланского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc217134887]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc217134888]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Баланс территории
Общая площадь в административных границах Большееланского сельсовета составляет 21542,53 га (таблица 3.1-1).
[bookmark: _Toc45096705]Таблица 3.1-1
Наличие и распределение земельного фонда Большееланского сельсовета по категориям земель (2025 г.)
	№ п/п
	Категории земель
	Общая площадь, га

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	20218,45

	2
	Земли населенных пунктов, в том числе:
	604,01

	
	д. Ахлебиновка
	61,07

	
	с. Большая Елань
	278,16

	
	п. Лисовка
	24,12

	
	д. Михайловка
	37,80

	
	с. Надеждино
	114,60

	
	д. Ханеневка
	88,25

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	111,32

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 
	-

	5
	Земли лесного фонда
	608,74

	6
	Земли водного фонда 
	-

	7
	Земли запаса 
	-

	8
	Итого земель в административных границах 
	21542,53

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения 
	-

	10
	Из всех земель: особо ценные земли 
	-


Из общей площади территории Большееланского сельсовета 93,7 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 2,8% - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Большееланского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства.
На территории Большееланского сельсовета выделены следующие функциональные зоны, представленные в таблице 3.1-2.
[bookmark: _Toc45096706]Таблица 3.1-2
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Площадь*, га

	
	
	Существующее положение (2025)
	Проектное положение (2032)

	1
	Жилая зона
	581,97
	581,97

	2
	Общественно-деловая зона
	11,99
	11,99

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	106,80
	133,77

	3.1
	Производственная зона
	16,39
	16,39

	3.2
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,17
	0,17

	3.3
	Зона транспортной инфраструктуры
	90,25
	117,21

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	586,03
	586,03

	4.1
	Зона садовод или огородничества
	193,41
	193,41

	4.3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	388,85
	388,85

	4.4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	3,78
	3,78

	5
	Зона рекреационного назначения
	2,84
	2,84

	6
	Зона кладбищ
	4,61
	4,61

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.



Проектом генерального плана скорректирована граница зоны транспортной инфраструтуры в соответствии с проектной автомобильной дорогой, с учетом сведений о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов; 
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения. 
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования  устанавливаются, в том числе документацией по планировке территории.


[bookmark: _Toc217134889]3.2. Особые экономические зоны
Особая экономическая зона - ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
На территории Большееланского сельсовета особые экономические зоны отсутствуют. 
[bookmark: _Toc217134890]3.3. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc217134891]3.3.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
На территории Большееланского сельсовета расположено 6 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2025 г. составляет 1610 человек.
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Большееланского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 3.3.1-1
Численность населения по населенным пунктам Большееланского сельсовета на 01.01.2022 г.
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Большееланский сельсовет, в том числе:
	21791,64
	1712

	1
	д. Ахлебиновка
	61,07
	40

	2
	с. Большая Елань
	276,12
	1085

	3
	п. Лисовка
	24,12
	2

	4
	д. Михайловка
	37,41
	3

	5
	с. Надеждино
	114,62
	487

	6
	д. Ханеневка
	88,32
	95


Демографическая ситуация
В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Большееланского сельсовета.
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2011 г. по 2025 г. (за последние пятнадцать лет) значительно уменьшилась (таблица 3.3.1-2), это уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения. В среднем за 13 лет смертность превышала рождаемость в 2 раза, в результате чего наблюдается естественная убыль населения 


Таблица 3.3.1-2
Динамика численности населения Большееланского сельсовета* 
	Наименование
	
	Годы

	
	Единица измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Большееланский
сельсовет, всего
	человек
	2122
	2136
	2098
	2050
	1994
	1968
	1933
	1881
	1811
	1773
	1734
	1680
	1658
	1647
	1610

	* На основании данных Большееланского сельсовета до 2018 г., данных Пензастат 2018-2025


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9,). 
Рисунок 9
Динамика численности населения Большееланского сельсовета   

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания  прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, стабилизировать численность населения поможет увеличение рождаемости в 2,5 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.
[bookmark: _Toc217134892]3.3.2. Прогноз перспективной численности населения
Среднегодовая численность населения Большееланского сельсовета за последние 15 лет составляет 1873 человек. Средний прирост населения за счет рождаемости составляет 15 человека. Средняя ежегодная естественная убыль численности населения составляет 32 человек в год.
На основании указанных показателей коэффициент естественного прироста/убыли населения Большееланского сельсовета при расчете прогноза численности населения принимается равным «-9,8». Коэффициент миграционного прироста  «-8,3», коэффициент общего прироста равен «-18,1». 
Прогнозная численность населения Большееланского сельсовета на основе указанных показателей составит:
- на 1 очередь до 2030 года - 1469 чел.; 
- на расчетный срок до 2042 года – 1180 чел. 
Расчет перспективной численности населения сельсовета до 2032 и 2042 гг. по целевым показателям, принятым на основе Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года:
Прогнозная численность населения Большееланского сельсовета на основе указанных показателей составит:
- на 1 очередь до 2030 года - 1507 чел.;
- на расчетный срок до 2042 года - 1488 чел.
В дальнейшем для расчетов применяем перспективную численность населения расчитанную на основе целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года.
В динамике численности населения Большееланского сельсовета прослеживается тенденция к уменьшению. Причинами уменьшения численности населения в Большееланском сельсовете является, главным образом, неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших значительно превышает число родившихся.
Реализация мероприятий демографической политики Российской Федерации, предусмотренных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 (с последующими изменениями), направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, роста рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции, сохранения и укрепления здоровья населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в стране, а также реализация федеральных и региональных планов, программ и проектов по стабилизации и улучшению демографического, социального и экономического состояния будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости, и как следствие снижение темпов уменьшения численности населения. 


[bookmark: _Toc217134893]3.3.3. Трудовые ресурсы и занятость
[bookmark: _Toc45096713]Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность трудоспособного населения Большееланского сельсовета на 01.01.2021 год составляет 1129  человек или 65 % от численности населения (таблица 3.3.3-1). 
Таблица 3.3.3-1
Трудовые ресурсы сельского поселения, чел.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021 г.

	Численность постоянного населения, всего, из нее:
	чел.
	1712

	моложе трудоспособного возраста
	чел.
	206

	трудоспособного возраста
	чел.
	1129

	старше трудоспособного возраста
	чел.
	377

	Численность безработных, стоящих на учете в службе занятости
	чел.
	12

	Численность населения, работающего
за пределами муниципального образования, всего, из них:
	чел.
	873

	работающих за пределами Пензенской области
	чел.
	39


Основными отраслями использования рабочей силы является сельское хозяйство, образование, культура, сфера обслуживания. Численность занятых в экономике насчитывает 148 человек или 13 % от общей численности трудовых ресурсов (таблица 3.3.3-2).
Таблица 3.3.3-2
Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности, чел.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2021 г.

	1
	Занято в экономике муниципального образования по разделам – всего
	чел.
	148

	2
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	чел.
	57

	3
	рыболовство, рыбоводство
	чел.
	-

	4
	добыча полезных ископаемых
	чел.
	-

	5
	обрабатывающие производства
	чел.
	-

	6
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	чел.
	-

	7
	строительство
	чел.
	-

	8
	оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	чел.
	19

	9
	гостиницы и рестораны 
	чел.
	-

	10
	транспорт и связь 
	чел.
	12

	11
	финансовая деятельность 
	чел.
	

	12
	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	чел.
	-

	13
	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 
	чел.
	6

	14
	образование 
	чел.
	38

	15
	здравоохранение и предоставление социальных услуг 
	чел.
	6

	16
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
	чел.
	-

	17
	прочие виды экономической деятельности 
	чел.
	10




Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- 51 % трудоспособного населения осуществляет трудовые миграции за пределы Большееланского сельсовета и Пензенского района в наиболее развитые и привлекательные места приложения труда в системе рыночных отношений, а также из-за нехватки мест приложения труда в границах Большееланского сельсовета  и Пензенского района;
- сложность трудоустройства специалистов, не задействованных в сфере сельского хозяйства;
- снижение объемов сельскохозяйственного производства, увеличение числа убыточных сельскохозяйственных предприятий, свертывание социальной сферы и других секторов сельской экономики ведет к сокращению рабочих мест и к быстрому росту безработицы, разбалансированности региональных рынков аграрного труда по объему и составу трудовых ресурсов.
Выводы:
- управление социальной инфраструктурой и трудовыми ресурсами сельских территорий должно быть направлено на формирование эффективной миграции, сохранение и привлечение молодежи на село и в целом повышение качества жизни сельского населения. 
- необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в Большееланском сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи, создание центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста, повышение предпринимательской активности населения, производительных и высокотехнологичных производств в структуре экономики, сокращение отставания уровня жизни значительной части населения от уровня жизни жителей городов.


[bookmark: _Toc217134894]3.4. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc217134895]3.4.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]В границах Большееланского сельсовета, существующий жилищный фонд частной собственности, на данный момент, составляет 40000 кв. м общей площади, муниципальной собственности – 1900 кв. м. (таблица 3.4.1-1).
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Большееланскому сельсовету составляет 24,5 кв. м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);
- малоэтажные многоквартирные жилые дома.
Структура существующего жилого фонда приведена в таблице 3.4.1-2.
Таблица 3.4.1-1
Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2022 г.
	Населенный пункт
	Жилой фонд, 
всего
	В том числе:
	Средняя обеспе-ченность общ. площ. кв. м /чел

	
	кол-во
домов (квартир)
	общая площадь, кв. м
	муниципальный
	Индивидуальный
	ветхий и аварийный фонд
	

	
	
	
	кол-во домов
	площадь, кв. м
	кол-во домов
	общая площадь, кв. м
	общая площадь, кв. м
	

	
	
	
	2-3 эт.
	1эт.
	2-3 эт.
	1эт.
	
	
	
	

	д. Ахлебиновка
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Большая Елань
	343
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Лисовка
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Михайловка
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Надеждино
	104
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Ханеневка
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	517
	42000
	-
	-
	-
	1,8
	-
	40,2
	0
	24,5


[bookmark: _Toc45096716]Таблица 3.4.1-2
Структура существующего жилого фонда на 01.01.2022 г.
	Наименование,
тип застройки
	Общая площадь
	Количество единиц жилья

	
	кв. м
	%
	ед.
	%

	Всего: 
	42,0
	100
	517
	100

	- индивидуальная 
	12,4
	31,2
	513
	60,5

	- блокированная
	-
	-
	-
	-

	- многоквартирная
	29,6
	68,8
	204
	39,5


Основная часть жилого фонда Большееланского сельсовета была построена 50 лет назад. За последние 25 лет в населенных пунктах строительная деятельность в отношении индивидуального жилищного строительства ведется незначительно. 


[bookmark: _Toc217134896]3.4.2. Прогноз развития жилищного комплекса
[bookmark: _Toc45096719]Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Большееланского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на первый этап реализации проекта генерального плана - 2030 год и расчетный период планирования - 2042 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в 2030 году – 33,0 кв. м. В среднем на одного жителя на первую очередь (2030 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв. м общей площади, на расчетный срок (2042 г.) - 35 кв. м общей площади.
Расчет приводится в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» в таблице 3.4.2-1.
Таблица 3.4.2-1
Расчет требуемого объема жилья для территории Большееланского сельсовета
	Наименование, 
тип застройки 
	Существующее положение по расчету
	На первую очередь
(2030 г.)
	Расчётный срок
(2042 г.)

	
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м

	Жилая застройка
	517
	42000
	598
	52 965
	994
	94150

	д. Ахлебиновка
	25
	-
	14
	1254
	14
	1365

	с. Большая Елань
	343
	-
	377
	33561
	387
	36610

	п. Лисовка
	11
	-
	2
	66
	3
	70

	д. Михайловка
	13
	-
	3
	99
	3
	105

	с. Надеждино
	104
	-
	169
	15048
	174
	16450

	[bookmark: _Hlk118378385]д. Ханеневка
	21
	-
	33
	2937
	419
	[bookmark: _Hlk118378396]39550



Нормативная потребность населения в жилом фонде Большееланского сельсовета на расчетный срок составляет 94150 кв. м при существующем жилом фонде 42000 кв. м.  На расчетный срок требуется увеличение общей площади жилья на 52 150 кв. м. Предлагается достичь указанного показателя за счет реконструкции существующего жилья его собственниками, а также строительство нового жилья на свобдных участках в существующей застройке. Значительный прирост жилья будет происходить за счет перспективной застройки в д. Ханеневка 39550 кв. м.


[bookmark: _Toc217134897]3.5. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc217134898]3.5.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшие железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги расположены в ж/д ст. Ардым Ленинского сельсовета Пензенского района Пензенской области и в ж/д ст. Аленевка Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- относительная удаленность от железнодорожных узлов замедляет экономический рост, развитие производства, бизнеса и социальной сферы, существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организация пассажирских перевозок, находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc217134899]3.5.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее:
- речные и морские транспортные узлы расположены на относительной удаленности;
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов.
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транпортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc217134900]3.5.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Большееланского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 33 км, в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на относительной удаленности;
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.


[bookmark: _Toc217134901]3.5.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение:
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Большееланского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения (таблица 3.5.4-1).
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам местного значения муниципального района.
По состоянию на 01.01.2021 на территории Большееланского сельсовета протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием 64,74 км, в том числе:
- федерального значения с усовершенствованным покрытием 19,7 км;
- межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием 14,1 км;
- местного значения с усовершенствованным покрытием 13,74 км.
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Таблица 3.5.4-1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Большееланского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-206
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км 
	14,6
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги межмуниципального значения

	1
	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	Автодорога 
«г. Тамбов - г. Пенза» - р.п. Колышлей - г. Сердобск - р.п. Беково» - с. Кучки – «г. Тамбов - г. Пенза»
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км
	13,4 
	Усовершенствованный

	2
	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	Автомобильная дорога «Подъезд к с. Большая Елань»
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км
	0,7
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги местного значения поселения

	1
	Автомобильные дороги местного значения 
	Автомобильная дорога «с. Надеждино – д. Михайловка»
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км
	3,14
	Усовершенствованный

	2
	Автомобильные дороги местного значения
	Автомобильная дорога «Подъезд к д. Ахлебиновка»
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км
	1,3
	Усовершенствованный

	3
	Автомобильные дороги местного значения
	Автомобильная дорога «г. Тамбов – г. Пенза – р.п. Колышлей – г. Сердобск – р.п. Беково – с. Большая Елань – д. Ахлебиновка»
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
	Протяженность, км
	9,3
	Усовершенствованный

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.



Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Большееланского сельсовета выявил следующее:
- обеспечена транспортная связь со всеми шестью населенными пунктами сельсовета;
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами межмуниципального значения с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам в основном не имеют твердого покрытия; 
- на территории Большееланского сельсовета имеются мостовые сооружения, находящиеся в удовлетворительном состоянии.
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство подъездов с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.
Улично-дорожная сеть
Существующее положение:
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
По состоянию на 01.01.2022 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Большееланского сельсовета составляет 19,0 км (таблица 3.5.4-3), из которых 57 % улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (10,83 км);
Состояние улично-дорожной сети в населенных пункта Большееланского сельсовета показана на рисунках 12-17.
Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (24,2 км) и площади всех населенных пунктов 6,07 кв. км плотность улично-дорожной сети составляет 3,1 км/ кв. км.
Таблица 3.5.4-3
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая, (кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети, (км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети, (км/кв. км)

	д. Ахлебиновка
	0,61
	1,3
	2,13

	с. Большая Елань
	2,8
	8,45
	3,0

	п. Лисовка
	0,24
	0,6
	2,5

	д. Михайловка
	0,37
	1,4
	3,8

	с. Надеждино
	1,15
	5,65
	4,9

	д. Ханеневка
	0,9
	1,6
	1,8

	Итого:
	6,07
	19,0
	3,1


В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети обеспечивает нормативную потребность. Пешеходные тротуары на территории сельсовета не предусмотрены, велосипедные дорожки отсутствуют.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Большееланского сельсовета представлен в таблице 3.5.4-4.


Рисунок 12
Схема улично-дорожной сети с. Большая Елань по видам дорожного покрытия
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Рисунок 13
Схема улично-дорожной сети д. Ахлебиновка по видам дорожного покрытия
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Рисунок 14
Схема улично-дорожной сети п. Лисовка по видам дорожного покрытия[image: ]
Рисунок 15
Схема улично-дорожной сети д. Ханеневка по видам дорожного покрытия
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Рисунок 16
Схема улично-дорожной сети с. Надеждино по видам дорожного покрытия
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Рисунок 17
Схема улично-дорожной сети д. Михайловка по видам дорожного покрытия
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Таблица 3.5.4-4
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Большееланского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Улично-дорожная сеть с. Большая Елань

	1 
	Главная улица
	Ул. Садовая
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Большая Елань
	Протяженность,
км
	2,05
	Усовершенствованный-1,6;
Переходный-0,275;
Без покрытия -0,175

	2 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Советская
	
	Протяженность,
км
	2,0 
	Усовершенствованный -0,3;
Переходный -0,6;
Без покрытия -1,1

	3 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Нагорная
	
	Протяженность,
км
	0,9 
	Усовершенствованный

	4 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Молодежная
	
	Протяженность,
км 
	0,8 
	Переходный

	5 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Протяженность,
км  
	0,9 
	Переходный-0,6;
Без покрытия-0,3

	6 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Протяженность,
км 
	0,6 
	Переходный -0,4;
Без покрытия -0,2

	7 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Торговая
	
	Протяженность,
км 
	0,7 
	Усовершенствованный -0,4;
Без покрытия -0,3

	8 
	Улица в жилой застройке
	Ул. 7-ое Мая
	
	Протяженность,
км
	0,5 
	Усовершенствованный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность,
км
	8,45
	

	Улично-дорожная сеть п. Лисовка

	1
	Главная улица
	Ул. Дачная
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
п. Лисовка
	Протяженность, км
	0,6
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	0,6
	

	Улично-дорожная сеть д. Михайловка

	1
	Главная улица
	Ул. Луговая
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Михайловка
	Протяженность, км
	1,4
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	1,4
	

	Улично-дорожная сеть с. Надеждино

	1
	Главная улица
	Ул. Строителей
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Надеждино 

	Протяженность, км
	0,9
	Без покрытия

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Центральная
	
	Протяженность, км
	0,8
	Без покрытия

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Полевая
	
	Протяженность, км
	0,85
	Без покрытия

	4
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Протяженность, км
	0,8
	Без покрытия

	5
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Протяженность, км
	0,8
	Без покрытия

	6
	Улица в жилой застройке
	Ул. Софьино
	
	Протяженность, км
	1,1
	Без покрытия

	7
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-1
	
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	8
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-2
	
	Протяженность, км
	0,2
	Без покрытия

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	5,65
	

	Улично-дорожная сеть д. Ханеневка

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Заречная
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ханеневка
	Протяженность, км
	1,6
	Усовершенствованный - 0,8;
Без покрытия -0,8

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	1,6
	

	Улично-дорожная сеть д. Ахлебиновка

	1
	Главная улица
	Ул. Лесная
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
д. Ахлебиновка
	Протяженность, км
	1,3
	Усовершенствованный

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- 57% улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (10,83 км);
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не соответствует нормативным требованиям и приводит к увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов обеспечивает нормативную плотность дорог;
- необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будет содействовать обеспечению транспортной доступности, безопасности передвижения, улучшения качества жизни населения и привлекательности территории для застройщиков.
Планируемое развитие:
Планируемое развитие объектов в области автомобильного транспорта предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, Пензенского района, с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Большееланского сельсовета.
Мероприятия генерального плана:
В соответствии с предложением Администрации Пензенского района Пензенской области предусматривается:
- строительство автомобильной подъездной дороги к площадкам Н51, Н52, Р27 Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области (2026-2030 гг.);
Планируемые мероприятия в области строительства и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети представлены в таблице 3.5.4-5.

[bookmark: _Toc45096735]Таблица 3.5.4-5
[bookmark: _Toc34837300]Сведения о планируемых объектах местного значения поселения в области транспорта
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Статус объекта/ Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Улично-дорожная сеть с. Большая Елань

	1
	Главная улица
	Ул. Садовая
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Большая Елань
	Протяженность, км
	0,175
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Советская
	
	Протяженность, км
	1,1 
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Протяженность, км
	0,3 
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	4
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Протяженность, км
	0,2 
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	5
	Улица в жилой застройке
	Ул. Торговая
	
	Протяженность, км
	0,3 
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	
	ИТОГО
	Протяженность, км
	2,075
	

	Улично-дорожная сеть с. Надеждино

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Полевая
	Пензенский  район, Большееланский  сельсовет, 
с. Надеждино
	Протяженность, км
	0,85
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Протяженность, км
	0,8
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Протяженность, км
	0,8
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	4
	Улица в жилой застройке
	Ул. Софьино
	
	Протяженность, км
	1,1
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	5
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-1
	
	Протяженность, км
	0,2
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	6
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-2
	
	Протяженность, км
	0,2
	Планируемый к реконструкции/ 2030

	
	ИТОГО
	Протяженность, км
	3,95
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




Пассажирский транспорт
Существующее положение
Регулярные пассажирские перевозки на территории Большееланского сельсовета осуществляются общественным транспортом. В целом объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельсовета.
Автобусного сообщения в границах населенных пунктов нет. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Автотранспортное предприятие на территории Большеланского сельсовета отсутствует.
Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется межмуниципальными регулярными автобусными маршрутами. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории Большееланского сельсовета.
Объекты хранения и обслуживания автотранспорта
Существующее положение:
Станции технического обслуживания и ремонта индивидуальных автомобилей, автозаправочные станции, а также объекты хранения и обслуживания автотранспорта на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области хранения и обслуживания автомобильного транспорта на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134902]3.6. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc217134903]3.6.1. Водоснабжение и водоотведение
На сегодняшний день обеспеченность населения Большееланского сельсовета централизованным водоснабжением составляет 80%.
На всей территории Большееланского сельсовета не предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Обеспечение централизованным водоснабжением предусматривается в с. Большая Елань, с. Надеждино, д. Ахлебиновка, д. Михайловка и д. Ханеневка (100%).
В п. Лисовка население пользуется водой из родников и общественных колодцев с забором воды ручным способом. Из-за малого количества населения строительство водопровода на территории села в перспективе маловероятно.
Система водоснабжения Большееланского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения Большееланского сельсовета являются муниципальной собственностью Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области и переданы на техническое обслуживание ООО «Акватория».
В настоящее время данное предприятие осуществляет снабжение водой питьевого качества жителей, проживающих как в многоквартирных домах, так и индивидуальных жилых строениях, а также прочих потребителей, входящих в состав Большееланского сельсовета, контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни системы Рожновского, из которых подаётся в разводящие сети и далее потребителям.
На территории сельсовета имеются 11 артезианских скважин, 9 водонапорных башен, 40 водоразборных колонок, из них 37 действующие, 30,1 км водопроводных сетей, 16 родников и 8 колодцев.
Большееланский сельсовет является достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Суммарная производительность всех источников водоснабжения, артезианских скважин, расположенных на территории Большееланского сельсовета составляет около 1459,2 м3/сутки.
Перечень существующих объектов водоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.1-1.

Таблица 3.6.1-1
Перечень существующих объектов водоснабжения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Сети водоснабжения

	1
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ханеневка
	40-50
	Протяженность, км
	1,2
	Местного значения поселения

	2
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Михайловка
	-
	Протяженность, км
	1,5
	Местного значения поселения

	3
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ахлебиновка
	40-50
	Протяженность, км
	3,9 
	Местного значения поселения

	4
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Большая Елань
	60
	Протяженность, км
	15,8 
	Местного значения поселения

	5
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Надеждино
	60
	Протяженность, км
	7,7 
	Местного значения поселения

	Объекты водоснабжения

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Михайловка,
ул. Луговая
	50
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	2
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Надеждино,
ул. Строителей
	10
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	3
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Надеждино
ул. Софьино
	60
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	4
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ханеневка,
ул. Заречная
	10
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	5
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Большая Елань,
ул. Школьная
	50
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	6
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань, ул. Молодежная 
	-
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	7
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань, ул. 7 Мая
	-
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	8
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань, «Зерноток»
	-
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	9
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ахлебиновка,
ул. Лесная
	50
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	10
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
з.у. 58:24:0303101:203
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	2022
	

	11
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
з.у. 58:24:0303101:204
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	2022
	

	12
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
д. Михайловка,
ул. Луговая
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,086 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	13
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Надеждино,
ул. Строителей
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,240 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	14
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Надеждино,
ул. Софьино
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,240 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	15
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань,
ул. Школьная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,240 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	16
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань,
ул. 7-ое Мая
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,240 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	17
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань,
«Зерноток»
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,240 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	18
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань,
ул. Молодежная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,312 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	19
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
д. Ахлебиновка,
ул. Лесная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,086 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	20
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, д. Ханеневка, ул. Заречная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	0,086 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы водоснабжения выявил следующее: 
- централизованным водоснабжением обеспечены 5 населенных пунктов из 6;
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды; 
- источники водоснабжения на территории Большееланского сельсовета находятся в удовлетворительном состоянии;
- система водоснабжения Большееланского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета;
- зоны санитарной охраны скважин устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м.
Выводы: 
- необходимо предусмотреть поэтапную замену участков существующей водопроводной сети в целях улучшения показателей качества питьевой воды; 
- для предотвращения ухудшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием артезианских скважин, водозаборных сооружений и водопроводных труб; 
- необходимость в подготовке паспортов зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения;
- система водоснабжения Большееланского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета. 
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и комплексным анализом территории.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в воде в разрезе населенных пунктов Большееланского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-2. 
Таблица 3.6.1-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в воде по укрупненным показателям водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Большая Елань
	151900
	142380
	146000

	2
	д. Ахлебиновка
	5600
	5320
	5320

	3
	д. Ханеневка
	13300
	12460
	158 200

	4
	п. Лисовка
	280
	280
	280

	5
	с. Надеждино
	68 180
	63840
	65520

	6
	д.Михайловка
	420
	420
	420

	
	Всего по сельсовету
	239 680
	224 700
	375 740


Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*.
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 куб. м.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоснабжения на территории Большееланского сельсовета не планируются.
Существующая система водоотведения
В настоящее время на территории Большееланского сельсовета не имеются развитые сети водоотведения. Канализационные сети присутствуют только в селах Больная Елань и Надеждино. В с. Большая Елань сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки поступают в самотечную поселковую канализационную сеть. Канализование осуществляется вывозом стоков спец. машинами из отстойников. На территории села имеются 2 отстойника. Отстойники располагаются в районе многоквартирных жилых домов. Жилые дома частного сектора для водоотведения используют местные выгребы.
Система канализации в с. Надеждино осуществляется сбросом стоков от существующей многоквартирной жилой застройки по ул. Строителей, по самотечной канализационной сети, в оборудованные выгребные ямы, с последующим вывозом стоков спец. машинами в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Прочая застройка села оборудована надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод.
В муниципальной собственности администрации Большееланского сельсовета и на техническом обслуживании ООО «Акватория» находятся две канализационные сети, расположенные в с. Большая Елань, общей протяженностью 2,37 км.
Канализационные сети на территории д. Ахлебиновка, д. Михайловка, д. Ханеневка и п. Лисовка, отсутствуют. Застройка вышеперечисленных населённых пунктов, административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод техническим транспортом в места, указанные органами санитарного надзора.
Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
Анализ сложившейся системы водоотведения Большееланского сельсовета выявил следующее:
- износ существующих канализационных сетей на территории Большееланского сельсовета составляет 90%;
- система централизованного водоотведения на территории Большееланского сельсовета не развита в достаточной степени.
Выводы:
-  необходимо организовать централизованную систему водоотведения в с. Большая Елань. В остальных населенных пунктах нецелесообразна организация локальных очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Планируемое развитие 
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории села Большая Елань предусматриваются следующие мероприятия:
- замена изношенных самотечных канализационных сетей;
- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования;
- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;
- проектирование и строительство очистных сооружений;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.
Частная жилая застройка всех остальных населенных пунктов может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования установливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Планируемое развитие системы водотведения необходимо производить с учетом потребностей населения в соответствии с нормативами. 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водоотведения в разрезе населенных пунктов Большееланского сельсовета приведены в таблице 3.6.1-4.


Таблица 3.6.1-4
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Объемы водоотведения  по укрупненным показателям водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Большая Елань
	151900
	142380
	146000

	2
	д. Ахлебиновка
	5600
	5320
	5320

	3
	д. Ханеневка
	13300
	12460
	158 200

	4
	п. Лисовка
	280
	280
	280

	5
	с. Надеждино
	68 180
	63840
	65520

	6
	д.Михайловка
	420
	420
	420

	
	Всего по сельсовету
	239 680
	224 700
	375 740


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения предлагаются с учетом схемы водоснабжения и водоотведения Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденной постановлением администрации Большееланского сельсовета от 12.04.2022 № 26. На расчетный срок предлагается строительство очистных сооружений в юго-восточной части с. Большая Елань.
[bookmark: _Toc217134904]3.6.2. Электроснабжение
Существующее положение
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное. 
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач: ВЛ-500 кВ; ВЛ-220 кВ; ВЛ-110 кВ; ВЛ-35 кВ.
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ. Резервное питание существует на территории СУС-15 и на молочно-животноводческих комплексах,
 с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
На территории Большееланского сельсовета расположены 19 понижающих трансформаторных подстанций 10/04 кВ.
Потребителями электроэнергии в Большееланском сельсовете являются:
- промышленные предприятия;
- жилищно-коммунальный сектор;
- сельскохозяйственное производство;
- прочие потребители.
Для обеспечения электроснабжением новой малоэтажной застройки предусмотреть возможность строительства новой подстанции. При строительстве планируемых линий электропередач ВЛ-10 кВ, в целях предотвращения гибели птиц будут предусмотреть птицезащитные устройства.
Анализ сложившейся системы электроснабжения Большееланского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.

Планируемое развитие
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов Большееланского сельсовета приведены в таблице 3.6.2-2.
Таблица 3.6.2-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии  по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Большая Елань
	1 030 750
	966 150
	990850

	2
	д. Ахлебиновка
	38 000
	36 100
	36100

	3
	д. Ханеневка
	90 250
	84 550
	1 073 500

	4
	п. Лисовка
	1900
	1900
	1900

	5
	с. Надеждино
	462 650
	433 200
	444600

	6
	д.Михайловка
	2850
	2850
	2850

	
	Всего по сельсовету
	1 626 400
	1 524 750
	2 925 540


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения не планируются.
3.6.3. Теплоснабжение
Существующее положение 
Централизованная система теплоснабжения имеется в с. Надеждино и с. Большая Елань. В остальных населенных пунктах сельсовета указанная система отсутствует.
Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
На территории сельсовета работают 2 котельные на газовом топливе, расположенные в центральных частях сёл Большая Елань и Надеждино. В данное время котельные загружены на 70%. Все котельные работают на газовом топливе.
Котельные на территории Большееланского сельсовета расположены:
· котельная МОБУ СОШ им. Н.Н.Володина с. Большая Елань, по адресу с. Большая Елань, ул. 7 Мая, 8;
· котельная филиала МОБУ СОШ им. Н.Н.Володина с. Большая Елань, по адресу с. Надеждино, ул. Школьная, 1А.
Централизованное теплоснабжение объектов в с. Большая Елань осуществляется от котельной расположенной по адресу с. Большая Елань, ул. 7 Мая, 8. Котельная используется для нужд отопления производственных помещений ОАО «Ростелеком» и объектов соцкультбыта (Школа, Д/сад, БДЦ, поликлиника, ЦРБ). Отапливаемая до 2011 года жилая застройка переведена на индивидуальное отопление.
Котельная, расположенная по адресу с. Надеждино, ул. Школьная, 1А, используется только для отопления здания школы.
[bookmark: _Toc45096857]Горячее водоснабжение осуществляется от газовых и электрических водонагревателей.
Перечень существующих объектов теплоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.3-1. 
Таблица 3.6.3-1
Перечень существующих объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань, ул. Школьная, 20
	-
	мощность Гкал/час
3 котла «Универсал-5М» - 0,909Гкал/ч
	0,909Гкал/ч
	Местного значения муниципального района

	2
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Надеждино, ул. Школьная, 1А.
	-
	мощность Гкал/час
2 котла «КЧМ-5-М»

	0,25Гкал/ч
	Местного значения муниципального района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы теплоснабжения:
- централизованная система теплоснабжения имеется в с. Надеждино и с. Большая Елань. В остальных населенных пунктах сельсовета отсутствует.
- существующие источники теплоснабжения (котельные) на территории Большееланского сельсовета отапливают объекты социальной сферы;
- существующие котельны имеют резерв мощности 30% для подключения новых потребителей. 
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134905]3.6.4. Газоснабжение
Существующее положение
Газоснабжение населенных пунктов Большееланского сельсовета осуществляется от газораспределительных сетей, находящихся в с. Большая Елань, д. Ханеневка и с. Надеждино. Все населенные пункты полностью газифицированы, кроме д. Михайловка и п. Лисовка.
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
В рамках реализации инвестиционного проекта по выращиванию индейки в районе с.Большая Елань Пензенского района Пензенской области в 2023 г. газифицированы площадки по выращиванию индейки Р25, Н47,Н48, Р26, Н49, Н50.
Анализ сложившейся системы газоснабжения Большееланского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 6 населенных пунктов;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- необходима догазификация существующей жилой застройки;
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
- для перспективной жилой застройки необходимо выполнить расчет потребности природного газа в качестве топлива и на пищеприготовление.
 В проектируемой новой малоэтажной застройке предполагается строительство нового ГРП.
Также необходимо производить закольцовку существующих и вновь строящихся газораспределительных сетей.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области газоснабжения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных региональной программой «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы», СТП Пензенского района и расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 
Региональной программой «Газификация Пензенской области на 2019-2028 годы» размещение объектов газификации на территории сельсовета не предусматривается:
СТП Пензенского района не предусматривается размещение объектов местного значения района в области газоснабжения на территории сельсовета.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе населенных пунктов сельсовета приведены в таблице 3.6.4-2.
Таблица 3.6.4-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства, куб. м/год

	
	
	2022 г.
	2030 г.
	2042 г.

	1
	с. Большая Елань
	325 500
	305100
	312900

	2
	д. Ахлебиновка
	12000
	11400
	11400

	3
	д. Ханеневка
	28500
	26700
	339 000

	4
	п. Лисовка
	600
	600
	600

	5
	с. Надеждино
	146100
	136800
	140400

	6
	д.Михайловка
	900
	900
	900

	
	Всего по сельсовету
	513600
	481500
	805 200


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134906]3.6.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Существующие объекты связи представлены автоматическими телефонными станциями (АТС), базовыми станциями сотовой связи (вышки сотовой связи), почтовыми отделениями, а также линиями связи. 
Действующие АТС оснащены современным электронным оборудованием.
На территории муниципального образования услуги сотовой связи оказывают следующие операторы:
- ПАО «ВымпелКом»;
- ПАО «Мегафон»;
- ПАО «МТС».
Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100 %. 
Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС).
Анализ сложившейся системы связи и телекоммуникаций Большееланского сельсовета выявил следующее: 
- техническое состояние линий связи, в основном, удовлетворительное; 
- проводится разработка мероприятий, направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета; 
- уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 100 %. 
Выводы: 
- требуется развитие сетей кабельного телевидения и проводного вещания. 
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории Большееланского сельсовета находятся в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
В целях определения числа абонентов телефонной сети для потребителей в социальной и производственной сфере и потребителей жилищного фонда следует руководствоваться следующими положениями: 
- 1 номер на одну квартиру (дом);
- 30 абонентских точек на 100 работающих для объектов социального, культурно-бытового назначения, а также с учетом специфики их деятельности. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.
[bookmark: _Toc217134907]3.7. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора, местоположения выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные по формам собственности, видам услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Большееланского сельсовета приведена в таблице 3.7-1
[bookmark: _Toc45096866]Таблица 3.7-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	д. Ахлебиновка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Большая Елань
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	

	п. Лисовка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Михайловка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Надеждино
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Ханеневка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc217134908]3.7.1. Образование
Общеобразовательные организации
Существующее положение
На территории Большеланского сельсовета расположены 2 общеобразовательные организации суммарной расчетной вместимостью 640 мест.
Школы оборудованы столовыми, имеют теплые туалеты, аварийных зданий нет. Во всех школах имеется доступ к сети Интернет, ведутся школьные сайты. Для подвоза школьников из соседних сёл используется школьный автобус. Здания общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Перечень существующих общеобразовательных организаций, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.7.1-1.
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[bookmark: _Toc45096868]Таблица 3.7.1-1
Перечень существующих общеобразовательных организаций
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Общеобразовательная организация
	МОБУСОШ им. Н.Н. Володина с. Большая Елань
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Школьная,20
	Площадь
	2624 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Вместимость
	400 чел.
	

	
	
	
	
	Количество учащихся
	97 чел.
	

	
	
	
	
	Количество работников
	17 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1985 г.
	

	
	
	
	
	% износа
	50
	

	2
	[bookmark: _Hlk118281635]Общеобразовательная организация
	Филиал МОБУСОШ им. Н.Н. Володина с. Большая Елань ООШ с. Надеждино 
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Надеждино,
ул. Школьная,1а

	Площадь
	1854,7 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Вместимость
	240 чел.
	

	
	
	
	
	Количество учащихся
	23 чел.
	

	
	
	
	
	Количество работников
	11 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1975 г.
	

	
	
	
	
	% износа
	50
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- процент износа зданий общеобразовательных организаций - 60 %;
- подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей;
- проектная вместимость школ имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся;
- проблема старения педагогических кадров, необходимости привлечения молодых специалистов в систему образования, а также повышения доли педагогов с высшим образованием. 
Выводы:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете, в целом отвечает социальному запросу;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему образования.
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов образования, на территории Большеланского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета в объектах общего образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчет производился для населения с. Большая Елань, с учетом тяготеющих сел д. Ахлебиновка и д. Ханеневка и для с. Надеждино, с учетом тяготеющих сел п. Лисовка и д. Михайловка.
[bookmark: _Hlk118906549]Фактическая обеспеченность населения с. Большая Елань, с учетом тяготеющих сел на 01.01.2022, исходя из вместимости существующей школы в с. Б. Елань составляет 400 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2022 составляет 107 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 293 места.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) с учетом развития территорий в д. Ханеневка составит 176 мест, резерв объектов общего образования составит 224 места.
Фактическая обеспеченность населения с. Надеждино, с учетом тяготеющих сел на 01.01.2022 г., исходя из вместимости существующей школы в с. Надеждино составляет 240 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2022 составляет 31 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 209 мест.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) составит 30 мест, резерв объектов общего образования составит 210 мест.
Примечание: расчетом не учитывались возможные нагрузки на объекты образования для обслуживания других поселений Пензенского района Пензенской области.
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов образования, на территории Большееланского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
Существующее положение
На территории сельсовета расположена дошкольная образовательная организация: филиал МБДОУ детского сада с. Старая Каменка «Детский сад с. Большая Елань» расчетной вместимостью 100 мест. На территории сельсовета на 01.01.2022 г. количество детей в возрасте до 7 лет – 175 человек, из них - детский сад с. Большая Елань посещают 32 ребенка. По данным администрации очередность детей на поступление в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций сельсовета выявил следующее:
- отсутствуют отдельные здания дошкольных образовательных организаций в следующих населенных пунктах Большееланского сельсовета: д. Ахлебиновка, д. Ханеневка, п. Лисовка, с. Надеждино, д. Михайловка;
- на базе основной школы в с. Надеждино существует резерв площадей для организации дошкольного образования детей в с. Надеждино;
- проблема малого количества детей дошкольного возраста для организации дошкольного образования в населенных пунктах с малым количеством населения.
Выводы:
- существующее здание детского сада в с. Большая Елань рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- рекомендуется предусмотреть кадровый резерв и мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дошкольного образования и рассмотреть возможность организации дошкольного образования в условиях малого количества детей в д. Ахлебиновка и   д. Ханеневка на 1 очередь;
- на расчетный срок с учетом развития территории д. Ханеневка рекомендуется предусмотреть в указанном населенном пункте размещение дошкольнойобразовательной организации на 52 места;
- рекомендуется предусмотреть размешение дошкольной образовательной организаци на базе общеобразовательной организации в с. Надеждино, учитывая значительный резерв площадей неиспользуемых для общего образования.
Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дошкольного образования, на территории Большееланского сельсовета не планируется.
[bookmark: _Hlk118282838]С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета в объектах дошкольного образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Согласно РНГП ПО допустимый уровень пешеходной доступности 500 м, в связи с этим, расчеты произведены на населенные пункты с. Большая Елань и с. Надеждино.
В с. Большая Елань, согласно расчетам, нормативная потребность населения на 01.01.2022 составит 50 мест. Вместимость сушествующего объекта дошкольного образования составляет 100 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 50 мест.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) составит 76 мест, соответственно, профицит мест дошкольной организации составит 24 места.
В с. Надеждино, согласно расчетам, нормативная потребность населения на 01.01.2022 г. составляет 23 место, а на расчетный срок (2042 г.) составит 22 место.
Учитывая отсутствие объекта дошкольного образования, необходимо его создание на первую очередь и расчетный срок. При этом рекомендуется предусмотреть размешение дошкольной образовательной организаци на 25 мест на базе общеобразовательной организации в с. Надеждино учитывая значительный резерв площадей неиспользуемых для общего образования.
На расчетный срок, с учетом развития территории д. Ханеневка, рекомендуется предусмотреть в указанном населенном пункте размещение дошкольной образовательной организации на 50 мест.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования
Существующее положение
Система дополнительного образования в Большееланском сельсовете представлена творческими объединениями и спортивными секциями в двух общеобразовательных учреждениях. 
Анализ сложившейся системы дополнительного образования сельсовета выявил следующее:
[bookmark: _Hlk118907794]- проектная вместимость школ с. Большая Елань и с. Надеждино имеют значительный резерв площадей, позволяющих организовать дополнительное образование;
-  в 2022 году школы укомплектованы педагогическими кадрами.
Выводы:
- существующие здания школ, рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дополнительного образования.
Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дополнительного образования, на территории Большееланского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета в объектах дополнительного образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования 
Расчет производился для с. Большая Елань, с учетом тяготеющих сел д. Ахлебиновка и д. Ханеневка, а для с.Надеждино с учетом тяготеющих п. Лисовка и д.Михайловка.
В с. Большая Елань, с учетом тяготеющих сел, согласно расчетам, нормативная потребность населения на 01.01.2022 составит 152 место. 
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2042 г.) с учетом развититя территории д. Ханеневка составит 288 мест.
В с. Надеждино, с учетом тяготеющих сел, согласно расчетам, нормативная потребность населения на 01.01.2022 составит 61 место, а на расчетный срок (2042 г.) составит 59 мест.
Для организации дополнительного образования предлагается использовать школы с. Большая Елань и с. Надеждино, которые имеют значительный резерв площадей. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области дополнительного образования не планируются.
[bookmark: _Toc217134909]3.7.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Существующее положение
Первичная медико-санитарная помощь на территории Большееланского сельсовета обеспечивается учреждениями здравоохранения, расположенными в с. Большая Елань и с. Надеждино (таблица 3.7.2-1).
Ближайшая больница г. Пенза ГБУЗ «Пензенская районная больница».
Скорая медицинская помощь населению сельсовета оказывается Подстанцией СМП № 8, с 2 общепрофильными выездными фельдшерскими БСМП,  дислоцирующейся на территории, с. Кондоль, ул. Мира, 1 (Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2017 №155 «О реализации на территории Пензенской области порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н (с последующими изменениями)).
В настоящее время в системе здравоохранения Большееланского сельсовета медицинская эвакуация пациентов (пострадавших) осуществляется с использованием наземного транспорта. Воздушные суда для оказания медицинской помощи в экстренной форме не используются.
На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории областного центра г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.
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Таблица 3.7.2-1
Перечень существующих объектов здравоохранения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Амбулатория
(ГБУЗ «Пензенская районная больница»)
	Пензенский район, Большееланский сельсовет
с. Большая Елань,
ул. Садовая, 1
	Мощность
	посещений в смену
	Региональное
значение

	
	
	
	
	Площадь
	кв. м
	

	
	
	
	
	Количество работников
	6 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	
	
	
	
	% износа
	0
	

	2
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
	Фельдшерско-акушерский пункт
(ГБУЗ «Пензенская районная больница»)
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
с. Надеждино,
ул. Школьная, 1/1
	Мощность
	посещений в смену
	Региональное
значение

	
	
	
	
	Площадь
	кв. м
	

	
	
	
	
	Количество работников
	1 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	
	
	
	
	% износа
	0
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




Анализ сложившейся системы здравоохранения выявил следующее:
- по данным Региональной стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года расчет потребности количества выездных бригад скорой медицинской помощи Пензенского района соответствует нормативным потребностям населения;
- требуется улучшение качества улично-дорожной сети на территории поселения, строительство вертолетных площадок для обеспечения оптимальной доступности населения к объектам здравоохранения и уменьшению временных затрат на транспортировку больных и пострадавщих в объекты здравоохранения различных уровней;
- дефицит квалифированных кадров, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.
Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи в существующих объктах здравоохранения для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения;
- рекомендуется организовать розничную торговлю лекарственными препаратами на базе существующей Большееланской амбулатории в с. Большая Елань.
Существующая сеть объектов здравоохранения на территории Большееланского сельсовета обеспечивает обслуживание населения сельсовета в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области. 
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. Планируемое развитие объектов в области здравоохранения предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
СТП Пензенской области мероприятия в области здравоохранения на территории сельсовета не планируются.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.
[bookmark: _Toc217134910]3.7.3. Культура и досуг
Существующее положение
Главной целью отрасли культуры на территории Большееланского сельсовета, является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.
На территории Большееланского сельсовета свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большееланский досуговый центр» в с. Большая Елань, которое объединяют в себе объект культурно-просветительного назначения (библиотеку) и объект культурно-досугового типа (дом культуры), (таблица 3.7.3-1).
[bookmark: _Toc45096878]

Таблица 3.7.3-1
Перечень существующих объектов культуры и досуга
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Объект культурно-просветительного назначения
	Библиотека 
 (филиал МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»)
	Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Садовая, 2
	Площадь
	100 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Фонды библиотек
	экз.
	

	
	
	
	
	Вместимость
	-
	

	
	
	
	
	Количество работников
	1 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1978
	

	
	
	
	
	% износа
	-
	

	2
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	МБУК «Большееланский досуговый центр» 
	Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Садовая, 2
	Площадь
	797,9 кв. м
	

	
	
	
	
	Вместимость
	300 чел.
	

	
	
	
	
	Количество работников
	6 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1978
	

	
	
	
	
	% износа
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы культуры и досуга выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах, а также необходимо обновление библиотечного фонда;
- здание организации культуры и досуга в с. Большая Елань построено в 1978 г., процент износа - 70 %;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
Планируемое развитие
Размещение МБУК «Большееланский досуговый центр» с библиотекой в с. Большая Елань обеспечат потребность населения Большееланского сельсовета в объектах культуры в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования в части наличия указанных объектов, вместе с тем по количеству посетительских мест вместимость не отвечает нормативным показателям и требует увеличения  количества мест в МБУК «Большееланский досуговый центр» на 229 мест на расчетный срок в связи с развитием территории д. Ханеневка.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов культуры и досуга на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc217134911]3.7.4. Физическая культура и массовый спорт
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета располагаются 2 спортивных сооружения: 2 спортивные площадки при школах (таблица 3.7.4-1). Все спортивные сооружения находятся в с. Большая Елань и с. Надеждино.
На сегодняшний день Большееланский сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для предоставления всем желающих жителям сельсовета возможности занятия физкультурой и спортом.


[bookmark: _Toc45096881]Таблица 3.7.4-1
Перечень существующих объектов физической культуры и массового спорта
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Школьная, 20
	Площадь плоскостных спортивных сооружений
	2200 кв. м
	Местного значения района

	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	2
	Спортивное сооружение
	Спортивный зал
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Школьная, 20
	Площадь спортивных сооружений
	162 кв. м
	Местного значения района

	
	
	
	
	Год постройки
	1985 г.
	

	3
	Спортивное сооружение
	Спортивная площадка
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Надеждино,
ул. Школьная, 1а
	Площадь плоскостных спортивных сооружений
	4000 кв. м
	Местного значения района

	4
	Спортивное сооружение
	Спортивный зал
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Надеждино,
ул. Школьная, 1а
	Площадь спортивных сооружений
	162 кв. м
	Местного значения района

	
	
	
	
	Год постройки
	1975 г.
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта выявил следующее:
- спортивные сооружения располагаются на территории с. Большая Елань и с. Надеждино. Населенные пункты д. Ахлебиновка, д. Ханеневка, п. Лисовка, д. Михайловка спортивными сооружениями не обеспечены;
- сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для занятий физкультурой и спортом;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе организаций физкультуры и спорта.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния спортивных сооружений для проведения работ по капитальному ремонту;
- необходимо вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе проведение массовых соревнований среди детей.
Планируемое развитие
Наличие объектов физической культуры и спорта на территории Большееланского сельсовета обеспечивает потребность населения в таких объектах в соответсвии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Строительство дополнительных объектов не требуется.
Вместе с тем на расчетный срок в связи с развитием д. Ханеневка требуется размещение спортивного зала для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом площадью 73 кв. м.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов физической культуры и спорта на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются, кроме д. Ханеневка, где на расчетный срок, в связи развитием территории предусматривается размещение спортивного зала для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом площадью 73 кв. м.
При этом предлагается провести реконструцию или капитальный ремонт и существующих открытых спортивных сооружений с доведением их площадей до нормативных.
[bookmark: _Toc217134912]3.7.5. Социальное обслуживание
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета объекты социального обслуживания населения отсутствуют. Социальная поддержка граждан на территории Большееланского сельсовета осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (село Кондоль, ул. Осипова, д. 46).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна и поэтому не в состоянии в полной мере решить проблемы нуждающегося в помощи населения.
Выводы: 
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти;
- возможно использование ресурсов религиозных организаций и волонтеров.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Большееланского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению/реконструкции новых объектов социального обеспечения на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc217134913]3.7.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещения администрации расположены в отдельном здании в с. Большая Елань, ул. Советская, 1 (таблица 3.7.6-1).
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Большееланского сельсовета.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета в объектах, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчет потребности в дополнительных площадях объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти произведен исходя из потребности 6 кв. м на человека. В администрации Большееланского сельсовета приходится 27 кв. м на 1 человека.
На основании расчета можно сделать вывод о соблюдении нормативной обеспеченности площадями указанного объекта и отсутствия необходимости строительства новых объектов или реконструкции существующих. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются.


[bookmark: _Toc45096886]Таблица 3.7.6-1
Перечень существующих объектов, обеспечивающих деятельность органов власти
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Административное здание
	Здание Администрации Большееланского сельсовета
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Советская, 1
	Площадь
	164,9
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	Количество работников
	6
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1984
	

	
	
	
	
	% износа
	50
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).





[bookmark: _Toc217134914]3.7.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета расположено 10 предприятий торговли торговой площадью 369,4 кв.м:
- с. Большая Елань – 254,4 кв. м;
- с. Надеждино - 115 кв. м.
Предприятия общественного питания и объекты коммунально-бытового обслуживания на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие полноценного обеспечения услугами коммунально-бытового назначения, недостаточное развитие инфраструктуры и сферы предоставления бытовых услуг (парикмахерские, бани, мастерские по ремонту одежды и пр.);
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета объектами торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016). 
[bookmark: _Toc45096891]Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв. м. Обеспеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунально-бытового обслуживания на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134915]3.7.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc217134916]3.7.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета расположено 2 кладбища, общей площадью 3,94 га (таблица 3.7.9-1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам   СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
В отношении кладбищ в с. Большая Елань, с. Надеждино мероприятия по установлению границ и межеванию территории не проводились.
Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 
[bookmark: _Toc45096896]Таблица 3.7.9-1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань
	Местного значения поселения
	Класс V
	2,59/75
Резерв 0,65 га

	2
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
[bookmark: _Hlk118792578]с. Надеждино
	Местного значения поселения
	Класс V
	1,35/75
Резерв 0,34 га

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ существующих мест погребения выявил следующее:
- процент заполнения кладбищ около 75%;
- территории кладбищ сельсовета не поставлены на кадастровый учет, границы земельных участков не установлены;
- проекты по установлению санитарно-защитных зон кладбищ не разработаны.
Выводы:
- рекомендуется разработать проекты по установлению санитарно-защитных зон всех кладбищ.
- рекомендуется создание защитных посадок по периметру кладбищ и декоративных насаждений по основным аллеям и местам захоронения с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета в местах погребения на расчетный срок выполнен с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. Для осуществления захоронения на расчетный срок потребуется 0,1 га территорий кладбищ. В связи с имеющимся резервом мест погребения, на существующих кладбищах Большееланского сельсовета (0,65 га в с. Большая Елань и 0,34 га с. Надеждино) обеспечивается нормативная потребность населения в таких объектах.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Большееланского сельсовета не  предусматриваются.
[bookmark: _Toc217134917]3.7.10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Твердые коммунальные отходы
На территории Большееланского сельсовета деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов связана в основном с обращением с твердыми коммунальными отходами и направлена на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП (далее – Схема ТКО).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» складирование крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется потребителями на специальных площадках для складирования КГО. На территории сельсовета отсутствуют места накопления КГО. Крупногабаритные отходы с территории поселения вывозятся специализированной организацией на полигон ТКО в Бессоновском районе.
В Большееланском сельсовете действует контейнерная система накопления, сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов. 
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Большееланского сельсовета, приведены в таблице 3.7.10-2.

[bookmark: _Toc45096900]Таблица 3.7.10-2
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Большееланского сельсовета
	№
ТКО
	Местоположение
площадки
	Материал покрытия контейнерной площадки
	Общая площадь
контейнерной площадки
(кв.м.)
	Кол-во
контейнеров
(шт.)
	Объем
1 контейнера
(куб.м.)
	Материал контейнеров
	Наличие ограждения контейнерной площадки
	Данные о собственнике
площадки
	Источник образования ТКО

	
	Адрес контейнерной площадки
	Географические координаты контейнерной площадки
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	примерно в 100 м на юг от ориентира, адрес ориентира: С.Б.Елань, ул. Нагорная,2
	Широта
53,0518
Долгота
44,6819
	бетон
	7
	3
	1,2
	пластмасса
	имеется
	Администрация
Большееланского сельсовета
	с.Б.Елань

	2
	примерно в 20 м на запад от ориентира, адрес ориентира: С.Б.Елань, ул. Нагорная,8
	Широта
53,0525
Долгота
44,6777
	бетон
	7
	3
	1,2
	пластмасса
	имеется
	Администрация Большееланского сельсовета
	с.Б.Елань




Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
На территории Большееланского сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют.
Биологические отходы
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.
На территории Большееланского сельсовета отсутствуют объекты утилизации, уничтожения биологических отходов.
Планируемое развитие
Согласно Схеме ТКО (приложение 19), территория Большееланского сельсовета относится к северной зоне деятельности региональных операторов. Информация о потоках ТКО отражена на период 2020 - 2030 годов, на территории Большееланского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
Согласноуказанной таблице твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Большееланского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновский районе Пензенской области и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессновском районе Пензенской области.
Мероприятия генерального плана
На территории Большееланского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.


[bookmark: _Toc217134918]3.8. Предприятия промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйства
[bookmark: _Toc217134919]3.8.1. Агропромышленный комплекс
Существующее положение
Сельскохозяйственное производство является главной составляющей развития Большееланского сельсовета.
Природно-климатические условия позволяют на территории сельсовета развивать сельскохозяйственное производство различных видов исходя из различных факторов, в том числе и наличия трудовых ресурсов.
Размещение объектов сельскохозяйственного производства, животноводческих комплексов, птицефабрик и прочих производств возможно на землях сельскохозяйственного назначения с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.
Перспективы развития сельскохозяйственного производства связаны с развитием птицеводства ООО «ПензаМолИнвест» (ГК «Дамате») с основным видом деятельности – выращивание, откорм, убой и переработка индейки.
Для указанных целей действующим генеральным планом прредусмотрено 10 земельных участков (площадок) общей площадью 285,14 га.
Кроме того, производителями животноводческой продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления.
Сведения о животноводстве на территории Большееланского сельсовета представлены в таблице 3.8.1-2.
Таблица 3.8.1-2
Сведения о животноводстве 
	Виды с/х животных
	2016 г. КФХ/ЛПХ
	2017 г. КФХ/ЛПХ
	2018 г. КФХ/ЛПХ
	2019 г. КФХ/ЛПХ
	2020 г. КФХ/ЛПХ

	КРС – всего
	270
	234
	185
	154
	149

	Свиньи
	445
	341
	250
	186
	168

	Овцы и козы
	230
	230
	230
	180
	180

	Лошади
	4
	4
	2
	2
	2

	Птицы
	500/4830
	500/3510
	1000/3510
	1000/3510
	1000/3510


Анализ сложившейся системы агропромышленного комплекса выявил следующее:
- крупное сельскохозяйственное предприятие на территории сельсовета создает условия для привлечения молодых квалифицированных кадров для работы в сельской местности;
- отсутствует система гарантированного сбыта определенного объема сельхозпродукции, хранения и переработки для КФХ и ЛПХ;
- высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, тракторов, автомобилей, оборудования, зданий и сооружений;
- обостряющаяся кадровая проблема, нехватка квалифицированных специалистов и кадров массовых профессий (средний возраст механизаторов в сельской местности 50-55 лет).
Выводы:
- необходимо привлечение инвестиций для расширения производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с реконструкцией существующих и размещением новых объектов капитального строительства;
- для эффективного ведения животноводства необходимо строительство современных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих объектов, с целью повышения конкурентной способности сельскохозяйственной продукции;
- содействие повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134920]3.8.2. Производственные территории
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета промышленность не представлена.
Анализ сложившейся системы промышленного комплекса выявил следующее:
- относительная удалённость от промышленных предприятий замедляет экономический рост сельсовета и существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
- необходимо принятие мер по максимальному использованию потенциала федеральных и региональных программ в сфере развития отдельных видов экономической деятельности стимулирование роста производства в пищевой промышленности.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области промышленности на территории Большееланского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc217134921]3.9. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc217134922]3.9.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Большееланского сельсовета озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха населения отсутствуют.
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Действующим генеральным планом предусмотрено расширение земельного участка с кадастровым номером 58:24:0330102:140 путем образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для формирования зоны рекреационного назначения, площадью 0,66 га.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- территория сельсовета обладает свободными территориями для развития озелененных территории общего пользования и мест отдыха населения.
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования, мест кратковременного отдыха населения.
Планируемое развитие
Планируемое развитие озелененных территорий общего пользования предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования, в связи с этим на территории Большееланского сельсовета предлагается при благоустройстве территорий населенных пунктов формирование озелененных территорий общего пользования в составе жилых и иных зон в соответствии с расчетным уровнем обеспеченности (таблица 3.9.1-1).
Таблица 3.9.1-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования
	Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2022)
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	с. Большая Елань
	дефицит
1,3 га
	дефицит
1,2 га
	дефицит
1,25 га

	[bookmark: _Hlk118281047]д. Ахлебиновка
	дефицит
480 кв. м.
	дефицит
456 кв. м.
	дефицит
468 кв. м.

	[bookmark: _Hlk118281065]д. Ханеневка
	дефицит
1140 кв. м.
	дефицит
1068 кв. м.
	дефицит
14664 кв. м.
(1,5 га)

	[bookmark: _Hlk118281083]п. Лисовка
	дефицит
24 кв. м.
	дефицит
24 кв. м.
	дефицит
24 кв. м.

	[bookmark: _Hlk118281097]с. Надеждино
	дефицит
0,58 га
	дефицит
0,55 га
	дефицит
0,56 га

	[bookmark: _Hlk118281110]д.Михайловка
	дефицит
36 кв. м.
	дефицит
36 кв. м.
	дефицит
36 кв. м.

	Рекомендуется формирование озелененной территории общего пользования площадью не менее: -1,25 га в селе с. Большая Елань; -0,56 га в селе Надеждино; -0,05 га в д. Ахлебиновка; -0,1 га на 1 очередь и 1,5 га на расчетный срок в д. Ханеневка.  


Мероприятия генерального плана
При проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов предлагается формирование озелененных территорий общего пользования в составе жилых и иных зон в соответствии с расчетным уровнем обеспеченности (таблица 3.9.1-1).
[bookmark: _Toc217134923]3.9.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
На территории сельсовета благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения;
 - отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.). 
Выводы: 
- требуется организация и оборудование пляжей в связи с неудовлетворительным состоянием мест для купания и отдыха;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 
Таблица 3.9.2-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2022)
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования/ 
размещение в зоне отдыха)

	с. Большая Елань
	дефицит
-145 кв.м /-288 кв.м
	дефицит
-145 кв.м /-288 кв.м
	дефицит
-92 кв.м /-184 кв.м

	с. Надеждино
	дефицит
-65 кв.м /-128 кв.м
	дефицит
-65 кв.м /-128 кв.м
	дефицит
-65 кв.м /-128 кв.м

	д. Ханеневка
	-
	-
	дефицит
-163 кв.м /-328 кв.м

	д. Ахлебиновка
	В связи с небольшим количеством населения мероприятия по формированию пляжей проводить нецелесообразно

	п. Лисовка
	

	д.Михайловка
	


Мероприятия генерального плана
Предлагается сформировать зону рекреации на территориии прилегающей к пруду «Байков овраг» площадью 2,34 га.
Планируемые мероприятия в части обектов местного значения поселения в области мест массового отдыха представлены в таблице 3.9.2-2. 
Таблица 3.9.2-2
Сведения о планируемых объектах местного значения массового отдыха
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Статус объекта/ срок реализации

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
«Байков овраг»
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
территория, прилегающая к юго-западной части пруда «Байков овраг»
	Проектная минимальная площадь, кв.м: 774 кв. м
	планируемый к размещению/ 2030


[bookmark: _Toc217134924]3.9.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
В связи с небольшим количеством детей целесообразно использовать для отдыха детей с дневным пребыванием в каникулярное время здания бюджетных общеобразовательных организаций в с. Большая Елань и с. Надеждино.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- целесообразна организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;
- здания школ, в которых размещаются лагеря, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. 
С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки проекта изменений, для расчета вместимости детского оздоровительного лагеря произведен расчет количества детей в возрасте от 7 до 18 лет (таблица 3.9.3-1).
Таблица 3.9.3-1
Расчет количества детей Большееланского сельсовета для определения вместимости 
лагеря детского отдыха
	Наименование населенного пункта
	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет

	
	на 01.01.2022 г.
	1 очередь
(2030)
	Расчетный срок
(2042)

	с. Большая Елань
	151
	142
	146

	с. Надеждино
	68
	64
	65

	д. Ханеневка
	13
	12
	170

	д. Ахлебиновка
	6
	5
	5

	п. Лисовка
	-
	-
	-

	д.Михайловка
	-
	-
	-

	Всего по сельсовету
	238
	223
	386


Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.
[bookmark: _Toc217134925]3.9.4. Туризм
Большееланский сельсовет обладает туристским потенциалом. На территории сельсовета отсутствуют объекты культурного наследия, а также объекты современного искусства. Вместе с тем на территории сельсовета находится памятник природы «Еланские степи», а также проходят транспортные связи к памятнику природы «Истоки Хопра (Большой родник)» и к участку «Попереченская степь» государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь».  Наличие указанных объектов, а также наличие автомобильных дорог федерального и местного значения муниципального района, рек, прудов, способствует организации туристических маршрутов с формированием соответствующей инфраструтуры и может способствовать развитию таких видов туризма, как культурно-познавательный, экологический, сельский и спортивный (водный, зимний спорт, охота и рыболовство).
По состоянию на 01.01.2022 в сельсовете гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения отсутствуют.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления.
Одной из основных особенностей сельского туризма является необходимость развития маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа. Организованные туристические маршруты могут предусматривать также посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости населения сельсовета. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- несмотря на природный потенциал Большееланского сельсовета, туризм не развит;
- имеется потенциал для развития промыслового туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- рекомендуется организация туристического маршрута с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для организации промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
С учетом СТП Пензенского района и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2035 г., сельсовет может стать частью туристического маршрута Пензенского района на базе памятников природы и других природных объектов.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Большееланского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc217134926]3.10. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc217134927]3.11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары.
· биолого-социальные -это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.
[bookmark: _Toc495916900][bookmark: _Toc217134928]3.11.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
В целом по Большееланскому сельсовету наиболее вероятные следующие природные чрезвычайные ситуации:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- опасные метеорологические явления и процессы (бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки);
- природные пожары (ландшафтный, степной, лесной).
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории Большееланского сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) имеется риск обрушения линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
-  проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являтся грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
Пожароопасный период в Пензенской области начинается после схода устойчивого снежного покрова, как правило, во второй декаде апреля, и длится до появления снежного покрова и устойчивых заморозков - приблизительно вторая декада октября.
В зависимости от количества выпавших осадков, а также температурных показателей происходит колебание по классам пожарной опасности в лесу. Лесные пожары при малой пожарной опасности характеризуются малой интенсивностью и, как правило, для них характерно самозатухание. С повышением среднесуточной температуры соответственно наблюдается увеличение пожарной опасности до 3, 4 классов, а в засушливые периоды и до 5 класса. Согласно статистическим данным, самые высокие температуры наблюдаются в июле и августе. Эти месяцы представляют наибольшую пожарную опасность в сочетании с засухами, как правило, наблюдающимися в этот период.
Часто наблюдаются лесные пожары в весеннее время по прошлогодней сухой траве и осенние - по опавшим листьям. Эти пожары также представляют высокую опасность из-за высокой скорости распространения по причине обилия горючего материала.
В Пензенской области расчетом класса пожарной опасности в лесах занимается ФГБУ «Пензенский ФГМС», который еженедельно объявляет результат расчетов.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года, утвержденным распоряжением Губернатором Пензенской области от 11.03.2021 г., 120-р был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8 % общей площади, III класс – 27,7 %, IV класс – 44,0 %.
На территории Большееланского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
За последние десять лет чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами не зарегистрировано.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Для локализации и распространения пожара в первые минуты его возникновения  на территории сельсовета создано подразделение пожарной охраны в с. Большая Елань, ул. Советская, 1 (пожарная машина АРС с водителем). Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.
[bookmark: _Toc217134929]3.11.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Большееланского сельсовета нет действующих и законсервированных скотомогильников с биологическими камерами (Яма Беккари). Имеются 2 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Большееланском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Большееланском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
[bookmark: _Toc217134930]3.11.3. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Большееланского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Большееланского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. 
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
На территории Большееланского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют, воздушный коридор не выделялся. Ближайший аэропорт находится примерно в 33 км, в областном центре городе Пенза.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории района. 
По территории Большееланского сельсовета проходит участок федеральной автодороги общего пользования: Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога Р-206, по которой может осуществляться: 
- транспортировка хлора в контейнерах;
- транспортировка аммиака в цистернах;
- транспортировка нефтепродуктов в цистернах;
- транспортировка СУГ в цистернах.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано. 
[bookmark: _Toc36208238]На территории Большееланского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Большееланского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Большееланского сельсовета РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
В соответствии с данными «Паспорта безопасности территории муниципального образования Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области» взрыво-, пожаро-опасные объекты не территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты – это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
На территории Большееланского сельсовета может представлять опасность 1 гидротехнический объект местного значения -пруд «Байков овраг».
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Большееланского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc217134932]3.11.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Большееланского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанныхобъектов отсутствуют.
[bookmark: _Toc217134933]3.11.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного ра-диоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Большееланского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Большееланского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc217134934]3.11.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Большееланском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для защиты жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Большееланского сельсовета обеспечивается на федеральном уровне 30-ой пожарно - спасательной частью, дислоцирующейся в с. Кондоль, а также подразделением пожарной охраны в с.Большая Елань, ул. Советская, 1 (пожарная машина АРС с водителем).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Расстояние от р.п. Кондоль (расположение ПСЧ) до с. Большая Елань составляет более 35 км, следовательно, нормативное время прибытия не обеспечивается.
До прибытия пожарного подразделения первичные меры пожарной безопасности может осуществлять подразделение пожарной охраны в с.Большая Елань, ул. Советская, 1 (пожарная машина АРС с водителем).
Схемой территориального планирования Пензенского района на территории сельсовета строительство пожарного депо не планируется.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
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[bookmark: _Toc217134936]3.12.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Большееланского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Большееланского сельсовета проходит автодорога федерального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции не оказывют существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
На территории сельсовета проходят два распределительных газопровода высокого давления. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.


[bookmark: _Toc217134937]3.12.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Большееланском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Централизованная канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малые очистные сооружения.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Большееланского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
[bookmark: _Toc217134938]3.12.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и прочих отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
[bookmark: _Toc217134939]3.12.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют промышленные предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
- по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
- по почвам и воде - промышленные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Большееланского сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуется выгребными ямами.
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Большееланского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
Действующие и законсервированные скотомогильники на территории сельсовета отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Большееланском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Большееланского сельсовета трубопроводный транспорт не проходит.
По территории сельсовета проходят 2 распределительных газопровода высокого давления. Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 





[bookmark: _Toc217134940]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Сведения о планируемых для размещения на территории Большееланского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1 
	Главная улица
	Ул. Садовая
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Большая Елань
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	2 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Советская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	3 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	4 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	5 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Торговая
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	6 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Полевая
	Пензенский район, Большееланский сельсовет, 
с. Надеждино
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	7 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Школьная
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	8 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Сельская
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	9 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Софьино
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	10 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-1
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	11 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Переулок-2
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	Рекреация и туризм

	2
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на водоеме «Байков пруд»
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	Создание благоприятных условий для отдыха населения
	Расчет потребности населения в объектах рекреации и туризма
	Не устанавливается

	Водоснабжение и водоотведение

	1
	Очистные сооружения (КОС)
	Очистные сооружения (КОС)
	Пензенский район, Большееланский сельсовет,
с. Большая Елань
	Планируемый к размещению
	Зона
инженерной
инфраструктуры
	Улучшение условий проживания населения
	Схема водоснабжения и водоотведения Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденная постановлением администрации Большееланского сельсовета от 12.04.2022 № 26
	Cанитарно-
защитная зона
устанавливается
соответствующей
документацией,
исходя из
расчетной
производительности объекта

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc217134941]5. Сведения о планируемых для размещения на территории Большееланского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Большееланского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий отсутствуют.
[bookmark: _Toc108706696][bookmark: _Toc217134942]6. Перечень предложений по созданию объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района на территории Большееланского сельсовета
(предложения по планируемым объектам подготовлены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе)
Таблица 6-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Образование

	1
	Общеобразовательная образовательная организация
	Реконструкция филиала МОБУСОШ им. Н.Н. Володина с. Большая Елань ООШ с. Надеждино размещением в ней детского сада на 25 мест 
	Пензенская область, Пензенский район,
с. Надеждино,
ул. Школьная,1а
	Местного значения муниципального района/ планируемый к реконструкции/2030 
	Улучшение условий проживания населения
	Не требуется 

	2
	Дошкольная образовательная организация
	Строительство детского сада на 50 мест 
	Пензенский район,
Большееланский сельсовет,
д. Ханеневка
	Местного значения муниципального района/ планируемый к размещению/2042 
	Улучшение условий проживания населения
	Не требуется 

	Культура и досуг

	1
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Реконструкция МБУК «Большееланский досуговый центр» 
	Пензенский район,
с. Большая Елань,
ул. Садовая, 2
	Местного значения муниципального района/ планируемый к реконструкции/2042
	Улучшение условий проживания населения
	Не требуется
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[bookmark: _Toc217134943]7. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом не предусматривается изменение границ населенных пунктов на территории Большееланского сельсовета.
[bookmark: _Hlk122097597][bookmark: _Toc217134944]8. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 8-1.
Таблица 8-1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Проектное положение  

	Территории

	1
	Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе:
	га
	21542,53
	21542,53

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	604,01
	604,01

	Категории земель

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 
	га
	20218,45
	20191,48

	1.1
	фонд перераспределения земель 
	га
	-
	-

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	604,01
	604,01

	2.1
	д. Ахлебиновка
	га
	61,07
	61,07

	2.2
	с. Большая Елань
	га
	278,16
	278,16

	2.3
	п. Лисовка
	га
	24,12
	24,12

	2.4
	д. Михайловка
	га
	37,80
	37,80

	2.5
	с. Надеждино
	га
	114,60
	114,60

	2.6
	д. Ханеневка
	га
	88,25
	88,25

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	111,32
	138,29

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	га
	608,74
	608,74

	6
	Земли водного фонда 
	га
	-
	-

	7
	Земли запаса 
	га
	-
	-

	8
	Итого земель в административных границах
	га
	21542,53
	21542,53

	9
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	га
	-
	-

	10
	Из всех земель: особо ценные земли
	га
	-
	-

	Жилищный фонд (жилищное строительство)

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	12,4
	64,6

	2
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	29,6
	29,6

	Транспортная инфраструктура

	1
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе
	км
	55,3
	55,3

	1.1
	федерального значения
	км
	19,7
	19,7

	1.2
	регионального и межмуниципального значения
	км
	14,1
	14,1

	1.3
	Местного значения
	км
	13,4
	13,4

	1.4
	Улично-дорожная сеть
	км
	19,0
	19,0

	Инженерная инфраструктура

	1
	Водопотребление, всего
	л/сут.
	239 680
	375 740

	1.1
	среднесуточное потребление на 1 человека
	куб. м/сут.
	-
	-

	1.2
	протяженность сетей, всего
	км
	30,1
	30,1

	2
	Водоотведение, всего
	куб. м/сут.
	-
	-

	2.1
	среднесуточное водоотведение на 1 человека
	куб. м/сут.
	-
	-

	2.2
	протяженность сетей, всего
	км
	0
	0

	3
	Энергопотребление, всего 
	кВт*ч/год
	-
	2 925 540

	3.1
	потребление электроэнергии на 1 человека
	кВт*ч/год
	-
	950

	3.2
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	4
	Газопотребление, всего
	тыс. куб. м/год
	-
	805 200

	4.1
	потребление газа на 1 человека
	куб. м/год
	-
	300

	4.2
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	5
	Теплопотребление, всего
	тыс., Гкал
	-
	-

	5.1
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	6
	Связь и телекоммуникация, емкость номеров
	ед.
	-
	-

	6.1
	протяженность сетей, всего
	км
	-
	-

	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	1
	Образование твердых коммунальных отходов (ТКО)
	Тыс.тонн/год
	0,61
	0,61
(до 2030г)

	Объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

	1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	1.1
	дошкольные образовательные организации
	ед./мест
	1/100
	2/175

	1.2
	общеобразовательная организация
	ед./мест
	2/640
	2/640

	1.3
	организации дополнительного образования
	ед./мест
	-
	-/347

	Объекты здравоохранения

	1
	Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (районная больница)
	ед./койко-мест
	-
	-

	2
	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (амбулатория)
	ед./койко-мест
	-
	-

	3
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП)
	ед./ количество посещений в смену
	2/
	2/

	4
	Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (подтанции скорой помощи)
	ед.
	-
	-

	Объекты культурно-досугового назначения

	1
	Объекты культурно-просветительного назначения
	ед./ фонд библиотек
	1/8630
	1/14000

	2
	Объекты культурно-досугового (клубного типа)
	ед./вместимость
	1/300
	1/529

	3
	Зрелищная организация
	ед./вместимость
	-
	-

	Объекты физической культуры и спорта

	1
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	ед./ единовременная пропускная способность
	-
	-

	2
	Спортивное сооружение
	ед./ площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м
	2/5100
	2/5 296

	Объекты социального обслуживания

	1
	Стационарные организации социального обслуживания
	ед./мест
	-
	-

	Объекты, обеспечивающие деятельность органов власти

	1
	Административное здание
	ед.
	1
	1

	2
	Объект проведения гражданских обрядов (ЗАГС)
	ед.
	-
	-

	Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

	1
	Объекты торговли
	ед./торг.площадь
	-
	-

	2
	Объекты общественного питания
	ед./мест
	-
	-

	3
	Объекты коммунально - бытового обслуживания
	ед./площадь
	-
	-

	Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

	1
	Непроизводственного объекта по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
	ед.
	-
	-

	Места погребения

	1
	Кладбище
	ед./площадь, га
	2/3,94
	2/3,94

	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	1
	Объект размещения отходов (полигон захоронения твердых коммунальных отходов)
	куб. м
	-
	-

	2
	Объект размещения отходов (места (площадки) накопления крупногабаритных отходов на местности)
	ед.
	-
	-

	3
	Контейнерные площадки 
	ед.
	2
	2

	4
	Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов
	ед.
	-
	-

	Места массового отдыха населения

	1
	Пляж, место массовой околоводной рекреации
	ед./площадь, кв. м
	-
	1/774

	2
	Специализированные коллективные средства размещения (база отдыха)
	ед./ площадь, га
	-
	-

	3
	Детский оздоровительный лагерь 
	ед./вместимость
	-
	-



численность населения, тыс.чел.	
Пензенский	Каменский	Городищенский	Бессоновский	Сердобский	Нижнеломовский	Кузнецкий	Никольский	Белинский	Мокшанский	Колышлейский	Башмаковский	Земетчинский	Лунинский	Шемышейский	Сосновоборский	Бековский	Пачелмский	Неверкинский	Тамалинский	Лопатинский	Спасский	Камешкирский	Наровчатский	Иссинский	Малосердобинский	Вадинский	66.324999999999989	47.755000000000003	45.083999999999996	44.616	43.702000000000012	35.091000000000001	33.025000000000013	27.003	23.294	23.18	20.175000000000001	18.781999999999989	18.327000000000005	15.395000000000016	14.087	13.257	13.242999999999999	12.69	12.859000000000018	12.422000000000002	11.098000000000001	10.647999999999998	9.7179999999999982	9.5970000000000013	8.11	7.83	7.0249999999999915	



численность населения, чел.	



























Засечный	Богословский	Кондольский	Мичуринский	Ермоловский	Саловский	Старокаменский	Воскресеновский	Альферьевский	Большееланский	Ленинский	 Леонидовский	Оленевский	Покрово-Березовский	Кучкинский	Краснопольский	Варыпаевский	31088	5806	3460	3130	2718	2493	2236	2199	2195	1610	1564	1366	1054	792	783	608	465	




Численность населения, чел.	





2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2122	2136	2098	2050	1994	1968	1933	1881	1811	1773	1734	1680	1658	1647	1610	
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