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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 17.05.2019 № 514 «Об утверждении генерального плана в новой редакции на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района  Пензенской области в новой редакции» (с последующими изменениями). 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(с последующими изменениями);
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 05.02.2025 № 67/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Кривошеевского сельсовета, утвержденный в 2019 году, действует до 2039 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2039 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Нижнеломовского района Пензенской области, администрацией Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);


- Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 № 4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены:
1. Документы территориального планирования:
- Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области от 21.08.2020 № 373-34/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Нижнеломовского района Пензенской области» (далее - СТП Нижнеломовского района);
- Генеральный план Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 17.05.2019 № 514 (с последующими изменениями) (в редакции решения от 14.11.2023 № 124);
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденные приказом Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 04.06.2024 № 23-236;
3. Нормативные правовые акты:
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
4. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 25.03.2016 № 793-60/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Нижнеломовского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Нижнеломовского района);
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района, утвержденные постановлением администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 03.12.2021 № 961 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Нижнеломовского района Пензенской области»;
5. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 12.12.2016 № 177;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 12.12.2016 № 179;
- Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 12.12.2016 № 178;
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc178257021][bookmark: _Toc197350614][bookmark: _Toc210214143]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
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Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
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- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839][bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 300 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. № 778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 №135-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30;
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№3081-р;
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 №1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Нижнеломовского района
 Пензенской области
Основным документом стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Нижнеломовского района на долгосрочную перспективу до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Нижнеломовского района от 29.06.2020 № 114-13/4)
В целях достижения приоритетных целей и задач, установленных Стратегией в Нижнеломовском районе, реализуются следующие муниципальные программы.

	Наименование муниципальной программы Нижнеломовского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители
	Основные направления реализации

	1
	2
	3
	4

	1.Социальная поддержка граждан в Нижнеломовском районе Пензенской области  
	Управление социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Управление финансов Нижнеломовского района Пензенской области, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района Пензенской области
	Совершенствование системы социальной поддержки граждан, поддержка семьи, развитие эффективной системы социального обслуживания, оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, работников бюджетной сферы.
Реализация подпрограмм: 
- «Социальная поддержка работников бюджетной сферы за наем (поднаем) жилых помещений»,
- «Доплата к пенсиям муниципальным служащим Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Исполнение государственных полномочий в сфере социальной защиты, социального обслуживания, социального обеспечения и социальной поддержки населения Нижнеломовского района Пензенской области, а также по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» ,
-«Жилье работникам учреждений системы образования, культуры и спорта»,
 - Поддержка условий для безопасного проживания граждан в стационарном отделении МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района».

	2. Содействие в развитии жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры, модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нижнеломовского района Пензенской области 
	Отдел ЖКХ и ГЗН администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Стимулирование и развитие жилищного строительства, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, Переход Нижнеломовского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности, Реализация подпрограмм: 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеломовском районе Пензенской области», 
-«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Нижнеломовского района Пензенской области», 
-«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Нижнеломовского района Пензенской области»
- «Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог»

	3. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Администрация Нижнеломовского района Пензенской области 
	Управление образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Осуществление противодействия преступности, обеспечение общественного порядка, снижение уровня преступности и предупреждения коррупционных правонарушений.
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Реализация подпрограмм:
- «Антикоррупционная  программа  в Нижнеломовском районе Пензенской  области», 
- «Профилактика правонарушений Нижнеломовского района Пензенской области»

	4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Отдел ЖКХ и ГЗН администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	3 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Пензенской области
	Снижение риска пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы людей, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения, и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера. 
Реализация подпрограмм:
- «Пожарная безопасность Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Нижнеломовском районе Пензенской области»

	5. Развитие культуры и туризма в Нижнеломовском районе Пензенской области
	Отдел культуры и архива администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
	Управление финансов администрации Нижнеломовского района Пензенской области,
Муниципальные образования Нижнеломовского района Пензенской области
	Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела, создание доступного цифрового контента библиотечных фондов, сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, поддержка представителей профессионального искусства, учреждений культуры, творческих инициатив населения и творческих союзов,  развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере культуры, организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни района, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности граждан в туристско-экскурсионных и оздоровительных услугах, формирование туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижнеломовского района Пензенской области. Реализация подпрограмм: 
- «Формирование единого культурного пространства Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Развитие туризма в Нижнеломовском районе Пензенской области». 

	6. Развитие физической культуры и спорта в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
	
	Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Реализация подпрограмм: 
- «Развитие физической культуры и спорта в Нижнеломовском районе Пензенской области»,
- «Развитие футбола в Нижнеломовском районе Пензенской области», 
- «Организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях»

	7. Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Отдел экономики администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского муниципального района Пензенской области
	Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, рост их количества. Повышение инвестиционной привлекательности, рост торгового оборота, формирование положительного инвестиционного имиджа Нижнеломовского района Пензенской области среди районов Пензенской области. Развитие инновационного потенциала. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и транспортных коммуникаций. Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления       государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе.    
Реализация подпрограмм: 
- «Развитие инвестиционного потенциала в Нижнеломовском районе Пензенской области»,
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области»,  
- «Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской области», 
- «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок», 
- «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

	8.  Обеспечение управления муниципальной собственностью Нижнеломовского района Пензенской области 
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
	Отдел учета и отчетности администрации Нижнеломовского района Пензенской области, отдел по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
	Совершенствование и реализация муниципальных функций в сфере земельных отношений и оборота недвижимости. Создание автоматизированной системы ведения муниципального земельного кадастра и муниципального кадастра объектов недвижимости в Нижнеломовском районе Пензенской области. Реализация подпрограмм: 
- «Об управлении муниципальной собственностью Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Создание автоматизированной системы ведения муниципального земельного кадастра и муниципального учета объектов недвижимости в Нижнеломовском районе Пензенской области».

	9. Развитие образования в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Управление образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
Реализация подпрограмм: 
- «Развитие системы образования Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Нижнеломовском районе Пензенской области», 
- «Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области».

	10. Молодежь Нижнеломовского района Пензенской области 
	Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Управление образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи, а также деятельности детских и молодежных объединений Нижнеломовского района Пензенской области.
Реализация подпрограмм:
- «Молодежь Нижнеломовского района Пензенской области»,
- «Патриотическое, нравственное и духовное воспитание граждан Нижнеломовского района Пензенской области» 

	11. Развитие гражданского и формирование информационного общества в Нижнеломовском районе Пензенской области 
	Отдел организационно-контрольной работы администрации Нижнеломовского района Пензенской области, Отдел учета и отчетности администрации Нижнеломовского района Пензенской области, Сектор муниципальной службы и кадров
	Управление финансов администрации Нижнеломовского района Пензенской области, юридический отдел администрации Нижнеломовского района Пензенской области, Управление социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
	Создание правовых, экономических и организационных условий для участия некоммерческих организаций в политической жизни района. Повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, развитие и повышение эффективности муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Нижнеломовского района Пензенской области по повышению муниципальных функций и реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Нижнеломовского района Пензенской области. Широкомасштабное использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, образовании, повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, открытости органов муниципальной власти на основе использования информационно-коммуникационных технологий 
Реализация подпрограмм:
- «Развитие гражданского общества в Нижнеломовском районе Пензенской области», 
-«Развитие муниципальной службы в Нижнеломовском районе Пензенской области»,
-«Обеспечение деятельности администрации Нижнеломовского района Пензенской области».


	12.  Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеломовского района Пензенской области 
	Управление финансов администрации Нижнеломовского района Пензенской области,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по осуществлению закупок Нижнеломовского района Пензенской области»
	
	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений и района, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства, налоговое администрирование, управление муниципальным долгом Нижнеломовского района Пензенской области
Реализация подпрограмм: 
- «Управление муниципальным долгом Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Нижнеломовского района Пензенской области», 
- «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Нижнеломовского района Пензенской области»,
- «Эффективное осуществление закупок товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Нижнеломовского района Пензенской области».

	13.  Развитие агропромышленного комплекса Нижнеломовского района Пензенской области
	Отдел сельского хозяйства администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Отдел по делам строительства и архитектуры администрации Нижнеломовского района Пензенской области
	Устойчивое развитие сельских территорий, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Повышение уровня и качества жизни населения в Нижнеломовском районе Пензенской области. Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц. 
Реализация подпрограмм:
- «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеломовского района Пензенской области»,
- «Развитие сельского хозяйства Нижнеломовского района Пензенской области»




[bookmark: _Toc178257022][bookmark: _Toc197350615][bookmark: _Toc210214144]2. Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc178257023]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 25.04.2025 № 4564-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» в состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов (таблица 2.1-1).
Административным центром является село Кривошеевка.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Кривошеевка

	2
	деревня
	Волженка

	3
	село
	Замуравские Выселки

	4
	село
	Мичкасские Выселки

	5
	село
	Тархово


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Кривошеевского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Кривошеевского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).
Таблица 2.1-2
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Кривошеевский сельсовет
	58:21-3.12


Территория муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района составляет 15632,9 га. 

Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит с Норовским, Большехуторским, Атмисским, Верхнеломовским сельсоветами Нижнеломовского района, границей (чертой) города Нижний Ломов, Головинщинским сельсоветом Каменского района и Титовским сельсоветом Пачелмского района Пензенской области.

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-3
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции
	3

	От ближайшего аэропорта
	106

	От районного центра (автодорога)
	6

	От областного центра (автодорога)
	106

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru



Местоположение Кривошеевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.	

Схема расположения Кривошеевского сельсовета в Нижнеломовском районе представлена на рисунке 3. 
34
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Рисунок 1
Местоположение Кривошеевского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
[image: ]
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]


Схема расположения Кривошеевского сельсовета в Нижнеломовском районе

Рисунок 3
[image: ]
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[bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245][bookmark: _Toc178257024][bookmark: _Toc197350616][bookmark: _Toc210214145]2.2. Объекты культурного наследия.
Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества, включая объекты археологического наследия, связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
[bookmark: _Toc8212246]Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области объекты культурного наследия отсутствуют.

[bookmark: _Toc131075389][bookmark: _Toc178257025][bookmark: _Toc197350617][bookmark: _Toc210214146]2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
В границах муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области особо охраняемые природные территории отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257026][bookmark: _Toc197350618][bookmark: _Toc210214147]2.4. Природные условия и ресурсы территории.

2.4.1 Климат
Климат территории поселения Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района умеренно-континентальный с холодной зимой и теплым летом.
Средняя годовая температура воздуха составляет 5°C. Средняя температура самого холодного месяца – января – 11,6°C, самого теплого – июля +19,5°C. Абсолютный максимум +38°C.
Период активной вегетации (переход со средней температурой +10°C равен 143 дням) начало – 29 апреля, конец – 21 сентября.
Сумма температур выше +10° составляет 2400°, что достаточно для нормальной вегетации основных сельскохозяйственных культур.
Заморозки, в среднем, начинаются в третьей декаде сентября и заканчиваются в начале второй декады мая.
Продолжительность безморозного периода – 132 дня.
Средняя глубина промерзания 80 см, максимальна – 115 см.
Среднегодовое количество осадков составляет 486 мм, среднегодовая относительная влажность воздуха 76,4%, наибольшая – 865%, наименьшая – 62% (май).
Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии.
Продолжительность периода со снежным покровом составляет 140 дней.
Мощность снегового покрова в среднем – 20-22 см.
Преобладающими ветрами являются южные, юго-западные.
Средняя скорость ветра – 3-4 м/сек.

2.4.2 Гидрография
Гидрографическая сеть представлена реками Мичкас, Муравка, Ломовка. 
Река Ломовка - левый приток Мокши (бассейн Волги). По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Мокша от истока до водомерного поста города Темников, речной подбассейн реки – Мокша. Речной бассейн реки – Ока.
Река Муравка течёт на северо-запад, протекает по западной окраине села Замуравские Выселки. Впадает в Ломовку в черте села Верхний Ломов. В межень большая часть течения пересыхает. Устье реки находится в 38 км по правому берегу реки Ломовка. Исток реки юго-западнее села Замуравские Выселки в 10 км к юго-востоку от села Верхний Ломов. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Мокша от истока до водомерного поста города Темников, речной подбассейн реки – Мокша. Речной бассейн реки – Ока.
Река Мичкас протекает в северо-восточном направлении по территории Пачелмского и Нижнеломовского районов. У с.Большой Мичкас впадает в реку Атмис в 30 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 39 км, площадь водосборного бассейна – 312 км². По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Мокша от истока до водомерного поста города Темников, речной подбассейн реки – Мокша. Речной бассейн реки – Ока.

Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4-1
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Мичкас
	39
	312
	100
	30

	2
	р. Муравка
	20
	98,1
	100
	30

	3
	р. Ломовка
	74
	1330
	200
	50



[bookmark: _Toc51252103][bookmark: _Toc194674251][bookmark: _Toc197347992]2.4.3 Почвенно – растительные условия
[bookmark: _Toc18913377]По природно-сельскохозяйственному районированию территория сельсовета находится в лесостепной зоне Среднерусской почвенной провинции.
В почвенном покрове преобладают наиболее плодородные почвы - черноземы выщелоченные – 72%, небольшие площади занимают черноземы оподзоленные – 10%, черноземы типичные – 1%, серые лесные – 4%, аллювиально-дерновые почвы – 1%, аллювиально-луговые почвы – 5%, аллювиально-болотные почвы – 1%, остальные почвы – 6%. 
Эрозионные процессы проявляются в незначительных формах, так не смытые почвы занимают 66 %, слабосмытые почвы занимают 27 %, среднесмытые 93 га – 1 %.
Территория поселения в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, в подзоне широколиственных лесов с лугово-степной растительностью. Основные лесные массивы встречаются на северо-западе района, а небольшие лесные участки разбросаны по всей территории. Леса представлены сосной, дубом, березой, осиной с примесью клена и липы. 
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации (статья 8), лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Леса Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района находятся в ведении Ломовского лесничества. 
Степные участки в районе, в основном, распаханы и заняты посевами сельскохозяйственных культур. Естественная степная растительность сохранилась лишь в оврагах, балках, по склонам речных долин.
2.4.4 Рельеф
Рельеф территории представляет собой волнистую равнину, расчлененную оврагами и балками. Рельеф в основном носит явно выраженный эрозионный характер и тем самым способствует интенсивному развитию плоскостной и линейной эрозии.

[bookmark: _Toc203559640][bookmark: _Toc210214148]2.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые - минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства сельсовета, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
На территории Кривошеевского сельсовета юго-западнее с. Мичкасские Выселки расположены месторождения торфа: «Барское (Холуденевское)».
Места разработок иных полезных ископаемых отсутствуют. Их потенциал не обследован.


[bookmark: _Toc178257027][bookmark: _Toc197350619][bookmark: _Toc210214149]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Кривошеевского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления.
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области представлены в таблице 2.5-1.

2.5.1 Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Кривошеевский сельсовет.
Таблица 2.5-1
	[bookmark: _Hlk130913247]№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	3
	Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зона затопления и подтопления

	8
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	9
	Санитарно-защитная зона

	10
	Охранная зона железных дорог



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей). 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-2.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]
Охранные зоны воздушных линий электропередач
Таблица 2.5-2
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.  

Охранная зона линий и сооружений связи 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и прибрежная защитная полоса
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Кривошеевского сельсовета представлены в таблице 2.5-3

[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о воодоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования. 
Таблица 2.5-3
	Наименование водного объекта
	Протяженность реки/водосборная площадь, км/кв.км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина Прибрежной защитной полосы, м
	Береговая полоса

	река Мичкас
	39
	100
	30
	20

	река Муравка
	20
	100
	30
	20

	река Ломовка
	74
	200
	50
	20

	прочее
	-
	50
	-
	Примечание: отображены в соответствии со ст.65 Водного Кодекса Российской Федерации


Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.


На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зона затопления и подтопления 
Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации:
 1. В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса:
1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.
2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1. Водного кодекса, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии со ст.43 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
На момент разработки генерального плана в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о СЗЗ на территории Кривошеевского сельсовета с реестровыми номерами 58:21-6.410; 58:21-6.499; 58:21-6.408.
[bookmark: _Toc36131794][bookmark: _Toc36132722][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]
Охранная зона железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
- по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

[bookmark: _Toc178257028][bookmark: _Toc197350620][bookmark: _Toc210214150]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Кривошеевского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Планируемые мероприятия Генеральным планом Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области от 17.05.2019 № 514 (с последующими изменениями) (в редакции от 14.11.2023 №124) приведены в таблице 2.6-1 
Таблица 2.6-1
	
п/п
	Вид
объекта
	
Местоположение планируемого объекта
	
Статус объекта
	
Функциональная зона
(за исключением линейных объектов)
	
Параметры
объекта
	
Срок реализации
	Информация о реализации

	1
	Кладбище
	В северо-западной части кадастрового квартала 58:07:0870101
	Планируемый к размещению
	Зона кладбищ
	Площадь 
- 8.35 га
	2045
	Не реализовано

	2
	Водонапорная башня
	с. Кривошеевка Нижнеломовского района 
Пензенской области
	Планируемый к размещению
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-
	2045
	
Реализовано

	3
	Туристическая база
	Кадастровые номера земельных участков: 58:21:0860201:85, 58:21:0860201:70
	Планируемый к размещению
	Зона рекреационного назначения
	-
	2045
	
Не реализовано

	4
	Объект придорожного сервиса
	На территории земельного  участка с кадастровым  номером 58:21:0860201:86
	Планируемый к размещению
	Производственная зона 4 класса опасности
	-
	2045
	
Не реализовано

	5
	Стоянка автотранспорта
	В юго-западной части кадастрового квартала с номером 58:21:0280301 в с. Кривошеевка
	Планируемый к размещению
	Производственная зона 5 класса опасности
	Площадь
 – 5.7 га
	2045
	
Не реализовано



[bookmark: _Toc178257029][bookmark: _Toc197350621][bookmark: _Toc210214151]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Кривошеевского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: Кривошеевка, Волженка, Замуравские Выселки, Мичкасские Выселки, Тархово.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек: Мичкас, Муравка, Ломовка.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно-защитные зоны объектов и придорожные полосы.
Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Кривошеевского сельсовета расположена в южной части Нижнеломовского района Пензенской области. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Кривошеевка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура. 

с. Кривошеевка
Территория села представляет собой компактное образование, примыкающее с западной и северной части к городу Нижнему Ломову. В западной части село своей планировочной структурой улиц соединяется с планировочной структурой города.  Транспортные связи в этой части с городом осуществляются по ул. Южная Полянка, Комсомольская, Корнеева, Заводская, Пионерская, Терешкова. На севере граница села с городом проходит по реке Ломовка.  Связи с городом в этой части осуществляются по ул. Красноармейской (автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения "М-5 "Урал" - г. Нижний Ломов"). По этой же улице (дороге) осуществляется связь с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск.
[bookmark: _Hlk193787922]В южной части села по автомобильной дороге местного значения "с. Кривошеевка – с. Мичкасские Выселки" осуществляется связь с населенными пунктами Мичкасские Выселки, Тархово, Замуравские Выселки.
[bookmark: _Hlk193789097]Село имеет сформированный общественный центр. Центр представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания: школа, детский сад, Дом культуры, спортивная площадка, магазины, МФЦ, почта, Пятницкая церковь (православный храм), мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. Из объектов здравоохранения имеется амбулатория.
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами (незначительное количество) 
В селе Кривошеевка хорошо развита транспортная и инженерная инфраструктура. Село электрифицировано, газифицировано, телефонизировано.  Имеется водопроводная сеть.

д. Волженка
Территория представляет собой компактное образование, примыкающая с восточной стороны к городу Нижнему Ломову, и своей планировочной структурой улиц соединяется с планировочной структурой города. С северной стороны граница деревни совпадает с железнодорожной веткой "Н. Ломов -ст. Выглядовка". С юга на север деревню пересекает ручей (водоток). Значительная часть деревни, прилегающей к водотоку с западной стороны не застроена.
Связь с административным центром осуществляется по транспортной сети города Нижний Ломов.
Деревня Волженка газифицирована, телефонизирована и имеет водопроводную сеть.    
Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Социальная инфраструктура представлена фельдшерско-акушерским пунктом, магазинами.
 
с. Замуравские Выселки 
В настоящее время застройка села на большей части территории в существующих границах отсутствует. Застройка частично сохранилась в центральной части и в восточной части по берегам пруда. Транспортная связь села осуществляется по дороге от села до автомобильной дороги местного значения "с. Кривошеевка – с. Мичкасские Выселки".  Село электрифицировано, не газифицировано, телефонизировано, имеет водопроводную сеть. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Социальная инфраструктура отсутствует.

с. Мичкасские Выселки
Территория представляет собой компактное образование. Большая часть села расположилась с юга на север вдоль реки Мичкас. Другая часть села, где застройка представлена отдельными домами расположена справа от реки Мичкас. Транспортная связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге местного значения "с. Кривошеевка – с. Мичкасские Выселки".  В селе есть признаки общественного центра, который планировочно не организован. В него входят: Дом культуры, памятник погибшим в Великой Отечественной войне, почта, магазин, Казанская церковь (не действующая), требующая восстановительного ремонта. Имеется фельдшерско-акушерский пункт.  Село электрифицировано, газифицировано, телефонизировано и имеет водопроводную сеть. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).

с. Тархово
Село располагается на двух обособленных территориях. Одна находится слева о реки Мичкас, другая справа.  В настоящее время застройка села частично сохранилась на левобережье. На правобережье застройка фактически отсутствует. Село не газифицировано, телефонизировано, электрифицировано, водопроводная сеть отсутствует. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). Транспортная связь с административным центром осуществляется по грунтовой проселочной дороге до с. Мичкасские Выселки, далее по автомобильной дороге местного значения "с. Кривошеевка – с. Мичкасские Выселки".
Социальная инфраструктура отсутствует.

Оценка территории для рекреации
[bookmark: _Toc45096699]По совокупности природных факторов на территории Кривошеевского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтных оси (р. Ломовка, р. Мичкас, р. Муравка). 
Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты кроме с. Кривошеевка и д. Волженка располагаются на значительном удалении от сети федеральных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Кривошеевского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.

Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	село 
	Кривошеевка
	+
	+ частично
	+
	+
	-
	+

	2
	деревня 
	Волженка
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	село 
	Замуравские Выселки
	-
	-
	+
	+
	-
	+

	4
	село 
	Мичкасские Выселки
	+
	+ частично
	+
	+
	-
	+

	5
	село 
	Тархово
	-
	-
	-
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Кривошеевский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
[bookmark: _Toc45096705]- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Кривошеевского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Кривошеевского сельсовета конкретизируются предложения СТП Нижнеломовского района, программ комплексного социально-экономического развития Нижнеломовского района Пензенской области и Кривошеевского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc178257030][bookmark: _Toc197350622][bookmark: _Toc210214152]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

2.8.1 Баланс территории
Общая площадь в административных границах Кривошеевского сельсовета составляет 15632,9 га (таблица 2.8-1). 
Наличие и распределение земельного фонда Кривошеевского сельсовета по категориям земель (2025г.)
Таблица 2.8-1
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли сельского поселения, в том числе: 
	га
	15632,9

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	11025,25

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	819,64

	2.1.1
	с. Кривошеевка
	га
	445,03

	2.1.2
	с. Замуравские Выселки
	га
	129,6

	2.1.3
	с. Мичкасские Выселки
	га
	103,21

	2.1.4
	д. Волженка
	га
	80,25

	2.1.5
	с. Тархово
	га
	61,55

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	77,9

	4.1
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	
	24,75

	5.1
	Земли лесного фонда 
	га
	3685,96

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Кривошеевского сельсовета 70,53 % занимают земли сельскохозяйственного назначения; 5,24 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Кривошеевского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
2.8.2 Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны:
Таблица 2.8-2
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Расчетный срок 

	Жилые зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	759,13
	745,53

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	35,11
	33,21

	Общественно-деловые зоны

	3
	Общественно-деловые зоны
	га
	10,95
	20,22

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	4
	Производственная зона
	га
	14,7
	13,3

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	5,19

	Зоны сельскохозяйственного использования

	6
	Зона садоводства, огородничества
	га
	128
	128

	7
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	20,91
	19,48

	Зоны рекреационного назначения

	8
	Зоны рекреационного назначения
	га
	24,75
	24,75

	Зоны специального назначения

	9
	Зона кладбищ
	га
	15,83
	15,82

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (с последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилая застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.
Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими, также объекты сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.
Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории, занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения
	Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	

[bookmark: _Toc178257031][bookmark: _Toc197350623][bookmark: _Toc210214153]2.9. Население и трудовые ресурсы

[bookmark: _Toc178257032][bookmark: _Toc197350624][bookmark: _Toc210214154]2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
Динамика изменения численности населения по населенным пунктам сельсовета.

Таблица 13.
 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.

	
	годы
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	с. Кривошеевка
	1816
	1781
	1763
	1740
	1768
	1768
	1810
	1812
	1828
	1910

	2
	д. Волженка
	444
	431
	431
	438
	415
	415
	428
	471
	432
	468

	3
	с. Замуравские Выселки
	46
	42
	37
	37
	22
	22
	14
	11
	12
	13

	4
	с.Мичкасские Выселки
	221
	224
	215
	205
	128
	128
	126
	112
	112
	97

	5
	с.Тархово
	10
	9
	9
	9
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	
	Итого
	[bookmark: _Hlk193816571]2537
	2487
	2455
	2429
	2335
	2335
	2379
	2407
	2385
	2489



За последние десять лет численность населения в целом по сельсовету снизилась незначительно на 48 человек. В с. Кривошеевка и деревне Волженка население за указанный период выросло соответственно на 94 и 24 человека. Вместе с тем в других населенных пунктах население резко сократилось.  В Замуравских Выселках на 28%, в Мичкасских выселках на 44%. В с. Тархово с 10 человек до 1 человека.

[bookmark: _Toc178257033][bookmark: _Toc197350625][bookmark: _Toc210214155]2.9.2. Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2039 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за, 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Кривошеевского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2039г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (2489);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (15);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Кривошеевского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2039года) составит 2240 человек.


[bookmark: _Toc178257034][bookmark: _Toc197350626][bookmark: _Toc210214156]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

[bookmark: _Toc178257035][bookmark: _Toc197350627][bookmark: _Toc210214157]2.10.1. Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
[bookmark: _Toc45096715]Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
На территории Кривошеевского сельсовета общая площадь жилых помещений по состоянию на 1 01 24 года составляла – 96,706 тыс.м². В среднем на одного жителя приходилось 38,04 м² общей площади жилых помещений. Характеристика жилого фонда приведена в таблице 14.
Таблица 14
	Наименование
	д. Волженка
	с. Замуравские Выселки
	с. Мичкасские Выселки
	с. Тархово
	с. Кривошеевка

	Жилой фонд, всего:
	
	
	
	
	

	Количество домов, ед.
	232
	30
	98
	9
	1181

	Общая площадь, м²
	16704
	1290
	5684
	216
	94706

	Индивидуальный жилой фонд:
	232
	27
	95
	9
	969

	Количество домов, ед.
	232
	27
	95
	9
	969

	Общая площадь, м²
	16704
	1290
	5684
	216
	81946

	Муниципальный жилой фонд:
	
	
	
	
	

	Количество домов, ед.
	0
	0
	0
	0
	38/203

	Общая площадь, м²
	
	
	
	
	12760

	Ветхий и аварийный фонд:
	
	
	
	
	

	Количество домов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая площадь, м²
	-
	-
	-
	-
	-

	Средняя обеспеченность, общ. Площадь, м²/чел: 38,04



Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Кривошеевского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.


[bookmark: _Toc178257037]2.11. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура – это совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, в пределах определенной территории.
[bookmark: _Toc178257038]
[bookmark: _Toc197350628][bookmark: _Toc210214158]2.11.1. Железнодорожный транспорт
На территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области проходит однопутный не электрифицированный участок железнодорожной линии Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ее протяженность по территории сельсовета – 6,37 км.
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями) на территории сельсовета планируемых объектов железнодорожного транспорта не предусмотрено.

[bookmark: _Toc178257039][bookmark: _Toc197350629][bookmark: _Toc210214159]2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Кривошеевского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.

[bookmark: _Toc178257040][bookmark: _Toc197350630][bookmark: _Toc210214160]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Кривошеевского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на незначительном удалении от Кривошеевского сельсовета; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc178257041][bookmark: _Toc197350631][bookmark: _Toc210214161]2.11.4. Автомобильный транспорт
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на:
1) автомобильные дороги федерального значения;
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные автомобильные дороги. 
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения по территории Кривошеевского сельсовета не проходят. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, расположенных на территории Кривошеевского сельсовета, приведен в таблице 2.11.4-1.



Таблица 2.11.4-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия/
категория

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель (км)
	

	

	[bookmark: _Hlk148693704]1
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога "г. Нижний Ломов - с. Кривошеевка" 
	Нижнеломовский район, Кривошеевский сельсовет
	Протяженность, км
	3,2
	Асфальтобетонные/Ⅳ


	2
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автодорога "М-5 "Урал" - г. Нижний Ломов"
	Нижнеломовский район, Кривошеевский сельсовет
	Протяженность, км
	6,74
	Асфальтобетонные/Ⅳ


	3
	Автомобильные дороги местного значения
	Автодорога "с. Кривошеевка - с. Мичкасские Выселки"
	Нижнеломовский район, Кривошеевский сельсовет
	
Протяженность, км
	16,4
	Комбинированное/
Ⅴ

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	Автодорога "г. Нижний Ломов - д.     Волженка - с. Старая Мурава"
	Нижнеломовский район, Кривошеевский сельсовет
	Протяженность, км
	5
	Комбинированное /
Ⅴ

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.


           
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Согласно сведениям, предоставленным администрацией Кривошеевского сельсовета на территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения:

Перечень автомобильных дорог (улиц) Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области
Таблица 2.11.4-2
	Наименование дороги
	Протяженность(км)
	Ширина автодороги в м

	с. Кривошеевка
	ул. Красноармейская
	1,2
	4,5

	
	ул. Полевая
	0,6
	4,5

	
	ул. Андреева
	1,2
	4,5

	
	ул. Пролетарская
	0,5
	4,5

	
	ул. Кавказ
	1,5
	4,5

	
	ул. Комарова
	1,0
	4,5

	
	ул. Гагарина
	1,2
	4,5

	
	ул. Школьная
	1,3
	4,5.

	
	ул. Терешковой
	0,6
	4,5

	
	ул. Октябрьская
	0,6
	4,5

	
	ул. Заводская
	1,2
	4,5

	
	ул. Пионерская
	0,8
	4,5

	
	ул. Комсомольская
	0,8
	4,5

	
	ул. Корнеева
	0,4
	4,5

	
	ул. Молодежная
	1,2
	4,5

	
	ул. Дачная
	0,3
	4,5

	
	Ул. Южная Полянка
	0,8
	4,5

	
	ул. Пушкина
	0,5
	4,5

	
	ул. Гоголя
	0,5
	4,5

	
	ул. Тургенева
	0,5
	4,5

	
	ул. Шолохова
	0,5
	4,5

	
	ул. Суворова 
	0,8
	4,5

	
	ул. Жукова
	0,6
	4,5

	
	ул. Нахимова
	0,6
	4,5

	
	ул. Бочкарева
	0,6
	4,5

	
	ул. Кутузова
	1,0
	4,5

	ИТОГО
	20,8

	д. Волженка
	ул. Буденного
	1,1
	4,5

	
	ул. Володарского
	1,2
	4,5

	
	ул. Кирова
	0,7
	4,5

	
	ул. Гагарина
	0,8
	4,5

	
	пер. Гагарина
	0,25
	4,5

	ИТОГО
	4,05

	с. Замуравские Выселки
	ул. Бутырки
	0,8
	4,5

	
	ул. Богатенькая
	0,7
	4,5

	
	ул. Хуторки
	1,1
	4,5

	
	ул. Новенькая
	0,6
	4,5

	
	ул. Монастырская
	0,8
	4,5

	ИТОГО
	4

	с. Мичкасские – Выселки
	ул. Центральная
	0,8
	4,5

	
	ул. Холуденево
	0,6
	4,5

	
	ул.Апраксино
	0,4
	4,5

	
	ул.Крючовка
	1,2
	4,5

	
	ул. Зеленая
	0,5
	4,5

	
	ул.Новая
	0,5
	4,5

	
	ул. Учительская
	0,5
	4,5

	
	ул. Горочка
	0,5
	4,5

	ИТОГО
	5

	с. Тархово
	ул. Гусевка

	1,0
	4,5

	
	ул. Тархово

	1,0
	4,5

	ИТОГО
	2

	ВСЕГО по муниципальному образованию
	35,85



Значительная часть автодорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.
Основные направления деятельности, на срок реализации генерального плана, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, а также за его пределами.
Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 
· в границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;
· при организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций;
· разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
· создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения;
· содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
· информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета.
По состоянию на 14.03.2025 по информации ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:
[bookmark: _Hlk195191567]-объекты автомобильного транспорта федерального значения на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области не планируются. 
-мероприятия по реконструкции участка федеральной автомобильной дороги на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области не планируются. 
-мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области не планируются.
По данным Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (письмо № м3-4/874-р от 18.03.2025) на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области не планируются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2025 год.
На территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района планируется  строительство объекта придорожного сервиса в границах земельного участка с кадастровым номером 58:21:0860201:86 для обслуживания участников дорожного движения в пути следования.

[bookmark: _Toc51252121][bookmark: _Toc194674271][bookmark: _Toc197350632][bookmark: _Toc210214162]2.11.5. Трубопроводный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области нет существующих и планируемых к размещению магистральных нефтепроводов, магистральных нефтепродуктопроводов, магистральных газопроводов, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций.


[bookmark: _Toc178257042]2.12. Инженерно-коммунальная инфраструктура
Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в сфере инженерно-коммунального обслуживания по вопросам местного значения.
Согласно статье 9.2 Закона Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями), к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся:
1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения и объекты электроснабжения, газоснабжения в границах поселения, за исключением объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям газоснабжения, при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей газоснабжения:
а) линии электропередачи (воздушные и кабельные), подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 6 (10) киловольт до 35 киловольт;
б) газопроводы высокого давления 1 категории, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,6 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно;
в) газопроводы высокого давления 2 категории, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,3 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля включительно;
г) газопроводы среднего давления, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 0,3 мегапаскаля включительно;
2) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создание и содержание которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселения.
В организации инженерно-коммунального обслуживания довольно важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 
Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), водопроводная сеть – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 
Водоснабжение – это водоподготовка (т.е. обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды), транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения.
На территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области расположены 2 каптажа в селе Кривошеевка.
Село Кривошеевка
Протяжённость сетей водоснабжения с. Кривошеевка -17 км, д.Волженка – 3.5 км, Замуравские Выселки-2,5 км, Мичкасские Выселки-5,0 км.
Основная масса жилой застройки с. Кривошеевка снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев, а МБУК «Кривошеевский БДЦ», школа, детский сад, 2х18 кв. и жилые дома оборудованы внутренним водопроводом. В с. Кривошеевка в настоящее время действует водопроводная сеть: 1968-1977 года постройки, протяжённость-17,5 км, капитальный ремонт проведен 6,288 км. Водопроводная сеть выполнена тупиковой из чугунных, стальных и пэ труб диаметрами 25, 32, 63, 100 и 150 мм и оснащена водоразборными колонками.   Вода подаётся из каптажа села Кривошеевка.
Деревня Волженка
В деревне Волженка в настоящее время зарегистрированы по месту жительства 468 человек. Жилая застройка в деревне Волженка представлена в основном одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками, существует большое количество личных подсобных хозяйств. Система водоснабжения тупиковая, источником которой является каптаж села Кривошеевка.  Водопровод протяжённостью 3,3 км. Капитально отремонтирован в 2008 году.
Село Мичкасские Выселки
В селе Мичкасские Выселки     централизованное водоснабжение имеется в частных домах, где действует тупиковая система водоснабжения, источником которой является каптаж села Мичкасские Выселки. Водопроводная сеть: 1985 года постройки, протяжённость-5,0 км, Насос ЭЦВ-6: установлен на каптаже для подачи воды на водонапорную башню. С водонапорной башни вода подаётся в водоразборные колонки.
Село Замуравские Выселки
В селе Замуравские Выселки централизованное водоснабжение имеется в частных домах, где действует тупиковая система водоснабжения, источником которой является каптаж села Замуравские Выселки. Водопроводная сеть: 1985 года постройки, протяжённость-2,5 км, Насос ЭЦВ-6: установлен на каптаже для подачи воды на водонапорную башню. С водонапорной башни вода подаётся в водоразборные колонки
Деревня Тархово  
В деревне Тархово источником водоснабжения являются индивидуальные приусадебные колодцы. 
Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:
- Износ водозаборных колонок;
- Износ водопроводных сетей.
Водоснабжение остальных населенных пунктов, расположенных на территории не пользующихся центральным водоснабжением в д. Тархово, осуществляется из шахтных колодцев, скважин мелкого заложения и родников.
В Кривошеевском сельсовете существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения, путем строительства новых водопроводных линий протяженностью 7,0 км.
Трассы новых сетей будут проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трассы прокладки трубопроводов уточнены при разработке проектной документации.
Организация, обеспечивающая централизованное водоснабжение на территории муниципального образования – МУП «Спектр». Действующие источники водоснабжения Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района указаны в таблице 2.12.1-1.

	Действующие источники водоснабжения Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района
Таблица 2.12.1-1 
	№ п/п
	Населенный пункт
	Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники), местонахождение
	Балансодержа-тель источника водоснабжения 
	Эксплуатирующая организация 
	Про
тяжен. водопр. сетей

	1
	с. Кривошеевка
	Станция второго подъёма, с. Кривошеевка ул. Пролетарская 6, кадастровый номер 58:21:0280304:582, станция второго подъёма с. Кривошеевка ул.Школьная,127 Б кадастровый номер 58:21:0280304:710
 Артскважина ул. Гагарина 
	Администрация г. Нижний Ломов
	МУП «СПЕКТР»
	17500

	2
	д. Волженка
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Замуравские Выселки
	Артскважина ул. Новенькая, кадастровый номер 58:21:0240201:35
	Администрация Кривошеевского сельсовета
	
	2500

	4
	с. Мичкасские Выселки
	Артскважина ул. Центральная,                                      кадастровый номер 58:21:0510201:59
	Администрация Кривошеевского сельсовета
	
	5000

	5
	с. Тархово
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	
	
	25000



2.12.2. Водоотведение
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (т.е. для приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения).
Централизованная система водоотведения поселения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения.
Общий сброс сточных вод по сельскому поселению от существующих объектов в среднем составляет 14000 м3 /год. В настоящее время централизованная система канализации в с. Кривошеевка отсутствует. Хозбытовые стоки от существующих и проектируемых объектов I-ой очереди строительства сбрасываются в малые очистные сооружения (типа септик, выгреб) с дальнейшей утилизацией на поля запахивания. Сточные воды и навоз от личного животноводства используется как удобрение на личных приусадебных участках.
Хозяйственно-бытовые стоки от благоустроенных домов населения, частных бань и общественных зданий в количестве – 127,79 куб.м /сутки, отводятся в выгреб с последующим вывозом на поля запахивания. 
Нечистоты из надворных туалетов в количестве 19,1 куб.м / сутки утилизируются на приусадебных участках. -навоз от личного скота в количестве – 20,84 /сутки утилизируется на приусадебных участках. 
Стоки от мойки автотранспорта населения в количестве -16,6 куб.м./сутки сбрасываются на поверхность земли без очистки.
Вывоз стоков из выгребов в количестве 127,79 куб.м/ сутки вывозится техникой, принадлежащая МУП «Спектр», МУП «ЖКХ».
Площадь полей запахивания для утилизации стоков определяется по норме нагрузке куб.м/ га в год. Для легких суглинок при залегании грунтовых вод на площадке более3 м норма нагрузки для Пензенской области составляет 19687,5 куб.м./га в год.
Основными проблемами эффективности и надежности канализационных очистных сооружений являются низкий охват населения централизованной системой водоотведения.
Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на период с 2017 по 2030 годы утвержденной постановлением администрации Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области № 177 от 12.12.2016. 
В настоящее время централизованная система канализации в с. Замуравские Выселки, д. Волженка, с. Мичкасские Выселки, д. Тархово отсутствует. 
С увеличением площади жилищного фонда увеличивается зона централизованного водоотведения.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей в населенном пункте: не более 1000 чел. – 5 л/с; от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с.
Расчетное количество пожаров на промышленном предприятии, площадью до 150 га и при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел., принимается 1 пожар с расходом воды 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. На промышленных предприятиях внутреннее пожаротушение осуществляется от собственных систем внутреннего противопожарного водоснабжения.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 20 х 3600)  1000  216 куб. м.
Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и водонапорных башнях на водозаборных узлах. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. 
На водопроводной сети устанавливаются противопожарные гидранты в смотровых колодцах и требуют установки колонки на поверхности.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 2.12.2-3.

Расходы воды на противопожарные нужды
Таблица 2.12.2-3
	№ п/п

	Перечень населенных пунктов
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с 
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Кол/во одновременных пожаров, шт
	Объем воды для тушения пожара, м3 (на 3 часа тушения)

	1
	д. Волженка
	-
	5
	1
	54

	2
	с. Замуравские Выселки
	-
	5
	1
	54

	3
	с. Мичкасские Выселки
	-
	5
	1
	54

	4
	с. Тархово
	-
	5
	1
	54

	5
	с. Кривошеевка
	-
	10
	1
	108


Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на период с 2017-2030 годы.
Мероприятия генерального плана
По информации администрации планируются мероприятия в области коммунальной инфраструктуры:
- строительство водопровода в с. Кривошеевка по ул. Пролетарская, протяженностью 1,5км (2025-2027 годы);
- строительство станции второго подъема в с. Кривошеевка по ул. Пролетарская, д.6 (2025-2027 годы).
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В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), объекты электросетевого хозяйства – это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрическое энергии оборудование. 
Объектов по производству электрической энергии, а именно энергетических установок, предназначенных для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (определение дано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), на территории Кривошеевского сельсовета нет.
По территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
1) ВЛ 110 кВ "Мокшан-Новая";
2) Электросетевой комплекс №1090 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. Б. Мичкас от ПС 35/10 кВ Вирга;
3) Электросетевой комплекс №1080 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. Рассвет от ПС 110/10 В.Ломов;
4) Электросетевой комплекс №1088 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. 38 АБЗ от ПС 110/10/6 кВ Заводская;
5) Электросетевой комплекс №1087 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. Победа от ПС 110/10/6 кВ Заводская;
6) Электросетевой комплекс №1086 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. 34 ГДП от ПС 110/10/6 кВ Заводская;
7) Электросетевой комплекс №1085 напряжением 10-6-0,4 кВ ф. 14 Элеватор от ПС 110/10/6 кВ Заводская;
8) Электросетевой комплекс протяженностью 44160 п.м., участка № 13 «Черемушки-Пешая Слобода», ПС 110/10 кВ «Новая», Ф№5 «Город», Ф№11 «Очистные», Ф№ 16 «Очистные» ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-11г, ТП-26г;
9) Электросетевой комплекс, участка № 11 "Центр-Кривошеевка-Волженка", протяженностью 65020 п.м.
Электроснабжение муниципального образования осуществляется от Пензенской энергосистемы через подстанцию ПС 110/10 кВ «колхоз Победа», «колхоз Рассвет», все села электрифицированы. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме.
На территории сельсовета числится 16 трансформаторных подстанций (16 трансформаторов)
Организация, обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энегро Пенза». 
Воздействие системы электроснабжения Кривошеевского сельсовета на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 
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Согласно Своду правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280), система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Различают магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
Тепловой пункт – это сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя. Тепловые пункты могут быть индивидуальным и централизованным. Индивидуальный предназначен для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части, а централизованный тепловой пункт – тоже, только для двух зданий или более. 
Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.
Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.
Муниципальная модульная котельная, расположенная по адресу: с. Кривошеевка, ул. Гагарина, д.1В, оборудована двумя котлами и обслуживает детский сад, Кривошеевский дом культуры. 
Муниципальная котельная, расположенная по адресу: с. Кривошеевка, ул. Школьная, д.113В, оборудована двумя котлами и обслуживает школу. 
Муниципальная модульная котельная, расположенная по адресу: с. Мичкасские Выселки, ул. Зеленая, д.1В, оборудована двумя котлами и обслуживает школу.

[bookmark: _Toc178257046][bookmark: _Toc197350636][bookmark: _Toc210214166]2.12.5. Газоснабжение
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями) дано понятие газоснабжения и газораспределительных систем. Газоснабжение это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, включая деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. В свою очередь газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
По территории поселения проложен межпоселковый газопровод высокого давления к селам Кривошеевка, д. Волженка, с. Мичкасские Выселки. Газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается потребителям.
На территории Кривошеевского сельсовета находятся следующие сети газораспределения и 
[bookmark: _Toc194674276][bookmark: _Toc197348013]Организация, обеспечивающая газоснабжение на территории муниципального образования – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Не газифицированы с. Замуравские Выселки и с. Тархово.
Согласно программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предполагается строительство газопровода в селе Кривошеевка (2025-2027годы) и деревни Волженка на территориях перспективной застройки.

[bookmark: _Toc178257047][bookmark: _Toc197350637][bookmark: _Toc210214167]2.12.6. Связь и телекоммуникация
В Федеральном законе от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями) приводятся следующие понятия:
Сооружения связи – это объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.
Линейно-кабельные сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи.
Объекты связи, расположенные на территории сельсовета: почтовое отделение в с. Кривошеевка и с. Мичкасские Выселки.
Системы связи имеются во всех населенных пунктах. Имеются АТС в с. Кривошеевка, ул. Молодежная, 2 и в с. Мичкасские Выселки, ул. Центральная, 26.
Телевещание на территории Кривошеевского сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Кривошеевского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.

[bookmark: _Toc178257048][bookmark: _Toc197350638][bookmark: _Toc210214168]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Кривошеевского сельсовета приведена в таблице 2.13-1.
[bookmark: _Hlk149048493]Таблица 2.13-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Амбулатория
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	с. Кривошеевка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-

	д. Волженка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Замуравские Выселки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с.Мичкасские Выселки
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	с.Тархово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc178257049][bookmark: _Toc197350639][bookmark: _Toc210214169]2.13.1. Образование
Полномочия органов местного самоуправления сельсовета имеют ограниченную сферу влияния и контроля, носят довольно локальный характер. Основные полномочия в данной сфере закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с данными администрации сельского поселения Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области.
Перечень образовательных учреждений Кривошеевского сельсовета
Таблица 2.13.1-1
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	Филиал МБДОУ д/с № 2 г. Нижний Ломов 
в с. Кривошеевка на 150 мест вместимость по факту 105 мест 
	Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Кривошеевка, ул. Тургенева, д. 5А

	Общеобразовательные учреждения

	2
	Филиал МБОУ СОШ с. Норовка в с. Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области на 135 мест вместимость по факту 105 мест 
	Пензенская область, Нижнеломовский район, село Кривошеевка, Школьная улица, 113-а


Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Мероприятия генерального плана
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Нижнеломовского района. 
Согласно перечню планируемых мероприятий, на территории Кривошеевского сельсовета планируется строительство детского сада на 300 мест, рядом с ЖК «Сказка» в с. Кривошеевка - I очередь.


[bookmark: _Toc178257050][bookmark: _Toc197350640][bookmark: _Toc210214170][bookmark: _Toc45096875]2.13.2. Здравоохранение
В систему здравоохранения Кривошеевского сельсовета входят:
-Врачебная амбулатория – с. Кривошеевка, ул. Школьная, д. 127В (состояние удовлетворительное);
-Фельдшерско- акушерский пункт – д. Волженка, ул. Буденного, д. 39А (состояние удовлетворительное);
-Фельдшерско- акушерский пункт – с. Мичкасские Выселки, ул. Учительская, д. 7 (состояние удовлетворительное). 
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. 
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Пензенской области, в Кривошеевском сельсовете Нижнеломовского района не планируются к строительству/реконструкции объекты здравоохранения.

[bookmark: _Toc178257051][bookmark: _Toc197350641][bookmark: _Toc210214171]2.13.3. Культура и досуг
Сеть учреждений культуры и искусства сформирована, исходя из социальной и нормативной потребности в объектах культуры.
Система культуры, в том числе физической культуры и спорта представлена следующими объектами:
-Кривошеевский библиотечно-досуговый центр – с. Кривошеевка, ул. Гагарина, д.1Б. Рассчитан на 6117 единиц хранения. Количество посадочных мест 100;
-Филиал Кривошеевского библиотечно-досугового центра – с. Мичкасские Выселки, ул. Центральная, д.26Б. Рассчитан на 4000 единиц хранения. Количество посадочных мест 80.
В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали.
Согласно СТП Нижнеломовского района Пензенской области, в Кривошеевском сельсовете Нижнеломовского района не планируются к строительству объекты в области культуры.
[bookmark: _Toc178257052]
[bookmark: _Toc197350642][bookmark: _Toc210214172]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Объекты физкультуры и спорта на территории Кривошеевского сельсовета имеются в селе Кривошеевка на улицах Гагарина и Суворова.
Детские игровые площадки имеются в с. Кривошеевка на улицах: Гагарина, Пушкина, Жукова, Бочкарева. В селе Мичкасские Выселки на улице Зеленая. В деревне Волженка на улице Буденного.
В остальных населенных пунктах объекты культуры и спорта отсутствуют.
Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Нижнеломовского района Пензенской области, в Кривошеевском сельсовете Нижнеломовского района планируются к строительству объекты в области физкультуры и спорта- физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Кривошеевка.

[bookmark: _Toc178257053][bookmark: _Toc197350643][bookmark: _Toc210214173]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]На территории Кривошеевского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района Пензенской области» (г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 65).
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Нижнеломовского района. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятий, предусмотренных СТП Нижнеломовского района в области социального обслуживания, на территории Кривошеевского сельсовета не планируется.

[bookmark: _Toc178257054][bookmark: _Toc197350644][bookmark: _Toc210214174]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещение администрации расположено в здании по адресу: с. Кривошеевка, ул. Школьная, д.127А.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Кривошеевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257055][bookmark: _Toc197350645][bookmark: _Toc210214175]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета население обслуживает 6 магазин:
- 4 в с. Кривошеевка;
-1 в д. Волженка;
-1 в с. Мичкасские Выселки.
Объекты коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Кривошеевского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc178257056][bookmark: _Toc197350646][bookmark: _Toc210214176]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Кривошеевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257057][bookmark: _Toc197350647][bookmark: _Toc210214177]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Кривошеевского сельсовета расположено 6 кладбищ (таблица 2.13.9-1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
[bookmark: _Toc45096896]Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют.

Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Кадастровый номер земельного участка
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
кв.м/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, с. Кривошеевка 
	58:21:0280304:872
	Местного значения поселения
	Класс V
	6 244 /50

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, вблизи с. Кривошеевка 
	58:21:0940301:325
	Местного значения поселения
	Класс V
	12390/50

	3
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, вблизи д. Волженка
	
58:21:0870302:153
	Местного значения поселения
	Класс V
	23 714 /50

	4
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, вблизи с. Тархово
	-
	Местного значения поселения
	Класс V
	

15816/50

	5
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, вблизи с. Мичкасские Выселки
	58:21:0870304:143
	Местного значения поселения
	Класс V
	

6156/50

	6
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Нижнеломовский район, вблизи с. Замуравские Выселки
	58:21:0870304:144
	Местного значения поселения
	Класс V
	

3830/50

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Средний процент заполнения кладбищ - 50 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 6,82 га.
На текущий момент планирования на данной территории скотомогильников нет.
Мероприятия генерального плана
Мероприятиями генерального плана предусмотрено размещение нового места захоронения на северо-западе территории Кривошеевского сельсовета.

[bookmark: _Toc178257058][bookmark: _Toc197350648][bookmark: _Toc210214178]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета находятся несколько объектов религиозных организаций (объединений):
-с. Кривошеевка - Церковь Казанской иконы Божией Матери, каменная, однокупольная. История строительства данного храма начинается с 1858г. Статус организации – действующая;
-с. Замуравские Выселки – Церковь Сошествия Святого Духа. Каменное строение. История храма начинается между приблизительно 1886 и 1896 гг. Статус организации – не действующая;
-с. Мичкасские Выселки – Церковь Казанской иконы Божией Матери, каменное строение, с приделом во имя свт. и чуд. Николая. История храма начинается с 1888-1890гг. Статус организации – не действующая;
Разрушенные строения храмов в с. Замуравские Выселки и Мичкасские Выселки стоят по настоящее время.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения/реконструкции существующих объектов религиозных организаций (объединений) на территории Кривошеевского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc178257059][bookmark: _Toc197350649][bookmark: _Toc210214179]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП, на территории Пензенской области определен ряд перспективных объектов обработки, утилизации и размещения отходов производства и потребления. Перечень данных объектов по двум вариантам представлен в таблице 2.13.11-1. Согласно перечню, в Нижнеломовском районе предусмотрены следующие объекты:
Таблица 2.13.11-1
	Наименование 
	Местоположение 
	Площадь, га 
	Мощность т/год 
	Год 
	Координаты 

	Мусороперегрузочная станция
	Нижнеломовский район, Норовский с/с, с. Серый Ключ, 2,5 км
	0,1
	31000
	2025
	53.594192, 43.640864/53.582628, 43.572899



Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.1.3 (Западная зона).
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.5 (Западная зона).
Согласно действующей схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.1 (Западная зона) отходы поступают на полигон ТКО по адресу Пачелмский район, 1,7 км северо-восточнее ориентира п. Пачелма, ул. Драгунова, д.8, географические координаты 53.337875, 43.347368
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Согласно перспективной схеме потоков твердых коммунальных отходов, приложение 12.5 (Западная зона) отходы поступают на МПС, мощностью 31000 т/год в Нижнеломовском районе, Норовский с/с, с. Серый Ключ, 2,5 км, далее на объект сортировки, объект обезвреживания (утилизации), объект обработки (утилизации) ТКО, объект размещения ТКО, на полигон ТКО, по адресу Бессоновский район, с. Степановка, 58:05:0732602:153, географические координаты 53.219191, 45.433801.
Мероприятия генерального плана
На территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc178257060][bookmark: _Toc197350650][bookmark: _Toc210214180]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc136002521]
[bookmark: _Toc178257061][bookmark: _Toc197350651][bookmark: _Toc210214181]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Хозяйственный профиль сельсовета - преимущественно аграрный. 
В сельском поселении не имеется промышленных предприятий.
Мероприятия генерального плана
Согласно СТП Нижнеломовского района размещение объектов промышленного и сельскохозяйственного производств не планируется.
[bookmark: _Toc178257062][bookmark: _Toc197350652][bookmark: _Toc210214182]2.15. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc178257063][bookmark: _Toc197350653][bookmark: _Toc210214183]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
На территории Кривошеевского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в 
с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.

[bookmark: _Toc178257064][bookmark: _Toc197350654][bookmark: _Toc210214184]2.15.2. Места массового отдыха населения
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов; 
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Кривошеевского сельсовета. 
[bookmark: _Hlk194678266]Согласно СТП Нижнеломовского района Пензенской области, в Кривошеевском сельсовете Нижнеломовского района планируются к строительству объекты рекреации.
[bookmark: _Toc178257065]
[bookmark: _Toc197350655][bookmark: _Toc210214185]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Кривошеевский сельсовет действует филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы, с. Норовка в с. Кривошеевка Структурное подразделение летний оздоровительный лагерь «Колокольчик» с. Кривошеевка с. Кривошеевка, ул. Школьная, д.113а
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ;
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Нижнеломовского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Нижнеломовского района, на территории Кривошеевского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Кривошеевского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc178257066][bookmark: _Toc197350656][bookmark: _Toc210214186]2.15.4. Туризм
Ключевые объекты туристического интереса в Кривошеевском сельсовете:
- в 1 населенном пункте - с. Кривошеевка, существует действующая Церковь Казанской иконы Божией Матери; 
- в 2 населенных пунктах сельсовета сохранились строения не действующих храмов:
1. с. Замуравские Выселки - Церковь Сошествия Святого Духа;
2. с. Мичкасские Выселки - Церковь Казанской иконы Божией Матери;
- в селах Кривошеевка и Мичкасские Выселки находятся памятники русским воинам; 
- ландшафты наиболее крупных рек Шукша и Рысевка, а также многочисленных прудов;
- лесные массивы, находящиеся в центре сельсовета Ломовского лесничества;
- рыбопромысловые объекты.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. 
Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области обладает достаточным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик;
- имеется потенциал для развития пешего туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- привлечение инвестиций для развития промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Нижнеломовского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Нижнеломовского района, на территории Кривошеевского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Кривошеевского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.
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На территории Кривошеевского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc178257069][bookmark: _Toc197350659][bookmark: _Toc210214189]2.17.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Кривошеевского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения (далее – ГТС), для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
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Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).
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Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Кривошеевского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Кривошеевского сельсовета проходят распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 
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Таблица 3-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта и
местоположение объекта
	Назначение объекта/
характеристика объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Статус объекта
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование выбранного варианта размещения
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Места погребения

	1
	Места погребения
	Кладбище 
В северо-западной части кадастрового квартала 58:07:0870101
	Размещение мест захоронения Площадь 
- 8.35 га
	Зона кладбищ
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость повышения уровня обеспеченности объектами местного значения населения в местах захоронения
	Санитарно-защитная зона 50 м

	Объекты водоснабжения

	2
	Объект водоснабжения
	Водопроводные сети
с. Кривошеевка Нижнеломовского района 
Пензенской области
	Источник водоснабжения
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость повышения уровня обеспеченности объектами местного значения населения в области водоснабжения
	Требуется установление охранной зоны***

	3
	Объект водоснабжения
	Насосная станция
с. Кривошеевка
Нижнеломовского района 
Пензенской области
	Источник водоснабжения
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость повышения уровня обеспеченности объектами местного значения населения в области водоснабжения
	Требуется установление охранной зоны****

	Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

	4
	Стоянка автотранспорта
	Стоянка автотранспорта 
В юго-западной части кадастрового квартала с номером 58:21:0280301 в с. Кривошеевка
	Хранение (стоянки) транспортных средств 
Площадь
-5.7 га

	Производственная зона

	Планируемый к размещению
	Оказывает положительное влияние на комплексное развитие территории
	Необходимость повышения уровня обеспеченности объектами местного значения населения объектами хранения транспортных средств
	Санитарно-защитная зона 50 м

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.
*** Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5м согласно СП. Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
**** Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений - насосных станций – не менее 15м согласно СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».



[bookmark: _Toc197350664][bookmark: _Toc210214194]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения Кривошеевского сельсовета в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план направлен на обеспечение возможности развития экономики в целом, с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.
В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области даны предложения по планируемым для размещения объектам местного значения в следующих областях:
-водоснабжение и водоотведение;
-обслуживание автотранспорта;
-благоустройство, реконструкция или создание новых мест погребения.
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры способствует устойчивому развитию территории, улучшению уровня жизни и условий проживания поселения, а также оказывает положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры.
Размещаемые объекты отображены на Карте планируемого размещения объектов местного значения.
Перечень планируемых объектов местного значения Кривошеевского сельсовета приведен в таблице 1 раздела 1 Положения о территориальном планировании.
Таким образом, размещаемые объекты местного значения окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, повышение привлекательности поселения для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности, увеличения инвестиционной привлекательности, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории сельсовета.
Размещение планируемых объектов на территории поселения не приведут к изменениям сложившегося строения Кривошеевского сельсовета, не окажут негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и могут быть осуществлены в рамках развития муниципального образования.

[bookmark: _Toc178257074][bookmark: _Toc197350665][bookmark: _Toc210214195][bookmark: _Toc121908431]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения. 
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Кривошеевского сельсовета не планируется объекты регионального значения.
[bookmark: _Toc178257075][bookmark: _Toc197350666][bookmark: _Toc210214196]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Нижнеломовского района Пензенской области, на территории Кривошеевского сельсовета планируются объекты местного значения муниципального района:
	 
Сведения о планируемых к размещению на территории муниципального образования 
Кривошеевский сельсовет Нижнеломовского района Пензенской области объектах местного значения муниципального района.
[bookmark: _Toc197348045]Таблица 6-1
	№ п.п.
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Статус объекта
	Местоположение объекта
	Планируемый срок реализации
	Характеристики ЗОУИТ
	Документ территориального планирования

	1
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Детский сад на 300 мест

	Планируемый к размещению
	с. Кривошеевка, рядом с ЖК «Сказка», Кривошеевский сельсовет, Нижнеломовский р-н
	I очередь 2036г.
	Установление ЗОУИТ не требуется
	Схема территориального планирования Нижнеломовского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области от 21.08.2020 № 373-34/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования Нижнеломовского района 
Пензенской области» 

	2
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	физкультурно-оздоровительный комплекс
	Планируемый к размещению
	с. Кривошеевка, рядом с ЖК «Сказка», Кривошеевский сельсовет, Нижнеломовский р-н
	2028г.
	Установление ЗОУИТ не требуется
	

	3
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	физкультурно-оздоровительный комплекс
	Планируемый к размещению
	с. Кривошеевка, Кривошеевский сельсовет, Нижнеломовский р-н
	2036
	Установление ЗОУИТ не требуется
	

	4
	Объекты физкультурно- досугового назначения и активного отдыха
	Зона отдыха
7га
	Планируемый к размещению
	Кривошеевский сельсовет, Нижнеломовский р-н
	2036г.
	Установление ЗОУИТ не требуется
	


[bookmark: _Toc178257076]
[bookmark: _Toc210214197][bookmark: _Toc178257077][bookmark: _Toc197350667]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc210214198]7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc178257078][bookmark: _Toc197350668][bookmark: _Toc210214199][bookmark: _Toc495916900]7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Кривошеевского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Кривошеевского сельсовета в реестре не значатся.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
[bookmark: _Hlk149549383]Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 № 112-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года" был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%. Vкласс- 0,017%.
На территории Кривошеевского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 7, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Кривошеевского сельсовета нет населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Кривошеевский сельсовет находится в районе выезда 7 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Островского, 6).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.

[bookmark: _Toc178257079][bookmark: _Toc197350669][bookmark: _Toc210214200]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Кривошеевского сельсовета существует 6 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета функционирующих, либо законсервированных скотомогильников нет.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Кривошеевском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Кривошеевском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
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[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Кривошеевского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Кривошеевского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области проходит однопутный не электрифицированный участок железнодорожной линии Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ее протяженность по территории сельсовета – 6,37 км.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Кривошеевского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Кривошеевского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
Взрыво-, пожароопасные объекты не территории Кривошеевского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Кривошеевского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Кривошеевского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc178257082][bookmark: _Toc197350672][bookmark: _Toc210214203]7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Кривошеевского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc178257083][bookmark: _Toc197350673][bookmark: _Toc210214204]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Кривошеевском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Кривошеевского сельсовета обеспечивает 7 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Островского, д. 6.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
На территории Кривошеевского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
Согласно СТП Пензенской области размещение пожарных депо на территории Кривошеевского сельсовета не планируется. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


[bookmark: _Toc178257084][bookmark: _Toc197350674][bookmark: _Toc210214205]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов Кривошеевского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1.
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	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Кривошеевка

	1
	-
	- 
	-
	-

	-

	д. Волженка

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Замуравские Выселки

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Мичкасские Выселки

	1
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Тархово

	1
	-
	-
	-
	-
	-



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2.
Таблица 8.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	село Кривошеевка

	1
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:21:0940301 
	0,69
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы


[bookmark: _Toc178257085][bookmark: _Toc197350675][bookmark: _Toc210214206]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
	
На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.
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Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2025год)
	Расчетный срок (2039год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	15632,9
	15632,9

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	819,64
	818,95

	1.2.1
	с. Кривошеевка
	га
	445,03
	444,34

	1.2.2
	с. Замуравские Выселки
	га
	129,6
	129,6

	1.2.3
	с. Мичкасские Выселки
	га
	103,21
	103,21

	1.2.4
	д. Волженка
	га
	80,25
	80,25

	1.2.5
	с. Тархово
	га
	61,55
	61,55

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	11025,25
	11021,36

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	77,9
	82,48

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	3685,96
	3685,96

	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	794,24
	778,74

	2.1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	759,13
	745,53

	2.1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	35,11
	33,21

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га
	10,95
	20,22

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	14,7
	18,49

	2.3.1
	Производственная зона
	га
	14,7
	13,3

	2.3.2
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	5,19

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	148,91
	147,48

	2.4.1
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	20,91
	[bookmark: _GoBack]19,48

	2.4.2
	Зона садоводства, огородничества
	га
	128
	128

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	24,75
	24,75

	2.6
	Зоны специального назначения
	га
	15,83
	15,82

	2.6.1
	зона кладбищ
	га
	15,83
	15,82

	
	
	
	
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	1
	2

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.4
	ФАП
	ед.
	2
	2

	3.5
	Амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	2
	2

	3.7
	Магазины
	ед.
	6
	6

	3.8
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	65,34
	65,34

	4.1.1
	федерального значения
	км
	-
	-

	4.1.2
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	9,94
	9,94

	4.1.3
	местного значения (подъезды к населенным пунктам)
	км
	21,4
	21,4

	4.1.4
	Улично-дорожная сеть
	км
	35,85
	35,85

	
	
	
	
	

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	2
	2

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	2
	2

	5.3
	АТС
	ед.
	2
	2

	5.4
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	ед.
	18
	18

	5.5
	Трансформаторные подстанции 
	ед.
	16
	16

	5.6
	Электроподстанции
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	6
	7

	6.2
	Скотомогильники(ликвидированные)
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	10
	10

	7.2
	Пожарная часть
	ед.
	-
	-

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	12
	12

	
	
	
	
	

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	2489
	2240

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	6,3
	6,98

	8.3
	Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	0,33
	0,37

	
	
	
	
	

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд, всего
в том числе:
	тыс.м²
	108,6
	108,6
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