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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района  Пензенской области от 21.10.2015 № 436-58/3 «Об утверждении генерального плана территории Чемодановского сельсовет Бессоновского района  Пензенской области» (в новой  редакции от 22.04.2021 № 689-52/4). 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 22.04.2024 № 242/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Чемодановского сельсовета, утвержденный в 2015 году, действует до 2035 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2035 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Бессоновского района Пензенской области, администрацией Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;

При разработке генерального плана были учтены следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 26.12.2012 №98-11/3 «Об утверждении Схемы территориального планирования Бессоновского района Пензенской области» (с последующими изменениями в редакции от 16.12.2021 № 795-60/4) (далее - СТП Бессоновского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 21.10.2015 № 436-58/3 «Об утверждении генерального плана территории Чемодановского сельсовет Бессоновского района Пензенской области» (в новой редакции от 22.04.2021 № 689-52/4);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc171951481]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]
Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 №4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бессоновского района

1. «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Бессоновский  район Пензенской области до 2035 года», утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области  в редакции от 28.04. 2022 №864-64/4;
2. Муниципальная программа «Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке населения в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.11.2016 № 749 (с последующими изменениями);
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2013 № 1561 (с последующими изменениями);
4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновскогом районе в 2014-2024 годах», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.11.2019 №1135 (с последующими изменениями).
5. Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2013 №1847 (с последующими изменениями).
6. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бесссоновского района Пензенской области от 05.11.2013 №1521 (с последующими изменениями).
7. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.11.2013 №1652 (с последующими изменениями).
8. Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1572 (с последующими изменениями).
9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 года», утвержденную постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 №616 (с последующими изменениями).
10. Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденную постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1970 (с последующими изменениями).
11. Муниципальная программа «Молодежь Бессоновского района Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 №1548 (с последующими изменениями).
12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденная постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2015 №761 (с последующими изменениями).
13. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области», утвержденной постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1573 (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Чемодановского сельсовета
- Постановление администрации Чемодановского сельсовета № 714 от 16.12.2016 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы»;
- Постановление администрации Чемодановского сельсовета № 803 от 19.12.2016 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы»;
- Постановление администрации Чемодановского сельсовета № 769 от 30.11.2016 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на период 2016-2035 годы»;
[bookmark: _Toc171951482]2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc171951483]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 2 населенных пункта (таблица 1).
Административным центром является с. Чемодановка.
Таблица 1.
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Чемодановка

	2
	село
	Лопатки 


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Чемодановского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Чемодановского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2).
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Чемодановский сельсовет
	58:05-3.2


Территория муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района составляет 4303,48 га. 
Чемодановский сельсовет граничит:
- на севере и северо-востоке – с Сосновским сельсоветом Бессоновского района; 
- на востоке – с Кижеватовским сельсоветом Бессоновского района;
- на юго-востоке – с Степановским сельсоветом Бессоновского района 
- на юге – с Леонидовским  сельсоветом Пензенского района;
- на юго-западе – с Засечным сельсоветом Пензенского района;
- на западе – с городом Пенза.
Таблица 3.
Транспортная доступность административного центра муниципального образования.
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции
	3

	От ближайшего аэропорта
	35

	От районного центра (автодорога)
	30

	От областного центра (автодорога)
	20



Местоположение Чемодановского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 

Рисунок 1
Местоположение Чемодановского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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34



67
Местоположение Чемодановского сельсовета в системе расселения Бессоновского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Чемодановского сельсовета в Бессоновском  районе[image: K:\GP\Bessonovka_RN\Chemodanovka_SS\Tabs\для схем местоположения\Чемодановский Бессоновский район.jpg]
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Историческая справка.
Чемодановка (Введенское, Чемоданово), русское село, центр сельсовета, в 15 км от районного центра на р. Инре, притоке р. Вядь бассейна Суры. На 01.01.2004 г. – 1912 хозяйств, 5443 жителя. Ближайшая железнодорожная станция Леонидовка в 12 км, автострада Пенза – Городище. Основано в 1685 г. Федором Ивановичем Чемодановым, служившим позже пензенским воеводой. После гибели Чемоданова в Азовском походе земля была отказана его вдове. В 1697 г. освящена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы; через три года село именовалось Введенским. В 1748 г. – село майора Ивана Федоровича Чемоданова (249 ревизских душ), кадета кадетского корпуса Ивана Алексеевича Чемоданова (212), всего 460 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 1-24 об.) До 1780 г. входило в состав Засурского стана Пензенского уезда, со второй половины 19 в. и до 1928 г. – волостной центр Городищенского уезда.
В 1782 г. – село Введенское, Чемоданово тож, Павла Ивановича Чемоданова, 276 дворов, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 137 десятин усадебной земли, 2105 дес. пашни, 508 дес. сенокоса, 5902 дес. леса, всей земли – 9020 дес. Село располагалось по обе стороны речки Иноры, истока Вешнего и на левой стороне безымянного ручья, дом господский деревянный. На речке Иноре – три, а в даче на р. Вяди – одна мельниц, каждая об одном поставе. «Земля чернозем с песком, хлеб хорош, а покосы средственны. Лес строевой сосновый, дубовый, осиновый, между коим и дровяной». Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 4 об.). В 1785 г. помещиком показан тот же П.И. Чемоданов, у него 846 ревизских душ. В середине 19 в. здесь находилось поместье жены А.И. Михайловского-Данилевского, служившего адъютантом у М.И. Кутузова, у него здесь был конный завод – 20 маток и 4 жеребца. В середине 19 века в селе находились суконная фабрика, кустари занимались изготовлением валенок. Валяльный промысел имел широкое распространение в селе.
Перед отменой крепостного права Чемодановка (с неназванной деревней или деревнями) – за помещиком Леонидом Александровичем Михайловским-Данилевским, 1407 ревизских душ крестьян, 30 ревизских душ дворовых, 492 тягла, у крестьян 408 дворов на 210 десятинах усадебной земли, 2952 дес. пашни, 1525 дес. сенокоса, 170 дес. выгона, у помещика 3596 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 2669 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №54). Кроме того, в 1858 г. за Л.А. Михайловским-Данилевским показан конный завод, основанный в 1845 г. для выращивания рысистых пород лошадей, на заводе 9 племенных жеребцов и 12 маток («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). В 1910 г. – волостной центр Городищенского уезда, одна община, 533 двора, школа Министерства народного просвещения, 2 кредитных товарищества, церковь, 3 водяные мельницы, мельница с нефтяным двигателем, 9 шерсточесалок, 10 валяльных заведений, 2 синильни, 5 кузниц, пекарня, 13 лавок. В 1861 г. в селе происходили крупные волнения среди крестьян.
Село Чемодановка и его окрестности на карте 1890-х годов.
В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 587 хозяйств. В 1955 г. – центр сельсовета Бессоновского района, центральная усадьба колхоза имени Ленина. В 1990-е гг. при селе работает крупный дорожно-ремонтный завод, выпускающий готовую асфальтовую смесь, с 1963 г. – птицефабрика «Пензенская». В 1989 г. она производила 102 млн яиц в год и до 1,6 тыс. тонн куриного мяса. Село благоустроено, имеются различные учреждения соцкультбыта, в том числе участковая больница (1992 г.). Родина Героя Советского Союза, рядового, пулеметчика Сергея Егоровича Кузнецова (1915–1944), отличившегося в боях за Днепр. Родина полного кавалера ордена Славы, воздушного стрелка Ивана Андреевича Карабанова (р. 1925 г.). Родина партизанки, медицинской сестры М.М. Евсеевой-Куликовой (1921–1998), пензенского журналиста, поэта Г.И. Жидкова (1894–1963).
Численность населения (по годам): в 1748 – около 920, 1782 – 1692, 1864 – 2722, 1877 – 2739, 1897 – 2871, 1910 – 3145, 1926 – 3107, 1930 – 2907, 1939 – оценочно 2405, 1959 – 1669, 1970 – 2335, 1989 – 5484, 1998 – 5403, 2010 – 6133 жителя.
Лит: Верстунин Е. Село Чемодановка. – «По ленинскому пути» (Бессоновка). 1981, 23, 25, 30 июля; Захаров А. Чемодановские страдания. – «Наша Пенза», 1994, № 18; И родом они пензенские... Очерки о полных кавалерах ордена Славы трех степеней. Сост. О.М. Савин. Пенза, 2010, с.94-96.

Лопатки (Лопатка), русско-мордовское село Леонидовского, затем Чемодановского (с 14.12.1977 г.) сельсоветов, в 1 км к югу от Чемодановки. На 01.01.2004 г. – 264 хозяйства, 931 житель. В 1930 г. – того же сельсовета Пензенского района, 22 хозяйства. В 1939 г. – пос. Лопатка Селиксенского сельсовета. В 1955 г. – Пензенского сельсовета Бессоновского района, бригада колхоза имени Ленина. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Пролетарского».
Численность населения (по годам): в 1926 – 130, 1930 – 144, 1939 – оценочно 101, 1959 – 387, 1979 – 819, 1989 – 920, 1996 – 861 житель.

[bookmark: _Toc8212246][bookmark: _Toc171951485]2.3. Природные условия и ресурсы территории.
[bookmark: _Toc422897021][bookmark: _Toc171951486]2.3.1.Рельеф.
В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах Приволжской возвышенности.
Территория Чемодановского сельсовета представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную балками и оврагами. Овраги и балки имеют преимущественно северо-восточное и восточное направление.
На территории поселения имеются овраги. Склоны и днища оврагов преимущественно задернованы, имеют вид широких лощин с пологими склонами и плоским дном. В большинстве таких оврагов на дне встречаются выходы родников. Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова описываемой территории. На очень пологих склонах сформировались светло-серые лесные, среднекаменистые, темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, выщелоченные, лугово-черноземные среднемощные глинистые и суглинистые почвы.
На пологих и покатых склонах почвы, поврежденные водной эрозией.
[bookmark: _Toc422897022]
[bookmark: _Toc171951487]2.3.2. Гидрология и гидрография.
Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, р. Инра, р. Шеликшей, овражными ручьями, искусственными прудами. Река Инра на территории сельсовета протекает с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки 5-10м.  Гидрографические характеристики основных рек Чемодановского сельсовета приведены в таблице:
Таблица 4.
Гидрографическая сеть сельсовета.
	№/пп
	Название
	Куда впадает,
с какого берега
	Длина реки,
км
	Площадь
водосбора, км²

	1
	р. Инра
	р. Вядя
	15,5
	3,0

	2
	р. Шеликшей
	р. Инра
	3,7
	0,1



Половодье рек в апреле, замерзают в ноябре-начале декабря. Годовой ход уровня воды на реке Сура не влияет на ход пропуска весенних паводковых вод. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней.  Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.
[bookmark: _Toc422897023][bookmark: _Toc171951488]2.3.3. Геологическое строение территории.
Территория района имеет двухъярусное геологическое строение. Нижний структурный ярус – палеозойский фундамент, верхний структурный ярус – толща осадочных пород мезокайназойского возраста. С гидрогеологической точки зрения наибольший интерес в рассматриваемом районе представляет образование мезозойского возраста, в частности, альбского яруса нижнего мела и кампан-маастрихтского яруса верхнего мела.
В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району Сурско-Хоперского артезианского бассейна.
Первыми от поверхности земли залегают воды, заключенные в окоповидных песчаниках с прослоями песков верхних горизонтов. Окоповидные песчаники неоднородные по составу, различные по трещиноватости, местами с частыми прослоями глин. Дебиты скважин 3-3,5 м3/час при понижении 15 м. По химическому составу воды пресные, преимущественно гидро - карбонатно - кальциевые.
Следующий водоносный горизонт залегает на глубинах 160-170м - на водоразделах, до 70 м – в долинах рек. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники с прослоями песков нижних горизонтов разреза кампан-маастрихтского яруса верхнего мела. Горизонт напорный. Величина напора 90-100 м – на водораздельных пространствах, в долинах рек снижается до 60-65 м.
Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходить в пониженные структуры Ульяновского – Саратовского прогиба.
Горизонт стабильно прослеживается всеми скважинами, широко эксплуатируется на описываемой площади. Этот горизонт является наиболее надежным для целей хозяйственного питьевого водоснабжения. Вода данного горизонта отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая»
[bookmark: _Toc422897024]
[bookmark: _Toc171951489]2.3.4. Климат.
Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями;
Температура воздуха:
Таблица 5.
	 - температура воздуха
	+3,80С

	 - абсолютный минимум
	-420С

	 - абсолютный максимум
	+380С



Продолжительность периода с температурой выше 0 С – 208 дней, выше 50 С – 170 дней, выше +100 С – 136 дней. Сумма температур за период выше +100С составляет 22000 С.
Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. 
Средняя высота снежного покрова - 34 см.
Глубина промерзания почвы - 82см.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  – 148 дней. 
Среднегодовое количество осадков – 549 мм.
Вегетационный период – 174 дня.
Сумма осадков за период с температурой выше 100 С составляет 293 мм.
Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август.
Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
[bookmark: _Toc422897025]
[bookmark: _Toc171951490]2.3.5. Почвы.
Территория Чемодановского поселения относится к лесостепной зоне, в подзоне выщелоченных черноземов и среднерусской почвенной провинции. Почвенный покров территории представлен в основном тремя типами: черноземами (выщелоченными, типичными) -389га - 9%; темно-серыми лесными – 898га – 21%; серыми 2477га – 58%; и овражно-балочный комплекс. По механическому составу от легкосуглинистых до песчаных.  Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета черноземы и темно серые лесные, менее плодородные почвы серые лесные. Аллювиально-дерновые располагаются только в поймах рек, они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора. 
В целом с/хозяйственные угодья используются правильно и интенсивно. Почвы низкого качества в долинах рек, оврагов, смытые и намытые почвы, поврежденные водной эрозией, используются под пастбища и реже – под сенокосы.
[bookmark: _Toc422897026]
[bookmark: _Toc171951491]2.3.6. Растительность.
По своим природным условиям территорию сельсовета можно отнести к лесостепной зоне. Растительный покров представлен травянистой, древесной и кустарниковой растительностью. Древесная растительность сохранилась по днищам оврагов и в лесополосах. Она представлена дубом, березой, кленом, осиной, ольхой, вязом, тополем, кустарниковая растительность- жимолостью, шиповником. Кормовые угодья представлены разнотравно-узколистно мятликовыми, разнотравно-ползучепырейными с травостоем из мятлика узколистного, пырея ползучего, типчака, костра берегового, клевера лугового, василька розового, цикория обыкновенного, зубчатки поздней. По днищам оврагов и в пойме реки Инра расположены болотистые луга с избыточным грунтовым увлажнением. Здесь преобладают разнотравно-осоковые, осоково-камышовые типы растительности. Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверные с типчаком, кострово - разнотравные, типчаково-разнотравные. Этот тип лугов малопродуктивен и используется как пастбища.      
[bookmark: _Toc422897027]
[bookmark: _Toc171951492]2.3.7. Ландшафтная структура территории поселения.
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные.
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами.
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. В связи с тем, что реки Инра, Шеликшей являются маловодными, они малогабаритны для долгосрочной организации отдыха, но в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть организованы места для рекреаций кратковременного отдыха. 
[bookmark: _Toc171951493]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Чемодановского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 6).
Таблица 6.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и по производству электрической энергии)

	2
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	3
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

	4
	Охранная зона линий и сооружений связи

	5
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением объекта

	6
	Водоохранная зона

	7
	Прибрежная защитная полоса

	8
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	9
	Санитарно-защитная зона

	10
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)



[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc171951494]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, утвержден постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установления охранных зон электросетевого хозяйства).
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 7. 
Таблица 7.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	110
	20

	220
	25



б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 7, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Перечень ограничений использования земельных участков, которые могут быть установлены в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства утвержден п.8, п.9 и п.11 Правил установления охранных зон электросетевого хозяйства.
Пунктом 10 Правил установления охранных зон электросетевого хозяйства установлены параметры, при соблюдении которых допускается размещение зданий и сооружений в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

[bookmark: _Toc171951495]2.4.2. Придорожные полосы автомобильных дорог.
[bookmark: _Toc171951496]В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
 Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории.
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определен статьей 26 Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2.4.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
Пунктом 14 постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями) установлен перечень ограничений (обременений), которые могут быть установлены в отношении территорий, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей.
Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Пунктом 4.3 и 4.4 Правил охраны магистральных трубопроводов установлен перечень ограничений (обременений), которые могут быть установлены в отношении территорий, входящих в охранные зоны магистральных трубопроводов.

[bookmark: _Toc171951497]2.4.4. Охранные зоны линий и сооружений связи 
В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578, на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территории:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.
Ограничения, особенности производства работ в пределах охранных зон линий связи и линий радиофикации, права и обязанности лиц, ведущих хозяйственную деятельность в охранных зонах линий и сооружений связи, установлены частью III и IV постановления Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».


[bookmark: _Toc171951498]2.4.5. Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов.
Согласно статье 105 Земельного кодекса зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов, является зоной с особыми условиями использования территорий.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утверждено Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее – Положение).
В соответствии с п.12 Положения на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

[bookmark: _Toc171951499]2.4.6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно статье 106 Земельного кодекса водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
Ограничения в границах водоохранных зон устанавливаются частями 15-16.3 статьи 65 Водного кодекса РФ.
Ограничения в границах прибрежных защитных полос устанавливаются частью 17 статьи 65 Водного кодекса РФ.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Чемодановского сельсовета представлены в таблице 8.
 Таблица 8. 
Сведения о воодоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	р. Шеликшей
	100
	30

	р. Инра
	100
	30

	иные гидрологические объекты
	50*
	–

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации



Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc171951500]2.4.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Согласно пункту 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. 
На момент разработки генерального плана Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не утверждено Правительством Российской Федерации.
Критерии по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого  назначения (далее – ЗСО) определены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Общие требования к основным мероприятиям (в т.ч. ограничениям) на территории ЗСО установлены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10.

[bookmark: _Toc171951501]2.4.8. Санитарно-защитная зона.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются, изменяются или прекращают свое существование на основании решения уполномоченного органа.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Перечень ограничений, которые могут быть установлены в отношении территорий, входящих в санитарно-защитные зоны определен пунктом 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями)
Также, режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями). 
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с частью 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2026 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
На момент разработки генерального плана в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о СЗЗ Чемодановского сельсовета с реестровыми номерами 58:05-6.779, 58:05-6.914, 58:00-6.549, 58:05-6.822, 58:05-6.809, 58:00-6.662, 58:05-6.1082, 58:05-6.1076.

[bookmark: _Toc171951502][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]2.4.9. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС), с последующими изменениями.
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Таблица 9.
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси магистральных газопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125



Таблица 10. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от газораспределительных станций до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	I
	II

	Номинальный диаметр газопровода DN
	300 и менее
	св.300 до 600
	св. 600 до 800
	св. 800 до 1000
	св. 1000 до 1200
	св. 1200 до 1400
	300 и менее
	Св. 300

	Минимальные расстояния, м,
от ограды станций
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125



Таблица 11. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200



Для объектов магистральных трубопроводов, проходящих по территории Чемодановского сельсовета должны быть установлены следующие минимальные расстояния до оси трубопроводов:
Таблица 12. 
	Наименование трубопровода
	Минимальные расстояния до оси трубопровода
	Реестровый номер границы минимальных расстояний

	Магистральный нефтепродуктопровод "Уфа - Западное направление"
	100 м
	58:00-6.697

	Магистральный нефтепродуктопровод "Куйбышев - Брянск"
	100 м
	58:00-6.695

	Магистральный нефтепровод "Куйбышев-Унеча-2"
	200 м
	-


	
В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о зоне минимальных расстояний объекта «ГРС Чемодановка» - реестровый номер 58:00-6.596, а также зоне минимальных расстояний объекта «Линейное сооружение газопровод – отвод от точки врезки в газопровод – отвод к ГРС №4 Пенза к ГРС с. Чемодановка» - реестровый номер 58:00-6.590. Указанные объекты по территории Чемодановского сельсовета не проходят, однако установленные для них зоны с особыми условиями использования территорий частично накладываются на границы поселения.
[bookmark: _Toc171951503]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Чемодановского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генерального плана муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 21.10.2015 № 436-58/3 «Об утверждении генерального плана территории Чемодановского сельсовет Бессоновского района Пензенской области» (в новой редакции от 22.04.2021 № 689-52/4): 
Таблица 13.
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)
	Примечание

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования Чемодановский сельсовет утвержденным решением Собрания представителей Бессоновского района  Пензенской области от 21.10.2015 № 436-58/3(в новой  редакции от 22.04.2021 № 689-52/4): 

	1. Жилищное строительство:
	

	Не предусматривались
	-
	

	2. Транспортная инфраструктура:
	

	Не предусматривались
	-
	

	3. Инженерная инфраструктура:
	

	Не предусматривались
	-
	

	4. Социальная инфраструктура:
	

	Не предусматривались
	-
	


[bookmark: _Toc171951504]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Чемодановского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 13).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Лопатки и с. Чемодановка.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек р. Инра и р. Шеликшей.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно-защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 14.
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]


Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Чемодановского сельсовета расположена в южной части Бессоновского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Чемодановка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Чемодановка.

с. Чемодановка
Территория села представляет вытянутую с двух сторон от реки Инра застройку. Село пересекает с запада на восток автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск. Село имеет сформированный общественный центр. Центр представлен объектами социальной инфраструктуры, комунально-бытового обслуживания: школа, культурно-досуговый центр, спортивная площадка, магазины. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами, среднеэтажными жилыми домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения предусмотрена в ценральной части села. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 


с. Лопатки
Территория представляет собой компактное образование, расположенное с двух сторон   от реки Инра.  Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Часть застройки сформирована по берегам пруда на р. Инра. Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами (усадебного типа). 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро -, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 

Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Чемодановского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главной природно-ландшафтных оси (р. Инра). 
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в онепосредственной близости от сети федеральных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Чемодановского сельсовета представлены в таблице 15.

Таблица 15.
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Чемодановка
	+
	+ частично
	+
	+
	+ частично
	+

	2
	с. Лопатки
	+
	-
	+
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Чемодановский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Чемодановского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Чемодановского сельсовета конкретизируются предложения СТП Бессоновского района, программ комплексного социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области и Чемодановского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc45096705]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc171951505][bookmark: _Toc171951506]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
2.7.1. Баланс территории

Общая площадь в административных границах Чемодановского сельсовета составляет 4303,48 га (таблица 16).





Таблица 16.
Наличие и распределение земельного фонда 
Чемодановского сельсовета по категориям земель (2024 г.)*
	[bookmark: _Hlk167893679]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	га
	4303,48

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	2323,97

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1717,31

	2.1.1
	с. Чемодановка
	га
	1489,21

	2.1.2
	с. Лопатки
	га
	228,10

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	195,09

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	31,29

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	35,82

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Чемодановского сельсовета 54,12% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 39,79 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc171951507][bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Чемодановского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 17).





Таблица 17.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Расчетный срок 

	Жилые зоны

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1361,18
	1168,41

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	2,51
	2,90

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	6,96
	7,87

	Общественно-деловые зоны

	4
	Общественно-деловые зоны
	га
	40,49
	36,51

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	5
	Производственная зона
	га
	231,26
	342,24

	6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,43

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	29,49
	75,41

	Зоны сельскохозяйственного использования

	8
	Зона садоводства, огородничества
	га
	197,01
	197,11

	9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	784,06
	803,05

	Зоны рекреационного назначения

	10
	Зоны рекреационного назначения
	га
	34,33
	34,33

	Зоны специального назначения

	11
	Зона кладбищ
	га
	11,51
	11,49

	12
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	27,13
	27,14

	Иные зоны

	13
	Иные зоны
	га
	-
	25,24

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).

Жилые зоны
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
Согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в жилых зонах, кроме жилой застройки, возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов сервисного бытового и коммунального обслуживания населения, зданий временного проживания, гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, многофункциональные здания и комплексы.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также малые предприятия, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена:
- для индивидуального жилищного строительства: жилые дома (отдельно стоящие здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;
- блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок, разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для малоэтажной многоквартирной жилая застройки, а именно для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для среднеэтажной жилой застройки, а именно для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройства и озеленения; размещения подземных гаражей и автостоянок; обустройства спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в том числе маломобильных групп населения.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273)
В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр (с последующими изменениями) в перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах могут включаться жилые дома (индивидуальные, блокированные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и общественно-производственные многофункциональные здания и комплексы

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
	Производственная зона – это зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки производственными объектами согласно градостроительным регламентам.
	Зона инженерной инфраструктуры – это зона объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи, а также объектов инженерной инфраструктуры иных видов.
	Зона транспортной инфраструктуры – это зона объектов автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети, а также объектов транспортной инфраструктуры иных видов.

Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими, также объекты сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (приложение №6 приказу Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273).
Зона садоводства, огородничества предназначена для:
- ведения огородничества (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур);
- ведения садоводства (осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд);
- земельных участков общего назначения (земельных участков, являющихся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов (предприятий) сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, осуществления деятельности, связанной с выращиваем сельскохозяйственных культур, а также осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства.


Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения используются для отдыха граждан и туризма. В состав зоны рекреационного назначения могут быть включены территории занятые озелененными территориями общего пользования, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.


Зоны специального назначения
	Зона кладбищ предназначена для осуществления ритуальной деятельности, в том числе размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления.
Иные зоны
	Функциональная зона предназначена для территорий общего пользования, в границах которых возможно:
- размещение автомобильных дорог, проездов, объектов инженерной инфраструктуры;
- благоустройство территории (размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории;
- общее пользование водными объектами (использование территории, примыкающей к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования)
- территории в границах санитарно-защитных зон (за пределами границ объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны).
[bookmark: _Toc171951508]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
За последние пять лет численность населения постоянно снижается. В 2019 году численность была 7270. На 1 января 2024 года снизилась до 6297 человек. Снижение составило 973 человека.

Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030,2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за, 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населениясоставляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Чемодановского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

-на расчетный срок (2035г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где

Nn - численность населения на начало планируемого периода (6297);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (11);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населения Чемодановского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035года) составит 6253 человек.

[bookmark: _Toc171951509]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
-обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда.
Для характеристики жилищных условий важен их качественный и количественный и аспект. Качественная оценка позволяет определить уровень комфорта проживания населения, а количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем.
Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. В соответствии с данными, представленными администрацией Чемодановского сельсовета, средняя обеспеченность общей жилой площадью на одного жителя составляет 25 м².
Жилищный фонд Чемодановского сельсовета составляет 2785 домов, общая площадь жилого фонда составляет 146201,8 м². Аварийное и ветхое жилье с износом более 70% составляет от общей площади жилого фонда около 3%.  Население в основном проживает в жилых домах индивидуальной застройки с большими приусадебными участками. На территории села Чемодановка имеются 11 двухэтажных многоквартирных жилых, 18 пятиэтажных многоквартирных жилых дома.  
Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, 98% - к газоснабжению, около 74% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба.  Многоквартирные жилые дома на территории поселения имеют все необходимое инженерное обеспечение.
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Чемодановского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
[bookmark: _Toc171951510]Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc171951511]2.10.1. Автомобильный транспорт
Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
По территории сельсовета, через его центральную часть, проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения:
Таблица 18.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск
	00 ОП ФЗ М-5 (Е30, АН6, АН7, АН9, СНГ)



Для федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области предусмотрены мероприятия по реконструкции на участке км 645- км 649.
Границы придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск км 667+200- км 722+446 в Бессоновском районе Пензенской области внесены в единый государственный реестр недвижимости на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 13.03.2014 №401-р.
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 25.07.2024 № 518-пП (с последующими изменениями) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:
Таблица 19.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.
	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Автодорога «с. Чемодановка - д. Васильевка»
	58-ОП-МЗ-Н-37



По территории Чемодановского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:
Таблица 20.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Наименование автодороги

	Автодорога "Подъезд к п. Полевой"

	Автомобильная дорога "Подъезд к с. Лопатки"



Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

[bookmark: _Toc171951512]2.10.2. Железнодорожный транспорт.
Железнодорожный транспорт на территории Чемодановского сельсовета отсутствует.
[bookmark: _Toc171951513]2.10.3. Трубопроводный транспорт.
Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.
По территории Чемодановского сельсовета проходят:
- магистральный нефтепродуктопровод "Уфа - Западное направление";
- магистральный нефтепродуктопровод "Куйбышев - Брянск";
- магистральный нефтепровод "Куйбышев-Унеча-2".
В отношении магистрального нефтепродуктопровода "Уфа - Западное направление" со сроком реализации 2028 год и магистрального нефтепровода "Куйбышев-Унеча-2" со сроком реализации 2025 год запланированы демонтажные работы трубопроводов. 
[bookmark: _Toc171951514]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453][bookmark: _Toc171951515]Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.11.1. Система водоснабжения поселения.
Водоснабжение села сельсовета централизованное. Основные источники водоснабжения артезианские скважины в количестве 4 шт. в с. Чемодановка и с Лопатки – 1шт. Дополнительное водоснабжение шахтные колодцы 91 шт.
Качество воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по уровню общей жесткости, содержанию железа (скв. б/н и 2183), общей минерализации, содержанию хлоридов и натрия (скв.467). Превышение указанных компонентов носит природный характер. Высокий уровень окисляемости скв. б/н с. Лопатки свидетельствует об органическом загрязнении подземных вод. Отмечается периодическое ухудшение органолептических показателей (цветности и мутности) воды, отбираемой из родника 7 ключей.
Зоны санитарной охраны строго режима по всем скважинам не отвечают требованиям стандартов, так как большинство их расположено на застроенной территории.
Протяженность водопроводной сети – 59 км.
Изношенность водопроводной сети –   70 %
В настоящее время ведутся работы по   капитальному ремонту водопроводных сетей и строительство новых. 
[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc171951516]Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
2.11.2. Система водоотведения поселения.
Система централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования присутствует только в с. Чемодановка. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 
Общая протяженность канализационных сетей села Чемодановка – 17 км.
[bookmark: _Toc59554455][bookmark: _Toc171951517]На момент разработки генерального плана системе централизованного водооотведения требуется капитальный ремонт.
2.11.3. Система газоснабжения поселения.
Газоснабжение населенных пунктов Чемодановского сельсовета осуществляется от газораспределительной станции, находящейся западнее центральной части границы муниципального образования, на территории г. Пенза (земельный участок с кадастровым номером 58:29:2001003:3608), – ГРС Чемодановка.
По территории сельсовета проходит сеть газопроводов высокого и среднего давления. Село Чемодановка и с. Лопатки газифицированы на 100%. 
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
[bookmark: _Toc59554456][bookmark: _Toc171951518]Проектных мероприятий по газоснабжению генеральным планом не предусмотрено. Газификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.
2.11.4. Система теплоснабжения поселения.
Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Чемодановка, отапливаются многоквартирные жилые дома, больница, ФАП, школа, ДК. В большей степени на территории поселения используются установки индивидуального газового отопления и горячего водоснабжения.
Ресурсы по горячему водоснабжению и теплоснабжению предоставляет котельная ООО «Энергосбыткомфорт» ОП «Бессоновские коммунальные системы», которая обсуживает многоквартирные жилые дома по улице Фабричная в селе Чемодановка, а также школу, детский сад, дом культуры, Чемодановскую участковую поликлинику, отделение связи, отделение Сбербанка, отделение полиции.
Модульная котельная ООО «Энергосбыткомфорт» ОП «Бессоновские коммунальные системы» мощностью 10,5 мг Вт. Котельная работает на газообразном топливе. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 5200 пм.
[bookmark: _Toc59554457][bookmark: _Toc171951519]2.11.5. Система электроснабжения поселения.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
- ВЛ-220 кВ «Пенза I - Ключики - I»;
- ВЛ-220 кВ «Пенза I - Ключики - II»;
- ВЛ-110 кВ «ТЭЦ 1 - Кижеватово»;
- ВЛ 110 кВ "ПС Кижеватово - ПС УХО;
- ВЛ-110 кВ "Кижеватово- Сурск 1,2";
- ВЛ-35 кВ "Комбикормовый завод - Лопуховка";
- ВЛ-35 кВ "Васильевская";
- ВЛ-35 кВ "ПТФ-I";
- ВЛ-35 кВ "ПТФ-II";
- ВЛ-35 кВ «Комбикормовая»;
- ВЛ-35 кВ "Кижеватово-Степановка";
- ВЛ-35 кВ "Кижеватово-Лопуховка;
Все села сельсовета электрифицированы.
Электроснабжение потребителей Чемодановского сельсовета осуществляется от трансформаторной подстанции 35/10 «Птицефабрика». Резервное питание отсутствует. На территории Чемодановского поселения 34 трансформаторных подстанции на 10/04 кВт. Состояние электросетей удовлетворительное. 
[bookmark: _Toc171951520]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Социальная инфраструктура – совокупность учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333]
[bookmark: _Toc171951521]2.12.1. Система образования и воспитания.
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Бессоновского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Бессоновского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Бессоновского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:


Таблица 21.
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	Общеобразовательные учреждения

	1
	МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова 
	с. Чемодановка,
ул. Школьная, д. 1,
ул. Фабричная, 55А

	Дошкольные образовательные учреждения

	2
	МБДОУ ДС с. Чемодановка, ул. Спортивная,12а
	с. Чемодановка, 
ул. Спортивная, 12А

	3
	МБДОУ ДС с. Чемодановка, ул. Дорожная, 33 (корпус)
	с. Чемодановка, 
ул. Дорожная, 33

	4
	МБДОУ ДС с. Чемодановка, ул. Комсомольская, 11 (корпус)
	с. Чемодановка, 
ул. Комсомольская, 11

	5
	МБДОУ ДС с. Чемодановка в с. Лопатки
	с. Лопатки,
 ул. Центральная, 32



[bookmark: _Toc171951522]2.12.2. Система здравоохранения.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти  Пензенской области. 
Медицинскую помощь сельскому населению оказывает Чемодановская участковая поликлиника, включающая в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную помощь (дневной терапевтический стационар – 8 коек, круглосуточные терапевтические – 5, коек сестринского ухода – 5).
В селе Чемодановка на ул. Фабричная, 18 расположен пост СМП №1 ГБУ здравоохранения «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» (общепрофильная выездная фельдшерская БСМП, количество выездных бригад скорой медицинской помощи – 2).
В с. Лопатки расположен ФАП.

[bookmark: _Toc171951523]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для сельского поселения  – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
Все объекты системы культуры, в том числе физической культуры и спорта представлены:
- структурное подразделение МАУ ЦКДС «Юбилейный» Бессоновского района: с. Чемодановка, ул. Спортивная 7а;
- структурное подразделение МАУ ЦКДС «Юбилейный» Бессоновского района: с. Лопатки, ул. Центральная, 1;
- детским центром «Магнолия»: с. Чемодановка, ул. Фабричная, 9 а;
- плоскостными спортивными сооружениями (хоккейные коробки, стадионы).
В МАУ ЦКДС «Юбилейный» успешно работают кружки и спортивные секции, которые посещают взрослые и дети. Сельская библиотека является информационным центром села. Библиотека является своеобразным центром деловой активности населения поселения.

[bookmark: _Toc171951524]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.
На территории сельсовета, в с. Чемодановка, расположены следующие объекты, необходимые для жизнедеятельности населения:
- администрация сельсовета – ул. Генералова, д. 35;
- отделение связи – ул. Фабричная, д. 10;
- отделение банка – ул. Фабричная, д. 13а;
- отделение полиции – ул. Фабричная, д. 44а;

[bookmark: _Toc171951525]2.13. Места погребения
На территории поселения расположено 1 кладбище, в границах с. Чемодановка, земельный участок с кадастровым номером 58:05:0740401:215.

[bookmark: _Toc171951526]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Чемодановского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Чемодановского сельсовета, содержатся в приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Чемодановского сельсовета, содержатся в приложении 7 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложении 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом  8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Чемодановского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk139881204][bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Чемодановского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении 6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Чемодановского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно приложению 19 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Чемодановский сельсовет относится к Северной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Чемодановского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
Мероприятия генерального плана
На территории Чемодановского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc171951527]2.15. Рекреация и туризм
Территория сельсовета обладает незначительным рекреационным потенциалом. Это связано с отсутствием крупных водных объектов и лесных территорий.
На территории сельсовета размещена загородная база отдыха и охоты «Вольный», располагаемая в южной части сельсовета.
На территории сельсовета размещен стрелково-стендовый комплекс «Светлая поляна», располагаемый в северной части сельсовета.
Для развития культурно-познавательного туризма на территории Бессоновского района разработаны 2 туристических маршрута, с целью проведения экскурсий по объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры, посещения музеев в том числе- Мастерская по изготовлению валенок с. Чемодановка;
В границах территории сельсовета расположены дачные и садоводческие товарищества.
Вместе с тем, в связи с очисткой пруда на реке Инра появилась возможность создать рекреационную территорию.
 
[bookmark: _Toc171951528]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Чемодановского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с. Чемодановка с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования в границах сельских поселений равной 12 кв.м. на 1 человека.

[bookmark: _Toc171951529]2.15.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов (таблица 22);
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах р. Инра.
[bookmark: _Hlk132990260]Таблица 22.
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха

	[bookmark: _Hlk130473505]Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2024)
	Расчетный срок
(2035)

	Пляжи 
(на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования (4 кв.м. на посетителя)/ 
размещение в зоне отдыха (8 кв.м на посетителя))

	 с. Чемодановка
	-
	1000 кв.м



Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Чемодановского сельсовета в с. Чемодановка.

[bookmark: _Toc171951530]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет действует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени С.Е. Кузнецова с. Чемодановка
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ;
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Бессоновского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, на территории Чемодановского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Чемодановского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc171951531]2.16. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

[bookmark: _Toc171951532]2.16.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
На территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области отсутствуют объекты культурного наследия, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Вместе с тем, на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет расположен выявленный объект культурного (археологического) наследия «Чемодановка 1, селище», включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 08.07.2021 №67-ОД. 
Режим использования территории выявленного объекта археологического наследия «Чемодановка 1, селище» установлен приказом Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 08.07.2021 №67-ОД. В соответствии с данным приказом:
Разрешается:
- проведение археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

[bookmark: _Toc171951533]2.17. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального  достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории Чемодановского сельсовета нет особо охраняемых природных территорий.
[bookmark: _Toc171951534]2.18. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc171951535]2.18.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Чемодановского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
[bookmark: _Toc171951536]2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Чемодановского сельсовета централизованная система канализации частично существует в центральной части села. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения (далее – ГТС), для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc171951537]2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc171951538]2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Чемодановского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk149550138]По территории сельсовета проходят нефтепродуктопроводы «Уфа – западное направление» и «Куйбышев-Брянск», нефтепровод «Куйбышев-Унеча-2».
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате разлива и згорания топлива, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 

[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc171951539]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

[bookmark: _Toc170230125]Планируемые для размещения на территории Чемодановского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc171951540]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Планируемые для размещения на территории Чемодановского сельсовета объекты местного значения поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc170230127][bookmark: _Toc171951541]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Согласно утвержденным документам территориального планирования РФ на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области не предусмотрены планируемые для размещения объекты федерального значения. 
Вместе с тем, Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями), для автомобильной дороги М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск предусмотрены мероприятия по реконструкции.
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Чемодановского сельсовета планируется объект регионального значения:
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Таблица 23.
Сведения о планируемых к размещению на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области объектах регионального значения.

	[bookmark: _Toc170230128]№
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Срок реализации
	ЗОУИТ

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	Планируемые к размещению объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий, и ликвидации их последствий

	1
	Объекты обеспечения пожарной безопасности
	Пожарное депо
	Организация тушения пожаров
	Планируемый к размещению
	Количество автомобилей
	3
	Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский сельсовет, с. Чемодановка
	В соответствии с программой, предусматривающей реализацию мероприятия по созданию объекта
	Не требуется



Таблица 24. 
Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения на комплексное развитие территории.
	№
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Местоположение объекта
	Оценка влияния

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Объекты обеспечения пожарной безопасности
	Пожарное депо
	Организация тушения пожаров
	Планируемый к размещению
	Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский сельсовет, с. Чемодановка
	Обеспечение прибытия первого подразделения к месту вызова в течение 20 минут в соответствии с нормами Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»



[bookmark: _Toc171951542]

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.
В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 №98-11/3 (в редакции решения от 16.12.2021 №795-60/4) на территории Чемодановского сельсовета планируется объект местного значения муниципального района:
	Таблица 25. 
Сведения о планируемых к размещению на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области объектах регионального значения.
	№
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Статус объекта
	Характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Срок реализации
	ЗОУИТ

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	
	

	Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района в сфере образования

	1
	Дошкольные образовательные организации
	МАДОУ ДС с. Чемодановка
	Обеспечение дошкольными образовательными учреждениями территории поселения
	Планируемый к размещению
	Количество мест
	Строительство образовательного учреждения «Детский сад на 400 мест»
	Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка
	2024-2040
	Не требуется


Таблица 26. 
Сведения о планируемых к размещению на территории муниципального образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области объектах регионального значения.
	№
	Вид объекта
	Наименование объекта
	Статус объекта
	Местоположение объекта
	Оценка влияния

	1
	Дошкольные образовательные организации
	МАДОУ ДС с. Чемодановка
	Планируемый к размещению
	Пензенская область, Бессоновский район, Чемодановский с/с, с. Чемодановка
	Обеспечение дошкольными образовательными учреждениями территории поселения, приближение образовательного учреждения к месту жительства граждан


[bookmark: _Toc170230129]
[bookmark: _Toc171951543]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc171951544][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей ("ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 N 80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Чемодановского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Чемодановского сельсовета в реестре не значатся.
На основании результатов зонирования, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», населенные пункты, подверженные риску затопления, подтопления на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствуют.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2024 № 112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» лесной фонд Пензенской области отнесен к среднему классу природной опасности (III), что свидетельствует о средней опасности в лесах области.
На территории Чемодановского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 2, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 20.03.2025 № 296-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года» территория СНТ «Кристал» Чемодановского сельсовета подвержена угрозе лесных пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc171951545]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде ("ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Чемодановского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариям на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 

Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Аварии с разливом (выбросом) опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.
Транспортные происшествия наиболее вероятны в районах: мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.
Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.
Сведения по объему потенциальноопасного вещества при возможных авариях на объектах автомобильного транспорта отсутствуют. 
Граница зоны среднего разрушения при разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства может составить до 150 метров
Границы зоны среднего разрушения при разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства является территорией, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (отображена на Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).
На территории Чемодановского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Чемодановского отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Чемодановского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Чемодановского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
По территории Чемодановского сельсовета проходят два магистральных нефтепродуктопровода и один магистральный нефтепровод.
Сведения по объему потенциальноопасного вещества при возможных авариях на объектах трубопроводного транспорта отсутствуют. Для объекта трубопроводного транспорта границы поражающего воздействия при возможных авариях определены как зона минимальных расстояний такого объекта.
Зона минимальных расстояний магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) — это расстояние от оси подземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Понятие «зона минимальных расстояний» регламентировано СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы». Зона минимальных расстояний необходима для обеспечения безопасности населения, то есть для защиты от воздействия особо опасного объекта на население в случае возникновения аварии.
Таким образом, территория в зоне минимальных расстояний магистральных или промышленных трубопроводов является территорией, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (отображена на Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Чемодановского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Чемодановского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc171951547]7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Чемодановского сельсовета существует 1 кладбище традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Чемодановском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Чемодановском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
[bookmark: _Toc171951548]7.4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Чемодановского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.
[bookmark: _Toc171951549]7.5. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Чемодановского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc171951550]7.6. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Чемодановском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Чемодановского сельсовета обеспечивают:
- Пожарная часть, расположенная в с. Чемодановка по ул. Фабричная.
Чемодановский сельсовет находится в районе выезда 23-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области по адресу: 442780, с. Бессоновка, ул. Нагорная.
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
Схемой территориального планирования Пензенской области на территории сельсовета запланировано мероприятие по строительству пожарного депо на 3 автомобиля в с. Чемодановка. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
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8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Таблица 27. 
Перечень земельных участков включаемых/исключаемых в/из границ(ы) населенных пунктов поселения

	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель (по действующему генеральному плану)
	Категория земель, в которую переводится земельный участок
	Примечание

	
	Включается в границы
населенного пункта
	Исключается из границ населенного
пункта
	
	
	

	с. Чемодановка
	-
	территория в кадастровом квартале 58:05:0740701
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов.  

	с. Чемодановка
	-
	территория в кадастровом квартале 58:05:0740601
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	территория в кадастровом квартале 58:05:0740401
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	часть земельного участка 58:05:0000000:439
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	территория в кадастровом квартале 58:05:0740601, 58:05:0360201
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:292
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:279
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель (по действующему генеральному плану)
	Категория земель, в которую переводится земельный участок
	Примечание

	
	Включается в границы
населенного пункта
	Исключается из границ населенного
пункта
	
	
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:282
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов.  


	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:281
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:285
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:286
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:284
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:290
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:289
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:291
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	-
	58:05:0360201:283
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	

	с. Чемодановка
	58:05:0160101:14
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение категории земель в соответствие со сведениями ЕГРН, а также с видом разрешенного использования земельного участка



	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель (по действующему генеральному плану)
	Категория земель, в которую переводится земельный участок
	Примечание

	
	Включается в границы
населенного пункта
	Исключается из границ населенного
пункта
	
	
	

	с. Чемодановка
	58:05:0160101:223
	-
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение категории земель в соответствие со сведениями ЕГРН, а также с видом разрешенного использования земельного участка

	с. Чемодановка
	58:05:0000000:2351 (контур 16)
	-
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	Приведение категории земель в соответствие со сведениями ЕГРН, а также исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	с. Чемодановка
	Часть земельного участка 58:05:0000000:1657,  и территория в кадастровом квартале 58:05:0740301
	-
	Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	с. Лопатки
	-
	территория в кадастровых кварталах 58:05:0190101, 58:05:0740601
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Территория попадает в границу минимальных расстояний от объектов магистральных трубопроводов.  

	с. Лопатки
	-
	часть земельного участка 58:05:0740901:303
	Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта



	Наименование населенного пункта
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель (по действующему генеральному плану)
	Категория земель, в которую переводится земельный участок
	Примечание

	
	Включается в границы
населенного пункта
	Исключается из границ населенного
пункта
	
	
	

	с. Лопатки
	часть земельного участка 58:05:0190102:470
	-
	Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	с. Лопатки
	часть земельного участка 58:05:0190102:478
	-

	Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта

	с. Лопатки
	часть земельного участка 58:05:0190102:476
	-
	Земли населенных пунктов, Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	исключение пересечения земельного участка с границей населенного пункта



[bookmark: _Toc171951552]
9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторический поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
		
		На территории Чемодановского сельсовета отсутствуют исторические посления федерального и регионального значения.

[bookmark: _Toc171951553]10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 28.
Таблица 28.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	4303,48
	4303,48

	1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1739,61
	1717,31

	1.2.1
	с. Чемодановка 
	га
	1505,08
	1489,21

	1.2.2
	с. Лопатки
	га
	234,53
	228,10

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	2305,45
	2323,97

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	191,31
	195,09

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	31,29
	31,29

	1.5
	Земли лесного фонда
	га
	35,82
	35,82

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1361,18
	1168,41

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	2,51
	2,90

	2.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	6,69
	7,87

	2.4
	Общественно-деловые зоны
	га
	40,49
	36,51

	2.5
	Производственная зона
	га
	231,26
	342,24

	2.6
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,43

	2.7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	29,49
	75,41

	2.8
	Зона садоводства, огородничества 
	га
	197,01
	197,11

	2.9
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	784,06
	803,05

	2.10
	Зоны рекреационного назначения
	га
	34,33
	34,33

	2.11
	Зона кладбищ
	га
	11,51
	11,49

	2.12
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	27,13
	27,14

	2.13
	Иные зоны
	га
	-
	25,24

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	4
	5

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	1
	1

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	1
	1

	3.5
	Участковая поликлиника
	ед.
	1
	1

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	1
	1

	3.7
	Библиотека
	ед.
	1
	1

	3.8
	Отделение банка
	ед.
	1
	1

	3.9
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.2
	федерального значения
	км
	2,7
	2,7

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	5,3
	5,3

	4.1.4
	местного значения
	км
	6
	6

	5.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	1
	1

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	6. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	6297
	6253
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