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[bookmark: _Toc175824203]Введение
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее - генеральный план), утвержденный решением Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва от 01.10.2021 № 129/37-7 (с последующими изменениями) выполнено на основании Приказа Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 01.08.2024г. №468/ОП.
Расчетные периоды генерального плана:
- первый этап реализации – 2031 г.;
- расчетный период планирования – 2041 г.;
- срок действия документа – 20 лет.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы для подготовки проекта генерального плана предоставлены Администрациями Воскресеновского сельсовета и Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения муниципального района.
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке проекта изменений генерального плана были учтены следующие документы:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области).
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденная решением Собранием представителей Пензенского района Пензенской области четвертого созыва от 16.07.2021 № 168-16/4 «Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального образования Пензенский район Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района).
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП).
- Генеральный план территории муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 11.10.2021 № 129/37-7 (с последующими изменениями).
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 10.02.2022 № 11 (с последующими изменениями).
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями).
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области).
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – МНГП Пензенского района).
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденные постановлением администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 08.09.2021 № 107 (далее – МНГП Воскресеновского сельсовета).
- Иная градостроительная документация (планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения).

[bookmark: _Toc175824204]Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.


[bookmark: _Toc110497565][bookmark: _Toc147138579][bookmark: _Toc175824205]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, государственных программах, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями).
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 № 1889-ЗПО
«Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты

- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями).
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836]Электроснабжение
- Государственная программа Пензенской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области», утвержденная Законом Пензенской области от 24.04.2024 №4272-ЗПО (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р.
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
[bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840]- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24.09.2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской обл. от 29.03.2024 N 4181-ЗПО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области" (принят ЗС Пензенской обл. 29.03.2024) (вместе с "Порядком подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Пензенской области, внесения в него изменений") (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района Пензенской области 

- «Стратегия социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года)», утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области 

[bookmark: _Toc110497566]- Постановление администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 81 от 16.06.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»;
- Постановление администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 100 от 04.07.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»;
- Постановление администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 92 от 28.06.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2025 годы».
[bookmark: _Toc147138580][bookmark: _Toc175824206]2. Анализ использования территории
[bookmark: _Toc110497567][bookmark: _Toc147138581][bookmark: _Toc175824207][bookmark: _Toc110497568][bookmark: _Toc147138582]2.1. Административно-территориальное устройство
Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Воскресеновского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Воскресеновского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 58:24-3.9). Территория муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района составляет 85 662 га. 
Воскресеновский сельсовет входит в состав Пензенского муниципального района с административным центром – село Кондоль.
Воскресеновский сельсовет граничит:
- на севере – с Мичуринский сельсоветом Пензенского района;
- на востоке – с Засечными сельсоветом Пензенского района;
- на юге – со Старокаменским сельсоветом Пензенского района;
- на западе – с Саловским и Ленинским сельсоветами Пензенского района.
Административным центром сельсовета является село Воскресеновка.
На территории сельсовета находятся шесть населенных пунктов: село Воскресеновка, село Большая Валяевка, село Калинино, деревня Ольшанка, деревня Александровка, деревня Ивановка.
Местоположение Воскресеновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Воскресеновский сельсовет расположен удаленно от административного центра Пензенского района (около 36 км). Расстояние от села Воскресеновка до административного центра с. Кондоль - 36 км, до областного центра г. Пенза - 19 км.
Основные внешние транспортные связи Воскресеновского сельсовета осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
По территории Воскресеновского сельсовета проходят:
- автомобильная дорога регионального значения К-281 – «г. Пенза-с. Кондоль»;
- автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка»;
- автомобильная дорога местного значения поселения «с.Большая Валяевка – д.Александровка»;
- автомобильная дорога местного значения поселения «подъезд к д. Ивановка».
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Воскресеновского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в непосредственной близости от автодорог регионального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 
Схема расположения Краснопольского сельсовета в Пензенском районе представлена на рисунке 3.
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Рисунок 1
Местоположение Воскресеновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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Рисунок 3


Схема расположения Воскресеновского сельсовета в Пензенском районе
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[bookmark: _Toc110497569][bookmark: _Toc147138583][bookmark: _Toc175824208]2.2. Природно-климатические условия
Климат
Территория Воскресеновского сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. Зима наступает в третьей декаде ноября и длится более четырех месяцев.
Среднегодовая температура колеблется от 3,2 до 4,6 градусов, температура воздуха в ноябре в пределах - 2,5 - 4,0 градусов, в декабре – 9, -10 градусов. В марте происходит повышение температуры до - 6, -7 градусов.
Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. Абсолютный минимум температуры на территории достигает - 42, - 45градусов.
При поступлении циклонов со Средиземноморья и Южной Атлантики возникают оттепели, в январе и феврале бывают дни с оттепелью, когда температура может достигать 2 - 4 градуса выше нуля.
Типичный весенний месяц - апрель, его средняя температура равна 4,7 градуса, в это время заканчивается таяние снежного покрова, а во второй половине заканчивается оттаивание почвы. В начале мая на территории устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов (вегетационный период), средняя продолжительность которого 135 - 145 дней. Средняя дата безморозного периода приходится на 7 - 10 мая, средняя продолжительность безморозного периода в воздухе на высоте 2м. от почвы равна 130 - 140 дней. Но в разные годы эти значения откланяются от средних величин. Наиболее часто летом отмечается среднесуточная температура воздуха 15- 25 градусов, абсолютный максимум в июле плюс 38 градусов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 11 - 12 градусов, в октябре 3 - 4,5 градусов.
Закономерности по среднегодовому количеству осадков отсутствуют, на возвышенных местах суммы их достигают - 650мм., а на низменных, широких долинах рек - 550мм. Летом осадков больше, чем в другие сезоны, среднее число дней с дождем летом 12 за месяц, сильные дожди обычно бывают один-два раза каждый месяц. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200% от их среднего значения), а раз в 15-20 лет их месячные суммы могут достигать 120-150мм. Периодически возможны засухи. Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, мощность снежного покрова достигает 35-40см. Годовое количество осадков на территории сопоставимо с величиной испаряемости.
В целом климатические условия благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, в целом благоприятны для возделывания озимых и яровых культур, особенно пшеницы, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков.
Рельеф.
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму. Значительную часть территории сельского поселения занимают леса.
В целом Пензенская область располагается на Европейской платформе, имеет кристаллический фундамент, территория поселения это центральная часть области попадает на так называемые поднятия. Чередование опусканий и поднятий, происходивших вследствие тектонических процессов, обуславливало то наступление, то отступание моря. Таким путем в течении многих миллионов лет накапливались осадочные толщи – так называемый платформенный чехол. Осадочные породы заполняли неровности фундамента и, в свою очередь, подвергались тектоническим воздействиям. В толще осадочных пород, покрывающих кристаллический фундамент, можно обнаружить морские отложения девонского, каменноугольного, юрского и мелового периодов. Механический состав грунтов территории поселения – преимущественно глина и тяжелые суглинки. Глубина залегания грунтовых вод на существующих селитебных территориях до 5-7м. Средняя глубина промерзания грунтов максимальная из глубин – 66см. Карстовые явления и оползни на территории не наблюдаются.
В целом согласно инженерно-геологическим данным на территории поселения вполне возможно проводить капитальное строительство зданий и сооружений.
Гидрография.
Гидрографическая сеть территории поселения представлена реками Ардым и Малиновка, многочисленными ручьями и прудами.  В своем начале течение реки Ардым спокойное, русло неглубокое, извилистое, ширина меняется от двух до трех метров. На своем протяжении многочисленные водотоки от родников и ручьев впадают в реку, ручьи имеют постоянное течение и чистую воду. По своему руслу в границах поселения река образовывает многочисленные пруды, которые обогащают природный ландшафт территории. 
Река Ардым, как и многие реки Пензенского района имеют равнинный характер с залесенными берегами. За период весеннего половодья, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая общий подъем воды не превышает 2-3 метров. Летом и зимой водность рек значительно уменьшается, наступает межень – питание рек осуществляется в основном за счет подземных источников, грунтовых вод. Устойчивый ледяной покров, как обычно устанавливается во второй половине ноября, отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней, мощность льда от 0,2 до 0,5м. отдельными зимами ледяной покров на реке не устанавливается. 
На территории сельсовета созданы искусственные водоемы, вода которых используется для хозяйственных нужд. 
Гидрографическая характеристика рек
	№ п/п
	Название
	Речная система
(куда впадает)
	Длина водотока,
км
	Площадь
водосбора, 
кв. км

	1
	р. Ардым
	река Пенза в 5,8 км от устья
	40
	329

	2
	р. Малиновка
	река Ардым в 4,4 км от устья
	11
	53,7

	3
	р. Гузнятка (р. Каменка)
	р. Каменка
	4
	-

	4
	р. Бокарева б/н у с. Воскресеновка
	р. Ардым
	13
	42


Территория Воскресеновского сельсовета относится к территориям, обеспеченным водными ресурсами. 
Население для питьевых целей пользуется водой артезианских скважин и водопроводом. 
Почвенные ресурсы
В соответствии с почвенно-географическим районированием, территория Воскресеновского сельсовета относится к степной области серых лесных, черноземных и каштановых почв суббореального пояса. Серые лесные почвы, в основном находятся под лесами или около них. По степени проявления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. Серые лесные характеризуются низким природным плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и другими органическими удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Растительность
[bookmark: _Toc8212248]Естественная растительность представлена древесной, кустарниковой и травянистой ассоциациями. Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесополосах, по оврагам, поймам рек и в лесах Гослесфонда. Основной лесной массив находится в центральной и южной частях Воскресеновского сельсовета. Земли лесного фонда составляют 34 % от земельного фонда муниципального образования. Лесосырьевые ресурсы представлены преимущественно лиственными породами деревьев. Вдоль русла реки и ручьев, по сырым заболоченным местам растут ольха черная, ива белая и ломкая, изредка тополя. Травянистая растительность, сохранившаяся по склонам оврагов и балок, представлена разноцветьем – звездчатка, герань луговая, полевица, пырей и прочими злаками и используется как естественные пастбища.
Леса имеют большое экологическое и эстетическое значение. На территории Воскресеновского сельсовета лесоперебатывающая инфраструктура отсутствует.
Разрешенные виды использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом. 


Рисунок 4
[image: Z:\0. ГБУ НИТПиУ\1. ГП\Пензенский район\Воскресеновский с-т\Ведение работ\Схемы к ПЗ\Лес копия.jpg]Поквартальная карта-схема подразделения лесов Ленинского лесничества



Ресурсы флоры и фауны
Территория Воскресеновского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к  лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Растительный покров представлен в основном травянистой растительностью, которая занимает прибалочные и приовражные склоны, в подтопляемых участках распространены низинные луга с болотным разнотравьем. На территории распространены лесопосадки, преимущественно из лиственных пород деревьев. Вдоль русла реки и ручьев, по сырым заболоченным местам растут ольха черная, ива белая и ломкая, изредка тополя. Из кустарников, широко распространены берескет, жимолость, шиповник, ракитник. 
Озеленение населенных пунктов Воскресеновского сельсовета сложилось самопроизвольно в течение длительного срока и не имеет организованной культурной структуры. 
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Для нераспаханных участков характерны представители фауны: обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, а так же заяц-русак и лисица. 
Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, чибисы, коростель, жаворонки, перепела, утки, цапля.
В реках и водоёмах распространены окунь, лещ, щука, карп.

Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Пензенской области. Система ООПТ и связующие их элементы образуют природный каркас территории, с определенными регламентами природопользования в их границах. Целью развития сети особо охраняемых природных территорий является формирование, ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду жизнедеятельности населения.
На территории Воскресеновского сельсовета расположены памятники природы регионального значения, установленные органом представительной власти субъекта Российской Федерации.
Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны особо охраняемых природных территорий федерального значения достаточно подробно регулирует документ об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении Минприроды России (Правительство Российской Федерации Распоряжение от 31 декабря 2008 года N 2055-р). 
На территории Воскресеновского сельсовета находятся два действующих памятника природы регионального значения.
	№ п/п
	Наименование
	Правоустанавливающий документ
	Местоположение

	1
	Ольшанские склоны
	Постановление Законодательного Собрание Пензенской области №357-16\2ЗС от 26.05.99
	Пензенская область Пензенский район Воскресеновский сельсовет

	2
	Ардымский шихан
	Постановление Законодательного Собрание Пензенской области №357-16\2ЗС от 26.05.99
	Пензенская область Пензенский район Воскресеновский сельсовет




Минерально-сырьевые ресурсы
По данным администрации сельсовета месторождения полезных ископаемых федерального и регионального значения на территории сельсовета отсутствуют, минерально-сырьевых ресурсов местного значения не имеется. 
[bookmark: _Toc110497570][bookmark: _Toc147138584][bookmark: _Toc175824209]2.3. Современное использование территории
Воскресеновский сельсовет характеризуется рассредоточенной системой расселения, малой плотностью населения, с преимущественно сельскохозяйственным использованием территории.
На территории Воскресеновского сельсовета расположены 6 населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2023 г. в сельсовете проживает 2817 человек.
Существующий жилищный фонд представлен индивидуальными и жилыми домами и насчитывает – 1340 домов. Из них 1211 индивидуальных и 129 многоквартирных, общей площадью жилых помещений – 95,4 тыс. кв. м. 
Существующая инженерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи и электросвязи.
Социальная инфраструктура сельсовета характеризуется неравномерностью размещения объектов культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах.
Большую часть территории сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья. Ведущей сельскохозяйственной отраслью является и животноводство. Сельскохозяйственные предприятия размещены рядом с. Воскресеновкой и с. Калинино. Растениеводством и животноводством занимаются так же личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.
Территория Воскресеновского сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Гидрографическая сеть представлена реками: р. Ардым, р. Малиновка, многочисленными ручьями и прудами. На территории Воскресеновского сельсовета расположены объекты специального назначения: 3 сельских кладбища. 
По сведениям Главного управления МЧС России по Пензенской области Воскресеновский сельсовет находится в подрайоне выезда 5 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (г. Пенза, ул. Центральная, 1а (пожарная машина АРС с водителем)).
В границах Воскресеновского сельсовета объектов культурного наследия не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc110497571][bookmark: _Toc147138585][bookmark: _Toc175824210]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Воскресеновского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территории:
- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранная зона сетей газораспределения;
- охранная зона линий и сооружений связи; 
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- береговая полоса;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
[bookmark: _Toc36131786][bookmark: _Toc36132714][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]- санитарно-защитные зоны;
- приаэродромная территория.

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
По территории Воскресеновского сельсовета проходят линии высокого и среднего класса напряжения ВЛ 35 кВ, а также располагается ПС 35/10 кВ и трансформаторные подстанции.
Согласно требованиям к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.4-1. 
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]Таблица 2.4-1
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	Линии электропередач регионального значения

	35
	15


[bookmark: _Toc36131794][bookmark: _Toc36132722]б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]Пунктом 10 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 устанавливается подробный перечень параметров, при соблюдении которых в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений. 
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
Охранные зоны сетей газораспределения 
Охранные зоны сетей газораспределения проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
По территории Воскресеновского сельсовета проходят газопроводы местного значения муниципального района. 
Для газораспредельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
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Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи».
На территории Большееланского сельсовета расположены объекты связи, в том числе кабельные и воздушных линий связи и линии радиофикации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Придорожные полосы автомобильных дорог 
Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Санитарно-защитные зоны 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007 № 74 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).
На территории Воскрсеновского сельсовета имеются объекты, для которых генеральным планом установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
Класс III - 300 м: 
- трассового моноипмпульсивного вторичного радиолокатора.
- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
- автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, коттеджной застройки, садовые и огородные земельные участки, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.5-2.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Таблица 2.5-2
[bookmark: _Toc36131812][bookmark: _Toc36132740]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Воскресеновского сельсовета*
	№
п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,
кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1
	р. Ардым
	40
	329
	100
	30

	2
	р. Малиновка
	11
	53,7
	100
	30

	3
	руч. Гузнятка (р. Каменка)
	4
	-
	50
	50

	*На основании приказа №63/4 Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30 октября 2009 года «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области»


Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 
В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Береговая полоса
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и  организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Воскресеновского сельсовета.
Приаэродромная территория
Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приаэродромная территория аэродрома Пенза, в зону действия которой попадает территория поселения, установлена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Минтранса России от 09.04.2024 г. №360-П.
Градостроительное развитие в приаэродромной территории должно вестись в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).
На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).
[bookmark: _Toc110497573][bookmark: _Toc147138587][bookmark: _Toc175824211]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Воскресеновского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Hlk45627547][bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план муниципального образования Воскресеновский сельсовет Пензенского района Пензенской области был разработан на основании статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области седбмого созыва от 01.10.2021 № 129/37-7 «Об утверждении Генерального плана территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области (в новой редации)».
Генеральный план охватывает период градостроительного развития до 2041 года. 
Необходимо отметить, что территория Воскресеновского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, касающиеся в основном формирования новых функциональных зон:
- увеличение жилой зоны в д. Ольшанка путем включения в границу населенного пункта земельных участков с реестровыми номерами: 58:24:0375105:122, 58:24:0375105:170, 58:24:0051101:50. 
- увеличение жилой зоны на 24.9 га в юго-восточной части с. Большая Валяевка, также в целях верной дифференциации территории сельсовета из границы населенного пункта с. Большая Валяевка исключаются земельные участки с реестровыми номерами: 58:24:0000000:146 - данный земельный участок имеет целевое сельскохозяйственное назначении. В юго-восточной части населенного пункта планируется исключить из границ населенного пункта земельные участки площадью 0,9 га и присвоить им категорию земель «Земли сельскохозяйственного назначения».
- в юго-восточной части с. Воскресеновка планируется исключение земельных участков площадью 0.03 га с присвоением им категорию земель «Земли сельскохозяйственного назначения».
- в юго-западной части с. Калинино планируется исключить земельные участки с реестровыми номерами 58:24:0370401:17, 58:24:0370401:6 данные земельные участки имеют целевое сельскохозяйственное назначение. В юго-западной части села планируется исключить земельные участки площадью 6 га с присвоением им категории земли «Земли сельскохозяйственного назначения»;
- увеличение зоны дачных и садоводческих объединений в северо-западной части сельсовета за счет земель населенных пунктов.
- увеличение зоны дачных и садоводческих объединений юго-восточнее с. Воскресеновка за счет земель населенных пунктов.
- увеличение зоны дачных и садоводческих объединений северо-восточнее с. Калинино за счет земель населенных пунктов, путем включения в функциональную зону земельных участков с реестровыми номерами 58:24:0370401:17, 58:24:0370401:6;
- увеличение зоны размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности в юго-западной части с. Воскресеновка за счет земель населенных пунктов;
- увеличение зоны производственной деятельности в северо-восточной и северо-западной части сельсовета за счет земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc110497574][bookmark: _Toc147138588][bookmark: _Toc175824212]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
Местоположение Воскресеновского сельсовета обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно жарким и сухим летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Территория Воскресеновского сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Ветровой режим Воскресеновского сельсовета умеренный. Преобладающее направление ветра в летний период - юго-восточное, юго-западное, в зимний период юго-восточное, суховейных ветров - юго-восточное с периодом с мая по август.
[bookmark: _Toc45096692]Опасные метеорологические явления, приводящие к чрезвычайным ситуациям (главным образом на дорогах) - сильные дожди и ливни, мокрый снег, дождь со снегом, крупный град, жара, пыльные бури, туман, мороз, снегопад, метель, гололёд, налипание мокрого снега. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом), ливень, сопровождаемый сильным ветром, гололёд в сочетании с сильным ветром, налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях. Часть территории, расположенная в отрогах балок используется как выгон.
В границах Воскресеновского сельсовета имеются территории, занятые заброшенными объектами сельского хозяйства (животноводческие фермы, зернохранилища).
Территории условно-благоприятные занимают черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные. Менее плодородные почвы - светло-серая лесная почва.
Территории ограниченно-благоприятные занимают смытые и намытые почвы оврагов и балок и аллювиальные почвы заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Воскресеновского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.6-1).
Таблица 2.6-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны, придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Воскресеновского сельсовета: деревня Александровка, село Большая Валяевка, село Воскресеновка, село Ивановка, село Калинино, деревня Ольшанка, за границами зон с особыми условиями использования.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]Оценка архитектурно-планировочной организации территории
Территория Воскресеновскогоо сельсовета, расположена в центральной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями выступают автомобильная дорога регеонального значения «г. Пенза – с. Кондоль» и автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка».
В структуре современного расселения доминируют административный центр – село Воскресеновка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Воскресеновка.
с. Воскресеновка
[bookmark: _Hlk119060341]Село Воскресеновка является административным центром Воскресеновского сельсовета. Территория села Воскресеновка представляет собой компактное образование, с северной стороны села проходят автомобильная дорога регионального значения «г. Пенза – с. Кондоль» и автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) и малоэтажными многоквартирными домами.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Общественный центр сформирован по ул. Советской и ул. Экспериментальной, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания. 
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным водоотведением, электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения обеспечивает общественные здания, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
д. Александровка
Территория села представляет собой компактное образование, центральная улица имеет выход на автомобильную дорогу местного значения поселения «с. Большая Валяевка – д. Александровка».
Селитебная застройка расположена по всей территории деревни. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Общественный центр, общественно-деловая застройка и объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории д. Ахлебиновка отсутствуют.
с. Большая Валяевка
Территория с. Большой Валяевки представляет собой компактное образование, с западной стороны села проходят автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка» и автомобильная дорога местного значения поселения «с. Большая Валяевка – д. Александровка». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами.
Общественный центр сформирован по ул. Верхняя, где размещены объекты социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Население обеспечено питьевой водой через колодцы.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории поселка отсутствуют.
с. Ивановка
Территория деревни представляет собой компактное образование. Подъезд к селу осуществляется по автомобильной дороге местного значения «подъезд к д. Ивановка». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами.
Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена водо- и электроснабжением. Система централизованного газоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
с. Калинино
Территория села представляет собой компактное образование, в центральной части села подходит автомобильная дорога регионального значения «г. Пенза – с. Кондоль». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми.
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Сформированного общественного центра нет. 
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным, электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения и водоотведения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. 
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют.
д. Ольшанка
Территория деревни представляет собой компактное образование, по центральной улицеПензенская подходит автомобильная дорога межмуниципального значения «с. Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка». Селитебная застройка расположена по всей территории села. 
Сформированного общественного центра нет. Объекты социальной инфраструктуры и комунально-бытового обслуживания отсутствуют. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо- и газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения и водоотведения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
Объекты и территории для рекреации и отдыха населения на территории села отсутствуют. 
Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Воскресеновского сельсовета можно выделить территории для отдыха и рекреации.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятым - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
На территории Воскресеновского сельсовета железнодорожные станции отсутствуют.
Ближайшая железнодорожная станция 250-километр Куйбышевской железной дороги расположена в Саловском сельсовете Пензенского района Пензенской области.
2. Воздушный  транспорт:
Ближайший аэропорт находится примерно в 8 км, в областном центре городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Воскресеновского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети региональных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Воскресеновского сельсовета представлены в таблице 2.6-2.
Таблица 2.6-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2023, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	д. Александровка
	44
	+
	—
	—
	+
	—
	+

	2
	с. Большая Валяевка
	133
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	с. Воскресеновка
	2345
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	с. Ивановка
	136
	+
	—
	—
	+
	—
	+

	5
	с. Калинино
	92
	+
	—
	+
	+
	—
	+

	6
	д. Ольшанка
	67
	+
	—
	+
	+
	—
	+


[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек и прудов в границах сельсовета.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие централизованного теплоснабжения в большинстве насленных пунктах сельсовета; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- отсутствие полезных ископаемых, пригодных для использования в промышленности и строительстве;
- нехватка мест приложения труда в границах Воскресеновского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Воскресеновского сельсовета конкретизируются предложения документов территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Воскресеновского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc110497575]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.


[bookmark: _Toc147138589][bookmark: _Toc175824213]3. Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc110497576][bookmark: _Toc147138590][bookmark: _Toc175824214]3.1. Баланс территории. Функциональное зонирование
Общая площадь в административных границах Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области составляет 8566,19 га (таблица 3.1-1).
Таблица 3.1-1
Наличие и распределение земельного фонда Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области по категориям земель (2024 г.)*
	[bookmark: _Hlk175752859]Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	

	
	
	

	Земли поселения, в том числе:
	га
	8566,19

	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	4910,52

	Земли населенных пунктов
	га
	711,28

	д. Александровка
	га
	30,09

	с. Большая Валяевка
	га
	142,58

	с. Воскресеновка
	га
	386,65

	с. Ивановка
	га
	51,78

	с. Калинино
	га
	56,03

	д. Ольшанка
	га
	44,15

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	69,47

	Земли особо охраняемых территорий и объектов 
	га
	3,32

	Земли лесного фонда 
	га
	2871,6

	* Расчет выполнен на основе данных администрации сельсовета и пространственных данных векторной модели


Из общей площади территории Воскресеновского сельсовета 57,3 % занимают земли сельскохозяйственного назначения, 8,7% - земли населенных пунктов.
Освоенность территории Воскресеновского сельсовета в сельскохозяйственном отношении средняя. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:  
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Воскресеновского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 3.1-2.



Таблица 3.1-2
Перечень функциональных зон*
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2041)

	1
	Жилая зона
	га
	484,49
	494,53

	2
	Общественно-деловая зона
	га
	11,23
	11,23

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	73,53
	73,53

	3.1
	производственная зона
	га
	49,86
	49,86

	3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	2,65
	2,65

	3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	21,01
	21,01

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	512,42
	512,42

	4.1
	[bookmark: _GoBack]зона сельскохозяйственного использования
	га
	75,76
	75,76

	4.2
	зона сельскохозяйственных угодий 
	га
	23,68
	23,68

	4.3
	зона садоводства, огородничества
	га
	393,68
	393,68

	4.4
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	19,30
	19,30

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	22,72
	22,72

	5.1
	зона рекреационного назначения
	га
	3,32
	3,32

	5.2
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	18,95
	18,95

	6
	Зоны специального назначения
	га
	15,11
	15,11

	6.1
	зона специального назначения
	га
	7,65
	7,65

	6.2
	зона кладбищ
	га
	7,46
	7,46

	7
	Иные зоны
	га
	31,01
	31,01

	* Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели.


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов; 
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения. 
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования  устанавливаются, в том числе документацией по планировке территории.
На территории Воскресеновского сельсовета территории общего пользования отсутствуют. 
[bookmark: _Toc110497578][bookmark: _Toc147138592][bookmark: _Toc175824215]3.2. Население и трудовые ресурсы
[bookmark: _Toc110497579][bookmark: _Toc147138593][bookmark: _Toc175824216]3.2.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения
На территории Воскресеновского сельсовета расположено 6 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2023 г. составляет 2817 человек (таблица 3.2.1-1).
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации, на территории Воскресеновского сельсовета нет.
[bookmark: _Toc45096710]Таблица 3.2.1-1
Численность населения по населенным пунктам Воскресеновского сельсовета на 01.01.2023 г.
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Воскресеновский сельсовет, в том числе:
	8566,19
	2817

	1
	с. Воскресеновка
	386,65
	2345

	2
	с. Большая Валяевка
	142,58
	133

	3
	с. Калинино
	51,78
	92

	4
	д. Ивановка
	51,78
	136

	5
	д. Ольшанка
	44,15
	67

	6
	с. Александровка
	30,09
	44


Демографическая ситуация
В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Воскресеновского сельсовета.
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2014 г. по 2022 г. (за последние восемь лет) значительно уменьшилась (таблица 3.2.1-2), это уменьшение произошло за счет оттока и естественной убыли населения. В среднем за 9 лет смертность превышала рождаемость в 1,6 раз, в результате чего наблюдается естественная убыль населения.
Таблица 3.2.1-2
Динамика численности населения Воскресеновского сельсовета* 
	Наименование
	
	Годы

	
	Единица измерения
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Воскресеновскй сельсовет, всего
	человек
	2463
	2475
	2471
	2439
	2385
	2336
	2292
	2249
	2246

	* На основании данных Пензстата по Воскресеновскому сельсовету на 2022 г.


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории (рисунок 9,). 
Рисунок 9
Динамика численности населения Воскресеновского сельсовета

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания  прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, стабилизировать численность населения поможет увеличение рождаемость в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.
[bookmark: _Toc110497580][bookmark: _Toc147138594][bookmark: _Toc175824217]3.2.2. Прогноз перспективной численности населения
Среднегодовая численность населения Воскресеновского сельсовета за последние 9 лет составляет 2372 человека. Средний прирост населения за счет рождаемости составляет 21,4 человека. Средняя ежегодная естественная убыль численности населения составляет 12,1 человек в год.
На основании указанных показателей коэффициент естественного прироста/убыли населения Воскресеновского сельсовета при расчете прогноза численности населения принимается равным «-4,6». Коэффициент миграционного прироста  «-4,3», коэффициент общего прироста равен «-8,9». 
Прогнозная численность населения Воскресеновского сельсовета на основе указанных показателей составит:
- на 1 очередь до 2031 года - 2091 чел.; 
- на расчетный срок до 2041 года - 1878 чел. 
Расчет перспективной численности населения сельсовета до 2030 и 2042 гг. по целевым показателям, принятым на основе Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года:
Прогнозная численность населения Воскресеновского сельсовета на основе указанных показателей составит:
- на 1 очередь до 2031 года - 2681 чел.;
- на расчетный срок до 2041 года - 2465 чел.
[bookmark: _Toc147138595]В дальнейшем для расчетов применяем перспективную численность населения расчитанную на основе целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года.
Особо заметен процесс «старения» населения, так как удельный вес групп моложе трудоспособного и трудоспособного населения ниже среднероссийских. В динамике численности населения Воскресеновского сельсовета прослеживается тенденция к уменьшению. Причинами уменьшения численности населения в Воскресеновском сельсовете является, главным образом, неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших значительно превышает число родившихся.
Реализация мероприятий демографической политики Российской Федерации, предусмотренных Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 (с последующими изменениями), направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращения уровня смертности, роста рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции, сохранения и укрепления здоровья населения и улучшения на этой основе демографической ситуации в стране, а также реализация федеральных и региональных планов, программ и проектов по стабилизации и улучшению демографического, социального и экономического состояния будет способствовать снижению смертности и росту рождаемости, и как следствие снижение темпов уменьшения численности населения. 
[bookmark: _Toc110497582][bookmark: _Toc147138597][bookmark: _Toc175824218]3.3. Жилищный фонд (жилищное строительство)
[bookmark: _Toc110497583][bookmark: _Toc147138598][bookmark: _Toc175824219]3.3.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715]В границах Воскресеновского сельсовета, существующий жилищный фонд частной собственности, на данный момент, составляет 95400 кв. м общей площади (таблица 3.3.1-1).
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Воскресеновскому сельсовету составляет 33,9 кв. м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома;
- малоэтажные многоквартирные жилые дома.
Таблица 3.3.1-1
Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2023 г.
	Сельсовет
	Жилой фонд, всего
	В том числе:
	Средняя обеспеченность общ. площ. 
кв. м /чел

	
	кол-во домов (квартир)
	общая площадь,
 кв. м
	Индивидуальный
	Ветхий и аварийный фонд
	

	
	
	
	кол-во домов
	общая площадь, кв. м
	общая площадь, 
кв. м
	

	сельсовет
	1211
	95400
	1211
	95400
	14310
	33,9


Основная часть жилого фонда Воскресеновского сельсовета была построена 50 лет назад. За последние 25 лет в населенных пунктах строительная деятельность в отношении индивидуального жилищного строительства ведется незначительно. Аварийное и ветхое жилье с износом более 70% составляет от общей площади жилого фонда около 15%.
[bookmark: _Toc110497584][bookmark: _Toc147138599][bookmark: _Toc175824220]3.3.2. Прогноз развития жилищного комплекса
[bookmark: _Toc45096719]Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Воскресеновского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на первый этап реализации проекта генерального плана - 2031 год и расчетный период планирования - 2041 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в  2031 году – 33,0 кв. м. В среднем на одного жителя на первую очередь (2031 г.) должно приходиться не менее 33,0 кв. м общей площади, на расчетный срок (2041 г.) - 35 кв. м общей площади.
Расчет приводится в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» в таблице 3.3.2-1.
Таблица 3.3.2-1
Расчет требуемого объема жилья для территории Воскресеновского сельсовета
	Наименование, тип застройки 
	Существующее положение по расчету
	На первую очередь
(2031 г.)
	Расчётный срок
(2041 г.)

	
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м
	количество единиц жилья, ед.
	общая площадь, кв. м

	Жилая застройка
	1211
	95400
	1211
	88473
	1211
	86275

	д. Александровка
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Большая Валяевка
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Воскресеновка
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Ивановка
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Калинино
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	д. Ольшанка
	—
	—
	—
	—
	—
	—


Нормативная потребность населения в жилом фонде Воскресеновского сельсовета на расчетный срок обеспечивается существующим жилым фондом в 95400 кв. м. 
[bookmark: _Toc110497585][bookmark: _Toc147138600][bookmark: _Toc175824221]3.4. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc110497586][bookmark: _Toc147138601][bookmark: _Toc175824222]3.4.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. Ближайшие железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги расположены в ж/д ст. О.П. 254 км. Мичуринского сельсовета Пензенского района Пензенской области и ж/д ст. Ардым Ленинского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- близость железнодорожных узлов положительно влияет на экономический рост, развитие производства, бизнеса и социальной сферы, существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организация пассажирских перевозок, находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc110497587][bookmark: _Toc147138602][bookmark: _Toc175824223]3.4.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены на относительной удаленности; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транпортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc110497588][bookmark: _Toc147138603][bookmark: _Toc175824224]3.4.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Воскресеновского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится примерно в 2 км, в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на непосредственной близости; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
[bookmark: _Toc110497589][bookmark: _Toc147138604][bookmark: _Toc175824225]3.4.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Воскресеновского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения (таблица 3.4.4-1).
Автомобильные дороги за границами населенных пунктов в картографических материалах отображены в информационных целях. Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения муниципального района.
По состоянию на 01.01.2023 на территории Воскресеновского сельсовета протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием 20,194 км, в том числе:
- регионального значения с усовершенствованным покрытием 9,1 км;
- межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием 7,9 км;
- местного значения с усовершенствованным покрытием 3,194 км.


Таблица 3.4.4-1
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Воскресеновского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи**
	№п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Автомобильные дороги регионального значения

	11
	Автомобильные дороги регионального значения
	Автомобильная дорога «г. Пенза – с. Кондоль»
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет
	Протяженность, км 
	9,1
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги межмуниципального значения

	2
	Автомобильные дороги межмуниципального значения
	Автомобильная дорога «с.Воскресеновка – с. Большая Валяевка – с. Лебедевка»
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет
	Протяженность, км
	7,9 
	Усовершенствованный

	Автомобильные дороги местного значения поселения

	3
	Автомобильные дороги местного значения 
	Автомобильная дорога «подъезд к д. Ивановка»
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет
	Протяженность, км
	2,2
	Переходный

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	Автомобильная дорога «с. Большая Валяевка – д. Александровка»
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет
	Протяженность, км
	3,194
	Усовершенствованный

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.


Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Воскресеновского сельсовета выявил следующее:
- обеспечена транспортная связь со всеми шестью населенными пунктами сельсовета;
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами межмуниципального значения с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам в основном не имеют твердого покрытия; 
- на территории Воскресеновского сельсовета имеются мостовые сооружения, находящиеся в удовлетворительном состоянии.
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство подъездов с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.
Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2023 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Воскресеновского сельсовета составляет 37,95 км (таблица 3.5.4-3), из которых 6,1 % улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (2,3 км);
Пешеходные тротуары на территории сельсовета не предусмотрены, велосипедные дорожки отсутствуют. 
Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Воскресеновского сельсовета представлен в таблице 3.4.4-2.



34


Таблица 3.4.4-2
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Воскресеновского сельсовета
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Вид покрытия

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Улично-дорожная сеть с. Воскресеновка

	1 
	Улица в жилой застройке
	ул. Лесная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка
	Протяженность,
км
	2,35
	Переходный

	2 
	Улица в жилой застройке
	ул. Ключевского
	
	Протяженность,
км
	2,55
	Переходный

	3 
	Улица в жилой застройке
	ул. Молодежная
	
	Протяженность,
км
	0,65
	Переходный

	4 
	Улица в жилой застройке
	ул. Новая
	
	Протяженность,
км 
	0,55
	Переходный

	5 
	Главная улица
	ул. Советская
	
	Протяженность,
км 
	1,85
	Усовершенствованный -0,25;
Переходный-0,8;
Без покрытия-0,8

	6 
	Улица в жилой застройке
	ул. Садовая
	
	Протяженность,
км 
	0,8
	Переходный

	7 
	Улица в жилой застройке
	ул. Луговая
	
	Протяженность,
км 
	1,1
	Переходный

	8 
	Улица в жилой застройке
	ул. Овражная 
	
	Протяженность,
км
	0,65
	Переходный

	9 
	Улица в жилой застройке
	ул. Октябрьская
	
	Протяженность,
км
	1,1
	Переходный

	10 
	Улица в жилой застройке
	ул. Экспериментальная
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	11 
	Улица в жилой застройке
	ул. Совхозная
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	12 
	Улица в жилой застройке
	ул. Пионерская
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	13 
	Улица в жилой застройке
	ул. Первомайская
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	14 
	Улица в жилой застройке
	ул. Коммунистическая
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	15 
	Улица в жилой застройке
	ул. Комсомольская
	
	Протяженность,
км
	0,35
	Переходный

	16 
	Улица в жилой застройке
	ул. Велозаводская
	
	Протяженность,
км
	1,85
	Переходный-0,35;
Без покрытия-1,5

	17 
	Улица в жилой застройке
	ул. Озерная
	
	Протяженность,
км
	0,5
	Переходный

	18 
	Улица в жилой застройке
	ул. Мира
	
	Протяженность,
км
	2,15
	Усовершенствованный -0,5;
Переходный-1,65;

	19 
	Улица в жилой застройке
	ул. Южная
	
	Протяженность,
км
	0,7
	Переходный

	20 
	Улица в жилой застройке
	ул. Новоселов
	
	Протяженность,
км
	1,25
	Переходный

	21 
	Улица в жилой застройке
	ул. Западная
	
	Протяженность,
км
	1,0
	Переходный

	22 
	Улица в жилой застройке
	Дорога к крестьянскому кладбищу
	
	Протяженность,
км
	0,25
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность,
км
	21,4
	

	Улично-дорожная сеть с. Большая Валяевка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Верхняя
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Большая Валяевка
	Протяженность, км
	1,1
	Переходный

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Нижняя
	
	Протяженность,
км
	1,75
	Переходный

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Красная
	
	Протяженность,
км
	1,0
	Переходный

	4
	Улица в жилой застройке
	ул. Северная
	
	Протяженность,
км
	0,9
	Переходный

	5
	Улица в жилой застройке
	Дорога к крестьянскому кладбищу
	
	Протяженность,
км
	0,9
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	5,65
	

	Улично-дорожная сеть с. Калинино

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Сельская
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Калинино

	Протяженность, км
	0,65
	Переходный

	2
	Улица в жилой застройке
	ул. Заводская
	
	Протяженность,
км
	0,75
	Переходный

	3
	Улица в жилой застройке
	ул. Нагорная
	
	Протяженность,
км
	1,6
	Переходный

	4
	Улица в жилой застройке
	Дорога к крестьянскому кладбищу
	
	Протяженность,
км
	0,3
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	3,3
	

	Улично-дорожная сеть д. Ольшанка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Пензенская
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
д. Ольшанка
	Протяженность, км
	1,0
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	1,0
	

	Улично-дорожная сеть д. Ивановка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Заречная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
д. Ивановка
	Протяженность, км
	2,8
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	2,8
	

	Улично-дорожная сеть д. Александровка

	1
	Улица в жилой застройке
	ул. Зеленая
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
д. Александровка
	Протяженность, км
	3,8
	Переходный

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	3,8
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- 6,1% улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия (2,3 км);
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям, отсутствуют благоустроенные пешеходные сообщения;
- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что не соответствует нормативным требованиям и приводит к увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.
Выводы:
- необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будет содействовать обеспечению транспортной доступности, безопасности передвижения, улучшения качества жизни населения и привлекательности территории для застройщиков.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области автомобильного транспорта предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, Пензенской области, Пензенского района, с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения не планируются мероприятия на территории Воскресеновского сельсовета.
Схемой территориального планирования Пензенской области не планируются мероприятия на территории Воскресеновского сельсовета.
Мероприятия генерального плана
Планируемые мероприятия в области строительства и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети представлены в таблице 3.4.4-3.

[bookmark: _Toc45096735]Таблица 3.4.4-3
[bookmark: _Toc34837300]Сведения о планируемых объектах местного значения поселения в области транспорта

	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	Улично-дорожная сеть с. Воскресеновка
	

	1
	Главная улица
	Ул. Советская
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка
	Протяженность, км
	0,8
	Планируемый к реконструкции
	2031

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Садовая
	
	Протяженность, км
	0,8 
	Планируемый к реконструкции
	2031

	3
	Улица в жилой застройке
	Ул. Новая
	
	Протяженность, км
	0,55 
	Планируемый к реконструкции
	2031

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	2,075
	
	

	Улично-дорожная сеть с. Большая Валяевка
	

	1
	Улица в жилой застройке
	Ул. Красная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Большая Валяевка
	Протяженность, км
	1,0
	Планируемый к реконструкции
	2031

	2
	Улица в жилой застройке
	Ул. Верхняя
	
	Протяженность, км
	1,1
	Планируемый к реконструкции
	2031

	
	ИТОГО
	
	
	Протяженность, км
	2,1
	
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).





Пассажирский транспорт
Существующее положение
Регулярные пассажирские перевозки на территории Воскресеновского сельсовета осуществляются общественным транспортом. В целом объем перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей сельсовета. 
В границах населенных пунктов присутсвует автобусное сообщение, осуществляемое за счет маршрутов ГО Пенза в близлежащие населенные пункты. Большое значение для транспортных связей Воскресеновского сельсовета имеет личный автотранспорт.
Автотранспортное предприятие на территории Воскресеновского сельсовета отсутствует.
Транспортное сообщение с областным центром и районным центром осуществляется межмуниципальными регулярными автобусными маршрутами. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории Воскресеновского сельсовета. 

Объекты хранения и обслуживания автотранспорта
Существующее положение
Станции технического обслуживания и ремонта индивидуальных автомобилей, а также объекты хранения и обслуживания автотранспорта на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.

Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области хранения и обслуживания автомобильного транспорта на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497590][bookmark: _Toc147138605][bookmark: _Toc175824226]3.5. Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc110497591][bookmark: _Toc147138606][bookmark: _Toc175824227]3.5.1. Водоснабжение и водоотведение
На сегодняшний день обеспеченность населения Воскресеновского сельсовета централизованным водоснабжением составляет 80%.
На всей территории Воскресеновского сельсовета не предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. 
Система водоснабжения Воскресеновского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения Воскресеновского сельсовета являются муниципальной собственностью Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области. 
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни системы Рожновского, из которых подаётся в разводящие сети и далее потребителям.
На территории сельсовета имеются 4 артезианские скважины, 2 водонапорные башени, 37,5 км водопроводных сетей.
Перечень существующих объектов водоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.5.1-1.

Таблица 3.5.1-1
Перечень существующих объектов водоснабжения

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Сети водоснабжения

	1
	Водопровод
	Водопровод
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка
	80
	Протяженность, км
	13,68
	Местного значения поселения

	Объекты водоснабжения

	1
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Западная
	-
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	-
	

	2
	Водонапорная башня
	Водонапорная башня
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Западная
	-
	Емкость бака, м3
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год ввода в экспл.
	2014
	

	3
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Западная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1985
	

	4
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Западная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1984
	

	5
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Западная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	- 
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	1982
	

	6
	Артезианская скважина
	Артезианская скважина
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, 
с. Воскресеновка, 
ул. Лесная
	-
	Производительность, 
тыс. куб. м/сут
	-
	Местного значения поселения

	
	
	
	
	
	Год постройки
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



Анализ сложившейся системы водоснабжения выявил следующее: 
- централизованным водоснабжением обеспечены 4 населенных пунктов из 6;
- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды; 
- источники водоснабжения на территории Воскресеновского сельсовета находятся в неудовлетворительном состоянии;
- система водоснабжения Воскресеновского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета;
- зоны санитарной охраны скважин устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м.
Выводы: 
- необходимо предусмотреть поэтапную замену участков существующей водопроводной сети в целях улучшения показателей качества питьевой воды; 
- для предотвращения ухудшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо проводить систематические наблюдения за состоянием артезианских скважин, водозаборных сооружений и водопроводных труб; 
- необходимость в подготовке паспортов зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения;
- система водоснабжения Воскресеновского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета. 
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области водоснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования и комплексным анализом территории.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в воде в разрезе населенных пунктов Воскресеновского сельсовета приведены в таблице 3.5.1-2. 
Таблица 3.5.1-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в воде по укрупненным показателям водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2023 г.
	2031 г.
	2041 г.

	1
	д. Александровка
	6160
	5880
	5460

	2
	с. Большая Валяевка
	18620
	17780
	16240

	3
	с. Воскресеновка
	328300
	312480
	287280

	4
	с. Ивановка
	19040
	18060
	16660

	5
	с. Калинино
	12880
	12320
	11340

	6
	д. Ольшанка
	9380
	8960
	8260

	
	Всего по сельсовету
	394380
	375340
	345100


Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.
Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 2681)  1000  40 куб. м.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
По данным администрации Воскресеновского сельсовета на рассматриваемой территории расположено 4 источника наружного противопожарного водоснабжения:
- с. Воскресеновка, ул. Советская, д.6, пожарный гидрант;
- с. Александровка, ул. Зеленая;
- с. Калинино, пожарный пирс на реке;
- с. Большая Валяевка, пожарный гидрант на территории Храма «Живописный Источник».
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоснабжения на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
Существующая система водоотведения
В настоящее время на территории Воскресеновского сельсовета не имеются развитые сети водоотведения. Канализационные сети присутствуют только в центре села Воскресеновка. Канализование осуществляется вывозом стоков спец. машинами из отстойников. Сточные воды по самотечным коллекторам поступают в ручей. Общая протяженность канализационных сетей  составляет 30км. Жилые дома частного сектора для водоотведения используют местные выгребы.
Канализационные сети на территории д. Александровка, с. Большая Валяевка, с. Ивановка, с. Калинино, д. Ольшанка отсутствуют. Застройка вышеперечисленных населённых пунктов, административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод техническим транспортом в места, указанные органами санитарного надзора.
Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы) и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
Анализ сложившейся системы водоотведения Воскресеновского сельсовета выявил следующее:
- износ существующих канализационных сетей на территории Воскресеновского сельсовета составляет 100%;
- система централизованного водоотведения на территории Воскресеновского сельсовета не развита в достаточной степени.
Выводы:
-  необходимо организовать централизованную систему водоотведения в с. Воскресеновка. В остальных населенных пунктах нецелесообразна организация локальных очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Планируемое развитие 
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории села Большая Елань предусматриваются следующие мероприятия:
- замена изношенных самотечных канализационных сетей;
- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования;
- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;
- проектирование и строительство очистных сооружений;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.
Частная жилая застройка всех остальных населенных пунктов может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Сточные воды населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях из водонепроницаемых материалов, не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которые соответствуют Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
Норма удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 Свод правил «СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденный приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с последующими изменениями)).
Гигиенические требования установливаются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
Планируемое развитие системы водотведения необходимо производить с учетом потребностей населения в соответствии с нормативами. 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета объемов водоотведения в разрезе населенных пунктов Воскресеновского сельсовета приведены в таблице 3.5.1-3.
Таблица 3.5.1-3
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Объемы водоотведения  по укрупненным показателям водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения в литрах в сутки

	
	
	2023 г.
	2031 г.
	2041 г.

	1
	д. Александровка
	6160
	5880
	5460

	2
	с. Большая Валяевка
	18620
	17780
	16240

	3
	с. Воскресеновка
	328300
	312480
	287280

	4
	с. Ивановка
	19040
	18060
	16660

	5
	с. Калинино
	12880
	12320
	11340

	6
	д. Ольшанка
	9380
	8960
	8260

	
	Всего по сельсовету
	394380
	375340
	345100


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области водоотведения не планируются.
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Существующее положение
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное. 
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
-ВЛ-110 кВ (13,8 км);
-ВЛ-35 кВ (26,46 км).
 Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью 21 трансформаторных подстанций, распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ, и ПС 35 кВ. Договор на электроснабжение и обслуживание сетей заключен с  ООО «ТНС Энерго-Пенза».
На территории Воскресеновского сельсовета расположены 19 понижающих трансформаторных подстанций 10/04 кВ с неполной загрузкой - от 20%-70%.
Потребителями электроэнергии в Воскресеновском сельсовете являются:
- промышленные предприятия;
- жилищно-коммунальный сектор;
- сельскохозяйственное производство;
- прочие потребители.
Для обеспечения электроснабжением новой малоэтажной застройки предусмотреть возможность строительства новой подстанции. При строительстве планируемых линий электропередач ВЛ-10 кВ, в целях предотвращения гибели птиц будут предусмотреть птицезащитные устройства.
Анализ сложившейся системы электроснабжения Воскресеновского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
 Планируемое развитие
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов Воскресеновского сельсовета приведены в таблице 3.5.2-1.
Таблица 3.5.2-1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии  по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2023 г.
	2031 г.
	2041 г.

	1
	д. Александровка
	41800
	39900
	37050

	2
	с. Большая Валяевка
	126350
	120650
	110200

	3
	с. Воскресеновка
	2 227 750
	2 120 400
	1 949 400

	4
	с. Ивановка
	129200
	122550
	113050

	5
	с. Калинино
	87400
	83600
	76950

	6
	д. Ольшанка
	63650
	60800
	56050

	
	Всего по сельсовету
	2 676 150
	2 546 950
	2 341 750


Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc110497593][bookmark: _Toc147138608]Мероприятия в области электроснабжения на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc175824229]3.5.3. Теплоснабжение
Существующее положение 
Централизованная система теплоснабжения имеется в с. Воскресеновка. В остальных населенных пунктах сельсовета указанная система отсутствует.
Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. 
На территории сельсовета работает 3 котельни на газовом топливе, расположенные в селе Воскресеновка. В данное время котельни загружены на 37%.
Котельные на территории Воскресеновского сельсовета расположены:
· котельная МОБУ СОШ с. Воскресеновка, по адресу с. Воскресеновка, ул. Советская, 7;
· котельная филиал МБДОУ детский сад с. Ленино «Детский сад с.Воскресеновка», по адресу с. Воскресеновка, ул. Советская, 1;
·  котельная Воскресеновский досуговый центр, по адресу с. Воскресеновка, ул. Советская, 3.
[bookmark: _Toc45096857]Горячее водоснабжение осуществляется от газовых и электрических водонагревателей.
Перечень существующих объектов теплоснабжения, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.5.3-1. 


Таблица 3.5.3-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Процент износа,
%
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, с.Воскресеновка,
ул. Советская, 7
	-
	мощность Гкал/час
	0,2Гкал/ч
	Местного значения  муниципального района

	2
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет,
с.Воскресеновка,
ул. Советская, 1
	-
	мощность Гкал/час
	0,16Гкал/ч
	Местного значения  муниципального района

	3
	Источник тепловой энергии
	Газовая котельная
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет,
с.Воскресеновка,
ул. Советская, 3
	-
	мощность Гкал/час
	0,06Гкал/ч
	Местного значения  муниципального района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Перечень существующих объектов теплоснабжения
Анализ сложившейся системы теплоснабжения:
- централизованная система теплоснабжения имеется в с. Воскресеновка. В остальных населенных пунктах сельсовета отсутствует.
- существующие источники теплоснабжения (котельные) на территории Воскресеновского сельсовета отапливают объекты социальной сферы;
- существующие котельны имеют резерв мощности 63% для подключения новых потребителей. 
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
Планируемое развитие 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе населенных пунктов сельсовета приведены в таблице 3.5.3-2. 
Таблица 3.5.3-2
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в тепловой энергии по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2023 г.
	2031 г.
	2041 г.

	1
	д. Александровка
	105,6
	100,8
	93,6

	2
	с. Большая Валяевка
	319,2
	304,8
	278,4

	3
	с. Воскресеновка
	5628
	5356,8
	4924,8

	4
	с. Ивановка
	326,4
	309,6
	285,6

	5
	с. Калинино
	220,8
	211,2
	194.4

	6
	д. Ольшанка
	160,8
	153,6
	141,6

	
	Всего по сельсовету
	6760,8
	6434,4
	5916


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497594][bookmark: _Toc147138609][bookmark: _Toc175824230]3.5.4. Газоснабжение
Существующее положение
Газоснабжение населенных пунктов Воскресеновского сельсовета осуществляется от газораспределительных сетей и 10 газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, равномерно расположенных на территории поселения. Все населенные пункты полностью газифицированы. 
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Договор на обслуживание газовых сетей заключен с ООО «Метан».
Анализ сложившейся системы газоснабжения Большееланского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- необходима догазификация существующей жилой застройки;
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
- для перспективной жилой застройки необходимо выполнить расчет потребности природного газа в качестве топлива и на пищеприготовление. 
Необходимо производить закольцовку существующих и вновь строящихся газораспределительных сетей.
Планируемое развитие 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе населенных пунктов сельсовета приведены в таблице 3.5.4-1. 
Таблица 3.5.4-1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства, куб. м/год

	
	
	2023 г.
	2031 г.
	2041 г.

	1
	д. Александровка
	13200
	12600
	11700

	2
	с. Большая Валяевка
	39900
	38100
	34800

	3
	с. Воскресеновка
	703500
	669600
	615600

	4
	с. Ивановка
	40800
	38700
	35700

	5
	с. Калинино
	27600
	26400
	24300

	6
	д. Ольшанка
	20100
	19200
	17700

	
	Всего по сельсовету
	845100
	804300
	739500


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области газоснабжения на территории Воскресеновского сельсовета не планируются. 
[bookmark: _Toc110497595][bookmark: _Toc147138610][bookmark: _Toc175824231]3.5.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Существующие объекты связи представлены автоматическими телефонными станциями (АТС), базовыми станциями сотовой связи (вышки сотовой связи), почтовыми отделениями, а также линиями связи. 
Действующие АТС оснащены современным электронным оборудованием. 
На территории муниципального образования услуги сотовой связи оказывают следующие операторы:
- ПАО «ВымпелКом»;
- ПАО «Мегафон»;
- ПАО «МТС».
Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100 %. 
Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС).
Анализ сложившейся системы связи и телекоммуникаций Большееланского сельсовета выявил следующее: 
- техническое состояние линий связи, в основном, удовлетворительное; 
- проводится разработка мероприятий, направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета; 
- уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 100 %. 
Выводы: 
- требуется развитие сетей кабельного телевидения и проводного вещания. 
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории Воскресеновского сельсовета находятся в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
В целях определения числа абонентов телефонной сети для потребителей в социальной и производственной сфере и потребителей жилищного фонда следует руководствоваться следующими положениями: 
- 1 номер на одну квартиру (дом);
- 30 абонентских точек на 100 работающих для объектов социального, культурно-бытового назначения, а также с учетом специфики их деятельности. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.
[bookmark: _Toc110497596][bookmark: _Toc147138611][bookmark: _Toc175824232]3.6. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора, местоположения выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные по формам собственности, видам услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Воскресеновского сельсовета приведена в таблице 3.7-1
[bookmark: _Toc45096866]Таблица 3.7-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая
	Магазин
	Кафе
	Парикмахерская
	Почта
	Сберкасса
	Адм. здание
	Баня

	д. Александровка
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Большая Валяевка
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Воскресеновка
	+
	+
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	—
	—
	+
	—
	+
	—

	с. Ивановка
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	с. Калинино
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	д. Ольшанка
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—


[bookmark: _Toc110497597][bookmark: _Toc147138612][bookmark: _Toc175824233]3.6.1. Образование
Общеобразовательные организации
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета расположена 1 общеобразовательная организация суммарной расчетной вместимостью 704 места.
Перечень существующих общеобразовательных организаций, их характеристики и местоположение представлены в таблице 3.6.1-1.
Таблица 3.6.1-1
Перечень существующих общеобразовательных организаций
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Значение объекта 

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	1
	Общеобразовательная организация
	МОБУ СОШ с.Воскресеновка
	Пензенская область, Пензенский район, с.Воскресеновка,
ул. Советская,7
	Площадь
	3968.4 кв. м
	Местного значения муниципального района

	
	
	
	
	Вместимость
	704 чел.
	

	
	
	
	
	Количество учащихся
	251 чел.
	

	
	
	
	
	Год постройки
	1991 г.
	

	
	
	
	
	Процент износа
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы образования сельсовета выявил следующее:
- проектная вместимость школ имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся.
Выводы:
- система общего образования, сложившаяся в сельсовете, в целом отвечает социальному запросу.
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов образования, на территории Воскресеновского сельсовета не планируется.
С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки проекта изменений, выполнен расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Воскресеновского сельсовета в объектах общего образования на расчетный срок с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
 Расчет производился для населения с. Воскресеновка, с учетом тяготеющих сел д. Александровка, с. Большая Валяевка, с. Ивановка, с. Калинино, д. Ольшанка, с. Лебедевка.
[bookmark: _Hlk118906549]Фактическая обеспеченность населения с. Воскресеновка, с учетом тяготеющих сел на 01.01.2023, исходя из вместимости существующей школы в с. Воскресеновка составляет 704 мест. Нормативная потребность населения на 01.01.2023 составляет 366 мест. Соответственно, фактическая обеспеченность превышает нормативную потребность на 338 места.
Нормативная потребность населения на расчетный срок (2041г.) составит 348 мест, резерв объектов общего образования составит 338 места.
Примечание: расчетом не учитывались возможные нагрузки на объекты образования для обслуживания других поселений Пензенского района Пензенской области, не прикрепленных к общеобразовательной организации.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
Существующее положение
На территории сельсовета расположена дошкольная образовательная организация: филиал Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада с. Ленино «Детский сад с. Воскресеновка» расчетной вместимостью 85 мест. На территории сельсовета на 01.01.2023 г. количество детей в возрасте до 7 лет – 287 человек, из них - детский сад с. Воскресеновка посещают 87 ребенка. По данным администрации на очереди числятся дети, обеспеченные местами, но желающие посещать дошкольные образовательные учреждения, расположенные в непосредственной близости от места проживания, или дети, не достигшие 3 лет.
Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций сельсовета выявил следующее:
- отсутствуют отдельные здания дошкольных образовательных организаций в следующих населенных пунктах Большееланского сельсовета: д. Александровка, с. Большая Валяевка, с. Ивановка, с. Калинино, д. Ольшанка;
- проблема малого количества мест детей дошкольного возраста для организации дошкольного образования в населенных пунктах с малым количеством населения.
Выводы:
- существующее здание детского сада в с. Воскресеновка рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- на расчетный срок рекомендуется предусмотреть в организацию дошкольного образования с. Воскресеновка дополнительных мест размещения детей дошкольного возраста за счет свободных мест в общеобразовательной организации с. Воскресеновка (200 мест).
Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дошкольного образования, на территории Воскресеновского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются.
[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования 
Существующее положение
Система дополнительного образования в Воскресеновском сельсовете представлена творческими объединениями и спортивными секциями в общеобразовательном учреждении. 
Анализ сложившейся системы дополнительного образования сельсовета выявил следующее:
[bookmark: _Hlk118907794]- проектная вместимость школы с. Воскресеновка имеет значительный резерв площадей, позволяющих организовать дополнительное образование;
- в 2022 году школы укомплектованы педагогическими кадрами.
Выводы:
- существующие здания школ, рекомендуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему дополнительного образования.
Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дополнительного образования, на территории Воскресеновского сельсовета не планируется.
Для организации дополнительного образования предлагается использовать школу с. Воскресеновка, которые имеют значительный резерв площадей. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области дополнительного образования не планируются.
[bookmark: _Toc110497598][bookmark: _Toc147138613][bookmark: _Toc175824234]3.6.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Существующее положение
В систему здравоохранения Воскресеновского сельсовета входит лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара «Воскресеновская амбулатория» в с. Воскресеновка.
На территории Воскресеновского сельсовета расположен 1 объект здравоохранения. (таблица 3.6.2-1).
На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории областного центра г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.



Таблица 3.6.2-1
Перечень существующих объектов здравоохранения
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
	Врачебная амбулатория с. Воскресеновка
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет,
с. Воскресеновка, 
ул. Мира, д.1
	Мощность
	30 посещений в смену
	Региональное
значение

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Выводы:
- необходимо улучшение качества оказания медицинской для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения;
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk139640955]Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. СТП Пензенской области мероприятия в области здравоохранения на территории Воскресеновского сельсовета не планируются. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.
[bookmark: _Toc110497599][bookmark: _Toc147138614][bookmark: _Toc175824235]3.6.3. Культура и досуг
Существующее положение
Главной целью отрасли культуры на территории Воскресеновского сельсовета, является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. 
На территории Воскресеновского сельсовета свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воскресеновский досуговый центр» в с. Воскресеновка, которое объединяет в себе объект культурно-просветительного назначения (библиотеку) и объект культурно-досугового типа (дом культуры), (таблица 3.6.3-1).
[bookmark: _Toc45096878]Таблица 3.6.3-1
Перечень существующих объектов культуры и досуга
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта 
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Объект культурно-просветительного назначения
	Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Воскресеновский поселенческий досуговый Центр»
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет
с.Воскресеновка
Советская ул., д.3
	Площадь
	441,9 кв. м
	Местного значения муниципального 
района

	
	
	
	Фонды библиотек
	-
	

	
	
	
	Вместимость
	180 мест, 
10 чит. мест
	

	
	
	
	Количество работников
	6 чел.
	

	
	
	
	Год постройки
	1978
	

	
	
	
	% износа
	-
	

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы культуры и досуга выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах, а также необходимо обновление библиотечного фонда;
- наличие дефицита квалифированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
Планируемое развитие
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов культуры и досуга на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc110497600][bookmark: _Toc147138615][bookmark: _Toc175824236]3.6.4. Физическая культура и массовый спорт
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета располагается 1 спортивное сооружение: спортивный зал при школе (таблица 3.6.4-1). Все спортивные сооружения находятся в с. Воскресеновка. 
На сегодняшний день Воскресеновский сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для предоставления всем желающих жителям сельсовета возможности занятия физкультурой и спортом.
[bookmark: _Toc45096881]Таблица 3.6.4-1
Перечень существующих объектов физической культуры и массового спорта
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Значение объекта

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	

	Спортивное сооружение
	Спортивный зал
	Пензенская область, Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет
с.Воскресеновка,
ул. Советская, 6
	Площадь плоскостных спортивных сооружений
	-
	Местного значения района

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта выявил следующее:
- спортивные сооружения располагаются на территории с. Воскреесновка. Населенные пункты д. Александровка, д. Большая Валяевка, с. Ивановка, с. Калинино и д. Ольшанка спортивными сооружениями не обеспечены;
- сельсовет располагает материально-технической базой и необходимым спортивным инвентарем для занятий физкультурой и спортом;
наличие дефицита квалифированных кадров в системе организаций физкультуры и спорта.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния спортивных сооружений для проведения работ по капитальному ремонту;
- необходимо вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе проведение массовых соревнований среди детей.
Планируемое развитие
Наличие объектов физической культуры и спорта на территории Воскресеновского сельсовета обеспечивает потребность населения в таких объектах в соответсвии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Строительство дополнительных объектов не требуется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов физической культуры и спорта на территории Воскресеновского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc110497601][bookmark: _Toc147138616][bookmark: _Toc175824237]3.6.5. Социальное обслуживание
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета объекты социального обслуживания населения отсутствуют. Социальная поддержка граждан на территории Воскресеновского сельсовета осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (село Кондоль, ул. Осипова, д. 46).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна и поэтому не в состоянии в полной мере решить проблемы нуждающегося в помощи населения.
Выводы: 
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Воскресеновского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению/реконструкции новых объектов социального обеспечения на территории Воскресеновского сельсовета не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc110497602][bookmark: _Toc147138617][bookmark: _Toc175824238]3.6.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещения администрации расположены в отдельном здании в с. Воскресеновка, ул. Советская, 6.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Воскресеновского сельсовета.
Планируемое развитие
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Воскресеновского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc110497603][bookmark: _Toc147138618][bookmark: _Toc175824239]3.6.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета расположено 4 предприятий торговли:
- с. Воскресеновка – 3 шт.;
- д. Ольшанка – 1 шт.
Предприятия общественного питания и объекты коммунально-бытового обслуживания на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие полноценного обеспечения услугами коммунально-бытового назначения, недостаточное развитие инфраструктуры и сферы предоставления бытовых услуг (парикмахерские, бани, мастерские по ремонту одежды и пр.);
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения территории Большееланского сельсовета объектами торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания на расчетный срок выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016). 
[bookmark: _Toc45096891]Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв. м. Обеспеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области коммунально-бытового обслуживания на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497604][bookmark: _Toc147138619][bookmark: _Toc175824240]3.6.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Большееланского сельсовета не предусматриваются.
[bookmark: _Toc110497605][bookmark: _Toc147138620][bookmark: _Toc175824241]3.6.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Воскресеновского сельсовета расположено 3 кладбища, общей площадью 6,52 га (таблица 3.6.9-1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как жилая застройка располагается на расстоянии, соответствующем нормативам   СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
В отношении кладбищ в с. Воскресеновка, с. Большая Валяевка и с. Калинино мероприятия по установлению границ и межеванию территории не проводились.
Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют. 
[bookmark: _Toc45096896]

Таблица 3.6.9-1
Перечень существующих мест погребения
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет,
с. Воскресеновка
	Местного значения поселения
	Класс V
	5/80

	2
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет,
с. Большая Валяевка
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,94/100

	3
	
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет,
с. Калинино
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,58/95
Резерв 0,03 га

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ существующих мест погребения выявил следующее:
- процент заполнения кладбищ около 92%;
-  территории всех кладбищ сельсовета не поставлены на кадастровый учет, границы земельных участков не установлены;
- проекты по установлению санитарно-защитных зон кладбищ не разработаны.
Выводы:
- рекомендуется разработать проекты по установлению санитарно-защитных зон всех кладбищ.
- рекомендуется создание защитных посадок по периметру кладбищ и декоративных насаждений по основным аллеям и местам захоронения с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища.
Планируемое развитие
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Воскресеновского сельсовета предусматривают расширение кладбища с. Воскресеновка на 2,472 га по данным администрации сельсовета.
[bookmark: _Toc110497606][bookmark: _Toc147138621][bookmark: _Toc175824242]3.6.10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Твердые коммунальные отходы
На территории Воскресеновского сельсовета деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов связана в основном с обращением с твердыми коммунальными отходами и направлена на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП (далее – Схема ТКО).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» складирование крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется потребителями на специальных площадках для складирования КГО. На территории сельсовета отсутствуют места накопления КГО. Крупногабаритные отходы с территории поселения вывозятся специализированной организацией на полигон ТКО в Бессоновском районе.
В Воскресеновском сельсовете действует контейнерная система накопления, сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов. По данным администрации сельсовета на территории располагаются 4 площадки накопления твердых коммунальных отходов.
Охват населения услугой по вывозу ТКО приведен в таблице 3.6.10-1 (согласно Схеме ТКО, приложение 7.2).
[bookmark: _Toc45096899]Таблица 3.6.10-1
Охват населения услугой по вывозу ТКО (в разрезе поселений района), 2022 г.
	Муниципальное образование
	Применяемая система накопления/сбора
	% охвата населения 
регулярной системой очистки
	Комментарий

	
	контейнерная
	мусоропровод
	отдельная система КГО
	пакетированная
	По заявкам
	По графику
	Система раздельного накопления
	
	

	Пензенский муниципальный район

	Городское поселение рабочий поселок Золотаревка
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	96,2
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Алферьевский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	85,5
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Богословский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	93,1
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Большееланский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	87,4
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Варыпаевский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	84,5
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	88,4
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Ермоловский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	89,7
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Засечный сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	97,5
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Кондольский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	94,7
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Кучкинский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	91,9
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Мичуринский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	88,7
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Оленевский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	93
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Ленинский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	84,3
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Саловский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	86,6
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Леонидовский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	89,4
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Краснопольский сельсовет
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	87,1
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Покрово-Березовский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	90,3
	по заявкам вывозится КГО

	Сельское поселение Старокаменский сельсовет
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	89,9
	по заявкам вывозится КГО


Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Воскресновского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
На территории Воскресеновского сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют. 
Биологические отходы
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.	
На территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют объекты утилизации, уничтожения биологических отходов.
Планируемое развитие
Согласно Схеме ТКО (приложение 19), территория Воскресеновского сельсовета относится к северной зоне деятельности региональных операторов. В таблице 3.7.10-4 отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Воскресеновского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
Согласно указанной таблице твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Воскресеновского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновский районе Пензенской области и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессновском районе Пензенской области.
Мероприятия генерального плана
На территории Воскресеновского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.
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[bookmark: _Toc45096905]Таблица 3.6.10-1
	Схема потоков ТКО на период 2020 – 2030 годов на территории Воскресновского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и захоронения

	Год
	Зона деятельности РО
	Муниципальное образование
	Масса образованных отходов (тыс.тонн)
	Перегрузка
	Масса поступивших отходов (тыс.тонн)
	Средняя дистанция до перегрузки по маршрутам района (км)
	Сортировка
	Масса поступивших отходов (тыс.тонн)
	Средняя дистанция до сортировки по маршрутам района (км)
	Полигон
	Масса поступивших отходов (тыс.тонн)
	Средняя дистанция до полигона по маршрутам района (км)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2022
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2023
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2024
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2025
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2026
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2027
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2028
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2029
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0

	2030
	Северная зона
	Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
	0,82
	-
	-
	-
	Мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе
	0,82
	67,84
	Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе
	0,58
	0



[bookmark: _Toc110497607][bookmark: _Toc147138622][bookmark: _Toc175824243]3.7. Предприятия промышленности, сельского, лесного и коммунального хозяйства
[bookmark: _Toc110497608][bookmark: _Toc147138623][bookmark: _Toc175824244]3.7.1. Агропромышленный комплекс
Существующее положение
Природно-климатические условия позволяют на территории сельсовета развивать сельскохозяйственное производство различных видов исходя из различных факторов. 
Размещение объектов сельскохозяйственного производства, животноводческих комплексов и прочих производств возможно на землях сельскохозяйственного назначения с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.
Для указанных целей действующим генеральным планом прредусмотрено 5 земельных участков (площадок) общей площадью 18,114 га.
Кроме того, производителями животноводческой продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления, что связано с трудностями, возникающими при реализации. 
Анализ сложившейся системы агропромышленного комплекса выявил следующее:
- отсутствует система гарантированного сбыта определенного объема сельхозпродукции, хранения и переработки для КФХ и ЛПХ;
- высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, тракторов, автомобилей, оборудования, зданий и сооружений;
- обостряющаяся кадровая проблема, нехватка квалифицированных специалистов и кадров массовых профессий (средний возраст механизаторов в сельской местности 50-55 лет).
Выводы:
- необходимо привлечение инвестиций для расширения производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции с реконструкцией существующих и размещением новых объектов капитального строительства;
- для эффективного ведения животноводства необходимо строительство современных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих объектов, с целью повышения конкурентной способности сельскохозяйственной продукции;
- содействие повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497609][bookmark: _Toc147138624][bookmark: _Toc175824245]3.7.2. Производственные территории
Существующее положение
На территории сельского поселения сохранены все производственные территории, имеется возможность развития других видов производства на существующих площадях функциональной зоны, предусмотренной Генеральным планом, с учетом соответствия санитарным нормам. 
Основные виды использования: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Анализ сложившейся системы промышленного комплекса выявил следующее:
- недостаточно развитая промышленная отрасль не дает достаточный экономический рост сельсовета и существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
- необходимо принятие мер по максимальному использованию потенциала федеральных и региональных программ в сфере развития отдельных видов экономической деятельности стимулирование роста производства в пищевой промышленности.
Планируемое развитие
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области промышленности на территории Воскресеновского сельсовета не планируются.
[bookmark: _Toc110497610][bookmark: _Toc147138625][bookmark: _Toc175824246]3.8. Рекреация и туризм
[bookmark: _Toc110497611][bookmark: _Toc147138626][bookmark: _Toc175824247]3.8.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
Зеленые насаждения сельского поселения представлены в основном неорганизованным поселковым озеленением, с незначительным благоустройством на территории административного центра села Воскресеновка - это сквер около школы и сельского клуба. В зоны рекреационного назначения включены территории вдоль прибрежной полосы реки Малиновка и безыменной реки, проходящей через с. Воскресеновка, и прибрежные зоны вокруг прудов. На территории поселения имеется несколько прудов, некоторые находятся в аренде, используются для разведения рыбы и спортивного рыболовства. 
В границах жилых участков селитебных территорий располагаются зеленые насаждения, которые так же влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Действущим генеральным планом предусмотрены озелененные территории общего пользования и места кратковременного отдыха путем установления соответствующих функциональных зон.
Планируемое развитие
Планируемое развитие озелененных территорий общего пользования предполагает их благоустройство с целью зоздания благоприятных условий для отдыха населения.
[bookmark: _Toc110497612][bookmark: _Toc147138627][bookmark: _Toc175824248]3.8.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и многочисленные пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
На территории сельсовета благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие оборудованных пляжей, наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории прудов не используются для организации объектов массового отдыха населения;
- отсутствие инфраструктуры и расширенного спектра услуг в местах массового отдыха (лодочные станции, спортивная рыбалка и пр.). 
Выводы: 
- требуется организация и оборудование пляжей в связи с неудовлетворительным состоянием мест для купания и отдыха;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования. 


Таблица 3.8.2-1
Потребность и планируемый уровень обеспеченности населения местами массового отдыха
	Населенный пункт
	Существующее положение (01.01.2023)
	1 очередь (2031)
	Расчетный срок (2041)

	Пляжи (на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования/ размещение в зоне отдыха)

	с. Воскресеновка
	18760 кв. м
	17856 кв. м
	16416 кв. м

	д. Александровка
	В связи с небольшим количеством населения мероприятия по формированию пляжей проводить нецелесообразно

	с. Большая Валяевка
	

	с. Ивановка
	

	с. Калинино
	

	д. Ольшанка
	


Мероприятия генерального плана
Предлагается сформировать зону околоводной рекреации (благоустроенный пляж) на территориии прилегающей к пруду «Барский» площадью 1,8 га.
Планируемые мероприятия в части обектов местного значения поселения в области мест массового отдыха представлены в таблице 3.8.2-2. 
Таблица 3.8.2-2
Сведения о планируемых объектах местного значения массового отдыха
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Статус объекта
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду
«Барский»
	Пензенский район,
Воскресеновский сельсовет,
территория, прилегающая к восточной части пруда «Барский»
	Проектная минимальная площадь, кв.м
	18000
	планируемый к размещению
	2031


[bookmark: _Toc110497613][bookmark: _Toc147138628][bookmark: _Toc175824249]3.8.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
В связи с небольшим количеством детей целесообразно использовать для отдыха детей с дневным пребыванием в каникулярное время здания бюджетных общеобразовательных организаций в с. Воскресеновка.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- целесообразна организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;
- здания школ, в которых размещаются лагеря, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. 
С целью последующего учета в СТП Пензенского района, в рамках разработки проекта изменений, для расчета вместимости детского оздоровительного лагеря произведен расчет количества детей в возрасте от 7 до 18 лет (таблица 3.8.3-1).
Таблица 3.8.3-1
Расчет количества детей Воскресеновского сельсовета для определения вместимости лагеря детского отдыха
	Наименование населенного пункта
	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет

	
	на 01.01.2023 г.
	1 очередь (2031)
	Расчетный срок (2041)

	д. Александровка
	6
	6
	5

	с. Большая Валяевка
	18
	18
	16

	с. Воскресеновка
	326
	310
	285

	с. Ивановка
	19
	18
	17

	с. Калинино
	13
	12
	11

	д. Ольшанка
	9
	9
	8

	Всего по сельсовету
	392
	373
	343


Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.
[bookmark: _Toc110497614][bookmark: _Toc147138629][bookmark: _Toc175824250]3.8.4. Туризм
Воскресеновский сельсовет обладает туристским потенциалом. На территории сельсовета отсутствуют объекты культурного наследия, а также объекты современного искусства. Вместе с тем на территории сельсовета находятся памятники природы «Ольшанские склоны» и «Ардымский шихан». Наличие указанных объектов, а также наличие автомобильных дорог регионального и местного значения муниципального района, рек, прудов, способствует организации туристических маршрутов с формированием соответствующей инфраструтуры и может способствовать развитию таких видов туризма, как культурно-познавательный, экологический, сельский и спортивный (водный, зимний спорт, охота и рыболовство).
По состоянию на 01.01.2023 в сельсовете гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения отсутствуют.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления.
Одной из основных особенностей сельского туризма является необходимость развития маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа. Организованные туристические маршруты могут предусматривать также посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости населения сельсовета. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- несмотря на природный потенциал Воскресеновского сельсовета, туризм не развит.
Выводы:
- рекомендуется организация туристического маршрута с учетом документов социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвестиций для формирования природно-экологического туризма;
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
С учетом СТП Пензенского района и с учетом Стратегии социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области до 2035 г., сельсовет может стать частью туристического маршрута Пензенского района на базе памятников природы и других природных объектов.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Воскресеновского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.
[bookmark: _Toc110497615][bookmark: _Toc147138630][bookmark: _Toc175824251]3.9. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета.
[bookmark: _Toc110497616][bookmark: _Toc147138631][bookmark: _Toc175824252]3.9.1. Перечень объектов историко-культурного наследия
Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
[bookmark: _Toc110497617][bookmark: _Toc147138632][bookmark: _Toc175824253]3.10. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары.
· биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.
[bookmark: _Toc110497618][bookmark: _Toc147138633][bookmark: _Toc175824254][bookmark: _Toc495916900]3.10.1. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Воскресеновского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Воскресеновского сельсовета в реестре не значатся.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являтся грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 15.03.2023 N 118-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2023 года" был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0%. 
На территории Воскресеновского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 24.03.2023 № 215-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года», на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют населенные пункты, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают:
- 30-ой пожарно - спасательной частью, дислоцирующейся в с. Кондоль;
- подразделение 5 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области г. Пенза.
На территории Воскресеновского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с 3 пожарными гидрантами, с. Александровка, ул. Зеленая, с. Воскресеновка, ул. Советская, д.6, с. Большая Валяевка и пожарный пирс в с. Калинино.  
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния. 
Две водонапорные башни (с. Воскресеновка) оснащены устройствами для забора воды пожарными машинами.
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом, на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
[bookmark: _Toc110497619][bookmark: _Toc147138634][bookmark: _Toc175824255]3.10.2. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Воскресеновского сельсовета нет действующих и законсервированных скотомогильников с биологическими камерами. Имеются 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Воскресеновском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Воскресеновском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
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[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Воскресеновского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Воскресеновского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. 
Источники возникновения ЧС на объектах водного транспорта 
Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
На территории Воскресеновского сельсовета расположен объект единой системы организации воздушного движения, который не несет опасность возникновения ЧС. Воздушный коридор не выделялся. От границы ближайшего аэропорта (аэропорт г. Пензы) до границы Воскресеновского сельсовета примерно 600 м, до административного центра Воскресеновского сельсовета примерно 6 км.
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории района. 
На территории Воскресеновского сельсовета расположены участок региональной автодороги общего пользования: К-281 г.Пенза – с.Кондоль, участок межмуниципальной автомобильной дороги с.Воскресеновка - с.Большая Валяевка - с.Лебедевка, по которым может осуществляться: 
- транспортировка хлора в контейнерах;
- транспортировка аммиака в цистернах;
- транспортировка нефтепродуктов в цистернах;
- транспортировка СУГ в цистернах.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Крупных дорожно-транспортных происшествий на территории сельсовета за последние десять лет не зафиксировано. 
На территории Воскресеновского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, не запланированы.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Воскресеновского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Воскресеновского сельсовета РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
В соответствии с данными «Паспорта безопасности территории муниципального образования Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» взрыво-, пожаро-опасные объекты не территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты – это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Воскресеновского сельсовета БОО отсутствуют.
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Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.
[bookmark: _Toc110497622][bookmark: _Toc147138637][bookmark: _Toc175824258]3.10.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Воскресеновского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанныхобъектов отсутствуют.
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Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного ра-диоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 
Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и территории, отнесенные к группам по гражданской обороне в границах Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Воскресеновского сельсовета отсутствуют.
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Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Воскресеновском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для защиты жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Воскресеновского сельсовета обеспечивается на федеральном уровне 30-ой пожарно - спасательной частью, дислоцирующейся в с. Кондоль, а также подразделением 5 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (г. Пенза, ул. Центральная, 1а (пожарная машина АРС с водителем))
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Расстояние от р.п. Кондоль (расположение ПСЧ) до с. Воскресеновка составляет около 35 км, следовательно, нормативное время прибытия не обеспечивается.
До прибытия пожарного подразделения первичные меры пожарной безопасности может осуществлять подразделение пожарной охраны 5 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда в г. Пенза.
Схемой территориального планирования Пензенского района на территории сельсовета строительство пожарного депо не планируется.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.
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[bookmark: _Toc110497626][bookmark: _Toc147138641][bookmark: _Toc175824262]3.11.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Воскресеновского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Воскресеновского сельсовета проходят автодороги регионального и межмуниципального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции не оказывют существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
На территории сельсовета проходят три распределительных газопровода высокого давления. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
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Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Воскресеновском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Централизованная канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малые очистные сооружения.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Воскресеновского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.
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Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений, на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивируемых земель необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
[bookmark: _Toc110497629][bookmark: _Toc147138644][bookmark: _Toc175824265]3.11.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют промышленные предприятия V класса вредности с СЗЗ 50 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
по почвам и воде - промышленные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Воскресеновского сельсовета по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Объекты производственной зоны и жилая зона пользуется выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Воскресеновского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
Действующие и законсервированные скотомогильники на территории сельсовета отсутствуют.
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Воскресеновском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Воскресеновского сельсовета трубопроводный транспорт не проходит.
По территории сельсовета проходят 3 распределительных газопровода высокого давления. Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 





[bookmark: _Toc110497630][bookmark: _Toc147138645][bookmark: _Toc175824266]4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории
Сведения о планируемых для размещения на территории Воскресеновского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Транспортная инфраструктура

	1 
	Главная улица
	Ул. Советская
	Пензенский район, Воскресновский сельсовет, с.Воскресеновка
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	2 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Садовая
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	3 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Новая
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	4 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Красная
	Пензенский район, Воскресновский сельсовет, с.Большая Валяевка
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	Асфальтирование улицы для повышения пропускной способности и транспортной доступности до основных объектов обслуживания населения
	Не устанавливается

	5 
	Улица в жилой застройке
	Ул. Верхняя
	
	Планируемый к реконструкции
	-
	Улучшение условий проживания населения
	
	Не устанавливается

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc110497631][bookmark: _Toc147138646][bookmark: _Toc175824267]5. Сведения о планируемых для размещения на территории Воскресеновского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территорий
Сведения о планируемых для размещения на территории Воскресеновского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc108706696][bookmark: _Toc110497632][bookmark: _Toc147138647][bookmark: _Toc175824268]6. Перечень предложений по созданию объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района на территории Воскресеновского сельсовета
(предложения по планируемым объектам подготовлены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе)
Таблица 6-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Общественные пространства

	1
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации
	Пляж на пруду «Барский» 
	Пензенский район, Воскресеновский сельсовет, территория, прилегающая к восточной части пруда «Барский»
	Местного значения поселения/
планируемый к размещению/2031 
	Улучшение условий проживания населения
	Не требуется 



[bookmark: _Toc110497633][bookmark: _Toc147138648][bookmark: _Toc175824269]7. Реестр включаемых/исключаемых земельных участков в/из границы населенных пунктов
Генеральным планом предусматривается изменение границы населенного пункта с. Воскресеновка в связи с включением земельного участка, в границу населенных пунктов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 6-1.
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 6-1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/
цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Воскресеновка

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земельный участок
58:24:0375003:56
	10,04
	Земли населенных пунктов
	Решение Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 22.04.2024 23/2111

	Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов, отображены на карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения
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8. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2041)

	1
	2
	3
	4

	Общая площадь земель в границах Воскресеновского сельсовета, в том числе по категориям земель:
	га
	8566,19
	8566,19

	Площадь земель сельскохозяйственного назначения
	га
	4910,52
	4900,48

	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	711,28
	721,32

	с. Большая Валяевка
	га
	142,58
	142,58

	с. Воскресеновка
	га
	386,65
	396,69

	с. Ивановка
	га
	51,78
	51,78

	с. Калинино
	га
	56,03
	56,03

	д. Ольшанка
	га
	44,15
	44,15

	с. Большая Валяевка
	га
	142,58
	142,58

	Площадь земель промышленности и другого специального назначения
	га
	69,47
	69,47

	Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов
	га
	3,32
	3,32

	Площадь земель лесного фонда
	га
	2871,60
	2871,60

	

	Численность населения
	Чел.
	2817
	2681

	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,33
	0,31

	Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	3,8
	3,72

	Жилищный фонд, всего в том числе:
	тыс.м²
	95,4
	86,3

	Индивидуальный жилой фонд
	тыс.м2
	95,4
	86,3

	Детское дошкольное учреждение
	объект
	1
	1

	Общеобразовательные школы
	объект
	1
	1

	ПБДЦ
	объект
	1
	1

	Библиотека
	объект
	1
	1

	ФАП
	объект
	1
	1

	Отделение связи
	объект
	1
	1

	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
	км
	17
	17

	Протяженность автомобильных дорог местного значения
	км
	3,194
	3,194

	Водоснабжение:

	Артскважины/каптаж
	объект
	4
	4

	Протяженность водопровода
	км
	13,68
	13,68

	Газоснабжение:

	ПРГ, ГРС
	объект
	10
	10

	Электроснабжение:

	ТП
	объект
	22
	22

	Протяженность линий электропередачи 110 кВ
	км
	13,8
	13,8

	Протяженность линий электропередачи 35 кВ
	км
	26,46
	26,46

	Теплоснабжение

	Котельная
	объект
	3
	3

	Связь:

	АТС
	объект
	1
	1

	Ритуального назначения:

	Кладбище
	объект
	3
	3



Численность населения, чел.	





2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2463	2475	2471	2439	2385	2336	2292	2249	2246	2817	
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