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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.06.2012 № 112-31/1 «Об утверждении генерального плана территории Краснопольского сельсовета Пензенского района  Пензенской области» (с последующими изменениями). 
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 07.03.2024 № 129/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генплан Краснопольского сельсовета, утвержденный в 2012 году, действует до 2032 года. Внесение изменений в генплан предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2044 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Пензенского района Пензенской области, администрацией Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 «О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» (с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области»;
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования.

При разработке генерального плана были учтены:
1. Документы территориального планирования:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Пензенского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 03.07.2012 №45-7/3 «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее - СТП Пензенского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.06.2012 №112-31/1 «Об утверждении генерального плана Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области (в новой редакции)»;
2. Документы градостроительного зонирования:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 19.09.2012 №130-38/1 (с последующими изменениями);
3. Нормативные правовые акты:
- Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
4. Документы градостроительного проектирования:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Пензенского района Пензенской области от 20.07.2021 № 816 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района, утвержденные постановлением администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 11.03.2019 №344-91/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области»;
5. Стратегическая документация:
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденная постановлением администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 11.05.2016 №36;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 25.10.2016 №65;
- Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.11.2016 №76;
6. Иная градостроительная документация (планы и схемы развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения).


Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.












[bookmark: _Toc171940390]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
[bookmark: _Toc7108897][bookmark: _Toc36131459][bookmark: _Toc36207830]
Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 №226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.

[bookmark: _Toc7108898][bookmark: _Toc36131460][bookmark: _Toc36207831]Федеральные и региональные программы по сферам деятельности
Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108900][bookmark: _Toc36131462][bookmark: _Toc36207833]Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108901][bookmark: _Toc36131463][bookmark: _Toc36207834]Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108902][bookmark: _Toc36131464][bookmark: _Toc36207835]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc36131465][bookmark: _Toc36207836][bookmark: _Toc7108903][bookmark: _Toc36131467][bookmark: _Toc36207838]Электроснабжение
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 N 4272-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области";
[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 № 1523-р (с последующими изменениями);
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 № 308-р.
Газоснабжение
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 № 700-рП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).
Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 № 801-пП (с последующими изменениями).
Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2030 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 № 344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11 декабря 2019г. №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (с последующими изменениями).
Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 г. № 712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 № 112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями).
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 № 866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 № 354-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 № 429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. № 317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
Физическая культура и спорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями).
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области»;
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Пензенского района Пензенской области
«Стратегия социально-экономического развития Пензенского района
Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года). 
Муниципальные программы:
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Основные направления реализации

	Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Пензенского района Пензенской области»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района
	Создание условий для повышения энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы.
Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог 
Реализация подпрограмм:
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Пензенского района Пензенской области;
«Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Пензенском районе Пензенской области»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пензенском районе Пензенской области»;
«Повышение безопасности дорожного движения в Пензенском районе Пензенской области»

	Муниципальная программа Пензенского района Пензенской области 
«Социальная поддержка граждан в Пензенском районе»
	Управления социальной защиты населения администрации Пензенского района Пензенской области
	Состоит из 5 подпрограмм: «Доступная среда в Пензенском районе», «Социальная поддержка детей Пензенского района», «Старшее поколение Пензенского района», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере», «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Пензенского
 Программы направлены на интеграцию и адаптацию социально незащищённых групп населения, обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни, на социальную поддержку граждан. 

	Муниципальная целевая программа Пензенского района «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и организация мероприятий по гражданской обороне в Пензенском районе»
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Пензенского района
	Снижение риска пожаров, сокращений числа погибших и получивших травмы людей, смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Обеспечение защиты населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Реализация подпрограмм:
 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
«Организация мероприятий по гражданской обороне».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие культуры и туризма Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	Сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия, организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенского района, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта.
Реализуемые подпрограммы:
«Развитие библиотечного дела в Пензенском районе»;
«Развитие культурно - досуговой деятельности Пензенского района»;
«Эффективное развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»;
«Развитие туризма в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие физической культуры и спорта в Пензенском районе»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
Реализуемые подпрограммы:
«Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенском районе»;
«Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в Пензенском районе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенском районе»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений
	Повышение инвестиционной привлекательности Пензенского района, развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, рост их количества
Реализация подпрограмм:
«О развитии инвестиционного потенциала Пензенского района Пензенской области»; 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенском районе Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение управления муниципальной собственностью Пензенского района Пензенской области»
	Отдел экономики, имущественных и земельных администрации Пензенского района отношений

Отдел архитектуры и строительства администрации Пензенского района

Отдел образования администрации Пензенского района
	 Создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации объектов, находящихся в собственности Пензенского района. Внедрение ресурсосберегающих технологий при капитальном ремонте объектов собственности Пензенского района.
Увеличение доли земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости и земельных участках.
Реализуемые подпрограммы:
«Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности Пензенского района Пензенской области»,
«Об управлении собственностью Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района
	Устойчивое развитие сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Реализуемые подпрограммы:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
«Развитие мясного скотоводства»;
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенского района»;
«Устойчивое развитие сельских территорий Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие образования в Пензенском районе»
	Отдел образования администрации
Пензенского района
	Повышение доступности качественного образования, создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пензенском районе.
Реализуемые подпрограммы:
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенском районе»;
«Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов»;
«Совершенствование организации горячего питания в образовательных учреждениях Пензенского района»;
«Формирование у учащихся и воспитанников стремления укреплять своё здоровье, развивать физические способности»;
 «Мероприятия в сфере образования».

	Муниципальная программа Пензенского района «Молодежь Пензенского района»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре и спорту администрации Пензенского района
	Создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи
Реализуемые подпрограммы:
«Вовлечение молодежи в социальную практику»;
«Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи»;
«Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе».

	Муниципальная программа Пензенского района «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенском районе Пензенской области»
	Организационный отдел, правовой отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Пензенского района
	Повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления, развитие и повышение эффективности муниципальной службы.
Реализуемые подпрограммы:
«Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Пензенском районе»;
«Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пензенского»

	Муниципальная программа Пензенского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»
	Финансовое управление администрации Пензенского района
	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, обеспечение соблюдения бюджетного законодательства
Реализация подпрограмм:
 «Управление муниципальным долгом Пензенского района Пензенской области»;
 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенского района Пензенской области»;
 «Обеспечение деятельности Финансового управления Пензенского района Пензенской области»;
«Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг для нужд Пензенского района Пензенской области».

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области»
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Пензенского района 
	Обеспечение деятельности администрации Пензенского района Пензенской области

	Муниципальная программа Пензенского района «Комплексное развитие сельских территорий Пензенского района на 2020-2025 годы»
	Отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района

Управление социальной защиты населения администрации Пензенского района

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенского района

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Пензенского района.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в Пензенском районе.
Реализация подпрограмм:
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Пензенского района».
«Создание и развитие инфраструктуры на территории Пензенского района»

	Муниципальная программа Пензенского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенском районе»
	Помощник главы администрации по профилактике правонарушений
	Осуществление противодействия преступности, обеспечение общественного порядка, снижение уровня преступности и предупреждения коррупционных правонарушений Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
Реализация подпрограмм: 
«Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Пензенском; 
«Антинаркотическая программа Пензенского»; 
«Антикоррупционная программа Пензенского района». 



Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области
- Постановление администрации Краснопольского сельсовета № 36 от 11.05.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»;
- Постановление администрации Краснопольского сельсовета № 65 от 25.10.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2016-2026 годы»;
- Постановление администрации Краснопольского сельсовета № 76 от 28.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период 2017-2027 годы».


[bookmark: _Toc171940391]2.Анализ использования территорий поселения

[bookmark: _Toc171940392]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 10 населенных пунктов (таблица 2.1-1).
Административным центром является село Краснополье.
Таблица 2.1-1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Краснополье

	2
	железнодорожная станция
	Кромщино

	3
	село
	Князевка

	4
	село
	Танеевка

	5
	поселок
	Улановка

	6
	деревня
	Марьевка

	7
	деревня
	Сосновка

	8
	деревня
	Октябрьская

	9
	деревня
	Веселополье

	10
	поселок
	Истамбул


Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Краснопольского сельсовета с их описанием.
Сведения о границах Краснопольского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2.1-2).
Таблица 2.1-2
	№ п/п
	Наименование границы
	Сведения о границах, внесенных в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Краснопольский сельсовет
	58:24-3.15


Территория муниципального образования Краснопольский сельсовет Пензенского района составляет 23059,71 га. 
Краснопольский сельсовет входит в состав Пензенского муниципального района с административным центром – село Кондоль.
Краснопольский сельсовет граничит:
- на севере – с Оленевским сельсоветом Пензенского района;
- на востоке – со Старокаменским сельсоветом Пензенского района;
- на юго-востоке – с Кондольским сельсоветом Пензенского района;
- на юге – с Покрово-Березовским сельсоветом Пензенского района;
- на юго-западе и западе – с Телегинским сельсоветом Колышлейского района;
- на северо-западе – с Большееланским сельсоветом Пензенского района.

Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.
Таблица 2.1-3
	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Краснополье
	с. Кондоль
	г. Пенза

	[bookmark: _Hlk148445966]1.
	с. Краснополье
	–
	27
	50

	[bookmark: _Hlk148693330]2.
	жд. ст. Кромщино
	5
	24
	47

	3.
	д. Марьевка
	8
	25
	43

	4.
	с. Князевка
	20
	17
	47

	5.
	д. Сосновка
	11
	20
	51

	6.
	д. Октябрьская
	16
	12
	56

	7.
	д. Веселополье
	3
	31
	54

	8.
	п. Истамбул
	43
	25
	83

	9.
	с. Танеевка
	12
	16
	52

	10.
	п. Улановка
	11
	28
	46

	Примечания: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Кромщино, ближайший аэропорт в г. Пенза.

Местоположение Краснопольского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.

Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2.

Схема расположения Краснопольского сельсовета в Пензенском районе представлена на рисунке 3.
34
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Рисунок 1
Местоположение Краснопольского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           

[image: карта]
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
[image: ]

Местоположение Краснопольского сельсовета в системе расселения Пензенского района представлено на рисунке 3.
Рисунок 3
Схема расположения Краснопольского сельсовета в Пензенском районе
[image: карта21]
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[bookmark: _Toc375167313][bookmark: _Toc8212245][bookmark: _Toc171940393]2.2. Объекты культурного наследия.
Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества, включая объекты археологического наследия, связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
[bookmark: _Toc8212246]Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области объекты культурного наследия отсутствуют.

[bookmark: _Toc131075389][bookmark: _Toc171940394]2.3. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий.
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями) установлены категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития.
При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:
а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;
в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;
г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
В границах муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

[bookmark: _Toc171940395]2.4. Природные условия и ресурсы территории.

Климат.
Территория сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. Зима наступает в третьей декаде ноября и длится более четырех месяцев.
Средняя температура летом составляет +19,3C, зимой -12,4C.
Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. 
Абсолютный минимум температуры на территории достигает - 42, - 45градусов.
 При поступлении циклонов со Средиземноморья и Южной Атлантики возникают оттепели, в январе и феврале бывают дни с оттепелью, когда температура может достигать 2 - 4 градуса выше нуля.
Типичный весенний месяц - апрель, его средняя температура равна 4,7 градуса, в это время заканчивается таяние снежного покрова, а во второй половине заканчивается оттаивание почвы. В начале мая на территории устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов (вегетационный период), средняя продолжительность которого 135 – 145 дней. Средняя дата безморозного периода приходится на 7 – 10 мая, средняя продолжительность безморозного периода в воздухе на высоте 2 м. от почвы равна 130 – 140 дней. Но в разные годы эти значения откланяются от средних величин. Наиболее часто летом отмечается среднесуточная температура воздуха 15 – 25 градусов, абсолютный максимум в июле плюс 38 градусов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 11 - 12 градусов, в октябре 3 - 4,5 градусов.
Закономерности по среднегодовому количеству осадков отсутствуют, на возвышенных местах суммы их достигают – 650 мм, а на низменных, широких долинах рек – 550 мм. Летом осадков больше, чем в другие сезоны, среднее число дней с дождем летом 12 за месяц, сильные дожди обычно бывают один-два раза каждый месяц. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200% от их среднего значения), а раз в 15 – 20 лет их месячные суммы могут достигать 120 – 150 мм. Периодически возможны засухи. Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, мощность снежного покрова достигает 35 – 40 см. Годовое количество осадков на территории сопоставимо с величиной испаряемости.
Преобладающее направление ветров в весенний и летний период юго-восточное, южное и восточное. Осенью и зимой – южное, юго-западное и юго-восточное.
В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое таяние снегов.

Гидрография.
Гидрографическая сеть территории поселения представлена реками Малая Елань, Ардым, Тагайка, Крутец, ручьями, наиболее крупный из которых ручей Гончары, и прудами. 
Река Крутец берет начало за пределами района и течет с запада на восток. Река имеет хорошо разработанное извилистое русло. Глубина реки 1 – 5 м. 
Река Тагайка протекает в северно-западной части сельсовета. Пойма реки неширокая, русло извилистое, правый берег крутой, левый – пологий. 
Река Ардым, как и многие реки Пензенского района имеют равнинный характер с залесенными берегами. За период весеннего половодья, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая общий подъем воды не превышает 2-3 метров. 
Река Малая Елань является правым притоком реки Елань, берущий свое начало в Большееланском сельсовете Пензенского района Пензенской области.
Истоком ручья Гончары является река Колышлей – приток реки Хопер.
Река Ивановка берет начало в Шемышейском районе Пензенской области и является левым притоком реки Няньга в 23 км от ее устья.
Летом и зимой водность рек значительно уменьшается, наступает межень – питание рек осуществляется в основном за счет подземных источников, грунтовых вод. Устойчивый ледяной покров, как обычно устанавливается во второй половине ноября, отклонения в ту или иную сторону бывают от 15 до 35 дней, мощность льда от 0,2 до 0,5м. Отдельными зимами ледяной покров на реке не устанавливается. По своему руслу в границах поселения река образовывает многочисленные пруды, которые обогащают природный ландшафт территории. 
Грунтовые воды на водоразделах залегают на глубине 20 м, в южной пониженной части территории на глубине 2,5 – 3 м
Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Гидрографическая характеристика рек
Таблица 2.4-1.
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы

	[bookmark: _Hlk148693419]1
	р. Малая Елань
	28
	220
	100
	30

	2
	р. Ардым
	40
	329
	100
	40

	3
	р. Тагайка
	9
	-
	50
	50

	4
	руч. Гончары
	13
	67,5
	100
	30

	5
	р. Ивановка
	22
	122
	100
	30

	6
	р. Крутец
	28
	202
	100
	30



Почвы.
Почвы - это природные образования в результате воздействия на поверхностные слои литосферы воды, воздуха и живых организмов. 
Преобладающими почвами являются черноземы сильно выщелоченные, глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.
Содержание гумуса колеблется от 5,5 до 7,2 % . 
Содержание подвижного фосфора изменяется от 1,9 до 7,5 мг на 100 г. почвы, а обменного калия от 4,1 до 13,1 мг. на 100г. почвы. По реакции почвенного раствора почвы относятся к среднекислым. 
Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 60 баллов, в среднем по району 54 балл.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. 
Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.

Рельеф
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
По характеру рельефа территория сельсовета представляет собой юго-западный склон водораздела рек Крутец, Ардым, Тагайка  и ручья Гончара . Склон водораздела разделен овражно-балочной сетью. Межовражные водораздельные пространства имеют очень пологие и пологие склоны различных экспозиций, величина склонов 1 - 2.
В целом по условиям рельефа территория муниципального образования вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы эрозии.  

Растительность
[bookmark: _Toc8212248]Естественная растительность представлена древесной, кустарниковой и травянистой ассоциациями. Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесополосах, по оврагам, поймам рек и в лесах Гослесфонда. Основной лесной массив находится в северо-восточной части сельсовета. Земли лесного фонда составляют 10,8 % от  земельного фонда муниципального образования.  Основная лесообразующая порода – дуб, осина и береза. Травянистая растительность, сохранившаяся по склонам оврагов и балок, представлена разноцветьем – звездчатка, герань луговая, полевица, пырей и прочими злаками и используется как естественные пастбища.

[bookmark: _Toc171940396]2.5. Планировочные ограничения использования территории
На территории Краснопольского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 106 главы XIX Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. Порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории определен в положениях в отношении каждого вида зон, которые утверждаются Правительством РФ. Для зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), такие положения не утверждаются. До утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями ст.106 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, Правительством РФ для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида. 
Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий; 
3) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(с последующими изменениями) зоны с особыми условиями использования территории, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территории считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ч.8 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» до 01.01.2028 зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 01.01.2025 одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
В случае, если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 01.01.2025», либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 01.01.2028, за исключением случая, предусмотренного ч.13 и ч.15 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Краснопольский сельсовет представлены в таблице 2.5-1.
Таблица 2.5-1
Виды зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Краснопольский сельсовет.
	[bookmark: _Hlk130913247]№
	Вид зоны с особыми условиями использования территории

	1
	Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

	2
	Охранная зона железных дорог

	3
	Придорожные полосы автомобильных дорог

	4
	Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)

	5
	Охранные зоны линий и сооружений связи

	6
	Водоохранная зона

	7
	Прибрежная защитная полоса

	8
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

	9
	Санитарно-защитная зона

	10
	Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов)



Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Hlk140228755]Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 
[bookmark: _Hlk6830092]Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями), утвердившему Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
Согласно требованиям, к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 2.5-2 
Таблица 2.5-2
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	Линии электропередач местного значения 

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	Линии электропередач регионального значения

	110
	20


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 2.5.1 применительно к высшему классу напряжения подстанции.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики;
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.
[bookmark: Par13]Пунктом 10 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 устанавливается подробный перечень параметров, при соблюдении которых в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений. 
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны юридическим и физическим лицам, запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны железных дорог
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в РФ», (с последующими изменениями), в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.
Положение об охранных зонах утверждается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) утверждены нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.
Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:
- в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;
- в районах подвижных песков;
по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
- по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительства капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.
В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы отображена в материалах генерального плана в размере:
           1) придорожная полоса (I–II категория дороги) – 75 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов";
2) придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "г. Нижний Новгород - г. Саратов" - с. Краснополье" – автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения;
3) придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Марьевка;
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к с Улановка;
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Веселополье;
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Сосновка;
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Танеевка;
-автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к с. Князевка;
- автодорога от автодороги с. Кондоль - Пенза - подъезд к с. Князевка;
- автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Октябрьское – автомобильная дорога местного значения.

Охранные зоны трубопроводов
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
По территории Краснопольского сельсовета с юга на север, от ГРС Березовский проходит распределительный газопровод высокого давления регионального значения от с. Крутец до п. Улановка и с. Краснополье.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.  

Охранные зоны объектов магистральных трубопроводов (газопроводов) 
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)». 
По территории Краснопольского сельсовета проходит действующий магистральный газопровод высокого давления федерального значения Саратов-Горький, а также проектируемый объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор).
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются: 
- вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; 
- вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
- вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны; 
- вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;  разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи» (далее – Правила охраны). 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно п.48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
Согласно п.49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в Водном кодексе РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями).
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
[bookmark: _Toc36131811][bookmark: _Toc36132739][bookmark: _Toc45096686]Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев представлены в таблице 2.4-1
 Таблица 2.4-1
	Сведения о воодоохранных зонах и прибрежных защитных полос гидрологических объектов, расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Малая Елань
	100
	30

	2.
	р. Ардым
	100
	40

	3.
	р. Тагайка
	50
	50

	4.
	р. Ивановка
	100
	30

	5.
	р. Крутец
	100
	30

	6.
	руч. Гончары
	100
	30

	7.
	иные гидрологические объекты
	50*
	50*

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации



Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст.19.1 Закона РФ от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В материалах внесения изменений в генеральный план, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 №64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и ст.65 Водного кодекса РФ.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Пензенской области, соблюдение водоохранного законодательства при освоении прибрежных территорий. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии со ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 № 10 (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Необходимо установление зон санитарной охраны для всех источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Краснопольского сельсовета.
Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Санитарно-защитные зоны.
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Согласно Правилам установления СЗЗ санитарно-защитные зоны могут быть установлены, изменены или прекратить свое существование на основании решения уполномоченного органа, которое принимается на основании заявления, приложенных к нему документов: проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. 
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.
Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  На момент разработки генерального плана проекты СЗЗ на действующие предприятия отсутствуют. Генеральным планом поселения отображены ориентировочные размеры СЗЗ согласно СанПиН 2.2 1121.1.1200-03.
На территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры отображены нижеследующие ориентировочные минимальные размеры санитарно-защитных зон.
1. Объекты II класса опасности – 500м:
- скотомогильник с биологической камерой;
- производство асфальтобетона на стационарных заводах.
2. Объекты III класса опасности – 300 м:
- мельницы производительность более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.
3. Объекты IV класса опасности – 100 м:
- объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
- тепличные и парниковые хозяйства. 
4. Объекты V класса опасности – 50 м:
- сельские кладбища;
- малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.
[bookmark: _Toc36131794][bookmark: _Toc36132722][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]
Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) 
Согласно статье 105 Земельного кодекса Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (ч.1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с ч.19, 20, 21 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) до 01.01.2024 года собственники магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ), обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не позднее 01.01.2025 года.
В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в ч. 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 

[bookmark: _Toc171940397]2.6. Анализ реализации предыдущего генерального плана Краснопольского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Генеральный план, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.06.2012 № 112-31/1 «Об утверждении генерального плана территории Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области (в новой редакции)» предусматривал: 
Таблица 2.6-1
	Наименование мероприятия
	Степень реализации
(дата)
	Примечание

	Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.06.2012 № 112-31/1 (в новой редакции от 30.05.2016 №158-35/2)

	1. Жилищное строительство:
	

	Предусмотрено
	Частично
	-увеличение площади застройки за счет земель населенных пунктов

	2. Транспортная инфраструктура:
	

	Предусматривал

	Частично
	-реконструкция автодороги Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов»;
-асфальтирование автодороги регионального или межмуниципального значения и подъездных автодорог местного значения.

	3. Инженерная инфраструктура:
	-строительство водопроводных сетей, артскважин, а также ремонт существующих водопроводных сетей и артскважин.

	Предусматривал
	-
	

	4. Социальная инфрасруктура:
	

	Не предусматривал
	-
	

	5. Развитие территории сельсовета
	

	Предусмотрено:

	Реализовано частично
	-увеличение жилой зоны за счет земель населенных пунктов;
-выделение территорий для зон отдыха населения в п. Улановка, д. Марьевка и в с. Танеевка;
-выделение территорий для озеленения общего пользования в п. Улановка, с. Краснополье, с. Князевка, п. Истамбул, д. Веселополье, с. Танеевка, д. Сосновка.

	Объекты производственной деятельности 

	Реализовано
	Строительство комплекса по откорму свиней



Территория Краснопольского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения реализованы или реализованы частично (таблица 2.6-1). В настоящем проекте генерального плана проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Краснопольского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc171940398]2.7. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных сельскохозяйственных культур нуждаются в известковании. Почвы речных долин на территории поселения разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению, под покровом лесов развиваются скрытоподзолистые, слабоподзолистые и черноземно-луговые почвы. 
По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы рек преимущественно супесчаных и песчаных разновидностей. На степных участках территории поселения развиты в основном выщелоченные черноземы мощные и среднемощные, со средней толщиной гумусного горизонта, такие почвы являются эталонными для луговых степей.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Краснопольского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 2.7-1).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты сельсовета: с. Краснополье, жд. ст. Кромщино, д. Марьевка, с. Танеевка, п. Улановка, с. Князевка, д. Сосновка, д. Октябрьская, п. Истамбул, д. Веселополье.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон рек Крутец и Ардым.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно- защитные зоны объектов и придорожные полосы.

Таблица 2.7-1
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
[bookmark: _Hlk148697010]Территория Краснопольского сельсовета расположена в северо-восточной части Пензенского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями являются: автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов", автодорога "Нижний Новгород - Саратов" – жд.ст. Кромщино – с. Краснополье", "Нижний Новгород - Саратов" – п. Улановка, "Нижний Новгород - Саратов" – д. Марьевка, "Нижний Новгород - Саратов" – д. Сосновка, "Нижний Новгород - Саратов" – д. Танеевка, "Нижний Новгород - Саратов" – с. Князевка,  "Кондоль - Пенза" – с. Князевка, "Нижний Новгород - Саратов" – д. Октябрьская, "Нижний Новгород - Саратов" – д. Веселополье – п. Истамбул. В структуре современного расселения доминирует административный центр – с. Краснополье. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Главным планировочным центром является с. Краснополье.

с. Краснополье
Территория села представляет вытянутую с одной стороны электрифицированного участка железнодорожной линии «Пенза - Колышлей» застройку. В северной и юго-восточной части населенного пункта примыкает производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Значительная часть застройки села получила развитие в поперечном направлении р. Крутец, протекающей через центр села, с улично-дорожной сетью и пешеходными связями. Село имеет сформированный общественный центр. Центр сформирован вокруг аллеи с мемориальным памятником и представлен объектами социальной инфраструктуры, коммунально-бытового обслуживания: школа, культурно-досуговый центр, спортивная площадка, магазины. 
Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением. Система централизованного теплоснабжения не предусмотрена. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
жд.ст. Кромщино
Территория представляет собой подобную с. Краснополье застройку, также вытянутую вдоль железнодорожной линии. В центре к железной дороге примыкает производственная зона. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов). 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электроснабжением, водопроводная сеть отсутствует. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла. Система централизованного газоснабжения отсутствует. В большинстве домов стоят газовые плиты, источником питания которых являются газовые баллоны.
д. Марьевка
Территория населенного пункта представляет вытянутую с одной стороны вдоль автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" застройку индивидуальными жилыми домами с центральным электроснабжением. Центральное газоснабжение отсутствует. Водопроводная сеть в деревне также отсутствует, водоснабжение осуществляется из колодцев и частных скважин. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
с. Князевка
Территория населенного пункта находится в 11,3км северо-восточнее автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов". Развитие селитебной зоны определено в юго-восточном направлении. Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (усадебного и коттеджного типов) с сложившейся улично-дорожной сетью, обеспечивающей внешние и внутренние связи на территории села. Село имеет общественно-деловой центр, представленный зданиями школы и библиотеки, хозяйственными корпусами и магазинами, а также культурно-досуговым центром.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водоснабжением. Газифицировано село Князевка частично. Система централизованного теплоснабжения не предусмотрена.
п. Улановка
Поселок расположен на расстоянии 5км от с. Краснополье в северо-западном направлении. Населенный пункт образован тремя улицами с застройкой индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улиц, направление которых обусловлено рельефом местности. Общественно-деловой центр представлен зданием торгового павильона и прилегающей к нему территорией.
Инженерная инфраструктура представлена централизованным электро- и газоснабжением, наличием водопроводной сети. Система централизованного теплоснабжения отсутствует.
с. Танеевка
Территория населенного пункта представляет собой вытянутую застройку индивидуальными жилыми домами вдоль одной улицы и переулка. Общественный центр представлен магазином.
Инженерная инфраструктура: село полностью электро- и газифицировано. Водопроводная сеть проложена. Система централизованного теплоснабжения не предусмотрена.
д. Октябрьская
Населенный пункт находится в 400м от автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" в юго-восточной части территории сельсовета. Существующая застройка представлена индивидуальными одноэтажными жилыми домами, расположенными вдоль улицы, направление которой увязано с рельефом местности.
Инженерная инфраструктура представлена централизованным электроснабжением; источником водоснабжения служат колодцы и родники. Система централизованного теплоснабжения отсутствует, в жилых домах установлены индивидуальные источники тепла.
д. Сосновка
Населенный пункт образован одной улицей с застройкой индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улицы, направление которой увязано с рельефом местности.
Инженерная инфраструктура деревни: центральное электроснабжение; источником водоснабжения служат колодцы и родники; центральное газоснабжение отсутствует; централизованное теплоснабжение отсутствует.
д. Веселополье
Расположен населенный пункт юго-восточнее с. Краснополье. Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль двух улиц, направление которых увязано с рельефом местности.
Инженерная инфраструктура: центральное электроснабжение; водопроводная сеть отсутствует; центральное газоснабжение и теплоснабжение отсутствует.
п. Истамбул
Расположен населенный пункт юго-восточнее д. Веселополье. Существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль одной улицы, направление которых увязано с рельефом местности. Свободные от застройки земли заняты индивидуальными огородами и пастбищами.
Инженерная инфраструктура: центральное электроснабжение; водопроводная сеть отсутствует; центральное газоснабжение и теплоснабжение отсутствует.


Оценка территории для рекреации
По совокупности природных факторов на территории Краснопольского сельсовета можно выделить территории рекреационного назначения.
К благоприятным территориям для освоения относятся:
- водоемы;
- лесные массивы.
К территориям ограниченно-благоприятным - относятся:
- овражно-балочный рельеф.
[bookmark: _Toc45096698]Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие главных природно-ландшафтных осей (р. Крутец, р. Ардым).
[bookmark: _Toc45096699]Оценка территории по транспортному фактору
Населенные пункты располагаются в относительной близости от сети федеральных и местных дорог.
Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Краснопольского сельсовета представлены в таблице 2.7-2.
Таблица 2.7-2
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2024 чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с. Краснополье
	242
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2
	с. Князевка
	201
	+частично
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	д. Марьевка
	13
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	4
	жд.ст. Кромщино
	61
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	5
	п. Улановка
	85
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	6
	с. Танеевка
	27
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	7
	д. Веселополье
	1
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	8
	п. Истамбул
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	9
	д. Сосновка
	2
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	10
	д. Октябрьская
	13
	-
	-
	-
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Краснопольский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
- наличие неосвоенных участков живописных местных пейзажей и ландшафтов в прибрежных зонах рек.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- нехватка мест приложения труда в границах Краснопольского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Краснопольского сельсовета конкретизируются предложения СТП Пензенского района, программ комплексного социально-экономического развития Пензенского района Пензенской области и Краснопольского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Toc45096705]Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc171940399]2.8. Баланс территории. Функциональное зонирование

Баланс территории

Общая площадь в административных границах Краснопольского сельсовета составляет 23059,71га (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8-1
Наличие и распределение земельного фонда Краснопольского сельсовета по категориям земель (2024г.) *
	№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Земли поселения, в том числе: 
	га
	23059,71

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	19396,37

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	854,35

	2.1.1
	с. Краснополье
	га
	180,85

	2.1.2
	с. Князевка
	га
	243,80

	2.1.3
	д. Марьевка
	га
	99,14

	2.1.4
	жд.ст. Кромщино
	га
	95,72

	2.1.5
	п. Улановка
	га
	38,13

	2.1.6
	с. Танеевка
	га
	47,38

	2.1.7
	д. Веселополье
	га
	45,07

	2.1.8
	п. Истамбул
	га
	29,10

	2.1.9
	д. Сосновка
	га
	27,46

	2.1.10
	д. Октябрьская
	га
	46,80

	3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	320,42

	4.1
	Земли лесного фонда 
	га
	2483,46



Из общей площади территории Краснопольского сельсовета 84,11% занимают земли сельскохозяйственного назначения; 3,7 % - земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Краснопольского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Функциональное зонирование 
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
В настоящее время на территории Краснопольского сельсовета можно выделить следующие основные функциональные зоны, представленные в таблице 2.8.2.
Таблица 2.8.2
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2030)

	1
	Жилые зоны
	га
	731,16
	741,12

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	731,16
	741,12

	2
	Общественно-деловые зоны
	га
	17,03
	15,01

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	5,14
	16,75

	3.1
	производственная зона
	га
	4,52
	4,52

	3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,3
	0,27

	3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	0,32
	11,96

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	418,68
	366,81

	4.1
	зона садоводства, огородничества*
	га
	100,10
	100,10

	4.2
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий*
	га
	217,3
	232,82

	4.3
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	76,79
	33,89

	5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	2,61
	1,83

	6
	Зоны специального назначения
	га
	8,85
	8,6

	6.1
	зона кладбищ
	га
	8,68
	8,46

	6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,17
	0,14

	7
	Иные зоны
	га
	-
	22,73

	* В картах Проекта генерального плана данные функциональные зоны отображены как существующие, т.к. выделены по давно сложившемуся существующему землепользованию с учетом заявлений заинтересованных лиц.
Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели
Примечание:
Приведенные в данной таблице числа рассчитаны в мапинфо по границе Ленинского лесничества с реестровым номером 58:00-15.7


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон поселения» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- освоение свободных территорий в границах населённых пунктов.
Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.
На территории Краснопольского сельсовета территории общего пользования представлены выше перечисленными объектами. 

[bookmark: _Toc171940400]2.9. Население и трудовые ресурсы

[bookmark: _Toc171940401]2.9.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Пензенского муниципального района в целом, так и Краснопольского сельского поселения в частности.
 По численности населения Краснопольский сельсовет в разрезе Пензенского района Пензенской области находится на 2 месте (Таблица 2.9.1-1), среднегодовая численность населения Краснопольского сельсовета составляет 645 человек.

Численность населения в сельских поселениях Пензенского района  
Пензенской области на 2024 г. (по данным Росстат)
Таблица 2.9.1-1

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране; в последние годы наблюдалось только снижение численности населения, увеличение не происходило (таблица 2.9.1-2).

Динамика численности населения Краснопольского сельсовета 
Таблица 2.9.1-2
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
Численность населения на 01.01.2024 составляет 645 человека.
Населенных пунктов, предлагаемых к ликвидации на территории Краснопольского сельсовета, нет.

Численность населения по населенным пунктам Краснопольского сельсовета на 01.01.2024
Таблица 2.9.1-3 
	№
п/п
	Территориальная единица
	Площадь территории, га
	Численность населения, чел.

	
	Краснопольский сельсовет, в том числе:
	23059,71
	645

	1
	с. Краснополье
	160,96
	242

	2
	с. Князевка
	243,57
	201

	3
	д. Марьевка
	102,69
	13

	4
	жд. ст. Кромщино
	101,05
	61

	5
	п. Улановка
	42,87
	85

	6
	с. Танеевка
	48,78
	27

	7
	д. Веселополье
	48,06
	1

	8
	п. Истамбул
	27,7
	-

	9
	д. Сосновка
	29,15
	2

	10
	д. Октябрьская
	49,28
	13


Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc45096711]Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения. 
Необходимо отметить, что численность населения с 2018 г. по 2024 г. (за последние 6 лет) уменьшилась с 1070 человек до 645 человек (таблица 2.9.1-2), это уменьшение произошло за счет естественной убыли населения и уменьшения потока прибывших. 
Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Планируемое развитие
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте. 
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. Стратегическим направлением, должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств, с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и строительство комфортного, благоустроенного жилья.

[bookmark: _Toc171940402]2.9.2. Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на первую очередь (2030) и на расчетный срок действия генерального плана - 2044 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030. 2035 годы. 
Коэффициент естественного прироста(убыли) населения (на 1000 человек) составляет -34,6 за 6 лет.
Коэффициент миграционного прироста населения прироста населения составляет -24,1 за 6 лет. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -9,8.
Прогнозная численность населения Краснопольского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:
-на первую очередь строительства (2030г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где


Nn –численность населения на начало планируемого периода (645);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (6);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,8).
[bookmark: _Hlk127547690]Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
[bookmark: _Hlk127547694]К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-5,8);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-4).
Прогнозная численность населения Краснопольского сельсовета на основе указанных показателей на 1 очередь  (до 2030года) составит 581 человек.

-на расчетный срок (2044г.)
 
Nt+n=, Nn                    t, где


Nn – численность населения на начало планируемого периода (645);
t – число лет, на которое прогнозируется расчет (20);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-9,8).
Коп = К ест_прир + Кмигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-5,8);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (-4).
Прогнозная численность населения Краснопольского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2044года) составит 516 человек

[bookmark: _Toc171940403]2.10. Жилищный фонд (жилищное строительство)

[bookmark: _Toc171940404]2.10.1. Современное положение
[bookmark: _Toc45096715][bookmark: _Hlk148965084][bookmark: _Hlk137029793]В границах Краснопольского сельсовета, существующий жилищный фонд составляет 43,44 тыс. кв.м общей площади. Из них 40,7 тыс. кв.м составляет индивидуальный жилой фонд, 2,74 тыс. кв.м относится к муниципальному жилому фонду.
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по Краснопольскому сельсовету составляет 67,35 кв.м/чел. Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.
На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых домов:
- индивидуальные жилые дома (усадебный тип).

[bookmark: _Toc171940405]2.10.2. Прогноз развития жилищного комплекса
Жилищное строительство и улучшение жилищных условий жителей Краснопольского сельсовета является приоритетной задачей социально-экономического развития.
Расчет требуемого объема жилья произведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный период планирования - 2044 год.
В соответствии с Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» обеспеченность жильем в 2030 году составит 33,0 кв.м., в 2035 году – 35,0 кв.м. В среднем на одного жителя на расчетный срок (2044 г.) должно приходиться не менее 35,0 кв.м. общей площади. В качестве целевого ориентира настоящей Стратегии взята обеспеченность 31,0 кв. м на душу населения на 2025год.
Расчет требуемого объема жилья для территории Краснопольского сельсовета проведен в соответствии с проектной численностью населения на расчетный срок и Законом Пензенской области от 30.04.2019 № 3323-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями) (таблица 2.10.2-1).

Расчет требуемого объема жилья для территории Краснопольского сельсовета
Таблица 2.10.2-1
	
	Наименование
 населенных пунктов 
	Потребности
 в жилье на существующее население по расчету, кв.м.
	Население на 1 очередь (2030г.)

	Общая площадь жилья на 1 очередь (2030г.), тыс.кв.м. из расчета 35,0 кв.м. общей площади на 1 человека
	Население 
на 
расчетный
 срок
 (2044г.)

	Общая площадь жилья на расчетный срок (2044г.), тыс.кв.м. из расчета 35,0 кв.м. общей площади на 1 человека 

	1
	с. Краснополье
	242 х 30,25=7321
	217 x 33=
	7161
	193 х 35=
	6755

	2
	с. Князевка
	201 х 30,25=6080
	181 x 33=
	5973
	161 х 35=
	5635

	3
	д. Марьевка
	13 х 30,25=393
	12 x 33=
	396
	10 х 35=
	350

	4
	жд.ст. Кромщино
	61 х 30,25=1845
	55 x 33=
	1815
	49 х 35=
	1715

	5
	п. Улановка
	85 х 30,25=2571
	77 x 33=
	2541
	68 х 35=
	2380

	6
	с. Танеевка
	27 х 30,25=817
	24 x 33=
	792
	22 х 35=
	770

	7
	д. Веселополье
	1 х 30,25=30
	1 x 33=
	33
	1 х 35=
	35

	8
	п. Истамбул
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	д. Сосновка
	2 х 30,25=61
	2 x 33=
	66
	2 х 35=
	70

	10
	д. Октябрьская
	13 х 30,25=393
	12 x 33=
	396
	10 х 35=
	350

	
	Всего
	19511
	581 x 33=
	19173
	516 x 35=
	18060



Нормативная потребность населения Краснопольского сельсовета в жилом фонде на      1.01.2024 года - 19,511 тыс. кв.м, при существующем жилом фонде 43,44 тыс. кв.м. На 1 очередь потребность составит 19,173 тыс. кв.м. На расчетный срок потребность составит 18,060 тыс. кв.м. Индивидуальный жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство. 
Новое жилищное строительство на территории сельсовета обеспечивается за счет индивидуального строительства. 
Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Краснопольского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc171940406]2.11. Транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc171940407]2.11.1. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
В настоящие время по территории муниципального образования Краснопольский сельсовет проходит двухпутный электрифицированный участок Кривозеровка (искл.) – Ртищево II (искл.) Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД».
В границах муниципального образования находится железнодорожная станция Кромщино (на станции расположен вокзал) и железнодорожный остановочный пункт 224 км в с. Краснополье.
Анализ сложившейся ситуации железнодорожного транспорта выявил следующее: 
- размещение железнодорожной инфраструктуры на территории сельсовета является положительным фактором экономического роста, развития производства, бизнеса и социальной сферы, существенно влияет на качество жизни населения.
Выводы:
Принятие решений по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе и организацию пассажирских перевозок находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc171940408]2.11.2. Водный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096725]Судоходные реки и внутренний водный транспорт на территории Краснопольского сельсовета отсутствуют. 
Анализ сложившейся ситуации водного транспорта выявил следующее: 
- речные и морские транспортные узлы расположены удаленно; 
- существующая сеть водотоков и водоемов не пригодна для использования перевозки пассажиров и грузов. 
Выводы:
Отсутствие возможности использования сети существующих водотоков и водоемов в целях перевозки пассажиров и грузов. 
В целях развития рекреационного потенциала возможно обустройство использование облегченных видов водных транспортных средств для отдыха населения.
Принятие решений по развитию водного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc171940409]2.11.3. Воздушный транспорт
Существующее положение
[bookmark: _Toc45096727]На территории Краснопольского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший аэропорт находится в областном центре городе Пенза.
Анализ сложившейся ситуации воздушного транспорта выявил следующее:
- авиационные транспортные узлы расположены на незначительном удалении от Краснопольского сельсовета; 
- вертолетные площадки, предназначенные для обслуживания населения, на территории сельсовета отсутствуют.
Выводы:
Принятие решений по развитию воздушного транспорта находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.

[bookmark: _Toc171940410]2.11.4. Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги
Существующее положение
Основной транспортный каркас, обеспечивающий внешние и внутренние связи Краснопольского сельсовета, составляют автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения поселения (таблица 2.11.4-1). 
Подъезд к населенным пунктам осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района.
Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Краснопольского сельсовета, обеспечивающие внешние и внутренние связи (2024) **
Таблица 2.11.4-1
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика объекта
	Вид покрытия/
категория

	
	
	
	
	Наименование характеристики***
	Количественный показатель(м)
	

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильные дороги федерального значения
	Участок автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	Протяженность, км
	23048,73
	Асфальтобетонные /I–II–Ⅲ

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	[bookmark: _Hlk148693704]1
	Автомобильные дороги регионального значения
	Автодорога "г. Нижний Новгород - г. Саратов" - с. Краснополье"
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	Протяженность, км
	6,7
	Асфальтобетонные/Ⅳ


	Автомобильные дороги местного значения

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Марьевка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	0,8
	
Асфальтобетонные/
Ⅴ


	2
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к с Улановка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	3,8
	

Асфальтобетонные/
Ⅴ

	3
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Веселополье
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	3,5
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	4
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Сосновка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	2
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	5
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Танеевка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	1,1
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	6
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к с. Князевка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	4,8
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	7
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога от автодороги с. Кондоль - Пенза – подъезд к с. Князевка
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	4,3
	

Асфальтобетонные/
Ⅴ

	8
	Автомобильные дороги местного значения
	автодорога "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов"- подъезд к д. Октябрьское
	Пензенский район, Краснопольский сельсовет
	

Протяженность, км
	1
	


Асфальтобетонные/
Ⅴ

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Данные по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения района значения приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.
*** Протяженность автомобильных дорог указана в пределах территории сельсовета.


           
Наличие сети автомобильных дорог создает потенциал для развития производства, агропромышленного комплекса сельсовета и улучшения социальных условий жизни сельского населения в границах Краснопольского сельсовета. Последнему способствует размещение населенных пунктов в относительной близости от автодороги регионального значения. Все это, с учетом природных факторов может способствовать развитию населенных пунктов и сельсовета в целом.  
В соответствии с РНГП Пензенской области (раздел 1.2, таблица 1.2.1 (п. 1.1)) минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием в границах Краснопольского сельсовета соответствует нормативным требованиям (100% в общей протяженности автодорог). 
Анализ сложившейся сети автомобильных дорог Краснопольского сельсовета выявил следующее:
- минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения муниципального района с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям;
- подъезды к местам массового отдыха, производственным объектам, сельским кладбищам не имеют твердого покрытия. 
Выводы:
- необходимо приведение в нормативное состояние сети дорог для повышения транспортной доступности и возрастанию экономической связанности территорий, в том числе с центрами экономического роста; 
- необходимо строительство автодорог с твердым покрытием к существующим и планируемым объектам жилого фонда, рекреации и туризма, к производственным территориям, местам погребения и складирования твердых коммунальных отходов.

Улично-дорожная сеть
Существующее положение
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. 
По состоянию на 01.01.2024 общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам Краснопольского сельсовета составляет 33,4 км, в том числе 7,4 км с щебеночным покрытием, 26 км – с грунтовым (таблица 2.11.4-2). Исходя из общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов (33,4 км) и площади всех населенных пунктов (8,43 кв. км), плотность улично-дорожной сети составляет 3,91 км/ кв. км.

Таблица 2.11.4-2
	
	Населенные пункты, входящих в состав поселения
	Площадь населенного пункта фактическая
(га) (кв. км)
	Протяженность улично-дорожной сети
(км)
	Расчетный показатель плотности улично- дорожной сети
(км/кв. км)

	1
	с. Краснополье
	153,83 (1,54)
	7,3
	4,74

	2
	с. Князевка
	243,66 (2,44)
	8,3
	3,4

	3
	д. Марьевка
	102,69 (1,03)
	5,6
	5,44

	4
	жд.ст. Кромщино
	100,8(1,01)
	4,0
	3,96

	5
	п. Улановка
	39,96 (0,4)
	3,0
	7,5

	6
	с. Танеевка
	47,54 (0,48)
	1,0
	2,08

	7
	д. Веселополье
	48,04 (0,48)
	1,3
	2,71

	8
	п. Истамбул
	28,41 (0,28)
	0,3
	1,07

	9
	д. Сосновка
	29,15 (0,29)
	0,8
	2,76

	10
	д. Октябрьская
	48,93 (0,49)
	1,8
	3,67

	
	Всего
	842,99 (8,43)
	33,4
	



В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, показатель плотности улично-дорожной сети в основном обеспечивает нормативную потребность. 
Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Краснопольского сельсовета указан в таблице 2.11.4-3.

Перечень существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Краснопольского сельсовета (2024)
 Таблица 2.11.4-3
	№ п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта**
	 Общая протяженность улиц населенного пункта (км.) 

	село Краснополье

	1
	Улица в жилой застройке
	Центральная
	1,6

	2
	Улица в жилой застройке
	Садовая
	1,2

	3
	Улица в жилой застройке
	Луговая
	0,5

	4
	Улица в жилой застройке
	Степная
	0,7

	5
	Улица в жилой застройке
	Зеленая
	1,0

	6
	Улица в жилой застройке
	Пензенская
	1,5

	7
	Улица в жилой застройке
	Школьная
	0,2

	8
	Улица в жилой застройке
	Молодежная
	0,2

	9
	Улица в жилой застройке
	Новая
	0,4

	
	
	Итого
	7,3

	ж/д станция Кромщино

	1
	Улица в жилой застройке
	Дорожная 
	0,8

	2
	Улица в жилой застройке
	Железнодорожная 
	0,7

	3
	Улица в жилой застройке
	Полевая 
	1,0

	4
	Улица в жилой застройке
	Новая 
	1,5

	
	
	Итого
	4,0

	деревня Марьевка

	1
	Улица в жилой застройке
	Речная
	2,8

	2
	Улица в жилой застройке
	Дачная 
	2,8

	
	
	Итого
	5,6

	поселок Улановка

	1
	Улица в жилой застройке
	Центральная
	1,5

	2
	Улица в жилой застройке
	Молодежная
	0,5

	3
	Улица в жилой застройке
	Полевая
	0,5

	4
	Улица в жилой застройке
	Новая
	0,5

	
	
	Итого
	3,0

	село Князевка

	1
	Улица в жилой застройке
	Зеленая
	1,0

	2
	Улица в жилой застройке
	Центральная
	1,0

	3
	Улица в жилой застройке
	Октябрьская
	0,4

	4
	Улица в жилой застройке
	Калинина
	0,5

	5
	Улица в жилой застройке
	Новенькая
	0,9

	6
	Улица в жилой застройке
	Красный поселок
	0,8

	7
	Улица в жилой застройке
	Чапаева
	0,9

	8
	Улица в жилой застройке
	Луговая
	0,5

	9
	Улица в жилой застройке
	Рабочая
	0,6

	10
	Улица в жилой застройке
	Мирная
	0,5

	11
	Улица в жилой застройке
	Молодежная
	0,5

	12
	Улица в жилой застройке
	Переулок Молодежный
	0,3

	13
	Улица в жилой застройке
	Переулок Мирный
	0,4

	
	
	Итого
	8,3

	село Танеевка

	1
	Улица в жилой застройке
	Припрудная
	0,6

	2
	Улица в жилой застройке
	Переулок Припрудный
	0,4

	
	
	Итого
	1,0

	деревня Октябрьская

	1
	Улица в жилой застройке
	Садовая 
	1,8

	
	
	Итого
	1,8

	
	
	деревня Веселополье
	

	1
	Улица в жилой застройке
	Грашовка
	0,8

	2
	Улица в жилой застройке
	Заречная 
	0,5

	
	
	Итого
	1,3

	деревня Сосновка

	1
	Улица в жилой застройке
	Подлесная
	0,8

	
	
	Итого
	0,8

	поселок Истамбул

	1
	Улица в жилой застройке
	Полевая
	0,3

	
	
	Итого
	0,3



Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявил следующее:
- улично-дорожная сеть в основном не имеет твердого покрытия;
- существующая улично-дорожная сеть не отвечает современным требованиям. 
Выводы:
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах застроенных территорий населенных пунктов в основном обеспечивает нормативную плотность дорог. При этом необходимы мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц в части приведения до нормативных параметров, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие объектов в области транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области (см. ниже)
СТП Пензенской области:
СТП Пензенской области не предусматриваются мероприятия по развитию сети автомобильных дорог на территории Краснопольского сельсовета.
[bookmark: _Hlk138063865] 
Мероприятия генерального плана
[bookmark: _Toc170230091]Мероприятия в области строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети на территории сельсовета не планируются. 

[bookmark: _Toc171940411]2.12. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc171940412]2.12.1. Водоснабжение и водоотведение
Анализ сложившейся системы водоснабжения 
Система централизованного водоснабжения существует в с. Краснополье, п. Улановка, с. Князевка, с. Танеевка. В железнодорожной станции Кромщино источником водоснабжения служит 1 скважина, водонапорной башни нет, водой наполняется подземный резервуар, и потом разбирается жителями, в д. Марьевка водоснабжения служит 1 скважина и 1 водонапорная башня. Система водоснабжения сельсовета введена в эксплуатацию в 1989 году. В населенных пунктах Сосновка, Истамбул, Веселополье, Октябрьская и Марьевка централизованные системы водоснабжения отсутствуют. Основная застройка данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев индивидуального и коллективного пользования. 
Система водоснабжения Краснопольского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения сельсовета являются муниципальной собственностью Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области.
Услуги по водоснабжению села Краснополье, пос. Улановка взял на себя СПК «Краснополье». Услуги водоснабжения п. Кромщино, с. Князевка, д. Танеевка, осуществляющие холодное водоснабжение, взял на себя СПОК «Водолей».
В с. Краснополье находятся 3 артезианские скважины. На территории жд. ст. Кромщино источником водоснабжения является 1 артезианская скважина, в п. Улановка – 1 артезианская скважина, в с. Князевка – 2 артезианские скважины, в с. Танеевка – 1 артезианская скважина. В д. Марьевка одна скважина, работает 1-2 часа в месяц и принадлежит АО "ПО «Электроприбор» является источником водоснабжения только для подсобного хозяйства организации.
Краснопольский сельсовет является достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Суммарная производительность всех источников водоснабжения, артезианских скважин, расположенных на территории Краснопольского сельсовета, составляет около 1008 м3/сутки.
Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Общая характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Краснопольского сельсовета
Таблица 2.12.1-1
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Система водоснабжения

	
	
	Система холодного водоснабжения
	Система горячего водоснабжения
	Система технического водоснабжения

	1
	с. Краснополье
	Централизованная
	Централизованная система отсутствует. Горячее водоснабжение повсеместно осуществляется от местных водонагревателей, газовых печей или ИТП
	Централизованная система отсутствует

	2
	с. Князевка
	Частично централизованная
	
	

	3
	д. Марьевка
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования
	
	

	4
	жд. ст. Кромщино
	Централизованная система отсутствует. 
	
	

	5
	п. Улановка
	Централизованная
	
	

	6
	с. Танеевка
	Централизованная
	
	

	7
	д. Веселополье
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования
	
	

	8
	п. Истамбул
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования
	
	

	9
	д. Сосновка
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования
	
	

	10
	д. Октябрьская
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования
	
	



В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.








105




Сведения о существующих объектах водоснабжения приведены в таблице 2.12.1-2. 
[bookmark: _Hlk148971126]Таблица 2.12.1-2
	№
п/п
	Вид объекта*
	Местоположение, адресное описание
	Год ввода в эксплуат.
	Характеристика объекта
	Значение объекта/форма собственности
	Размер охранной, санитарно- защитной зоны, м

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	Объекты водоснабжения

	
	Водозабор№1 в составе:
	с. Краснополье 
	

	1
	Скважина №1
	
	1989
	Производительность м3/ч

	6,0
	МЗ
	50

	2
	Скважина №2
	
	1980
	
	4,0
	МЗ
	50

	3
	Скважина №3
	
	-
	
	4,0
	МЗ
	50

	4
	Водонапорная башня (ул.Степная)
	
	1989
	Объем  куб.м
	25
	МЗ
	-

	5
	Водонапорная башня (северо-восточнее села)
	
	1980
	Объем  куб.м
	25
	МЗ
	-

	6
	Водонапорная башня (севернее села)
	
	-
	Объем  куб.м
	25
	МЗ
	-

	
	Водозабор №2
в составе:
	п. Улановка
	

	7
	Скважина №1 
	
	1982

	Производительность м3/ч
	6,0
	МЗ
	50

	8
	Водонапорная башня (ул.Центральная, 1а)
	
	1982
	Объем куб.м
	25
	МЗ
	-

	
	Водозабор №3
в составе:
	с. Князевка
	

	9
	Скважина №1
	
	1957
	Производительность м3/ч
	4,0
	МЗ
	50

	10
	Скважина №2
	
	1981
	Производительность м3/ч
	6,0
	МЗ
	50

	11
	Водонапорная башня (юго западнее ул. Новенькой)
	
	1957
	Объем  куб.м
	15
	МЗ
	-

	
	Водозабор №4
в составе:
	д. Танеевка
	

	12
	Скважина №1
	
	1965
	Производительность м3/ч
	4,0
	МЗ
	50

	13
	Водонапорная башня (ул. Припрудная, 1)
	
	1989
	Объем  куб.м
	15
	МЗ
	-

	
	Водозабор №5
в составе:
	жд.ст. Кромщино
	

	14
	Скважина №1
	
	1989
	Производительность м3/ч
	4,0
	МЗ
	50

	15
	Подземный резервуар
	
	-
	Объем  куб.м
	-
	МЗ
	-

	
	Водозабор №5
в составе:
	д. Марьевка
	

	16
	Скважина №1
	
	-
	Производительность м3/ч
	4
	МЗ
	50

	17
	Водонапорная башня(ул.Речная 31-а)
	
	-
	Объем  куб.м
	25
	МЗ
	-



Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
с. Краснополье
В с. Краснополье протяженность водопроводных сетей составляет около 11,1 км. Строительство водопроводов и ввод в эксплуатацию происходил в 1989, 1990, 2007гг., диаметр трубопроводов 90-110мм. Материал трубопроводов – полиэтилен, исполнение – подземная прокладка. Водопроводные сети проложены по улицам: Зеленая, Пензенская, Школьная, Молодежная, Новая, Центральная, Садовая, Луговая, Степная. В с. Краснополье в 2007 году проведена замена водоводов на полиэтиленовые, диаметром 110мм протяженностью 4,1км. 

Поселок Улановка
В пос. Улановка протяженность водопроводных сетей составляет 4,0 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходил в 1982г., диаметр металлических трубопроводов 90, 110 мм. Прокладка трубопроводов – подземная. Водопроводные сети проложены по улицам: Молодежная, Школьная, Центральная, Новая, Полевая. Замена изношенного водовода протяженностью 1,9км на полиэтиленовые, диаметром 110мм в пос. Улановка была проведена в 2010 году. Износ трубопроводов водопровода составляет 10%.

Село Князевка
В с. Князевка протяженность водопроводных сетей составляет 7,648 км. Диаметр трубопроводов – 110мм. -63мм, -25мм. Материал трубопроводов – полиэтилен, исполнение -  подземная прокладка. Сети водопровода проложены по улицам: Октябрьская, Зеленая, Калинина, Центральная, Мирная, Рабочая, Молодежная, Новенькая, Луговая, Красный поселок, пер. Молодежный, пер. Мирный
  В с. Князевка с 2006 по 2008г. произведена замена старого трубопровода протяженностью 8,6км на полиэтиленовые, диаметром 110 мм.
Село Танеевка
В деревне Танеевка – водопроводные сети проложены в 1991 году по улицам Припрудная и пер. Припрудному диаметром 90-110мм. Материал трубопроводов – полиэтилен, прокладка – подземная. Износ сетей водопровода в деревне Танеевка – около 50%.  

В результате периодически проводимых работ по капитальному ремонту и замене изношенных участков водопроводных сетей снижается количество аварий водопровода.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Общие выводы:
Системы централизованного водоснабжения не в достаточной степени и действуют только в 4 населенных пунктах. Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. Водоснабжение населенных пунктов возможно только от артезианских скважин, т.к. крупных поверхностных водоисточников нет. Существующие водопроводные сети, построенные в 1980-х – 1990-х гг. не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. 
Водоснабжение населения сезонного проживания (садоводческих товариществ) осуществляется от собственных ВЗУ.
Имеющиеся резервы производственных мощностей систем водоснабжения Краснопольского сельсовета не позволяют производить подключения новых потребителей в каждом населенном пункте ввиду того, что необходимо строительство дополнительных водозаборных сооружений и прокладки новых водопроводных сетей.

Фактическое и прогнозное потребление питьевой воды из систем централизованного водоснабжения
Таблица 2.12.1-3
	Наименование населенного пункта
	
	Наименование показателя

	
	
	Среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление, тыс. м3/год(200л/чел в сутки)

	с. Краснополье

	факт
	48,4

	
	план
	38,6

	с. Князевка

	факт
	40,2

	
	план
	32,2

	п. Улановка

	факт
	17,0

	
	план
	13,6

	с. Танеевка

	факт
	5,4

	
	план
	4,4



Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено программой коммунальной инфраструктуры 2016-2020гг. с перспективой до 2025г на базе региональной программы Пензенской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023 -2027 годы"
Мероприятия по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры
 (2023-2027 гг.)
На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
- Произвести капитальный ремонт водопроводной сети в с. Краснополье общей протяженностью 4,740км.
Данное мероприятие реализовано в 2023г, согласно документу, водопровод введен в эксплуатацию 25.12.2023. Численность населения, для которого улучшено качество поставляемых услуг, равна 545 человек.
Планируемые мероприятия в области инженерной инфраструктуры 2025-2027гг.:
- капитальный ремонт скважины (с. Князевка, ул. Новенькая);
- замена водонапорной башни (с. Князевка, ул. Новенькая);
- капитальный ремонт водонапорной башни и прилегающих водопроводов (с. Краснополье, ул.Степная,24).

Расходы воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. 	Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей в населенном пункте: не более 1000 чел. – 5 л/с; от 1000 до 5000 чел. – 10 л/с.
Расчетное количество пожаров на промышленном предприятии, площадью до 150 га и при числе жителей в населенном пункте до 10 тыс. чел., принимается 1 пожар с расходом воды 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. На промышленных предприятиях внутреннее пожаротушение осуществляется от собственных систем внутреннего противопожарного водоснабжения.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 20 х 3600)  1000  216 куб. м.
Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и водонапорных башнях на водозаборных узлах. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. 
На водопроводной сети устанавливаются противопожарные гидранты в смотровых колодцах и требуют установки колонки на поверхности.
Там, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 2.12.1-4.

Расходы воды на противопожарные нужды
Таблица 2.12.1-4
	№ п/п

	Перечень населенных пунктов
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с 
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Кол/во одновременных пожаров, шт
	Объем воды для тушения пожара, м3 (на 3 часа тушения)
	Предполагаемое хранение основного противопожарного объема воды

	1
	с. Краснополье
	-
	5
	1
	54
	

	2
	с. Князевка
	-
	5
	1
	54
	

	3
	д. Марьевка
	-
	5
	1
	54
	

	4
	жд.ст. Кромщино
	2х2,5
	15
	1
	216
	РЧВ

	5
	п. Улановка
	-
	5
	1
	54
	

	6
	с. Танеевка
	-
	5
	1
	54
	

	7
	д. Веселополье
	-
	5
	1
	54
	

	8
	п. Истамбул
	-
	5
	1
	54
	

	9
	д. Сосновка
	-
	5
	1
	54
	

	10
	д. Октябрьская
	-
	5
	1
	54
	



Анализ сложившейся системы водоотведения
Система централизованного водоотведения на территории населенных пунктов отсутствует.
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости.
Планируемое развитие 
Планируемое развитие определено схемой водоснабжения и водоотведения Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области на период с 2022 по 2032 годы.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета планируется строительство водозабора и сетей водоснабжения, в том числе в районах новой застройки.
 
[bookmark: _Toc171940413]2.12.2. Электроснабжение
Анализ сложившейся системы электроснабжения 
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
· ВЛ-10 кВ;
· ВЛ-35 кВ; 
· ВЛ-110кВ.
Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 35/10кВ «Краснополье», находящейся в с. Краснополье, ПС 110/35/10 «Кондоль» и ПС 35/10/6 «Межсовхозная», распологающиеся с востока за границами поселения через понижающие трансформаторные подстанции закрытого типа. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. Характеристики электрических подстанций представлены в таблице 2.12.2-1.
Таблица 2.12.2-1
	Наименование объекта
	Рабочее напряжение (кВ)
	Количество силовых трансформаторов (шт)
	Установленная мощность трансформаторов (МВА)
	Резерв мощности (МВА)

	ПС «Краснополье»
	35/10
	2
	5
	2,49

	ПС «Кондоль»
	110/35/10
	2
	20
	8,64

	ПС «Межсовхозная»
	35/10/6
	1
	2,5
	3,62


Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 
Аварийные ситуации возникают вследствие нижеследующих факторов: 
· воздействие стихийных явлений – 72%;
· воздействие посторонних организаций – 26,5%;
· несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания оборудования – 1,5%.
Организации, обеспечивающие электроснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования: ТНС Энерго.
Уличное освещение организовано по основным улицам населенных пунктов сельсовета. Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации при условии их реконструкции.
Выводы: 
- рекомендуется разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов;
- требуется поэтапная реконструкция существующих сетей, а также замена и модернизация оборудования.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области электроснабжения предлагается с учетом расчетных показателей действующих нормативов градостроительного проектирования.
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

Данные предварительного расчета потребности в электроэнергии в разрезе населенных пунктов и территорий Краснопольского сельсовета приведены в таблице 2.12.2-1.
[bookmark: _Hlk148973644]Таблица 2.12.2-1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в электрической энергии по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, кВт*ч/год

	
	
	2024 г.
	2044 г.

	1
	с. Краснополье
	242х 950=229900
	193х 950=183350

	2
	с. Князевка
	201х 950=190950
	201х 950=190950

	3
	д. Марьевка
	13х 950=12350
	10х 950=9500

	4
	жд.ст. Кромщино
	61 х 950=57950
	49 х 950=46550

	5
	п. Улановка
	85 х 950=80750
	68 х 950=64600

	6
	с. Танеевка
	27 х 950=25650
	22 х 950=20900

	7
	д. Веселополье
	1 х 950=950
	1 х 950=950

	8
	п. Истамбул
	-
	-

	9
	д. Сосновка
	2 х 950=1900
	2 х 950=1900

	10
	д. Октябрьская
	13 х 950=12350
	10 х 950=9500

	
	Всего по сельсовету
	645х950=612750
	516х950=528200


Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области электроснабжения на территории Краснопольского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc171940414]2.12.3. Теплоснабжение
Анализ сложившейся системы теплоснабжения
Система централизованного теплоснабжения на территории населенных пунктов отсутствует.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 
Выводы: 
- ввод в эксплуатацию новых площадей застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
[bookmark: _Hlk120871630]Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области теплоснабжения на территории Краснопольского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc171940415]2.12.4. Газоснабжение
Существующее положение
На территории муниципального образования проходит магистральный газопровод и межпоселковый газопровод высокого давления.
Село Краснополье и село Князевка газифицированы частично, поселок Улановка и село Танеевка газифицированы полностью. Населенные пункты Марьевка, Кромщино, Веселополье, Истамбул, Сосновка, Октябрьская центральное газоснабжение отсутствует.
Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – АО ГАЗПРОМ.

Анализ сложившейся системы газоснабжения Краснопольского сельсовета выявил следующее:
- техническое состояние оборудования и трубопроводов системы газоснабжения удовлетворительное;
- населенных пунктов сельсовета газифицировано 4 из 10;
- аварийных участков газопроводов нет.
Выводы:
- рекомендуется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
Планируемое развитие 
Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования:
Данные предварительного расчета потребности в газе в разрезе территорий населенного пункта сельсовета приведены в таблице 2.12.4-1. 
Таблица 2.12.4-1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Потребность в газе по укрупненным показателям газопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения, куб.м/год

	
	
	2024 г.
	2044 г.

	1
	с. Краснополье
	242х 300=72600
	193х 300=57900

	2
	с. Князевка
	201х 300=60300
	161х 300=48300

	3
	д. Марьевка
	13х 300=3900
	10х 300=3000

	4
	жд.ст. Кромщино
	61х 300=18300
	49х 300=14700

	5
	п. Улановка
	85х 300=25500
	68х 300=20400

	6
	с. Танеевка
	27х 300=8100
	22х 300=6600

	7
	д. Веселополье
	1х 300=300
	1х 300=300

	8
	п. Истамбул
	-
	-

	9
	д. Сосновка
	2х 300=600
	2х 300=600

	10
	д. Октябрьская
	13х 300=3900
	13х 300=3900

	
	Всего по сельсовету
	645х300=193500
	516х300=155700


Мероприятия генерального плана
В соответствии с действующей схемой территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта (трубопроводный транспорт газа) на территории Краснопольского сельсовета планируется строительство магистрального газопровода «Расширение единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)».
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета предусматривается строительство газопровода высокого давления (подвод к населенным пунктам).

[bookmark: _Toc171940416]2.12.5. Связь и телекоммуникация
Существующее положение
Телефонная связь
По территории Краснопольского сельсовета вдоль автодороги "Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" проложен кабель связи протяженностью – 19,6км.
Телефонизация населения сельсовета осуществляется от аналоговых телефонных станций (АТС, АТСК). АТС расположены в с. Краснополье (АТС на 50номеров) и с. Князевка (АТС на 50 номеров). Населенные пункты Марьевка, Улановка, Кромщино, Веселополье, Сосновка, Истамбул, Октябрьская, Танеевка – не телефонизированы, в первых трех установлены таксофоны.
На всей территории сельсовета доступна сотовая связь, услуги которой предоставляют различные операторы, такие как Билайн, МТС, Мегафон и др.
Услуги проводной телефонной связи, кабельного телевидения, интернета оказывает ПАО «Ростелеком».
Почтовая связь
Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). 
Наличие почтовых отделений в с. Краснополье и в с. Князевка позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Телевидение и радиовещание
Телевещание на территории Краснопольского сельсовета осуществляется ГТРК «Пенза» - региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Планируемое развитие
Вопросы по развитию услуг связи и телекоммуникации на территории относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области связи и телекоммуникации не планируются.
[bookmark: _Toc171940417]2.13. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Объекты культурно-бытового обслуживания, предназначенные для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту проживания, образуют инфраструктуру обслуживания поселения. 
Расчёт рекомендуемой потребности в социально значимых объектах обслуживания приведён ниже. Набор объектов обслуживания может быть расширен в каждом конкретном случае в зависимости от возможностей инвестора и характеристик выбранной площадки строительства. 
Существующая сеть обслуживания населения сельского поселения представлена рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования и сочетает в себе различные, по формам собственности, виды услуг предприятия и учреждения обслуживания. 
Общая информация о наличии объектов социального и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Краснопольского сельсовета приведена в таблице 2.13-1.
[bookmark: _Hlk149048493]Таблица 2.13-1
	Наименование населенных пунктов
	Детский сад
	Средняя школа
	Основная школа
	Начальная школа
	Клуб, СДК
	Библиотека 
	Аптека, аптечный киоск
	Больница, ФАП
	Поликлиника
	Спорт. сооружение
	Столовая 
	Магазин 
	Кафе 
	Парикмахерская 
	Почта 
	Сберкасса 
	Адм. здание
	Баня

	с. Краснополье
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-

	с. Князевка
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	д. Марьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	жд.ст. Кромщино
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Улановка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Танеевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Веселополье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Истамбул
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Сосновка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Октябрьская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc171940418]2.13.1. Образование
Общеобразовательные организации
Анализ сложившейся системы образования сельсовета 
На территории Краснопольского сельсовета расположены 2 общеобразовательные организации:
- МОБУООШ с. Краснополье, адрес организации: Пензенская область, Пензенский район, с. Краснополье, ул. Садовая, 23;
- Филиал МБОУСОШ с. Старая Каменка «Основная общеобразовательная школа с. Князевка», адрес организации: Пензенская область, Пензенский район, с. Князевка, ул. Центральная, 2(деятельность приостановлена).
В школах кружки дополнительного образования не функционируют.
Здания общеобразовательных организаций находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Проектная вместимость зданий школ составляет 200 человек каждая и имеет значительный резерв к фактическому количеству учащихся. В с. Краснополье обучается 50 человек.
Планируемое развитие
Вопросы общего образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района. 
СТП Пензенского района:
- строительство общеобразовательных организаций на территории Краснопольского сельсовета СТП Пензенского района не предусматривается. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области общего образования не планируются.

[bookmark: _Toc45096871]Дошкольные образовательные организации
Анализ сложившейся системы дошкольных образовательных организаций
[bookmark: _Toc45096870]На территории поселения отсутствуют объекты дошкольных образовательных учреждений. 
Ближайшие детские сады расположены в соседних с Краснопольским сельсоветом селах: село Старая Каменка Старокаменского сельсовета Пензенского района и село Кондоль Кондольского сельсовета Пензенского района.
Планируемое развитие
Вопросы дошкольного образования относятся к полномочиям муниципального района. 
Планируемое развитие объектов в области дошкольного образования предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, с требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
СТП Пензенского района:
Строительство дошкольной образовательной организации на территории Краснопольского сельсовета СТП Пензенского района не предусматривается. 
Нормативная(фактическая) обеспеченность не соответствует потребности населения в местах в детских дошкольных учреждениях.
В связи с этим, на территории Краснопольского сельсовета требуется строительство объектов дошкольных общеобразовательных организаций.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области дошкольного образования не планируются. 

[bookmark: _Toc45096873]Организации дополнительного образования 
Анализ сложившейся системы дополнительного образования сельсовета 
Система дополнительного образования в Краснопольском сельсовете имеет перспективы развития, учитывая наличие значительных резервов площадей существующих школ в с. Краснополье и с. Князевка.
Планируемое развитие
Вопросы дополнительного образования относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области объектов дополнительного образования, на территории Краснопольского сельсовета не планируется.
 Вместе с тем, предлагается рассматривать общеобразовательную организацию как социокультурный центр и развивать на его базе дополнительное образование и культурно-досуговую деятельность. Для этого необходимо выполнить реконструктивные мероприятия на расчетный срок, что будет способствовать повышению доступности и качества услуг, привлечению и закреплению на территории сельсовета молодого населения, повышению инвестиционной привлекательности территории поселения.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области дополнительного образования не планируются.

[bookmark: _Toc171940419]2.13.2. Здравоохранение
[bookmark: _Toc45096875]Анализ сложившейся системы здравоохранения 
В систему здравоохранения Краснопольского сельсовета входят 4 ФАП, находящиеся в с. Краснополье, с. Князевка, п. Улановка и жд.ст. Кромщино.
Выводы:
Размещение объектов здравоохранения в населенных пунктах Краснопольского сельсовета обеспечивает соблюдение нормативов градостроительного проектирования.
- необходимо улучшение качества оказания медицинской помощи для устойчивого воспроизводства населения и перехода к демографическому росту;
- рекомендуется предусмотреть мероприятия по привлечению молодых квалифицированных специалистов в систему здравоохранения.
Планируемое развитие
Вопросы здравоохранения относятся к полномочиям Пензенской области. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенской области. СТП Пензенской области мероприятиями в области здравоохранения на территории Краснопольского сельсовета не планируется строительство объектов здравоохранения.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области здравоохранения не планируются.

[bookmark: _Toc171940420]2.13.3. Культура и досуг
Анализ сложившейся системы культуры и досуга 
Объекты культуры и досуга Краснопольского сельсовета представлены следующими объектами: 
[bookmark: _Toc45096878]- МБУК «Краснопольский БДЦ» - с. Краснополье, ул. Садовая, д.2;
- Филиал МБУК «Краснопольского БДЦ» - с. Князевка, ул. Молодежная, д.8;
- Краснопольский филиал муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района" - с. Краснополье, ул. Садовая, д.2;
- библиотека - с. Князевка, ул. Молодежная, д.8.
Основными задачами в сфере культуры сельсовета являются: 
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей; 
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; 
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора; 
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны; 
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
Анализ сложившейся системы культуры и досуга выявил следующее:
- учреждения культуры испытывают большую потребность практически во всех технических средствах;
- наличие дефицита квалифицированных кадров в системе культуры и досуга. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется разработать предложения по совершенствованию муниципального управления сферой культуры и досуга населения в сельсовете;
- целесообразно расширение услуг культурно-досуговой деятельности и материально-технической базы дома культуры.
Планируемое развитие 
Вопросы в области культуры и досуга относятся к полномочиям Пензенского района. СТП Пензенского района мероприятия в области культуры и досуга на территории сельсовета не предусмотрены.
В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования размещение МБУК «Краснопольский БДЦ», филиала МБУК «Краснопольского БДЦ», филиала МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района" и библиотеки в с. Князевка» обеспечивают потребность населения Краснопольского сельсовета в объектах культуры.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов культуры и досуга на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc171940421]2.13.4. Физическая культура и массовый спорт
Анализ сложившейся системы физической культуры и спорта 
Объекты физкультуры и спорта на территории Краснопольского сельсовета представлены спортзалом при школе в с. Краснополье и спортзалом при школе в с. Князевка, а также спортивными площадками на территории школ. 
[bookmark: _Hlk119922222]Обеспеченность населения спортивными сооружениями для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом соответствует нормативам градостроительного проектирования. 
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению/реконструкции объектов физической культуры и спорта на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc171940422]2.13.5. Социальное обслуживание
[bookmark: _Hlk120695931]Существующее положение
На территории Краснопольского сельсовета социальная поддержка граждан на территории осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Пензенского района Пензенской области» (село Кондоль, ул. Осипова, д. 46).
Анализ сложившейся системы социального обслуживания выявил следующее: 
- существующая на данный момент система социального обслуживания недостаточно сбалансирована и целостна.
Выводы:
- необходимо проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания и предоставления услуг; 
- выделить приоритетные превентивные и развивающиеся формы социального обслуживания;
- включать население в деятельность по осуществлению помощи нуждающимся гражданам, а также включение их в работу по принятию решений в социальной политике местных органов власти.
Планируемое развитие 
Вопросы социального обслуживания относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района в области социального обслуживания, на территории Краснопольского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана 
Мероприятия по размещению новых объектов, либо реконструкции существующих объектов социального обеспечения на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc171940423]2.13.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти
На территории сельсовета расположен 1 объект, обеспечивающий осуществление деятельности органов власти. Помещение администрации расположено в здании по адресу: с. Краснополье, ул. Центральная, д.8.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- нехватка квалифицированных кадров; 
- слабая материально-техническая база;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта. 
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния здания для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- рекомендуется использование муниципального имущества в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;
- имеется необходимость ресурсного обеспечения деятельности аппарата управления Краснопольского сельсовета.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых и реконструкции существующих объектов, обеспечивающих осуществление деятельности органов власти, на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc171940424]2.13.7. Торговля, общественное питание и коммунально-бытовое обслуживание
Существующее положение
Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания развиваются на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка. Данная сфера представлена частными предприятиями, а количество и ассортимент предоставляемых ими товаров услуг ориентируется на платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии с потребностями потребителя. 
На территории сельсовета население обслуживают 4 магазина:
- 1 в с. Краснополье,
- 1 в с. Князевка,
- 1 в п. Улановка,
- 1 в с. Танеевка.
Население других населенных пунктов обеспечивается товарами первой необходимости выездными автолавками.
Объекты коммунально-бытового обслуживания на территории сельсовета отсутствуют.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- отсутствие полноценного обеспечения услугами коммунально-бытового назначения, недостаточное развитие инфраструктуры и сферы предоставления бытовых услуг в населенных пунктах сельсовета;
- необходимость поддержания состояния зданий в надлежащем состоянии, регулярное проведение косметического ремонта;
- низкая прибыль предприятий малого бизнеса;
- отсутствие квалификации персонала.
Выводы:
- рекомендуется провести оценку технического состояния зданий для проведения работ по капитальному ремонту/реконструкции;
- провести обучение специалистов, привлечение молодежи, развитие эффективных форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, и других форм занятости и эффективной социализации молодежи.
Планируемое развитие
Планируемое развитие необходимо осуществлять в соответствии с градостроительными нормами. Согласно СП 42.13330.2016 в сельской местности торговая площадь магазинов на 1000 человек, должна составлять не менее 300 кв.м, а в городской – 280 кв.м на 1000 человек. Обеспеченность объектами общественного питания должна составлять 40 мест на 1000 человек. На основании расчетов, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, выделения дополнительных мест приложения труда и полноценной обеспеченности объектами инфраструктуры предлагаются к размещению объекты торговли и общественного питания, при заинтересованности со стороны частных инвесторов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области торговли, коммунально-бытового обслуживания на территории Краснопольского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc171940425]2.13.8. Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг
Существующее положение
На территории сельского поселения объектов по предоставлению населению правовых, консультационных и иных подобных услуг нет. 
 На территории поселения имеются объекты для обеспечения населения банковскими и почтовыми услугами. В связи с этим, население может совершать все основные виды операций, такие как прием и выдача вкладов, выплата пенсий, пособий и компенсаций, денежные переводы без открытия банковского счета, прием коммунальных платежей, погашение кредитов.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению объектов по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc171940426]2.13.9. Места погребения
Существующее положение
На территории Краснопольского сельсовета расположено 8 кладбищ (таблица 2.13.9-1).
Кладбища не оказывают негативного влияния на селитебную зону населенных пунктов, так как территории застройки располагаются на расстоянии, соответствующем нормативам СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
[bookmark: _Toc45096896]Защитные посадки по периметру существующих кладбищ отсутствуют.

Перечень существующих мест погребения
[bookmark: _Hlk149053027]Таблица 2.13.9-1
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Значение объекта
	Класс опасности
объекта в
соответствии с
санитарной
классификацией
	Площадь объекта,
га/
заполнение, %

	1
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
д. Марьевка (северо-западнее населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,63/50

	2
	Кладбище
	Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
жд.ст. Кромщино (восточнее населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	0,49/50

	3
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
с. Краснополье (западнее населенного пункта около 1000м)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

2,00/50

	4
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
с. Краснополье (западнее населенного пункта около 4100м)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

0,15/50

	5
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
д. Веселополье (севернее населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

0,37/50

	6
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
п. Истамбул (южнее населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

0,4/50

	7
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
д. Сосновка (юго-западнее населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

0,33/50

	8
	

Кладбище
	
Сельское кладбище
	Пензенский район,
Краснопольский сельсовет,
с. Князевка (на территории населенного пункта)
	Местного значения поселения
	Класс V
	

1,74/50

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).


Анализ существующих мест погребения 
Средний процент заполнения кладбищ - 50 %;
Общая площадь существующих кладбищ составляет 6,11 га;
Резерв с учетом их заполненной территории составляет 3,06 га.
Для всего сельсовета на расчетный срок до 2044 требуется для захоронений участок общей площадью 0,1га. После 2044 года, согласно прогнозу, резерв будет составлять 3,06 га-0,1 га = 2,96 га. В связи с этим, размещения новых кладбищ и расширение существующих кладбищ на территории сельсовета не требуется.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия по размещению новых кладбищ на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc171940427]2.13.10. Объекты религиозных организаций (объединений)
На территории сельсовета объекты религиозных организаций (объединений) отсутствуют.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области размещения объектов религиозных организаций (объединений) на территории Краснопольского сельсовета не предусматриваются.

[bookmark: _Toc171940428]2.13.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТКО на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями), на территории Краснопольского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируется к размещению.
Сведения об источниках образования ТКО, расположенных на территории Краснопольского сельсовета, содержатся в Приложении 1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Пензенской области от 19.07.2024 № 495-пП.
Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Краснопольского сельсовета, содержатся в Реестре мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области. Информация об охвате населения услугой по вывозу ТКО приведен в приложении 7.2 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Реестр мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области приведен в таблице 2.13.11-1.
Таблица 2.13.11-1
	№
п/п
	Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО
	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО
	Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО
	Данные об источниках образования ТКО

	1
	с. Краснополье, ул. Пензенская, 14
	Покрытие ж/б плиты, ограждение металлическое, количество контейнеров-2,
объем 0,75 куб.м., отходы из жилищ несортированные
	МОБУ ООШ с.Краснополье
	ул. Пензенская, дома №: 7,77а,41,2,25,43,59,22,27,10,32,33,38; ул. Молодежная, дома №: 1,4,9,10а,6,5; ул. Новая, дома №: 10,16,18,20; ул. Степная, дома №: 1,5,11,12,16,17,21,23,13,10; ул. Зеленая, дома №: 2,4,9,17,23,12,13,16,8, ул. Школьная, дома №6 8,3

	2
	с. Краснополье, ул. Луговая, 2а
	Покрытие ж/б плиты, ограждение металлическое, количество контейнеров-2,
объем 0,75 куб.м., отходы из жилищ несортированные
	Администрация Краснопольского сельсовета Пензенского района
	ул. Центральная, дома №: 5,8,10,11,21,25,31,32,40,44,46,6,50,26 ул.Садовая, дома №: 1,21,36,24,25,31,20; ул. Луговая, дома №: 5,22,6,8,14

	3
	д. Марьевка, кладбище
	Покрытие ж/б плиты, ограждение металлическое, количество контейнеров-2,
объем 0,75 куб.м., отходы из жилищ несортированные
	Администрация Краснопольского сельсовета Пензенского района
	ул. Дачная, дома №: 2,4,7,28,35, 43; ул. Речная, дома №: 8,18,23,40,5


Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории Краснопольского сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
[bookmark: _Hlk128486502]Информация об объектах приема медицинских отходов на территории Краснопольского сельсовета, о количестве медицинских отходов от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности приведена в приложении А3 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области.
Биологические отходы
На территории Краснопольского сельсовета места размещения биологических отходов отсутствуют. 
Планируемое развитие
Согласно приложению В1 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области Краснопольский сельсовет относится к Северной зоне деятельности региональных операторов. В указанном приложении отражена информация о потоках ТКО на период 2020 - 2030 годов на территории Краснопольского сельсовета к местам перегрузки, сортировки, утилизации и размещения. 
[bookmark: _Hlk116635370]Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок Краснопольского сельсовета направляются на мусороперерабатывающий завод в Бессоновском районе и далее на Перспективный полигон ТКО в Бессоновском районе.
Мероприятия генерального плана
На территории Краснопольского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc136002520][bookmark: _Toc171940429]2.14. Производственная и сельскохозяйственная база
[bookmark: _Toc136002521]
[bookmark: _Toc171940430]2.14.1. Промышленное и сельскохозяйственное производство
Сельскохозяйственное производство является главной составляющей Краснопольского сельсовета Пензенского района. От состояния сельского хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села.
На территории Краснопольского сельсовета осуществляют свою деятельность организации, различных форм собственности, основными из них являются:
- СПК «Краснополье» (растениеводство),
- КФХ «Мурашов С. В.» (растениеводство),
- ООО "ХПП «Кромщино» (деятельность по складированию и хранению),
- КФХ «Еремина А. А.» (растениеводство),
- КФХ НИВА подсобное хозяйство ФГУП Электроприбор (растениеводство),
- ООО «Черкизово-свиноводство (откорм и выращивание свиней).
Основными производителями животноводческой продукции являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые значительную ее часть используют для собственного потребления, что связано с трудностями, возникающими при реализации. 
Сведения о животноводстве сельсовета (существующее положение)
 Таблица 2.14.1-1
	Виды с/х животных
	2021 г.
КФХ/ЛПХ
	2022 г.
КФХ/ЛПХ
	2023 г.
КФХ/ЛПХ
	2024 г.
КФХ/ЛПХ

	Крупный рогатый скот
	0/315
	0/147
	0/133
	0/98

	Свиньи
	0/145
	0/118
	0/78
	0/48

	Овцы и козы
	0/1360
	0/1300
	0/1500
	0/1600

	Лошади
	0/10
	0/10
	0/8
	0/8

	Птицы
	0/3300
	0/2600
	0/2100
	0/2200


Выводы:
- для эффективного ведения животноводства необходимо строительство современных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих объектов, с целью повышения конкурентной способности сельскохозяйственной продукции;
- содействие повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Мероприятия генерального плана
Мероприятия в области агропромышленного комплекса на территории Краснопольского сельсовета не планируются.

[bookmark: _Toc171940431]2.15. Рекреация и туризм

[bookmark: _Toc171940432]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Краснопольского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также в зонах садоводства или огородничества в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования в с учетом местных ландшафтных особенностей и потребности населения в данных территориях общего пользования в границах сельских поселений.
   Планируемое развитие:
На территории Краснопольского сельсовета выделение озелененных территорий общего пользования населения не предусматривается.

[bookmark: _Toc171940433]2.15.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме;
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах р. Ардым, р. Тагайка.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
На территории Краснопольского сельсовета создание мест массового отдыха населения не предусматривается.

[bookmark: _Toc171940434]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Краснопольский сельсовет летние оздоровительные лагеря, в том числе работающие на базе общеобразовательных учреждений отсутствуют.
Для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательных организаций оздоровительные лагеря с дневным пребыванием не функционируют;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Краснопольского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области организации объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc171940435]2.15.4. Туризм
Краснопольский сельсовет обладает большим туристским потенциалом. Ключевые объекты туристического интереса в Краснопольском сельсовете: 
- пещера у села Краснополье, длиной около 51м, имеющая спорное отношение к религиозному значению. Информация взята из архива (ГАПО ф.182, оп.1, д.2660 1912г.), в котором содержится информация об этой пещере и о подходе к решению проблем, связанных с культовыми подземными сооружениями;
- ландшафты наиболее крупных рек Ардым и Крутец, а также многочисленных прудов;
- лесные массивы;
- рыбопромысловые объекты.
В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 №151-р развитие сельского туризма определено в качестве перспективного направления. 
Данный вид туризма может предусматривать посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства. Интересом для посещения могут быть населённые пункты, в которых сохранились народные (кустарные) промыслы и ремёсла. Туристы могут принимать участие в выставках-продажах, ярмарках сельскохозяйственной продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая территорию сельсовета и населенные пункты, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. 
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- Краснопольский сельсовет Пензенского района Пензенской области обладает достаточным потенциалом и выгодным географическим положением для привлечения туристов с других областей, республик;
- имеется потенциал для развития пешего туризма на территории сельсовета.
Выводы:
- привлечение инвестиций для развития промыслового туризма; 
- привлечение населения к туристической деятельности, к которому относятся мероприятия по информированию и просвещению в сфере сельского туризма.
Планируемое развитие
Вопросы организации и развития сферы туризма относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Пензенского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Пензенского района, на территории Краснопольского сельсовета не планируется.
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Краснопольского сельсовета мероприятия в области туризма не планируются.

[bookmark: _Toc171940436][bookmark: _Toc121908430]2.17. Охрана окружающей среды

[bookmark: _Toc171940437]2.17.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Краснопольского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории Краснопольского сельсовета проходят автодороги федерального значения. Количество автомобильного транспорта, интенсивность транспортных потоков на территории сельсовета, достаточно высокая, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта оказывают существенное влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
[bookmark: _Hlk149550138]По территории Краснопольского сельсовета проходит действующий магистральный газопровод высокого давления федерального значения Саратов-Горький, а также газопроводы высокого давления. Они являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Основными причинами загрязнения воздушного бассейна на газопроводах являются аварийные ситуации в случае прорыва трубопровода из-за коррозии (90,5%) или наезда транспорта и техники. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется так же в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc171940438]2.17.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Ограничения использования зон с особыми условиями использования территорий описаны в разделе 2.5. Планировочные ограничения использования территории.
В Краснопольском сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Краснопольского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Объекты, расположенные в пределах общественно-деловой зоны, зоны застройки индивидуальными жилыми домами, производственных зон, в том числе сельскохозяйственных предприятий, пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории Краснопольского сельсовета объекты утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc171940439]2.17.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
	Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc171940440]2.17.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты, ТКО.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории Краснопольского сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Объекты производственных зон, в том числе сельскохозяйственных предприятий, общественно-деловой зоны и зоны застройки индивидуальными жилыми домами, пользуются выгребными ямами. 
Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Краснопольского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Краснопольского сельсовета (согласно Схеме ТКО, приложение 7).
Состояние скотомогильников
Согласно СТП Пензенской области, на территории Краснопольского сельсовета существует 1 законсервированный скотомогильник. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В Краснопольском сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3 %. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
По территории Краснопольского сельсовета проходят магистральные и распределительные трубопроводы высокого давления.
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 


[bookmark: _Toc171940441]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

	№
	Наименование объекта местного значения
	Краткая характеристика объектов
	Местоположение планируемого объекта
	Функциональная зона
	Наличие зон с особыми условиями использования территории

	1
	Строительство газопроводов высокого давления (подвод к населенным пунктам)
	


Диаметр, протяженность, тип прокладки, материал устанавливаются в проектной документации
	п. Улановка - д. Марьевка;
с. Краснополье - жд.ст. Кромщино

	Для линейных объектов не определяются
	Требуется установление охранной зоны*

	2
	Строительство водопроводных сетей, в том числе в районах новой застройки
	
	жд.ст. Кромщино,
д. Марьевка,
с. Князевка
	Для линейных объектов не определяются
	Требуется установление охранной зоны**

	3
	Строительство водозабора
	Дебит 10м3/час
	с. Князевка,
д. Марьевка
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление охранной зоны***


*Охранная зона газопровода устанавливается согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Вдоль трасс подземных газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3м от газопровода со стороны провода и 2м-с противоположной стороны.
**Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5м согласно СП. Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
***Граница первого пояса ЗСО источников водоснабжения – 50м СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

[bookmark: _Toc171940442]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

	№
	Наименование планируемого объекта местного значения
	Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий
	Зона с особыми условиями использования согласно правовым актам

	1
	Строительство газопроводов высокого давления (подвод к населенным пунктам)
	-развитие коммунальной инфраструктуры;

-социально-экономическое развитие территорий;
-повышение качества жизни населения, стабилизация численности сельского населения;

-влияет на результативность и эффективность с/х производства
	устанавливается согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	2
	Строительство водопроводных сетей, в том числе в районах новой застройки
	
	устанавливается согласно СП. Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) от 1.07.2017г.

	3
	Строительство водозабора
	
	устанавливается согласно СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»



[bookmark: _Toc171940443][bookmark: _Toc121908431]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/ статус объекта/ срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Инженерная инфраструктура

	1
	Магистральный газопровод 
	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)
	Пензенская область, район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; район Малосердобинский, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Ключевской сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет; район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет; район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Ленинский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Мичуринский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Старокаменский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к размещению
	-
	Обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями)
	Охранная зона 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) магистрального трубопровода (от 100 до 200 метров)

	2
	Автомобильная дорога
	Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов
	Пензенская область, район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет, сельское поселение Бессоновский сельсовет; район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет; район Малосердобинский, сельское поселение Ключевский сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Малосердобинский сельсовет
	ФЗ/ планируемый к реконструкции
	-
	Положительное влияние на социально-экономическое развитие прилегающих территорий
	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями)
	Придорожная полоса (I–II категория дороги) – 75 м от полосы отвода дороги

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).




Магистральный газопровод. Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)

В Пензенской области данный газопровод будет проложен по следующим территориям:
- район Иссинский, городское поселение рабочий поселок Исса, сельское поселение Уваровский сельсовет; 
- район Мокшанский, сельское поселение Царевщинский сельсовет, сельское поселение Засечный сельсовет, сельское поселение Юровский сельсовет, сельское поселение Рамзайский сельсовет; 
- район Малосердобинский, сельское поселение Майский сельсовет, сельское поселение Ключевской сельсовет, сельское поселение Старославкинский сельсовет; 
- район Бессоновский, сельское поселение Полеологовский сельсовет; 
- район Пензенский, сельское поселение Богословский сельсовет, сельское поселение Саловский сельсовет, сельское поселение Ленинский сельсовет, сельское поселение Оленевский сельсовет, сельское поселение Мичуринский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, сельское поселение Старокаменский сельсовет, сельское поселение Вырыпаевский сельсовет, сельское поселение Кондольский сельсовет.
Статус магистрального газопровода – объект федерального значения.
Функциональная зона (за исключением линейных объектов) – не устанавливается.
Планируемые зоны с особыми условиями использования (охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны)) устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 8 сентября 2017г. №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов»:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
Зоны минимальных расстояний согласно СП № 36.133.30.2012 «Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)», устанавливаются в зависимости от классификации магистрального трубопровода и диаметра труб, используемых при его строительстве.
Сведения о границах охранных зон минимальных расстояниях указываются в проектной документации магистрального газопровода, а также отображаются в документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.
Сведения о границах указанных минимальных расстояний отображаются на публичных кадастровых картах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Обоснование выбранного варианта размещения планируемых объектов на территории Краснопольского сельсовета.

Расширение ЕСГ России (строительство системы газопроводов «Южный коридор») – масштабный проект ОАО «Газпром», который позволит обеспечить регионы центральной и южной частей России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы, улучшить условия проживания населения. Система газопроводов «Южный коридор» пройдет по территории восьми российских регионов и будет состоять из двух составляющих: Западного маршрута и Восточного маршрута. 
На первом этапе реализации проекта будет проложен Западный маршрут, который пройдет по территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. На втором этапе будут построены объекты Восточного маршрута, который протянется через Нижегородскую область, Республику Мордовия, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую области и соединится с Западным маршрутом на территории Ростовской области и Краснодарского края.
Расположение магистрального газопровода, а также автодороги Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов» отображено в схеме территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области).

5.2. Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территорий, используемых для их размещения.

Система газопроводов «Южный коридор» :
- позволит существенно повысить темпы газификации территорий, социально-экономического развития, коммунального хозяйства;
- способствует развитию промышленности и открытию новых производств, созданию новых рабочих мест; 
- направлен на укрепление энергетических потенциалов регионов.

[bookmark: _Toc171940444]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования.

На территории Краснопольского сельсовета Пензенского района Пензенской области размещение планируемых объектов местного значения муниципального района не предусмотрено.


[bookmark: _Toc171940445]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

[bookmark: _Toc171940446]7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
К основным опасностям на территории поселения следует отнести:
· природные:
- опасные метеорологические явления;
- природные пожары;
· биолого-социальные - это природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений;
· техногенные: 
- аварии (катастрофы) на автодорогах;
- аварии на химически опасных объектах;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);
- гидродинамические аварии.

[bookmark: _Toc171940447][bookmark: _Toc495916900]7.2. Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Краснопольского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям о постановке границ зон затопления и подтопления в ЕГРН такие зоны на территории Краснопольского сельсовета в реестре не значатся.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являтся грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 N 112-р "Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года" был дифференцирован по четырем классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 44,0%. 
На территории Краснопольского сельсовета средний класс природной пожарной опасности - III, 6, что свидетельствует о средней пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 № 183-пП «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Краснопольского сельсовета дан перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. В данный список входят: с. Краснополье, жд.ст. Кромщино, п. Улановка.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
[bookmark: _Hlk149549383]Краснопольский сельсовет находится в районе выезда 30 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль).
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий. 
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
На территории сельсовета находятся 7 пожарных водоемов, 7 водонапорных башен, 3 пожарных гидранта, 1 пожарная емкость.

[bookmark: _Toc171940448]7.3. Перечень и характеристика основных факторов риска источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 № 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 № 23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Краснопольского сельсовета существует 8 кладбищ традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
На территории сельсовета имеется 1 законсервированный скотомогильник.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
Исходя из статистики в Краснопольском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Краснопольском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 
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[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации». Термины и определения).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Краснопольского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источники возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета пролегает автомобильная дорога федерального значения Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов», на которой имеются аварийные участки, и аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территории Краснопольского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территории Краснопольского сельсовета проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Пенза – Ртищево с железнодорожной станцией «Кромщино» в населенном пункте железнодорожная станция Кромщино.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Краснопольского сельсовета ХОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на радиационно опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Краснопольского РОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
 Взрыво-, пожароопасные объекты не территории Краснопольского сельсовета отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты - это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Краснопольского сельсовета гидродинамически опасные объекты отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территории Краснопольского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc171940450]7.5. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций, в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.

Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc171940451]7.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Краснопольского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc171940452]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Краснопольском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС перечисленных выше. Даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Защиту жизни и здоровья граждан, частной, коллективной и государственной собственности от пожаров, поддержание надлежащего уровня пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Краснопольского района обеспечивают:
- 30 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, дислоцирующаяся по адресу: Пензенский район, Кондольский сельсовет, с. Кондоль.
- добровольная пожарная команда администрации Краснопольского сельсовета, дислоцирующаяся по адресу: с. Краснополье.
На территории Краснопольского сельсовета функционирует сеть противопожарного водоснабжения с пожарным гидрантом. На территории сельсовета находятся 7 пожарных водоемов, 7 водонапорных башен, 3 пожарных гидранта, 1 пожарная емкость.
Схемой территориального планирования Пензенского района и Пензенской области на территории сельсовета мероприятий по строительству пожарных депо не запланировано. 
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:
1) разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.
2) реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.
3) выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Пензенской области, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области обеспечения пожарной безопасности предлагается с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Пензенской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Пензенской области и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета. 
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
СТП Пензенской области не планируется к размещению пожарные депо в Краснопольском сельсовете.
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.

[bookmark: _Toc171940453]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ всех населенных пунктов Краснопольского сельсовета в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.1
[bookmark: _Toc32498044][bookmark: _Toc33021569][bookmark: _Toc41052305]Таблица 8.1
	№
п/п
	Категория земель по данным ЕГРН, перевод из которой осуществляется
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/цель планируемого использования земельных участков
	Примечание

	жд.ст. Кромщино

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала 58:13:0390301;
58:13:0140102;
 
	3,44
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0290101:8
	10,27
	Категория не меняется/ Для строительства железной дороги и её эксплуатации
	корректировка /уточнение границы

	село Краснополье

	3
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0130301:24

	0,02
	Категория не меняется/
Для ведения личного подсобного хозяйства
	корректировка /уточнение границы

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0130101;
58:13:0390301;
58:13:0390401;
	2,48
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Марьевка

	5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0380401;
58:13:0250201;

	3,82
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	поселок Улановка

	6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0380201;
58:13:0380301;
58:13:0240102
	2,59
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Сосновка

	7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0400201;
58:13:0170101
	1,69
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Танеевка

	8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0400201
	1,24
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	село Князевка

	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0400201;
58:13:0400602;
58:13:0100208
	3,42
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	село Веселополье

	10
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0390301;
58:13:0390402
	3,08
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	поселок Истамбул

	11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0390301;
58:13:0390402;
58:13:0390403
	0,12
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы

	деревня Октябрьская

	12
	Земли сельскохозяйственного назначения
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0210101;
58:13:0400602;

	2,15
	Земли населенных пунктов

	корректировка /уточнение границы



Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 8.2

Таблица 8.2 
	№
п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	жд. ст. Кромщино

	1
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0390301:50 
	7,04
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	2
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0390301
	0,72
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	3
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0000000:271
	0,88
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Краснополье

	4
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0390401:17
	7,97
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	5
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка
58:13:0390301:50 
	12,46
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	6
	Земли населенных пунктов
	земельный участок
58:13:0390301:49
	1,66
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	7
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала
58:13:0390301;
58:13:0130101;
58:13:0130301
	7,44
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	деревня Марьевка

	8
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0250101;
58:13:0250201;
	0,27
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Улановка

	9
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0380201;
58:13:0240101;
58:13:0240102
	0,77
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	деревня Сосновка

	10
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0400201;
58:13:0170101
	0,002
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	деревня Танеевка

	11
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0400201;
58:13:0220101;

	1,08
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Князевка

	12
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0400201;
58:13:0100205;
58:13:0100206;
58:13:0400602
	3,57
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	село Веселополье

	13
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0390301;
58:13:0050101
	0,11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	поселок Истамбул

	14
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0390403;
58:13:0390301;
58:13:0080101
	1,71
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы

	деревня Октябрьская

	15
	Земли населенных пунктов
	часть территории кадастрового квартала 
58:13:0210102;
58:13:0210101
	0,02
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка /уточнение границы


[bookmark: _Toc171940454][bookmark: _GoBack]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
	
На территории Пензенской области отсутствуют исторические поселения федерального значения, историческим поселением регионального значения.

[bookmark: _Toc171940455]10. Основные технико-экономические показатели
	
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение (2024)
	Расчетный срок (2044)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе:
	га
	23059,71
	23059,71

	1.1
	земли населенных пунктов
	га
	854,35
	843,01

	1.2.1
	с. Краснополье
	га
	180,85
	153,83

	1.2.2
	с. Князевка
	га
	243,8
	243,66

	1.2.3
	д. Марьевка
	га
	99,14
	102,69

	1.2.4
	жд.ст. Кромщино
	га
	95,72
	100,8

	1.2.5
	п. Улановка
	га
	38,13
	39,96

	1.2.6
	с. Танеевка
	га
	47,38
	47,54

	1.2.7
	д. Веселополье
	га
	48,07
	48,04

	1.2.8
	п. Истамбул
	га
	30,0
	28,41

	1.2.9
	д. Сосновка
	га
	27,46
	29,15

	1.2.10
	д. Октябрьская
	га
	46,8
	48,93

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	19378,86
	19413,17

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	343,04
	324,32

	1.4
	земли лесного фонда
	га
	2483,46
	2483,46

	
	
	
	
	

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Жилые зоны
	га
	731,16
	741,12

	2.1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	731,16
	741,12

	2.2
	Общественно-деловая зона
	га
	17,03
	15,01

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	5,14
	16,75

	2.3.1
	производственная зона
	га
	4,52
	4,52

	2.3.2
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,3
	0,27

	2.3.3
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	0,32
	11,96

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования 
	га
	418,68
	366,81

	2.4.1
	зона садоводства, огородничества
	га
	100,1
	100,1

	2.4.2
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	217,3
	232,82

	2.4.3
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	76,79
	33,89

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га
	2,61
	1,83

	2.6
	Зоны специального назначения
	га
	8,85
	8,6

	2.6.1
	зона кладбищ
	га
	8,68
	8,46

	2.6.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,17
	0,14

	2.7
	Иные зоны
	га
	-
	22,73

	
	
	
	
	

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	-
	-

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	2
	2

	3.4
	ФАП
	ед.
	4
	4

	3.5
	Амбулатория
	ед.
	-
	-

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	-
	-

	3.7
	Магазины
	ед.
	4
	4

	3.8
	Библиотека
	ед.
	2
	2

	3.9
	Отделение банка
	ед.
	2
	2

	3.10
	Автоматическая телефонная станция
	ед.
	2
	2

	
	
	
	
	

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	км
	84,47
	84,47

	4.1.2
	федерального значения
	км
	23,05
	23,05

	4.1.3
	регионального значения и межмуниципального значения
	км
	6,71
	6,71

	4.1.4
	местного значения поселения
	км
	21,31
	21,31

	4.2
	Улично-дорожная сеть
	км
	33,4
	33,4

	
	
	
	
	

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	9
	11

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	7
	7

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	1
	1

	5.4
	Трансформаторные подстанции 
	ед.
	29
	29

	
	
	
	
	

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	8
	8

	6.2
	Скотомогильники(ликвидированные)
	ед.
	2
	2

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	
	
	
	
	

	7.Обеспечение пожарной безопасности

	7.1
	Пожарные гидранты
	ед.
	3
	3

	7.2
	Пожарный кран
	ед.
	3
	3

	7.3
	Пожарный резервуар
	ед.
	1
	1

	
	
	
	
	

	8. Население

	8.1
	Численность населения 
	Чел.
	645
	516

	8.2
	Плотность населения в пределах территории сельского совета
	чел./га
	0,03
	0,02

	8.3
	Плотность населения в пределах территории населенных пунктов сельского совета
	чел./га
	1,3
	0,6

	
	
	
	
	

	9. Жилищное строительство

	9.1
	Жилищный фонд, всего
в том числе:
	тыс.м²
	43,44
	18,06



численность населения, чел.	
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