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[bookmark: _Hlk136333791][bookmark: _Hlk148692421][bookmark: _Hlk138064400][bookmark: _Hlk184203835]Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области выполнено в отношении генерального плана муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №434-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями).  
Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – проект генерального плана, проект изменений в генеральный план) является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 13.01.2025 №22/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области».
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. На основании этого генеральный план Сосновского сельсовета, утвержденный в 2015 году, действует до 2035 года. Внесение изменений в генеральный план, также предусматривает расчетный срок планируемых мероприятий до 2035 года. 
Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основе изучения социально-экономических, демографических, природно-климатических, экологических и иных факторов, с применением комплексного анализа развития территории, в целях обеспечения учета интересов граждан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходные материалы и предложения для подготовки проекта генерального плана предоставлены администрацией Бессоновского района Пензенской области, администрацией Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, а также министерствами и ведомствами, подведомственными им организациями и службами.
Проектные решения проекта генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории сельского поселения. 
Изменения в генеральный план выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(с последующими изменениями) (далее – Градостроительный кодекс РФ);
- Федерального закона от 29.12.2004 №191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями) (далее – Земельный кодекс РФ);
- Федерального закона от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) (далее – Водный кодекс РФ);
- Федерального закона от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
 (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с последующими изменениями);
- Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №289 
«О Федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования») (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности») 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793» 
(с последующими изменениями);
- Приказа Минэкономразвития России от 17.06.2021 №349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
- Закона Пензенской области от 29.03.2024 №4187-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 02.11.2004 №690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО «Об административно территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 №728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные Постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 №189-пП «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – РНГП Пензенской области);
- Иных законодательных и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Пензенской области, принятых в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующих сводов правил по нормативам проектирования;
При разработке генерального плана были учтены следующая градостроительная документация:
- Схема (проект схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, в том числе дополнительные разделы, выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;
- Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП «Об утверждении Схемы территориального планирования Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее – СТП Пензенской области);
- Схема территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденная решением Собранием представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 № 98-11/3 (с последующими изменениями) (далее - СТП Бессоновского района);
- Документы территориального планирования территорий муниципальных образований, граничащих с территорией Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
- Генеральный план муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №434-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями);
- Иная градостроительная документация (документация по планировке территории), планы и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Цели и задачи выполнения работы по подготовке генерального плана

Цели работы по подготовке генерального плана:
- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения; 
- обеспечение устойчивого развития территорий; 
- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов; 
- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования в целях инвестиционной привлекательности территорий; 
- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия; 
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.
Задачи работы:
- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования, обеспечение решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;
- определение пространственной модели развития сельского поселения ее целевых ориентиров, в том числе, в случае необходимости, формирование предложений по изменению границ населенных пунктов, состава населенных пунктов сельского поселения;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации сельского поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- предложения по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;
- подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории сельского поселения, с учетом создаваемых и ликвидируемых населенных пунктов (при наличии), а также существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
- актуализация границ населенных пунктов;
- приведение документации в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Проект генерального плана подготовлен с учетом положений следующих документов:
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Документы стратегического планирования Российской Федерации,
Приволжского федерального округа и Пензенской области
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 №4146-р 
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 21.04.2010 №1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП 
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Национальные проекты
- Национальный проект «Демография», паспорт утвержден Минтрудом России;
- Национальный проект «Здравоохранение», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Образование», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
-Национальный проект «Жилье и городская среда», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Экология», паспорт утвержден Минприроды России;
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт утвержден Минтрансом России;
- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Наука», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7;
- Национальный проект «Культура», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16;
- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт утвержден Минэкономразвития России;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», паспорт утвержден Ростуризмом;
- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», паспорт утвержден протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16.
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Промышленность
- Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №83-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 №780-пП 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №810-пП (с последующими изменениями).
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Агропромышленный комплекс
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП (с последующими изменениями).
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Транспорт
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП (с последующими изменениями).
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[bookmark: _Toc36131466][bookmark: _Toc36207837]- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» от 09.06.2020 №1523-р (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 24.04.2024 №4272-ЗПО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Пензенской области на 2023-2027 годы» от 20.04.2022 №308-р.
Газоснабжение
-Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями); 
-Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019 - 2028 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2019 №700-рП 
(с последующими изменениями);
- Региональная программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым и Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 №903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (с последующими изменениями).

Защита от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№300 (с последующими изменениями);
[bookmark: _Toc7108905][bookmark: _Toc36131469][bookmark: _Toc36207840][bookmark: _Toc7108904][bookmark: _Toc36131468][bookmark: _Toc36207839]- Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2013 №801-пП 
(с последующими изменениями).

Демография
- Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Прогноз социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 №344-рП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 11.12.2019 №778-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013 №752-пП (с последующими изменениями).

Жилье
[bookmark: _Toc7108906][bookmark: _Toc36131470][bookmark: _Toc36207841]- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №805-пП 
(с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 №414-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

Образование
[bookmark: _Toc7108907][bookmark: _Toc36131471][bookmark: _Toc36207842]- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
(с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 
№804-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 24 сентября 2013 №712-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области в 2016 году и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.02.2016 №112-пП (с последующими изменениями).
Здравоохранение
[bookmark: _Toc7108909][bookmark: _Toc36131473][bookmark: _Toc36207844]- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640 
(с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 
№743-пП (с последующими изменениями);
- Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 17.06.2019 №354-пП (с последующими изменениями);
- Программа Пензенской области «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2017 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области от 05.03.2011 №135-пП (с последующими изменениями);
- Региональная стратегия развития Пензенской области «Стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 №429-пП.
[bookmark: _Toc7108908][bookmark: _Toc36131472][bookmark: _Toc36207843]
Культура
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №317 (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП 
(с последующими изменениями).

Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc7108910][bookmark: _Toc36131474][bookmark: _Toc36207845]- Государственная программа Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№1661 (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №30;
- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№3081-р;
- «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 №1188-р.

Туризм, охрана объектов культурного наследия
- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 №872-р (с последующими изменениями);
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 №644 (с последующими изменениями); 
- Закон Пензенской области от 22.12.2005 №934-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (вместе с «Порядком установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения») (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП (с последующими изменениями);
- Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 12.09.2013 №681-пП (с последующими изменениями).

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бессоновского района

1. Стратегия социально-экономического развития Бессоновского района
Пензенской области до 2035 года, утвержденная решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2016 № 632-83/3 (с последующими изменениями);

Нормативные правовые акты органов местного самоуправленияСосновского сельсовета
1.Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2016 №184 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 годы»;
2.Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.11.2016 №767 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016 – 2035 года»;
3.Постановление администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 16.12.2016 №184 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2035 годы»;
4.Схема водоснабжения и водоотведения сельсовета «Сосновского» Бессоновского района Пензенской области на период 2021-2031 годы (актуализация на 2021 год);
5. Муниципальная программа Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы», утвержденная постановлением администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 20.12.2013 № 135 (с последующими изменениями);
6. Муниципальная программа Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие инженерной инфраструктуры Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» утвержденная постановлением администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 24.12.2013 № 144 (с последующими изменениями и дополнениями);
7. Прогноз социально-экономического развития Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Одобрен постановлением администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 08 ноября 2024 г. № 242.

[bookmark: _Toc198890299]2. Анализ использования территорий поселения
[bookmark: _Toc198890300]2.1. Административно-территориальное устройство
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.03.2005 №774-ЗПО 
«Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» (с последующими изменениями) в состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов (таблица 1).
Административным центром является с. Сосновка.
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk130554705]№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта

	1
	село
	Сосновка

	2
	село
	Лопуховка

	3
	село
	Пазелки

	4
	деревня
	Васильевка

	5
	деревня
	Никольское

	6
	деревня
	Александровка



Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с последующими изменениями) установлены границы Сосновского сельсовета с их описанием.
Сведения о границе Сосновского сельсовета внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (таблица 2).
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Сведения о границе муниципального образования, внесенной в ЕГРН

	
	
	реестровый номер

	1
	Сосновский сельсовет
	58:05-3.3



Муниципальное образование Сосновский сельсовет образовано в 1996 году Постановлением Правительства Пензенской области.
Сосновский сельсовет расположен в восточной части Бессоновского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 17,5 км,
а с востока на запад - 23,2 км.
Численность населения на 01.01.2024 года составляет 5109 человек.
Территория Сосновского сельсовета граничит:
• на севере – с Засурским и Иванырским сельсоветами Лунинского района;
• на северо-востоке с Верхнешкафтинским сельсоветом Городищенского района;
• на востоке – с Русско-Ишимским сельсоветом Городищенского района;
• на юго-востоке с Степановским сельсоветом Бессоновского района;
• на юге с Кижеватовским сельсоветом Бессоновского района;
• на юго-западе с Чемодановским сельсоветом Бессоновского района и городом Пенза;
• на западе – с Бессоновским сельсоветом Бессоновского района.
Административный центр муниципального образования – село Сосновка, расположено в 25 км от г. Пенза и 35 км от районного центра с. Бессоновка.
Таблица 3.
Транспортная доступность административного центра муниципального образования

		Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	От ближайшей ж/д станции
	35

	От ближайшего аэропорта
	40

	От райцентра (автодорога)
	35

	От областного центра (автодорога)
	25

	От ближайшего речного порта (причала)
	нет



 Местоположение Сосновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области представлено на рисунке 1.
Модель проектной системы расселения Пензенской области представлена на рисунке 2. 

Рисунок 1
Местоположение Сосновского сельсовета в системе муниципальных образований Пензенской области           
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Рисунок 2
Модель проектной системы расселения Пензенской области
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[bookmark: _Toc8212244]
Историческая справка
Сосновка (Мертовщина, Богоявленское, Вядина Поляна), русское село, центр сельсовета, в 18 км к востоку от районного центра, в лесном Засурье. На 01.01.2004 г. – 647 хозяйств, 2587 жителей. Основано около 1700 г. на р. Вяде Федором Никитичем Мертваго, поэтому именовалось первоначально Мертовщина (по фамилии помещика), Вядина Поляна (по реке). По храму – Богоявленское. В 1748 г. – село Богоявленское, Мертовщина тож, Засурского стана Пензенского уезда капрала Василия Максимовича Мертваго (26 ревизских душ), подполковника Степана Григорьевича Кошкарова (49), майора Федора Степановича Кошкарова (21), мичмана Ивана Семеновича Пазухина (16), вдовы Екатерины Борисовны Пановой (34), вдовы Марии Ивановны Хомутовой (21), генерал-майора Степана Андреевича Шепелева (165), всего 332 ревизских души (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2546, лл. 47 об. -65). С 1780 г. – Городищенского уезда.
В 1785 г. помещиками показаны Михаил Яковлевич Бурцов (38 ревизских душ), Григорий Федорович Борисов (27 рев. душ), Николаю Васильевичу Зиминскому (менее 40 рев. душ), Николаю Степановичу Кашкарову (99 рев. душ), Александру Васильевичу Салтыкову (42 рев.души), Екатерине Львовне Смагиной (52 рев. души), князю Никите Яковлевичу Чегодаеву (10 рев. душ) и Петру Амплеевичу Шепелеву (241 рев. душа). В 1782 г. – село Богоявленское, Мертовщина тож, тех же П.А. Шепелева, А.В. Салтыкова, Н.С. Кошкарова, Е.Л. Смагиной, Н.В. Зимнинского, а также Анны Петровны Бурцовой и Марии Зиновьевны Чегодаевой, 141 двор, церковь Богоявленская деревянная, на реке Вяде пруд, дома господские деревянные, 2 водяные мельницы – каждая об одном поставе, пашни 1716 десятин, сенокоса – 43, леса – 36 дес. всего 1858 дес. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3).
В 1864-77 гг. – церковь, школа, ярмарка в июле, суконная фабрика. В 1912 г. – село Мертовщина, Богоявленское тож, Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского уезда, однаобщина, 187 дворов, церковь, земская школа, водяная и ветряная мельницы, 2 шерсточесалки, 3 кузницы, пекарня, 5 лавок, имение Молочникова. В 1918 г. – центр Мертовщинской волости, 1.3.1918 г. установлена Советская власть. В 1930 г. – центр того же сельсовета Пензенского района, 267 хозяйств. В 1955 г. – центр того же сельсовета, центральная усадьба колхоза «Верный путь». 23 февраля 1960 г. село переименовали в Сосновку из-за неблагозвучности старого названия. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Кижеватовский». В 2005 г. в селе занимались разведением страусов. Родина журналиста, заслуженного работника культуры России Бориса Федоровича Едалина (род. в 1921 г.).
Численность населения (по годам): в 1782 – 1080, 1864 – 696, 1877 – 744, 1897 – 796, 1912 –
1076, 1926 – 1297, 1930 – 1333, 1939 – оценочно 1004, 1959 – 1350, 1979 – 1592, 1989 – 2241, 1996 – 2704 жителя.
Александровка (Александровка I, Александровская, Елшанка), русская деревня Сосновского сельсовета, в 4 км к северу от него, на правом берегу р. Вяди, в Засурском лесу. На 01.01.2004 г. – 148 хозяйств, 188 жителей. Входило в состав Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского уезда. В период отмены крепостного права (1858 г.), возможно, эта же Александровка показана в Пензенском уезде за Алекс. Ник. Араповым, у которого в  Александровке с неназванной деревней 473 ревизских души крепостных крестьян, 122 ревизских души дворовых, 215 тягол (все на барщине), у крестьян 132 десятины усадебной земли, 120 дворов, 1944 дес. пашни, 270 дес. сенокоса, у помещика 4277 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 432 дес. оброчники платили в год по 22 рубля с тягла (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №83). В 1864 г. – село Александровская слобода, Елшанка тож, Городищенского уезда, 77 дворов, суконная фабрика. В 1911 г. – Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского уезда, одна община, 203 двора, школа Министерства народного просвещения, кредитное товарищество, кузница, 3 лавки, в 3-х верстах – лесопильный завод, в одной версте – имение Молочникова. В 1930 г. – Пензенского района, центр Первого Александровского сельсовета, 235 хозяйств. В 1939 г. – д. Елшанка Грабовского сельсовета Бессоновского района. В 1955 г. – Мертовщинского (с. Сосновка) сельсовета. Численность населения (по годам): в 1864 – 674, 1877 – 694, 1897 – 858, 1911 – 1222, 1926 –1416, 1930 – 1215, 1939 – оценочно 1096, 1959 – 784, 1979 – 513, 1989 – 304, 1996 – 237 жителей. 
Васильевка (Васильевский хутор, Вторая Васильевка), мордовская-мокша деревня Сосновского сельсовета, в 0,5 км к северо-западу от него. На 01.01.2004 г. – 78 хозяйств, 159 жителей. Основана в начале 20 в. как Васильевский хутор. В его черту к 1930 г. вошло 6 поселков, каждый из которых являлся одновременно земельным обществом. В 1926 г. Васильевка 1-я имела 30 жителей, 2-я – 25, 3-я – 25, 4-я – 48, 5-я – 22, 6-я – 36. Затем в черту села включен пос. Селикса. В 1930 г. – центр 2-го Васильевского сельсовета Пензенского района, 108 хозяйств. В 1955 г. –Мертовщинского сельсовета. В 1980-е гг. – центральная усадьба Васильевской птицефабрики. Численность населения (по годам): в 1926 – 196, 1930 – 484, 1939 – оценочно 152, 1959 –502, 1979 – 415, 1989 – 236, 1996 – 182 жителя.
Лопуховка (Никольское, Успенское), русское село Сосновского сельсовета, в 1,5 км к северу от него. На 01.01.2004 г. – 312 хозяйств, 831 житель. Основано в начале 18 в. В 1748 г. – село Никольское, Лопуховка тож, Федора Аврамовича Лопухина, 311 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 76-92), вероятно, считалась единым селом с соседним ныне Никольским.
В 1782 г. – село Успенское, Лопуховка тож, Городищенского уезда, Егора Гавриловича Ермолаева,119 дворов, церковь Успения Пресвятой Богородицы, деревянная, дом господский деревянный, пашни 63 десятины (остальная – на спорных землях), леса 2956 дес. всего 3219 дес. Располагалось на левом берегу Сухой Пазелки, земельная дача – на р. Вяде, на ней мучная мельница о двух поставах и одна пильная о двух рамах (зачеркнутый текст: «тесу и досок выпиливается до восьми тысяч и отправляется для продажи сухим путем в Пензу») (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 2– 2 об.). В 19 – начале 20 вв. – центр Лопуховской волости (1-го стана) Городищенского уезда. В 1864 г. – село Лопуховка, Успенское, Воскресенское тож, 90 дворов. В 1877 г. – церковь, постоялый двор, лесопильня. В 1911 г. – центр Лопуховской волости, 1-го стана Городищенского уезда, одна община, 228 дворов, церковь, церковноприходская школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, водяная мельница, 3 кузницы, пекарня, 5 лавок, в одной версте имение Молочникова. В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 220 хозяйств. В 1955 г. –Мертовщинского (с. Сосновка) сельсовета, центральная усадьба колхоза «Луч Октября». Численность населения (по годам): в 1748 –около 622, 1782 –899, 1864 –788, 1877 –836, 1911 –1379, 1926 –1573, 1930 –1354, 1939 –оценочно 1217, 1959 –836, 1979 –768, 1989 –828, 1996 –802 жителя.
Никольское (Никольская, Никольевка, Никольская слобода), русская фабричная деревня Сосновского сельсовета, в 1 км к северо-востоку от него, при р. Осне. На 01.01.2004 г. – 81 хозяйство, 199 жителей. Основана помещиком в первой половине 19 века. В 1864 г. – Никольская слобода, работала суконная фабрика. В 1912 г. деревня Никольская Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского уезда, 139 дворов, водяная мельница, шерсточесалка, кузница, лавка. В 1930 г. – Лопуховского сельсовета Пензенского района, 123 хозяйства. В 1955 г. – Мертовщинского сельсовета. Численность населения (по годам): в 1864 – 650, 1877 – 621, 1911 – 786, 1926 – 952, 1930 –731, 1939 – оценочно 737, 1959 – 388, 1979 – 283, 1989 – 205, 1996 – 195 жителей.
Пазелки (Пазелка, Панзелки, Мурзы), мордовское-эрзя село Сосновского сельсовета, в 8 км к северо-востоку от него, на одноименной речке, притоке Вяди. На 01.01.2004 г. – 335 хозяйств, 888 жителей. Основано не позднее 1689 г. служилой мордвой, о чем говорит народное название села – Мурзы. Мурзами в 17 в. назывались низшие дворяне у мордвы и татар. В 1690 г. в отказной книге Пензенской приказной избы упоминаются мордва этой деревни Митька Москаев, Сюнчак Челпанов, Новтайка Чевтаев, Лусканка Розгилдеев и Живайка Кофкаев. К 1709 г. социальный состав селения изменился, в нем жила уже ясачная мордва (не мурзы) в 62 дворах, платили подати  с 23 ясаков, 137 душ мужского пола, 90 – женского, в 1718 г. – 58 дворов ясачной мордвы, 143 души мужского пола, 142 – женского (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 168 об. -175 об.). Гидроним Пазелки (левый приток Вяди, бассейн Суры) восходит к мордовскому паз («божье»), эрьке («озеро»), место языческих молений.
В 1748 г. – д. Панзелки Засурского стана Пензенского уезда, 195 ревизских душ ясачной мордвы, в том числе 11 новокрещен (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 570 об. - 581). В 1782 г. сёла Пазелки и Вышелеи (см. Вышелей Городищенского района), 197 дворов, «из мордвы новокрещеных мурз и крестьян», имели общую земельную дачу площадью в 15318 десятин, в том
числе усадебной земли – 175, пашни – 1606, леса – 13089, сенокосов – 239; в Пазелках – церковь во имя Рождества Христова; «земля иловатая, с песком, хлеб и покосы средственны; лес строевой, дубовый, липовый и сосновый, между коим и дровяной. Из мордвы новокрещеные мурзы и крестьяне на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 2). В 1877 г. церковь, школа, кожевенный завод. В 1911 г. – село Вышелейской волости Городищенского уезда,
одна община, 640 дворов, водяная мельница, мельница с нефтяным двигателем, 3 ветряных, шерсточесалка, овчинное заведение, 7 кузниц, 12 лавок, в 3-х верстах – крупное имение Никулина.       В 1955 г. – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Молотова. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Светлополянского». Численность населения (по годам): в 1709 –227, 1718 –285, 1748 –около 390, 1782 – оценочно 860 (по ревизии, вместе с Вышелеем Городищенского района, –1535), 1864 –2183, 1877 –2222, 1897 –2964, 1911 –3730, 1926 –3134, 1930 –2935, 1939 –оценочно 2426, 1959 –1915, 1979 –1120, 1989 –1029, 1996 –965 жителей.
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В геоморфологическом плане территория поселения расположена на западных склонах Приволжской возвышенности. Территория сельсовета представляет собой невысокие водоразделы, расчлененные сетью рек Вядя, Инра, Отвель, Ишимка, Пазелки, а также сетью оврагов и балок.
Все овраги и балки в основном залесены, закустарены, задернованы, имеют небольшую глубину и протяженность. В северной и особенно в северо-восточной части сельсовета значительную площадь занимают крутые и покатые склоны водоразделов различных экспозиций.
В центральной и южной частях сельсовета преобладают равнинные плато, которые постепенно переходят в пологие склоны южной и юго-западной экспозиции.

[bookmark: _Toc198890304]2.3.2. Геологическая и гидрогеологическая характеристика
Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками, они представлены реками Вядя, Инра, Отвель, Ишимка, Пазелки. Реки Вядя и Инра протекают в западной части сельсовета, течение их спокойное. Ширина 5-10 м. Реки образуют значительные поймы, местами заболоченные. Река Отвель протекает с юга на северо-запад, течение спокойное, русло мало извилистое, хорошо выработанное, ширина 3-7 м, глубина до 1,5 м. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют.
Гидрографические характеристики основных рек Сосновского сельсовета приведены в таблице.
Таблица 4.
	№ /пп
	Название
	Куда впадает,
с какого берега
	Длина реки,
км
	Площадь
водосбора, км2

	1
	р. Вядя
	Р. Сура
	25
	300

	2
	р. Инра
	Р. Вядя
	12
	67

	3
	р. Отвель
	Р. Вядя
	6
	48

	4
	р. Ишимка
	Р. Сура
	4
	23

	5
	руч. Пазелки
	Р. Вядя
	11
	57



Половодье рек в апреле. Замерзают в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней. Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета - смешанное с преобладанием снегового. Незначительными структурными элементами гидрографической сети Сосновского сельсовета являются водоемы (пруды).
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Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства на данной территории характеризуется следующими показателями;
Таблица 5.
Температура воздуха:
	- температура воздуха
	+3,80С

	- абсолютный минимум
	-420С

	- абсолютный максимум
	+380С



Продолжительность периода с температурой выше 00С – 208 дней, выше 50С – 170 дней, выше +100С – 136 дней. Сумма температур за период выше +100С составляет 22000С. Продолжительность безморозного периода составляет – 140 дней. Средняя высота снежного покрова - 34 см. Глубина промерзания почвы – 82 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 148 дней. Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период – 174 дня. Сумма осадков за период с температурой выше 100С составляет 293 мм. Преобладающее направление ветра в летний период – западное и юго-западное, в зимний период – юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное, среднее число дней с суховеями – 27,6, период действия суховейных ветров с мая по август. Землепользование хозяйства по температурным условиям влагообеспеченности относится к I агроклиматическому району, подрайону достаточного увлажнения, с гидротермическим коэффициентом I,0 – I, I.
Таким образом, климатические условия района при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
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Территория Сосновского поселения относится к лесостепной зоне, в подзоне выщелоченных черноземов и среднерусской почвенной провинции. На территории сельсовета выделены следующие типы почв: серая лесная, черноземы, луговые и аллювиальные. По механическому составу от глинистых до песчаных. Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, площадь которых составляет 1220 га, менее плодородные почвы – серая лесная, на площади 9270 га аллювиальные почвы располагаются только в поймах рек и состав Бонитировочный балл почв по зерновым и зернобобовым составляет 50, в сравнении со средним бонитировочным баллом по району соответственно 72 и 75.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
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Сосновский сельсовет расположен в лесостепной зоне. Древесно-кустарниковая растительность представлена лесами и кустарниками. В северной части сельсовета преобладают смешанные леса с сосной, осиной, березой. В подлеске встречаются лещина, рябина. В восточной и южной части сельсовета преобладают широколистные леса с дубом, осиной, кленом. Небольшие участки кустарниковой растительности из ольхи и ивы отмечены по днищам оврагов. Кормовые угодья представлены лугово-степной растительностью. Преобладающий тип растительности узколистно мятликово-разнотравный: клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, лапчатка серебристая, подорожник средний. Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам и днищам оврагов и балок и поймах рек. Преобладающими растительными группировками являются разнотравно-мятликовые луга с типчаком, клевером белым, полевицей обыкновенной.
Территория сельсовета обладает значительными запасами лесных ресурсов, которые занимают 52% территории. Леса Ахунского лесхоза, лесной фонд лесхоза расположенный на территории Сосновского сельсовета относится к лесам II группы, назначение которых эксплуатационное. Преобладающий породный состав - хвойный (сосна, ель, лиственница), лиственный (дуб, ясень, клен, береза, осина, ольха, липа, тополь, ива, тальник). Рубки ухода в условиях лесхоза являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений и повышению технических качеств выращиваемой древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью главных рубок должно быть обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных ресурсов, сохранение и усиление водоохраной защитной роли лесов. Санитарное состояние Ахунского лесхоза удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса лесхоза контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 3% лесных массивов заняты сельскохозяйственными угодьями. В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое

[bookmark: _Toc198890308]2.3.6. Ландшафтная структура территории поселения
В ландшафтной структуре территории выделены основные типы ландшафта: водораздельные, склоновые, долинные. 
Водораздельные участки представлены наиболее возвышенными межбалочными пространствами, с почти плоским рельефом. Занятые участки пахотными землями обладают низкими рекреационными ресурсами. 
Склоновый тип представлен пологими вытянутыми склонами и заняты пахотными землями, для целей рекреации непригодны.
 К долинному типу ландшафта относятся долины рек, ручьев, прудов, овраги с водотоками и суходольные балки. На склонах этого типа сохранилась естественная травянистая растительность и используется как естественные кормовые угодья-пастбища. В связи с тем, что реки Вядя, Инра, Отвель, Ишимка, ручей Пазелки являются маловодными, они малогабаритны для долгосрочной организации отдыха, но в сочетании с лесами, расположенными вблизи прудов, могут быть организованы места для рекреаций кратковременного отдыха.

[bookmark: _Toc198890309]2.4. Планировочные ограничения использования территории
На территории Сосновского сельсовета располагаются объекты, для которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления. 
В отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) Правительством РФ утверждается положение.
Согласно п. 24 статьи 106 Земельного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) до 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
4) решением суда.
Прочие особенности установления зон с особыми условиями использования территорий приведены в статье 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории (таблица 6).
Таблица 6.
Виды зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области.
	№
	Виды зон с особыми условиями использования территорий

	1
	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) 

	2
	Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)

	3
	Охранная зона линий и сооружений связи

	4
	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

	5
	Водоохранная зона

	6
	Прибрежная защитная полоса

	7
	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

	8
	Санитарно-защитная зона

	9
	Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)



[bookmark: _Hlk140228755]Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района». 

[bookmark: _Toc198890310]2.4.1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, устанавливается постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с последующими изменениями) (далее – Правила охраны электрических сетей). 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:
[bookmark: _Toc36131787][bookmark: _Toc36132715][bookmark: _Toc45096685]а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии приведенном в таблице 7. 
Таблица 7.
[bookmark: _Toc36131788][bookmark: _Toc36132716]Охранные зоны воздушных линий электропередач.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	500
	30



б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 5, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Согласно п.8 Правил охраны электрических сетей в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил охраны электрических сетей, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Параметры, при соблюдении которых, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, допускается размещение зданий и сооружений установлены п. 10 Правил охраны электрических сетей.
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

[bookmark: _Toc198890311]2.4.2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Охранная зона газопроводов
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), охранная зона газопровода – зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждений.  
Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или пользователями указанных земельных участков:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Охранная зона магистральных трубопроводов
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов (далее – Правила охраны магистральных трубопроводов), утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 №61.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов охранная зона магистрального трубопровода устанавливается:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.
[bookmark: sub_43]Согласно п. 4.3 Правил, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
[bookmark: sub_431]а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
[bookmark: sub_432]б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
[bookmark: sub_433]в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
[bookmark: sub_434]г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
[bookmark: sub_436]д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
[bookmark: sub_44]В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается (п. 4.4 Правил):
[bookmark: sub_441]а) возводить любые постройки и сооружения;
[bookmark: sub_442]б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
[bookmark: sub_443]в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
[bookmark: sub_444]г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
[bookmark: sub_445]д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
[bookmark: _Toc198890312]2.4.3. Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». 
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны
- для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Согласно п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно п. 49 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

[bookmark: _Toc171951498][bookmark: _Toc198890313]2.4.4. Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов.
Согласно статье 105 Земельного кодекса зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов, является зоной с особыми условиями использования территорий.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утверждено Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее – Положение).
В соответствии с п.12 Положения на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _Toc198890314]2.4.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенные в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Согласно ст.106 Земельного кодекса РФ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются видами зон с особыми условиями использования территории, которые возникают в силу федерального закона. Ввиду п.19 ст.106 Земельного кодекса РФ, в отношении вышеуказанных зон принятие решения об установлении или изменении не требуется. 
В границах водоохранных зон запрещаются (в соответствии с п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах»).
В соответствии с п.17 ст.65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: P994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: _Hlk129079641]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Береговая полоса
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.[footnoteRef:1] [1:  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями)] 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

[bookmark: _Toc198890315]2.4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc198890316]2.4.7. Санитарно-защитная зона
Согласно Земельному кодексу РФ и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) – это зона с особыми условиями использованиями территории, устанавливаемая в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Правовые нормы, регулирующие вопрос по установлению, изменению и прекращения существования санитарно-защитных зон содержатся в следующих нормативно-правовых актах:
- Земельный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями) (далее – Правила установлении СЗЗ);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»» (с последующими изменениями). Данный документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с последующими изменениями).
Решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон.
Правила установления СЗЗ не распространяются на случай установления зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Размер санитарно-защитной зоны для предприятий может быть изменен в зависимости от характеристики выбросов и устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.). 
Режим территории санитарно-защитной зоны определен в разделе 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Согласно п.5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями), с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.
Согласно ч. 16.1 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
(с последующими изменениями), до 01.01.2025 в целях установления, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются:
1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие решения об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, заявления об установлении или изменении такой зоны до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в связи со строительством, реконструкцией которого подлежит установлению или изменению санитарно-защитная зона;
2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае санитарно-защитная зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, уполномоченным на принятие данного решения.

[bookmark: _Toc198890317][bookmark: _Toc36131814][bookmark: _Toc36132742]2.4.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Согласно статье 105 Земельного кодекса зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) является зоной с особыми условиями использования территорий.
Правительство РФ в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает положение (часть 1 статьи 106 Земельного кодекса РФ). В отношении данного вида зоны с особыми условиями использования территорий такое положение на момент разработки проекта генерального плана утверждено не было. 
В соответствии с частями 19, 20, 21 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (с последующими изменениями) (далее - Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) до вступления в силу положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), утвержденного Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия которых установлены минимальные расстояния до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивают подготовку графического описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие описания и перечня координат характерных точек границ указанных минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание и перечень координат и направляет их в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости.
 В отношении магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), указанных в части 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ, решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 01.01.2026 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ решения об утверждении описания местоположения границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, границах минимальных расстояний, не применяются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
До дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ) и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.
На территории Сосновского сельсовета Бессоновского района, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости находятся следующие зоны минимальных расстояний до магистральных нефтепроводов: 
Таблица 8.
Зоны минимальных расстояний от объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории Сосновского сельсовета
	№ п/п
	Наименование 
	Реестровый номер 
зоны минимальных расстояний

	
	
	

	1
	Магистральный нефтепровод «Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-2» Обход г. Пенза 1-й этап. Линейная
	58:00-6.741

	2
	Магистральный нефтепродуктопровод «МНПП «Уфа-Западное направление». Строительств обхода г. Пенза. 1-й этап. Линейная часть»
	58:00-6.740

	3
	Нефтеперекачивающая станция «Пенза-1»
	58:05-6.1150



Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов
Для магистральных трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в соответствии со Сводом правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 №108/ГС) (с последующими изменениями).
Расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*:

Таблица 9. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов до городов и других населенных пунктов.
	
	Класс трубопровода

	
	IV
	III
	II
	I

	Диаметр трубопровода
	300 и менее
	свыше 300 до 500
	свыше 500 до 1000
	свыше 1000 до 1200

	Минимальные расстояния, м,
по оси
	75
	100
	150
	200




[bookmark: _Toc198890318]2.5. Анализ реализации предыдущего генерального плана Сосновского сельсовета и другой планировочной документации
[bookmark: _Toc45096689][bookmark: _Toc469398934][bookmark: _Toc495916856]Анализ выполнен в отношении генерального плана муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденного решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва №434-58/3 от 21.10.2015 (с последующими изменениями).  
Необходимо отметить, что территория Сосновского сельсовета развивалась в соответствии с планами действующего генерального плана, предусмотренные проектные решения, в целом, реализованы. В настоящем генеральном плане проведен анализ проектных решений и мероприятий, предусмотренных предыдущим генеральным планом Сосновского сельсовета и часть их принята с некоторой корректировкой и уточнением.

[bookmark: _Toc198890319]2.6. Оценка результатов комплексного анализа территории и возможные направления развития территории
Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов), с целью выявления оптимального использования территории сельсовета, для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и сельскохозяйственного производства, отдыха населения, жилищного строительства. Из архитектурно - планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизированности территории, её транспортное обслуживание, энергообеспечение, строительная база.
[bookmark: _Toc45096691]Оценка территории по природным условиям
[bookmark: _Toc45096692]В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Оценка территории для ведения сельского хозяйства
Территория поселения расположена на западных склонах приволжской возвышенности. Географическое размещение поселения приходится на центр Пензенской области.
Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную овражной сетью, овраги имеют большую протяженность и узкую форму.
В целом по условиям рельефа территория сельсовета вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
Большая часть территории сельсовета используется в сельскохозяйственных целях.
Почвы муниципального образования в основном плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.
Оценка градостроительного потенциала территории
В целях градостроительного развития Сосновского сельсовета его территорию условно следует разделять в зависимости от степени ограничений для целей строительства (таблица 10).
К благоприятным территориям для градостроительного освоения относятся все населенные пункты Сосновского сельсовета.
К территориям относительно благоприятным для градостроительного освоения относится территория водоохранных зон водоемов.
К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся санитарно защитные зоны объектов и придорожные полосы.
Таблица 10.
	Наименование ограничений
	Параметры градостроительного потенциала
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	отсутствует
	запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы
	низкий
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	водоохранные зоны
	пониженный
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТКО

	экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования
	высокий
	в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством


[bookmark: _Toc45096696][bookmark: _Toc45096697]
Оценка архитектурно-планировочной организации территории
[bookmark: _Hlk188873592]Территория Сосновского сельсовета расположена в восточной части Бессоновского района Пензенской области. Территория сельсовета включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является автомобильная дорога регионального значения «с.Васильевка-с.Пазелки». В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Сосновка. В нем сосредоточены социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.
Село Сосновка
Территория поселка представляет собой компактное образование, улицы имеют выход на автомобильную дорогу регионального значения «с.Васильевка-с.Пазелки». Селитебная застройка расположена по всей территории села. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа), малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами.
Село имеет вытянутую планировочная структуру на северо – восток, вдоль р. Вядя, которая разделяет село на 2 части, при этом основная застройка расположена к юго-востоку от реки. Кроме того, в юго-западной части сельсовета располагаетя обособленная территория с. Сосновки, примыкающая непосредственно к автодороге «с. Чемодановка-с. Васильевка» и границам с. Чемодановки. 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Главными планировочными осями являются ул. Центральная и Асфальтовая, на которых размещаются здания общественного назначения. 
Общественный центр представлен зданиями сельской администрации, школой, памятником Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, детским садом. Имеются подцентры, представленные МУ «КСЦ Ровесник», зданиями торговли и общественного питания, почты, Богоявленским храмом, отделением «Сбербанка России».
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением и системой централизованного теплоснабжения общественной и среднеэтажной жилой застройки (только в с. Сосновка протяженность 0,8 км, отапливаются школа, детский сад, амбулатория, ДК в остальных населенных пунктах отопление газовое, печное.
В индивидуальных жилых домах (усадебного типа) и малоэтажных домах установлены индивидуальные источники тепла. 
На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования. 
Деревня Васильевка
[bookmark: _Hlk190961145][bookmark: _Hlk124851048]Территория деревни Васильевка непосредственно примыкает к территории с. Сосновка в юго-восточной его части и представляет собой вытянутую застройку с севера-запада на юго-восток, которую под прямым углом пересекает автомобильная дорога регионального значения «с. Чемодановка-с. Васильевка» и делит село на две части. Одна часть на северо-западе располагается вдоль реки Вядя, другая на юго-востоке, вдоль рек Вядя и Отвель. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
 Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. 
Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением. 
На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования, и в частности, лесные массивы, окружающие село и реки Вядя и Отвель.
Деревня Никольское
Территория деревни Никольское непосредственно примыкает к территории с. Сосновка в северо-восточной его части и представляет собой вытянутую застройку с юго -запада на северо -восток. 
Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. 
Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением. 
На территории насленного пункта нет территорий пригодных для рекреационного использования.
Село Лопуховка
Территория села Лопуховка непосредственно примыкает к территории с. Сосновка в северной его части и представляет собой втянутую застройку с юга на север вдоль реки Вядя сдвух сторон. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа).
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. 
Общественный центр не сформирован.
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением. 
На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования, и в частности, лесные массивы, окружающие село и реки Вядя и Отвель.
Село Пазелки
Территория села представляет собой компактное образование, на северо-востоке сельсовета. С северо-запада застройка примыкает к лесному массиву Лопуховского лесничества. На юго-востоке застройка частично ограничена ручьем Пазелки. Общественный центр села не сформирован. Обшественные здания представлены зданиями: ФАП, школы, почты. На территории школы расположен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами (усадебного типа) 
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. 
Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением. 
На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.
Деревня Александровка
[bookmark: _Hlk124862747]Деревня Александровка расположена в непосредственной близости от северо-западной части деревни Васильевка в и представляет собой вытянутую застройку с севера-запада на юго-восток. С северо-запада и северо - востока застройка примыкает к лесному массиву Лопуховского лесничества. На юго-востоке застройка ограничена рекой Вядя. Общественный центр села, не сформирован. Селитебная застройка расположена по всей территории населенного пункта. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа.
Улично-дорожная сеть в связи небольшими размерами населенного пункта состоит из двух улиц, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными объектами. 
[bookmark: _Toc45096699]Инженерная инфраструктура населенного пункта представлена централизованным электро-, водо-, газоснабжением, централизованным водоснабжением. 
На территории насленного пункта расположены объекты и территории пригодные для рекреационного использования.

Оценка территории по транспортному фактору
При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны:
1. Железнодорожный транспорт:
По территории Сосновского сельсовета железнодорожный транспорт отсутствует. 
2. Воздушный транспорт:
Воздушный транспорт на территории Сосновского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт находится примерно в 40 км от границ сельсовета, в городе Пенза.
3. Водный транспорт:
Водный транспорт на территории Сосновского сельсовета отсутствует. 
4. Автомобильный транспорт:
Основные населенные пункты располагаются в непосредственной близости от сети региональных и местных дорог.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой
Сведения об обеспеченности инженерной инфраструктурой на территории Сосновского сельсовета представлены в таблице 11.



Таблица 11.
	№ п/п
	Наименование
населенных пунктов
	
	Наличие инженерной инфраструктуры

	
	
	Численность
населения на 01.01.2025, чел.
	сетевой газ
	централизованное
теплоснабжение
	централизованное
водоснабжение
	электроснабжение

	централизованная канализация
	телефонизация

	1
	с.Сосновка
	3114
	+
	+
 (частично)
	+
	+
	-
	+

	2
	с.Лопуховка
	653
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3
	с.Пазелки
	713
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	4
	д.Васильевка
	255
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	5
	д.Никольское
	221
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	6
	д.Александровка
	149
	+
	-
	+
	+
	-
	+



[bookmark: _Toc45096702]Выводы:
[bookmark: _Toc45096705]Комплексный анализ современного состояния территории выявил историко-культурный, природный, сельскохозяйственный потенциалы и возможности использования территории, а также основные проблемы.
Градостроительный потенциал: 
- Сосновскийсельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания;
- территорию сельсовета можно считать благоприятной для производственного и гражданского строительства;
 - наличие неосвоенных участков имеющих живописные ландшафты в прибрежных зонах рек и прудов создает благоприятные условия для их рекреационного использования.
Проблемы:
- неэффективное использование территорий, занятых объектами сельского хозяйства;
- отсутствие подъезда с твердым покрытием к местам погребения; 
- недостаточное использование природного потенциала в части развития туристической отрасли; 
- отсутствие полезных ископаемых, пригодных для использования в промышленности и строительстве;
- нехватка мест приложения труда в границах Сосновского сельсовета, результатом является маятниковая трудовая миграция.
В генеральном плане Сосновского сельсовета конкретизируются предложения СТП Бессоновского района, программ комплексного социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области и Сосновского сельсовета, учитываются предложения органов местного самоуправления поселения.
Изменения в структуре землепользования, а также освоение территорий предполагается постепенным, в зависимости от развития инженерной и транспортной инфраструктуры, потребностей населения и интересов со стороны инвесторов.

[bookmark: _Toc198890320]2.7. Баланс территории. Функциональное зонирование
[bookmark: _Toc198890321]2.7.1. Баланс территории

Общая площадь в административных границах Сосновского сельсовета составляет 28190,91 га (таблица 12).
Наличие и распределение земельного фонда
Сосновского сельсовета по категориям земель* 
Таблица 12.
	[bookmark: _Hlk167893679]№
п/п
	Категории земель
	Единица измерения
	Общая площадь

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	га
	28190,91

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	10905,66

	2.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1771,92

	2.1.1
	с.Сосновка
	га
	476,35

	2.1.2
	с.Лопуховка
	га
	407,97

	2.1.3
	с.Пазелки
	га
	372,18

	2.1.4
	д.Васильевка
	га
	199,32

	2.1.5
	д.Никольское
	га
	94,86

	2.1.6
	д.Александровка
	га
	221,24

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	1811,95

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	26,62

	5
	Земли лесного фонда 
	га
	13674,76

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели



Из общей площади территории Сосновского сельсовета 42% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 48% земли лесного фонда, 7% земли населенных пунктов.
[bookmark: _Toc469398937][bookmark: _Toc495916859]Освоенность территории Сосновского сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.
Земельный участок с кадастровым номером 58:05:0730802:680, общей площадью 222 154 кв.м., предназначенный для рекреационного назначения, перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий.

[bookmark: _Toc198890322]2.7.2. Функциональное зонирование
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и их функциональное назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Границы функциональных зон определены с учетом границ сельсовета, границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений. 
Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:
- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами и другими объектами;  
- территории, занятые линейными объектами (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства. 
На территории поселения выделены следующие функциональные зоны (таблица 13).

Таблица 13.
	[bookmark: _Hlk191463386]№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Расчетный срок

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1680,95
	1672,41

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	4,54
	4,54

	3
	Общественно-деловые зоны
	
	18,1
	18,1

	4
	Производственная зона
	га
	26,84
	26,84

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	546,69
	546,69

	6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	155,05
	280,05

	7
	Зона садоводства, огородничества
	га
	620,29
	620,29

	8
	Зоны рекреационного назначения
	га
	4,4
	26,6

	9
	Зона режимных территорий
	га
	5,93
	1241,14

	10
	Зона кладбищ
	га
	6,49
	6,49

	11
	Зона складирования и захоронения объектов
	га
	120,72
	13,58

	12
	Иные зоны
	га
	15,31
	15,26

	Расчет выполнен на основе пространственных данных векторной модели


Проектом генерального плана скорректированы границы зон в соответствии с проектными границами населенных пунктов, с актуальными сведениями о земельных участках, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также с измененными смежными функциональными зонами. 
Границы функциональных зон отображены на карте «Карта функциональных зон» в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 №10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793» (последующими изменениями).
Планируемое развитие
Проектом генерального плана предлагается развитие и совершенствование сложившейся системы функциональных зон:
- выделение зон в границах населенных пунктов под комплексное жилищное строительство;
- выделение зон для размещения объектов рекреации, туризма и массового отдыха населения для повышения качества жилой, производственной, социально-культурной и рекреационной среды, обеспечивая рост экономики сельского поселения. 

Территории общего пользования
Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Границы территорий общего пользования устанавливаются в документации по планировке территории.

[bookmark: _Toc198890323]2.8. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
- снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
- укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.
За последние семь лет численность населения постоянно снижается. В 2017 году численность была 5545 человек. На 1 января 2024 года снизилась до 5261 человек. Снижение составило 284 человека (5%).

Таблица 14. 
Численность населения Сосновского сельсовета
	Численность населения на начало года

	Год
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	человек
	5082
	5078
	5084
	5093
	5103
	5109
	5082
	5097
	5108
	5111
	5109
	5105



Таблица 15.
Численность населения населенных пунктов Сосновского сельсовета
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Численность населения 
на 01.01. 2025

	1
	село
	Сосновка
	3114

	2
	село
	Лопуховка
	653

	3
	село
	Пазелки
	713

	4
	деревня
	Васильевка
	255

	5
	деревня
	Никольское
	221

	6
	деревня
	Александровка
	149






Рисунок 3
Динамика численности населения Сосновского сельсовета за период с 2019 по 2024 гг.



Прогноз перспективной численности населения
Расчет перспективной численности населения произведен на расчетный срок действия генерального плана - 2035 год на основе целевых показателей стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года (далее - Стратегия). При этом исходным годом для расчета населения принят 2024 год.
[bookmark: _Hlk129946692]Целевыми показателями Стратегии являются: Коэффициент естественного прироста/убыли населения и коэффициент миграционного прироста. В Стратегии указанные показатели установлены для периодов: 2020, 2025, 2030, 2035 годы. При расчете применены значения целевых показатели средние за 2025, 2030, 2035 годы.
[bookmark: _Hlk129947080]Средний коэффициент естественного прироста населения за 2025, 2030, 2035 годы составляет -3,5, средний коэффициент миграционного прироста населения прироста населениясоставляет –3,5. 
На основании указанных показателей коэффициент общего прироста населения при расчете прогноза численности населения принимается равным -7,0.
Прогнозная численность населения Сосновского сельсовета на основе указанных показателей рассчитывается по формуле:

- на расчетный срок (2035 год)
 
 t, где
Nn - численность населения на начало планируемого периода (5105);
t - число лет, на которое прогнозируется расчет (10);
Коп – коэффициент общего прироста населения (-7,0).
Коп = К ест_прир + К мигр прир, где
К ест_прир - коэффициент естественного прироста населения (-3,5);
Кмигр прир - коэффициент миграционного прироста населения прироста населения (–3,5).
Прогнозная численность населенияСосновского сельсовета на основе указанных показателей на расчетный срок (до 2035года) составит 4 758 человек.


[bookmark: _Toc198890324]2.9. Жилищный фонд (жилищное строительство)
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.
Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.
Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:
-проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);
- обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;
-снижение административных барьеров в строительстве;
-внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда
Современная планировочная структура сел чаще всего складывалась самопроизвольно, в течение длительного времени, в силу природных и исторических факторов. Как правило, с давних времен расселение происходило хаотично, на пригодных для строительства землях, вдоль рек, водоемов и основных транспортных направлений. В планировочной структуре жилых зон сетка улиц, в основном, прямоугольная, в отдельных случаях подъездные дороги сложились в соответствии с рельефом. Жилые дома на селитебной территории в основном старой постройки срубовые, деревянные, новое жилищное строительство встречается выборочно в границах перспективных населенных пунктов. 
Население Сосновского сельсовета, в основном, проживает в жилых домах частной застройки с большими приусадебными участками. 
Жилищный фонд Сосновского сельсовета составляет около 1981 домов общей площадью 86500 кв. м. Большинство жилых домов находятся в частной собственности (99%). 
Таблица 16.
	Населенный пункт
	Жилой фонд, всего
	В  том  числе:
	Средняя
обеспе-
ченность
общ. площ.
м2/чел

	
	Количество
 домов
	общая площадь, м²
	муниципальный
	индивидуальный
	ветхий и аварийный фонд
	

	
	
	
	кол-во домов
	площадь, м²
	кол-во домов
	общая площадь, м²
	кол-во домов
	общая площадь, м²
	

	с.Сосновка
	569
	24939
	8
	416.6
	561
	24522.4
	-
	-
	8

	с Лопуховка
	374
	16306
	2
	92.3
	372
	16213.7
	-
	-
	24.9

	с. Пазелки
	453
	19750
	8
	392.6
	445
	19357.4
	-
	-
	27.6

	д. Александровка
	289
	12600
	-
	-
	289
	12600
	-
	-
	84.5

	д. Васильевка
	154
	6714
	-
	-
	154
	6714
	-
	-
	26.3

	д. Никольское
	142
	6191
	-
	-
	142
	6191
	-
	-
	28.0

	Итого
	1981
	86500
	18
	901.5
	1963
	85598.5
	-
	-
	16.9



Мероприятия генерального плана
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Сосновского сельсовета. В связи с этим новых территорий для развития жилищного строительства, кроме тех, что предусмотрены ранее утвержденным генпланом, не требуется.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc198890325]2.10. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc198890326]2.10.1. Автомобильный транспорт
Согласно федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с классификацией, приведенной в федеральном законе от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ (с последующими изменениями) автомобильные дороги в зависимости от их назначения подразделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.
Транспортное сообщение сельсовета обеспечивают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «с. Чемодановка - д. Васильевка» и «с. Васильевка - с. Пазелки». По этим дорогам осуществляется движение автобусов внешнего сообщения. 
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 30.04.2008 №269-пП
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области» (с последующими изменениями) на территории Сосновского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

Таблица 17.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
	Идентификационный номер
	Протяженность, км
	Вид покрытия

	1
	"с. Чемодановка - д. Васильевка"
	58-ОП-МЗ-Н-37
	2
	а/б

	2
	"с. Васильевка - с. Пазелки"
	58-ОП-МЗ-Н-378
	11,6
	а/б



Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 18.11.2024 №3-4/3328-р государственной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 №724-пП, в 2024 – 2025 гг на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области мероприятия по развитиютранспортной инфраструктуры, а также по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не предусмотрены.
По территории Сосновского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:
Таблица 18.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	№
п/п
	Месторасположение автодороги
	Категория автодороги
	Протяженность, км
	Идентификационный номер автодороги

	1
	«с. Чемодановка-с. Пазелки-с. Лопуховка»
	Местного значения
	6,5
	58-61-3425-ОП-МП-007

	2

	«Подъезд к мех. Мастерским с. Пазелки»
	Местного значения
	1,3
	58-61-3425-ОП-МП-005

	3
	«Подъезд к жил. поселку ПНИ»
	Местного значения
	1,1
	58-61-3425-ОП-МП-004

	4
	«Подъезд к д. Васильевка»
	Местного значения
	1,7
	58-61-3425-ОП-МП-002

	5
	«Подъезд к в/части»
	Местного значения
	3,0
	58-61-3425-ОП-МП-001

	6
	«с. Чемодановка- с. Пазелки-д. Александровка- п. Колос-Ера»
	Местного значения
	8,4
	58-61-3425-ОП-МП-006

	7
	Подъезд к д Никольское
	Местного значения
	2,1
	58-61-3425-ОП-МП-003

	8
	Ул. Центральная с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	3,5
	58-61-3425-ОП-МП-044

	9
	ул Заводская с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,454
	58-61-3425-ОП-МП-014

	10
	ул Заводская 1-я с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,348
	58-61-3425-ОП-МП-015

	11
	ул Интернациональная с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,486
	58-61-3425-ОП-МП-019

	12
	ул Садовка с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,908
	58-61-3425-ОП-МП-035

	13
	ул Асфальтная с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,0
	58-61-3425-ОП-МП-009

	14
	ул Лесная с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	5,604
	58-61-3425-ОП-МП-023

	15
	ул Заречная с.Сосновка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,610
	58-61-3425-ОП-МП-018

	16
	ул Совхозная с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,654
	58-61-3425-ОП-МП-038

	17
	ул Комсомольская с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,610
	58-61-3425-ОП-МП-021

	18
	ул Арбатская с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,82
	58-61-3425-ОП-МП-008

	19
	ул Песчаная с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,259
	58-61-3425-ОП-МП-031

	20
	ул Строителей с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,415
	58-61-3425-ОП-МП-040

	21
	ул Мешкова с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,7
	58-61-3425-ОП-МП-026

	22
	ул Садовая с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,973
	58-61-3425-ОП-МП-034

	23
	ул Пионерская с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,9
	58-61-3425-ОП-МП-032

	24
	ул Центральная с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,782
	58-61-3425-ОП-МП-042

	25
	ул Боевая с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,0
	58-61-3425-ОП-МП-010

	26
	ул Партизанская с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,314
	58-61-3425-ОП-МП-030

	27
	ул Интернациональная с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,10
	58-61-3425-ОП-МП-020

	28
	ул Советская с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,400
	58-61-3425-ОП-МП-036

	29
	ул Нагорная с. Пазелки Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,162
	58-61-3425-ОП-МП-027

	30
	ул Мазуровка д. Александровка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,080
	58-61-3425-ОП-МП-025

	31
	ул Крюковка д. Александровка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,014
	58-61-3425-ОП-МП-022

	32
	ул Дачная д. Васильевка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,2
	58-61-3425-ОП-МП-013

	33
	ул Центральная  д. Васильевка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	3,0
	58-61-3425-ОП-МП-043

	34
	ул Подстанция с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,003
	58-61-3425-ОП-МП-033

	35
	ул Нагорная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	2,705
	58-61-3425-ОП-МП-028

	36
	ул Болотинка с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,600
	58-61-3425-ОП-МП-011

	37
	ул Сосновая с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,536
	58-61-3425-ОП-МП-039

	38
	ул Новые дворы с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,909
	58-61-3425-ОП-МП-029

	39
	ул Завядя с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,739
	58-61-3425-ОП-МП-016

	40
	ул Гусиловка с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,703
	58-61-3425-ОП-МП-012

	41
	ул Фабричная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,100
	58-61-3425-ОП-МП-041

	42
	ул Совхозная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,067
	58-61-3425-ОП-МП-037

	43
	ул Лопуховское лесн-во с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	1,1
	58-61-3425-ОП-МП-024

	44
	ул Запрудная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области
	Местного значения
	0,2
	58-61-3425-ОП-МП-017

	
	ИТОГО
	
	78,05
	



Общая протяженность дорог в границах населенных пунктов общего пользования составляет 78,05 км. 
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р.

[bookmark: _Toc198890327]2.10.2. Трубопроводный транспорт
По территории Сосновского сельсовета проходят магистральные нефтепроводы «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» и «Куйбышев-Унеча-2. (Обход г. Пензы)», магистральный нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением    Правительства РФ от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями) на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области имеется планируемый к размещению следующий объект трубопроводного транспорта:
Таблица 19.
	[bookmark: _Hlk191458974]№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта
	Год реализации

	1
	Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство. 2 этап 
	Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет
	Пропускная способность 10,5 млн. тонн в год
	2025



[bookmark: _Toc198890328]2.11. Инженерная инфраструктура
Система инженерной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.
Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
[bookmark: _Toc383503374][bookmark: _Toc59554453][bookmark: _Toc198890329]2.11.1. Система водоснабжения поселения
Водоснабжение сел Сосновского сельсовета осуществляется водопроводной сетью и шахтными колодцами. В с. Сосновка, с. Лопуховка, с. Пазелки, д. Александровка, д. Никольское основные источники водоснабжения артезианские скважины в количестве 12 штук.
Таблица 20. 
Характеристика водопроводной сети сельсовета
	№
п/п
	Наименование
	Существующая водопроводная сеть, км

	1
	с. Сосновка
	17,3

	2
	с. Лопуховка
	6,0

	3
	с. Пазелки
	6,0

	4
	д. Васильевка
	5,0

	5
	д. Никольское
	5,1

	6
	д. Александровка
	1,0

	
	Итого
	40,4



Изношенность водопроводной сети составляет 80 %. Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
Водоснабжающая организация на территории сельсовета – ООО «Сосновское ЖКХ».
На территории Сосновского сельсовета планируется в 2026-2028 годы строительство водозаборного узла в с. Лопуховка.
[bookmark: _Toc59554454][bookmark: _Toc198890330]2.11.2. Система водоотведения поселения
[bookmark: _Toc59554455]Водоотведение населенных пунктов представлено в виде выгребных ям.
Административные здания, лечебные, учебные учреждения и учреждение культуры используют выгребные ямы с дальнейшей утилизацией на полях запахивания.
2.11.3. Система газоснабжения поселения
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Сосновского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходит сеть газопроводов высокого давления. Все села газифицированы.
По территории сельсовета, по направлению юго-запад – север размещается проектный магистральный газопровод-отвод регионального значения, и располагаются несколько устройств
запорной арматуры.

[bookmark: _Toc59554456][bookmark: _Toc198890331]2.11.3. Система теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc59554457]Централизованное теплоснабжение имеется только в с. Сосновка – протяженность 0,8 км,
отапливаются школа, детский сад, амбулатория, ДК в остальных населенных пунктах отопление
газовое, печное. Жилая застройка обеспечивается теплоснабжением с помощью децентрализованной системы.
[bookmark: _Toc198890332]2.11.4. Система электроснабжения поселения
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:
• ВЛ-500 кВ ПС ≪Вешкайма≫ (Ульяновская область);
• ПС 35/10 кВ Васильевка;
• ПС 35/10 кВ Лопуховка;
• ВЛ-35 кВ ≪Кижеватово - Лопуховка≫;
• ВЛ-35 кВ Комбикормовый завод – Лопуховка;
• ВЛ-35 кВ Васильевская;
• ВЛ-10 кВ Фабричная-1 от ПС Васильевка;
• ВЛ-10 кВ Подлесная от ПС Васильевка;
• ВЛ-10 кВ Никольевская от ПС Лопуховка;
• ВЛ-10 кВ Очистные от ПС Васильевка;
• ВЛ-10 кВ Сосновская от ПС Лопуховка;
• ВЛ-10 кВ Светлополянская от ПС Лопуховка;
• ВЛ-10 кВ Пазелская от ПС Лопуховка;
• ВЛ-10 кВ Лесопункт;
• ВЛ-10 кВ Засурская от ПС Бессовновка;
• ВЛ-10 кВ Васильевской межхозяйственной оросительной системы.
Все села сельсовета электрифицированы. Дефицита в электроэнергии нет.
Электроснабжение потребителей Сосновского сельсовета осуществляется от подстанции 35/10 ≪Васильевка≫ и ≪Лопуховка≫.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.
Все населенные пункты сельсовета электрифицированы.
Имеется резервное питание.
Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.
[bookmark: _Toc198890333]2.11.5. Связь
На территории с. Сосновка расположена АТС на 365 номеров: в с. Сосновка – 306 номеров,
с. Лопуховка – 15 номеров, д. Васильевка – 2 номера, с. Пазелки – 40 номеров, д. Никольское – 2 номера. Имеется сотовая связь Билайн, Мегафон и другие.
[bookmark: _Toc198890334]2.12. Социальная инфраструктура и коммунально-бытовое обслуживание
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.
В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 
На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:
- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;
- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) – администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;
- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.
Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.
[bookmark: _Toc375167333][bookmark: _Toc198890335]2.12.1. Система образования и воспитания
Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Бессоновского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
[bookmark: dst100164]1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
[bookmark: dst100165]2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);
[bookmark: dst100166]3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
[bookmark: dst100167]4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Бессоновского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
[bookmark: dst100168]5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
[bookmark: dst100169]6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Бессоновского района;
[bookmark: dst100170]7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Существующие объекты образования и воспитания:
Таблица 21.
Существующие объекты образования и воспитания.
	№
	Наименование объекта
	Характиристики:
вместимость по проекту/ фактическое посещение

	Общеобразовательные учреждения

	[bookmark: _Hlk185004206]1
	МБОУ СОШ с.Сосновка, с. Сосновка, ул. Асфальтная, 8
	 420/290учащихся

	2
	Филиал МБОУ СОШ с. Сосновка, в с.  Пазелки, с. Пазелки, ул. Интернациональная, 3
	 167 /42 учащихся

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МДОУ Детский сад. с. Сосновка, с. Сосновка, ул. Асфальтная, 6
	
140/120 детей


	2
	МДОУ Детский сад с. Сосновка Филиал в с. Пазелки
	Н.д./20(25) детей 



Школы и детские сады муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и тимеют значительный резерв вместимости. 

[bookmark: _Toc198890336]2.12.2. Система здравоохранения
[bookmark: _Toc45096875]Анализ сложившейся системы здравоохранения 
В систему здравоохранения Сосновского сельсовета входыт следующие обособленные структурные подразделения ГБУЗ «Бессоновская  РБ»:
- врачебная амбулатория в с. Сосновка;
- фельдшерско-акушерский пункт в с.Пазелки;
- фельдшерско-акушерский пункт в с.Лопуховка;
- фельдшерский пункт в с.Александровка.
Медицинскую помощь населению с. Сосновка и д. Васильевка, д. Никольское оказывают во врачебной амбулатории, расположенной в с. Сосновка.
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Сосновского сельсовета могут получить в районном центре и в г. Пенза. 
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста. 
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании. 
На основании региональной Стратегии развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2020 №429-пП, разработанной в соответствии с Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Региональная стратегия развития санитарной авиации в Пензенской области на период до 2024 года) на территории областного центра г. Пенза Пензенской области размещается аэропорт «Пенза», который может быть задействован при необходимости осуществления медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в учреждениях федерального уровня (г. Москва, г. Нижний Новгород) в экстренной форме, с использованием воздушных судов.
Анализ сложившейся системы здравоохранения выявил следующее:
Существующие объекты здравоохранения обеспечивают потребность населения Сосновского сельсовета в объектах здравоохранения в соответствии региональными нормативами.
В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами государственной власти Пензенской области. 

[bookmark: _Toc198890337]2.12.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта
Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 
Для сельского поселения  – это: 
а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.
 Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.
Система культуры, в том числе физической культуры и спорта представлена следующими
объектами:
• МУ «КСЦ Ровесник» успешно работают кружки по интересам и спортивные секции.
• сельская библиотека с. Сосновка – информационный центр села;
• сельская библиотека с. Лопуховка;
• при объектах образования расположены детские игровые и спортивные площадки.
Администрации сельсовета необходимо проводить работы по дальнейшему обустройству
игровых и спортивных детских площадок, а также расширения системы плоскостных спортивных сооружений, с целью уменьшения радиуса доступности.

[bookmark: _Toc198890338]2.12.4. Система торгово-бытового и административного обслуживания
Традиционно одной из важнейших ниш в удовлетворении основных потребностей населения занимает обеспечение в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Учитывая, что в данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала, произошло понижение роли органов местного самоуправления.
На территории сельсовета расположены:
• село Сосновка: администрация сельсовета, отделение ≪Сбербанка России≫, отделение
«Почты России», 9 магазинов;
• деревня Александровка: 1 магазин;
• деревня Васильевка: 2 магазина;
• деревня Никольское: 2 магазина;
• село Лопуховка: 3 магазина;
• село Пазелки: отделение «Почты России», 2 магазина.
С целью уменьшения радиусов пешеходной доступности объектов торговли, в кварталах жилой застройки необходимо располагать небольшие торговые точки (торговой площадью до 150
кв. м) с товарами повседневного спроса.
Проектом генерального плана рекомендуется создавать предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) на базе малого бизнеса, что позволит улучшить качество и разнообразие предоставляемых услуг, за счет создания конкуренции, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.
[bookmark: _Toc198890339]2.12.5. Социальное обслуживание
На территории Сосновского сельсовета в с.Сосновка расположен ГАУСО ПО «Сосновский психоневрологический интернат». Предметом деятельности Учреждения является предоставление для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающим создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга - иных услуг социальной направленности.
[bookmark: _Toc198890340]2.13. Места погребения
На территории Сосновского сельсовета расположены 4 кладбища:
Таблица 22.
	Месторасположение кладбища
	Площадь
существующая, га

	К северо-западу от Сосновского ПНИ
	0,66

	с. Сосновка
	1,5 

	с. Лопуховка
	2,76     

	с. Пазелки
	1,57



[bookmark: _Toc198890341]2.14. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
На территории поселения действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на полигон ТКО осуществляется при помощи сторонних организаций.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП, на территории Сосновского сельсовета объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не планируются к размещению.
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов содержаться в приложении 9.2 постановления Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП (Северная зона).
[bookmark: _Hlk170455064]Данные о количестве отходов, образующихся в ЖФ и ООН, куб.м/год приведены в приложении 12.2 постановления Правительства Пензенской области от 19.07.2024 №495-пП (Северная  зона).
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Существующие контейнерные площадки соответствуют санитарным правилам содержания территорий населенных мест.
Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объёмом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления)
Несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки на территории сельсовета отсутствуют.
Медицинские отходы
На территории сельсовета источники образования и объекты приема медицинских отходов отсутствуют. 
Биологические отходы
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.
Планируемое развитие
[bookmark: _Hlk170401072]Согласно Приложению 12.6 Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области определена перспективная схема потоков твердых коммунальных отходов, определены места перегрузки, сортировки, утилизации и размещения твердых бытовых отходов Сосновского сельсовета. Указанные места расположены в районе с. Степановка Бессоновского района Пензенской области (МСК, мощностью 410000 т/г, объект утилизации мощностью 186000 т/год, полигон ТКО, мощностью 245000 т/год).
Мероприятия генерального плана
На территории Сосновского сельсовета мероприятия по местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов не предлагаются.

[bookmark: _Toc198890342]2.15. Рекреация и туризм
Рекреационно-значимые объекты на территории поселения отсутствуют.
Туристических маршрутов на территории нет. В границах территории сельсовета расположены дачные и садоводческие товарищества СНТ «Волна», СНТ «Росинка», СНТ «Пазелки», СНТ «Родничок». 

[bookmark: _Toc198890343]2.15.1. Озелененные территории общего пользования, места кратковременного отдыха населения
Существующее положение
На территории Сосновского сельсовета отсутствуют благоустроенные озелененные территории общего пользования.
В населенных пунктах с индивидуальной жилой застройкой, а также садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан в границах участков располагаются зеленые насаждения, которые влияют на микроклимат населенных пунктов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленные декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
Ландшафтно-рекреационные условия территории сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и участки с лесной растительностью. Наличие водоемов (прудов), рек, привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-22°С). 
Выводы: 
- рекомендуется предусмотреть размещение озелененных территорий общего пользования с учетом обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования равной 
12 кв.м на 1 человека в границах:
- в с. Сосновка- 3,7 га;
- в с. Лопуховка – 0,78 га;
- в с. Пазелки - 0,85 га;
-в д. Васильевка -0,3 га;
-в д. Никольское -0,26 га;
-в д. Александровка -0,18 га

[bookmark: _Toc198890344]2.15.2. Места массового отдыха населения
Существующее положение
Ведущим фактором при оценке территории для организации мест массового отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы). 
Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – реки и пруды, берега которых имеют живописный ландшафт.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- наличие неорганизованных мест массового отдыха;
- благоприятные для развития рекреации территории рек не используются для организации объектов массового отдыха населения в полном объеме.
Выводы: 
- рекомендуется организация пляжей в местах отдыха населения на необорудованных территориях по берегам прудов в селах сельсовета;
- рекомендуется обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения сельсовета.
[bookmark: _Hlk132038533]Планируемое развитие
Планируемое развитие объектов в области массового отдыха предлагается с учетом 
СП 42.13330.2016 Градостроительство и в соответствии с комплексным анализом территории сельсовета на берегах прудов.
Размещение мест массового отдыха населения следует предусматривать вблизи водных объектов с организацией пешеходно-тропиночной сети, площадок отдыха, детских и спортивных площадок, пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, размещение объектов обслуживания, сопутствующих отдыху.
Мероприятия генерального плана
Рекомендуются, с учетом финансовых возможностей, предусмотреть мероприятия в части организации мест массового отдыха на территории Сосновского сельсовета.

[bookmark: _Toc198890345]2.15.3. Места отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия населения. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Согласно данным Министерства образования Пензенской области, размещенным на сайте https://minobr.pnzreg.ru на территории муниципального образования Сосновский сельсовет действуют:
- детский Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "Росток" на базе МБОУ СОШ с. Сосновка;
 -детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Исток» на базе филиала МБОУ СОШ с. Сосновка в с. Пазелки. 
Также, для отдыха детей в каникулярное время могут быть использованы загородные оздоровительные лагеря, детские санатории, лагеря труда и отдыха, расположенные на территории Пензенской области и Российской Федерации.
Анализ сложившейся ситуации выявил следующее:
- на базе образовательной организации функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- здания школ, находятся в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Выводы:
- требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию существующих зданий школ.
Планируемое развитие
Вопросы организации и создания места отдыха детей в каникулярное время относятся к полномочиям муниципального района. В связи с этим, планируемое развитие может предусматриваться в СТП Бессоновского района. Мероприятий, предусмотренных СТП Бессоновского района, на территории Сосновского сельсовета не планируется. 
Мероприятия генерального плана
В соответствии с полномочиями Сосновского сельсовета мероприятия в области объектов отдыха детей в каникулярное время не планируются.

[bookmark: _Toc198890346]2.16. Историко-культурное наследие
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с последующими изменениями).
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 
- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: 
а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 
в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 
Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ. Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Сосновского сельсовета объектов культурного наследия нет.

[bookmark: _Toc198890347]2.17. Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
[bookmark: _Hlk185329201]Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Сведения об ООПТ содержатся в Государственном кадастре особо охраняемых природных территорий. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
На территории сельского поселения Сосновского сельсовета отсутствуют особо охраняемые природные территории.
[bookmark: _Toc198890348]2.18. Охрана окружающей среды
[bookmark: _Toc198890349]2.18.1. Охрана атмосферного воздуха
На территории Сосновского сельсовета состав источников постоянного загрязнения атмосферного воздуха представлен автомобильным транспортом, объектами, связанными с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, объектами обращения с отходами производства и потребления. 
По территории сельсовета проходит автодорога регионального значения, что способствует интенсивности транспортных потоков на территории сельсовета, что дает основание считать, что выбросы от автомобильного транспорта будут оказывать влияние на окружающую среду и атмосферный воздух. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. 
Основной причиной загрязнения воздушного бассейна является увеличение количества автотранспорта, его изношенность, выбросы двигателей автомобилей и некачественное топливо.
Объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции представлены предприятиями, связанными с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Мощность этих предприятия не оказывает существенного воздействия на качество атмосферного воздуха. 
При определенных ситуациях негативное влияние на качество атмосферного воздуха могут оказывать объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки на территории сельсовета отсутствуют. На объектах обращения с отходами соблюдаются правила эксплуатации и ограничения, связанные с хозяйственной деятельностью. 
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; 
- ликвидация всех несанкционированных свалок;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (приведение технического состояния существующих дорог в соответствие с интенсивностью движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);
- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

[bookmark: _Toc198890350]2.18.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водных объектов поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.
Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует соблюдать ограничения и запреты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, способствующие снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. 
В сельсовете существует проблема с бытовыми и производственными стоками. 
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. На территории Сосновского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Ряд производственных объектов и жилой зоны пользуются выгребными ямами, что не соответствует современным природоохранным требованиям.
В качестве мер необходимо применение для очистки бытовых и производственных стоков малых очистных сооружений.
В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС. 
Негативное воздействие на состояние водного бассейна при неправильной эксплуатации оказывают объекты обращения с отходами, в том числе объекты утилизации биологических отходов и несанкционированные свалки. На территории сельсовета нет объектов утилизации биологических отходов, несанкционированные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов отсутствуют.

[bookmark: _Toc198890351]2.18.3. Охрана земельных ресурсов, растительного и животного мира
Среди негативных процессов ухудшающих состояние почв на территории сельсовета являются водная эрозия и образованием оврагов. Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова, из-за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав. 
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основные профилактические мероприятия на почвах, загрязненных тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); 
- возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;
- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования, почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»).

[bookmark: _Toc198890352]2.18.4. Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по снижению негативных последствий
Экологическая ситуация в сельсовете, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельсовета присутствуют предприятия III-V класса вредности с СЗЗ 50-300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды сельсовета являются:
· по шуму, атмосферному воздуху и почве - автомобильные дороги;
· по почвам и воде - производственные объекты.
Загрязнение воды, почвы
Существующее положение на территории сельсовета по водоотведению удовлетворительное. Многие объекты производственной зоны и жилой зоны, пользуются выгребными ямами. 

Состояние площадки твердых коммунальных отходов (ТКО)
В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается незначительной антропогенной нагрузке. На территории Сосновского сельсовета несанкционированные свалки, площадки накопления крупногабаритных отходов и полигоны твердых бытовых отходов отсутствуют. 
Состояние скотомогильников
На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют. 
Воздействия транспортного комплекса на воздушный бассейн
В сельсовете транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении чрезвычайной ситуации представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха является автомобильный и трубопроводный транспорт.
Автомобильный транспорт
Рост числа транспортных средств, приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500 м. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативных видов топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за исправностью работы двигателей внутреннего сгорания. 
Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы их развития. 
Трубопроводный транспорт
Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.
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Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате выброса газа и згорания его, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов. 


[bookmark: _Toc121908430][bookmark: _Toc198890353]3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

[bookmark: _Toc170230125]Сведения о планируемых для размещения на территории Сосновского сельсовета объектах местного значения поселения, обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице представлены в таблице 23.
Таблица 23.
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Статус объекта
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Характеристика объекта
	Срок реализации
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Объекты водоснабжения

	11
	Объекты водоснабжения
	Артезианская скважина
	Бессоновский район, Сосновский сельсовет, с. Лопуховка
	Планируемый к размещению
	Жилая
	18, 5 м³/час
	2026-2028
	Обеспечение
территории населенного пункта эффективной системой водоснабжения
	Обеспечение существующей территории водоснабжением
	СЗО устанавливается проектом соответствующей документации

	22
	Объекты водоснабжения
	Сети водоснабжения
	Бессоновский район, Сосновский сельсовет, с. Лопуховка
	Планируемый к размещению
	Жилая
	5 км
	2026-2028
	Обеспечение
территории населенного пункта эффективной системой водоснабжения
	Обеспечение
существующей территории инженерными сетями
	СЗО устанавливается проектом соответствующей документации

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).



[bookmark: _Toc198890354][bookmark: _Hlk185330094]4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения Сосновского сельсовета в рамках проекта внесения изменений в Генеральный план направлен на обеспечение возможности развития экономики в целом, с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально- экономического развития.
В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области даны предложения по планируемым для размещения объектам местного значения в следующих областях – артезианская скважина и сети водоснабжения.
Размещаемые объекты местного значения окажет положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечит повышение уровня жизни населения, повышение привлекательности поселения для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности, увеличения инвестиционной привлекательности, создаст условия для дальнейшего стабильного развития территории сельсовета.
Размещение объекта на территории поселения не приведет к изменениям сложившегося строения Сосновского сельсовета, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования.
[bookmark: _Toc110497631]
[bookmark: _Toc198890355]5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.
Сведения о планируемых для размещения на территории Сосновского сельсовета объектах федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района, обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения муниципального района и оценка их возможного влияния на комплексное развитие этих территории представлены в таблице 24.
Таблица 24.
	№
п/п
	Вид объекта*
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Значение объекта/
статус объекта/
срок реализации
	Функциональная зона (за исключением линейных объектов)
	Оценка влияния на комплексное развитие территории
	Обоснование
	Вид планируемой зоны с особыми условиями/ количественный показатель

	Инженерная инфраструктура

	1
	Магистральный нефтепровод
	Линейная производственно-диспетчерская станция «Пенза». Строительство. 2 этап
	Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет
	ФЗ/планируемый к размещению/2025
	-
	Совершенствование системы транспортировки нефти 
	СТП Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
	Охранная зона устанавливается
проектом
соответствующей
документации,
но не менее 25 м от оси трубопровода с каждой стороны

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793» (с последующими изменениями).




 В соответствии с утвержденными документами территориального планирования субъекта РФ, а именно Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 №431-пП (с последующими изменениями) на территории Сосновского сельсовета не планируются объекты регионального значения.
Согласно письму ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» от 14.02.2025 №3-4/516/1-р на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2025 году не предусмотрена.

[bookmark: _Toc170230128][bookmark: _Toc198890356]6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района, а именно Схемой территориального планирования Бессоновского района Пензенской области, утвержденной решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 26.12.2012 №98-11/3 (с последующими изменениями) на территории Сосновского сельсовета не планируется объекты местного значения муниципального района.

[bookmark: _Toc170230129][bookmark: _Toc198890357]7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[bookmark: _Toc198890358][bookmark: _Toc495916900]7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) — это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей («ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.02.2023 №80-ст).
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.
К природным чрезвычайным ситуациям относятся:
- геологические опасные явления: осыпи, склонные смывы, просадка лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури;
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;
- гидрологические опасные явления: высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление);
- природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары.
Опасные геологические процессы
На территории сельсовета отсутствуют территории, подверженные опасным геологическим процессам. Риски возникновения чрезвычайной ситуации отсутствуют, т.к. сельсовет расположен в сейсмоустойчивой зоне, ввиду равнинного рельефа местности. Риски возникновения лавин, селей и оползней на территории сельсовета нет в связи с отсутствием горных массивов.
Опасные метеорологические явления и процессы
На территории сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.
Из них наибольшую повторяемость имеют: ливневые дожди, град, ураган, смерчи, снежные заносы, гололёдные явления.
Для предотвращения риска возникновения природных ЧС, связанных с метеорологическими явлениями необходимо:
- своевременное введение соответствующих режимов функционирования и надлежащих уровней реагирования на чрезвычайные ситуации для органов управления и сил РСЧС, организовывать распределение (перераспределение) сил и средств;
- организовать своевременное оповещение и информирование населения о прогнозируемых метеорологических явлениях, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и порядке их действий;
- организовать работу по развертыванию оперативных штабов по контролю за складывающейся обстановкой; 
- проверять готовность пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания;
- организовать контроль за выполнением комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.
Подверженность территории Сосновского сельсовета опасным метеорологическим процессам обуславливается климатом и географическим расположением сельсовета. Риски возникновения чрезвычайной ситуации маловероятны в связи с проведением превентивных мероприятий.
Гидрологические опасные явления
К опасным (стихийным) гидрологическим явлениям относятся явления (при половодьях, паводках, заторах, зажорах, нагонах и т.д.), сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах (озерах, водохранилищах, прудах) и водотоках (реках, каналах, ручьях), превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов.
Согласно сведениям ЕГРН на территории Сосновского сельсовета зоны затопления и подтопления не установлены.
Природные пожары
Природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
Источниками возникновения природных пожаров на территории сельсовета могут являться грозовые разряды, пал сухой травы, неосторожное обращение с огнем, поджоги.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, лесной фонд Пензенской области, по данным сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года, утвержденным Распоряжением Губернатора Пензенской обл. от 14.03.2024 №112-р «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2024 года» был дифференцирован по пяти  классам пожарной опасности: I и II классы пожарной опасности – 19,8% общей площади, III класс – 27,7%, IV класс – 45,0%, Vкласс – 0,017%.
[bookmark: _Hlk191461115]На территории Сосновского сельсовета средний класс природной пожарной опасности – III,2, что свидетельствует о малой пожарной опасности.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 04.04.2024 №183-пП 
«О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2024 года», на территории Сосновского сельсовета к территориям, подверженным угрозе лесных пожаров относится д. Александровка, с. Лопуховка, с. Пазелки. 
 Для предотвращения риска возникновения природных ЧС связанных с возникновением природных пожаров необходимо:
- обеспечивать очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
- запрещать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;
- принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

[bookmark: _Toc198890359]7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
[bookmark: _Toc36208233]Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде («ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 
№362).
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов, аварии грузовых и пассажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, крупные автомобильные катастрофы, аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и тоннелях, аварии на магистральных трубопроводах;
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на различных видах транспорта, жилых и общественных зданиях, в местах падения неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно-химически опасных выществ (АХОВ) при их производстве, переработке или хранении (захоронении), тренспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на АЭС, аварии транспортных средств;
-аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ), на предприятиях промышленности и в научно- исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;
- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений, элементов транспортных коммуникаций;
- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электрических контактных сетей;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;
- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;
- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях. 
На территории Сосновского сельсовета наиболее вероятны техногенные чрезвычайные ситуации обусловленные:
- авариями на коммунальных системах (с учетом износа и готовности объектов ЖКХ, запасами топливно-энергетических ресурсов);
- пожарами в жилом секторе и на объектах народного хозяйства;
- крупными авариями на автомобильных дорогах. 
Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.
Наиболее распространенным техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. 
Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. 
Источники возникновения ЧС на объектах транспорта
Источники возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на автомобильном транспорте могут быть аварии транспортных средств, перевозящие химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельсовета. 
Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, наличием неблагоприятных факторов для безопасного движения. 
По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения, что не исключает возможности перевозки опасных грузов. 
По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами - 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.
Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов существуют.
На территорииСосновского сельсовета мероприятия по строительству/реконструкции объектов, являющихся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте не запланированы.
Источники возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта 
На территорииСосновского отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.
Источники возникновения ЧС на химически опасных объектах (далее – ХОО)
ЧС с выбросами химических веществ – это аварии на крупных производственных мощностях, крупных элементах транспортной инфраструктуры (например, железнодорожных и морских вокзалах и портах), которые могут привести к заражению окружающей среды опасными для человека химическими элементами.
На территории Сосновского сельсовета ХОО отсутствуют.
Источники возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах (далее – РОО)
РОО - научные, народнохозяйственные (промышленные) или оборонные объекты, при разрушениях которых могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений, а также заражение среды.
На территории Сосновского РОО отсутствуют.

Источники возникновения ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем) (далее – ПВО).
Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. Согласно информации АО «Транснефть -Дружба» на территории Сосновского сельсовета Бессоновского района расположены магистральные трубопроводы и НПС, принадлежащие на праве собственности АО «Транснефть – Дружба» и относящиеся к опасным производственным объектам 1 класса опасности: 
- МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» Ду 1000; 
- МН «Куйбышев-Унеча-2»; 
- МНПП «Уфа-Западное направление»; 
- НПС «Пенза-1». 
Сведения по объему потенциальноопасного вещества при возможных авариях на объектах трубопроводного транспорта отсутствуют. Для объекта трубопроводного транспорта границы поражающего воздействия при возможных авариях определены как зона минимальных расстояний такого объекта.
Зона минимальных расстояний магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) — это расстояние от оси подземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Понятие «зона минимальных расстояний» регламентировано СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы». Зона минимальных расстояний необходима для обеспечения безопасности населения, то есть для защиты от воздействия особо опасного объекта на население в случае возникновения аварии.
Таким образом, территория в зоне минимальных расстояний магистральных или промышленных трубопроводов является территорией, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (отображена на Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Источники возникновения ЧС на гидродинамически опасных объектах (далее – ГДОО)
Гидродинамически опасные объекты — это гидротехнические сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и запруды.
Гидродинамическая авария — это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании осуществления мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе:
- установление критериев их безопасности;
- оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием;
- обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение; 
- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
На территории Сосновского сельсовета гидродинамическую опасность могут представлять пруды.
Источники возникновения ЧС на бактериологических опасных объектах (далее – БОО)
БОО - предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием, так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности и пр.
На территорииСосновского сельсовета БОО отсутствуют.

[bookmark: _Toc198890360]7.3. Возможные последствия аварий с участием ХОО, РОО, ПВО, ГДОО
Все аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:
первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора), со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);
вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);
третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);
четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);
шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).
В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:
Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.
Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.
Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.
Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.
В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.
Возможные последствия аварий с участием взрывопожароопасных веществ
Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ), могут быть:
- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (далее - ТВС);
- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;
- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.
Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 куб. м.
В зависимости от места возможной аварии, количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.
Выводы:
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях необходимо устранить причины возникновения таких ситуаций и в первую очередь несоблюдение правил перевозки опасных грузов и правил безопасности дорожного движения всеми участниками движения, а также обеспечить содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог.
Возможные последствия аварий на гидродинамически опасных объектах
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть:
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;
- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.
Выводы:
Для предотвращения риска необходимо поддерживать в исправном состоянии оборудование ГТС и водопропускных сооружений. Производить расчистку русла рек.
Возможные последствия аварий на потенциально опасных объектах (газоснабжения, газораспределения, объектах хранения нефтепродуктов и газа, объектах коммунальных систем).
Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций. 
Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных продуктов. 
По своей специфике и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.
При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. 
В зависимости от диаметра газопровода, рабочего давления, характера повреждения возможны разрушения и поражения людей на значительном расстоянии от места аварии.
Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».
Выводы:
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах газоснабжения необходимо гражданам и хозяйствующим субъектам соблюдать ограничения и запреты деятельности в охранных зонах сетей газораспределения.
Аварии на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения, электроэнергетических системах могут возникать в связи с природными явлениями и нарушениями при эксплуатации.

[bookmark: _Toc198890361]7.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами.
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными и ветеринарными правилами СП 3.1.096-96 «Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23.
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.
Источники возникновения инфекционной заболеваемости людей 
Источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).
На территории Сосновского сельсовета существуют 3 кладбища традиционного захоронения. В целях профилактики ЧС необходимо соблюдение правил эксплуатации таких объектов, а также соблюдение ограничений в их санитарно-защитных зонах.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся на основании федерального законодательства в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.
[bookmark: _Hlk191462276]Исходя из статистики в Сосновском сельсовете маловероятно возникновение эпизоотий. 
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 
В целях профилактики необходимы постоянные превентивные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности:
- организация проведение инструктажа с лицами, участвующими в противоэпизоотических мероприятиях, по правилам безопасности при обращении с животными, потенциально инфицированными вирусом, при необходимости с привлечением специалистов государственной ветеринарной службы;
- проведение ежедневного контроля охраны территории от заноса заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза животных, продуктов животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и зарубежья;
- информирование населения через средства массовой информации; 
- проведение в плановом режиме головообработки животных (вакцинация), диагностические исследования, дезинфекции помещений. 
Источники возникновения инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных растений.
Исходя из статистики в Сосновском сельсовете маловероятно возникновение неблагоприятной обстановки, связанной с сельскохозяйственными вредителями.
Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

[bookmark: _Toc198890362]7.5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории в зависимости от потенциальной опасности таких объектов
На территории Сосновского сельсовета планируемые для размещения объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты местного значения поселения, оказывающие влияние на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения потенциальной опасности указанных объектов, отсутствуют.

[bookmark: _Toc198890363]7.6. Ограничения на размещение объектов местного значения поселения в зонах возможных опасностей
Зона возможных опасностей - зона возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва. 
Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых могут оказаться объекты при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в том числе зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении объекта относительно зоны световой маскировки (или светомаскировки) определяются на основании свода правил «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр и с учетом исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зонам возможных опасностей, а именно: 
- зоне возможных разрушений; 
- зоне возможных сильных разрушений; 
- зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
- зоне возможного катастрофического затопления; 
- зоне возможного химического заражения; 
- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне также следует разрабатывать и проводить с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций и входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.  
Зоны возможных опасностей, оказавшие влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения на территории Сосновского сельсовета, отсутствуют.

[bookmark: _Toc198890364]7.7. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Ключевым фактором для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и предотвращения ущерба гибели людей является своевременная подготовка к возможным ЧС, формирование системы своевременного и оперативного предупреждения граждан о возникающих авариях и опасные ситуациях природного характера, при этом важно заблаговременно обучить граждан правильным действиям в случае их возникновения. 
В этих целях в Сосновском сельсовете для поселения в целом и каждого населенного пункта, входящего в его состав разработаны паспорта территории, где описываются возможные риски чрезвычайных ситуаций, источники ЧС, дается расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, перечисленных выше, даются схемы взаимодействия привлекаемых сил, приводятся соответствующие графические схемы.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно- спасательных работ (Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями). В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1. реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
1. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
1. разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
1. разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
1. установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
1. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
1. обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
1. организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
1. социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Общие требования пожарной безопасности к сельским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны регламентируются главой 17 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями). Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №181 с изменениями и дополнениями).
На территории сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К таким источникам относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии со следующими положениями:
-забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве;
	-использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым  водопроводом. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.
Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений устанавливаются Сводом правил СП 8.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178).
На территории Сосновского сельсовета дислоцируется отдельный пост с. Чемодановка МКУ МПО Бессоновского района (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 45).
В соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Нормативное время прибытия обеспечивается.
Вместе с этим, Сосновский сельсовет находится в районе выезда 23 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пензенской области (подразделение расположено по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Нагорная, д. 6Б). 
Учитывая, что объема воды для тушения пожара в цистернах пожарных автомобилей ограничено, необходимо наличие в населенных пунктах пожарных гидрантов, пожарных резервуаров или водоемов. При этом на водоемах должны быть оборудованы пирсы для круглогодичного забора воды. К пирсам должна быть устроена дорога, обеспечивающая подъезд не зависимо от погодных условий.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Два раза в год производится проверка их технического состояния.
В настоящее время на территории сельсовета находятся 6 пожарных гидрантов (в с.Сосновка - 2, с.Пазелки – 1, д.Васильевка – 1, д.Никольское – 1, с.Лопуховка - 1), 2 пожарных резервуара (с.Пазелки, ул.Интернациональная, 3 территория школы), 10 пожарных кранов (с.Сосновка – 6, д.Александровка – 1, с.Пазелки – 1, с.Лопуховка – 2).
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
8. развитие систем водоснабжения;
8. ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- ремонт существующих пожарных водных источников. 
Мероприятия по предотвращению ЧС на транспорте
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на транспорте на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги.


[bookmark: _Toc198890365]8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов, в связи с включением/исключением земельных участков, которые внесены в ЕГРН в/из границ населенных пунктов и корректировкой ее (границы) по границам естественных и искусственных объектов.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения отражены в таблице 25.
Таблица 25.
	№ п/п
	Категория земель, перевод из которой осуществляется по данным ЕГРН
	Кадастровый номер земельного участка или квартала
	Площадь, га
	Категория земель, перевод в которую осуществляется/ цели планируемого использования земельных участков
	Примечание

	с. Пазелки

	1
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка 
58:05:0000000:274
	0,3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	с.Лопуховка

	2
	Земли населенных пунктов
	часть территории Ахунского лесничество в Пензенской области 58:00-15.6
	3,7
	Земли лесного фонда
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	с. Сосновка

	3
	Земли населенных пунктов
	часть территории Ахунского лесничество в Пензенской области 58:00-15.6
	0,31
	Земли лесного фонда
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН

	д. Васильевка

	4
	Земли населенных пунктов
	часть земельного участка 
58:05:0000000:1658
	0,04
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	корректировка/ уточнение границы по сведениям ЕГРН



[bookmark: _Toc198890366]9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории Сосновского сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.
[bookmark: _Toc198890367] 10. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 26.
Таблица 26.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Расчетный срок 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Территории

	1
	Общая площадь муниципального образования 
	га
	28190,91
	28190,91

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения:
	га
	11999,72
	10905,66

	1.1.1
	Земли населенных пунктов
	га
	1781,67
	1771,92

	1.1.2
	с.Сосновка
	га
	478,48
	476,35

	1.1.3
	с.Лопуховка
	га
	414,99
	407,97

	1.1.4
	с.Пазелки
	га
	372,49
	372,18

	1.1.5
	д.Васильевка
	га
	201,69
	199,32

	1.1.6
	д.Никольское
	га
	94,48
	94,86

	1.2
	д.Александровка
	га
	219,54
	221,24

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	га
	733,62
	1811,95

	1.4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	4,4
	26,6

	1.5
	Земли лесного фонда 
	га
	13671,5
	13674,76

	2. Функциональные зоны

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	1680,95
	1672,41

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	4,54
	4,54

	2.3
	Общественно-деловые зоны
	га
	18,1
	18,1

	2.4
	Производственная зона
	га
	26,84
	26,84

	2.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	546,62
	546,69

	2.6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	155,05
	280,05

	2.7
	Зона садоводства, огородничества
	га
	620,29
	620,29

	2.8
	Зоны рекреационного назначения
	
	4,4
	26,8

	2.9
	Зона кладбищ
	га
	6,49
	6,49

	2.10
	Зона складирования и захоронения
отходов
	га
	120,72
	13,58

	2.11
	Зона режимных территорий
	га
	5,93
	5,93

	2.12
	Иные зоны
	га
	15,31
	15,26

	3.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.2
	Общеобразовательная организация
	ед.
	2
	2

	3.3
	Клубные учреждения
	ед.
	1
	1

	3.4
	ФАП
	ед.
	3
	3

	3.5
	Врачебная амбулатория
	ед.
	1
	1

	3.6
	Отделение связи
	ед.
	2
	2

	3.7
	Магазины
	ед.
	19
	19

	3.8
	Библиотека
	ед.
	3
	3

	3.9
	Отделение «Сбербанка России»
	ед
	1
	1

	4.Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность автомобильных
дорог (в границах поселения):
	
	
	

	4.1.2
	регионального значения
	км
	13,6
	13,6

	4.1.3
	местного значения
	км
	32,65  
	78,05

	5.Инженерная инфраструктура

	5.1
	Артезианские скважины
	ед.
	11
	11

	5.2
	Водонапорные башни
	ед.
	11
	11

	5.3
	Электроподстанции
	ед.
	2
	2

	5.4
	Трансформаторные подстанции
	ед.
	37
	37

	6.Санитарная очистка территории

	6.1
	Кладбище
	ед.
	4
	4

	6.2
	Скотомогильники
	ед.
	-
	-

	6.3
	Полигон ТКО
	ед.
	-
	-

	7. Население

	7.1
	Численность населения 
	Чел.
	5105
	4 758




Численность населения
Ряд 1	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	5082	5078	5084	5093	5103	5109	5082	5097	5108	5111	5109	5105	Годы 

количесво. чел
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