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[bookmark: _Toc139296422]Статья 18. Общие положения о градостроительном регламенте 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 
4. Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены статьей 25 настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.
8. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
9. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
12. В случае, если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

[bookmark: _Toc139296423]Статья 19. Виды разрешенного использования. 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 
- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования; 
- вспомогательные 	виды 	разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
2. Виды разрешенного использования (далее - ВРИ) земельных участков в настоящих Правилах определяются в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». (Приложение №1 к градостроительному регламенту).

[bookmark: _Toc139296424]Статья 20. Градостроительные регламенты для жилых зон

В состав жилых зон включены:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
- зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2);
-зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3);
- зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-4).
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Земельный участок для индивидуального жилищного строительства предназначен для возведения одного жилого дома и размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, необходимых для его обслуживания. Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодом 2.1 не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного проживания.
В соответствии с Классификатором, вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Индекс: Ж-1. 
Зона установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов не выше трех этажей.
Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий современной малоэтажной застройки (индивидуальными и блокированными жилыми домами), где преимущества жилья с отдельным входом для большинства домохозяйств и собственным участком сочетаются с наличием в пешеходной доступности объектов торговли и услуг. Сочетание в одной зоне двух типов застройки предусмотрено в целях более рационального использования территории с учетом ее планировочных особенностей, а также параметров земельных участков. 
Общие параметры застройки:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в части  минимальной и максимальной площади не подлежат установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил.
Минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению для земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил.
При проведении реконструкции объекта капитального строительства, введенного в гражданский оборот или на строительство (реконструкцию) которого в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство (реконструкцию) до утверждения Правил застройки, и который расположен с отклонением от параметров разрешенного строительства в части отступов от границ земельного участка, определенных градостроительным регламентом в составе настоящих Правил, допустимые отступы от границ земельного участка устанавливаются равными расстоянию от существующего места размещения объекта капитального строительства до границ земельного участка в случае, если такое расстояние не менялось с момента утверждения настоящих Правил. 
Градостроительные регламенты для зоны застройки индивидуальными жилыми домами представлены в таблице 1.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Индекс: Ж-2. 
Зона установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов. Территориальная зона выделена для формирования жилых районов малоэтажных многоквартирных домов не выше четырех этажей включительно и малоэтажной жилой застройки с участками при квартирах, блокированной жилой застройки с минимально разрешенным набором услуг местного значения, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Градостроительные регламенты для зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки представлены в таблице 2.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Индекс: Ж-3. 
Зона установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов. Территориальная зона выделена для формирования жилых районов многоквартирных домов не выше восьми этажей включительно и малоэтажной жилой застройки с участками при квартирах, блокированной и секционной с минимально разрешенным набором услуг местного значения, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Градостроительные регламенты для зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки представлены в таблице 3.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Индекс: Ж-4. 
Зона установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов. Территориальная зона выделена для формирования жилых районов многоквартирных домов не выше трех этажей включительно и малоэтажной жилой застройки с участками при квартирах, блокированной и секционной с минимально разрешенным набором услуг местного значения, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Градостроительные регламенты для зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки представлены в таблице 4.

[bookmark: _Toc139296425]Статья 21. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:
- многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1).

Многофункциональная общественно-деловая зона
Индекс: ОД-1. 
Зона установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. Территориальная зона выделена для размещения объектов здравоохранения, социального и коммунально-бытового назначения, культуры, образования, науки, спорта, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
Градостроительные регламенты для многофункциональной общественно-деловой зоны представлены в таблице 5.

[bookmark: _Toc139296426]Статья 22. Градостроительные регламенты для производственной зоны и зоны транспортной инфраструктуры.
Производственная зона и зона транспортной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В состав производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур включены:
- производственная зона (П-1);
- зона транспортной инфраструктуры (ТР-1).

Производственная зона
Индекс: П-1. 
Территориальная зона выделена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Градостроительные регламенты для производственной зоны представлены в таблице 6.

Зона транспортной инфраструктуры
Индекс: ТР-1.
Территориальная зона выделена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Градостроительные регламенты для зоны транспортной инфраструктуры представлены в таблице 7.

[bookmark: _Toc139296427]Статья 23. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включены:
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-1);
- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Индекс: СХ-1.
Территориальная зона выделена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.
Градостроительные регламенты для производственной зоны сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице 8.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 
Индекс: СХ-2.
Территориальная зона выделена для территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (в том числе сельскохозяйственных угодий) в границах населенных пунктов без права возведения объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ представлены в таблице 9.

[bookmark: _Toc139296428]Статья 24. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В состав рекреационных зон включены:
- зона отдыха (Р-1).

Зона отдыха
Индекс: Р-1
Территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.
Градостроительные регламенты для зоны отдыха представлены в таблице 10.

[bookmark: _Toc139296429]Статья 25. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав зон специального назначения включены:
- зона кладбищ (СН-1);
- зона режимных территорий (СН-2).
Зона кладбищ
Индекс: СН-1
Территориальная зона выделена для организации мест погребения, кремации и размещения объектов, предназначенных для оказания ритуальных услуг.
Градостроительные регламенты для зоны кладбищ представлены в таблице 11.

Зона режимных территорий
Индекс: РТ-1
Территориальная зона выделена для размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей, размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий, размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности, размещение объектов коммунального назначения.
Градостроительные регламенты для зоны кладбищ представлены в таблице 12.
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	[bookmark: _Toc139296432]Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	800 (600) *
	1500(4000) *
	5
	3
	3 этажа/20м****
	60

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	800 (600) *
	1500(4000) *
	5
	3
	3 этажа/20м****
	60

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	200 (400) **
	400 (1500) ***
	5 
	3 
	3 этажа/20м****
	30 (для блокированных домов, состоящих из 2-х блоков)
80 (для блокированных домов, состоящих из 3-х блоков и более)

	*За скобками- площадь земельных участков, право собственности на которые возникнет после утверждения настоящих Правил, в скобках - площадь земельных участков, право собственности на которые возникло до момента утверждения настоящих Правил.
** Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 400 кв. м площадь участка для одного блока блокированного дома, состоящего из 3-х блоков и более – 200 кв.м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 12 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из  3-х блоков и более не подлежит установлению.
***  Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 1500 кв. м, площадь участка для одного блока блокированного дома состоящего из 3-х блоков и более - 400 кв. м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 30 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из   3-х блоков и более не подлежит установлению.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	Не подлежит установлению* 

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению 
	200
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	2000 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	400 
	Не подлежит установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается  на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	30
	1500
	5*
	3*
	3 этажа/20м
*
****
	70*

	
	
	*  не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи 

	3.3
	Бытовое обслуживание
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	600 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	60

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	100
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м
*
****
	60

	
	
	*Устанавливается для молельных домов. Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению.

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	1000 
	2500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	600 
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.8.1
	Государственное управление
	600
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.1
	Деловое управление
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.3
	Рынки
	600 
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.4
	Магазины
	400 
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.7

	Гостиничное обслуживание

	600 
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению*
	5
	3
	1 этаж/6м****
	80

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов.

	
2.7.1
	
Хранение автотранспорта
	Не подлежит установлению *

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения.  

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).
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	[bookmark: _Toc139296435]Ж-2  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	400 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	60

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	200 (400) **
	400 (1500) ***
	5 
	3 
	3 этажа/20 м****
	30 (для блокированных домов, состоящих из 2-х блоков)
80 (для блокированных домов, состоящих из 3-х блоков и более)

	
	
	** Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 400 кв. м площадь участка для одного блока блокированного дома, состоящего из 3-х блоков и более – 200 кв.м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 12 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из  3-х блоков и более не подлежит установлению.
***  Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 1500 кв. м, площадь участка для одного блока блокированного дома состоящего из 3-х блоков и более - 400 кв. м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 30 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из   3-х блоков и более не подлежит установлению.

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежит установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения.  

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежит установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	3.2.3
	Оказание услуг связи 
	30
	1500
	5*
	3*
	3 этажа/20м****
*

	70*

	
	
	*не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи 

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению 
	200
	1500
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	400 
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование
	2000 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	400 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	2000 
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.4
	Магазины
	400
	2500
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается  на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	
	
	
	
	
	
	
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	20 
	1000 
	1 
	1 
	1 этаж/5м****
	100

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	100
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
*
	60

	
	
	*Устанавливается для молельных домов. Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению.

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	1000 
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.8.1
	Государственное управление
	1000 
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.1
	Деловое управление
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.3
	Рынки
	600 
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению*
	5
	3
	1 этаж/6м****
	80

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов.

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки*
	200 
	1000 
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей*
	200
	1000
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).



[bookmark: _Toc139296436]Таблица 3

	[bookmark: _Toc139296437]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296438]Ж-3  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)  

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


	2.5
	Среднеэтажная  жилая застройка
	2000 
	Не подлежит установлению*
	5
	Не подлежит установлению*
	8 этажей, включая мансардный/36м****
	60

	
	
	*определяется   исходя из требований технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения  

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом  технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	3.2.3
	Оказание услуг связи 
	400  
	2000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
*

	70

	
	
	*  не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению 
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	600 
	5000
	5
	3
	8 этажей/36м****
	70

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование
	2000 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	400 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 

	1500 

	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	2000 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.4
	Магазины
	200
	1600
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*


	
	
	*Устанавливается  на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	200 (400) **
	400 (1500) ***
	5 
	3 
	3 этажа/20м****
	30 (для блокированных домов, состоящих из 2-х блоков)
80 (для блокированных домов, состоящих из 3-х блоков и более)

	** Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 400 кв. м площадь участка для одного блока блокированного дома, состоящего из 3-х блоков и более – 200 кв.м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 12 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из  3-х блоков и более не подлежит установлению.
***  Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 1500 кв. м, площадь участка для одного блока блокированного дома состоящего из 3-х блоков и более - 400 кв. м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 30 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из   3-х блоков и более не подлежит установлению.

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	400 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	60

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	20 
	1000 
	1 
	1 
	1 этаж/5м****
	
100

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	100
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м
*
****
	60

	
	
	*Устанавливается для молельных домов. Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению.

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	1000 
	5000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.8.1
	Государственное управление
	1000 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.1
	Деловое управление
	200 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.3
	Рынки
	600
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	1500 
	5
	3
	8 этажей/36м****
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению*
	5
	3
	1этаж/6м****
	80

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки*
	200 
	1000 
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей*
	200
	1000
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).



	[bookmark: _Toc139296439]Таблица 4

	[bookmark: _Toc139296440]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296441]Ж-4   ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 этажей и более)

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.6
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2500 
	Не подлежит установлению*
	5
	Не подлежит установлению*
	28 этажей/

	60

	
	
	*определяется   исходя из требований технических регламентов,  в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка
	2000 
	Не подлежит установлению*
	5
	Не подлежит установлению*
	8 этажей, включая мансардный/36м****
	60

	
	
	*определяется   исходя из требований технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и техническими регламентами, в зависимости от мощности объекта хранения.   

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	3.2.3
	Оказание услуг связи 
	30*
	1500*
	5*
	3*
	4 этажа/20м****
*
	70*

	
	
	*не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи 

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20м****


	70

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению 
	200
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	400 
	5000
	5
	3
	9 этажей/
	70

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование
	2000 
	Не подлежат установлению*


	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	400 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяется   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 

	600 

	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	2000 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	2500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.4
	Магазины
	200
	5000
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*


	
	
	*Устанавливается  на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	4 этажа/20м****
	70

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	200 (400) **
	400 (1500) ***
	5 
	3 
	3 этажа/20м****
	30 (для блокированных домов, состоящих из 2-х блоков)
80 (для блокированных домов, состоящих из 3-х блоков и более)

	** Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 400 кв. м площадь участка для одного блока блокированного дома, состоящего из 3-х блоков и более – 200 кв.м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 12 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из  3-х блоков и более не подлежит установлению.
***  Площадь участка одного блока блокированного дома, состоящего из 2-х блоков – 1500 кв. м, площадь участка для одного блока блокированного дома состоящего из 3-х блоков и более - 400 кв. м. Ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) для блокированного дома, состоящего из 2-х блоков - 30 м. Ширина и глубина участка для блокированных домов, состоящих из   3-х блоков и более не подлежит установлению.

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	600
	5000
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	60

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	20 
	1000 
	1 
	1 
	1 этаж/5м****
	
100



	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	100
	5000
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	60

	
	
	*Устанавливается для молельных домов. Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению.

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	1000 

	2500

	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.8.1
	Государственное управление
	1000 

	2500

	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.1
	Деловое управление
	200 

	1500 

	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.3
	Рынки
	600 
	2500
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	2500
	5
	3
	9 этажей/
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению*
	5
	3
	1этаж/6м****
	80


	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки*
	200 
	1000 
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети
	

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей*
	200
	1000 
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети
	

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).
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	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20м****


	70

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению 
	200
	1500
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	400 
	5000 
	5
	3
	9 этажей/
	70

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и  среднее общее образование
	2000 
	Не подлежат установлению*


	
	
	*определяются   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	400 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*определяются   исходя из требований нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты.

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	100
	5000
	5
	3
	3 этажа/20м****
	60

	
	
	*Устанавливается для молельных домов. Для церквей, соборов, храмов, часовен, мечетей, синагог предельное количество этажей или предельная высота не подлежит установлению.

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	400 
	5000
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	2000 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.4
	Магазины
	200
	5000
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.8.1
	Государственное управление
	1000 
	5000 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*


	
	
	*Устанавливаются на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	30
	1500
	5*
	3*
	4 этажа/20 м****
*
	70*

	
	
	*не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.1
	Деловое управление
	200 

	1500 

	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.3
	Рынки
	600
	5000
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	2500
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	5000
	5
	3
	9 этажей/
	70

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	500 
	Не подлежит установлению
	5
	3
	9 этажей/
	70

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	500 
	Не подлежит установлению
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	500 
	Не подлежит установлению
	5
	3
	Не подлежит установлению 
	70

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.1.7
	Спортивные базы
	500 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать действующие нормы проектирования, региональные градостроительные нормативы и  границы зон с особыми использования территории.

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей*
	200 

	1000 

	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки*
	200 
	1000 
	5
	3
	2 этажа/9м****
	80

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения.
Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения.  

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ


	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению* 
	5
	3
	1/6м****
	80


	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).
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	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	30
	1500
	5*
	3*
	4 этажа/20 м****
*
	70*

	
	
	*не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи 

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 

	1500 

	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	3.10.2
	Приюты для животных
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	4.1
	Деловое управление



	200 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Не подлежат установлению*


	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха

	500 
	Не подлежат установлению*


	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов , условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов.
Размещаются только на территориях, непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты .

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов, а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты.

	6.12
	Научно-производственная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты

	4.4
	Магазины
	200
	1600 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	6.0
	Производственная деятельность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты

	6.1
	Недропользование
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов,  условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты 

	6.2
	Тяжелая промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах. 

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	6.3
	Легкая промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от таких объектов до объектов иного назначения

	6.4
	Пищевая промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	6.5
	Нефтехимическая промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	6.6
	Строительная промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	6.7
	Энергетика
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	6.8
	Связь
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	6.9
	Склад
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	6.9.1
	Складские площадки
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	6.11
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению *

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов.

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей
	Не подлежат установлению *

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. 
 При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. 
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.2.4
	Общежития
	200 
	2000 
	3
	3
	4 этажа/20м****
	60

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).
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	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.4
	Передвижное жилье
	Не подлежат установлению

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом  технических регламентов, в том числе в области пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	500 
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов , условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов.

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей
	Не подлежат установлению *

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов.

	7.2.1
	Размещение автомобильных дорог
	Не подлежат установлению

	7.2.2
	Обслуживание перевозок пассажиров
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом  технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом  технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	Не подлежат установлению

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	200
	1500
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

	Не подлежат установлению*


	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом  технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	30
	1500
	5*
	3*
	4 этажа/20 м****
*
	70*

	
	
	*не распространяется на антенно-мачтовые сооружения связи

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).



[bookmark: _Toc139296451]Таблица 8
	[bookmark: _Toc139296452]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296453]СХ-1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	1.0
	Сельскохозяйственное использование*
	Не подлежат установлению

	
	
	* Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (Приказ  Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».)

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки

	3.10.2
	Приюты для животных
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов,  с учетом  технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	4.4
	Магазины
	200

	1600 

	5
	3
	3этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 

	1500 

	5
	3
	3этажа/20м****
	70

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению *

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов.

	11.2
	Специальное пользование водными объектами
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов,  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов,  условий технологических процессов и окружающей застройки

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов ,  условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты

	6.12
	Научно-производственная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов,  условий технологических процессов и окружающей застройки.
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от прилегающих  объектов , а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты

	6.4
	Пищевая промышленность
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов,  условий технологических процессов и окружающей застройки. При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные  зоны от указанных  объектов на объекты в иных территориальных зонах.

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	1500 
	5
	3
	4 этажа/20 м****
	70

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).



[bookmark: _Toc139296454]Таблица 9
	[bookmark: _Toc139296455]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296456]СХ-2  ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	13.2
	Ведение садоводства
	400
	1500 
	3
	3
	3 этажа/20 м****
	80


	13.1
	Ведение огородничества
	400
	1500 
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства

	4.4
	Магазины
	200
	1600 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается  на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	Не подлежат установлению

	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования

	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	11.2
	Специальное пользование водными объектами
	

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению
	5
	3
	1 этаж/6м****
	80


	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	600 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20 м****
	70

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, в том числе в области  пожарной безопасности, так же  условий технологических процессов и окружающей застройки.

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).
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	[bookmark: _Toc139296458]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296459]Р-1  ЗОНА ОТДЫХА

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.4
	Передвижное жилье
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.1.5
	Водный спорт
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.1.7
	Спортивные базы
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.3
	Охота и рыбалка
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	3этажа/20 м****
	70


	5.1.7
	Спортивные базы
	500 
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки.

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п.2 ч.4 и ч.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	           УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3этажа/20 м****
	70

	4.4
	Магазины
	200
	1600
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Необходимость размещения,  мощность  объектов и размеры  земельных участков определяется по результатам предпроектных изысканий, таких как ландшафтный анализ, анализ архитектурно-планировочной ситуации.

	4.8.1


	Развлекательные мероприятия *
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Необходимость размещения,  мощность  объектов и размеры  земельных участков определяется по результатам предпроектных изысканий, таких как ландшафтный анализ, анализ архитектурно-планировочной ситуации.

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению *

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов.

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).







[bookmark: _Toc139296460]Таблица 11
	[bookmark: _Toc139296461]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296462]СН-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	12.1
	Ритуальная деятельность
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Определяется на основе расчетов.

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг*
	Не подлежат установлению*


	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов, с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению*
	3
	3
	1 этаж/6м****
	80

	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов.

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).



[bookmark: _Toc139296463]Таблица 12
	[bookmark: _Toc139296464]ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	[bookmark: _Toc139296465]РТ-1  ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв.м
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %


	
	
	минимальная площадь земельных участков
	максимальная площадь земельных участков
	размещенных вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог
	размещенных вдоль других сторон земельного участка
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	Не подлежат установлению*

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки.

	4.9
	Служебные гаражи
	Не подлежат установлению*
	3
	3
	1 этаж/6м****
	80

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта и его габаритов и требований технических регламентов.

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	400 
	2000 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	80

	8.4
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Не подлежат установлению* 

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки.

	7.2
	Автомобильный транспорт

	Не подлежат установлению* 

	
	
	* Требуемая площадь определяется в зависимости от количества автотранспорта, его габаритов и требований технических регламентов.

	8.0
	Обеспечение обороны и безопасности


	Не подлежат установлению* 

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов, условий технологических процессов и окружающей застройки

	8.1
	Обеспечение вооруженных сил
	Не подлежат установлению* 

	
	
	* Принимаются в процессе проектирования конкретных объектов  с учетом технических регламентов и условий технологических процессов и окружающей застройки

	12.0
	Земельные участки
 (территории) общего пользования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

	      УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Не подлежат установлению*

	
	
	*Устанавливается на основе расчетов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и технических регламентов, в зависимости от мощности объекта хранения. 
При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать влияние  указанных  объектов на  иные объекты, в том числе в иных территориальных зонах.

	4.4
	Магазины
	200
	1600
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	4.6
	Общественное питание
	200 
	1500 
	5
	3
	3 этажа/20м****
	70

	

	**** Высота-вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол; шпиль; башня и т.п.).






[bookmark: _Toc139296466]Статья 26. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности  не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос
1.В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
7. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
8. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
9. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
10. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
11. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
12. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
13. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
[bookmark: Par977]14. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
15. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: Par994]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
15.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
15.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
15.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
[bookmark: Par1007]16. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
17. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения
В соответствии со ст.43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в водные объекты запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02. (документ утрачивает силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее - ЗСО). 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника
Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находится не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Мероприятия по первому поясу 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 
[bookmark: p7]Мероприятия по второму и третьему поясам 
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 
Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 
Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в  мероприятиях по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 
Не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Согласно п.5 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.
Мероприятия по санитарно - защитной полосе водоводов 
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника 
Границы первого пояса 
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 
а) для водотоков: 
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - осенней межени; 
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне - осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; 
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени. 
Примечание. На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша. 
  
Границы второго пояса 
Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. 
Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. 
Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения. 
Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. 
[bookmark: p15]Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне - осенней межени должны быть расположены на расстоянии: 
а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 
[bookmark: p18]Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. 
Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в соответствии с п. 2.3.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м в соответствии с п. 2.3.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 
Границы третьего пояса 
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. 
Мероприятия по первому поясу 

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие мероприятия: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
 Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 
[bookmark: p3]Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 
Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 
Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации. 
При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 
Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий по второму и третьему поясам в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:
Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Не допускается: 
Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
Применение удобрений и ядохимикатов; 
Рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 
В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 
Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. 
  
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон инженерных коммуникаций
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование                     не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
· размещать свалки;
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше              5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, запрещается:
· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
· посадка и вырубка деревьев и кустарников;
· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением         до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил,                        без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря               с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных                                  с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного                            в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются                            у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ             с обязательным соблюдением требований по охране турбопроводов.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению,  в частности:
· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
· бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
· возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для скота;
· высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
· производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
· производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
· подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.
В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем                 по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий                      с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов,               то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
· устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
· вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья,  с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять                в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
· строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
· сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
· перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
· устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
· огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
· разводить огонь и размещать источники огня;
· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
· набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
· самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены                   в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:
· техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;
· устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;
· рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;
· расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей,              у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений) налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны затопления и подтопления
[bookmark: _Hlk141087491]Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации, в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса:
1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;
2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;
3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);
4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.
2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1. Водного кодекса, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
[bookmark: Par1051]4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах приаэродромной территории
Градостроительное развитие приаэродромной территории должно вестись в соответствии            с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010г. № 138).
Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации                 от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Решением, указанным в абзаце первом настоящего пункта, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии                 с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).
Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.
На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.
1. Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные                    для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
2. Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные               для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
3. Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;
4. Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи                  в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
5. Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
6. Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7. Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.
В седьмой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза (Терновка) выделяются следующие зоны санитарно-эпидемиологических ограничений:
•	Зона 7.1 – Граница воздействия факторов физического (шумового) и химического (выбросы загрязняющих веществ)	воздействия от наземных источников соответствующая санитарно-защитной зоне аэропорта Пенза (Терновка).
•	Зона 7.2 – Граница воздействия факторов физического (шумового) и химического (выбросы загрязняющих веществ) воздействия от взлётно-посадочных операций, соответствующая зоне санитарного разрыва аэропорта Пенза (Терновка)
•	Зона 7.3 – Граница воздействия фактора электромагнитного	воздействия, соответствующая санитарно-защитным зонам (СЗЗ) и зонам ограничения застройки (ЗОЗ) передающих радиотехнических объектов (ПРТО).
В седьмой подзоне, ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учётом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.
Ограничения объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах седьмой подзоны зависят от того, по какому фактору негативного воздействия подзона на конкретной территории установлена и какой зоне санитарно-эпидемиологических ограничений соответствует.

	Ограничения объектов недвижимости и осуществления деятельности в седьмой подзоне
Приаэродромной территории.

	Название зоны
	Виды разрешённых объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Виды ограничений по использованию объектов недвижимости и осуществления деятельности

	Зона 7.1
(п.п. 5.1-5.4; 5.6
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-
03)
	-Здания и сооружения для обслуживания работников базирующихся на аэродроме организаций и для обеспечения деятельности аэропорта;
-Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
-Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
-Здания управления, конструкторские бюро;
-Здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории;
-Поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
-Бани, прачечные;
-Объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
	-Жилая застройка, включая отдельные жилые дома;
-Ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;
-Территории курортов, санаториев и домов отдыха;
-Территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
-Спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
-Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.


	Зона 7.2 *
(п. 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96)
	-Размещение объектов промышленности, транспорта, объектов коммунально-складского назначения, объектов делового и коммерческого назначения, размещение которых не противоречит разрешённым видам использования подзон 1-6 ПАТ;
	Разрешено с ограничениями по уроню шумовым характеристикам:
-Размещение жилых домов;
-Размещение поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов интернатов для престарелых и инвалидов;
-Размещение учебных заведений и дошкольных учреждений, библиотек;
-Размещение площадок отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений;
-Размещение больниц и санаториев;
-Размещение площадок отдыха на территории больниц и санаториев.
-Размещение гостиниц и общежитий.

	Зона 7.3 **
(п.п. 3.17; 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383- 03)
	-Размещение объектов инфраструктуры ПРТО, промышленности и т. п., размещение которых не противоречит разрешённым видам использования подзон 1-6 ПАТ, с учётом высоты строений, определённых ЗОЗ и соблюдение допустимых уровней ЭМП на рабочих местах СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
	-Селитебная территория; -Коллективные или индивидуальные дачные и садовоогородные участки;
-Площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта; -Предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции, склады нефти и нефтепродуктов и т.п.



*Размещение различных объектов недвижимости и осуществления деятельности в Зоне 7.2 допустимо при соблюдении на нормируемых территориях и внутри нормируемых помещений требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в части возникающих на местности уровней звука                                        от пролетающих воздушных судов.

	Предельно-допустимые максимальные и эквивалентные уровни звука для различных видов нормируемых территорий и помещений

	№
пп
	Виды нормируемых помещений и территорий различного назначения
	Эквивалентные уровни звука, дБА
	Максимальные уровни звука, дБА


	1
	Палаты больниц и санаториев, операционные больниц
	25
	40

	2
	Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
	30
	45

	3
	Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий, Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев, площадки отдыха на территории больниц и санаториев, территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	35
	50

	4
	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек
	40
	55

	5
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений
	45
	60

	6
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий
	50
	65

	7
	Залы кафе, ресторанов, столовых
	55
	70

	8
	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приёмные пункты предприятий бытового обслуживания
	60
	75


Предельно допустимые максимальные и эквивалентные уровни звука для различных видов помещений и территорий приняты в соответствии с п. 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для ночного времени суток, ввиду того, что режим работы аэродрома круглосуточный.
** Граница зоны 7.3 определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п. 3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Высота ограничений устанавливается от абсолютной высоты размещения антенны ПРТО.
Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу Федерального закона   от 01.07.2017 №135-ФЗ.
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[bookmark: _Toc139296469]Классификатор видов разрешённого использования, используемых в настоящих Правилах землепользования и застройки

В настоящих Правилах землепользования и застройки могут использоваться следующие виды разрешённого использования, указанные в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков:

	[bookmark: _Hlk140848836]Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида
 разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Сельскохозяйственное использование
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	1.0

	Растениеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	[bookmark: P51]1.1

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
	[bookmark: P54]1.2

	Овощеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
	1.3

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
	1.4

	Садоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
	1.5

	Виноградарство
	Возделывание винограда на виноградопригодных землях
	1.5.1

	Выращивание льна и конопли
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
	[bookmark: P70]1.6

	Животноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
	1.7

	Скотоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	[bookmark: P79]1.8

	Звероводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.9

	Птицеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.10

	Свиноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	[bookmark: P94]1.11

	Пчеловодство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	1.12

	Рыбоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	1.13

	Научное обеспечение сельского хозяйства
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений
	1.14

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	[bookmark: P110]1.15

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	1.16

	Питомники
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	1.17

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	1.18

	Сенокошение
	Кошение трав, сбор и заготовка сена
	[bookmark: P123]1.19

	Выпас сельскохозяйственных животных
	Выпас сельскохозяйственных животных
	[bookmark: P126]1.20

	Жилая застройка
	Размещение жилых домов различного вида.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1
	2.0

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	[bookmark: P136]2.1

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	[bookmark: P151]2.3

	Передвижное жилье
	Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	2.4

	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	[bookmark: P163]2.5

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	2.6

	Обслуживание жилой застройки
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	2.7

	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	[bookmark: P177]2.7.1

	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	[bookmark: P181]2.7.2

	Общественное использование объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2
	[bookmark: P186]3.0

	Коммунальное обслуживание
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	[bookmark: P189]3.1

	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	[bookmark: P192]3.1.1

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	[bookmark: P195]3.1.2

	Социальное обслуживание
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	[bookmark: P198]3.2

	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	[bookmark: P202]3.2.1

	Оказание социальной помощи населению
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	3.2.2

	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	[bookmark: P209]3.2.3

	Общежития
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	[bookmark: P212]3.2.4

	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	[bookmark: P215]3.3

	Здравоохранение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	[bookmark: P218]3.4

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	[bookmark: P221]3.4.1

	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
	[bookmark: P226]3.4.2

	Медицинские организации особого назначения
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	3.4.3

	Образование и просвещение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
	3.5

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	[bookmark: P235]3.5.1

	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	[bookmark: P238]3.5.2

	Культурное развитие
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
	[bookmark: P241]3.6

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	[bookmark: P244]3.6.1

	Парки культуры и отдыха
	Размещение парков культуры и отдыха
	3.6.2

	Цирки и зверинцы
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	[bookmark: P250]3.6.3

	Религиозное использование
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	[bookmark: P253]3.7

	Осуществление религиозных обрядов
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	[bookmark: P256]3.7.1

	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	[bookmark: P259]3.7.2

	Общественное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	3.8

	Государственное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	[bookmark: P265]3.8.1

	Представительская деятельность
	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
	[bookmark: P268]3.8.2

	Обеспечение научной деятельности
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	3.9

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	[bookmark: P274]3.9.1

	Проведение научных исследований
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	3.9.2

	Проведение научных испытаний
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	[bookmark: P280]3.9.3

	Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
	3.10

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	[bookmark: P286]3.10.1

	Приюты для животных
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	[bookmark: P291]3.10.2

	Предпринимательство
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
	[bookmark: P294]4.0

	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	[bookmark: P297]4.1

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	4.2

	Рынки
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	[bookmark: P305]4.3

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	[bookmark: P308]4.4

	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	[bookmark: P311]4.5

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	[bookmark: P314]4.6

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц
	[bookmark: P317]4.7

	Развлечение
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3
	[bookmark: P321]4.8

	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	[bookmark: P324]4.8.1

	Проведение азартных игр
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	[bookmark: P327]4.8.2

	Проведение азартных игр в игорных зонах
	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
	[bookmark: P330]4.8.3

	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	[bookmark: P333]4.9

	Объекты дорожного сервиса
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	4.9.1

	Заправка транспортных средств
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	[bookmark: P339]4.9.1.1

	Обеспечение дорожного отдыха
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	4.9.1.2

	Автомобильные мойки
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	4.9.1.3

	Ремонт автомобилей
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	[bookmark: P348]4.9.1.4

	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	4.9.2

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	[bookmark: P355]4.10

	Отдых (рекреация)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
	5.0

	Спорт
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	[bookmark: P361]5.1

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	[bookmark: P364]5.1.1

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	[bookmark: P367]5.1.2

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	[bookmark: P370]5.1.3

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	5.1.4

	Водный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.5

	Авиационный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.6

	Спортивные базы
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	[bookmark: P382]5.1.7

	Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	5.2

	Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей
	5.2.1

	Охота и рыбалка
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	5.3

	Причалы для маломерных судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	5.4

	Поля для гольфа или конных прогулок
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	[bookmark: P400]5.5

	Производственная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	6.0

	Недропользование
	Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	6.1

	Тяжелая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
	6.2

	Автомобилестроительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
	6.2.1

	Легкая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)
	6.3

	Фармацевтическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	6.3.1

	Фарфоро-фаянсовая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности
	6.3.2

	Электронная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности
	6.3.3

	
	

	Ювелирная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности
	6.3.4

	Пищевая промышленность
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	6.4

	Нефтехимическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	6.5

	Строительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	6.6

	Энергетика
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	6.7

	Атомная энергетика
	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
	6.7.1

	Связь
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	6.8

	Склад
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	6.9

	Складские площадки
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	6.9.1

	Обеспечение космической деятельности
	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
	6.10

	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	6.11

	Научно-производственная деятельность
	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	6.12

	Транспорт
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
	7.0

	Железнодорожный транспорт
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	[bookmark: P473]7.1

	Железнодорожные пути
	Размещение железнодорожных путей
	[bookmark: P476]7.1.1

	Обслуживание железнодорожных перевозок
	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	[bookmark: P480]7.1.2

	Автомобильный транспорт
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
	7.2

	Размещение автомобильных дорог
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	[bookmark: P486]7.2.1

	Обслуживание перевозок пассажиров
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
	7.2.2

	Стоянки транспорта общего пользования
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	[bookmark: P492]7.2.3

	Водный транспорт
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	7.3

	Воздушный транспорт
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	7.4

	Трубопроводный транспорт
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	[bookmark: P501]7.5

	Внеуличный транспорт
	Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)
	[bookmark: P504]7.6

	Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	8.0

	Обеспечение вооруженных сил
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	8.1

	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
	8.2

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	8.3

	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	8.4

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
	9.0

	Охрана природных территорий
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	9.1

	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	9.1.1

	Курортная деятельность
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
	9.2

	Санаторная деятельность
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	9.2.1

	Историко-культурная деятельность
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	9.3

	Использование лесов
	Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4
	10.0

	Заготовка древесины
	Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
	[bookmark: P552]10.1

	Лесные плантации
	Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
	10.2

	Заготовка лесных ресурсов
	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
	10.3

	Резервные леса
	Деятельность, связанная с охраной лесов
	[bookmark: P561]10.4

	Водные объекты
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	11.0

	Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	11.1

	Специальное пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	11.2

	Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	11.3

	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	12.0

	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	[bookmark: P580]12.0.1

	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	[bookmark: P583]12.0.2

	Ритуальная деятельность
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	12.1

	Специальная деятельность
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	12.2

	Запас
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	12.3

	Земельные участки общего назначения
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	13.0

	Ведение огородничества
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	13.1

	Ведение садоводства
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	13.2

	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
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