[bookmark: _Toc461194753]ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Статья 15. Общие положения о градостроительном регламенте 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков              и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков              и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;
4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур                        и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются                 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.
8. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда                               (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
9. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления                           в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных                               в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 
10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов                                     в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
12. В случае, если использование указанных в части 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
13. Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены статьей 36 настоящих Правил в соответствии                с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Виды разрешенного использования. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 
- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования; 
- вспомогательные 	виды разрешенного использования, допустимые только                             в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков в настоящих Правилах определяются в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412                           «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с последующими изменениями).



Статья 17. Виды территориальных зон, устанавливаемые в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Белинский Белинского района Пензенской области
	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	Жилая зона

	Ж 1
	Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания

	Ж 2
	Зона жилой застройки средней этажности

	Ж 3
	Зона коллективных садоводств

	Общественно-деловая зона

	О 1
	Зона административно-делового назначения

	О 2
	Зона социально-бытового назначения, развития торговых и торгово-развлекательных функций

	О 3
	Зона учебно-образовательного назначения

	О 4
	Зона культурно-досугового назначения

	О 5
	Зона спортивного назначения

	О 6
	Зона здравоохранения

	О 7
	Зона культовых сооружений

	Производственная зона

	П 1
	Производственная зона объектов промышленности

	П 2
	Зона объектов коммунально-складского назначения

	Зона инженерной инфраструктуры

	И
	Зона объектов инженерной инфраструктуры

	Зона транспортной инфраструктуры

	Т
	Зона объектов транспортной инфраструктуры

	Зона рекреационного назначения

	Р 1
	Зона мест отдыха общего пользования

	Р 2
	Зона рекреационно-природных территорий

	Зона сельскохозяйственного использования

	Сх
	Зона сельскохозяйственных угодий, устанавливаемая в границах населенных пунктов

	Зона специального назначения

	Сп
	Зона, занятая кладбищами
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Статья 18. Жилая зона. 
Градостроительный регламент территориальной зоны Ж 1 «Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания»
	Таблица 1 

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства ¹
	не подлежат установлению
	400 ²
	1500 ²
	3 
	3 этажа/16 м
	60
	2

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка ³
	не подлежат установлению
	600
	3000
	3 
	4 этажа
(включая мансардный) /18 м
	60
	2

	2.3
	Блокированная жилая застройка 1
	не подлежат установлению
	200 (*)
	не подлежит установлению 
	3 **
	3 этажа/20 м
	80 
	2

	* минимальная площадь участка для одного блока блокированного дома.
** отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по сторонам земельного участка, вдоль которых проходят общие стены или оси общих стен соседних строений – 0 м.

	3.1
	Коммунальное обслуживание 4
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	не подлежат установлению
	80
	не подлежит установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены


	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка
	не подлежат установлению
	100
	3000
	3 
	8 этажей/18 м
	40
	не подлежит установлению

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не подлежат установлению
	15
	100
	1
	6 м
	80
	не подлежит установлению

	3.2
	Социальное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.5
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.7
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.8
	Государственное управление
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.0
	Предприниматель-ство
	не подлежат установлению
	50
	не подлежит установлению
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	6.9
	Склады
	не подлежат установлению
	не подлежит установлению
	100
	3
	3 этажа
	80
	не подлежит установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	Не устанавливаются

	13.1
	Ведение огородничества
	не подлежит установлению
	100
	1500
	Не подлежат установлению.
Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства
	не подлежит установлению

	13.2
	Ведение садоводства 5
	не подлежат установлению
	600
	1500
	3
	3 этажа
	60
	2

	¹ Расстояния от окон жилых помещений (комнат), кухонь и веранд жилых домов до стен жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Минимальные расстояния до границы соседнего участка: от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
² Минимальная и максимальная площадь не подлежит установлению:
    1) для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
    2) для земельных участков, образуемых в результате перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что кадастровый учет исходного земельного участка осуществлен до утверждения настоящих Правил.
³ Для малоэтажных многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию до утверждения настоящих Правил.
4 Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).
5 Для кода 13.2 в соответствии со сводом правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» минимальные расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть:
- от садового (или жилого) дома - 3 м;
- для отдельно стоящей хозяйственной постройки (или части садового (жилого) дома) с помещениями для содержания сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов -              4 м; 
- для других хозяйственных построек - 1 м. 
Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей земельного участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, балкон, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; охранные зоны газораспределительных сетей; охранные зоны водопровода; водоохранные зоны; зоны затопления и подтопления; санитарно-защитные зоны; защитные зоны объектов культурного наследия. 



Статья 19. Жилая зона. 
Градостроительный регламент территориальной зоны Ж 2 «Зона застройки средней этажности» 
	Таблица 2

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка
	не подлежат установлению
	100
	3000
	3
	8 этажей/18 м
	40
	не подлежит установлению

	3.1
	Коммунальное облуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.2
	Социальное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.5
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.7
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.5
	Банковская страховая деятельность
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	300
	3
	3 этажа
	65
	не подлежит установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.



Статья 20. Жилая зона. 
Градостроительный регламент территориальной зоны Ж 3 «Зона коллективных садоводств»
	Таблица 3

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	13.1
	Ведение огородничества
	не подлежат установлению
	100
	1500
	Не подлежат установлению.
Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства
	не подлежит установлению

	13.2
	Ведение садоводства
	не подлежат установлению
	600
	1500
	3
	3 этажа
	60
	2

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	200
	3
	1 этаж
	65
	не подлежит установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	200
	3
	1 этаж
	65
	не подлежит установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны.


[bookmark: _Toc461194755]
Статья 21. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 1 «Зона административно-делового назначения»

	Таблица 4

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 


	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.7
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.8
	Государственное управление
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.9
	Обеспечение научной деятельности
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.3
	Рынки
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.8
	Развлечения
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	5.1
	Спорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	Не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства ²
	не подлежат установлению
	400 ³
	1500 ³
	3 
	3 этажа/16 м
	60
	2

	3.4.1 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).
² Расстояния от окон жилых помещений (комнат), кухонь и веранд жилых домов до стен жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Минимальные расстояния до границы соседнего участка: от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
³ Минимальная и максимальная площадь не подлежит установлению:
    1) для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
    2) для земельных участков, образуемых в результате перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что кадастровый учет исходного земельного участка осуществлен до утверждения настоящих Правил.

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны водопроводов, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, санитарно-защитные зоны, защитные зоны объектов культурного наследия.







Статья 22. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 2 «Зона социально-бытового назначения, развития торговых и торгово-развлекательных функций»
	Таблица 5

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 


	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.2
	Социальное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.3
	Бытовое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.7
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.10.1
	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.3
	Рынки
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	
не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.8
	Развлечения
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	5.1
	Спорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	Не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.5
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.6
	Культурное развитие
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны водопроводов, охранные зоны газораспределительных сетей, защитные зоны объектов культурного наследия.



Статья 23. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 3 «Зона учебно-образовательного назначения»
	Таблица 6

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.5
	Образование и просвещение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	5.1
	Спорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.4.1 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны водопроводов, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, защитные зоны объектов культурного наследия.



Статья 24. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 4 «Зона культурно-досугового назначения»
	Таблица 7

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.6
	Культурное развитие
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.7
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.8
	Развлечения
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	5.1
	Спорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	Не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.3
	Рынки
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, защитные зоны объектов культурного наследия.




Статья 25. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 5 «Зона спортивного назначения»
	Таблица 8

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.4.1 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.8
	Развлечения
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	5.1
	Спорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах данной территориальной зоны отсутствуют.






Статья 26. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 6 «Зона здравоохранения»
	Таблица 9

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.7 
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, охранные зоны водопроводов.





Статья 27. Общественно-деловая зона
Градостроительный регламент территориальной зоны О 7 «Зона культовых сооружений»
	Таблица 10

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	3.7 
	Религиозное использование
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	16 м
	60
	2

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Виды разрешенного использования не установлены

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны водопроводов, защитные зоны объектов культурного наследия.
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Статья 28. Производственная зона
Градостроительный регламент территориальной зоны П 1 «Производственная зона объектов промышленности»
	Таблица 11

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	6.3
	Легкая промышленность²
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	6.4
	Пищевая промышленность²
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	6.5
	Нефтехимическая промышленность²
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	6.6
	Строительная промышленность²
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	6.9
	Склады
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	3.9
	Обеспечение научной деятельности
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.1
	Деловое управление
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажей
	65
	не подлежат установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).
² При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно - защитные зоны указанных  объектов  на иные  объекты.

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, водоохранные зоны.









Статья 29. Производственная зона
Градостроительный регламент территориальной зоны П 2 «Зона объектов коммунально-складского назначения»
	Таблица 12

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	4.9 
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежит установлению

	6.9
	Склады
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежит установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежит установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей.
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Статья 30. Зона инженерной инфраструктуры
Градостроительный регламент территориальной зоны И «Зона объектов инженерной инфраструктуры»
	Таблица 13

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	6.7
	Энергетика ²
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	не подлежат установлению
	50
	5000
	3
	3 этажа
	80
	не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Виды разрешенного использования не установлены

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).
² При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от прилегающих объектов, а также санитарно - защитные зоны указанных объектов  на иные  объекты.

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, охранные зоны водопроводов.
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Статья 31. Зона транспортной инфраструктуры
Градостроительный регламент территориальной зоны Т «Зона объектов транспортной инфраструктуры»
	Таблица 14

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	не подлежат установлению
	15
	100
	1
	6 м
	80
	не подлежат установлению

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	4.1
	Деловое управление
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	4.9
	Служебные гаражи
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса²
	не подлежат установлению
	50
	200
	3
	3 этажа
	60
	не подлежат установлению

	6.9
	Склады
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	7.2
	Автомобильный транспорт
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	7.5
	Трубопроводный транспорт
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	3.4
	Здравоохранение
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	3.8
	Государственное управление
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	4.4
	Магазины
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5 этажа
	65
	не подлежат установлению

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	Виды разрешенного использования не установлены

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).
² При размещении объектов данного вида использования необходимо учитывать санитарно-защитные зоны от таких объектов до объектов иного назначения. Размещаются только на территориях непосредственно прилегающих к улично-дорожной сети.

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, охранные зоны газораспределительных сетей, охранные зоны водопроводов, защитные зоны объектов культурного наследия.
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Статья 32. Зона рекреационного назначения
Градостроительный регламент территориальной зоны Р 1 «Зона мест отдыха общего пользования»
	Таблица 15

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	5.0
	Отдых (рекреация)
	Не устанавливаются

	1.1
	Общее пользование водными объектами
	Не устанавливаются

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяются согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	4.6
	Общественное питание
	не подлежат установлению
	50
	2000
	3
	5
	65
	не подлежат установлению

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: охранные зоны газораспределительных сетей, охранные зоны водопроводов, защитные зоны объектов культурного наследия.




Статья 33. Зона рекреационного назначения
Градостроительный регламент территориальной зоны Р 2 «Зона рекреационно-природных территорий»
	Таблица 16

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	Не подлежат установлению

	9.1
	Охрана природных территорий
	Не подлежат установлению

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Действие градостроительного регламента не распространяется согласно ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны, зоны затопления (подтопления).





[bookmark: _Toc461194760]Статья 34. Зона сельскохозяйственного использования. 
Градостроительный регламент территориальной зоны Сх «Зона сельскохозяйственных угодий, устанавливаемая в границах населенных пунктов»
	Таблица 17

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или предельная высота, этаж/м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	1.0
	Сельскохозяйствен-
ное использование
	не подлежат установлению
	50
	1000
	3
	40 м
	50
	не подлежат установлению

	3.1
	Коммунальное обслуживание ¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	13.1
	Ведение огородничества
	не подлежат установлению
	100
	1500
	Не подлежат установлению.
Данный вид использования не предполагает наличия объектов капитального строительства
	не подлежат установлению

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	6.8
	Связь
	не подлежат установлению
	100
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: водоохранные зоны.
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Статья 35. Зона специального назначения
Градостроительный регламент территориальной зоны Сп «Зона, занятая кладбищами»
	Таблица 18

	Код
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	Предельное количество этажей и/или
предельная высота, этаж/м
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
	Максимальная высота ограждения земельного участка, м

	
	
	размеры земельных участков
	минимальная площадь земельных участков, м²
	максимальная площадь земельных участков, м²
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	3.1
	Коммунальное обслуживание¹
	не подлежат установлению
	1
	1000
	1
	40 м
	80
	1

	12.1
	Ритуальная деятельность
	не подлежат установлению
	1000
	не подлежит установлению
	3
	14 м
	80
	не подлежит установлению

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	Виды разрешенного использования не установлены

	¹ Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных и (или) занятые линейными объектами (Градостроительный кодекс Российской Федерации).

	В границах территориальной зоны имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны газораспределительных сетей.





Статья 36. Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах                     с особыми условиями использования территории

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границ объекта электроэнергетики;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование                       не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов                (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные                    на объекты электроэнергетики;
- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
Пунктом 10 постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 устанавливается подробный перечень параметров, при соблюдении которых в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений. 
В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза                                      от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
- посадка и вырубка деревьев и кустарников.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных                               с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного                            в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (далее – Правила охраны) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 48 Правил охраны, в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
– осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
– производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
– устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
– устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
– производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций                      и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
– производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Согласно пункту 49 Правил охраны, юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
– производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки,                          без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий                        и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
– производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых                      и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
– открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
– огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
– самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
– совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи                 и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
– принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
– обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям                        для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
Техническому персоналу предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, предоставляется право беспрепятственного прохода, а при проведении ремонтно - восстановительных работ - также право беспрепятственного проезда в охранные зоны независимо от формы собственности на землю. Если линии связи и линии радиофикации проходят по территориям запретных (пограничных) полос и специальных объектов, а также по землям собственников (землевладельцев, землепользователей, арендаторов), то они должны выдавать техническому персоналу пропуска (разрешения) для проведения осмотров и работ в любое время суток без взимания платы за право прохода (проезда).
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации,                      в охранных зонах разрешается:
– устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
– разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации                    с последующей их засыпкой;
– вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки                   от порубочных остатков.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах газораспределительных сетей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги                     с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие                               под ограничения, указанные в пункте 14 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878,      и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей,                             не предусмотренная пунктами 14 и 15 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены                         в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:
- техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;
- устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;
- рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;
- расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей,                   у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых Правилами охраны газораспределительных сетей и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах магистральных газопроводов.
Охранные зоны магистральных трубопроводов и ограничения использования территории                в границах охранных зон устанавливаются в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9. 



4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон тепловых сетей.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются в соответствии с приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей                в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта,                               но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать                       в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах придорожных полос.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства                 в границах придорожных полос содержатся в нормах Федерального закона от 08.11.2007                          № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                        и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                            (с последующими изменениями).
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения               на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 26 Федерального закона                    от 08.11.2007 № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного                                на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги  в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений              с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных                              в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых                                   к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, застройщиком             за счет собственных средств разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных                в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта,               в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества                и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки              и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных                           с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных разрывов устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества. Устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;                  СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Принципиальное содержание указанного режима установлено                                                   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) и совпадает с режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон, приведённых выше.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.  



7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения.
В соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями) для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии                                    с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и                     в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии                                      с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 вводятся в действие санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (документ утрачивает силу с 01.01.2025 года в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №3). Данные санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана               от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,              на которых они расположены. 
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
В границах территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
В границах территории второго и третьего пояса ЗСО запрещается размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
В пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.   
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 Водного кодекса РФ запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
В соответствии с ч. 5 ст. 44 Водного кодекса РФ сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным Водным кодексом РФ, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством                       в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос.
В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ                          (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),            за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов                      в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,               в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации                   о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В соответствии с ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ, наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями, в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются (п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ) проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья                не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
В соответствии с Земельным кодексом РФ запрещается приватизация земельных участков             в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры,                 в границах территорий общего пользования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны затопления и подтопления.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства             в границах зон затопления, подтопления устанавливаются статьей 67.1. Водного Кодекса Российской федерации.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов                 от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Зоны затопления устанавливаются в отношении:
- территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет)             с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;
- территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых                                  в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
- территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
- территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
- территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.
В границах зон подтопления устанавливаются:
-  территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее                          0,3 метра;
- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод                                   от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство                                   в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов                                 от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством                                    и гражданским законодательством.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия. 
Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории                             и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,                       а также постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972                                  «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде                                             на сопряженной с ним территории устанавливаются:
- охранные зоны объектов культурного наследия;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зоны охраняемого природного ландшафта.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.
Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Все земляные, строительные работы                    на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли                 в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.
Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии                          с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на те объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона                       от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.
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